Anexa nr. 3
Tabel comparativ la proiectul de lege privind modificarea unor acte normative

	Conținutul normei în vigoare
	Modificarea propusă
	Conținutul normei după modificare

	GUVERNUL HOTĂRÂRE Nr. 74/2025 Regulament privind calculul consumului de energie din surse regenerabile

	-
	-

	3. În sensul prezentului Regulament se utilizează noțiunile definite în Legea nr. 10/2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (în continuare – Legea nr. 10/2016)
	La pct. 3 se completează cu următorul text „în Hotărârea Guvernului nr. 53/2025 privind aprobarea Regulamentului cu privire la criteriile de durabilitate și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru biocarburanți, biolichide și combustibilii din biomasă și a Metodologiei de calcul al impactului biocarburanților, biolichidelor și combustibililor din biomasă asupra emisiilor de gaze cu efect de seră (în continuare – Hotărârea Guvernului nr. 53/2025)”
	3. În sensul prezentului Regulament se utilizează noțiunile definite în Legea nr. 10/2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (în continuare – Legea nr. 10/2016), în Hotărârea Guvernului nr. 53/2025 privind aprobarea Regulamentului cu privire la criteriile de durabilitate și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru biocarburanți, biolichide și combustibilii din biomasă și a Metodologiei de calcul al impactului biocarburanților, biolichidelor și combustibililor din biomasă asupra emisiilor de gaze cu efect de seră (în continuare – Hotărârea Guvernului nr. 53/2025), precum și următoarele noțiuni: 

	3.3. biomasă agricolă – biomasă obținută din agricultură;
3.4. biomasă forestieră – biomasă obținută din silvicultură;
3.5. biogaz – combustibili gazoși produși din biomasă;
3.6. biodeșeuri – biodeșeuri în sensul definiției de la art. 2 din Legea nr. 209/2016 privind deșeurile; 
3.7. combustibili pe bază de carbon reciclat – combustibili lichizi și gazoși, produși din fluxuri de deșeuri lichide sau solide de origine neregenerabilă, care nu pot face obiectul unor operațiuni de valorificare materială în conformitate cu art. 2 din Legea nr. 209/2016 privind deșeurile sau din gaze rezultate din procesarea deșeurilor și gaze de evacuare de origine neregenerabilă, generate inevitabil și neintenționat în cadrul proceselor de producție din instalațiile industriale;
3.8. combustibili lichizi și gazoși de origine nebiologică produși din surse regenerabile și utilizați în transporturi – combustibili lichizi sau gazoși utilizați în sectorul transporturilor, alții decât biocombustibilii și biogazul, al căror conținut energetic provine din surse regenerabile, altele decât biomasa;
3.9. biocombustibili, biolichide și combustibili din biomasă care prezintă riscuri reduse din perspectiva schimbării indirecte a destinației terenurilor – biocombustibili, biolichide și combustibili din biomasă ale căror materii prime au fost produse în cadrul unor sisteme care evită efectele de dislocare ale biocombustibililor, biolichidelor și combustibililor din biomasă produși din culturi alimentare și furajere, datorită unor practici agricole îmbunătățite, precum și datorită cultivării unor culturi în zone care nu se utilizau anterior în acest scop și care au fost produse în conformitate cu criteriile de durabilitate pentru biocombustibili, biolichide și combustibili din biomasă stabilite în Legea nr. 10/2016;
3.11. culturi bogate în amidon – culturi care cuprind mai ales cereale, indiferent dacă se utilizează semințele separat sau întreaga plantă, ca în cazul porumbului verde; tuberculi și rădăcinoase, precum cartofi, topinamburi, batați, cassava și igname; precum și culturi de bulbotuberculi, precum taro și taro polinezian;
3.13. reziduu – substanță care nu reprezintă produsul sau produsele finite vizat(e) în mod direct de un proces de producție; acesta nu constituie un obiectiv principal al procesului de producție și procesul nu a fost modificat în mod intenționat pentru a-l produce;
3.14. reziduuri agricole, din acvacultură, pescuit și silvicultură – reziduuri care sunt generate în mod direct din agricultură, din acvacultură, din pescuit și din silvicultură, fără ca această categorie de reziduuri să includă reziduurile din prelucrare sau din industriile conexe;

	La pct. 3, se abrogă subpct. 3.3 - 3.9 și 3.11 – 3.14 pentru înlăturarea repetiției a noțiunilor definite în Hotărârea Guvernului 53/2025 privind aprobarea Regulamentului cu privire la criteriile de durabilitate și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru biocarburanți, biolichide și combustibilii din biomasă și a Metodologiei de calcul al impactului biocarburanților, biolichidelor și combustibililor din biomasă asupra emisiilor de gaze cu efect de seră, precum și în Legea nr. 10/2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile.
	-

	3.10. biocombustibili, biolichide și/sau combustibili din biomasă durabili – biocombustibili, biolichide și combustibili din biomasă care corespund criteriilor de durabilitate și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră stabilite de Legea nr. 10/2016 și de Hotărârea Guvernului nr. 53/2025;
	Se modifică sintagma  „3.10 biocombustibili” cu „3.3 biocarburanți” 
	3.3 biocarburanți, biolichide și/sau combustibili din biomasă durabili – biocarburanți, biolichide și combustibili din biomasă care corespund criteriilor de durabilitate și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră stabilite de Legea nr. 10/2016 și de Hotărârea Guvernului nr. 53/2025;

	3.15. e-combustibil – tip de combustibil sintetic care este produs din surse de energie regenerabilă (cum ar fi energia solară sau eoliană) în cadrul procesului power-to-liquid (PtL);
3.16. sistem energetic pasiv – ansamblu de principii de proiectare, tehnologii sau elemente constructive integrate într-o clădire, care contribuie la menținerea sau îmbunătățirea eficienței energetice și a condițiilor de confort interior (cum ar fi temperatura, iluminatul natural sau ventilația), fără utilizarea directă a unei surse de energie externe, bazându-se exclusiv pe proprietăți fizice, materiale sau pe fluxuri naturale de energie (ex.: lumina solară, ventilația naturală, inerția termică a clădirii);
3.17. transporturi – totalitate a activităților de transport încadrate în diviziunile Clasificatorului Activităților din Economia Moldovei (CAEM-2): H49 „Transporturi terestre și transporturi prin conducte”; H50 „Transporturi pe apă”; H51 „Transporturi aeriene”.”
	Se modifică numerotarea subpct. 3.15-3.17 pentru a respecta ordinea lor succesivă, astfel vor fi subpct. 3.4-3.6
	3.4. e-combustibil – tip de combustibil sintetic care este produs din surse de energie regenerabilă (cum ar fi energia solară sau eoliană) în cadrul procesului power-to-liquid (PtL);
3.5. sistem energetic pasiv – ansamblu de principii de proiectare, tehnologii sau elemente constructive integrate într-o clădire, care contribuie la menținerea sau îmbunătățirea eficienței energetice și a condițiilor de confort interior (cum ar fi temperatura, iluminatul natural sau ventilația), fără utilizarea directă a unei surse de energie externe, bazându-se exclusiv pe proprietăți fizice, materiale sau pe fluxuri naturale de energie (ex.: lumina solară, ventilația naturală, inerția termică a clădirii);
3.6. transporturi – totalitate a activităților de transport încadrate în diviziunile Clasificatorului Activităților din Economia Moldovei (CAEM-2): H49 „Transporturi terestre și transporturi prin conducte”; H50 „Transporturi pe apă”; H51 „Transporturi aeriene”.”

	12.2. ponderea biocombustibililor și/sau a combustibililor din biomasă produși din culturi alimentare și furajere, care prezintă riscuri ridicate din perspectiva schimbării indirecte a destinației terenurilor, pentru care se observă o expansiune semnificativă a suprafeței de producție în detrimentul terenurilor care stochează cantități ridicate de carbon, nu depășesc nivelul de consum al acestor tipuri de combustibili înregistrat în anul 2019, cu excepția cazului în care sunt certificați drept biocombustibili sau combustibili din biomasă care prezintă riscuri reduse din perspectiva schimbării indirecte a destinației terenurilor;

	Modificarea cuvântului „biocombustibili” cu „biocarburanți” 
	12.2. ponderea biocarburanților și/sau a combustibililor din biomasă produși din culturi alimentare și furajere, care prezintă riscuri ridicate din perspectiva schimbării indirecte a destinației terenurilor, pentru care se observă o expansiune semnificativă a suprafeței de producție în detrimentul terenurilor care stochează cantități ridicate de carbon, nu depășesc nivelul de consum al acestor tipuri de combustibili înregistrat în anul 2019, cu excepția cazului în care sunt certificați drept biocarburanți sau combustibili din biomasă care prezintă riscuri reduse din perspectiva schimbării indirecte a destinației terenurilor;

	Pe tot parcursul Regulamentului
	Textul „Hotărârea Guvernului nr. 53/2025 privind aprobarea Regulamentului cu privire la criteriile de durabilitate și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru biocarburanți, biolichide și combustibilii din biomasă și a Metodologiei de calcul al impactului biocarburanților, biolichidelor și combustibililor din biomasă asupra emisiilor de gaze cu efect de seră” se substituie cu textul „Hotărârea Guvernului nr. 53/2025”
	-

	12.3. ponderea biocarburanților și a combustibililor din biomasă produși din culturi alimentare și furajere care prezintă riscuri ridicate din perspectiva schimbării indirecte a destinației terenurilor este de 0% până în anul 2030, cu excepția cazului în care sunt certificați drept biocombustibili sau combustibili din biomasă care prezintă riscuri reduse din perspectiva schimbării indirecte a destinației terenurilor, în sensul prevederilor Legii nr. 10/2016 și ale Hotărârii Guvernului nr. 53/2025 privind aprobarea Regulamentului cu privire la criteriile de durabilitate și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru biocarburanți, biolichide și combustibilii din biomasă și a Metodologiei de calcul al impactului biocarburanților, biolichidelor și combustibililor din biomasă asupra emisiilor de gaze cu efect de seră.

	Modificarea cuvântului „biocombustibili” cu „biocarburanți”
	12.3. ponderea biocarburanților și a combustibililor din biomasă produși din culturi alimentare și furajere care prezintă riscuri ridicate din perspectiva schimbării indirecte a destinației terenurilor este de 0% până în anul 2030, cu excepția cazului în care sunt certificați drept biocarburanți sau combustibili din biomasă care prezintă riscuri reduse din perspectiva schimbării indirecte a destinației terenurilor, în sensul prevederilor Legii nr. 10/2016 și ale Hotărârii Guvernului nr. 53/2025.


	38. Consumul final de energie din surse regenerabile utilizată în sectorul transporturi () se determină ca suma consumurilor tuturor tipurilor de energie din surse regenerabile în transporturi, conform formulei:

,
unde:
 cantitatea de energie aferentă consumurilor de biocarburanți lichizi durabili în sectorul transporturi, în anul t. 
Modul de calcul al este prezentat în subsecțiunea 1.
 cantitatea de energie aferentă consumurilor de biogaz durabil în sectorul transporturi, în anul t. 
Modul de calcul al este prezentat în subsecțiunea a 2-a.
 cantitatea de energie aferentă consumurilor de biocombustibili solizi durabili în sectorul transporturi, în anul t. 
 cantitatea de energie aferentă consumurilor de combustibili lichizi și gazoși de origine nebiologică produși din surse regenerabile și hidrogenul din surse regenerabile, utilizați în sectorul transporturi, în anul t.
Modul de calcul al  este prezentat în subsecțiunea a 3-a.
 consumul de energie electrică din surse regenerabile în sectorul transporturi, în anul t.
Modul de calcul al este prezentat în subsecțiunea a 4-a. 
 cantitatea de energie aferentă consumului de combustibili pe bază de carbon reciclat în sectorul transporturi, în anul t;
 cantitatea de energie aferentă consumului de energie regenerabilă în sectorul transporturi, adăugată sau dedusă din  și reflectată corespunzător în statistica energetică a Republicii Moldova, dar și a statului partener, în baza mecanismului de cooperare „transferuri statistice” prevăzut de Legea nr. 10/2016 și de Regulamentul cu privire la transferul statistic al cantităților de energie din surse regenerabile cu o altă parte contractantă la Tratatul de constituire a Comunității Energetice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 58/2025.
	Pct. 38 se completează cu subpunctele 38.1 și 38.2 cu următorul cuprins:
„38.1 La calcularea consumului final de energie din surse regenerabile utilizată în sectorul transporturilor se consideră doar combustibilii din surse regenerabile care respectă criteriile de durabilitate și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 53/2025, ;
38.2 Atunci când biocarburanții și biogazul pentru transport, produși din biomasă, sunt procesați împreună cu combustibili fosili într-un proces comun, se aplică metodologia prevăzută în anexa nr. 10 la Regulamentul privind normele de verificare a biocarburanților, biolichidelor și combustibililor din biomasă.”

	38.1 La calcularea consumului final de energie din surse regenerabile utilizată în sectorul transporturilor se consideră doar combustibilii din surse regenerabile care respectă criteriile de durabilitate și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 53/2025, ;
38.2 Atunci când biocarburanții și biogazul pentru transport, produși din biomasă, sunt procesați împreună cu combustibili fosili într-un proces comun, se aplică metodologia prevăzută în anexa nr. 10 la Regulamentul privind normele de verificare a biocarburanților, biolichidelor și combustibililor din biomasă.


	40. Consumul de biocarburanți lichizi durabili  este determinat conform următoarei formule:

,
unde:
 cantitatea de energie aferentă consumului de biocarburanți lichizi produși din culturi alimentare și furajere, în sectorul transporturi, în anul t.
La calculul  se ține cont de prevederile pct. 34.
cantitatea de energie aferentă consumului de biocarburanți durabili lichizi avansați în sectorul transporturi, în anul t, produși din materiile prime stabilite în partea A din anexa nr. 3.
Se ține cont de multiplicatorul „2” și de condițiile suplimentare stabilite la subpct. 33.1.
 cantitatea de energie aferentă consumului de biocarburanți durabili lichizi în sectorul transporturi, în anul t, produși din materiile prime stabilite în partea B din anexa nr. 3.
Se ține cont de multiplicatorul „2” și de condițiile suplimentare stabilite la subpct. 33.1.
 cantitatea de energie aferentă consumului de biocarburanți lichizi durabili în sectorul aviației și maritim, cu excepția celor produși din culturi alimentare și furajere, în anul t.
Se ține cont de multiplicatorul „1,2” și de condițiile suplimentare stabilite la subpct. 33.2.
 cantitatea de energie aferentă consumului de alte forme de biocarburanți lichizi durabili în sectorul transporturi, în anul t.

	La pct. 40 cuvintele „sectorul transporturi” se substituie cu cuvintele „transportul rutier și feroviar” în textul multiplicatorilor  și 
	40. Consumul de biocarburanți lichizi durabili  este determinat conform următoarei formule:
,
unde:
 cantitatea de energie aferentă consumului de biocarburanți lichizi produși din culturi alimentare și furajere, în transportul rutier și feroviar, în anul t.
La calculul  se ține cont de prevederile pct. 34.
cantitatea de energie aferentă consumului de biocarburanți durabili lichizi avansați în sectorul transporturi, în anul t, produși din materiile prime stabilite în partea A din anexa nr. 3.
Se ține cont de multiplicatorul „2” și de condițiile suplimentare stabilite la subpct. 33.1.
 cantitatea de energie aferentă consumului de biocarburanți durabili lichizi în transportul rutier și feroviar, în anul t, produși din materiile prime stabilite în partea B din anexa nr. 3.
Se ține cont de multiplicatorul „2” și de condițiile suplimentare stabilite la subpct. 33.1.
 cantitatea de energie aferentă consumului de biocarburanți lichizi durabili în sectorul aviației și maritim, cu excepția celor produși din culturi alimentare și furajere, în anul t.
Se ține cont de multiplicatorul „1,2” și de condițiile suplimentare stabilite la subpct. 33.2.
 cantitatea de energie aferentă consumului de alte forme de biocarburanți lichizi durabili în sectorul transporturi, în anul t.

	41. Consumul de combustibili gazoși durabili  este determinat conform următoarei formule:

,
unde:
 cantitatea de energie aferentă consumului de combustibili gazoși durabili produși din culturi alimentare și furajere, în sectorul transporturi, în anul t.
La calculul  se ține cont de prevederile pct. 34.
cantitatea de energie aferentă consumului de biogaz durabil în sectorul transporturi, în anul t, produs din materiile prime stabilite în partea A din anexa nr. 3.
Se ține cont de multiplicatorul „2” și de condițiile suplimentare stabilite la subpct. 33.1.
 cantitatea de energie aferentă consumului de biogaz durabil în sectorul transporturi, în anul t, produși din materiile prime stabilite în partea B din anexa nr. 3.
Se ține cont de multiplicatorul „2” și de condițiile suplimentare stabilite la subpct. 33.1.
 cantitatea de energie aferentă consumului de biogaz durabil în sectorul aviației și maritim, în anul t.
Se ține cont de multiplicatorul „1,2” și de condițiile suplimentare stabilite la subpct. 33.2.
 cantitatea de energie aferentă consumului de alte forme de combustibili gazoși durabili în sectorul transporturi, în anul t.
	La pct. 41 cuvintele „sectorul transporturi” se substituie cu cuvintele „transportul rutier și feroviar” în textul multiplicatorilor  și .
	41. Consumul de combustibili gazoși durabili  este determinat conform următoarei formule:

,
unde:
 cantitatea de energie aferentă consumului de combustibili gazoși durabili produși din culturi alimentare și furajere, în sectorul transporturi, în anul t.
La calculul  se ține cont de prevederile pct. 34.
cantitatea de energie aferentă consumului de biogaz durabil în transportul rutier și feroviar, în anul t, produs din materiile prime stabilite în partea A din anexa nr. 3.
Se ține cont de multiplicatorul „2” și de condițiile suplimentare stabilite la subpct. 33.1.
 cantitatea de energie aferentă consumului de biogaz durabil în transportul rutier și feroviar, în anul t, produși din materiile prime stabilite în partea B din anexa nr. 3.
Se ține cont de multiplicatorul „2” și de condițiile suplimentare stabilite la subpct. 33.1.
 cantitatea de energie aferentă consumului de biogaz durabil în sectorul aviației și maritim, în anul t.
Se ține cont de multiplicatorul „1,2” și de condițiile suplimentare stabilite la subpct. 33.2.
 cantitatea de energie aferentă consumului de alte forme de combustibili gazoși durabili în sectorul transporturi, în anul t.

	42. Consumul de combustibili lichizi și gazoși de origine nebiologică obținuți din surse regenerabile și utilizați în transporturi  este determinat conform următoarei formule:
,
unde:
 cantitatea de energie aferentă consumului de hidrogen din surse regenerabile în sectorul transporturi, în anul t.
La calculul   se ține cont de prevederile subpct. 33.2 și 33.5 și ale pct. 35 și 36.
 cantitatea de energie aferentă consumului de combustibili lichizi și gazoși de origine nebiologică produși din surse regenerabile în sectorul transporturi, în anul t.
La calculul  se ține cont de prevederile subpct. 33.2 și ale pct. 35 și 36.
 cantitatea de energie aferentă consumului de hidrogen din surse regenerabile în sectorul aviației și maritim, în anul t.
Se ține cont de multiplicatorul „1,2” și de condițiile stabilite la subpct. 33.2, 33.5 și la pct. 35 și 36.
 cantitatea de energie aferentă consumului de combustibili lichizi și gazoși de origine nebiologică produși din surse regenerabile în sectorul transporturi, în anul t.
La calculul  se ține cont de prevederile subpct. 33.2 și ale pct. 35 și 36.
	La pct. 42 cuvintele „sectorul transporturi” se substituie cu cuvintele „transportul rutier și feroviar” în textul multiplicatorilor  și .
	42. Consumul de combustibili lichizi și gazoși de origine nebiologică obținuți din surse regenerabile și utilizați în transporturi  este determinat conform următoarei formule:
,
unde:
 cantitatea de energie aferentă consumului de hidrogen din surse regenerabile în transportul rutier și feroviar, în anul t.
La calculul   se ține cont de prevederile subpct. 33.2 și 33.5 și ale pct. 35 și 36.
 cantitatea de energie aferentă consumului de combustibili lichizi și gazoși de origine nebiologică produși din surse regenerabile în transportul rutier și feroviar, în anul t.
La calculul  se ține cont de prevederile subpct. 33.2 și ale pct. 35 și 36.
 cantitatea de energie aferentă consumului de hidrogen din surse regenerabile în sectorul aviației și maritim, în anul t.
Se ține cont de multiplicatorul „1,2” și de condițiile stabilite la subpct. 33.2, 33.5 și la pct. 35 și 36.
 cantitatea de energie aferentă consumului de combustibili lichizi și gazoși de origine nebiologică produși din surse regenerabile în sectorul transporturi, în anul t.
La calculul  se ține cont de prevederile subpct. 33.2 și ale pct. 35 și 36.

	43. Consumul de energie electrică din surse regenerabile în sectorul transporturi , în anul t, este determinat conform următoarei formule:

,
unde:
 cantitatea de energie electrică din surse regenerabile utilizată în subsectorul transporturi rutiere, în anul t, prin aplicarea ponderii consumului de energie electrică în consumul final brut de energie electrică în anul (t-2).
Se utilizează multiplicatorul „4” după cum a fost stabilit la subpct. 33.3.1. 
 cantitatea de energie electrică din surse regenerabile utilizată în subsectorul transporturi feroviare, în anul t, prin aplicarea ponderii consumului de energie electrică în consumul final brut de energie electrică în anul (t-2).
Se utilizează multiplicatorul „1,5” după cum a fost stabilit la subpct. 33.3.2. 
 cantitatea de energie electrică din surse regenerabile utilizată în alte subsectoare de transporturi decât cele menționate mai sus, în anul t, prin aplicarea ponderii consumului de energie electrică în consumul final brut de energie electrică în anul (t-2).
	La pct. 43 după textul „ cantitatea de energie electrică din surse regenerabile utilizată în subsectorul transporturi rutiere, în anul t, prin aplicarea ponderii consumului de energie electrică în consumul final brut de energie electrică în anul (t-2).” se completează cu textul „În cazul energiei electrice obținute printr-o conexiune directă la o instalație de producere a energiei electrice din surse regenerabile și furnizată vehiculelor rutiere, această energie se consideră integral ca fiind energie din surse regenerabile.”
	43. Consumul de energie electrică din surse regenerabile în sectorul transporturi , în anul t, este determinat conform următoarei formule:

,
unde:
 cantitatea de energie electrică din surse regenerabile utilizată în subsectorul transporturi rutiere, în anul t, prin aplicarea ponderii consumului de energie electrică în consumul final brut de energie electrică în anul (t-2). În cazul energiei electrice obținute printr-o conexiune directă la o instalație de producere a energiei electrice din surse regenerabile și furnizată vehiculelor rutiere, această energie se consideră integral ca fiind energie din surse regenerabile.
Se utilizează multiplicatorul „4” după cum a fost stabilit la subpct. 33.3.1. 
 cantitatea de energie electrică din surse regenerabile utilizată în subsectorul transporturi feroviare, în anul t, prin aplicarea ponderii consumului de energie electrică în consumul final brut de energie electrică în anul (t-2).
Se utilizează multiplicatorul „1,5” după cum a fost stabilit la subpct. 33.3.2. 
 cantitatea de energie electrică din surse regenerabile utilizată în alte subsectoare de transporturi decât cele menționate mai sus, în anul t, prin aplicarea ponderii consumului de energie electrică în consumul final brut de energie electrică în anul (t-2).




	Anexa nr. 3
la Regulamentul privind calculul consumului de energie din surse regenerabile
LISTA
tipurilor de materie primă pentru producerea de biogaz și biocarburanți avansați, în raport cu care se aplică prevederi specifice
Partea A
Se consideră a fi dublă, în scopul determinării cantității de energie din surse regenerabile utilizată în transporturi, contribuția biogazului și a biocarburanților avansați produși din următoarele tipuri de materie primă:
a) alge, dacă sunt cultivate pe pământ în heleșteie sau fotobioreactoare;
b) fracțiunea de biomasă din deșeurile municipale mixte, însă nu din deșeurile menajere triate vizate de obiectivele în materie de reciclare prevăzute la art. 14  alin. (1) lit. b) din Legea nr. 206/2019 privind deșeurile;
c) biodeșeuri, astfel cum sunt definite la art. 2 din Legea nr. 206/2019 privind deșeurile, provenite din gospodării private care fac obiectul colectării separate;
d) fracțiunea de biomasă din deșeurile industriale care nu poate fi folosită în lanțul alimentar sau furajer, inclusiv materialele provenite din industria cu amănuntul și cu ridicata și din industria agroalimentară, precum și din industria pescuitului și acvaculturii și excluzând materiile prime enumerate în partea B din prezenta anexă;
e) paie;
f) gunoi de grajd și nămol de epurare;
g) efluenți proveniți de la presele de ulei de palmier și ciorchini de fructe de palmier goale;
h) smoală de ulei de tal;
i) glicerină brută;
j) deșeuri rezultate din prelucrarea trestiei-de-zahăr (bagasă);
k) tescovină de struguri și drojdie de vin;
l) coji de nucă;
m) pleavă;
n) știuleți curățați de boabe de porumb;
o) fracțiunea de biomasă din deșeurile și reziduurile din silvicultură și din industriile forestiere, și anume scoarța, ramurile, reziduurile anterioare comercializării, frunzele, acele, coroanele arborilor, rumegușul, așchiile, leșia neagră, leșia cu sulfit, fibra de nămol, lignina și uleiul de tal;
p) alte materiale celulozice de origine nealimentară;
q) alte materiale lignocelulozice, cu excepția buștenilor de gater și a buștenilor de furnir.
Partea B
Materiile prime pentru producția de biocarburanți și de biogaz pentru transporturi a căror contribuție la realizarea ponderii privind consumul de energie regenerabilă în consumul final de energie în transporturi este limitată și poate fi considerată a fi egală cu dublul conținutului lor energetic sunt:
a)	uleiul de gătit uzat;
b)	grăsimile animale care cad sub incidența categoriilor 1 (art. 10) și 2 (art. 11), conform prevederilor Legii nr. 129/2019 privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman;.
	La anexa nr.3 se completează lista tipurilor de materie primă în Partea A cu următoarele materii:
r) uleiuri de fuzel provenite din distilare alcoolică;
s) metanol brut din celuloză kraft rezultată din producția de pastă de lemn;
t) culturi intermediare, precum culturile intercalate și culturile de protecție care sunt cultivate în zone în care, din cauza unei perioade scurte de vegetație, producția de culturi alimentare și furajere este limitată la o singură recoltă și cu condiția ca utilizarea acestora să nu declanșeze o cerere de terenuri suplimentare și cu condiția menținerii conținutului de materie organică din sol, atunci când sunt utilizate pentru producția de biocarburanți pentru sectorul aviației;
u) culturi cultivate pe terenuri puternic degradate, cu excepția culturilor alimentare și furajere, atunci când sunt utilizate pentru producția de biocarburanți pentru sectorul aviației;
v) cianobacterii (alge albastre-verzi).
și Partea B:
c) culturi deteriorate care nu sunt adecvate pentru a fi utilizate în lanțul alimentar sau furajer, cu excepția substanțelor care au fost modificate sau contaminate intenționat pentru a corespunde prezentei definiții;
d) ape reziduale municipale și derivații acestora, alții decât nămolul de epurare;
e) culturi cultivate pe terenuri puternic degradate, cu excepția culturilor alimentare și furajere și a materiilor prime enumerate în partea A a prezentei anexe, atunci când nu sunt utilizate pentru producția de biocarburanți pentru sectorul aviației;
f) culturi intermediare, precum culturile intercalate și culturile de protecție, cu excepția materiilor prime enumerate în partea A a prezentei anexe, care sunt cultivate în zone în care, din cauza unei perioade scurte de vegetație, producția de culturi alimentare și furajere este limitată la o singură recoltă și cu condiția ca utilizarea acestora să nu declanșeze o cerere de terenuri suplimentare și cu condiția menținerii conținutului de materie organică din sol, atunci când nu sunt utilizate pentru producția de biocarburanți pentru sectorul aviației.

În privința transpunerea integral a Directivei delegată (UE) 2024/1405,
	Anexa nr. 3
la Regulamentul privind calculul consumului 
de energie din surse regenerabile
LISTA
tipurilor de materie primă pentru producerea de biogaz și biocarburanți avansați, în raport cu care se aplică prevederi specifice
Partea A
Se consideră a fi dublă, în scopul determinării cantității de energie din surse regenerabile utilizată în transporturi, contribuția biogazului și a biocarburanților avansați produși din următoarele tipuri de materie primă:
a)	alge, dacă sunt cultivate pe pământ în heleșteie sau fotobioreactoare;
b)	fracțiunea de biomasă din deșeurile municipale mixte, însă nu din deșeurile menajere triate vizate de obiectivele în materie de reciclare prevăzute la art. 14  alin. (1) lit. b) din Legea nr. 206/2019 privind deșeurile;
c)	biodeșeuri, astfel cum sunt definite la art. 2 din Legea nr. 206/2019 privind deșeurile, provenite din gospodării private care fac obiectul colectării separate;
d)	fracțiunea de biomasă din deșeurile industriale care nu poate fi folosită în lanțul alimentar sau furajer, inclusiv materialele provenite din industria cu amănuntul și cu ridicata și din industria agroalimentară, precum și din industria pescuitului și acvaculturii și excluzând materiile prime enumerate în partea B din prezenta anexă;
e)	paie;
f)	gunoi de grajd și nămol de epurare;
g)	efluenți proveniți de la presele de ulei de palmier și ciorchini de fructe de palmier goale;
h)	smoală de ulei de tal;
i)	glicerină brută;
j)	deșeuri rezultate din prelucrarea trestiei-de-zahăr (bagasă);
k)	tescovină de struguri și drojdie de vin;
l)	coji de nucă;
m)	pleavă;
n)	știuleți curățați de boabe de porumb;
o)	fracțiunea de biomasă din deșeurile și reziduurile din silvicultură și din industriile forestiere, și anume scoarța, ramurile, reziduurile anterioare comercializării, frunzele, acele, coroanele arborilor, rumegușul, așchiile, leșia neagră, leșia cu sulfit, fibra de nămol, lignina și uleiul de tal;
p)	alte materiale celulozice de origine nealimentară;
q)	alte materiale lignocelulozice, cu excepția buștenilor de gater și a buștenilor de furnir;
r)	uleiuri de fuzel provenite din distilare alcoolică;
s)	metanol brut din celuloză kraft rezultată din producția de pastă de lemn;
t)	culturi intermediare, precum culturile intercalate și culturile de protecție care sunt cultivate în zone în care, din cauza unei perioade scurte de vegetație, producția de culturi alimentare și furajere este limitată la o singură recoltă și cu condiția ca utilizarea acestora să nu declanșeze o cerere de terenuri suplimentare și cu condiția menținerii conținutului de materie organică din sol, atunci când sunt utilizate pentru producția de biocombustibil pentru sectorul aviației;
u)	culturi cultivate pe terenuri puternic degradate, cu excepția culturilor alimentare și furajere, atunci când sunt utilizate pentru producția de biocombustibil pentru sectorul aviației;
v)	cianobacterii (alge albastre-verzi).
Partea B
Materiile prime pentru producția de biocarburanți și de biogaz pentru transporturi a căror contribuție la realizarea ponderii privind consumul de energie regenerabilă în consumul final de energie în transporturi este limitată și poate fi considerată a fi egală cu dublul conținutului lor energetic sunt:
a)	uleiul de gătit uzat;
b)	grăsimile animale care cad sub incidența categoriilor 1 (art. 10) și 2 (art. 11), conform prevederilor Legii nr. 129/2019 privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman;
c)	culturi deteriorate care nu sunt adecvate pentru a fi utilizate în lanțul alimentar sau furajer, cu excepția substanțelor care au fost modificate sau contaminate intenționat pentru a corespunde prezentei definiții;
d)	ape reziduale municipale și derivații acestora, alții decât nămolul de epurare;
e)	culturi cultivate pe terenuri puternic degradate, cu excepția culturilor alimentare și furajere și a materiilor prime enumerate în partea A a prezentei anexe, atunci când nu sunt utilizate pentru producția de biocombustibil pentru sectorul aviației;
f)	culturi intermediare, precum culturile intercalate și culturile de protecție, cu excepția materiilor prime enumerate în partea A a prezentei anexe, care sunt cultivate în zone în care, din cauza unei perioade scurte de vegetație, producția de culturi alimentare și furajere este limitată la o singură recoltă și cu condiția ca utilizarea acestora să nu declanșeze o cerere de terenuri suplimentare și cu condiția menținerii conținutului de materie organică din sol, atunci când nu sunt utilizate pentru producția de biocombustibil pentru sectorul aviației.




	GUVERNUL HOTĂRÂRE Nr. 53/2025 din 05.02.2025 privind aprobarea Regulamentului cu privire la criteriile de durabilitate și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru biocarburanți, biolichide și combustibili din biomasă și a Metodologiei de calcul al impactului biocarburanților, biolichidelor și combustibililor din biomasă asupra emisiilor de gaze cu efect de seră
	-
	-

	Prezentul Regulament transpune:
- art. 2, art. 25-30, Anexa III și Anexa IX din Directiva (UE) 2018/2001 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2018 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 328 din 21 decembrie 2018 (CELEX: 32018L2001), în varianta adaptată și aprobată prin Decizia Consiliului ministerial al Comunității Energetice nr. 2021/14/MC-EnC;
- Regulamentul delegat (UE) 2019/807 al Comisiei din 13 martie 2019 de completare a Directivei (UE) 2018/2001 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește stabilirea materiilor prime care prezintă riscuri ridicate din perspectiva schimbării indirecte a destinației terenurilor, în cazul cărora se observă o expansiune semnificativă a suprafeței de producție în detrimentul terenurilor care stochează cantități ridicate de carbon și certificarea biocombustibililor, a biolichidelor și a combustibililor din biomasă care prezintă riscuri reduse din perspectiva schimbării indirecte a destinației terenurilor, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 133 din 21 mai 2019 (CELEX: 32019R0807).

	Clauza de armonizare va avea următorul cuprins:
„Prezentul Regulament:
- transpune parțial (transpune: art. 2, art. 25 - 30 (1) - (7), (9) și (10)) Directiva (UE) 2018/2001 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2018 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (reformare), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L 328 din 21 decembrie 2018 (CELEX: 32018L2001), așa cum a fost modificată ultima oară prin Directiva (UE) 2024/1711 a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iunie 2024;
- transpune Regulamentul delegat (UE) 2019/807 al Comisiei din 13 martie 2019 de completare a Directivei (UE) 2018/2001 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește stabilirea materiilor prime care prezintă riscuri ridicate din perspectiva schimbării indirecte a destinației terenurilor, în cazul cărora se observă o expansiune semnificativă a suprafeței de producție în detrimentul terenurilor care stochează cantități ridicate de carbon și certificarea biocombustibililor, a biolichidelor și a combustibililor din biomasă care prezintă riscuri reduse din perspectiva schimbării indirecte a destinației terenurilor, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 133 din 21 mai 2019, CELEX: 32019R0807).”
	Prezentul Regulament:
- transpune parțial (transpune: art. 2, art. 25 - 30 (1) - (7), (9) și (10)) Directiva (UE) 2018/2001 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2018 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (reformare), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L 328 din 21 decembrie 2018 (CELEX: 32018L2001), așa cum a fost modificată ultima oară prin Directiva (UE) 2024/1711 a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iunie 2024;
- transpune Regulamentul delegat (UE) 2019/807 al Comisiei din 13 martie 2019 de completare a Directivei (UE) 2018/2001 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește stabilirea materiilor prime care prezintă riscuri ridicate din perspectiva schimbării indirecte a destinației terenurilor, în cazul cărora se observă o expansiune semnificativă a suprafeței de producție în detrimentul terenurilor care stochează cantități ridicate de carbon și certificarea biocombustibililor, a biolichidelor și a combustibililor din biomasă care prezintă riscuri reduse din perspectiva schimbării indirecte a destinației terenurilor, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 133 din 21 mai 2019, CELEX: 32019R0807).

	Pe tot parcursul Regulamentului
	Cuvintele „Instituție Publică Centrul Național pentru Energie Durabilă” se substituie cu textul „IP CNED”;
	-

	2. În sensul prezentului Regulament se utilizează noțiunile definite în Legea nr.10/2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile precum și următoarele noțiuni:
	La pct. 2 după textul „Legea nr. 10/2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile” se completează cu textul „,în Regulamentul privind normele de verificare a biocarburanților, biolichidelor și combustibililor din biomasă”
	2. În sensul prezentului Regulament se utilizează noțiunile definite în Legea nr. 10/2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile,  în Regulamentul privind normele de verificare a biocarburanților, biolichidelor și combustibililor din biomasă, precum și următoarele noțiuni:

	2.3. biocarburanți avansați – biocarburanți care sunt produși din materiile prime enumerate în secțiunea 1 din anexa nr. 2 la prezentul Regulament;

2.5. combustibili pe bază de carbon reciclat – combustibili lichizi și gazoși care sunt produși din fluxuri de deșeuri lichide sau solide de origine neregenerabilă care nu pot face obiectul unor operațiuni de valorificare materială sau din gazul de proces și gazul de evacuare reziduale de origine neregenerabilă produse ca o consecință inevitabilă și neintenționată a proceselor de producție din instalațiile industriale;

2.14. valoare efectivă – reducerile emisiilor de gaze cu efect de seră pentru unele sau pentru toate etapele unui proces specific de producție a biocombustibililor, a biolichidelor sau a combustibililor din biomasă, calculate în conformitate cu Metodologia de calcul al impactului biocarburanților, biolichidelor și combustibililor din biomasă asupra emisiilor de gaze cu efect de seră;

2.15. zonă de aprovizionare – zonă geografică determinată din care provin materiile prime de biomasă forestieră, din care sunt disponibile informații fiabile și independente și în care condițiile sunt suficient de omogene pentru a se realiza o evaluare a riscului în materie de durabilitate și de legalitate aferent biomasei forestiere.
	La pct. 2 se abrogă subpct. 2.3, 2.5, 2.14 și 2.15 pentru înlăturarea repetiției a noțiunilor definite în Legea nr. 10/2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile.
	-

	3. Pentru calculul ponderii minime a energiei din surse regenerabile în consumul final de energie în sectorul transporturilor prevăzută în Planul național integrat privind energia și clima se va ține cont de:
3.1. combustibilii lichizi și gazoși de origine nebiologică produși din surse regenerabile și utilizați în transporturi atunci când aceștia sunt utilizați drept produs intermediar pentru producerea de combustibili convenționali;
3.2. combustibilii pe bază de carbon reciclat, după caz.
	Pct. 3 va avea următorul cuprins:
„ 3. Pentru calculul ponderii minime a energiei din surse regenerabile în consumul final de energie în sectorul transporturilor prevăzută în Planul național integrat privind energia și clima, în conformitate cu Regulamentul privind calculul consumului de energie din surse regenerabile, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 74/2025, se iau în considerare următorii combustibili:
3.1. biocarburanți, biolichide și combustibili din biomasă care respectă criteriile de durabilitate și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră prevăzute în prezentul Regulament;
3.2. combustibilii lichizi și gazoși de origine nebiologică produși din surse regenerabile și utilizați în transporturi atunci când aceștia sunt utilizați drept produs intermediar pentru producerea de combustibili convenționali;
3.3. combustibilii pe bază de carbon reciclat, după caz.”
	3. Pentru calculul ponderii minime a energiei din surse regenerabile în consumul final de energie în sectorul transporturilor prevăzută în Planul național integrat privind energia și clima, în conformitate cu Regulamentul privind calculul consumului de energie din surse regenerabile, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 74/2025, se iau în considerare următorii combustibili:
3.1. biocarburanți, biolichide și combustibili din biomasă care respectă criteriile de durabilitate și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră prevăzute în prezentul Regulament;
3.2. combustibilii lichizi și gazoși de origine nebiologică produși din surse regenerabile și utilizați în transporturi atunci când aceștia sunt utilizați drept produs intermediar pentru producerea de combustibili convenționali;
3.3. combustibilii pe bază de carbon reciclat, după caz.

	4. Pentru calcularea consumului final brut de energie din surse regenerabile și a ponderii minime prevăzute la pct.3, ponderea biocarburanților și a biolichidelor, precum și a combustibililor din biomasă consumați în transporturi, dacă sunt produși din culturi alimentare și furajere, nu depășește cu mai mult de 1% ponderea acestor combustibili în consumul final de energie în sectorul transporturilor rutiere și sectorul transporturilor feroviare, respectiv până la maximum 2% din consumul final de energie în sectorul transporturilor rutiere și sectorul transporturilor feroviare.
	Pct. 4 se abrogă
	-

	5. Pentru calcularea consumului final brut de energie din surse regenerabile și a ponderii minime prevăzute la punctul 3, ponderea biocarburanților, a biolichidelor sau a combustibililor din biomasă, produși din culturi alimentare și furajere, care prezintă riscuri ridicate din perspectiva schimbării indirecte a destinației terenurilor și pentru care se constată o expansiune semnificativă a suprafeței de producție în detrimentul terenurilor care stochează cantități ridicate de carbon, nu trebuie să depășească nivelul consumului acestor tipuri de combustibili înregistrat în anul 2019. Această limitare nu se aplică în cazul în care biocarburanții, biolichidele sau combustibilii din biomasă sunt certificați ca având riscuri reduse din perspectiva schimbării indirecte a destinației terenurilor, în conformitate cu prevederile prezentului punct. Criteriile pentru identificarea materiilor prime care prezintă riscuri ridicate din perspectiva schimbării indirecte a destinației terenurilor, pentru care se observă o expansiune semnificativă a suprafețelor de producție în detrimentul terenurilor care stochează cantități ridicate de carbon, precum și pentru certificarea biocarburanților, a biolichidelor și a combustibililor din biomasă cu riscuri reduse, sunt prevăzute în anexa nr.3 la prezentul Regulament.
	Pct. 5 va avea următorul cuprins:
„5. Limitarea privind utilizarea culturilor alimentare în producerea de furaje, definită la subpct. 12.2 din Regulamentul privind calculul consumului de energie din surse regenerabile nu se aplică în cazul în care biocarburanții, biolichidele sau combustibilii din biomasă sunt certificați ca având riscuri reduse din perspectiva schimbării destinației terenurilor. Criteriile pentru identificarea materiilor prime care prezintă riscuri ridicate din perspectiva schimbării destinației terenurilor, pentru care se observă o expansiune semnificativă a suprafețelor de producție în detrimentul terenurilor care stochează cantități ridicate de carbon, precum și pentru certificarea biocarburanților, a biolichidelor și a combustibililor din biomasă cu riscuri reduse, sunt prevăzute în anexa nr. 3 la prezentul Regulament.”
	5. Limitarea privind utilizarea culturilor alimentare în producerea de furaje, definită la subpct. 12.2 din Regulamentul privind calculul consumului de energie din surse regenerabile nu se aplică în cazul în care biocarburanții, biolichidele sau combustibilii din biomasă sunt certificați ca având riscuri reduse din perspectiva schimbării destinației terenurilor. Criteriile pentru identificarea materiilor prime care prezintă riscuri ridicate din perspectiva schimbării destinației terenurilor, pentru care se observă o expansiune semnificativă a suprafețelor de producție în detrimentul terenurilor care stochează cantități ridicate de carbon, precum și pentru certificarea biocarburanților, a biolichidelor și a combustibililor din biomasă cu riscuri reduse, sunt prevăzute în anexa nr. 3 la prezentul Regulament.

	6.  În vederea reducerii la minimum a riscului ca loturile unice să fie revendicate mai mult de o singură dată, Centrul Național pentru Energie Durabilă și Secretariatul Comunității Energetice consolidează cooperarea dintre sistemele naționale și factorii voluntari de verificare stabiliți în temeiul secțiunii a 2-a din capitolul III, inclusiv, dacă este cazul, schimbul de date. În cazul în care Centrul Național pentru Energie Durabilă va suspecta că s-a comis o fraudă sau va depista o astfel de fraudă, acesta informează, după caz, Secretariatul Comunității Energetice.
7. Pentru a permite urmărirea combustibililor lichizi și gazoși utilizați în transporturi, ce sunt eligibili pentru a fi luați în considerare la calculul cantității de energie din surse regenerabile consumată în sectorul transporturilor sau ce sunt luați în considerare în scopurile prevăzute la pct. 15, furnizorii de combustibili raportează Centrului Național pentru Energie Durabilă și Agenției de Mediu informațiile privind tranzacțiile realizate și caracteristicile de durabilitate ale combustibililor respectivi, inclusiv emisiile lor de gaze cu efect de seră generate pe durata ciclului de viață, începând de la punctul lor de producție și până la furnizorul de combustibili care introduce combustibilul pe piață.
8. Colectarea și stocarea informațiilor privind tranzacțiile realizate și caracteristicile de durabilitate ale combustibililor, inclusiv emisiile lor de gaze cu efect de seră generate pe durata ciclului de viață, va fi asigurată de către Centrul Național pentru Energie Durabilă, care le va transmite spre informare Comunității Energetice.
	Pct. 6-8 vor avea următorul cuprins:
„6. În vederea reducerii la minimum a riscului ca loturile unice să fie revendicate mai mult de o singură dată în cadrul Comunității Energetice, organul central de specialitate al administrației publice în domeniul energeticii, cu suportul Instituției Publice Centrul Național pentru Energie Durabilă (în continuare – IP CNED), consolidează cooperarea cu Secretariatul Comunității Energetice și cu sistemele naționale ale părților contractante la Tratatul de constituire a Comunității Energetice, cu schemele voluntare și verificatorii, inclusiv, dacă este cazul, schimbul de date. În cazul în care IP CNED va suspecta că s-a comis o fraudă sau va depista o astfel de fraudă, organul central de specialitate al administrației publice în domeniul energeticii informează, după caz, Secretariatul Comunității Energetice și părțile contractante la Tratatul de constituire a Comunității Energetice.
7. Pentru a permite urmărirea combustibililor lichizi și gazoși utilizați în transporturi, ce sunt eligibili pentru a fi luați în considerare la calculul cantității de energie din surse regenerabile consumată în sectorul transporturilor sau ce sunt luați în considerare în scopurile prevăzute la pct. 10, operatorii economici raportează IP CNED informațiile privind date exacte tranzacțiile realizate și caracteristicile de durabilitate ale combustibililor respectivi, inclusiv emisiile lor de gaze cu efect de seră generate pe durata ciclului de viață, începând de la punctul lor de producție și până la introducerea acestora pe piață.
8. Raportarea și colectarea informațiilor prevăzute la pct. 7 se efectuează de către fiecare operator economic, prin introducerea directă a datelor în Registrul  de Biocarburanți, instituit și gestionat de IP CNED.”
	6. În vederea reducerii la minimum a riscului ca loturile unice să fie revendicate mai mult de o singură dată în cadrul Comunității Energetice, organul central de specialitate al administrației publice în domeniul energeticii, cu suportul Instituției Publice Centrul Național pentru Energie Durabilă (în continuare – IP CNED), consolidează cooperarea cu Secretariatul Comunității Energetice și cu sistemele naționale ale părților contractante la Tratatul de constituire a Comunității Energetice, cu schemele voluntare și verificatorii, inclusiv, dacă este cazul, schimbul de date. În cazul în care IP CNED va suspecta că s-a comis o fraudă sau va depista o astfel de fraudă, organul central de specialitate al administrației publice în domeniul energeticii informează, după caz, Secretariatul Comunității Energetice și părțile contractante la Tratatul de constituire a Comunității Energetice.
7. Pentru a permite urmărirea combustibililor lichizi și gazoși utilizați în transporturi, ce sunt eligibili pentru a fi luați în considerare la calculul cantității de energie din surse regenerabile consumată în sectorul transporturilor sau ce sunt luați în considerare în scopurile prevăzute la pct. 10, operatorii economici raportează IP CNED informațiile privind date exacte tranzacțiile realizate și caracteristicile de durabilitate ale combustibililor respectivi, inclusiv emisiile lor de gaze cu efect de seră generate pe durata ciclului de viață, începând de la punctul lor de producție și până la introducerea acestora pe piață.
8. Raportarea și colectarea informațiilor prevăzute la pct. 7 se efectuează de către fiecare operator economic, prin introducerea directă a datelor în Registrul  de Biocarburanți, instituit și gestionat de IP CNED.

	9. Furnizorii de combustibili vor transmite Centrului Național pentru Energie Durabilă informațiile necesare pentru verificarea respectării cerințelor stabilite calculului ponderii minime a energiei din surse regenerabile în consumul final de energie în sectorul transporturilor. 

	Pct. 9 se abrogă.
	-

	10. Energia produsă din biocarburanți, biolichide și combustibili din biomasă va fi luată în considerare pentru îndeplinirea următoarelor scopuri, cu condiția respectării criteriilor de durabilitate și a cerințelor privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră:
10.1. contribuția la realizarea ponderii de energie din surse regenerabile a Republicii Moldova, conform obiectivelor stabilite în Planul național integrat privind energia și clima pentru perioada 2025-2030;
10.2. măsurarea respectării obligațiilor referitoare la energia din surse regenerabile stabilite în secțiunea 1 din capitolul II;
10.3. eligibilitatea privind sprijinul financiar pentru consumul de biocarburanți, biolichide și combustibili din biomasă.
	Pct. 10 va avea următorul cuprins:
„10. Energia produsă din biocarburanți, biolichide și combustibili din biomasă se ia în considerare în scopurile prevăzute la art. 261 alin. (2) din Legea nr. 10/2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, cu condiția respectării criteriilor de durabilitate și a cerințelor privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră stabilite în prezentul capitol.”
	10. Energia produsă din biocarburanți, biolichide și combustibili din biomasă se ia în considerare în scopurile prevăzute la art. 261 alin. (2) din Legea nr. 10/2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, cu condiția respectării criteriilor de durabilitate și a cerințelor privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră stabilite în prezentul capitol.

	13. Combustibilii din biomasă îndeplinesc criteriile de durabilitate și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră dacă sunt folosiți în instalații care produc energie electrică, încălzire și răcire sau combustibili cu o putere termică instalată totală mai mare sau egală cu 20 MW, în cazul combustibililor din biomasă solizi, și cu o putere termică instalată totală mai mare sau egală cu 2 MW, în cazul combustibililor din biomasă gazoși.
	Pct. 13 se abrogă.
	-

	15. Biocarburanții, biolichidele și combustibilii din biomasă produși din deșeuri și din reziduuri neforestiere provenind de pe terenuri agricole sunt luați în considerare în scopurile prevăzute la pct.10, numai în cazul în care sunt valabile programele de îmbunătățiri funciare în scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol. Informațiile referitoare la modul în care impacturile sunt monitorizate și gestionate se raportează Agenției de Mediu.

	Pct. 15 va avea următorul cuprins:
„15. Biocarburanții, biolichidele și combustibilii din biomasă produși din deșeuri și din reziduuri neforestiere provenind de pe terenuri agricole sunt luați în considerare în scopurile prevăzute la pct.10, doar în cazul în care operatorii sau autoritățile naționale dispun de planuri de monitorizare sau de gestionare menite să abordeze impactul asupra calității solului și asupra carbonului din sol. Informațiile referitoare la modul în care impacturile sunt monitorizate și gestionate se raportează conform pct. 35.”
	15. Biocarburanții, biolichidele și combustibilii din biomasă produși din deșeuri și din reziduuri neforestiere provenind de pe terenuri agricole sunt luați în considerare în scopurile prevăzute la pct.10, doar în cazul în care operatorii sau autoritățile naționale dispun de planuri de monitorizare sau de gestionare menite să abordeze impactul asupra calității solului și asupra carbonului din sol. Informațiile referitoare la modul în care impacturile sunt monitorizate și gestionate se raportează conform pct. 35.

	16. Biocarburanții, biolichidele și combustibilii din biomasă produși din biomasă agricolă care sunt luați în considerare în scopurile prevăzute la pct.10 nu se obțin din materii prime ce provin de pe terenuri bogate în biodiversitate, și anume de pe terenuri care, în ianuarie 2008 sau după această dată, dețineau unul dintre următoarele statute, indiferent dacă terenul mai deține acest statut sau nu:
16.1. păduri primare și alte terenuri împădurite, și anume pădurile și alte terenuri împădurite cu specii indigene, în care nu există indicii vizibile clare ale activității umane, iar procesele ecologice nu sunt afectate în mod semnificativ;
16.2. păduri foarte bogate în biodiversitate și alte terenuri împădurite care conțin o mare diversitate de specii și sunt nedegradate sau care au fost identificate de către Agenția de Mediu ca fiind bogate în biodiversitate;
16.3. zone desemnate ca fiind protejate în conformitate cu prevederile Legii  nr.1538/1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat, cu excepția cazurilor în care se furnizează dovezi că producția materiei prime nu a adus atingere obiectivelor de protecție respective;
16.4. pășuni foarte bogate în biodiversitate cu suprafața mai mare de un hectar, precum:
16.4.1. pășuni naturale, și anume pășuni care ar continua să fie pășuni în lipsa intervenției omului și care mențin configurația naturală de specii, precum și caracteristicile și procesele ecologice; sau
16.4.2. pășuni care nu sunt naturale, și anume pășuni care ar înceta să fie pășuni în lipsa intervenției omului și care conțin o mare diversitate de specii și sunt nedegradate și care au fost identificate de către Agenția de Mediu ca fiind foarte bogate în biodiversitate, exceptând cazul în care se furnizează dovezi că recoltarea materiei prime este necesară pentru menținerea statutului lor de pășuni foarte bogate în biodiversitate.
	Pct. 16 va avea următorul cuprins:
„16. Biocarburanții, biolichidele și combustibilii din biomasă produși din biomasă agricolă care sunt luați în considerare în scopurile prevăzute la pct.10 nu se obțin din materii prime ce provin de pe terenuri bogate în biodiversitate, și anume de pe terenuri care, în ianuarie 2008 sau după această dată, dețineau unul dintre următoarele statute, indiferent dacă terenul mai deține acest statut sau nu:
16.1. păduri primare și alte terenuri împădurite, și anume pădurile și alte terenuri împădurite cu specii indigene, în care nu există indicii vizibile clare ale activității umane, iar procesele ecologice nu sunt afectate în mod semnificativ;
16.2. păduri foarte bogate în biodiversitate și alte terenuri împădurite care conțin o mare diversitate de specii și sunt nedegradate sau care au fost identificate ca având o biodiversitate ridicată de către autoritatea competentă relevantă, cu excepția cazului în care se prezintă dovezi că producerea materiei prime respective nu a afectat scopurile de protecție a naturii;
16.3. zone desemnate:
16.3.1.  ca fiind protejate în conformitate cu prevederile Legii nr. 1538/1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat; sau 
16.3.2. pentru protecția ecosistemelor sau speciilor rare, amenințate ori pe cale de dispariție, recunoscute prin acorduri internaționale sau incluse în liste elaborate de organizații interguvernamentale ori de Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii, sub rezerva recunoașterii acestora de către Secretariatul Comunității Energetice, cu excepția cazului în care se prezintă dovezi că producerea materiei prime respective nu a afectat scopurile de protecție a naturii;
16.4. pășuni foarte bogate în biodiversitate cu suprafața mai mare de un hectar, precum:
16.4.1. pășuni naturale, și anume pășuni care ar continua să fie pășuni în lipsa intervenției omului și care mențin configurația naturală de specii, precum și caracteristicile și procesele ecologice; sau
16.4.2. pășuni care nu sunt naturale, și anume pășuni care ar înceta să fie pășuni în lipsa intervenției omului și care conțin o mare diversitate de specii și sunt nedegradate, identificate de către autoritatea competentă relevantă ca fiind foarte bogate în biodiversitate, exceptând cazul în care se furnizează dovezi că recoltarea materiei prime este necesară pentru menținerea statutului lor de pășuni foarte bogate în biodiversitate;
16.5. criteriile și ariile geografice ale pășunilor foarte bogate în biodiversitate sunt prevăzute în anexa nr. 11 la Regulamentul cu privire la normele de verificare a biocarburanților, biolichidelor și combustibililor din biomasă.”
	16. Biocarburanții, biolichidele și combustibilii din biomasă produși din biomasă agricolă care sunt luați în considerare în scopurile prevăzute la pct.10 nu se obțin din materii prime ce provin de pe terenuri bogate în biodiversitate, și anume de pe terenuri care, în ianuarie 2008 sau după această dată, dețineau unul dintre următoarele statute, indiferent dacă terenul mai deține acest statut sau nu:
16.1. păduri primare și alte terenuri împădurite, și anume pădurile și alte terenuri împădurite cu specii indigene, în care nu există indicii vizibile clare ale activității umane, iar procesele ecologice nu sunt afectate în mod semnificativ;
16.2. păduri foarte bogate în biodiversitate și alte terenuri împădurite care conțin o mare diversitate de specii și sunt nedegradate sau care au fost identificate ca având o biodiversitate ridicată de către autoritatea competentă relevantă, cu excepția cazului în care se prezintă dovezi că producerea materiei prime respective nu a afectat scopurile de protecție a naturii;
16.3. zone desemnate:
16.3.1.  ca fiind protejate în conformitate cu prevederile Legii nr. 1538/1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat; sau 
16.3.2. pentru protecția ecosistemelor sau speciilor rare, amenințate ori pe cale de dispariție, recunoscute prin acorduri internaționale sau incluse în liste elaborate de organizații interguvernamentale ori de Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii, sub rezerva recunoașterii acestora de către Secretariatul Comunității Energetice, cu excepția cazului în care se prezintă dovezi că producerea materiei prime respective nu a afectat scopurile de protecție a naturii;
16.4. pășuni foarte bogate în biodiversitate cu suprafața mai mare de un hectar, precum:
16.4.1. pășuni naturale, și anume pășuni care ar continua să fie pășuni în lipsa intervenției omului și care mențin configurația naturală de specii, precum și caracteristicile și procesele ecologice; sau
16.4.2. pășuni care nu sunt naturale, și anume pășuni care ar înceta să fie pășuni în lipsa intervenției omului și care conțin o mare diversitate de specii și sunt nedegradate, identificate de către autoritatea competentă relevantă ca fiind foarte bogate în biodiversitate, exceptând cazul în care se furnizează dovezi că recoltarea materiei prime este necesară pentru menținerea statutului lor de pășuni foarte bogate în biodiversitate;
16.5. criteriile și ariile geografice ale pășunilor foarte bogate în biodiversitate sunt prevăzute în anexa nr. 11 la Regulamentul cu privire la normele de verificare a biocarburanților, biolichidelor și combustibililor din biomasă.

	20.1. țara în care a fost recoltată biomasa forestieră dispune de legislație națională primară sau secundară aplicabilă în domeniul recoltării, precum și de sisteme de monitorizare și de asigurare a respectării legislației, care asigură:
	La subpct. 20.1 cuvintele „primară sau secundară” se substituie cu cuvintele „națională sau subnațională”.
	20.1. țara în care a fost recoltată biomasa forestieră dispune de legislație națională sau subnațională aplicabilă în domeniul recoltării, precum și de sisteme de monitorizare și de asigurare a respectării legislației, care asigură:

	20.1.3. protejarea zonelor desemnate prin dreptul internațional sau intern sau de către Agenția de Mediu ca zone protejate în scopuri de protecție a naturii, inclusiv în zone umede și turbării;
	La subpct. 20.1.3 cuvintele „Agenția de Mediu” se substituie cu cuvintele „autoritatea competentă relevantă”.
	20.1.3. protejarea zonelor desemnate prin dreptul internațional sau intern sau de către autoritatea competentă relevantă ca zone protejate în scopuri de protecție a naturii, inclusiv în zone umede și turbării;

	20.2.3. protejarea zonelor desemnate prin dreptul internațional sau intern sau de către Agenția de Mediu ca zone protejate în scopuri de protecție a naturii, inclusiv în zone umede și turbării, cu excepția cazului în care se furnizează dovezi potrivit cărora recoltarea materiilor prime respective nu aduce atingere acestor scopuri de protecție a naturii;
	La subpct. 20.2.3 cuvintele „sau de către Agenția de Mediu” se substituie cu cuvintele „ori de către autoritatea competentă relevantă”.
	20.2.3. protejarea zonelor desemnate prin dreptul internațional sau intern ori de către autoritatea competentă relevantă ca zone protejate în scopuri de protecție a naturii, inclusiv în zone umede și turbării, cu excepția cazului în care se furnizează dovezi potrivit cărora recoltarea materiilor prime respective nu aduce atingere acestor scopuri de protecție a naturii;

	21.1.2. este adoptată legislație primară sau secundară în conformitate cu art.5 din Acordul de la Paris, care este aplicabilă în domeniul recoltării, pentru a conserva și a consolida stocurile și absorbanții de carbon, și se furnizează dovezi ale faptului că emisiile raportate ale sectorului LULUCF nu depășesc absorbțiile;
	La subpct. 21.1.2 cuvintele „este adoptată legislație primară sau secundară” se substituie cu cuvintele „are instituite legi naționale sau subnaționale”.
	21.1.2. are instituite legi naționale sau subnaționale, în conformitate cu art. 5 din Acordul de la Paris, care este aplicabilă în domeniul recoltării, pentru a conserva și a consolida stocurile și absorbanții de carbon, și se furnizează dovezi ale faptului că emisiile raportate ale sectorului LULUCF nu depășesc absorbțiile;

	25. Energia electrică pe bază de combustibili din biomasă se ia în considerare în scopurile prevăzute la pct.10, numai dacă îndeplinește una sau mai multe dintre următoarele cerințe:
25.1. este produsă în instalații cu o putere termică instalată totală mai mică de 50 MW;
25.2. pentru instalațiile cu o putere termică instalată totală între 50 MW și 100 MW, este produsă aplicând tehnologia de cogenerare de înaltă eficiență sau, pentru instalațiile care generează exclusiv energie electrică, respectând nivelurile de eficiență electrică asociate celor mai bune tehnici disponibile (BAT-AEEL), astfel cum vor fi definite de către organul central de specialitate al administrației publice pentru resurse naturale și mediu;
25.3. pentru instalațiile cu o putere termică instalată totală de peste 100 MW, este produsă aplicând tehnologia de cogenerare de înaltă eficiență sau pentru instalațiile care generează exclusiv energie electrică, obținând un randament electric net de cel puțin 36%;
25.4. este produsă aplicând captarea și stocarea CO2 provenit din biomasă.
26. În scopurile prevăzute la pct.10, instalațiile care generează exclusiv energie electrică se iau în considerare numai dacă nu utilizează combustibili fosili ca principal combustibil și numai dacă nu există un potențial de rentabilitate pentru aplicarea tehnologiei de cogenerare de înaltă eficiență potrivit evaluării realizate în conformitate cu art. 24 din Legea nr.139/2018 cu privire la eficiența energetică.
	Pct. 25 și 26 se abrogă.
	-

	27. În scopurile prevăzute la subpct.10.1 și 10.2, se ia în calcul energia electrică generată de către instalațiile care au intrat în funcțiune sau sunt convertite la utilizarea combustibililor din biomasă după 25 decembrie 2024.
	La pct. 27 textul „la subpct.10.1 și 10.2” se substituie cu textul „la pct. 10”.
	27. În scopurile prevăzute la pct. 10, se ia în calcul energia electrică generată de către instalațiile care au intrat în funcțiune sau sunt convertite la utilizarea combustibililor din biomasă după 25 decembrie 2024.

	28. În scopurile prevăzute la pct.10 și fără a aduce atingere prevederilor secțiunilor 1 și 2 din capitolul II, pot fi luați în considerare, din alte motive de durabilitate, biocarburanții și biolichidele obținuți cu respectarea prevederilor prezentului capitol.
	La pct. 28 textul „secțiunilor 1 și 2” se substituie cu textul „secțiunii 2”.
	28. În scopurile prevăzute la pct.10 și fără a aduce atingere prevederilor secțiunii 2 din capitolul II, pot fi luați în considerare, din alte motive de durabilitate, biocarburanții și biolichidele obținuți cu respectarea prevederilor prezentului capitol.

	29. În cazul în care biocarburanții, biolichidele și combustibilii din biomasă sau alți combustibili care sunt eligibili pentru fi luați în considerare în scopurile prevăzute la secțiunea 1 din capitolul II și la pct.10, furnizorii de combustibili trebuie să demonstreze că au fost îndeplinite criteriile de durabilitate și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră. În acest sens, furnizorii de combustibili trebuie să utilizeze un sistem de echilibrare a masei care:
	La pct. 29 textul „la secțiunea 1 din capitolul II și la pct.10, furnizorii de combustibili” se substituie cu textul „de Regulamentul privind calculul consumului de energie din surse regenerabile și de pct.10, precum și în conformitate cu art. 262 alin. (3) din Legea nr. 10/2016, operatorii economici”.
	29. În cazul în care biocarburanții, biolichidele și combustibilii din biomasă sau alți combustibili care sunt eligibili pentru fi luați în considerare în scopurile prevăzute de Regulamentul privind calculul consumului de energie din surse regenerabile și de pct.10, precum și în conformitate cu art. 262 alin. (3) din Legea nr. 10/2016, operatorii economici trebuie să demonstreze că au fost îndeplinite criteriile de durabilitate și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră. În acest sens, operatorii economici trebuie să utilizeze un sistem de echilibrare a masei care:

	32. Furnizorii de combustibili au obligația de a asigura:
32.1. prezentarea anuală, pe adresa Centrului Național pentru Energie Durabilă și a Agenției de Mediu, a informațiilor cu privire la respectarea criteriilor de durabilitate și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și punerea la dispoziția acestor instituții a datelor relevante care au fost utilizate pentru pregătirea acestor informații, până la data de 31 ianuarie a anului următor;
32.2. organizarea evaluărilor anuale independente a informațiilor transmise conform subpct.32.1 și furnizarea dovezilor că evaluarea este efectuată în termenele stabilite în prezentul Regulament. Evaluarea independentă verifică dacă sistemele utilizate de către furnizorii de combustibili sunt precise, fiabile și protejate împotriva fraudelor, incluzând verificarea în scopul garantării faptului că materialele nu sunt modificate sau eliminate în mod intenționat, astfel încât lotul sau o parte a acestuia să poată deveni deșeu sau reziduu. Atunci când se efectuează o evaluare independentă, se estimează frecvența de eșantionare, metodologia și fiabilitatea datelor.
33. Informațiile aferente implementării obligației de utilizare a unui sistem de echilibrare a masei și prezentate într-o formă standardizată Agenției de Mediu, conform obligațiilor furnizorilor de combustibili, includ date adecvate și relevante aferente biocarburanților, biolichidelor și combustibililor din biomasă cu privire la măsurile luate pentru protecția solului, a apei și a aerului, pentru restabilirea solului degradat și pentru evitarea consumul excesiv de apă în zonele sărace în resurse de apă.
34. Obligațiile prevăzute de prezenta secțiune se aplică indiferent dacă biocarburanții, biolichidele, combustibilii din biomasă, combustibilii lichizi și gazoși de origine nebiologică produși din surse regenerabile și utilizați în transporturi sau combustibilii pe bază de carbon reciclat sunt produși în interiorul Comunității Energetice sau importați.
	Pct. 32 - 34 se abrogă.
	-

	35. Agenția de Mediu verifică dacă materiile prime și/sau biocarburanții, biolichidele și combustibilii din biomasă respectă criteriile de durabilitate și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră prin obținerea de către furnizorii de combustibili a certificatelor din schemele voluntare naționale sau internaționale aprobate sau recunoscute de Guvern.

	Pct. 35 va avea următorul cuprins:
„35. Operatorul economic demonstrează respectarea criteriilor de durabilitate și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră prin obținerea documentelor de confirmare, în conformitate cu art. 262 din Legea nr. 10/2016, emise în cadrul la o schemă voluntară sau națională recunoscută de Guvern. IP CNED verifică veridicitatea documentele de confirmare prezintate de operatorul economic. Documentele obținute în conformitate cu o schemă voluntară sau națională recunoscută de Guvern confirmă respectarea elementelor prevăzute de schema respectivă, iar prezentarea altor dovezi nu este necesară.
35.1 Schema voluntară poate fi instituită de persoana juridică sub orice formă organizatorico-juridică prevăzută de Legea nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi. În cazul în care organul central de specialitate al administrației publice în domeniul energeticii confirmă respectarea elementelor prevăzute de schemă voluntară, acesta, în coordonare cu organul central de specialitate al administrației publice pentru resurse naturale și mediu, propune Guvernului spre aprobare proiectul schemei voluntare de certificare în temeiul art. 10 alin. (1) lit. d1) din Legea nr. 10/2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile. Organul central de specialitate al administrației publice în domeniul energeticii notifică Secretariatul Comunității Energetice cu privire la intenția de a recunoaște schema voluntară aprobată de Guvern pe teritoriul Uniunii Europene și al părților contractante la Tratatul de constituire a Comunității Energetice.
35.2 Evaluarea unei scheme voluntare include analiza respectării legislației naționale privind conservarea biodiversității, în conformitate cu Legea Nr. 1538/1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat, precum și protecția solului și a resurselor de apă.”
	35. Operatorul economic demonstrează respectarea criteriilor de durabilitate și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră prin obținerea documentelor de confirmare, în conformitate cu art. 262 din Legea nr. 10/2016, emise în cadrul la o schemă voluntară sau națională recunoscută de Guvern. IP CNED verifică veridicitatea documentele de confirmare prezintate de operatorul economic. Documentele obținute în conformitate cu o schemă voluntară sau națională recunoscută de Guvern confirmă respectarea elementelor prevăzute de schema respectivă, iar prezentarea altor dovezi nu este necesară.
35.1 Schema voluntară poate fi instituită de persoana juridică sub orice formă organizatorico-juridică prevăzută de Legea nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi. În cazul în care organul central de specialitate al administrației publice în domeniul energeticii confirmă respectarea elementelor prevăzute de schemă voluntară, acesta, în coordonare cu organul central de specialitate al administrației publice pentru resurse naturale și mediu, propune Guvernului spre aprobare proiectul schemei voluntare de certificare în temeiul art. 10 alin. (1) lit. d1) din Legea nr. 10/2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile. Organul central de specialitate al administrației publice în domeniul energeticii notifică Secretariatul Comunității Energetice cu privire la intenția de a recunoaște schema voluntară aprobată de Guvern pe teritoriul Uniunii Europene și al părților contractante la Tratatul de constituire a Comunității Energetice.
35.2 Evaluarea unei scheme voluntare include analiza respectării legislației naționale privind conservarea biodiversității, în conformitate cu Legea Nr. 1538/1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat, precum și protecția solului și a resurselor de apă.

	-
	Se completează punctele 351 - 353 cu următorul cuprins:
„351. În cazul în care organul central de specialitate al administrației publice în domeniul energeticii instituie o schemă națională în temeiul art. 262 alin. (7) din Legea nr. 10/2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, respectarea criteriilor de durabilitate și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră stabilite la pct. 15-22, precum și a criteriilor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru combustibilii din surse regenerabile de origine nebiologică și pentru combustibilii pe bază de carbon reciclat, în conformitate cu metodologia din anexa nr. 3 la prezenta hotărâre, se verifică întregul lanț de custodie implicând autoritățile competente. Schema națională poate fi utilizată pentru a verifica exactitatea și caracterul complet al informațiilor introduse de operatorii economici în Registrul de biocarburanți, pentru a demonstra respectarea pct. 35 din Regulamentul privind calculul consumului de energie din surse regenerabile și pentru certificarea biocombustibililor, a biolichidelor și a combustibililor din biomasă care prezintă riscuri reduse din perspectiva schimbării destinației terenurilor.
351.1. Pentru recunoașterea reciprocă, bilaterală și/sau multilaterală a schemei naționale în raport cu schemele recunoscute de Guvern, organul central de specialitate al administrației publice în domeniul energeticii notifică schema națională Secretariatului Comunității Energetice.
351.2. Pentru instalațiile care produc energie electrică pentru încălzire și răcire cu o putere termică instalată totală cuprinsă între 7,5 și 20 MW, organul central de specialitate al administrației publice în domeniul energeticii poate stabili o schemă națională de verificare simplificată pentru a asigura îndeplinirea criteriilor de durabilitate și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră prevăzute la pct. 15-22.
352. IP CNED supraveghează funcționarea organismelor de certificare care realizează audituri independente în cadrul unei scheme voluntare. Organismele de certificare furnizează, la cererea IP CNED, toate informațiile relevante necesare pentru a supraveghea funcționarea acestora, inclusiv data exactă, ora și locul de desfășurare a auditurilor. În cazul în care IP CNED constată probleme de neconformitate, acesta informează schema voluntară în termen de 5 zile lucrătoare de la data constatării.
353. Operatorul economic poate solicita, prin intermediul IP CNED, examinarea de către Secretariatul Comunității Energetice a respectării criteriilor prevăzute la pct. 15–22 pentru o anumită sursă de biocarburanți, biolichide și combustibili din biomasă, precum și pragurile de reducere a emisiilor de GES.”
	351. În cazul în care organul central de specialitate al administrației publice în domeniul energeticii instituie o schemă națională în temeiul art. 262 alin. (7) din Legea nr. 10/2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, respectarea criteriilor de durabilitate și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră stabilite la pct. 15-22, precum și a criteriilor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru combustibilii din surse regenerabile de origine nebiologică și pentru combustibilii pe bază de carbon reciclat, în conformitate cu metodologia din anexa nr. 3 la prezenta hotărâre, se verifică întregul lanț de custodie implicând autoritățile competente. Schema națională poate fi utilizată pentru a verifica exactitatea și caracterul complet al informațiilor introduse de operatorii economici în Registrul de biocarburanți, pentru a demonstra respectarea pct. 35 din Regulamentul privind calculul consumului de energie din surse regenerabile și pentru certificarea biocombustibililor, a biolichidelor și a combustibililor din biomasă care prezintă riscuri reduse din perspectiva schimbării destinației terenurilor.
351.1. Pentru recunoașterea reciprocă, bilaterală și/sau multilaterală a schemei naționale în raport cu schemele recunoscute de Guvern, organul central de specialitate al administrației publice în domeniul energeticii notifică schema națională Secretariatului Comunității Energetice.
351.2. Pentru instalațiile care produc energie electrică pentru încălzire și răcire cu o putere termică instalată totală cuprinsă între 7,5 și 20 MW, organul central de specialitate al administrației publice în domeniul energeticii poate stabili o schemă națională de verificare simplificată pentru a asigura îndeplinirea criteriilor de durabilitate și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră prevăzute la pct. 15-22.
352. IP CNED supraveghează funcționarea organismelor de certificare care realizează audituri independente în cadrul unei scheme voluntare. Organismele de certificare furnizează, la cererea IP CNED, toate informațiile relevante necesare pentru a supraveghea funcționarea acestora, inclusiv data exactă, ora și locul de desfășurare a auditurilor. În cazul în care IP CNED constată probleme de neconformitate, acesta informează schema voluntară în termen de 5 zile lucrătoare de la data constatării.
353. Operatorul economic poate solicita, prin intermediul IP CNED, examinarea de către Secretariatul Comunității Energetice a respectării criteriilor prevăzute la pct. 15–22 pentru o anumită sursă de biocarburanți, biolichide și combustibili din biomasă, precum și pragurile de reducere a emisiilor de GES.”

	36. Furnizorii de combustibili vor pune la dispoziția Centrului Național pentru Energie Durabilă informațiile cu privire la originea geografică și tipul de materii prime ale biocarburanților, ale biolichidelor și ale combustibililor din biomasă. Centrul Național pentru Energie Durabilă publică și actualizează anual aceste date din anul anterior de gestiune, până la data de 31 martie.
	La pct. 36 cuvintele „furnizorii de combustibili” se substituie cu cuvintele „operatorii economici”;
	36. Operatorii economici vor pune la dispoziția IP CNED informațiile cu privire la originea geografică și tipul de materii prime ale biocarburanților, ale biolichidelor și ale combustibililor din biomasă. IP CNED publică și actualizează anual aceste date din anul anterior de gestiune, până la data de 31 martie.

	37. Organul central de specialitate al administraţiei publice pentru resurse naturale și mediu prezintă Secretariatului Comunității Energetice informațiile prevăzute la pct. 31, în formă agregată.

	Pct. 37 va avea următorul cuprins:
„37. IP CNED întocmește informații privind criteriile de durabilitate și caracteristicile de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră ale combustibililor definiți la pct. 15–22 și le transmite Secretariatului Comunității Energetice, în formă agregată. Agenția de Mediu furnizează IP CNED datele de mediu pe care le deține în temeiul art. 26² din Legea nr. 10/2016.”
	37. IP CNED întocmește informații privind criteriile de durabilitate și caracteristicile de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră ale combustibililor definiți la pct. 15–22 și le transmite Secretariatului Comunității Energetice, în formă agregată. Agenția de Mediu furnizează IP CNED datele de mediu pe care le deține în temeiul art. 26² din Legea nr. 10/2016.

	-
	Se completează cu punctele 38 și 39 cu următorul cuprins:
„38. Verificarea conformității se efectuează în conformitate cu Regulamentul cu privire la normele de verificare a biocarburanților, biolichidelor și combustibililor din biomasă.
39. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de combustibilii lichizi și gazoși de origine nebiologică din surse regenerabile utilizați în transporturi și de combustibilii pe bază de carbon reciclat se determină în conformitate cu metodologia din anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.”
	38. Verificarea conformității se efectuează în conformitate cu Regulamentul cu privire la normele de verificare a biocarburanților, biolichidelor și combustibililor din biomasă.
39. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de combustibilii lichizi și gazoși de origine nebiologică din surse regenerabile utilizați în transporturi și de combustibilii pe bază de carbon reciclat se determină în conformitate cu metodologia din anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.

	Anexa nr. 1 și anexa nr. 2 la Regulamentul cu privire la criteriile de durabilitate și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru biocarburanți, biolichide și combustibili din biomasă.
	Se abrogă anexele nr. 1 și nr. 2 la Regulamentul cu privire la criteriile de durabilitate și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră
pentru biocarburanți, biolichide și combustibili din biomasă.
	-



	Anexa nr. 3 la Regulamentul cu privire la criteriile de durabilitate și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru biocarburanți, biolichide și combustibili din biomasă.
	Anexa nr. 3 se modifică și se expune într-o redactare nouă, întrucât modificările sunt greu de inserat în text. Anexa nu suportă modificări esențiale, aceasta fiind supusă doar unor ajustări minore de ordin tehnico-redacțional. Anexa nr. 3 va avea următorul cuprins:
Anexa nr. 3
la Regulamentul cu privire la criteriile de durabilitate
și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră
pentru biocarburanți, biolichide și combustibili din biomasă

Criteriile de stabilire a materiilor prime care prezintă riscuri
ridicate din perspectiva schimbării destinației terenurilor,
în cazul cărora se observă o expansiune semnificativă a suprafeței
de producție în detrimentul terenurilor cu stoc ridicat de carbon, precum și certificarea biocarburanților, a biolichidelor  și a combustibililor din biomasă
Secțiune 1
Perspectiva schimbării indirecte a destinației terenurilor
1. Prezenta anexă definește criteriile de stabilire a materiilor prime ce prezintă riscuri ridicate din perspectiva schimbării destinației terenurilor, în cazul cărora se observă o expansiune semnificativă a suprafeței de producție în detrimentul terenurilor cu stoc ridicat de carbon și de certificare a biocarburanților, a biolichidelor și a combustibililor din biomasă care prezintă riscuri reduse din perspectiva schimbării destinației terenurilor.
2. În sensul prezentelor criterii, următoarele noțiuni semnifică:
culturi permanente – culturi în cazul cărora nu se practică un sistem de rotație a culturilor, altele decât pășunile permanente și fânețele permanente, care ocupă terenurile pentru o perioadă de cel puțin cinci ani și care produc recolte repetate;
culturi de plante oleaginoase – culturi alimentare și furajere, precum rapița, palmierul, boabele de soia și floarea-soarelui, care nu sunt bogate în amidon, și culturi de plante zaharoase, utilizate în mod obișnuit ca materii prime pentru producția de biocarburanți, biolichide și combustibili din biomasă;
măsură de adiționalitate – orice îmbunătățire a practicilor agricole care conduce, într-un mod durabil, la o creștere a producției de culturi alimentare și furajere pe un teren care este deja utilizat pentru cultivarea de culturi alimentare și furajere și orice acțiune care permite cultivarea de culturi alimentare și furajere pe un teren nefolosit, inclusiv terenurile abandonate, pentru producția de biocarburanți, biolichide și combustibili din biomasă;
mici proprietari agricoli – fermieri care desfășoară în mod independent o activitate agricolă într-o exploatație cu o suprafață agricolă mai mică de două hectare pentru care dețin drepturi de proprietate, drepturi de proprietate funciară sau orice alt titlu echivalent care le asigură controlul asupra terenurilor și care nu sunt angajați ai unei societăți, cu excepția unei cooperative din care fac parte și alți mici proprietari agricoli, cu condiția ca o astfel de cooperativă să nu fie controlată de un terț;
materie primă suplimentară – cantitate suplimentară a unei culturi alimentare și furajere produsă într-o zonă clar delimitată în comparație cu producția dinamică de referință și care este rezultatul direct al aplicării unei măsuri de adiționalitate;
teren abandonat – teren nefolosit care a fost utilizat în trecut pentru cultivarea unor culturi alimentare și furajere, dar pe care cultivarea de culturi alimentare și furajere a fost stopată din cauza unor constrângeri biofizice sau socioeconomice;
teren nefolosit – suprafețele care, pentru o perioadă consecutivă de cel puțin cinci ani înainte de începerea cultivării materiilor prime utilizate pentru producția de biocarburanți, biolichide și combustibili din biomasă, nu au fost utilizate pentru cultivarea unor culturi alimentare și furajere, a altor culturi energetice ori a unor cantități semnificative de nutreț pentru pășunatul animalelor;
teren sever degradat – teren astfel cum este definit în pct.14 din Metodologia de calcul al impactului biocarburanților, biolichidelor și combustibililor din biomasă asupra emisiilor de gaze cu efect de seră;
randament dinamic de referință – randament mediu din zona delimitată în care a fost luată o măsură de adiționalitate calculat pe o perioadă de trei ani imediat precedentă anului de aplicare a unei astfel de măsuri, luând în considerare creșterea medie a randamentului observată pentru materia primă respectivă în ultimul deceniu și curbele de randament pe parcursul duratei de viață în cazul culturilor permanente, cu excepția fluctuațiilor de randament;
teren cu stoc ridicat de carbon – zone umede, inclusiv turbării, precum și suprafețe forestiere continue, în sensul subpct. 17.1-17.3 ale prezentului Regulament.
3. În scopul stabilirii materiilor prime cu risc ridicat din perspectiva schimbării destinației terenurilor, în cazul cărora se observă o expansiune semnificativă a suprafeței de producție în detrimentul terenurilor cu stoc ridicat de carbon, se aplică următoarele criterii cumulative:
3.1. expansiunea anuală medie a suprafeței globale de producție a materiilor prime începând cu 2008 este mai mare de 1% și afectează peste 100 000 de hectare;
3.2. ponderea acestei expansiuni în detrimentul terenurilor care stochează cantități ridicate de carbon este de peste 10%, conform următoarei formule:
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unde:
xhcs – ponderea expansiunii în detrimentul terenurilor cu stoc ridicat de carbon;
xf – ponderea expansiunii în detrimentul terenurilor menționate la subpct.17.2 și 17.3 din prezentul Regulament;
xp – ponderea expansiunii în detrimentul terenurilor menționate la subpct. 17.1 din prezentul Regulament;
PF – factor de productivitate;
PF trebuie să fie egal cu 1,7 – pentru porumb, cu 2,5 – pentru uleiul de palmier, cu 3,2 – pentru sfecla de zahăr, cu 2,2 – pentru trestia-de-zahăr și cu 1 – pentru toate celelalte culturi.
3.3 aplicarea criteriilor prevăzute la subpct. 3.1 și 3.2 se bazează pe informațiile incluse în secțiunea a 2-a.
4. Criteriile generale pentru certificarea biocarburanților, a biolichidelor și a combustibililor din biomasă care prezintă riscuri reduse din perspectiva schimbării destinației terenurilor:
4.1. biocarburanții, biolichidele și combustibilii din biomasă pot fi certificați drept combustibili care prezintă riscuri reduse din perspectiva schimbării destinației terenurilor numai dacă sunt îndeplinite toate criteriile de mai jos:
4.1.1. biocarburanții, biolichidele și combustibilii din biomasă îndeplinesc criteriile de durabilitate și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră prevăzute în capitolul III din prezentul Regulament;
4.1.2. biocarburanții, biolichidele și combustibilii din biomasă au fost produși din materii prime suplimentare obținute prin măsuri de adiționalitate care îndeplinesc criteriile specifice prevăzute la pct. 5;
4.1.3. dovezile necesare pentru identificarea materiilor prime suplimentare și pentru justificarea cererilor privind producția de materii prime suplimentare sunt colectate în mod corespunzător și bine documentate de către operator economic relevant;
4.2. dovezile prevăzute la subpct. 4.1.3 trebuie să includă cel puțin informațiile privind măsurile de adiționalitate luate pentru producerea de materii prime suplimentare, suprafețele desemnate pentru aplicarea acestor măsuri și producția medie obținută de pe terenurile unde au fost aplicate aceste măsuri în perioada de trei ani imediat precedentă anului de aplicare a măsurii de adiționalitate.
5. Biocarburanții, biolichidele și combustibilii din biomasă pot fi certificați drept combustibili care prezintă riscuri reduse din perspectiva schimbării destinației terenurilor numai dacă:
5.1. măsurile de adiționalitate în vederea producerii de materii prime suplimentare îndeplinesc cel puțin una dintre următoarele condiții:
5.1.1. devin atractive din punct de vedere financiar sau nu întâmpină obstacole care să împiedice punerea lor în aplicare, doar datorită faptului că biocarburanții, biolichidele și combustibilii din biomasă produși din materiile prime suplimentare pot fi luați în calcul pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite în Planul național integrat privind energia și clima;
5.1.2. permit producerea de culturi alimentare și furajere pe un teren nefolosit, inclusiv pe terenuri abandonate sau pe terenuri sever degradate;
5.1.3. sunt aplicate de mici proprietari agricoli;
5.2. măsurile de adiționalitate sunt luate pe o perioadă de cel mult 10 ani înainte de certificarea biocarburanților, a biolichidelor și a combustibililor din biomasă drept combustibili care prezintă riscuri reduse din perspectiva schimbării destinației terenurilor.
6. Cerințele legate de auditare și verificare pentru certificarea biocarburanților, a biolichidelor și a combustibililor din biomasă care prezintă riscuri reduse din perspectiva schimbării destinației terenurilor:
6.1. în scopul certificării biocarburanților, a biolichidelor și a combustibililor din biomasă care prezintă riscuri reduse din perspectiva schimbării destinației terenurilor, operator economic trebuie:
6.1.1. să prezinte informații fiabile în sprijinul afirmațiilor lor, care să garanteze că toate cerințele prevăzute la pct. 4 și 5 au fost îndeplinite în mod corespunzător;
6.1.2. să prevadă un standard corespunzător de auditare independentă a informațiilor prezentate și un nivel adecvat de transparență care să reflecte necesitatea controlului public al abordării în materie de audit; și
6.1.3. să furnizeze dovezi că auditurile sunt efectuate;
6.2. auditul operatorilor economici verifică dacă informațiile transmise de către furnizorii de combustibili sunt precise, fiabile și protejate împotriva fraudelor;
6.3. pentru a demonstra că un lot trebuie considerat drept biocarburanți, biolichid sau combustibil din biomasă care prezintă riscuri reduse din perspectiva schimbării destinației terenurilor, operatorii economici trebuie să utilizeze sistemul de echilibrare a masei prevăzut la pct.29 din prezentul Regulament. Schemele voluntare pot fi utilizate pentru a demonstra respectarea criteriilor prevăzute la pct. 4, 5 și 6, în conformitate cu secțiunea a 2-a din capitolul III din prezentul Regulament.

Secțiunea a 2-a
Criterii pentru determinarea materiilor prime care prezintă riscuri ridicate de schimbare indirectă a destinației terenurilor

	
	Expansiunea medie anuală a suprafeţei de producţie începând cu anul 2008 (mii de hectare)
	Expansiunea medie anuală a suprafeţei de producţie începând cu anul 2008 (%)
	Ponderea expansiunii în detrimentul terenurilor menţionate la subpct. 17.2 şi 17.3 din prezentul Regulament
	Ponderea expansiunii în detrimentul terenurilor menţionate la subpct. 17.1 din prezentul Regulament

	Cereale
	

	Grâu
	– 263,4
	– 0,1%
	1%
	—

	Porumb
	4 027,5
	
	
	

	Culturi de plante zaharoase
	

	Trestie-de-zahăr
	299,8
	1,2%
	5%
	—

	Sfeclă de zahăr
	39,1
	0,9%
	0,1%
	—

	Culturi de plante oleaginoase
	

	Rapiţă
	301,9
	1,0%
	1%
	—

	Ulei de palmier
	702,5
	4,0%
	45%
	23%

	Soia
	3183,5
	3,0%
	8%
	—

	Floarea-soarelui
	127,3
	0,5%
	1%
	—



	Anexa nr. 3
la Regulamentul cu privire la criteriile de durabilitate
și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră
pentru biocarburanți, biolichide și combustibili din biomasă

Criteriile de stabilire a materiilor prime care prezintă riscuri
ridicate din perspectiva schimbării destinației terenurilor,
în cazul cărora se observă o expansiune semnificativă a suprafeței
de producție în detrimentul terenurilor cu stoc ridicat de carbon, precum și certificarea biocarburanților, a biolichidelor  și a combustibililor din biomasă
Secțiune 1
Perspectiva schimbării indirecte a destinației terenurilor
1. Prezenta anexă definește criteriile de stabilire a materiilor prime ce prezintă riscuri ridicate din perspectiva schimbării destinației terenurilor, în cazul cărora se observă o expansiune semnificativă a suprafeței de producție în detrimentul terenurilor cu stoc ridicat de carbon și de certificare a biocarburanților, a biolichidelor și a combustibililor din biomasă care prezintă riscuri reduse din perspectiva schimbării destinației terenurilor.
2. În sensul prezentelor criterii, următoarele noțiuni semnifică:
culturi permanente – culturi în cazul cărora nu se practică un sistem de rotație a culturilor, altele decât pășunile permanente și fânețele permanente, care ocupă terenurile pentru o perioadă de cel puțin cinci ani și care produc recolte repetate;
culturi de plante oleaginoase – culturi alimentare și furajere, precum rapița, palmierul, boabele de soia și floarea-soarelui, care nu sunt bogate în amidon, și culturi de plante zaharoase, utilizate în mod obișnuit ca materii prime pentru producția de biocarburanți, biolichide și combustibili din biomasă;
măsură de adiționalitate – orice îmbunătățire a practicilor agricole care conduce, într-un mod durabil, la o creștere a producției de culturi alimentare și furajere pe un teren care este deja utilizat pentru cultivarea de culturi alimentare și furajere și orice acțiune care permite cultivarea de culturi alimentare și furajere pe un teren nefolosit, inclusiv terenurile abandonate, pentru producția de biocarburanți, biolichide și combustibili din biomasă;
mici proprietari agricoli – fermieri care desfășoară în mod independent o activitate agricolă într-o exploatație cu o suprafață agricolă mai mică de două hectare pentru care dețin drepturi de proprietate, drepturi de proprietate funciară sau orice alt titlu echivalent care le asigură controlul asupra terenurilor și care nu sunt angajați ai unei societăți, cu excepția unei cooperative din care fac parte și alți mici proprietari agricoli, cu condiția ca o astfel de cooperativă să nu fie controlată de un terț;
materie primă suplimentară – cantitate suplimentară a unei culturi alimentare și furajere produsă într-o zonă clar delimitată în comparație cu producția dinamică de referință și care este rezultatul direct al aplicării unei măsuri de adiționalitate;
teren abandonat – teren nefolosit care a fost utilizat în trecut pentru cultivarea unor culturi alimentare și furajere, dar pe care cultivarea de culturi alimentare și furajere a fost stopată din cauza unor constrângeri biofizice sau socioeconomice;
teren nefolosit – suprafețele care, pentru o perioadă consecutivă de cel puțin cinci ani înainte de începerea cultivării materiilor prime utilizate pentru producția de biocarburanți, biolichide și combustibili din biomasă, nu au fost utilizate pentru cultivarea unor culturi alimentare și furajere, a altor culturi energetice ori a unor cantități semnificative de nutreț pentru pășunatul animalelor;
teren sever degradat – teren astfel cum este definit în pct.14 din Metodologia de calcul al impactului biocarburanților, biolichidelor și combustibililor din biomasă asupra emisiilor de gaze cu efect de seră;
randament dinamic de referință – randament mediu din zona delimitată în care a fost luată o măsură de adiționalitate calculat pe o perioadă de trei ani imediat precedentă anului de aplicare a unei astfel de măsuri, luând în considerare creșterea medie a randamentului observată pentru materia primă respectivă în ultimul deceniu și curbele de randament pe parcursul duratei de viață în cazul culturilor permanente, cu excepția fluctuațiilor de randament;
teren cu stoc ridicat de carbon – zone umede, inclusiv turbării, precum și suprafețe forestiere continue, în sensul subpct. 17.1-17.3 ale prezentului Regulament.
3. În scopul stabilirii materiilor prime cu risc ridicat din perspectiva schimbării destinației terenurilor, în cazul cărora se observă o expansiune semnificativă a suprafeței de producție în detrimentul terenurilor cu stoc ridicat de carbon, se aplică următoarele criterii cumulative:
3.1. expansiunea anuală medie a suprafeței globale de producție a materiilor prime începând cu 2008 este mai mare de 1% și afectează peste 100 000 de hectare;
3.2. ponderea acestei expansiuni în detrimentul terenurilor care stochează cantități ridicate de carbon este de peste 10%, conform următoarei formule:
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unde:
xhcs – ponderea expansiunii în detrimentul terenurilor cu stoc ridicat de carbon;
xf – ponderea expansiunii în detrimentul terenurilor menționate la subpct.17.2 și 17.3 din prezentul Regulament;
xp – ponderea expansiunii în detrimentul terenurilor menționate la subpct. 17.1 din prezentul Regulament;
PF – factor de productivitate;
PF trebuie să fie egal cu 1,7 – pentru porumb, cu 2,5 – pentru uleiul de palmier, cu 3,2 – pentru sfecla de zahăr, cu 2,2 – pentru trestia-de-zahăr și cu 1 – pentru toate celelalte culturi.
3.3 aplicarea criteriilor prevăzute la subpct. 3.1 și 3.2 se bazează pe informațiile incluse în secțiunea a 2-a.
4. Criteriile generale pentru certificarea biocarburanților, a biolichidelor și a combustibililor din biomasă care prezintă riscuri reduse din perspectiva schimbării destinației terenurilor:
4.1. biocarburanții, biolichidele și combustibilii din biomasă pot fi certificați drept combustibili care prezintă riscuri reduse din perspectiva schimbării destinației terenurilor numai dacă sunt îndeplinite toate criteriile de mai jos:
4.1.1. biocarburanții, biolichidele și combustibilii din biomasă îndeplinesc criteriile de durabilitate și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră prevăzute în capitolul III din prezentul Regulament;
4.1.2. biocarburanții, biolichidele și combustibilii din biomasă au fost produși din materii prime suplimentare obținute prin măsuri de adiționalitate care îndeplinesc criteriile specifice prevăzute la pct. 5;
4.1.3. dovezile necesare pentru identificarea materiilor prime suplimentare și pentru justificarea cererilor privind producția de materii prime suplimentare sunt colectate în mod corespunzător și bine documentate de către operator economic relevant;
4.2. dovezile prevăzute la subpct. 4.1.3 trebuie să includă cel puțin informațiile privind măsurile de adiționalitate luate pentru producerea de materii prime suplimentare, suprafețele desemnate pentru aplicarea acestor măsuri și producția medie obținută de pe terenurile unde au fost aplicate aceste măsuri în perioada de trei ani imediat precedentă anului de aplicare a măsurii de adiționalitate.
5. Biocarburanții, biolichidele și combustibilii din biomasă pot fi certificați drept combustibili care prezintă riscuri reduse din perspectiva schimbării destinației terenurilor numai dacă:
5.1. măsurile de adiționalitate în vederea producerii de materii prime suplimentare îndeplinesc cel puțin una dintre următoarele condiții:
5.1.1. devin atractive din punct de vedere financiar sau nu întâmpină obstacole care să împiedice punerea lor în aplicare, doar datorită faptului că biocarburanții, biolichidele și combustibilii din biomasă produși din materiile prime suplimentare pot fi luați în calcul pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite în Planul național integrat privind energia și clima;
5.1.2. permit producerea de culturi alimentare și furajere pe un teren nefolosit, inclusiv pe terenuri abandonate sau pe terenuri sever degradate;
5.1.3. sunt aplicate de mici proprietari agricoli;
5.2. măsurile de adiționalitate sunt luate pe o perioadă de cel mult 10 ani înainte de certificarea biocarburanților, a biolichidelor și a combustibililor din biomasă drept combustibili care prezintă riscuri reduse din perspectiva schimbării destinației terenurilor.
6. Cerințele legate de auditare și verificare pentru certificarea biocarburanților, a biolichidelor și a combustibililor din biomasă care prezintă riscuri reduse din perspectiva schimbării destinației terenurilor:
6.1. în scopul certificării biocarburanților, a biolichidelor și a combustibililor din biomasă care prezintă riscuri reduse din perspectiva schimbării destinației terenurilor, operator economic trebuie:
6.1.1. să prezinte informații fiabile în sprijinul afirmațiilor lor, care să garanteze că toate cerințele prevăzute la pct. 4 și 5 au fost îndeplinite în mod corespunzător;
6.1.2. să prevadă un standard corespunzător de auditare independentă a informațiilor prezentate și un nivel adecvat de transparență care să reflecte necesitatea controlului public al abordării în materie de audit; și
6.1.3. să furnizeze dovezi că auditurile sunt efectuate;
6.2. auditul operatorilor economici verifică dacă informațiile transmise de către furnizorii de combustibili sunt precise, fiabile și protejate împotriva fraudelor;
6.3. pentru a demonstra că un lot trebuie considerat drept biocarburanți, biolichid sau combustibil din biomasă care prezintă riscuri reduse din perspectiva schimbării destinației terenurilor, operatorii economici trebuie să utilizeze sistemul de echilibrare a masei prevăzut la pct.29 din prezentul Regulament. Schemele voluntare pot fi utilizate pentru a demonstra respectarea criteriilor prevăzute la pct. 4, 5 și 6, în conformitate cu secțiunea a 2-a din capitolul III din prezentul Regulament.

Secțiunea a 2-a
Criterii pentru determinarea materiilor prime care prezintă riscuri ridicate de schimbare indirectă a destinației terenurilor

	
	Expansiunea medie anuală a suprafeţei de producţie începând cu anul 2008 (mii de hectare)
	Expansiunea medie anuală a suprafeţei de producţie începând cu anul 2008 (%)
	Ponderea expansiunii în detrimentul terenurilor menţionate la subpct. 17.2 şi 17.3 din prezentul Regulament
	Ponderea expansiunii în detrimentul terenurilor menţionate la subpct. 17.1 din prezentul Regulament

	Cereale
	

	Grâu
	– 263,4
	– 0,1%
	1%
	—

	Porumb
	4 027,5
	
	
	

	Culturi de plante zaharoase
	

	Trestie-de-zahăr
	299,8
	1,2%
	5%
	—

	Sfeclă de zahăr
	39,1
	0,9%
	0,1%
	—

	Culturi de plante oleaginoase
	

	Rapiţă
	301,9
	1,0%
	1%
	—

	Ulei de palmier
	702,5
	4,0%
	45%
	23%

	Soia
	3183,5
	3,0%
	8%
	—

	Floarea-soarelui
	127,3
	0,5%
	1%
	—







	Anexa nr. 2 la Hotărârea de Guvern nr. 53/2025
Prezenta Metodologie transpune art. 31, Anexa V și Anexa VI din Directiva (UE) 2018/2001 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2018 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 328 din 21 decembrie 2018 (CELEX: 32018L2001), în varianta adaptată și aprobată prin Decizia Consiliului ministerial al Comunității Energetice nr. 2021/14/MC-EnC.
	Clauza de armonizare la anexa nr. 2 la Hotărârea de Guvern nr. 53/2025 va avea următorul cuprins:
„Prezenta Metodologie transpune parțial (transpune: art. 31 alin. (2) - (4), Anexa V și Anexa VI) Directiva (UE) 2018/2001 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2018 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (reformare), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L 328 din 21 decembrie 2018 (CELEX: 32018L2001), așa cum a fost modificată ultima oară prin Directiva (UE) 2024/1711 a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iunie 2024.”
	Prezenta Metodologie transpune parțial (transpune: art. 31 alin. (2) - (4), Anexa V și Anexa VI) Directiva (UE) 2018/2001 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2018 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (reformare), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L 328 din 21 decembrie 2018 (CELEX: 32018L2001), așa cum a fost modificată ultima oară prin Directiva (UE) 2024/1711 a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iunie 2024.

	5. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră datorată utilizării biocarburanților, biolichidelor și combustibililor din biomasă, prevăzute la pct. 25 din Regulamentul cu privire la criteriile de durabilitate și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru biocarburanți, biolichide și combustibili din biomasă, se calculează după cum urmează:
5.1. prin utilizarea valorii implicite stabilite pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră aferente filierei de producție, conform secțiunilor 1 sau 2 din anexa nr. 1 la prezenta Metodologie, pentru biocarburanți și biolichide, și conform secțiunii 1 din anexa nr. 2 la prezenta Metodologie, pentru combustibili din biomasă, atunci când valoarea el pentru biocarburanții sau biolichidele în cauză, calculată în conformitate cu pct. 12, și pentru combustibilii din biomasă în cauză, calculată în conformitate cu pct. 30, este egală cu sau mai mică decât zero;
5.2. prin utilizarea valorii efective, calculate în conformitate cu secțiunea a 2-a din capitolul II – pentru biocarburanți și biolichide și cu secțiunea a 3-a din capitolul II – pentru combustibilii din biomasă;
5.3. prin utilizarea unei valori calculate ca suma factorilor formulelor prevăzute la pct. 7, în cazul în care valorile implicite detaliate în secțiunea a 3-a sau a 4-a din anexa nr. 1 la prezenta Metodologie pot fi folosite pentru unii factori, iar valorile efective calculate în conformitate cu secțiunea a 2-a din capitolul II din prezenta Metodologie se folosesc pentru toți ceilalți factori;
5.4. prin utilizarea unei valori calculate ca suma factorilor formulelor prevăzute la pct. 24, în cazul în care valorile implicite detaliate în secțiunea a 2-a din anexa nr. 2 la prezenta Metodologie pot fi folosite pentru unii factori, iar valorile efective calculate în conformitate cu secțiunea a 3-a din capitolul II din prezenta Metodologie se folosesc pentru toți ceilalți factori.
	Pct. 5 din anexa nr. 2 la Hotărârea de Guvern nr. 53/2025  va avea următorul cuprins:
„5. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră datorată utilizării biocarburanților, biolichidelor și combustibililor din biomasă, prevăzute la pct. 22 din Regulamentul cu privire la criteriile de durabilitate și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru biocarburanți, biolichide și combustibili din biomasă, se calculează prin una dintre următoarele modalități:
5.1. În cazul în care valoarea implicită a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră pentru lanțul de producție este prevăzută în secțiunile 1 sau 2 ale Anexei nr. 1 la prezenta Metodologie pentru biocarburanți și biolichide și în secțiunea 1 a Anexei nr. 2 la prezenta Metodologie pentru combustibili din biomasă, iar valoarea el pentru acei biocarburanți sau biolichide, calculată în conformitate cu pct. 12, precum și pentru acei combustibili din biomasă, calculată în conformitate cu pct. 30, este egală cu sau mai mică decât zero, se utilizează valoarea implicită.;
5.2. prin utilizarea valorii efective, calculate în conformitate cu secțiunea a 2-a din prezentul capitol – pentru biocarburanți și biolichide și cu secțiunea a 3-a din prezentul capitol – pentru combustibilii din biomasă;
5.3. prin utilizarea unei valori calculate ca suma factorilor formulelor prevăzute la pct. 6, în cazul în care valorile implicite detaliate în secțiunea a 3-a sau a 4-a din anexa nr. 1 la prezenta Metodologie pot fi folosite pentru unii factori, iar valorile efective calculate în conformitate cu secțiunea a 2-a din prezentul capitol se folosesc pentru toți ceilalți factori;
5.4. prin utilizarea unei valori calculate ca suma factorilor formulelor prevăzute la pct. 24, în cazul în care valorile implicite detaliate în secțiunea a 2-a din anexa nr. 2 la prezenta Metodologie pot fi folosite pentru unii factori, iar valorile efective calculate în conformitate cu secțiunea a 3-a din prezentul capitol din prezenta Metodologie se folosesc pentru toți ceilalți factori.”
	5. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră datorată utilizării biocarburanților, biolichidelor și combustibililor din biomasă, prevăzute la pct. 22 din Regulamentul cu privire la criteriile de durabilitate și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru biocarburanți, biolichide și combustibili din biomasă, se calculează prin una dintre următoarele modalități:
5.1. În cazul în care valoarea implicită a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră pentru lanțul de producție este prevăzută în secțiunile 1 sau 2 ale Anexei nr. 1 la prezenta Metodologie pentru biocarburanți și biolichide și în secțiunea 1 a Anexei nr. 2 la prezenta Metodologie pentru combustibili din biomasă, iar valoarea el pentru acei biocarburanți sau biolichide, calculată în conformitate cu pct. 12, precum și pentru acei combustibili din biomasă, calculată în conformitate cu pct. 30, este egală cu sau mai mică decât zero, se utilizează valoarea implicită.;
5.2. prin utilizarea valorii efective, calculate în conformitate cu secțiunea a 2-a din prezentul capitol – pentru biocarburanți și biolichide și cu secțiunea a 3-a din prezentul capitol – pentru combustibilii din biomasă;
5.3. prin utilizarea unei valori calculate ca suma factorilor formulelor prevăzute la pct. 6, în cazul în care valorile implicite detaliate în secțiunea a 3-a sau a 4-a din anexa nr. 1 la prezenta Metodologie pot fi folosite pentru unii factori, iar valorile efective calculate în conformitate cu secțiunea a 2-a din prezentul capitol se folosesc pentru toți ceilalți factori;
5.4. prin utilizarea unei valori calculate ca suma factorilor formulelor prevăzute la pct. 24, în cazul în care valorile implicite detaliate în secțiunea a 2-a din anexa nr. 2 la prezenta Metodologie pot fi folosite pentru unii factori, iar valorile efective calculate în conformitate cu secțiunea a 3-a din prezentul capitol din prezenta Metodologie se folosesc pentru toți ceilalți factori.

	-
	Se completează cu punctul 51 din anexa nr. 2 la Hotărârea de Guvern nr. 53/2025  cu următorul cuprins:
„51. În scopul măsurării emisiilor de gaze cu efect de seră asociate cultivării de materii prime de biomasă agricolă produse în zonele specifice, pentru aplicarea prevederilor pct. 22-24 din anexa nr. 1 a prezentei hotărâri, organul central de specialitate al administrației publice în domeniul energeticii poate prezinta Secretariatului Comunității Energetice rapoarte care includ informații privind emisiile tipice de gaze cu efect de seră în urma cultivării de materii prime agricole aferente zonelor de pe teritoriul lor care sunt clasificate ca nivel 2 în nomenclatorul unităților teritoriale de statistică (în continuare - NUTS) sau la un nivel NUTS de detaliere superior în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 570/2017 cu privire la aprobarea Nomenclatorului unităților teritoriale de statistică al Republicii Moldova. Rapoartele respective sunt însoțite de o descriere a metodei și a surselor de date folosite pentru a calcula nivelul emisiilor. Metoda respectivă ia în considerare caracteristicile solului, clima și randamentul preconizat al materiilor prime.”
	51. În scopul măsurării emisiilor de gaze cu efect de seră asociate cultivării de materii prime de biomasă agricolă produse în zonele specifice, pentru aplicarea prevederilor pct. 22-24 din anexa nr. 1 a prezentei hotărâri, organul central de specialitate al administrației publice în domeniul energeticii poate prezinta Secretariatului Comunității Energetice rapoarte care includ informații privind emisiile tipice de gaze cu efect de seră în urma cultivării de materii prime agricole aferente zonelor de pe teritoriul lor care sunt clasificate ca nivel 2 în nomenclatorul unităților teritoriale de statistică (în continuare - NUTS) sau la un nivel NUTS de detaliere superior în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 570/2017 cu privire la aprobarea Nomenclatorului unităților teritoriale de statistică al Republicii Moldova. Rapoartele respective sunt însoțite de o descriere a metodei și a surselor de date folosite pentru a calcula nivelul emisiilor. Metoda respectivă ia în considerare caracteristicile solului, clima și randamentul preconizat al materiilor prime.

	10. Emisiile provenite din extracția sau cultivarea de materii prime, eec, includ emisii provenite din însuși procesul de extracție sau cultivare, din colectarea, uscarea și depozitarea de materii prime, din deșeuri și scurgeri, precum și din producerea de substanțe chimice sau produse utilizate în procesul de extracție sau de cultivare. Se exclude captarea de CO2 în cadrul cultivării de materii prime. Se pot obține estimări ale emisiilor rezultate din cultivarea biomasei agricole folosindu-se mediile regionale pentru emisiile provenite din cultivare incluse în rapoartele prezentate de părțile contractante care includ informaţii privind emisiile tipice de gaze cu efect de seră în urma cultivării de materii prime agricole aferente zonelor de pe teritoriul lor care sunt clasificate la nivelul 2 în Nomenclatorul unităţilor teritoriale de statistică al Republicii Moldova sau din informații cu privire la valorile implicite detaliate privind emisiile provenite din cultivare, ca alternativă la utilizarea valorilor efective. În absența unor informații relevante în rapoartele respective, este permis să se calculeze valori medii bazate pe practici agricole locale, de exemplu, pe baza unor date provenite de la un grup de exploatații, ca alternativă la utilizarea valorilor efective.
	La pct. 10 din anexa nr. 2 la Hotărârea de Guvern nr. 53/2025  textul „prezentate de părțile contractante care includ informații privind emisiile tipice de gaze cu efect de seră în urma cultivării de materii prime agricole aferente zonelor de pe teritoriul lor care sunt clasificate la nivelul 2 în Nomenclatorul unităților teritoriale de statistică al Republicii Moldova sau din informații cu privire la valorile implicite detaliate privind emisiile provenite din cultivare” se substituie cu textul „menționate la pct. 51 sau informațiile privind valorile implicite pentru emisiile din cultivare ori materiile prime”.
	10. Emisiile provenite din extracția sau cultivarea de materii prime, eec, includ emisii provenite din însuși procesul de extracție sau cultivare, din colectarea, uscarea și depozitarea de materii prime, din deșeuri și scurgeri, precum și din producerea de substanțe chimice sau produse utilizate în procesul de extracție sau de cultivare. Se exclude captarea de CO2 în cadrul cultivării de materii prime. Se pot obține estimări ale emisiilor rezultate din cultivarea biomasei agricole folosindu-se mediile regionale pentru emisiile provenite din cultivare incluse în rapoartele menționate la pct. 51 sau informațiile privind valorile implicite pentru emisiile din cultivare ori materiile prime, ca alternativă la utilizarea valorilor efective. În absența unor informații relevante în rapoartele respective, este permis să se calculeze valori medii bazate pe practici agricole locale, de exemplu, pe baza unor date provenite de la un grup de exploatații, ca alternativă la utilizarea valorilor efective.

	28. Emisiile provenite din extracția sau din cultivarea materiilor prime, eec, includ emisii provenite din însuși procesul de extracție sau cultivare, din colectarea, uscarea și depozitarea de materii prime, din deșeuri și scurgeri, precum și din producerea de substanțe chimice sau produse utilizate în procesul de extracție sau de cultivare. Se exclude captarea de CO2 în cadrul cultivării de materii prime. Se pot obține estimări ale emisiilor rezultate din cultivarea biomasei agricole folosindu-se mediile regionale pentru emisiile provenite din cultivare incluse în rapoartele prezentate de părțile contractante care includ informaţii privind emisiile tipice de gaze cu efect de seră în urma cultivării de materii prime agricole aferente zonelor de pe teritoriul lor care sunt clasificate ca nivel 2 în Nomenclatorul unităţilor teritoriale de statistică al Republicii Moldova sau din informații cu privire la valorile implicite detaliate privind emisiile provenite din cultivare incluse în prezenta anexă, ca alternativă la utilizarea valorilor efective. În absența unor informații relevante în rapoartele respective, este permis să se calculeze valori medii bazate pe practici agricole locale, de exemplu pe baza unor date provenite de la un grup de exploatații, ca alternativă la utilizarea valorilor efective.
Se pot obține estimări ale emisiilor provenite din activitatea de cultivare și de recoltare a biomasei forestiere prin utilizarea valorilor medii pentru emisiile provenite din cultivare și din recoltare calculate pentru zone geografice la nivel național, ca alternativă la utilizarea valorilor efective.
	La pct. 28 din anexa nr. 2 la Hotărârea de Guvern nr. 53/2025  textul „prezentate de părțile contractante care includ informaţii privind emisiile tipice de gaze cu efect de seră în urma cultivării de materii prime agricole aferente zonelor de pe teritoriul lor care sunt clasificate ca nivel 2 în Nomenclatorul unităţilor teritoriale de statistică al Republicii Moldova sau din informații cu privire la valorile implicite detaliate privind emisiile provenite din cultivare incluse în prezenta anexă” se substituie cu textul „menționate la pct. 51 sau informațiile privind valorile implicite pentru emisiile din cultivarea materiilor prime”.
	28. Emisiile provenite din extracția sau din cultivarea materiilor prime, eec, includ emisii provenite din însuși procesul de extracție sau cultivare, din colectarea, uscarea și depozitarea de materii prime, din deșeuri și scurgeri, precum și din producerea de substanțe chimice sau produse utilizate în procesul de extracție sau de cultivare. Se exclude captarea de CO2 în cadrul cultivării de materii prime. Se pot obține estimări ale emisiilor rezultate din cultivarea biomasei agricole folosindu-se mediile regionale pentru emisiile provenite din cultivare incluse în rapoartele menționate la pct. 51 sau informațiile privind valorile implicite pentru emisiile din cultivarea materiilor prime, ca alternativă la utilizarea valorilor efective. În absența unor informații relevante în rapoartele respective, este permis să se calculeze valori medii bazate pe practici agricole locale, de exemplu pe baza unor date provenite de la un grup de exploatații, ca alternativă la utilizarea valorilor efective.
Se pot obține estimări ale emisiilor provenite din activitatea de cultivare și de recoltare a biomasei forestiere prin utilizarea valorilor medii pentru emisiile provenite din cultivare și din recoltare calculate pentru zone geografice la nivel național, ca alternativă la utilizarea valorilor efective.

	39. Pentru calculele prevăzute la pct. 38 emisiile care trebuie împărțite sunt eec + el + esca + acele fracții ale ep, etd, eccs și eccr care au loc până la faza în care se produce un coprodus, inclusiv faza respectivă. În cazul în care s-a alocat vreo valoare coproduselor într-o etapă de prelucrare anterioară din ciclul de viață, fracția din emisiile atribuite produsului combustibil intermediar în ultima etapă a prelucrării respective se utilizează în acest scop în locul valorii totale a emisiilor.
În cazul biogazului și al biometanului, toate coprodusele care nu se încadrează în domeniul de aplicare a pct. 30 se iau în considerare în scopul acestui calcul. Nu se alocă emisii pentru deșeuri și reziduuri. În scopul calculului respectiv, se atribuie un conținut energetic egal cu zero coproduselor cu conținut energetic negativ.
Deșeurile și reziduurile, inclusiv coroanele și crengile arborilor, paiele, pielițele, știuleții, cojile de nuci, precum și reziduurile provenite din prelucrare, inclusiv glicerina brută (glicerină care nu este rafinată) și reziduuri rezultate din prelucrarea trestiei-de-zahăr se consideră a avea o valoare a emisiilor de gaze cu efect de seră egală cu zero în decursul ciclului lor de viață până în momentul procesului de colectare a materialelor respective, indiferent dacă acestea sunt prelucrate în produse intermediare înainte de a fi transformate în produsul final. În cazul combustibililor din biomasă produși în rafinării, altele decât combinațiile de instalații de prelucrare cu cazane sau unități de cogenerare care furnizează energie termică și/sau energie electrică instalației de prelucrare, unitatea de analiză în scopurile calculului prevăzut la pct. 38 este rafinăria.
	La pct. 39 din anexa nr. 2 la Hotărârea de Guvern nr. 53/2025 se exclude textul „care nu se încadrează în domeniul de aplicare a pct. 30”.
	39. Pentru calculele prevăzute la pct. 38 emisiile care trebuie împărțite sunt eec + el + esca + acele fracții ale ep, etd, eccs și eccr care au loc până la faza în care se produce un coprodus, inclusiv faza respectivă. În cazul în care s-a alocat vreo valoare coproduselor într-o etapă de prelucrare anterioară din ciclul de viață, fracția din emisiile atribuite produsului combustibil intermediar în ultima etapă a prelucrării respective se utilizează în acest scop în locul valorii totale a emisiilor.
În cazul biogazului și al biometanului, toate coprodusele se iau în considerare în scopul acestui calcul. Nu se alocă emisii pentru deșeuri și reziduuri. În scopul calculului respectiv, se atribuie un conținut energetic egal cu zero coproduselor cu conținut energetic negativ.
Deșeurile și reziduurile, inclusiv coroanele și crengile arborilor, paiele, pielițele, știuleții, cojile de nuci, precum și reziduurile provenite din prelucrare, inclusiv glicerina brută (glicerină care nu este rafinată) și reziduuri rezultate din prelucrarea trestiei-de-zahăr se consideră a avea o valoare a emisiilor de gaze cu efect de seră egală cu zero în decursul ciclului lor de viață până în momentul procesului de colectare a materialelor respective, indiferent dacă acestea sunt prelucrate în produse intermediare înainte de a fi transformate în produsul final. În cazul combustibililor din biomasă produși în rafinării, altele decât combinațiile de instalații de prelucrare cu cazane sau unități de cogenerare care furnizează energie termică și/sau energie electrică instalației de prelucrare, unitatea de analiză în scopurile calculului prevăzut la pct. 38 este rafinăria.



	
	Se aprobă anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului „Metodologia de determinare a reducerilor de emisii de gaze cu efect de seră generate de combustibilii lichizi și gazoși de origine nebiologică din surse regenerabile utilizați în transporturi și de combustibilii pe bază de carbon reciclat”.
	Metodologia de determinare a reducerilor de emisii de gaze cu efect de seră generate de combustibilii lichizi și gazoși de origine nebiologică din surse regenerabile utilizați în transporturi și de combustibilii pe bază de carbon reciclat
Prezenta Metodologie transpune parțial (transpune: art. 1, art. 3 și Anexa) Regulamentul delegat (UE) 2023/1185 al Comisiei din 10 februarie 2023 de completare a Directivei (UE) 2018/2001 a Parlamentului European și a Consiliului prin stabilirea unui prag minim pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de combustibilii pe bază de carbon reciclat și prin specificarea unei metodologii de evaluare a reducerilor de emisii de gaze cu efect de seră obținute de la combustibilii lichizi și gazoși de origine nebiologică produși din surse regenerabile și utilizați în transporturi și de la combustibilii pe bază de carbon reciclat, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L 157 din 20 iunie 2023, CELEX: 32023R1185.
Partea a
Metodologie
Emisiile de gaze cu efect de seră provenite din producția și utilizarea combustibililor lichizi și gazoși de origine nebiologică din surse regenerabile folosiți în transporturi sau a combustibililor pe bază de carbon reciclat se calculează după cum urmează:
E = e i + e p + e td + e u – e ccs
unde:
	E
	=
	totalul emisiilor din utilizarea combustibilului (gCO2eq/MJ combustibil – grame echivalent CO2/MJ combustibil)

	e i
	=
	e i elastic + e i rigid – e ex-uz: emisii din furnizarea intrărilor (gCO2eq/MJ combustibil)

	e i elastic
	=
	emisii din intrările elastice (gCO2eq/MJ combustibil)

	e i rigid
	=
	emisii din intrări rigide (gCO2eq/MJ combustibil)

	e ex-uz
	=
	emisii din utilizarea sau din evoluția existentă a intrărilor (gCO2eq/MJ combustibil)

	e p
	=
	emisii din prelucrare (gCO2eq/MJ combustibil)

	e td
	=
	emisii din transport și distribuție (gCO2eq/MJ combustibil)

	e u
	=
	emisii din arderea combustibilului în utilizarea sa finală (gCO2eq/MJ combustibil)

	e ccs
	=
	reduceri de emisii din captarea carbonului și din stocarea geologică a acestuia (gCO2eq/MJ combustibil)


Emisiile rezultate din producția de mașini și echipamente nu se iau în considerare.
Intensitatea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de combustibilii lichizi și gazoși de origine nebiologică din surse regenerabile utilizați în transporturi sau de combustibilii pe bază de carbon reciclat se determină prin împărțirea emisiilor totale ale procesului care acoperă fiecare element al formulei la cantitatea totală de combustibil rezultată din proces și se exprimă în grame de echivalent CO2 per MJ de combustibil (gCO2eq/MJ combustibil). Dacă un combustibil este un amestec de combustibili lichizi și gazoși de origine nebiologică din surse regenerabile utilizați în transporturi, combustibilii pe bază de carbon reciclat și alți combustibili sunt considerați ca având aceeași intensitate a emisiilor.
Regula generală de calcul de la subpct. 1.2 nu se aplică în cazul coprelucrării, situație în care combustibilii lichizi și gazoși de origine nebiologică din surse regenerabile utilizați în transporturi și combustibilii pe bază de carbon reciclat înlocuiesc doar parțial un factor de producție convențional într-un proces.
În cazul coprelucrării, în calculul intensității emisiilor de gaze cu efect de seră se face o distincție proporțională cu valoarea energetică a intrărilor între:
partea din proces care se bazează pe intrarea convențională;
partea din proces care se bazează pe combustibilii lichizi și gazoși de origine nebiologică din surse regenerabile utilizați în transporturi și pe combustibilii pe bază de carbon reciclat, în măsura în care părțile procesului sunt identice.
Se aplică o distincție similară între procese în cazul în care combustibilii lichizi și gazoși de origine nebiologică din surse regenerabile utilizați în transporturi și combustibilii pe bază de carbon reciclat sunt prelucrați împreună cu biomasa.
Intensitatea emisiilor de gaze cu efect de seră se calculează ca medie pentru întreaga producție de combustibili care are loc într-o perioadă de cel mult o lună calendaristică, sau pentru intervale de timp mai scurte. În cazul în care energia electrică care se califică drept energie electrică complet regenerabilă în conformitate cu Regulamentul privind calculul consumului de energie din surse regenerabile este utilizată ca intrare care sporește puterea calorifică a combustibilului sau a produselor intermediare, intervalul de timp trebuie să respecte cerințele aplicabile corelării temporale. După caz, valorile intensității emisiilor de gaze cu efect de seră calculate pentru intervale de timp individuale se utilizează pentru a calcula intensitatea medie a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru o perioadă de până la o lună, cu condiția ca valorile individuale calculate pentru fiecare perioadă de timp să respecte pragul minim de reducere stabilit de Guvern.
Reducerile emisiilor de gaze cu efect de seră ale combustibililor lichizi și gazoși de origine nebiologică din surse regenerabile utilizați în transporturi sau ale combustibililor pe bază de carbon reciclat se calculează după cum urmează:
Economii = (E F – E)/E F
unde:
	E 
	=
	emisiile totale provenite din utilizarea combustibililor lichizi și gazoși de origine nebiologică din surse regenerabile utilizați în transporturi sau a combustibililor pe bază de carbon reciclat;

	EF
	=
	emisiile totale provenite de la carburantul fosil de referință.


Pentru toți combustibilii lichizi și gazoși de origine nebiologică din surse regenerabile utilizați în transporturi și pentru combustibilii pe bază de carbon reciclat, emisiile totale provenite de la carburantul fosil de referință sunt de 94 gCO2eq/MJ.
În cazul în care rezultatul unui proces nu se califică pe deplin drept combustibili lichizi și gazoși de origine nebiologică din surse regenerabile utilizați în transporturi sau drept combustibili pe bază de carbon reciclat, ponderea lor în producția totală se determină după cum urmează:
fracțiunea de combustibili lichizi și gazoși de origine nebiologică din surse regenerabile utilizați în transporturi se determină împărțind intrarea relevantă de energie din surse regenerabile în proces la totalul intrărilor de energie relevante în proces;
fracțiunea de combustibil pe bază de carbon reciclat se determină prin împărțirea intrării relevante de energie care se califică drept sursă pentru producția de combustibili pe bază de carbon reciclat în proces la totalul intrărilor de energie relevante în proces.

Energia relevantă pentru intrările de materiale este puterea calorifică inferioară a intrării de material care trece în structura moleculară a combustibilului. Pentru intrările de materiale care conțin apă, puterea calorifică inferioară se consideră drept puterea calorifică inferioară a părții uscate a intrării de material, fără a lua în considerare energia necesară evaporării apei. Combustibilii lichizi și gazoși de origine nebiologică din surse regenerabile utilizați ca produse intermediare pentru producția de combustibili convenționali nu sunt luați în considerare.
În cazul intrărilor de energie electrică utilizate pentru creșterea valorii calorifice a combustibilului sau a produselor intermediare, energia relevantă este energia electrică.
Pentru gazele reziduale industriale, energia relevantă este energia din gazele reziduale bazată pe puterea calorifică inferioară a acestora. În cazul căldurii utilizate pentru a crește puterea calorifică a combustibilului sau a produsului intermediar, energia relevantă este energia utilă din căldura utilizată pentru sintetizarea combustibilului. Energia termică utilă este energia termică totală înmulțită cu randamentul ciclului Carnot, astfel cum este definit la subpct. 6.2 din anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. Alte intrări sunt luate în considerare exclusiv la determinarea intensității emisiilor combustibilului.
La determinarea emisiilor provenite din furnizarea de intrări, se face distincția între intrările elastice și intrările rigide. Intrările rigide sunt cele a căror furnizare nu poate fi extinsă pentru a satisface cererea suplimentară. Astfel, toate intrările care se califică drept sursă de carbon pentru producția de combustibili pe bază de carbon reciclat sunt rigide, precum și ieșirile produse în proporție fixă printr-un proces încorporat în sensul subpct. 5.1 și care reprezintă mai puțin de 10 % din valoarea economică a ieșirii. În cazul în care reprezintă cel puțin 10 % din valoarea economică, aceasta se consideră elastică. Intrările elastice sunt cele a căror furnizare se extinde pentru a satisface cererea suplimentară. Produsele petroliere provenite de la rafinării se încadrează în această categorie, deoarece rafinăriile pot modifica proporția produselor lor.
 Procesele încorporate includ procese care au loc în același complex industrial sau care furnizează intrarea prin intermediul unei infrastructuri de furnizare dedicate sau care furnizează mai mult de jumătate din energia tuturor intrărilor pentru producția de combustibil lichid și gazos de origine nebiologică din surse regenerabile destinat transporturilor sau de combustibil pe bază de carbon reciclat.
Energiei electrice care se califică drept complet regenerabilă în conformitate cu Regulamentul privind calculul consumului de energie din surse regenerabile, se atribuie emisii de gaze cu efect de seră egale cu zero.
În fiecare an calendaristic se aplică una dintre cele trei metode alternative de mai jos pentru a atribui valorile emisiilor de gaze cu efect de seră energiei electrice preluate din rețea care nu se califică drept complet regenerabilă în conformitate cu Regulamentul privind calculul consumului de energie din surse regenerabile și care este utilizată pentru a produce combustibili lichizi și gazoși de origine nebiologică din surse regenerabile utilizați în transporturi și combustibili pe bază de carbon reciclat:
valorile emisiilor de gaze cu efect de seră se atribuie în conformitate cu partea C din prezenta anexă. Aplicarea prezentei prevederi nu afectează evaluarea realizată în temeiul normelor privind ajutoarele de stat;
valorile emisiilor de gaze cu efect de seră se atribuie în funcție de numărul de ore la sarcină maximă în care funcționează instalația care produce combustibili lichizi și gazoși de origine nebiologică din surse regenerabile utilizați în transporturi și combustibili pe bază de carbon reciclat. În cazul în care numărul de ore la sarcină maximă este mai mic sau egal cu numărul de ore în care a fost stabilit prețul marginal al energiei electrice de către instalațiile care produc energie electrică din surse regenerabile sau centrale nucleare în anul calendaristic precedent pentru care sunt disponibile date fiabile, energiei electrice din rețea, utilizată în procesul de producție a combustibililor lichizi și gazoși de origine nebiologică din surse regenerabile utilizați în transporturi și a combustibililor pe bază de carbon reciclat, se atribuie o valoare a emisiilor de gaze cu efect de seră egală cu zero gCO2eq/MJ. În cazul în care acest număr de ore la sarcină maximă este depășit, energiei electrice din rețea, utilizată în procesul de producție a combustibililor lichizi și gazoși de origine nebiologică din surse regenerabile utilizați în transporturi și a combustibililor pe bază de carbon reciclat, se atribuie o valoare a emisiilor de gaze cu efect de seră de 183 gCO2eq/MJ; sau
valoarea emisiilor de gaze cu efect de seră ale unității marginale care produce energie electrică în momentul producerii combustibililor lichizi și gazoși de origine nebiologică din surse regenerabile utilizați în transporturi în zona de ofertare, dacă aceste informații sunt puse la dispoziția publicului de către operatorul național de transport și de sistem.
Dacă se utilizează metoda stabilită la subpct. 7.2, aceasta se aplică și energiei electrice care este utilizată pentru a produce combustibili lichizi și gazoși de origine nebiologică din surse regenerabile utilizați în transporturi și combustibili pe bază de carbon reciclat și care se califică drept energie provenită integral din surse regenerabile în conformitate cu Regulamentului privind calculul consumului de energie din surse regenerabile.
Emisiile de gaze cu efect de seră (în continuare – GES) ale intrărilor elastice care sunt obținute printr-un proces încorporat se determină pe baza datelor din procesul lor real de producție. Aceste emisii includ toate emisiile generate de producția lor de-a lungul întregului lanț de aprovizionare, inclusiv emisiile rezultate din extracția energiei primare necesare pentru producerea intrării, prelucrarea intrării și transportul intrării. Aceste emisii nu includ emisiile de ardere legate de conținutul de carbon al intrărilor de combustibil. În cazul în care intensitățile carbonului sunt preluate din tabelul din partea B, emisiile de ardere nu se iau în considerare, deoarece acestea sunt luate în considerare în timpul prelucrării sau în emisiile de ardere ale combustibilului final.
Emisiile de GES provenite de la intrările elastice care nu sunt obținute printr-un proces încorporat se determină pe baza valorilor incluse în partea B a prezentei anexe. În cazul în care datele nu sunt incluse în listă, informațiile privind intensitatea emisiilor se extrag din cea mai recentă versiune a raportului JEC-WTW, din baza de date ECOINVENT, din surse oficiale precum Grupul interguvernamental privind schimbările climatice (în continuare – IPCC), Agenția Internațională pentru Energie (în continuare – IEA) sau surse guvernamentale, precum și din alte surse revizuite, cum ar fi baza de date E3 și GEMIS și publicațiile evaluate inter pares.
Furnizorul fiecărei intrări, cu excepția celor pentru care valorile sunt preluate din partea B a prezentei anexe, calculează intensitatea emisiilor intrării în conformitate cu procedurile din prezenta anexă și raportează valoarea următoarei etape de producție sau producătorului de combustibil final. Aceeași regulă se aplică furnizorilor de intrări situați în etapele anterioare ale lanțului de aprovizionare. Intensitatea emisiilor nu include emisiile încorporate în conținutul de carbon al intrării furnizate.
Emisiile provenite de la intrările rigide includ emisiile care rezultă din devierea acestor intrări de la o utilizare anterioară sau alternativă. Aceste emisii țin seama de pierderea producției de energie electrică, de energie termică sau de produse generate anterior utilizând materia primă, precum și de orice emisii datorate tratamentului suplimentar al intrării și al transportului. Se aplică următoarele reguli:
emisiile atribuite furnizării de intrări rigide se determină înmulțind pierderea producției de energie electrică, de energie termică sau de alte produse cu factorul de emisie relevant. În cazul pierderii producției de energie electrică, factorii de emisie care se iau în considerare sunt cei aferenți producerii de energie electrică în rețea în țara în care a avut loc deplasarea, determinați în conformitate cu metodologia corespunzătoare prevăzută la punctele 6 sau 7. În cazul materialelor deturnate, emisiile care urmează să fie atribuite materialului de înlocuire se calculează ca pentru intrările de materiale în conformitate cu prezenta metodologie. În primii 20 ani de la începerea producției de combustibili lichizi și gazoși de origine nebiologică din surse regenerabile utilizați în transporturi sau de combustibili pe bază de carbon reciclat, pierderea producției de energie electrică, de energie termică și de materiale se determină pe baza cantității medii de energie electrică și termică care a fost produsă din intrarea rigidă în ultimii trei ani înainte de începerea producției de combustibili lichizi și gazoși de origine nebiologică din surse regenerabile utilizați în transporturi sau de combustibili pe bază de carbon reciclat. După 20 ani de producție, pierderea producției de energie electrică, de energie termică sau de alte produse se determină pe baza standardelor minime de performanță energetică asumate în concluziile relevante privind cele mai bune tehnologii disponibile (în continuare – BAT). În cazul în care procesul nu este acoperit de BAT, estimarea pierderilor de producție se bazează pe un proces comparabil care aplică tehnologia de ultimă generație;
în cazul intrărilor rigide care sunt fluxuri intermediare în procesele industriale, cum ar fi gazul de cocserie, gazul de furnal din oțelării sau gazul de rafinărie din rafinăriile de petrol, dacă efectul devierii acestuia pentru producția de combustibil nu poate fi măsurat direct, emisiile datorate devierii intrărilor se determină pe baza simulărilor funcționării instalației înainte și după modificarea acesteia pentru a produce combustibili pe bază de carbon reciclat. În cazul în care modificarea instalației a cauzat o reducere a ieșirii anumitor produse, emisiile atribuite intrărilor rigide includ emisiile asociate înlocuirii produselor pierdute;
în cazul în care procesul utilizează intrări rigide de la instalații noi, cum ar fi o nouă oțelărie care utilizează gazul de furnal înalt pentru a produce combustibili pe bază de carbon reciclat, se ia în considerare impactul devierii intrării de la utilizarea alternativă cea mai economică. Implicațiile emisiilor sunt calculate în conformitate cu standardele minime de performanță energetică prevăzute în concluziile relevante privind BAT. Pentru procesele industriale care nu sunt acoperite de BAT, economiile de emisii se calculează pe baza procesului comparabil care aplică tehnologia de ultimă generație.
Emisiile provenite din utilizarea sau evoluția existentă includ toate emisiile din utilizarea sau din evoluția existentă a intrării, care sunt evitate atunci când intrarea este utilizată pentru producția de combustibil. Aceste emisii includ echivalentul CO2 al carbonului încorporat în compoziția chimică a combustibilului care altfel ar fi fost emis în atmosferă sub formă de CO2. Se include, de asemenea, CO2 care a fost captat și încorporat în combustibil, cu condiția să fie îndeplinită cel puțin una dintre următoarele condiții:
CO2 a fost captat în urma unei activități enumerate în anexa nr. 1 la Legea nr. 74/2024 privind acțiunile climatice și a fost luat în considerare în amonte într-un sistem eficace de tarifare a carbonului și este încorporat în compoziția chimică a combustibilului înainte de 2036. Această dată se prelungește până în 2041 în alte cazuri decât CO2 rezultat din arderea combustibililor pentru producerea de energie electrică;
CO2 a fost captat din aer; 
CO2 captat provine din producția sau din arderea biocombustibililor, a biolichidelor sau a combustibililor pe bază de biomasă care respectă criteriile de reducere a gazelor cu efect de seră și captarea de CO2 nu a beneficiat de credite pentru reduceri ale emisiilor din captarea și din înlocuirea CO2, stabilite în anexa nr. 2 din prezenta hotărâre;
CO2 captat provine din arderea combustibililor lichizi și gazoși de origine nebiologică din surse regenerabile utilizați în transporturi sau a combustibililor pe bază de carbon reciclat care respectă criteriile de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră prevăzute la pct. 2 din prezenta hotărâre, în anexa nr. 10 la Regulamentului cu privire la normele de verificare a biocarburanților, biolichidelor și combustibililor din biomasă, precum și în prezenta anexă; sau
CO2 captat provine dintr-o sursă geologică de CO2 și a fost eliberat anterior în mod natural.
Nu se include CO2 captat provenit dintr-un combustibil ars în mod deliberat în scopul specific de a produce CO2 și CO2 a cărui captare a beneficiat de un credit de emisii în temeiul altor dispoziții legale.
Emisiile asociate intrărilor, cum ar fi energia electrică și termică și materialele consumabile utilizate în procesul de captare a CO2, se includ în calculul emisiilor atribuite intrărilor.
Datele stabilite la subpct. 12.1 vor face obiectul unei revizuiri din perspectiva punerii în aplicare, în sectoarele reglementate de Legea nr. 74/2024 privind acțiunile climatice, a obiectivului climatic la nivelul național pentru 2040, stabilit în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 10/2024 pentru aprobarea Regulamentului privind mecanismul de guvernanță energetică și a acțiunilor climatice.
Emisiile provenite din prelucrare includ emisiile atmosferice directe provenite din prelucrarea propriu-zisă, din tratarea deșeurilor și din scurgeri.
Emisiile provenite din arderea combustibilului se referă la emisiile totale de ardere ale combustibilului utilizat.
Gazele cu efect de seră luate în considerare în calculul emisiilor și echivalentele acestora în dioxid de carbon sunt aceleași cu cele specificate la pct. 9 din anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.
În cazul în care un proces produce mai multe coproduse, cum ar fi combustibili sau substanțe chimice, precum și coproduse energetice, cum ar fi căldura, energia electrică sau energia mecanică exportată din instalație, emisiile de gaze cu efect de seră se alocă acestor coproduse după cum urmează:
alocarea se efectuează la sfârșitul procesului care produce coprodusele. Emisiile alocate includ emisiile provenite din acest proces, precum și emisiile atribuite intrărilor în proces;
emisiile care urmează să fie alocate sunt ei, precum și orice fracții de ep, etd și eccs care au loc până la și inclusiv în etapa de producție a coproduselor. În cazul în care o intrare în proces reprezintă în mod propriu un coprodus al unui alt proces, alocarea în cadrul celuilalt proces se efectuează mai întâi pentru a stabili emisiile care urmează să fie atribuite intrării;
în cazul în care o instalație situată în interiorul limitelor proiectului tratează doar unul dintre coprodusele proiectului, atunci emisiile instalației respective se atribuie în întregime respectivului coprodus;
în cazul în care procesul permite modificarea raportului dintre coprodusele generate, alocarea se face pe baza cauzalității fizice prin determinarea efectului asupra emisiilor de proces al creșterii ieșirii unui singur coprodus, menținând totodată constante celelalte ieșiri;
în cazul în care raportul dintre produse este fix, iar coprodusele sunt toate combustibili, energie electrică sau energie termică, alocarea se face în funcție de conținutul energetic. Dacă alocarea se referă la energia termică exportată pe baza conținutului energetic, se permite de considerat numai partea utilă a energiei termice, astfel cum este definită la pct. 20 din anexa nr. 2 la prezenta hotărâre;
în cazul în care raportul dintre produse este fix și unele coproduse sunt materiale fără conținut energetic, alocarea se face în funcție de valoarea economică a coproduselor. Valoarea economică luată în considerare este valoarea medie la poarta fabricii a produselor din ultimii trei ani. În cazul în care astfel de date nu sunt disponibile, valoarea se estimează pe baza prețurilor materiilor prime minus costurile de transport și depozitare. Valorile relative ale coproduselor au caracter important, iar inflația generală nu constituie un impediment.
Emisiile provenite din transport și distribuție includ emisiile provenite din depozitarea și distribuția combustibililor finiți. Emisiile atribuite intrărilor ei includ emisiile provenite din transportul și depozitarea asociate acestora.
În cazul în care un proces de fabricare a combustibililor lichizi și gazoși de origine nebiologică din surse regenerabile utilizați în transporturi sau a combustibililor pe bază de carbon reciclat produce emisii de carbon care sunt stocate permanent în conformitate cu condițiile stabilite în legile și alte acte normative în domeniu, se permite creditarea emisiilor respective produselor procesului, ca o reducere a emisiilor, în conformitate cu eccs. Emisiile generate de operațiunea de stocare, inclusiv transportul dioxidului de carbon, se iau în considerare la punctul ep.
Partea B 
Valori standard pentru intensitățile emisiilor de gaze cu efect de seră ale intrărilor elastice
Intensitățile GES ale intrărilor, altele decât energia electrică, sunt prezentate în tabelul de mai jos:
	 
	Emisii totale
gCO2eq/MJ
	Emisii în amonte
gCO2eq/MJ
	Emisii de ardere
gCO2eq/MJ

	Gaze naturale
	66,0
	9,7
	56,2

	Motorină
	95,1
	21,9
	73,2

	Benzină
	93,3
	19,9
	73,4

	Păcură grea
	94,2
	13,6
	80,6

	Metanol
	97,1
	28,2
	68,9

	Cărbune superior
	112,3
	16,2
	96,1

	Lignit
	116,7
	1,7
	115,0




	
	gCO2eq/kg

	Amoniac
	2 351,3

	Clorură de calciu (CaCl2)
	38,8

	Ciclohexan
	723,0

	Acid clorhidric (HCl)
	1 061,1

	Lubrifianți
	947,0

	Sulfat de magneziu (MgSO4)
	191,8

	Azot
	56,4

	Acid fosforic (H3PO4)
	3 124,7

	Hidroxid de potasiu (KOH)
	419,1

	CaO pur pentru procese
	1 193,2

	Carbonat de sodiu (Na2CO3)
	1 245,1

	Clorură de sodiu (NaCl)
	13,3

	Hidroxid de sodiu (NaOH)
	529,7

	Metoxid de sodiu [Na(CH3O)]
	2 425,5

	SO2
	53,3

	Acid sulfuric (H2SO4)
	217,5

	Uree
	1 846,6


Partea C
Intensitatea emisiilor de GES datorate energiei electrice
Capitolul I
Calculul intensității carbonului generat de energia electrică
Intensitatea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de energia electrică se determină la nivelul național sau la nivelul zonelor de ofertare. Intensitatea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de energia electrică se determină numai la nivelul zonelor de ofertare, dacă datele necesare sunt disponibile public. Calculul intensității carbonului în cazul energiei electrice, exprimat în gCO2eq/kWh de energie electrică, ia în considerare toate sursele de energie primară potențiale pentru generarea de energie electrică, tipul de centrală, eficiența conversiei și consumul propriu de energie electrică în centrala electrică.
Calculul ia în considerare toate emisiile de carbon echivalente asociate arderii și furnizării combustibililor utilizați pentru producerea de energie electrică. Aceasta se bazează pe cantitatea de diferiți combustibili utilizați în instalațiile de producție a energiei electrice, pe factorii de emisie de la arderea combustibililor și pe factorii de emisie ai combustibililor din amonte.
Gazele cu efect de seră altele decât CO2 se convertesc în CO2eq prin înmulțirea potențialului acestora de încălzire globală referitor la CO2 într-un orizont de timp astfel cum este prevăzut la pct. 9 din anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. Datorită originii lor biogene, emisiile de CO2 din arderea combustibililor pe bază de biomasă nu se contabilizează, spre deosebire de emisiile de CH4 și N2O.
Pentru calculul emisiilor de GES din arderea combustibililor, se utilizează factorii de emisie impliciți ai IPCC pentru arderea staționară în industriile energetice (IPCC 2006). Emisiile din amonte includ emisiile din toate procesele și fazele necesare pentru ca combustibilul să fie pregătit să alimenteze producția de energie electrică; acestea rezultă din extracția, rafinarea și transportul combustibilului utilizat pentru producerea de energie electrică.
Se iau în considerare toate emisiile din amonte provenite din cultivarea, recoltarea, colectarea, prelucrarea și transportul biomasei. Turba și componentele deșeurilor din combustibili fosili sunt tratate drept combustibil fosil.
Combustibilii utilizați pentru producția brută de energie electrică în centralele exclusiv electrice se determină pe baza producției de energie electrică și a eficienței conversiei în energie electrică. În cazul cogenerării, respectiv al producerii combinate de energie termică și electrică, combustibilii utilizați pentru energia termică produsă în cogenerare se calculează luând în considerare producția de energie termică alternativă cu randamente globale medii de 85 %, iar restul se atribuie producției de energie electrică.
În cazul centralelor nucleare, eficiența conversiei energiei termice nucleare se presupune a fi de 33 % sau se utilizează datele furnizate de Biroul Național de Statistică.
Producerea de energie electrică din surse regenerabile, respectiv hidroenergie, energie solară, energie eoliană și energie geotermică, nu se asociază cu utilizarea combustibililor. Emisiile generate de construirea și dezafectarea instalațiilor de producere a energiei electrice și de gestionarea deșeurilor aferente acestora nu se iau în considerare. Emisiile de carbon echivalente asociate producției de energie electrică din surse regenerabile (energie eoliană, solară, hidroenergie și energie geotermică) sunt considerate a fi egale cu zero.
Emisiile de echivalent CO2 provenite din producția brută de energie electrică includ emisiile generate în amonte din raportul JEC WTW versiunea 5 (Prussi et al, 2020) enumerate în tabelul 3 și factorii de emisie impliciți pentru arderea staționară din Orientările IPCC pentru inventarele naționale ale gazelor cu efect de seră (IPCC 2006) enumerați în tabelele 1 și 2. Emisiile în amonte pentru furnizarea combustibilului utilizat se calculează aplicând factorii de emisie din amonte JEC WTW versiunea 5 (Prussi et al, 2020).
Calculul intensității carbonului generat de energia electrică se efectuează cu ajutorul formulei:
[image: Formula]
unde:
	e gross_prod
	=
	[image: Formula]emisii în echivalent CO2 ,

	

	[image: Formula]
	=
	[image: Formula]factori de emisii în echivalent CO2 în amonte, 
	

	[image: Formula]
	=
	[image: Formula]factori de emisii în echivalent CO2 din arderea combustibililor, 
 
	

	B i
	=
	[image: Formula]consum de combustibil pentru generarea de energie electrică,

	

	[image: Formula]
	=
	combustibili utilizați în producția de energie electrică.
	


Cantitatea producției nete de energie electrică se determină de producția brută de energie electrică, de consumul propriu de energie electrică al centralei electrice și de pierderile de energie electrică din instalațiile de stocare prin pompare.
[image: Formula]
unde:
	E net
	=
	[image: Formula]producția netă de energie electrică,
	

	E gross
	=
	[image: Formula]producția brută de energie electrică,
	

	E own
	=
	[image: Formula]consumul intern propriu de energie electrică al centralei electrice,
	

	E pump
	=
	[image: Formula]electricitate pentru pompare,

	


Intensitatea carbonului la energia electrică produsă netă este totalul emisiilor brute de GES emise pentru producerea sau utilizarea energiei electrice nete:
[image: Formula]
[image: Formula]unde: 
CI = Emisiile în echivalent CO2 provenite din producția de energie electrică,
Capitolul II
Datele privind producția de energie electrică și consumul de combustibil
Datele privind producția de energie electrică și consumul de combustibil se obțin din datele și statisticile IEA care furnizează date privind bilanțurile energetice și energia electrică produsă utilizând diverși combustibili, de exemplu de pe site-ul IEA, secțiunea date și statistici.
În cazul în care intensitatea emisiilor de gaze cu efect de seră este stabilită la nivelul zonelor de ofertare, se utilizează date din statisticile naționale oficiale de același nivel de detaliere ca datele IEA. Datele privind consumul de combustibil trebuie să includă datele disponibile la cel mai înalt nivel de detaliere, disponibile din statisticile naționale: combustibili fosili solizi, gaze artificiale, turbă și produse din turbă, șisturi bituminoase și nisipuri bituminoase, petrol și produse petroliere, gaze naturale, surse regenerabile de energie și biocombustibili, deșeuri neregenerabile și nucleare. Din categoria energie din surse regenerabile și biocombustibili fac parte biocombustibilii, deșeurile municipale regenerabile, hidroenergia, energia oceanelor, energia geotermică, eoliană, solară și pompele de căldură.
Capitolul III
Datele privind producția de energie electrică 
și consumul de combustibil
Tabelul 1
Factorii de emisii impliciți pentru arderea staționară 
[g/MJ combustibil la o putere calorifică netă]
	Combustibil
	CO2
	CH4
	N2O

	Combustibili fosili solizi
	
	
	

	Antracit
	98,3
	0,001
	0,0015

	Huilă de cocs
	94,6
	0,001
	0,0015

	Alți cărbuni bituminoși
	94,6
	0,001
	0,0015

	Cărbune subbituminos
	96,1
	0,001
	0,0015

	Lignit
	101
	0,001
	0,0015

	Combustibil brichetat
	97,5
	0,001
	0,0015

	Cocs de cocserie
	107
	0,001
	0,0015

	Gaz de cocserie
	107
	0,001
	0,0001

	Gudron de cărbune
	80,7
	0,001
	0,0015

	Brichete de cărbune brun
	97,5
	0,001
	0,0015

	Gaze artificiale
	
	
	

	Gaz de uzină
	44,4
	0,001
	0,0001

	Gaz de cocserie
	44,4
	0,001
	0,0001

	Gaz de furnal înalt
	260
	0,001
	0,0001

	Alte gaze recuperate
	182
	0,001
	0,0001

	Turbă și produse din turbă
	106
	0,001
	0,0015

	Șisturi și nisipuri bituminoase
	73,3
	0,003
	0,0006

	Petrol și produse petroliere
	
	
	

	Țiței
	73,3
	0,003
	0,0006

	Produse lichide de la extracția gazelor naturale
	64,2
	0,003
	0,0006

	Materii prime de rafinărie
	73,3
	0,003
	0,0006

	Aditivi și compuși oxigenați
	73,3
	0,003
	0,0006

	Alte hidrocarburi
	73,3
	0,003
	0,0006

	Gaz de rafinărie
	57,6
	0,001
	0,0001

	Etan
	61,6
	0,001
	0,0001

	Gaze petroliere lichefiate
	63,1
	0,001
	0,0001

	Benzină
	69,3
	0,003
	0,0006

	Benzină pentru aviație
	70
	0,003
	0,0006

	Carburant turboreactor tip benzină
	70
	0,003
	0,0006

	Carburant turboreactor tip kerosen
	71,5
	0,003
	0,0006

	Alte tipuri de kerosen
	71,5
	0,003
	0,0006

	Naftă
	73,3
	0,003
	0,0006

	Motorină și diesel
	74,1
	0,003
	0,0006

	Păcură
	77,4
	0,003
	0,0006

	White spirit și SPB
	73,3
	0,003
	0,0006

	Lubrifianți
	73,3
	0,003
	0,0006

	Bitum
	80,7
	0,003
	0,0006

	Cocs de petrol
	97,5
	0,003
	0,0006

	Ceară de parafină
	73,3
	0,003
	0,0006

	Alte produse petroliere
	73,3
	0,003
	0,0006

	Gaze naturale
	56,1
	0,001
	0,0001

	Deșeuri
	
	
	

	Deșeuri industriale (neregenerabile)
	143
	0,03
	0,004

	Deșeuri municipale neregenerabile
	91,7
	0,03
	0,004

		Notă:
	Valorile trebuie înmulțite cu factorii potențialului de încălzire globală (GWP) stabiliți la pct. 9 din anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

	Sursă:
	IPCC 2006.






Tabelul 2
Factorii de emisii impliciți pentru arderea staționară a combustibililor proveniți din biomasă [g/MJ combustibil la o putere calorifică netă]
	Combustibil
	CO2
	CH4
	N2O

	Biocombustibili solizi primari
	0
	0,03
	0,004

	Mangal
	0
	0,2
	0,004

	Biogaz
	0
	0,001
	0,0001

	Deșeuri municipale regenerabile
	0
	0,03
	0,004

	Biobenzină pură
	0
	0,003
	0,0006

	Biobenzină mixtă
	0
	0,003
	0,0006

	Biodiesele pure
	0
	0,003
	0,0006

	Biodiesele mixte
	0
	0,003
	0,0006

	Combustibil pur de tip kerosen pentru turboreactoare
	0
	0,003
	0,0006

	Combustibil mixt de tip kerosen pentru turboreactoare
	0
	0,003
	0,0006

	Alți biocombustibili lichizi
	0
	0,003
	0,0006

		Sursă:
	IPCC, 2006.





Tabelul 3
Factorii de emisie din amonte ai combustibilului 
[gCO2eq/MJ combustibil la o putere calorifică netă]
	Combustibil
	Factor de emisie

	Cărbune superior
	15,9

	Cărbune brun
	1,7

	Turbă
	0

	Gaze de cărbune
	0

	Produse petroliere
	11,6

	Gaze naturale
	12,7

	Biocombustibili solizi
	0,7

	Biocombustibili lichizi
	46,8

	Deșeuri industriale
	0

	Deșeuri municipale
	0

	Biogaz
	13,7

	Energie nucleară
	1,2

		Sursă:
	JEC WTW versiunea 5.





Tabelul A include valorile intensității emisiilor de GES ale energiei electrice la nivelul fiecărui stat membru al Uniunii Europene, precum și la nivel național. În cazul în care intensitatea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de energia electrică se determină la nivel de țară, aceste valori se utilizează pentru energia electrică produsă în Uniunea Europeană și la nivel național până vor fi disponibile date mai recente pentru a determina intensitatea emisiilor de energie electrică.
Tabelul A
Intensitatea emisiilor de energie electrică în Uniunea Europeană în 2020 și în Republica Moldova în 2024
	Țara
	Intensitatea emisiilor de energie electrică generată (gCO2eq/MJ)

	Austria
	39,7

	Belgia
	56,7

	Bulgaria
	119,2

	Cipru
	206,6

	Cehia
	132,5

	Germania
	99,3

	Danemarca
	27,1

	Estonia
	139,8

	Grecia
	125,2

	Spania
	54,1

	Finlanda
	22,9

	Franța
	19,6

	Croația
	55,4

	Ungaria
	72,9

	Irlanda
	89,4

	Italia
	92,3

	Letonia
	39,4

	Lituania
	57,7

	Luxemburg
	52,0

	Malta
	133,9

	Moldova(1)
	145,0

	Țările de Jos
	99,9

	Polonia
	196,5

	Portugalia
	61,6

	România
	86,1

	Slovacia
	45,6

	Slovenia
	70,1

	Suedia
	4,1

		Sursă:
	JRC (Centrul Comun de Cercetare), 2022.


	(1)Factorul de emisii  pentru Moldova a fost preluată din raportul „Assessment of The Grid Emission Factor of Moldova’s Electricity System” elaborat de MESA, 2024.







	
	Se aprobă anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului „Orientări operaționale privind dovezile pentru demonstrarea conformității cu criteriile de durabilitate aplicabile biomasei forestiere”.

	Anexa nr. 4
la Hotărârea Guvernului nr. 53/2025
orientări operaționale privind dovezile pentru demonstrarea conformității cu criteriile de durabilitate aplicabile biomasei forestiere
Prezentele Orientări transpun Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/2448 al Comisiei din 13 decembrie 2022 de stabilire a unor orientări operaționale privind dovezile pentru demonstrarea conformității cu criteriile de durabilitate aplicabile biomasei forestiere, prevăzute la articolul 29 din Directiva (UE) 2018/2001 a Parlamentului European și a Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L 320 din 14 decembrie 2022, CELEX: 32022R2448.
Capitolul I
DISPOZIȚII GENERALE
1. Prezenta anexă stabilește orientările operaționale care trebuie aplicate pentru a asigura o implementare robustă și armonizată a criteriilor de durabilitate bazate pe riscuri pentru producția de biocarburanți, biolichide și combustibili din biomasa forestieră prevăzute la pct. 20 și 21 din anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.
1. În sensul prezentei anexe, se utilizează următoarele noțiuni:
criterii de recoltare la nivel național sau subnațional – criteriile prevăzute la subpct. 20.1 din anexa nr. 1 la prezenta hotărâre;
criterii de recoltare la nivelul zonei de aprovizionare – criteriile prevăzute la subpct. 20.2 din anexa nr. 1 la prezenta hotărâre;
țara de recoltare – țara sau teritoriul în care a fost recoltată materia primă de biomasă forestieră;
pădure plantată – o pădure formată în principal din arbori, creată prin plantare și/sau însămânțare deliberată, cu condiția să se preconizeze că arborii plantați sau însămânțați vor constitui mai mult de cincizeci la sută din arborii în picioare la maturitate; include crângurile de arbori care au fost plantați sau însămânțați inițial;
plantație forestieră – o pădure plantată care este gestionată intensiv și care, la plantare și la maturitatea arboretului, îndeplinește toate criteriile următoare: una sau două specii, clasă de vârstă omogenă și spațiere regulată. Aceasta include plantațiile cu ciclu scurt de producție pentru lemn, fibre și energie electrică și exclude pădurile plantate în scopul protejării sau al refacerii ecosistemelor, precum și pădurile create prin plantare sau însămânțare care, la maturitatea arboretului, seamănă sau se apropie de pădurile care se regenerează în mod natural;
cioate și rădăcini – părți din volumul total al arborilor, cu excluderea volumul biomasei lemnoase de deasupra ciotului, înălțimea ciotului fiind considerată nivelul de tăiere a arborilor în conformitate cu practicile normale de tăiere din țara sau din regiunea în cauză;
lemn mort – toată biomasa lemnoasă nevie care nu este conținută în litieră, aflată pe sol sau în sol, inclusiv lemnul aflat la suprafață, resturile grosiere, rădăcinile moarte și cioatele mai mari sau egale cu 10 cm în diametru sau cu orice alt diametru utilizat de țara în cauză;
capacitate de producție pe termen lung – sănătatea pădurilor și capacitatea acestora de a livra în mod continuu și durabil bunuri cum ar fi lemnul de diferite grade de calitate, precum și produse și servicii ecosistemice forestiere nelemnoase, inclusiv purificarea aerului și a apei, menținerea habitatului faunei sălbatice, recreere sau capital cultural, pe o perioadă lungă de timp și, după caz, pe durata mai multor rotații forestiere succesive;
sistem de gestionare – informațiile colectate cu privire la suprafața forestieră la nivelul zonei de aprovizionare, inclusiv sub formă de text, hărți, tabele și grafice, precum și strategii sau activități de gestionare planificate și implementate pentru atingerea obiectivelor de gestionare sau de dezvoltare a resurselor forestiere;
perturbări naturale – orice evenimente sau circumstanțe neantropice, care generează emisii semnificative în sectorul LULUCF, a căror apariție nu poate fi controlată și ale căror efecte asupra emisiilor nu pot fi, în mod obiectiv, limitate în mod semnificativ după apariția acestora;
creștere anuală netă – creșterea anuală a volumului stocului de arbori vii disponibili, minus mortalitatea naturală medie a stocului respectiv;
criterii LULUCF la nivel național – criteriile prevăzute la subpct. 21.1 din anexa nr. 1 la prezenta hotărâre;
criterii LULUCF la nivelul zonei de aprovizionare – criteriile prevăzute la subpct. 21.2 din anexa nr. 1 la prezenta hotărâre;
stoc de carbon – masa de carbon stocată într-un rezervor de carbon;
absorbant – orice proces, activitate sau mecanism care elimină din atmosferă un gaz cu efect de seră, un aerosol sau un precursor al unui gaz cu efect de seră;
audit de primă parte – o declarație pe proprie răspundere a unui operator economic care aprovizionează primul punct de colectare;
audit de secundă parte – auditarea unui furnizor de către operatorul economic care gestionează primul punct de colectare;
audit de terță parte – auditarea unui operator economic, efectuată de un terț independent de organizația care face obiectul auditului;
Capitolul II
Evaluarea conformității
Secțiunea 1
Evaluarea conformității cu criteriile de recoltare
 la nivel național sau subnațional
IP CNED solicită operatorilor economici să furnizeze informații auditate care să stabilească respectarea criteriilor de recoltare la nivel național sau subnațional. În acest scop, operatorii economici efectuează o evaluare bazată pe riscuri, care să ofere dovezi exacte, actualizate și verificabile cu privire la toate elementele următoare:
țara de recoltare și, după caz, regiunea subnațională în care a fost recoltată biomasa forestieră;
asigurarea de către legislația națională sau subnațională aplicabilă în domeniul recoltării, în țara de recoltare, a următoarelor elemente:
legalitatea operațiunilor de recoltare, care se demonstrează prin furnizarea dovezilor de conformitate a recoltării cu legislația aplicabilă în țara de recoltare, respectiv prin reglementarea următoarelor aspecte:
drepturi de recoltare a lemnului în interiorul limitelor legale făcute publice;
plăți pentru drepturile de recoltare și lemn, inclusiv taxe legate de recoltarea lemnului;
recoltarea lemnului, inclusiv legislația din domeniul mediului și cel forestier, inclusiv gestionarea pădurilor și conservarea biodiversității, atunci când acestea sunt direct legate de recoltarea lemnului;
drepturile legale ale terților privind folosința și proprietatea afectate de recoltarea lemnului;
comerțul și vama, în măsura în care este vizat sectorul forestier.
regenerarea pădurilor, care se demonstrează prin furnizarea de dovezi că legislația aplicabilă impune regenerarea naturală, artificială sau o combinație a acestora, cu scopul de a crea o nouă pădure în aceeași zonă și într-o perioadă de timp adecvată, în conformitate cu legislația națională relevantă;
protecția efectivă a zonelor desemnate de dreptul internațional sau național sau de autoritatea competentă relevantă, în scopul protecției naturii, inclusiv a zonelor umede și a turbăriilor;
recoltarea forestieră se efectuează într-un mod care reduce la minimum impactul negativ asupra calității solului și a biodiversității, care se demonstrează prin furnizarea de dovezi că legislația aplicabilă sau normele relevante de gestionare a pădurilor:
impun ca pădurile primare și zonele protejate în temeiul subpct. 3.2.3 să nu fie degradate sau înlocuite cu plantații forestiere, fiind garantat că suprafața forestieră regenerată asigură o cantitate corespunzătoare și adecvată, la nivel local, de plante și specii de arbori;
asigură protecția solurilor și a speciilor și habitatelor, inclusiv a celor protejate de dreptul internațional sau național. Pentru a facilita activitatea operatorilor economici pe teritoriului Republicii Moldova, Agenția de Mediu, în cooperare cu Agenția „Moldsilva” și cu Agenția Relații Funciare și Cadastru, pune la dispoziția operatorilor economici datele de mediu de referință specifice sitului, în limita datelor pe care le deține;
reduc la minimum, după caz, îndepărtarea cioatelor, a rădăcinilor și a lemnului mort;
menținerea sau creșterea capacității de producție pe termen lung a pădurii, care se demonstrează prin furnizarea de dovezi că legislația aplicabilă la nivel național sau subnațional garantează că, pe baza datelor medii anuale, tăierile nu depășesc creșterea netă pe o perioadă adecvată în conformitate cu legislația națională relevantă, cu excepția cazurilor în care acest lucru este justificat temporar din cauza unor dăunători forestiere, furtuni sau alte perturbări naturale documentate. Acest aspect se dovedește prin:
rapoartele de inventariere forestieră națională,
furnizarea dovezilor menționate la subpct. 8.2; sau
rapoartele de inventariere similare la nivel subnațional;
existența unor sisteme pentru a asigura monitorizarea punerii în aplicare și a asigurării respectării legislației naționale și subnaționale menționate la subpct. 3.2, inclusiv informații cu privire la următoarele elemente: autoritățile competente pentru monitorizarea, punerea în aplicare și asigurarea respectării legislației, sancțiunile pentru neconformitate, sistemele de contestare a deciziilor și accesul public la informații;
inexistența unei lipse semnificative la nivelul aplicării actelor cu putere de lege și a normelor administrative naționale și/sau subnaționale menționate la subpct. 8.2
Cu privire la dovezile solicitate la subpct. 3.4, operatorii economici iau în considerare orice evaluări și rapoarte juridice întocmite de organizații guvernamentale naționale sau internaționale, care detaliază lipsa aplicării legislației naționale sau subnaționale menționate la subpct. 3.2. De asemenea, se ia în considerare orice procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, aflată în desfășurare și inițiată de organele competente.
Agenția de Mediu, în cooperare cu Agenția „Moldsilva” și cu Agenția Relații Funciare și Cadastru, facilitează accesul operatorilor economici la datele de referință de mediu, spațiale și la inventarele publice pe care le deține. Instituirea unei baze de date dedicate se realizează în funcție de evaluarea impactului bugetar.
Operatorii economici pot demonstra în mod direct respectarea criteriilor de recoltare la nivelul zonei de aprovizionare, în conformitate cu secțiunea a 2-a.
Secțiunea a 2-a
Evaluarea conformității cu criteriile de recoltare la nivelul de zonei aprovizionare forestieră
În cazul în care nu sunt disponibile dovezi privind respectarea unuia sau mai multor criterii de recoltare la nivel național sau subnațional, IP CNED solicită operatorilor economici să furnizeze informații auditate care să ateste că respectivele criterii au fost respectate prin intermediul unor sisteme de gestionare care sunt instituite și implementate la nivelul zonei de aprovizionare. În acest scop, operatorii economici furnizează dovezi exacte, actualizate și verificabile cu privire la următoarele elemente:
limitele spațiale ale zonei de aprovizionare pentru care se demonstrează conformitatea și pentru care se aplică sistemele de gestionare menționate la subpct. 7.2, inclusiv prin intermediul coordonatelor geografice sau al parcelelor;
sisteme de gestionare aplicabile zonei de aprovizionare, care să asigure că:
operațiunile de recoltare sunt legale, fapt care se demonstrează prin furnizarea dovezilor privind asigurarea conformității recoltării cu legislația aplicabilă în țara de recoltare;
această regenerare forestieră se realizează într-un mod care menține cel puțin calitatea și cantitatea suprafețelor forestiere recoltate, fapt demonstrat prin furnizarea de dovezi privind înființarea unei noi păduri în aceeași zonă în termen de maximum zece ani de la recoltare. Respectarea acestei cerințe se demonstrează prin utilizarea a planurilor de gestionare a pădurilor, a protocoalelor operaționale, a evaluărilor impactului asupra mediului și a rezultatelor auditurilor și inspecțiilor de conformitate relevante;
biomasa forestieră nu provine din zone desemnate de legislația internațională sau națională sau de către autoritatea competentă pentru protecția naturii, inclusiv din zone umede și turbării, cu excepția cazului în care există dovezi că activitățile de recoltare a materiei prime nu interferează cu obiectivele de protecție ale zonelor desemnate. Respectarea acestei excepții se demonstrează prin utilizarea bazelor de date internaționale și naționale, a hărților oficiale, a planurilor de gestionare a pădurilor, a protocoalelor operaționale, a protocoalelor de recoltare, a imagisticii prin satelit, a evaluărilor impactului asupra mediului și a autorizațiilor oficiale de exploatare, inclusiv a condițiilor sau restricțiilor care garantează că nu există niciun conflict cu obiectivele relevante de protecție a naturii, precum și a rezultatelor auditurilor și inspecțiilor de conformitate relevante;
recoltarea forestieră se realizează într-un mod care vizează cel puțin prevenirea efectelor negative asupra calității solului și a biodiversității. Respectarea acestei cerințe se demonstrează prin furnizarea de dovezi că au fost identificate în prealabil riscurile relevante asociate recoltării biomasei forestiere pentru producerea de energie, precum și că au fost puse în aplicare măsuri de atenuare adecvate, cum ar fi:
pădurile primare și zonele protejate în temeiul subpct. 7.2.3 nu sunt degradate sau înlocuite cu plantații forestiere;
recoltarea cioatelor și a rădăcinilor este redusă la minimum;
nu se efectuează nicio recoltare pe soluri vulnerabile;
recoltarea se realizează prin intermediul unor sisteme de exploatare forestieră care reduc la minimum impactul asupra calității solului, inclusiv compactarea solului;
recoltarea se realizează într-un mod care reduce la minimum impactul asupra caracteristicilor și habitatelor biodiversității, inclusiv asupra plantelor și animalelor protejate în temeiul legislației internaționale sau naționale;
în pădure se lasă anumite tipuri și cantități de lemn mort, adecvate la nivel local; și
defrișările mari sunt reduse la minimum, cu excepția cazurilor în care acestea sunt justificate temporar din cauza dăunătorilor forestieri documentați, a furtunilor sau a altor perturbări naturale.
Aceste acțiuni de atenuare se demonstrează prin utilizarea bazelor de date internaționale și naționale, a hărților oficiale și a imagisticii prin satelit, a planurilor de gestionare a pădurilor, a protocoalelor operaționale și a protocoalelor de recoltare, precum și a rezultatelor auditurilor și inspecțiilor de conformitate relevante;
recolta menține sau îmbunătățește capacitatea de producție pe termen lung a pădurii. Respectarea acestei cerințe se demonstrează prin furnizarea de dovezi că tăierile anuale nu depășesc creșterea anuală netă în zona de aprovizionare relevantă, în medie, în perioada de zece ani anterioară intervenției de recoltare, cu excepția cazului în care, pentru a spori capacitatea de producție viitoare a pădurii, sunt justificate în mod corespunzător cantități diferite sau din cauza prezenței documentate a dăunătorilor forestieri, a furtunilor sau a altor perturbări naturale. În acest scop, se permite utilizarea datelor privind inventarul forestier public sau privat.
Secțiunea a 3-a
Evaluarea conformității cu criteriile LULUCF la nivel național
IP CNED impune operatorilor economici să furnizeze informații auditate care să confirme conformitatea cu criteriile privind exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultura (în continuare – LULUCF) la nivel național. În acest scop, operatorii economici furnizează dovezi exacte, actualizate și verificabile care să ateste că țara sau organizația de integrare economică regională din care provine biomasa forestieră este parte la Acordul de la Paris și îndeplinește oricare dintre cele două seturi de condiții de mai jos:
a prezentat o contribuție stabilită la nivel național (în continuare – CSN), în temeiul Acordului de la Paris din 2015 privind schimbările climatice, în urma celei de a 21-a sesiuni a Conferinței părților la Convenția-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, care îndeplinește următoarele cerințe:
CSN include sectoarele agriculturii, silviculturii și exploatării terenurilor, fie combinate ca un singur sector care să cuprindă agricultura, silvicultura și alte destinații ale terenurilor, fie ca un sector agricol și un sector LULUCF separat;
CSN explică modul în care agricultura, silvicultura și exploatarea terenurilor au fost luate în considerare în cadrul CSN;
CSN contabilizează emisiile și absorbțiile din sectorul agricol, din cel forestier și din cel de exploatare a terenurilor în raport cu obiectivul general național de reducere a emisiilor, inclusiv a emisiilor asociate recoltării de biomasă forestieră; sau
există legi naționale sau subnaționale, aplicabile zonei de recoltare, care vizează conservarea și îmbunătățirea stocurilor și a absorbanților de carbon din păduri. Respectarea acestei cerințe se demonstrează prin furnizarea de dovezi că emisiile din sectorul LULUCF raportate nu depășesc absorbțiile, respectiv nu depășesc media absorbțiilor din cei zece ani anteriori recoltării biomasei forestiere și că stocurile și absorbanții de carbon sunt conservați sau intensificați între ultimele două perioade succesive de zece ani care precedă recoltarea biomasei forestiere.
La solicitarea operatorului economic, Agenția de Mediu pune la dispoziția acestuia datele LULUCF de referință pe care le deține, precum și furnizează acestuia informații actualizate privind elementele menționate în prezenta secțiune.
Secțiunea a 4-a
Evaluarea conformității cu criteriile LULUCF la nivelul zonei de aprovizionare forestieră
În cazul în care nu sunt disponibile dovezi privind respectarea criteriilor LULUCF la nivel național, IP CNED impune operatorilor economici să furnizeze informații auditate care să confirme existența și implementarea sistemelor de gestionare la nivelul zonei de aprovizionare forestieră, pentru a se asigura că nivelurile stocurilor și absorbanților de carbon din pădure sunt menținute sau consolidate pe termen lung. În acest scop, operatorii economici furnizează dovezi exacte, actualizate și verificabile în conformitate cu următoarele cerințe:
identifică limitele spațiale ale zonei de aprovizionare pentru care trebuie demonstrată conformitatea, de exemplu prin intermediul coordonatelor geografice, al loturilor sau al parcelelor, inclusiv al arboreturilor și suprafețelor de teren, și identifică rezervoarele de carbon forestier relevante, inclusiv biomasa de suprafață, biomasa subterană, deșeurile, lemnul mort și carbonul organic din sol;
calculează media stocurilor și a absorbanților de carbon din păduri pe parcursul unei perioade istorice de referință, în scopul stabilirii unei valori de referință pentru a permite o comparație între menținerea sau consolidarea stocurilor și a absorbanților de carbon din pădurile dintr-o zonă de aprovizionare. Operatorii economici utilizează perioada de referință 2000-2009 sau o altă perioadă de durată similară și cât mai apropiată posibil de perioada 2000-2009 pentru a facilita utilizarea datelor din inventarul forestier sau pentru a atenua impactul perturbărilor naturale sau al altor evenimente extreme. Operatorii economici motivează corespunzător alegerea perioadei de referință. Operatorul economic estimează valorile de referință pentru toate rezervoarele de carbon relevante identificate individual în temeiul subpct. 10.1;
descriu scenariul practicilor de gestionare a pădurilor preconizate într-o zonă de aprovizionare pentru o perioadă estimată pe termen lung, care acoperă cel puțin 30 de ani de la evenimentul de recoltare din care provine biomasa. Scenariul respectiv este construit pe baza practicilor de gestionare a pădurilor într-o zonă de aprovizionare documentată pentru perioada de referință istorică sau pe baza planurilor de gestionare a pădurilor existente sau a altor dovezi verificabile;
estimează stocurile și absorbanții medii de carbon din zona de aprovizionare pe perioada preconizată pe termen lung, care acoperă cel puțin 30 de ani, în funcție de rata de creștere a pădurilor, după recoltarea biomasei forestiere. Pentru a asigura comparabilitatea cu perioada de referință istorică, estimările respective utilizează aceleași rezervoare de carbon, aceleași date și aceleași metode menționate la subpct. 10.1 și 10.2. În cazul în care nu sunt în măsură să cuantifice una sau mai multe rezerve identificate în temeiul subpct. 10.1, operatorii economici furnizează o justificare adecvată;
compară media stocului și a absorbanților de carbon din zona de aprovizionare forestieră relevantă a perioadei previzionate pe termen lung cu stocurile și absorbanții de carbon din păduri din perioada de referință istorică. În cazul în care media stocurilor și a absorbanților de carbon din păduri din perioada preconizată pe termen lung este mai mare sau egală cu media stocurilor și a absorbanților de carbon din păduri din perioada de referință istorică, biomasa forestieră respectă criteriile LULUCF la nivelul zonei de aprovizionare forestieră. Operatorii economici instituie sisteme adecvate de monitorizare și de verificare a evoluției efective a stocului și a absorbanților de carbon, în conformitate cu cerințele prevăzute prezenta secțiune.
Capitolul III
Auditare și verificare
IP CNED întreprinde măsurile necesare pentru a se asigura că operatorii economici:
prezintă informații fiabile în sprijinul afirmațiilor de durabilitate, demonstrând că cerințele prevăzute la capitolul II au fost îndeplinite în mod corespunzător, și pun la dispoziție, la cerere, datele detaliate care au fost utilizate pentru compilarea informațiilor respective. În cazul în care se furnizează alte dovezi pentru a demonstra conformitatea cu criteriile de recoltare și cu criteriile LULUCF, aceste dovezi trebuie să îndeplinească un standard ridicat de fiabilitate și de verificabilitate;
utilizează sistemul de echilibrare a masei menționat la pct. 29 și 30 din anexa nr. 1 al prezentei hotărâri;
asigură un standard adecvat de audit de terță parte independentă a informațiilor transmise, cu excepția respectării, la nivel național și subnațional, a criteriilor de recoltare și a criteriilor LULUCF, pentru care se permite furnizarea unui audit de primă parte sau de secundă parte până la primul punct de colectare a biomasei forestiere;
asigură un nivel adecvat de transparență, ținând seama de necesitatea controlului public al abordării auditului;
furnizează dovezi că auditurile relevante sunt efectuate în mod regulat, inclusiv prin inspecții periodice, dacă este cazul.
IP CNED întreprinde măsurile necesare pentru a se asigura că auditul menționat la subpct. 11.3 evaluează frecvența și metodologia eșantionării și robustețea datelor și verifică dacă informațiile transmise de operatorii economici sunt exacte, fiabile și protejate împotriva fraudelor.
Operatorii economici pot utiliza scheme naționale sau scheme voluntare internaționale recunoscute de Guvern pentru a demonstra conformitatea cu criteriile stabilite la capitolul II.
Auditarea în grup se efectuează în condițiile prevăzute la secțiunea a 3-a din capitolul III la Regulamentul cu privire la normele de verificare a biocarburanților, biolichidelor și combustibililor din biomasă pentru a contribui la reducerea poverii administrative, în special a celei exercitate asupra micilor operatori economici.

	
	Se aprobă anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului „Orientări pentru calcularea stocurilor de carbon din sol”.
	Anexa nr. 5
la Hotărârea Guvernului nr. 53/2025
orientări pentru calcularea stocurilor de carbon din sol în sensul pct. 6-23 și al anexei nr. 1 la anexa nr. 2 la prezenta hotărâre

Prezentele Orientări transpun Decizia Comisiei din 10 iunie 2010 privind orientările pentru calcularea stocurilor de carbon din sol în sensul anexei V la Directiva 2009/28/CE, (2010/335/UE) publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L 151 din 17 iunie 2010, CELEX: 32010D0335.
Capitolul I
Dispoziții generale
1. Prezentele orientări stabilesc reguli pentru calcularea stocurilor de carbon din sol,  pentru utilizarea de referință a terenului CSR și pentru utilizarea reală a terenului CSA, conform definiției de la pct. 12 din anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.
La capitolul II sunt stabilite regulile pentru determinarea consecventă a stocurilor de carbon din sol. Capitolul III stabilește regula generală pentru calcularea stocurilor de carbon, care constau în două componente: carbonul organic din sol și stocul de carbon din vegetația aflată în sol și deasupra solului.
Capitolul IV furnizează reguli detaliate pentru determinarea stocului de carbon organic din sol. Pentru solurile minerale, acest punct prevede opțiunea de respectare a unei metode care permite folosirea valorilor furnizate în orientări, precum și opțiunea de utilizare a unor metode alternative. Sunt descrise metodele pentru solurile organice, dar orientările nu conțin valori pentru determinarea stocului de carbon organic din solurile organice.
Capitolul V prevede reguli detaliate cu privire la stocul de carbon din vegetație, dar acesta este relevant numai în cazul în care nu se optează pentru utilizarea valorilor pentru stocul de carbon din vegetația aflată în sol și deasupra solului prevăzute la capitolul VIII din orientări (utilizarea valorilor menționate la capitolul VIII nu este obligatorie și, în anumite cazuri, este posibil ca acesta să nu conțină valorile adecvate).
Capitolul VI stabilește regulile pentru selectarea valorilor adecvate în cazul în care se optează pentru utilizarea valorilor din orientări raportate la carbonul organic din solurile minerale (valorile sunt menționate la capitolele VI și VII). În aceste reguli se face referire la straturile de date privind regiunile climatice și tipurile de sol. Figurile 1 și 2 de mai jos se bazează pe straturile detaliate de date menționate.
Capitolul VIII prezintă valorile pentru stocul de carbon din vegetația aflată în sol și deasupra solului, precum și parametrii asociați. Capitolele VII și VIII prezintă valorile pentru patru categorii de utilizări diferite ale terenului: terenuri agricole, culturi perene, pășuni și suprafețe împădurite.
[image: Image 1]
Figura 1. Regiuni climatice.
Legendă: 1 = tropicală, montană; 2 = tropicală, ploioasă; 3 = tropicală, umedă; 4 = tropicală, uscată; 5 = temperată caldă, umedă; 6 = temperată caldă, uscată; 7 = temperată rece, umedă; 8 = temperată rece, uscată; 9 = boreală, umedă; 10 = boreală, uscată; 11 = polară, umedă; 12 = polară, uscată.
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Figura 2. Distribuția geografică a tipurilor de soluri
Legendă: 1 = organice; 2 = soluri nisipoase; 3 = soluri din zonele umede; 4 = soluri vulcanice; 5 = spodosoluri; 6 = soluri argiloase cu activitate ridicată; 7 = soluri argiloase cu activitate scăzută; 8 = alte regiuni.
Capitolul II
REPREZENTAREA CONSECVENTĂ A STOCURILOR 
DE CARBON DIN SOL
Pentru determinarea cantității de carbon per unitate de suprafață asociate cu CSR și CSA se aplică următoarele reguli:
regiunea pentru care se calculează stocurile de carbon din sol va avea, pentru întreaga suprafață:
condiții biofizice similare din punct de vedere al tipului de climă și de sol;
un istoric similar al administrării din punct de vedere al lucrărilor de arătură;
un istoric similar al intrărilor în ceea ce privește intrările de carbon la nivelul solului;
cantitatea de carbon aferentă utilizării reale a terenului, CSA, se estimează ca:
în cazul pierderilor din stocul de carbon: stocul de carbon la echilibru pe care se estimează că terenul îl va atinge prin noua utilizare;
în cazul acumulării stocului de carbon: stocul de carbon estimat după 20 de ani sau atunci când recolta ajunge la maturitate, fiind luată în considerare data cea mai recentă.
Capitolul III
CALCULAREA STOCURILOR DE CARBON
Pentru calcularea CSR și a CSA se utilizează următoarea formulă:
CSi  = (SOC + CVEG ) × A
unde:
	CSI 
	= cantitatea de carbon per unitate de suprafață asociată utilizării i a terenului (măsurată ca masă de carbon per unitate de suprafață, cuprinzând atât solul, cât și vegetația);

	SOC

	= cantitatea de carbon organic din sol (măsurată ca masă de carbon per hectar), calculată în conformitate cu capitolul IV;

	CVEG
	= stocul de carbon din vegetația aflată în sol și deasupra solului (măsurat ca masă de carbon per hectar), calculat în conformitate cu capitolul V sau selectat din valorile adecvate de la capitolul VIII;

	A
	= coeficientul corespunzător suprafeței în cauză (măsurat ca număr de hectare per unitate de suprafață).


Capitolul IV
STOCUL DE CARBON ORGANIC DIN SOL
Secțiunea 1
Soluri minerale
Pentru calcularea SOC se utilizează următoarea formulă:
SOC = SOCST  × FLU  × FMG  × FI
unde:
	SOC
	= cantitatea de carbon organic din sol (măsurată ca masă de carbon per hectar);

	SOCST
	= cantitatea standard de carbon organic din sol în stratul de 0-30 centimetri aflat la suprafața terenului (măsurată ca masă de carbon per hectar);

	FLU 

	= factorul de utilizare a terenului care reflectă diferența dintre cantitatea de carbon organic din sol asociată cu tipul de utilizare a terenului, în comparație cu cantitatea standard de carbon organic din sol;

	FMG
	= factorul de administrare care reflectă diferența dintre cantitatea de carbon organic din sol asociată cu practicile de principiu în materie de administrare, în comparație cu cantitatea standard de carbon organic din sol;

	FI
	= factorul de intrare care reflectă diferența dintre cantitatea de carbon organic din sol asociată cu niveluri diferite ale intrărilor de carbon în sol, în comparație cu cantitatea standard de carbon organic din sol.


Pentru SOCST se aplică valorile adecvate prezentate la capitolul VI.
Pentru FLU , FMG și FI se aplică valorile adecvate prezentate la capitolul VII.
Ca alternativă la utilizarea formulei de mai sus, pentru determinarea SOC se pot folosi și alte metode adecvate, inclusiv măsurători. În măsura în care astfel de metode nu se bazează pe măsurători, acestea trebuie să ia în considerare clima, tipul solului, ocuparea solurilor, administrarea terenurilor și intrările.
Secțiunea a 2-a
Soluri organice (histosoluri)
Pentru determinarea SOC se utilizează metode adecvate. Aceste metode trebuie să ia în considerare adâncimea totală a stratului de sol organic, precum și clima, ocuparea solurilor, administrarea terenurilor și intrările. De asemenea, aceste metode pot include măsurători.
În ceea ce privește stocul de carbon afectat de drenarea solului, pierderile de carbon în urma drenării se iau în considerare prin utilizarea unor metode adecvate. Aceste metode pot fi bazate pe pierderile anuale de carbon în urma drenării.
Capitolul V
STOCUL DE CARBON DIN VEGETAȚIA AFLATĂ ÎN SOL 
ȘI DEASUPRA SOLULUI
Cu excepția cazului în care se utilizează o valoare pentru CVEG stabilită la capitolul VIII, pentru calcularea CVEG se aplică următoarea formulă:
CVEG = CBM  + CDOM
unde:
	CVEG 

	= stocul de carbon din vegetația aflată în sol și deasupra solului (măsurat ca masă de carbon per hectar);

	CBM
	= stocul de carbon din biomasa vie aflat în sol și deasupra solului (măsurat ca masă de carbon per hectar), calculat în conformitate cu secțiunea 1;

	CDOM
	= stocul de carbon din materia organică moartă aflat în sol și deasupra solului (măsurat ca masă de carbon per hectar), calculat în conformitate cu secțiunea a 2-a.


Pentru C DOM se poate utiliza valoarea 0, cu excepția suprafețelor împădurite al căror coronament este mai mare de 30 % – excluzând plantațiile forestiere.
Secțiunea 1
Biomasa vie
Suma stocurilor de carbon din biomasa vie aflat în sol și deasupra solului CBM se calculează conform formulei:
CBM = CAGB  + CBGB
unde:
	CBM 

	= stocul de carbon din biomasa vie aflat în sol și deasupra solului (măsurat ca masă de carbon per hectar);

	CAGB 

	= stocul de carbon din biomasa vie aflat deasupra solului (măsurat ca masă de carbon per hectar), calculat în conformitate cu pct. 15;

	CBGB
	= stocul de carbon din biomasa vie aflat în sol (măsurat ca masă de carbon per hectar), calculat în conformitate cu pct. 16.


Stocul de carbon din biomasa vie aflat deasupra solului CAGB se calculează conform formulei:
CAGB = BAGB  × CFB
unde:
	CAGB 

	= stocul de carbon din biomasa vie aflat deasupra solului (măsurat ca masă de carbon per hectar);

	BAGB 

	= greutatea biomasei vii aflate deasupra solului (măsurată ca masă de materie uscată per hectar);

	CFB 

	= fracția de carbon a materiei uscate din biomasa vie (măsurată ca masă de carbon raportată la masa de materie uscată).


pentru terenurile agricole, culturile perene și plantațiile forestiere, valoarea pentru BAGB reprezintă greutatea medie a biomasei vii aflate deasupra solului în timpul ciclului de producție.
pentru CFB se poate utiliza valoarea de 0,47.
Stocul de carbon din biomasa vie aflat în sol CBGB se calculează conform uneia dintre următoarele formule:
formula 1:
CBGB = BBGB  × CFB
unde:
	CBGB 

	= stocul de carbon din biomasa vie aflat în sol (măsurat ca masă de carbon per hectar);

	BBGB 

	= greutatea biomasei vii aflate în sol (măsurată ca masă de materie uscată per hectar);

	CFB 

	= fracția de carbon a materiei uscate din biomasa vie (măsurată ca masă de carbon raportată la masa de materie uscată).


pentru terenurile agricole, culturile perene și plantațiile forestiere, valoarea pentru BBGB reprezintă greutatea medie a biomasei vii aflate în sol în timpul ciclului de producție.
pentru CFB se poate utiliza valoarea de 0,47.
formula 2:
CBGB = CAGB  × R
unde:
	CBGB 

	= stocul de carbon din biomasa vie aflat în sol (măsurat ca masă de carbon per hectar);

	CAGB 

	= stocul de carbon din biomasa vie aflat deasupra solului (măsurat ca masă de carbon per hectar);

	R

	= raportul dintre stocul de carbon din biomasa vie aflat în sol și stocul de carbon din biomasa vie aflat deasupra solului.


se pot utiliza valorile adecvate pentru R stabilite la capitolul VIII.
Secțiunea a 2-a
Materia organică moartă
Suma stocurilor de carbon din materia organică moartă aflat în sol și deasupra solului CDOM se calculează conform formulei:
CDOM = CDW  + CLI
unde:
	CDOM 

	= stocul de carbon din materia organică moartă aflat în sol și deasupra solului (măsurat ca masă de carbon per hectar);

	CDW 

	= stocul de carbon din fondul de lemn mort (măsurat ca masă de carbon per hectar), calculat în conformitate cu pct. 18;

	CLI 

	= stocul de carbon din litieră (măsurat ca masă de carbon per hectar), calculat în conformitate cu pct. 19.


Stocul de carbon din fondul de lemn mort CDW se calculează conform formulei:
CDW = DOMDW  × CFDW
unde:
	CDW 

	= stocul de carbon din fondul de lemn mort (măsurat ca masă de carbon per hectar);

	DOMDW 

	= greutatea fondului de lemn mort (măsurată ca masă de materie uscată per hectar);

	CFDW 

	= fracția de carbon a materiei uscate din fondul de lemn mort (măsurată ca masă de carbon raportată la masa de materie uscată).


Pentru CFDW se poate utiliza valoarea de 0,5.
Stocul de carbon din litieră CLI se calculează conform formulei:
CLI = DOMLI  × CFLI
unde:
	CLI 
	= stocul de carbon din litieră (măsurat ca masă de carbon per hectar);

	DOMLI 
	= greutatea litierei (măsurată ca masă de materie uscată per hectar);

	CFLI 
	= fracția de carbon a materiei uscate din litieră (măsurată ca masă de carbon raportată la masa de materie uscată).


Pentru CFLI se poate utiliza valoarea de 0,4.
Capitolul VI
STOCUL STANDARD DE CARBON DIN SOLURILE MINERALE
Din tabelul 1 se selectează o valoare pentru SOCST , pe baza regiunii climatice adecvate și a tipului de sol al suprafeței în cauză, prezentate la pct. 21 și 22.
Tabelul 1
SOCST, cantitatea standard de carbon organic din sol în stratul de 0-30 centimetri aflat la suprafața terenului
	(tone de carbon per hectar)

	Regiune climatică
	Tipul de sol

	
	Soluri argiloase cu activitate ridicată
	Soluri argiloase cu activitate redusă
	Soluri nisipoase
	Spodosoluri
	Soluri vulcanice
	Soluri din zonele umede

	Boreală
	68
	—
	10
	117
	20
	146

	Temperată rece, uscată
	50
	33
	34
	—
	20
	87

	Temperată rece, umedă
	95
	85
	71
	115
	130
	87

	Temperată caldă, uscată
	38
	24
	19
	—
	70
	88

	Temperată caldă, umedă
	88
	63
	34
	—
	80
	88

	Tropicală, uscată
	38
	35
	31
	—
	50
	86

	Tropicală, umedă
	65
	47
	39
	—
	70
	86

	Tropicală, ploioasă
	44
	60
	66
	—
	130
	86

	Tropicală, montană
	88
	63
	34
	—
	80
	86


Regiunea climatică adecvată pentru selectarea valorii SOCST corespunzătoare se determină pe baza straturilor de date privind regiunile climatice furnizate de Serviciul Hidrometeorologic de Stat.
Tipul de sol adecvat se determină în conformitate cu figura 3.
[image: Image 3]
Figura 3. Clasificarea tipurilor de soluri
Capitolul VII
FACTORII CARE REFLECTĂ DIFERENȚA DINTRE CANTITATEA DE CARBON ORGANIC DIN SOL ÎN COMPARAȚIE CU CANTITATEA STANDARD DE CARBON ORGANIC DIN SOL
Valorile adecvate pentru FLU , FMG și FI se selectează din tabelele de la prezentul capitol. Pentru calcularea CSR , factorul de administrare și factorul de intrare corespunzători sunt cei aplicați în ianuarie 2008. Pentru calcularea CSA , factorul de administrare și factorul de intrare corespunzători sunt cei aplicați și care conduc la echilibrul stocului de carbon respectiv.
Terenuri agricole:
Tabelul 2
Factorii pentru terenurile agricole
	Regiune climatică
	Utilizarea terenului
(FLU )
	Administrare
(FMG )
	Intrare
(FI )
	FLU
	FMG
	FI

	Temperată/Boreală, uscată
	Cultivat
	Arătură completă
	Scăzută
	0,8
	1
	0,95

	
	
	
	Medie
	0,8
	1
	1

	
	
	
	Ridicată, cu îngrășământ
	0,8
	1
	1,37

	
	
	
	Ridicată, fără îngrășământ
	0,8
	1
	1,04

	
	
	Arătură parțială
	Scăzută
	0,8
	1,02
	0,95

	
	
	
	Medie
	0,8
	1,02
	1

	
	
	
	Ridicată, cu îngrășământ
	0,8
	1,02
	1,37

	
	
	
	Ridicată, fără îngrășământ
	0,8
	1,02
	1,04

	
	
	Fără lucrări de arătură
	Scăzută
	0,8
	1,1
	0,95

	
	
	
	Medie
	0,8
	1,1
	1

	
	
	
	Ridicată, cu îngrășământ
	0,8
	1,1
	1,37

	
	
	
	Ridicată, fără îngrășământ
	0,8
	1,1
	1,04

	Temperată/Boreală, umedă/ploioasă
	Cultivat
	Arătură completă
	Scăzută
	0,69
	1
	0,92

	
	
	
	Medie
	0,69
	1
	1

	
	
	
	Ridicată, cu îngrășământ
	0,69
	1
	1,44

	
	
	
	Ridicată, fără îngrășământ
	0,69
	1
	1,11

	
	
	Arătură parțială
	Scăzută
	0,69
	1,08
	0,92

	
	
	
	Medie
	0,69
	1,08
	1

	
	
	
	Ridicată, cu îngrășământ
	0,69
	1,08
	1,44

	
	
	
	Ridicată, fără îngrășământ
	0,69
	1,08
	1,11

	
	
	Fără lucrări de arătură
	Scăzută
	0,69
	1,15
	0,92

	
	
	
	Medie
	0,69
	1,15
	1

	
	
	
	Ridicată, cu îngrășământ
	0,69
	1,15
	1,44

	
	
	
	Ridicată, fără îngrășământ
	0,69
	1,15
	1,11

	Tropicală, uscată
	Cultivat
	Arătură completă
	Scăzută
	0,58
	1
	0,95

	
	
	
	Medie
	0,58
	1
	1

	
	
	
	Ridicată, cu îngrășământ
	0,58
	1
	1,37

	
	
	
	Ridicată, fără îngrășământ
	0,58
	1
	1,04

	
	
	Arătură parțială
	Scăzută
	0,58
	1,09
	0,95

	
	
	
	Medie
	0,58
	1,09
	1

	
	
	
	Ridicată, cu îngrășământ
	0,58
	1,09
	1,37

	
	
	
	Ridicată, fără îngrășământ
	0,58
	1,09
	1,04

	
	
	Fără lucrări de arătură
	Scăzută
	0,58
	1,17
	0,95

	
	
	
	Medie
	0,58
	1,17
	1

	
	
	
	Ridicată, cu îngrășământ
	0,58
	1,17
	1,37

	
	
	
	Ridicată, fără îngrășământ
	0,58
	1,17
	1,04

	Tropicală, umedă/ploioasă
	Cultivat
	Arătură completă
	Scăzută
	0,48
	1
	0,92

	
	
	
	Medie
	0,48
	1
	1

	
	
	
	Ridicată, cu îngrășământ
	0,48
	1
	1,44

	
	
	
	Ridicată, fără îngrășământ
	0,48
	1
	1,11

	
	
	Arătură parțială
	Scăzută
	0,48
	1,15
	0,92

	
	
	
	Medie
	0,48
	1,15
	1

	
	
	
	Ridicată, cu îngrășământ
	0,48
	1,15
	1,44

	
	
	
	Ridicată, fără îngrășământ
	0,48
	1,15
	1,11

	
	
	Fără lucrări de arătură
	Scăzută
	0,48
	1,22
	0,92

	
	
	
	Medie
	0,48
	1,22
	1

	
	
	
	Ridicată, cu îngrășământ
	0,48
	1,22
	1,44

	
	
	
	Ridicată, fără îngrășământ
	0,48
	1,22
	1,11

	Tropicală, montană
	Cultivat
	Arătură completă
	Scăzută
	0,64
	1
	0,94

	
	
	
	Medie
	0,64
	1
	1

	
	
	
	Ridicată, cu îngrășământ
	0,64
	1
	1,41

	
	
	
	Ridicată, fără îngrășământ
	0,64
	1
	1,08

	
	
	Arătură parțială
	Scăzută
	0,64
	1,09
	0,94

	
	
	
	Medie
	0,64
	1,09
	1

	
	
	
	Ridicată, cu îngrășământ
	0,64
	1,09
	1,41

	
	
	
	Ridicată, fără îngrășământ
	0,64
	1,09
	1,08

	
	
	Fără lucrări de arătură
	Scăzută
	0,64
	1,16
	0,94

	
	
	
	Medie
	0,64
	1,16
	1

	
	
	
	Ridicată, cu îngrășământ
	0,64
	1,16
	1,41

	
	
	
	Ridicată, fără îngrășământ
	0,64
	1,16
	1,08


Tabelul 3 oferă îndrumări pentru selectarea valorilor adecvate din tabelele 2 și 4.
Tabelul 3
Îndrumări privind administrarea și intrările în cazul terenurilor agricole 
și al culturilor perene
	Administrare/Intrare
	Îndrumări

	Arătură completă
	Perturbare majoră a solului cu inversare completă și/sau operațiuni de arat frecvente (în cursul anului). În momentul plantării, o suprafață redusă (de exemplu < 30 %) este acoperită de resturi.

	Arătură parțială
	Arat primar și/sau secundar, dar cu o perturbare redusă a solului (de obicei superficială și fără o inversare completă a solului) și care, în mod obișnuit, lasă suprafața acoperită cu resturi în proporție > 30 % în momentul plantării.

	Fără lucrări de arătură
	Însămânțare directă fără arat primar, cu o perturbare minimă a solului în zona de însămânțare. În general se utilizează erbicide pentru a ține sub control buruienile.

	Scăzută
	Intrarea scăzută provenită din resturi se datorează îndepărtării acestora (prin colectare sau ardere), înțelenirii frecvente, producției de culturi care conduc la o cantitate redusă de resturi (de exemplu legume, tutun, bumbac), absenței fertilizării sau cultivării plantelor fixatoare de azot.

	Medie
	Reprezentativă pentru cultivarea anuală a cerealelor, caz în care toate resturile rămân pe teren. Dacă resturile sunt îndepărtate, se adaugă materie organică suplimentară (de exemplu îngrășământ natural). De asemenea, este necesară fertilizarea minerală sau rotația cu culturi fixatoare de azot.

	Ridicată, cu îngrășământ
	Reprezintă o intrare de carbon semnificativ mai ridicată față de intrarea medie de carbon a sistemelor de administrare a culturilor, datorită unei practici suplimentare de adăugare regulată a îngrășământului de origine animală.

	Ridicată, fără îngrășământ
	Reprezintă intrări de resturi de la cultura precedentă semnificativ mai mari față de intrarea medie de carbon a sistemelor de administrare a culturilor, datorită unor practici suplimentare, cum ar fi producția de culturi care conduc la cantități ridicate de resturi, utilizarea de îngrășăminte ecologice, culturi de acoperire, pârloage ameliorate cu vegetație, irigații, utilizarea frecventă a ierburilor perene în rotația anuală a culturilor, dar fără aplicarea de îngrășăminte (a se vedea rândul de mai sus).


 Culturi perene:
Tabelul 4
Factorii pentru culturi perene, respectiv culturi multianuale ale căror tulpini nu se recoltează în fiecare an, precum speciile forestiere cu ciclu de producție scurt și palmierul de ulei
	Regiune climatică
	Utilizarea terenului
(FLU )
	Administrare
(FMG )
	Intrare
(FI )
	FLU
	FMG
	FI

	Temperată/Boreală, uscată
	Culturi perene
	Arătură completă
	Scăzută
	1
	1
	0,95

	
	
	
	Medie
	1
	1
	1

	
	
	
	Ridicată, cu îngrășământ
	1
	1
	1,37

	
	
	
	Ridicată, fără îngrășământ
	1
	1
	1,04

	
	
	Arătură parțială
	Scăzută
	1
	1,02
	0,95

	
	
	
	Medie
	1
	1,02
	1

	
	
	
	Ridicată, cu îngrășământ
	1
	1,02
	1,37

	
	
	
	Ridicată, fără îngrășământ
	1
	1,02
	1,04

	
	
	Fără lucrări de arătură
	Scăzută
	1
	1,1
	0,95

	
	
	
	Medie
	1
	1,1
	1

	
	
	
	Ridicată, cu îngrășământ
	1
	1,1
	1,37

	
	
	
	Ridicată, fără îngrășământ
	1
	1,1
	1,04

	Temperată/Boreală, umedă/ploioasă
	Culturi perene
	Arătură completă
	Scăzută
	1
	1
	0,92

	
	
	
	Medie
	1
	1
	1

	
	
	
	Ridicată, cu îngrășământ
	1
	1
	1,44

	
	
	
	Ridicată, fără îngrășământ
	1
	1
	1,11

	
	
	Arătură parțială
	Scăzută
	1
	1,08
	0,92

	
	
	
	Medie
	1
	1,08
	1

	
	
	
	Ridicată, cu îngrășământ
	1
	1,08
	1,44

	
	
	
	Ridicată, fără îngrășământ
	1
	1,08
	1,11

	
	
	Fără lucrări de arătură
	Scăzută
	1
	1,15
	0,92

	
	
	
	Medie
	1
	1,15
	1

	
	
	
	Ridicată, cu îngrășământ
	1
	1,15
	1,44

	
	
	
	Ridicată, fără îngrășământ
	1
	1,15
	1,11

	Tropicală, uscată
	Culturi perene
	Arătură completă
	Scăzută
	1
	1
	0,95

	
	
	
	Medie
	1
	1
	1

	
	
	
	Ridicată, cu îngrășământ
	1
	1
	1,37

	
	
	
	Ridicată, fără îngrășământ
	1
	1
	1,04

	
	
	Arătură parțială
	Scăzută
	1
	1,09
	0,95

	
	
	
	Medie
	1
	1,09
	1

	
	
	
	Ridicată, cu îngrășământ
	1
	1,09
	1,37

	
	
	
	Ridicată, fără îngrășământ
	1
	1,09
	1,04

	
	
	Fără lucrări de arătură
	Scăzută
	1
	1,17
	0,95

	
	
	
	Medie
	1
	1,17
	1

	
	
	
	Ridicată, cu îngrășământ
	1
	1,17
	1,37

	
	
	
	Ridicată, fără îngrășământ
	1
	1,17
	1,04

	Tropicală, umedă/ploioasă
	Culturi perene
	Arătură completă
	Scăzută
	1
	1
	0,92

	
	
	
	Medie
	1
	1
	1

	
	
	
	Ridicată, cu îngrășământ
	1
	1
	1,44

	
	
	
	Ridicată, fără îngrășământ
	1
	1
	1,11

	
	
	Arătură parțială
	Scăzută
	1
	1,15
	0,92

	
	
	
	Medie
	1
	1,15
	1

	
	
	
	Ridicată, cu îngrășământ
	1
	1,15
	1,44

	
	
	
	Ridicată, fără îngrășământ
	1
	1,15
	1,11

	
	
	Fără lucrări de arătură
	Scăzută
	1
	1,22
	0,92

	
	
	
	Medie
	1
	1,22
	1

	
	
	
	Ridicată, cu îngrășământ
	1
	1,22
	1,44

	
	
	
	Ridicată, fără îngrășământ
	1
	1,22
	1,11

	Tropicală, montană
	Culturi perene
	Arătură completă
	Scăzută
	1
	1
	0,94

	
	
	
	Medie
	1
	1
	1

	
	
	
	Ridicată, cu îngrășământ
	1
	1
	1,41

	
	
	
	Ridicată, fără îngrășământ
	1
	1
	1,08

	
	
	Arătură parțială
	Scăzută
	1
	1,09
	0,94

	
	
	
	Medie
	1
	1,09
	1

	
	
	
	Ridicată, cu îngrășământ
	1
	1,09
	1,41

	
	
	
	Ridicată, fără îngrășământ
	1
	1,09
	1,08

	
	
	Fără lucrări de arătură
	Scăzută
	1
	1,16
	0,94

	
	
	
	Medie
	1
	1,16
	1

	
	
	
	Ridicată, cu îngrășământ
	1
	1,16
	1,41

	
	
	
	Ridicată, fără îngrășământ
	1
	1,16
	1,08


Tabelul 3 oferă îndrumări pentru selectarea valorilor adecvate din tabelul 4.
Pășuni:
Tabelul 5
Factorii pentru pășuni, inclusiv savane
	Regiune climatică
	Utilizarea terenului
(FLU )
	Administrare
(FMG )
	Intrare
(FI )
	FLU
	FMG
	FI

	Temperată/Boreală, uscată
	Pășuni
	Ameliorată
	Medie
	1
	1,14
	1

	
	
	
	Ridicată
	1
	1,14
	1,11

	
	
	Cu administrare minimă
	Medie
	1
	1
	1

	
	
	Moderat degradată
	Medie
	1
	0,95
	1

	
	
	Grav degradată
	Medie
	1
	0,7
	1

	Temperată/Boreală, umedă/ploioasă
	Pășuni
	Ameliorată
	Medie
	1
	1,14
	1

	
	
	
	Ridicată
	1
	1,14
	1,11

	
	
	Cu administrare minimă
	Medie
	1
	1
	1

	
	
	Moderat degradată
	Medie
	1
	0,95
	1

	
	
	Grav degradată
	Medie
	1
	0,7
	1

	Tropicală, uscată
	Pășuni
	Ameliorată
	Medie
	1
	1,17
	1

	
	
	
	Ridicată
	1
	1,17
	1,11

	
	
	Cu administrare minimă
	Medie
	1
	1
	1

	
	
	Moderat degradată
	Medie
	1
	0,97
	1

	
	
	Grav degradată
	Medie
	1
	0,7
	1

	Tropicală, umedă/ploioasă
	Savană
	Ameliorată
	Medie
	1
	1,17
	1

	
	
	
	Ridicată
	1
	1,17
	1,11

	
	
	Cu administrare minimă
	Medie
	1
	1
	1

	
	
	Moderat degradată
	Medie
	1
	0,97
	1

	
	
	Grav degradată
	Medie
	1
	0,7
	1

	Tropicală, montană, uscată
	Pășuni
	Ameliorată
	Medie
	1
	1,16
	1

	
	
	
	Ridicată
	1
	1,16
	1,11

	
	
	Cu administrare minimă
	Medie
	1
	1
	1

	
	
	Moderat degradată
	Medie
	1
	0,96
	1

	
	
	Grav degradată
	Medie
	1
	0,7
	1


Tabelul 6 oferă îndrumări pentru selectarea valorilor adecvate din tabelul 5.
Tabelul 6
Îndrumări privind administrarea și intrările în cazul pășunilor
	Administrare/Intrare
	Îndrumări

	Ameliorată
	Reprezintă o pășune care este administrată în mod durabil, cu o presiune pastorală moderată, și care admite cel puțin o lucrare de ameliorare (de exemplu fertilizare, ameliorarea speciilor, irigație).

	Cu administrare minimă
	Reprezintă o pășune nedegradată și administrată în mod durabil, dar fără ameliorări semnificative de administrare.

	Moderat degradată
	Reprezintă o pășune afectată de pășunatul excesiv sau moderat degradată, cu o productivitate întrucâtva redusă (comparativ cu pășunile naturale sau cu cele cu administrare minimă) și care nu primește intrări administrative.

	Grav degradată
	Implică o scădere majoră a productivității și a acoperirii vegetale pe termen lung, din cauza unei degradări mecanice grave a vegetației și/sau a eroziunii severe a solului.

	Medie
	Se aplică atunci când nu au fost utilizate alte intrări administrative.

	Ridicată
	Se aplică pășunii ameliorate pentru care s-au utilizat una sau mai multe intrări/ameliorări administrative suplimentare (ceea ce depășește acest nivel trebuie clasificat drept pășune ameliorată).


Suprafețe împădurite:
Tabelul 7
Factorii pentru suprafețele împădurite al căror coronament este de cel puțin 10 %
	Regiune climatică
	Utilizarea terenului
(FLU )
	Administrare
(FMG )
	Intrare
(FI )
	FLU
	FMG
	FI

	Toate
	Pădure autohtonă (nedegradată)
	n/a(1)
	n/a
	1
	
	

	Toate
	Pădure administrată
	Toate
	Toate
	1
	1
	1

	Tropicală, umedă/uscată
	Culturi itinerante – pârloagă scurtată
	n/a
	n/a
	0,64
	
	

	
	Culturi itinerante – pârloagă la maturitate
	n/a
	n/a
	0,8
	
	

	Temperată/Boreală, umedă/uscată
	Culturi itinerante – pârloagă scurtată
	n/a
	n/a
	1
	
	

	
	Culturi itinerante – pârloagă la maturitate
	n/a
	n/a
	1
	
	


(1) n/a = nu se aplică; în aceste cazuri, FMG și FI nu se aplică, iar pentru calcularea SOC se poate utiliza următoarea formulă: SOC = SOCST  × FLU.
Tabelul 8 oferă îndrumări pentru selectarea valorilor adecvate din tabelul 7.
Tabelul 8
Îndrumări privind utilizarea terenului în cazul suprafețelor împădurite
	Utilizarea terenului
	Îndrumări

	Pădure autohtonă
(nedegradată)
	Reprezintă o pădure autohtonă sau o pădure nedegradată, administrată în mod durabil, pe termen lung.

	Culturi itinerante
	Culturi itinerante permanente, în cazul în care pădurea tropicală sau terenul împădurit este defrișat(ă) pentru a planta culturi anuale pentru o perioadă scurtă de timp (de exemplu 3-5 ani), iar apoi culturile sunt abandonate pentru ca pădurile să se regenereze.

	Pârloagă la maturitate
	Reprezintă situații în care vegetația forestieră revine la un stadiu de maturitate sau aproape de maturitate înainte de a fi din nou defrișată în scopul utilizării ca teren agricol.

	Pârloagă scurtată
	Reprezintă situații în care nu se ajunge la refacerea vegetației forestiere înainte ca aceasta să fie defrișată din nou.


Capitolul VIII
VALORILE STOCULUI DE CARBON DIN VEGETAȚIA AFLATĂ ÎN SOL ȘI DEASUPRA SOLULUI
Pentru CVEG sau R pot fi utilizate valorile adecvate stabilite la acest capitol.
Terenuri agricole:
Tabelul 9
Valorile de vegetație pentru terenuri agricole (în general)
	Regiune climatică
	CVEG
(tone carbon/hectar)

	Toate
	0


Tabelul 10
Valorile de vegetație pentru trestia de zahăr (specific)
	Domeniu
	Regiune climatică
	Zonă ecologică
	Continent
	CVEG
(tone carbon per hectar)

	Tropical
	Tropicală, uscată
	Pădure tropicală uscată
	Africa
	4,2

	
	
	
	Asia (continentală, insulară)
	4

	
	
	Zonă tropicală de tufăriș
	Asia (continentală, insulară)
	4

	
	Tropicală, umedă
	Pădure tropicală umedă de foioase
	Africa
	4,2

	
	
	
	America Centrală și de Sud
	5

	
	Tropicală, ploioasă
	Pădure tropicală
	Asia (continentală, insulară)
	4

	
	
	
	America Centrală și de Sud
	5

	Subtropical
	Temperată caldă, uscată
	Stepă subtropicală
	America de Nord
	4,8

	
	Temperată caldă, umedă
	Pădure subtropicală umedă
	America Centrală și de Sud
	5

	
	
	
	America de Nord
	4,8


Culturi perene, respectiv culturi multianuale ale căror tulpini nu se recoltează în fiecare an, precum speciile forestiere cu ciclu de producție scurt și palmierul de ulei:
Tabelul 11
Valorile de vegetație pentru culturi perene (în general)
	Regiune climatică
	CVEG
(tone carbon per hectar)

	Temperată (toate regimurile de umiditate)
	43,2

	Tropicală, uscată
	6,2

	Tropicală, umedă
	14,4

	Tropicală, ploioasă
	34,3


Tabelul 12
Valorile de vegetație pentru culturi perene specifice
	Regiune climatică
	Tipul culturii
	CVEG
(tone carbon per hectar)

	Toate
	Nuci de cocos
	75

	
	Jatropha
	17,5

	
	Jojoba
	2,4

	
	Palmier de ulei
	60


Pășuni:
Tabelul 13
Valorile de vegetație pentru pășuni – cu excepția zonei de tufăriș (în general)
	Regiune climatică
	CVEG
(tone carbon per hectar)

	Boreală – uscată și ploioasă
	4,3

	Temperată rece – uscată
	3,3

	Temperată rece – ploioasă
	6,8

	Temperată caldă – uscată
	3,1

	Temperată caldă – ploioasă
	6,8

	Tropicală – uscată
	4,4

	Tropicală – umedă și ploioasă
	8,1


Tabelul 14
Valorile de vegetație pentru Miscanthus (specific)
	Domeniu
	Regiune climatică
	Zonă ecologică
	Continent
	CVEG
(tone carbon per hectar)

	Subtropical
	Temperată caldă, uscată
	Pădure subtropicală uscată
	Europa
	10

	
	
	
	America de Nord
	14,9

	
	
	Stepă subtropicală
	America de Nord
	14,9


Tabelul 15
Valorile de vegetație pentru zonele de tufăriș, respectiv terenuri cu vegetație alcătuită preponderent din plante lemnoase cu înălțimi mai mici de 5 metri, care nu prezintă trăsături caracteristice arborilor
	Domeniu
	Continent
	CVEG
(tone carbon per hectar)

	Tropical
	Africa
	46

	
	America de Nord și de Sud
	53

	
	Asia (continentală)
	39

	
	Asia (insulară)
	46

	
	Australia
	46

	Subtropical
	Africa
	43

	
	America de Nord și de Sud
	50

	
	Asia (continentală)
	37

	
	Europa
	37

	
	Asia (insulară)
	43

	Temperat
	Global
	7,4


Suprafețe împădurite:
Tabelul 16
Valorile de vegetație pentru suprafețele împădurite cu un coronament cuprins între 10 % și 30 % – excluzând plantațiile forestiere
	Domeniu
	Zonă ecologică
	Continent
	CVEG
(tone carbon per hectar)
	R

	Tropical
	Pădure tropicală pluvială
	Africa
	40
	0,37

	
	
	America de Nord și de Sud
	39
	0,37

	
	
	Asia (continentală)
	36
	0,37

	
	
	Asia (insulară)
	45
	0,37

	
	Pădure tropicală umedă
	Africa
	30
	0,24

	
	
	America de Nord și de Sud
	26
	0,24

	
	
	Asia (continentală)
	21
	0,24

	
	
	Asia (insulară)
	34
	0,24

	
	Pădure tropicală uscată
	Africa
	14
	0,28

	
	
	America de Nord și de Sud
	25
	0,28

	
	
	Asia (continentală)
	16
	0,28

	
	
	Asia (insulară)
	19
	0,28

	
	Masive muntoase din zona tropicală
	Africa
	13
	0,24

	
	
	America de Nord și de Sud
	17
	0,24

	
	
	Asia (continentală)
	16
	0,24

	
	
	Asia (insulară)
	26
	0,28

	Subtropical
	Pădure subtropicală umedă
	America de Nord și de Sud
	26
	0,28

	
	
	Asia (continentală)
	22
	0,28

	
	
	Asia (insulară)
	35
	0,28

	
	Pădure subtropicală uscată
	Africa
	17
	0,28

	
	
	America de Nord și de Sud
	26
	0,32

	
	
	Asia (continentală)
	16
	0,32

	
	
	Asia (insulară)
	20
	0,32

	
	Stepă subtropicală
	Africa
	9
	0,32

	
	
	America de Nord și de Sud
	10
	0,32

	
	
	Asia (continentală)
	7
	0,32

	
	
	Asia (insulară)
	9
	0,32

	Temperat
	Pădure din zona temperat oceanică
	Europa
	14
	0,27

	
	
	America de Nord
	79
	0,27

	
	
	Noua Zeelandă
	43
	0,27

	
	
	America de Sud
	21
	0,27

	
	Pădure din zona temperat continentală
	Asia, Europa (≤ 20 ani)
	2
	0,27

	
	
	Asia, Europa (> 20 ani)
	14
	0,27

	
	
	America de Nord și de Sud (≤ 20 ani)
	7
	0,27

	
	
	America de Nord și de Sud (> 20 ani)
	16
	0,27

	
	Masive muntoase din zona temperată
	Asia, Europa (≤ 20 ani)
	12
	0,27

	
	
	Asia, Europa (> 20 ani)
	16
	0,27

	
	
	America de Nord și de Sud (≤ 20 ani)
	6
	0,27

	
	
	America de Nord și de Sud (> 20 ani)
	6
	0,27

	Boreal
	Pădure boreală de conifere
	Asia, Europa, America de Nord
	12
	0,24

	
	Pădure boreală de tundră
	Asia, Europa, America de Nord (≤ 20 ani)
	0
	0,24

	
	
	Asia, Europa, America de Nord (> 20 ani)
	2
	0,24

	
	Masive muntoase din zona boreală
	Asia, Europa, America de Nord (≤ 20 ani)
	2
	0,24

	
	
	Asia, Europa, America de Nord (> 20 ani)
	6
	0,24


Tabelul 17
Valorile de vegetație pentru suprafețele împădurite cu un coronament mai mare de 30 % – excluzând plantațiile forestiere
	Domeniu
	Zonă ecologică
	Continent
	CVEG (tone carbon per hectar)

	Tropical
	Pădure tropicală pluvială
	Africa
	204

	
	
	America de Nord și de Sud
	198

	
	
	Asia (continentală)
	185

	
	
	Asia (insulară)
	230

	
	Pădure tropicală umedă de foioase
	Africa
	156

	
	
	America de Nord și de Sud
	133

	
	
	Asia (continentală)
	110

	
	
	Asia (insulară)
	174

	
	Pădure tropicală uscată
	Africa
	77

	
	
	America de Nord și de Sud
	131

	
	
	Asia (continentală)
	83

	
	
	Asia (insulară)
	101

	
	Masive muntoase din zona tropicală
	Africa
	77

	
	
	America de Nord și de Sud
	94

	
	
	Asia (continentală)
	88

	
	
	Asia (insulară)
	130

	Subtropical
	Pădure subtropicală umedă
	America de Nord și de Sud
	132

	
	
	Asia (continentală)
	109

	
	
	Asia (insulară)
	173

	
	Pădure subtropicală uscată
	Africa
	88

	
	
	America de Nord și de Sud
	130

	
	
	Asia (continentală)
	82

	
	
	Asia (insulară)
	100

	
	Stepă subtropicală
	Africa
	46

	
	
	America de Nord și de Sud
	53

	
	
	Asia (continentală)
	41

	
	
	Asia (insulară)
	47

	Temperat
	Pădure din zona temperat oceanică
	Europa
	84

	
	
	America de Nord
	406

	
	
	Noua Zeelandă
	227

	
	
	America de Sud
	120

	
	Pădure din zona temperat continentală
	Asia, Europa (≤ 20 ani)
	27

	
	
	Asia, Europa (> 20 ani)
	87

	
	
	America de Nord și de Sud (≤ 20 ani)
	51

	
	
	America de Nord și de Sud (> 20 ani)
	93

	
	Masive muntoase din zona temperată
	Asia, Europa (≤ 20 ani)
	75

	
	
	Asia, Europa (> 20 ani)
	93

	
	
	America de Nord și de Sud (≤ 20 ani)
	45

	
	
	America de Nord și de Sud (> 20 ani)
	93

	Boreal
	Pădure boreală de conifere
	Asia, Europa, America de Nord
	53

	
	Pădure boreală de tundră
	Asia, Europa, America de Nord (≤ 20 ani)
	26

	
	
	Asia, Europa, America de Nord (> 20 ani)
	35

	
	Masive muntoase din zona boreală
	Asia, Europa, America de Nord (≤ 20 ani)
	32

	
	
	Asia, Europa, America de Nord (> 20 ani)
	53


Tabelul 18
Valorile de vegetație pentru plantațiile forestiere
	Domeniu
	Zonă ecologică
	Continent
	CVEG
(tone carbon per hectar)
	R

	Tropical
	Pădure tropicală pluvială
	Africa foioase > 20 ani
	87
	0,24

	
	
	Africa foioase ≤ 20 ani
	29
	0,24

	
	
	Africa Pinus sp. > 20 ani
	58
	0,24

	
	
	Africa Pinus sp. ≤ 20 ani
	17
	0,24

	
	
	America de Nord și de Sud Eucalyptus sp.
	58
	0,24

	
	
	America de Nord și de Sud Pinus sp.
	87
	0,24

	
	
	America de Nord și de Sud Tectona grandis
	70
	0,24

	
	
	America de Nord și de Sud alte foioase
	44
	0,24

	
	
	Asia foioase
	64
	0,24

	
	
	Asia altele
	38
	0,24

	
	Pădure tropicală umedă de foioase
	Africa foioase > 20 ani
	44
	0,24

	
	
	Africa foioase ≤ 20 ani
	23
	0,24

	
	
	Africa Pinus sp. > 20 ani
	35
	0,24

	
	
	Africa Pinus sp. ≤ 20 ani
	12
	0,24

	
	
	America de Nord și de Sud Eucalyptus sp.
	26
	0,24

	
	
	America de Nord și de Sud Pinus sp.
	79
	0,24

	
	
	America de Nord și de Sud Tectona grandis
	35
	0,24

	
	
	America de Nord și de Sud alte foioase
	29
	0,24

	
	
	Asia foioase
	52
	0,24

	
	
	Asia altele
	29
	0,24

	
	Pădure tropicală uscată
	Africa foioase > 20 ani
	21
	0,28

	
	
	Africa foioase ≤ 20 ani
	9
	0,28

	
	
	Africa Pinus sp. > 20 ani
	18
	0,28

	
	
	Africa Pinus sp. ≤ 20 ani
	6
	0,28

	
	
	America de Nord și de Sud Eucalyptus sp.
	27
	0,28

	
	
	America de Nord și de Sud Pinus sp.
	33
	0,28

	
	
	America de Nord și de Sud Tectona grandis
	27
	0,28

	
	
	America de Nord și de Sud alte foioase
	18
	0,28

	
	
	Asia foioase
	27
	0,28

	
	
	Asia altele
	18
	0,28

	
	Zonă tropicală de tufăriș
	Africa foioase
	6
	0,27

	
	
	Africa Pinus sp. > 20 ani
	6
	0,27

	
	
	Africa Pinus sp. ≤ 20 ani
	4
	0,27

	
	
	America de Nord și de Sud Eucalyptus sp.
	18
	0,27

	
	
	America de Nord și de Sud Pinus sp.
	18
	0,27

	
	
	America de Nord și de Sud Tectona grandis
	15
	0,27

	
	
	America de Nord și de Sud alte foioase
	9
	0,27

	
	
	Asia foioase
	12
	0,27

	
	
	Asia altele
	9
	0,27

	
	Masive muntoase din zona tropicală
	Africa foioase > 20 ani
	31
	0,24

	
	
	Africa foioase ≤ 20 ani
	20
	0,24

	
	
	Africa Pinus sp. > 20 ani
	19
	0,24

	
	
	Africa Pinus sp. ≤ 20 ani
	7
	0,24

	
	
	America de Nord și de Sud Eucalyptus sp.
	22
	0,24

	
	
	America de Nord și de Sud Pinus sp.
	29
	0,24

	
	
	America de Nord și de Sud Tectona grandis
	23
	0,24

	
	
	America de Nord și de Sud alte foioase
	16
	0,24

	
	
	Asia foioase
	28
	0,24

	
	
	Asia altele
	15
	0,24

	Subtropical
	Pădure subtropicală umedă
	America de Nord și de Sud Pinus sp.
	42
	0,28

	
	
	America de Nord și de Sud Pinus sp.
	81
	0,28

	
	
	America de Nord și de Sud Tectona grandis
	36
	0,28

	
	
	America de Nord și de Sud alte foioase
	30
	0,28

	
	
	Asia foioase
	54
	0,28

	
	
	Asia altele
	30
	0,28

	
	Pădure subtropicală uscată
	Africa foioase > 20 ani
	21
	0,28

	
	
	Africa foioase ≤ 20 ani
	9
	0,32

	
	
	Africa Pinus sp. > 20 ani
	19
	0,32

	
	
	Africa Pinus sp. ≤ 20 ani
	6
	0,32

	
	
	America de Nord și de Sud Eucalyptus sp.
	34
	0,32

	
	
	America de Nord și de Sud Pinus sp.
	34
	0,32

	
	
	America de Nord și de Sud Tectona grandis
	28
	0,32

	
	
	America de Nord și de Sud alte foioase
	19
	0,32

	
	
	Asia foioase
	28
	0,32

	
	
	Asia altele
	19
	0,32

	
	Stepă subtropicală
	Africa foioase
	6
	0,32

	
	
	Africa Pinus sp. > 20 ani
	6
	0,32

	
	
	Africa Pinus sp. ≤ 20 ani
	5
	0,32

	
	
	America de Nord și de Sud Eucalyptus sp.
	19
	0,32

	
	
	America de Nord și de Sud Pinus sp.
	19
	0,32

	
	
	America de Nord și de Sud Tectona grandis
	16
	0,32

	
	
	America de Nord și de Sud alte foioase
	9
	0,32

	
	
	Asia foioase > 20 ani
	25
	0,32

	
	
	Asia foioase ≤ 20 ani
	3
	0,32

	
	
	Asia conifere > 20 ani
	6
	0,32

	
	
	Asia conifere ≤ 20 ani
	34
	0,32

	
	Masive muntoase din zona subtropicală
	Africa foioase > 20 ani
	31
	0,24

	
	
	Africa foioase ≤ 20 ani
	20
	0,24

	
	
	Africa Pinus sp. > 20 ani
	19
	0,24

	
	
	Africa Pinus sp. ≤ 20 ani
	7
	0,24

	
	
	America de Nord și de Sud Eucalyptus sp.
	22
	0,24

	
	
	America de Nord și de Sud Pinus sp.
	34
	0,24

	
	
	America de Nord și de Sud Tectona grandis
	23
	0,24

	
	
	America de Nord și de Sud alte foioase
	16
	0,24

	
	
	Asia foioase
	28
	0,24

	
	
	Asia altele
	15
	0,24

	Temperat
	Pădure din zona temperat oceanică
	Asia, Europa, foioase > 20 ani
	60
	0,27

	
	
	Asia, Europa, foioase ≤ 20 ani
	9
	0,27

	
	
	Asia, Europa, conifere > 20 ani
	60
	0,27

	
	
	Asia, Europa, conifere ≤ 20 ani
	12
	0,27

	
	
	America de Nord
	52
	0,27

	
	
	Noua Zeelandă
	75
	0,27

	
	
	America de Sud
	31
	0,27

	
	Pădure și masive muntoase in zona temperat continentală
	Asia, Europa, foioase > 20 ani
	60
	0,27

	
	
	Asia, Europa, foioase ≤ 20 ani
	4
	0,27

	
	
	Asia, Europa, conifere > 20 ani
	52
	0,27

	
	
	Asia, Europa, conifere ≤ 20 ani
	7
	0,27

	
	
	America de Nord
	52
	0,27

	
	
	America de Sud
	31
	0,27

	Boreal
	Pădure de conifere și masive muntoase din zona boreală
	Asia, Europa > 20 ani
	12
	0,24

	
	
	Asia, Europa ≤ 20 ani
	1
	0,24

	
	
	America de Nord
	13
	0,24

	
	Pădure boreală de tundră
	Asia, Europa > 20 ani
	7
	0,24

	
	
	Asia, Europa ≤ 20 ani
	1
	0,24

	
	
	America de Nord
	7
	0,24




	
	Se aprobă anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului „Emisii estimate provizorii și biocarburanți, biolichide și combustibili din biomasă cu emisii zero aferente schimbării destinației terenurilor”.
	Anexa nr. 6
la Hotărârea Guvernului nr. 53/2025

Emisii estimate provizorii și biocarburanți, biolichide și combustibili din biomasă 
cu emisii zero aferente schimbării destinației terenurilor
Prezenta anexă transpune parțial (transpune: Anexa VIII) Directiva (UE) 2018/2001 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2018 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (reformare), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L 328 din 21 decembrie 2018 (CELEX: 32018L2001), așa cum a fost modificată ultima dată prin Directiva (UE) 2024/1711 a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iunie 2024.
Partea A
Emisii estimate provizorii în legătură cu schimbarea destinației terenurilor, generate de materiile prime pentru biocarburanți, biolichide și combustibili din biomasă
1. Valorile medii prevăzute în tabelul 1 reprezintă o medie ponderată a valorilor materiilor prime modelate individual. Cuantumul valorilor din tabelul 1 depinde de gama de ipoteze (precum tratarea coproduselor, evoluțiile producției, stocurile de carbon și dislocarea altor produse) folosite în cadrul modelelor economice dezvoltate pentru estimarea acestora. Prin urmare, deși nu este posibil să se caracterizeze pe deplin intervalul de incertitudine asociat cu astfel de estimări, s-a efectuat o analiză a sensibilității cu privire la aceste rezultate pe baza variației aleatorii a parametrilor-cheie, numită „analiză Monte Carlo”.
Tabelul 1
Emisii estimate provizorii în legătură cu schimbarea destinației terenurilor, generate de materiile prime pentru biocarburanți, biolichide și combustibili din biomasă
	Grup de materii prime
	Media(1) 
	Intervalul dintre percentile derivat din analiza sensibilității(2)

	Culturi de cereale și alte culturi bogate în amidon
	12
	8-16

	Culturi de plante zaharoase
	13
	4-17

	Culturi de plante oleaginoase
	55
	33-66

	(1)Valorile medii prevăzute reprezintă o medie ponderată a valorilor materiilor prime modelate individual.
(2)Intervalul prevăzut reflectă 90 % dintre rezultate, utilizând valorile celei de a cincea și a nouăzeci și cincea percentile care rezultă din analiză. Cea de a cincea percentilă sugerează o valoare sub care au fost identificate 5 % dintre observații (și anume 5 % din datele totale utilizate au arătat rezultate sub 8, 4 și 33 g CO2eq/MJ). Cea de a nouăzeci și cincea percentilă sugerează o valoare sub care au fost identificate 95 % dintre observații (și anume 5 % din datele totale utilizate au arătat rezultate peste 16, 17 și 66 g CO2eq/MJ).



Partea B
Biocarburanți, biolichide și combustibili din biomasă pentru care emisiile estimate în legătură cu schimbarea destinației terenurilor sunt considerate a fi egale cu zero

1. Biocarburanți, biolichidele și combustibilii din biomasă produse din următoarele categorii de materii prime vor fi considerate ca având emisii estimate în legătură cu schimbarea destinației terenurilor egale cu zero:
2.1 materii prime care nu sunt enumerate în partea A;
2.2 materii prime a căror producție a condus la schimbarea directă a destinației terenurilor, și anume o schimbare de la una dintre următoarele categorii utilizate de Grupul interguvernamental privind schimbările climatice (IPCC): terenuri forestiere, pășuni, zone umede, așezări sau alte tipuri de terenuri, la terenuri cultivate sau terenuri cu culturi perene (culturi multianuale, a căror tulpină nu se recoltează, de regulă, anual, precum crângurile cu rotație rapidă și palmierii de ulei). În acest caz, o valoare a emisiilor în legătură cu schimbarea directă a destinației terenurilor (el) se calculează în conformitate cu pct. 12 din anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.





	GUVERNUL HOTĂRÂRE Nr. 6 din 14-01-2026 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de calificare și înregistrare a instalatorilor de cazane, furnale sau sobe pe bază de biomasă, de sisteme fotovoltaice și termice solare, de sisteme geotermale de mică adâncime și pompe de căldură
	-
	-

	6. Instalatorii de sisteme SER deja înregistrați în Registrul instalatorilor de sisteme SER vor depune o declarație pe propria răspundere, în conformitate cu Regulamentul prevăzut la pct.1, în termen de până la 15 zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
	În hotărâre, pct. 6 va avea următorul cuprins:
„Instalatorii de sisteme SER înregistrați în Registrul instalatorilor de sisteme SER pentru categoria B1 până la data de 22 iulie 2026 inclusiv, vor prezenta informațiile prevăzute la subpct. 21.4 și subpct. 33.3 din Regulamentul nominalizat la pct. 1, în termen de până la 15 zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.”
	6. Instalatorii de sisteme SER înregistrați în Registrul instalatorilor de sisteme SER pentru categoria B1 până la data de 22 iulie 2026 inclusiv, vor prezenta informațiile prevăzute la subpct. 21.4 și subpct. 33.3 din Regulamentul nominalizat la pct. 1, în termen de până la 15 zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

	8. Prevederile subpct. 14.3 din Regulamentul nominalizat la pct. 1 se aplică exclusiv în cazul în care procedura de atestare pentru obținerea certificatului de atestare în domeniile menționate la subpunctul respectiv include evaluarea părții teoretice, precum și a competențelor esențiale aferente categoriei solicitate, stabilite în anexa la Regulamentul sus-numit.
	În hotărâre, la pct. 8 textul „subpct. 14.3” se va substitui cu textul „subpct. 14.2”;
	8. Prevederile subpct. 14.2 din Regulamentul nominalizat la pct. 1 se aplică exclusiv în cazul în care procedura de atestare pentru obținerea certificatului de atestare în domeniile menționate la subpunctul respectiv include evaluarea părții teoretice, precum și a competențelor esențiale aferente categoriei solicitate, stabilite în anexa la Regulamentul sus-numit.

	-
	se completează cu punctul 9 cu următorul cuprins:
„9. Prevederile subpct. 14.3 din Regulamentul nominalizat la pct. 1 se aplică exclusiv în cazul în care procedura de obținere a autorizației de electrician autorizat menționat la subpct. 14.3 include evaluarea părții teoretice, precum și a competențelor esențiale aferente categoriei solicitate, stabilite în anexa la Regulamentul sus-numit.”
	9. Prevederile subpct. 14.3 din Regulamentul nominalizat la pct. 1 se aplică exclusiv în cazul în care procedura de obținere a autorizației de electrician autorizat menționat la subpct. 14.3 include evaluarea părții teoretice, precum și a competențelor esențiale aferente categoriei solicitate, stabilite în anexa la Regulamentul sus-numit.

	8. Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică, la solicitarea beneficiarului final, a IP CNED sau în condițiile întrunirii criteriilor de risc aferente domeniilor de competență ale acestuia, efectuează controale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat, și supraveghează respectarea documentelor normativ-tehnice în domeniul construcțiilor și urbanismului.
	În Regulament, la pct. 8 cuvintele „documentelor normativ-tehnice în domeniul construcțiilor și urbanismului” se substituie cu cuvintele „normelor de construcție la executarea lucrărilor de instalare a echipamentului și utilajului, aferent construcțiilor”
	8. Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică, la solicitarea beneficiarului final, a IP CNED sau în condițiile întrunirii criteriilor de risc aferente domeniilor de competență ale acestuia, efectuează controale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat, și supraveghează respectarea normelor de construcție la executarea lucrărilor de instalare a echipamentului și utilajului, aferent construcțiilor.

	14. Pentru a fi înregistrat în Registrul instalatorilor de sisteme SER, solicitantul trebuie să întrunească următoarele condiții:

14.1.  este cetățean al Republicii Moldova sau este cetățean străin care are dreptul să presteze muncă pe teritoriul Republicii Moldova în conformitate cu Legea nr. 200/2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova;
14.2. a absolvit un program de formare profesională, corespunzător categoriei solicitate menționate la pct.12, organizat de către un prestator de formare profesională care întrunește cerințele stabilite în anexa la prezentul Regulament sau a obținut validarea competențelor profesionale dobândite anterior, realizată de un centru de validare. Actul de studii care atestă absolvirea programului de formare profesională sau validarea competențelor profesionale trebuie să nu fie mai vechi de doi ani de la data solicitării înregistrării în Registrul instalatorilor de sisteme SER;

14.3. dacă deține certificatul de atestare în calitate de diriginte de șantier sau de responsabil tehnic pentru executarea lucrărilor specializate și a instalațiilor aferente, eliberate conform prevederilor Regulamentului cu privire la atestarea specialiștilor care desfășoară activități în construcții, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 743/2024 cu privire la asigurarea calității în construcții, poate fi înregistrat în Registrul instalatorilor de sisteme SER în baza certificatelor respective, după cum urmează:
14.3.1. pentru categoria A, în cazul deținerii certificatelor de atestare în domeniile:
14.3.1.1. centrale termice, surse autonome de alimentare cu căldură cu presiunea agentului termic sub 0,07 MPa și temperatura sub 115 °C, inclusiv coșurile de fum aferente;
14.3.1.2. centrale termice cu presiunea agentului termic peste 0,07 MPa și temperatura de peste 115 °C, inclusiv coșurile de fum aferente;
14.3.1.3. sisteme de încălzire, instalații de încălzire, inclusiv coșurile de fum aferente;
14.3.2. pentru categoria B1, în cazul deținerii certificatelor de atestare în domeniile:
14.3.2.1. instalații și rețele electrice interioare;
14.3.2.2. instalații și rețele electrice exterioare;
14.3.3. pentru categoria B2, în cazul deținerii certificatelor de atestare în domeniul: sisteme de încălzire, instalații de încălzire, inclusiv coșurile de fum aferente;
14.3.4. pentru categoria C, în cazul deținerii certificatelor de atestare în domeniile:
14.3.4.1. centrale termice, surse autonome de alimentare cu căldură cu presiunea agentului termic sub 0,07 MPa și temperatura sub 115 °C, inclusiv coșurile de fum aferente;
14.3.4.2. centrale termice cu presiunea agentului termic peste 0,07 MPa și temperatura de peste 115 °C, inclusiv coșurile de fum aferente;
14.3.4.3. rețele termice și puncte termice cu presiunea agentului termic sub 0,07 MPa și temperatura sub 115 °C;
14.3.4.4. rețele termice și puncte termice cu presiunea agentului termic peste 0,07 MPa și temperatura de peste 115 °C;
14.3.4.5. sisteme de încălzire, instalații de încălzire, inclusiv coșurile de fum aferente.
	În Regulament, pct. 14 va avea următorul cuprins:
„14. Pentru a fi înregistrat în Registrul instalatorilor de sisteme SER, solicitantul trebuie să fie cetățean al Republicii Moldova sau cetățean străin care are dreptul să presteze muncă pe teritoriul Republicii Moldova în conformitate cu Legea nr. 200/2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova, precum și să întrunească una din următoarele condiții:
14.1. a absolvit un program de formare profesională, corespunzător categoriei solicitate menționate la pct. 12, organizat de către un prestator de formare profesională care întrunește cerințele stabilite în anexa la prezentul Regulament sau a obținut validarea competențelor profesionale dobândite anterior, realizată de un centru de validare. Actul de studii care atestă absolvirea programului de formare profesională sau validarea competențelor profesionale trebuie să nu fie mai vechi de doi ani de la data solicitării înregistrării în Registrul instalatorilor de sisteme SER;
14.2. deține certificatul de atestare în calitate de diriginte de șantier sau de responsabil tehnic pentru executarea lucrărilor specializate și a instalațiilor aferente, eliberate conform prevederilor Regulamentului cu privire la atestarea specialiștilor care desfășoară activități în construcții, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 743/2024 cu privire la asigurarea calității în construcții, poate fi înregistrat în Registrul instalatorilor de sisteme SER în baza certificatelor respective, după cum urmează:
14.2.1. pentru categoria A, în cazul deținerii certificatelor de atestare în domeniile:
14.2.1.1. centrale termice, surse autonome de alimentare cu căldură cu presiunea agentului termic sub 0,07 MPa și temperatura sub 115 °C, inclusiv coșurile de fum aferente;
14.2.1.2.  centrale termice cu presiunea agentului termic peste 0,07 MPa și temperatura de peste 115 °C, inclusiv coșurile de fum aferente;
14.2.1.3. sisteme de încălzire, instalații de încălzire, inclusiv coșurile de fum aferente;
14.2.2. pentru categoria B1, în cazul deținerii certificatelor de atestare în domeniile:
14.2.2.1.  instalații și rețele electrice interioare;
14.2.2.2. instalații și rețele electrice exterioare;
14.2.3. pentru categoria B2, în cazul deținerii certificatelor de atestare în domeniul: sisteme de încălzire, instalații de încălzire, inclusiv coșurile de fum aferente;
14.2.4. pentru categoria C, în cazul deținerii certificatelor de atestare în domeniile:
14.2.4.1. centrale termice, surse autonome de alimentare cu căldură cu presiunea agentului termic sub 0,07 MPa și temperatura sub 115 °C, inclusiv coșurile de fum aferente;
14.2.4.2.  centrale termice cu presiunea agentului termic peste 0,07 MPa și temperatura de peste 115 °C, inclusiv coșurile de fum aferente;
14.2.4.3. rețele termice și puncte termice cu presiunea agentului termic sub 0,07 MPa și temperatura sub 115 °C;
14.2.4.4. rețele termice și puncte termice cu presiunea agentului termic peste 0,07 MPa și temperatura de peste 115 °C;
14.2.4.5. sisteme de încălzire, instalații de încălzire, inclusiv coșurile de fum aferente;
14.3. este electrician autorizat și deține autorizație valabilă emisă de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică în conformitate cu Regulamentul cu privire la autorizația de electrician autorizat aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 413/2021, poate fi înregistrat în Registrul instalatorilor de sisteme SER în baza autorizației respective.”
	14. Pentru a fi înregistrat în Registrul instalatorilor de sisteme SER, solicitantul trebuie să fie cetățean al Republicii Moldova sau cetățean străin care are dreptul să presteze muncă pe teritoriul Republicii Moldova în conformitate cu Legea nr. 200/2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova, precum și să întrunească una din următoarele condiții:
14.1. a absolvit un program de formare profesională, corespunzător categoriei solicitate menționate la pct. 12, organizat de către un prestator de formare profesională care întrunește cerințele stabilite în anexa la prezentul Regulament sau a obținut validarea competențelor profesionale dobândite anterior, realizată de un centru de validare. Actul de studii care atestă absolvirea programului de formare profesională sau validarea competențelor profesionale trebuie să nu fie mai vechi de doi ani de la data solicitării înregistrării în Registrul instalatorilor de sisteme SER;
14.2. deține certificatul de atestare în calitate de diriginte de șantier sau de responsabil tehnic pentru executarea lucrărilor specializate și a instalațiilor aferente, eliberate conform prevederilor Regulamentului cu privire la atestarea specialiștilor care desfășoară activități în construcții, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 743/2024 cu privire la asigurarea calității în construcții, poate fi înregistrat în Registrul instalatorilor de sisteme SER în baza certificatelor respective, după cum urmează:
14.2.1. pentru categoria A, în cazul deținerii certificatelor de atestare în domeniile:
14.2.1.1.	 centrale termice, surse autonome de alimentare cu căldură cu presiunea agentului termic sub 0,07 MPa și temperatura sub 115 °C, inclusiv coșurile de fum aferente;
14.2.1.2.	 centrale termice cu presiunea agentului termic peste 0,07 MPa și temperatura de peste 115 °C, inclusiv coșurile de fum aferente;
14.2.1.3.	 sisteme de încălzire, instalații de încălzire, inclusiv coșurile de fum aferente;
14.2.2. pentru categoria B1, în cazul deținerii certificatelor de atestare în domeniile:
14.2.2.1.	 instalații și rețele electrice interioare;
14.2.2.2.	 instalații și rețele electrice exterioare;
14.2.3. pentru categoria B2, în cazul deținerii certificatelor de atestare în domeniul: sisteme de încălzire, instalații de încălzire, inclusiv coșurile de fum aferente;
14.2.4. pentru categoria C, în cazul deținerii certificatelor de atestare în domeniile:
14.2.4.1.	 centrale termice, surse autonome de alimentare cu căldură cu presiunea agentului termic sub 0,07 MPa și temperatura sub 115 °C, inclusiv coșurile de fum aferente;
14.2.4.2.	 centrale termice cu presiunea agentului termic peste 0,07 MPa și temperatura de peste 115 °C, inclusiv coșurile de fum aferente;
14.2.4.3.	 rețele termice și puncte termice cu presiunea agentului termic sub 0,07 MPa și temperatura sub 115 °C;
14.2.4.4.	 rețele termice și puncte termice cu presiunea agentului termic peste 0,07 MPa și temperatura de peste 115 °C;
14.2.4.5.	 sisteme de încălzire, instalații de încălzire, inclusiv coșurile de fum aferente;
14.3. este electrician autorizat și deține autorizație valabilă emisă de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică în conformitate cu Regulamentul cu privire la autorizația de electrician autorizat aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 413/2021, poate fi înregistrat în Registrul instalatorilor de sisteme SER în baza autorizației respective.

	21.3. copia actului de studii pentru categoria solicitată sau copia certificatului de atestare în conformitate cu subpct. 14.3:
21.3.1. în cazul radierii înregistrării din Registrul instalatorilor de sisteme SER în temeiul pct. 57, solicitantul anexează copia actului de studii care demonstrează perfecționarea sau validarea cunoștințelor teoretice, practice și a aptitudinilor profesionale, eliberat după data radierii;
	În Regulament, subpct. 21.3 va avea următorul cuprins:
„21.3. copia actului de studii pentru categoria solicitată, copia certificatului de atestare în conformitate cu subpct. 14.2 sau copia autorizației de electrician autorizat în conformitate cu subpct. 14.3:”
	21.3. copia actului de studii pentru categoria solicitată, copia certificatului de atestare în conformitate cu subpct. 14.2 sau copia autorizației de electrician autorizat în conformitate cu subpct. 14.3:
21.3.1. în cazul radierii înregistrării din Registrul instalatorilor de sisteme SER în temeiul pct. 57, solicitantul anexează copia actului de studii care demonstrează perfecționarea sau validarea cunoștințelor teoretice, practice și a aptitudinilor profesionale, eliberat după data radierii;



image1.png
X¢ + 2,6xp
Xbos = —pp




image2.jpeg
k
egross_prod = 9, (Ci—ups + Ci—comb) *B;

i=1




image3.png
[8C02¢q]




image4.jpeg
Ci—ups




image5.jpeg
gC02¢q
MJ




image6.jpeg
Ci—comb




image7.jpeg
MJ]




image8.jpeg




image9.jpeg
Evet = Egross ~ Eown — Epump




image10.jpeg
Cl= €gross_prod

Epnet




image11.jpeg




image12.jpeg
- N =W O~ ©

E0EEEBOO





image13.jpeg
Nisip > 70 %

si DA o
argili < 8 % " Soluri nisipoas
(arenosoluri)
NU
Gleisol DA Soluri din zonele
umede
NU [
DA
Andosol g Soluri vulcanice
NU [
Podzol DA A
Spodosoluri
NU
Soluri argiloase cu Albeluvisoluri, alisoluri, 5
rials P Soluri argiloase
activitate scizutd, NU calcisoluri, DA u activitate
inclusiv: cambisoluri, ridicati
acrisoluri, cernoziomuri,
antrosoluri, gipsisoluri,
fluvisoluri, kastanoziomuri,
feralsoluri, leptosoluri,
greiziomuri, luvisoluri,
lixisoluri, faeoziomuri,
nitisoluri, regosoluri,
podzoluvisoluri, soloneturi,
planosoluri, umbrisoluri,
plintosoluri, vertisoluri

solonceacuri





