**Anexa 1**

 **la Regulamentul sanitar privind normativele**

**de emitere a zgomotului și vibrației la**

**desfăşurarea activităților de comerț interior**

Тabelul 1

Nivelele admise de presiune sonoră, nivelele sonore, nivelele sonore echivalente şi maxime ale zgomotului ce

pătrunde în încăperile locative, publice şi pe teritoriul zonei rezidențiale

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Destinaţia încăperilor sau teritoriului | Ora zilei | Nivelele de presiune sonoră, dB în zonele de octavă cu frecvenţe medii geometrice, Hz | Nivelele sonore LA şi nivelele sonore echivalente LАechiv, dBA | Nivelele sonore maxime LAmax, dBA |
| 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Camere de locuit ale apartamentelor | 700 -23002300 - 700 | 7972 | 6355 | 5244 | 4535 | 3929 | 3525 | 3222 | 3020 | 2818 | 4030 | 5545 |
| 2. | Camere de locuit ale căminelor | 700 -23002300 - 700 | 8376 | 6759 | 5748 | 4940 | 4434 | 4030 | 3727 | 3525 | 3323 | 4535 | 6050 |
| 3. | Încăperile de locuit ale hotelelor:-hotele care au conform clasificării internaționale cinci și patru stele | 700 -23002300 - 700 | 7669 | 5951 | 4839 | 4031 | 3424 | 3020 | 2717 | 2514 | 2313 | 3525 | 5040 |
|  | -hotele care au conform clasificării internaționale trei stele | 700 -23002300 - 700 | 7972 | 6355 | 5244 | 4535 | 3929 | 3525 | 3222 | 3020 | 2818 | 4030 | 5545 |
|  | - hotele care au conform clasificării internaționale mai puțin de trei stele | 700 -23002300 - 700 | 8376 | 6759 | 5748 | 4940 | 4434 | 4030 | 3727 | 3525 | 3323 | 4535 | 6050 |
| 4. | Încăperi de locuit ale caselor de odihnă, pensionatelor, caselor-internate pentru persoanele în etate și invalizi, încăperi pentru somn a instituțiilor preșcolare și școlilor-internat | 700 -23002300 - 700 | 7972 | 6355 | 5244 | 4535 | 3929 | 3525 | 3222 | 3020 | 2818 | 4030 | 5545 |
| 5. | Saloane de spitale şi sanatorii | 700 -23002300 - 700 | 7669 | 5951 | 4839 | 4031 | 3424 | 3020 | 2717 | 2514 | 2313 | 3525 | 5040 |
| 6. | Clase, cabinete de studii, auditorii ale instituţiilor de învăţământ pentru copii și tineret |  | 79 | 63 | 52 | 45 | 39 | 35 | 32 | 30 | 28 | 40 | 55 |
| 7. | Teritoriile adiacente clădirilor spitalelor, sanatoriilor | 700 -23002300 - 700 | 8376 | 6759 | 5748 | 4940 | 4434 | 4030 | 3727 | 3525 | 3323 | 4535 | 6050 |
| 8. | Teritoriile adiacente clădirilor de locuit, caselor de odihnă, caselor-internat, pentru persoane în etate şi invalizi | 700 -23002300 - 700 | 9083 | 7567 | 6657 | 5949 | 5444 | 5040 | 4737 | 4535 | 4433 | 5545 | 7060 |
| 9. | Teritoriile adiacente clădirilor instituțiilor medico-sanitare, preșcolare și școlare, terenurilor de odihnă ale cartierelor locative | - | 90 | 75 | 66 | 59 | 54 | 50 | 47 | 45 | 44 | 55 | 70 |
| Notă: 1. Nivelele admise de zgomot în încăperi specificate în pozițiile 1-6 se referă numai la zgomotul ce pătrunde din alte încăperi şi din exterior. 2. Nivelele admise de zgomot în încăperi de la sursele exterioare, specificate în pozițiile 1-6 sînt stabilite în condiția de asigurare a schimbului de aer normat, adică în lipsa sistemului de ventilare forțată sau de condiționare a aerului, trebuie respectate cu condiția oberlihturilor deschise sau a altor dispozitive, care asigură aportul de aer. 3.În cazul zgomotului tonal sau impulsiv, nivelele admise trebuie adoptate cu 5 dB (dBA) mai mici de valorile specificate în prezenta anexă. 4. Nivelele admise de zgomot de la sistemele de ventilare, condiționare a aerului și încălzire cu aer, precum și de la pompele sistemelor de încălzire, alimentare cu apă, utilajul şi instalaţiile frigorifice ale întreprinderilor de comerț și alimentare publică trebuie adoptate cu 5 dB (dBA) mai mici de valorile specificate în prezenta anexă. În acest caz corecția la tonalitatea zgomotului nu se ia în considerare. |