**Anexa 1**

**la Regulamentul sanitar privind normativele**

**de emitere a zgomotului și vibrației la**

**desfăşurarea activităților de comerț interior**

Тabelul 1

Nivelele admise de presiune sonoră, nivelele sonore, nivelele sonore echivalente şi maxime ale zgomotului ce

pătrunde în încăperile locative, publice şi pe teritoriul zonei rezidențiale

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Destinaţia încăperilor sau teritoriului | Ora zilei | Nivelele de presiune sonoră, dB în zonele de octavă cu frecvenţe medii geometrice, Hz | | | | | | | | | Nivelele sonore LA şi nivelele sonore echivalente LАechiv, dBA | Nivelele sonore maxime LAmax, dBA |
| 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Camere de locuit ale apartamentelor | 700 -2300  2300 - 700 | 79  72 | 63  55 | 52  44 | 45  35 | 39  29 | 35  25 | 32  22 | 30  20 | 28  18 | 40  30 | 55  45 |
| 2. | Camere de locuit ale căminelor | 700 -2300  2300 - 700 | 83  76 | 67  59 | 57  48 | 49  40 | 44  34 | 40  30 | 37  27 | 35  25 | 33  23 | 45  35 | 60  50 |
| 3. | Încăperile de locuit ale hotelelor:  -hotele care au conform clasificării internaționale cinci și patru stele | 700 -2300  2300 - 700 | 76  69 | 59  51 | 48  39 | 40  31 | 34  24 | 30  20 | 27  17 | 25  14 | 23  13 | 35  25 | 50  40 |
|  | -hotele care au conform clasificării internaționale trei stele | 700 -2300  2300 - 700 | 79  72 | 63  55 | 52  44 | 45  35 | 39  29 | 35  25 | 32  22 | 30  20 | 28  18 | 40  30 | 55  45 |
|  | - hotele care au conform clasificării internaționale mai puțin de trei stele | 700 -2300  2300 - 700 | 83  76 | 67  59 | 57  48 | 49  40 | 44  34 | 40  30 | 37  27 | 35  25 | 33  23 | 45  35 | 60  50 |
| 4. | Încăperi de locuit ale caselor de odihnă, pensionatelor, caselor-internate pentru persoanele în etate și invalizi, încăperi pentru somn a instituțiilor preșcolare și școlilor-internat | 700 -2300  2300 - 700 | 79  72 | 63  55 | 52  44 | 45  35 | 39  29 | 35  25 | 32  22 | 30  20 | 28  18 | 40  30 | 55  45 |
| 5. | Saloane de spitale şi sanatorii | 700 -2300  2300 - 700 | 76  69 | 59  51 | 48  39 | 40  31 | 34  24 | 30  20 | 27  17 | 25  14 | 23  13 | 35  25 | 50  40 |
| 6. | Clase, cabinete de studii, auditorii ale instituţiilor de învăţământ pentru copii și tineret |  | 79 | 63 | 52 | 45 | 39 | 35 | 32 | 30 | 28 | 40 | 55 |
| 7. | Teritoriile adiacente clădirilor spitalelor, sanatoriilor | 700 -2300  2300 - 700 | 83  76 | 67  59 | 57  48 | 49  40 | 44  34 | 40  30 | 37  27 | 35  25 | 33  23 | 45  35 | 60  50 |
| 8. | Teritoriile adiacente clădirilor de locuit, caselor de odihnă, caselor-internat, pentru persoane în etate şi invalizi | 700 -2300  2300 - 700 | 90  83 | 75  67 | 66  57 | 59  49 | 54  44 | 50  40 | 47  37 | 45  35 | 44  33 | 55  45 | 70  60 |
| 9. | Teritoriile adiacente clădirilor instituțiilor medico-sanitare, preșcolare și școlare, terenurilor de odihnă ale cartierelor locative | - | 90 | 75 | 66 | 59 | 54 | 50 | 47 | 45 | 44 | 55 | 70 |
| Notă: 1. Nivelele admise de zgomot în încăperi specificate în pozițiile 1-6 se referă numai la zgomotul ce pătrunde din alte încăperi şi din exterior.  2. Nivelele admise de zgomot în încăperi de la sursele exterioare, specificate în pozițiile 1-6 sînt stabilite în condiția de asigurare a schimbului de aer normat, adică în lipsa sistemului de ventilare forțată sau de condiționare a aerului, trebuie respectate cu condiția oberlihturilor deschise sau a altor dispozitive, care asigură aportul de aer.  3.În cazul zgomotului tonal sau impulsiv, nivelele admise trebuie adoptate cu 5 dB (dBA) mai mici de valorile specificate în prezenta anexă.  4. Nivelele admise de zgomot de la sistemele de ventilare, condiționare a aerului și încălzire cu aer, precum și de la pompele sistemelor de încălzire, alimentare cu apă, utilajul şi instalaţiile frigorifice ale întreprinderilor de comerț și alimentare publică trebuie adoptate cu 5 dB (dBA) mai mici de valorile specificate în prezenta anexă. În acest caz corecția la tonalitatea zgomotului nu se ia în considerare. | | | | | | | | | | | | | |