# **NOTA INFORMATIVĂ**

**la proiectul de Cod practic în construcții** **CP C.01.10:2017 „ Mediu locuibil cu elemente sistematizate, accesibile pentru persoane cu dizabilități. Reguli de proiectare”.**

Prezentul Cod practic în construcții reprezintă adaptarea la condiţiile naţionale ale Republicii Moldova a Codului practic al Federației Ruse **СП 137.13330.2012** „Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам. Правила проектирования” prin metoda retipăririi şi traducerii autentice a textului acestuia.

La adaptarea acestui Cod Practic s-a ținut cont de prevederile și principiile creării posibilităților egale formulate în „Programul de acțiuni referitor la persoane cu dizabilități” acceptat de Organizația Națiunilor Unite prin rezoluția nr. 37/52\* din 3 decembrie 1982 г.;

Codul practic în construcții CP C.01.10-2017 este elaborat în realizarea prevederilor documentului normativ în construcții NCM C.01.06-2014 „Cerințe generale de securitate pentru obiectele de construcţie la folosirea și accesibilitatea lor pentru persoanele cu dizabilități”.

Codul practic în construcții CP C.01.10-2017 „Mediul locuibil cu elemente sistematizate, accesibile pentru persoane cu dizabilități. Reguli de proiectare” include prevederi de realizare a cerinţelor referitoare la atragerea și includerea persoanelor cu dizabilități în societate, crearea pentru ei posibilități egale în accesibilitate la mediul de activitate vitală, cu acces liber la obiectele locuibile cu asigurarea securității lor în exploatare, evitînd necesitatea reconstruirii și acomodării lor.

Codul practic în construcții CP C.01.10:2017 „Mediul locuibil cu elemente sistematizate, accesibile pentru persoane cu dizabilități Reguli de proiectare” conform destinației funcționale interpretează și dezvoltă prevederile respective din normativul în construcții NCM C.01.06-2014 (МСН 23-01-2014) „Cerințe generale de securitate pentru obiectele de construcţie la folosirea și accesibilitatea lor pentru persoanele cu dizabilităţi”, cu luarea în considerație a practicii proiectărilor și cercetărilor ОАО «ЦНИИЭП жилища», ГУП МНИИТЭП, precum și practicii mondiale în elaborarea documentelor normative, care stabilesc cerințe de accesibilitate a clădirilor, construcțiilor, altor obiecte de infrastructură pentru persoane cu mobilitate redusă.

Legea nr. 60 din 30.03.2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi, conţine o serie de prevederi privind politica de stat în domeniul accesibilităţii (art. 17), inclusv amenajarea încăperilor de locuit pentru a putea fi folosite de către persoanele cu dizabilităţi (art. 21).

Documentul normativ în construcții CP C.01.10:2017 „ Mediu locuibil cu elemente sistematizate, accesibile pentru persoane cu dizabilități. Reguli de proiectare”. stabileşte condiţiile de calitate ale mediului locuibil cu elemente sistematizate în vederea asigurării accesului neîngrădit şi utilizării acestuia de către persoanele cu dizabilități, precum şi de către persoane aflate temporar sau ocazional în situaţii de dizabilitate, în conformitate cu prevederile Legii nr. Nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcţii. Exigenţele specifice persoanelor cu dizabilități prevăzute în prezentul normativ sînt cele referitoare la cerinţa de “siguranţă în exploatare”.

Prezentul normativ stabileşte un set minim de criterii pentru definirea accesibilităţii clădirilor şi spaţiului urban pentru persoanele cu dizabilități, cu respectarea legislaţiei aplicabilă domeniului.

Un principiu fundamental al documentului este participarea deplină şi efectivă, şi incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi, egalitatea de şanse şi accesibilitatea la mediul de viaţă cu acces liber a acestora şi altor persoane cu mobilitate limitată în clădiri şi construcţii, securitatea exploatării acestora fără a fi nevoie de reorganizare şi adaptare ulterioară.

Codul Practic **CP C.01.10:2017** este elaborat ținîndu-se cont de cerinţele Comitetului Parolimpic Internaţional, experienţa internaţională, în sistem cu alte documente din domeniul standardizării, ce reglementează cerinţele accesibilităţii în clădiri, construcţii şi obiecte de infrastructură pentru persoanele cu mobilitate limitată.

Codul practic în construcții se aplică la proiectarea blocurilor locative, ce se construiesc în masă largă, incluzînd blocurile locative cu destinație socială, căminelor, hotelulerov, caselor de odihnă, pansionatelor, și altor clădiri de regăsire temporată, precum și încăperi în componența clădirilor sociale cu scopul asigurării condițiilor de trai a persoanelor cu dizabilități.

La elaborarea codului Practic s-au folosit următoarele documentele normative:

NCM C.01.06-2014 „Cerințe generale de securitate pentru obiectele de construcţie la folosirea și accesibilitatea lor pentru persoanele cu dizabilități”.

NCM C.01.08-2005 „Blocuri locative”

NCM C.04.02-2005 (MSN 2.04-05-95) „Iluminatul natural și artificial”

NCM E.04.02-2014 (МСН 22.05-2014) „Protecția contra zgomotului”.

NCM C.01.06-2014 „Cerințe generale de securitate pentru obiectele de construcţie la folosirea și accesibilitatea lor pentru persoanele cu dizabilități”.

СНиП 2.07.01-89\* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

СНиП 2.08.02-89\* «Общественные здания и сооружения»

CР C.01.02:2017 „Сlădiri și construcții. Prevederi generale de proiectare cu asigurarea accesibilității pentru persoane cu dizabilități”.

CP C.01.11:2017 „Clădiri și construcții publice, accesibile pentru persoane cu dizabilități. Reguli de proiectare”.