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Anexa nr. 4
la Regulamentul privind clasificarea, etichetarea și
ambalarea substanțelor și amestecurilor

Lista frazelor de precauţie

Prezenta anexă stabilește o matrice care include frazele de precauție recomandate pentru fiecare clasă de pericol și categorie de pericol în funcție de tipul de frază de precauție. Matricea orientează asupra selectării frazelor de precauție corespunzătoare și include elemente pentru toate categoriile de acțiuni de precauție. Se utilizează toate elementele specifice referitoare la anumite clase de pericol. În plus, atunci când este relevant, se utilizează frazele de precauție generale, care nu sunt legate de o anumită clasă sau categorie de pericol.
Pentru a oferi flexibilitate în aplicarea frazelor de precauție, se încurajează utilizarea de combinații sau de consolidări ale frazelor de precauție pentru a economisi spațiu pe etichete și pentru a se îmbunătăți lizibilitatea. Matricea și tabelele din partea 1 ale prezentei anexe includ un număr de fraze de precauție combinate. Acestea sunt, totuși, doar exemple, iar furnizorii pot combina și consolida în continuare frazele, în cazul în care acest lucru contribuie la claritatea și la comprehensibilitatea informațiilor include pe etichetă, în conformitate cu pct. 80 și pct. 99.
Fără a aduce atingere prevederilor pct. 80, frazele de precauție care apar pe etichete sau în fișele cu date de securitate pot include modificări de text minore față de cele stabilite în prezenta anexă, dacă aceste modificări ajută la comunicarea informațiilor privind siguranța și dacă nu se diminuează sau nu se compromite recomandarea de siguranță. Acestea pot include variații ale ortografiei, sinonime sau alți termeni echivalenți corespunzător regiunii în care produsul este furnizat și utilizat.
Atunci când textul dintr-o frază de precauție din coloana 2 apare în paranteze pătrate […], acest lucru indică faptul că textul în paranteze pătrate nu este adecvat în toate cazurile și ar trebui utilizat doar în anumite circumstanțe. În aceste cazuri, coloana 5 prezintă condițiile de utilizare, care precizează când ar trebui folosit textul respectiv.
Atunci când în textul unei fraze de precauție din coloana 2 apare o bară oblică [/], aceasta indică faptul că trebuie să se aleagă între cuvintele separate de bara oblică, în conformitate cu indicațiile furnizate în coloana 5.
Atunci când în textul unei fraze de precauție din coloana 2 apar puncte de suspensie […], detaliile privind informațiile care trebuie furnizate sunt indicate în coloana 5.
În cazul în care textul din coloana 5 indică faptul că o frază de precauție poate fi omisă dacă o altă frază de precauție apare pe etichetă, această informație poate fi utilizată la selectarea frazelor de precauție, în conformitate cu pct. 80 și pct. 97-99.


1. Partea 1: Criterii de selectare a frazelor de precauție
Tabelul 6.1 Fraze de precauție generale
	Codul (1)
	Fraze de precauție generale (2)
	Clasa de pericol (3)
	Categoria de pericol (4)
	Condiții de utilizare (5)

	P101
	Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.
	după caz
	
	Produse de consum

	P102
	A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
	după caz
	
	Produse de consum

	P103
	Citiți cu atenție și urmați toate instrucțiunile.
	după caz
	
	Produse de consum – se omite dacă se folosește codul P202



Tabelul 6.2
Fraze de precauție – Prevenire
	Codul (1)
	Fraze de precauție cu caracter preventiv
(2)
	Clasa de pericol (3)
	Categoria de pericol (4)
	Condiții de utilizare (5)

	

P201
	
Obțineți instrucțiuni speciale înainte de utilizare.
	Explozivi (secțiunea 2.1)
	Exploziv instabil
	

	
	
	Mutagenitatea	celulelor embrionare (secțiunea 3.5)
	1A, 1B, 2
	Produse de consum – se omite dacă folosește codul P202

	
	
	Cancerigenitate	(secțiunea 3.6)
	1A, 1B, 2
	

	
	
	Toxicitate	pentru	repro­ ducere (secțiunea 3.7)
	1A, 1B, 2
	

	
	
	Toxicitate pentru repro­ ducere – efecte asupra sau prin intermediul alăptării (secțiunea 3.7)
	Categorie
suplimentară
	

	P202
	A nu se manipula decât după ce au fost citite și înțelese toate măsurile de securitate.
	Gaze inflamabile (secțiunea 2.2)
	A, B (gaze instabile chimic)
	

	
	
	Mutagenitatea	celulelor embrionare (secțiunea 3.5)
	1A, 1B, 2
	

	
	
	Cancerigenitate	(secțiunea 3.6)
	1A, 1B, 2
	

	
	
	Toxicitate	pentru	repro­ ducere (secțiunea 3.7)
	1A, 1B, 2
	

	
	
	Toxicitate pentru repro­ ducere, efecte asupra sau prin intermediul alăptării (secțiunea 3.7)
	Categorie
suplimentară
	

	P210
	A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe încinse, scântei, flăcări deschise sau alte surse de aprindere. Fumatul interzis.
	Explozivi (secțiunea 2.1)
	Diviziunile 1.1,
1.2, 1.3, 1.4, 1.5
	

	
	
	Gaze inflamabile (secțiunea 2.2)
	1A, 1B, 2
	

	
	
	Aerosoli (secțiunea 2.3)
	1, 2, 3
	

	
	
	Lichide	inflamabile (secțiunea 2.6)
	1, 2, 3
	

	
	
	Substanțe solide inflamabile (secțiunea 2.7)
	
1, 2
	

	
	
	Substanțe	și	amestecuri autoreactive (secțiunea 2.8)
	
Tipurile A, B, C, D, E, F
	

	
	
	Lichide piroforice (secțiunea 2.9)
	
1
	

	
	
	Substanțe solide piroforice (secțiunea 2.10)
	
1
	

	
	
	Lichide oxidante (secțiunea 2.13)
	
1, 2, 3
	

	
	
	Substanțe solide oxidante (secțiunea 2.14)
	
1, 2, 3
	

	
	
	Peroxizi organici (secțiunea 2.15)
	Tipurile A, B, C, D, E, F
	

	
	
	Explozivi desensibilizați (secțiunea 2.17)
	
1, 2, 3, 4
	

	P211
	Nu pulverizați deasupra unei flăcări deschise sau unei alte surse de aprindere.
	Aerosoli (secțiunea 2.3)
	1, 2
	

	
P212
	Evitați încălzirea în caz de izolare sau de reducere a agentului de desensibi­ lizare.
	Explozivi desensibilizați (secțiunea 2.17)
	
1, 2, 3, 4
	

	P220
	A se păstra departe de îmbrăcăminte și de alte materiale combustibile.
	Gaze oxidante (secțiunea 2.4)
	1
	

	
	
	Lichide oxidante (secțiunea 2.13)
	1,2,3
	

	
	
	Solide oxidante (secțiunea 2.14)
	1,2,3
	

	P222
	A nu permite contactul cu aerul.
	Gaze inflamabile (secțiunea 2.2)
	Gaz piroforic
	— dacă se consideră necesar să se insiste pe fraza de pericol.

	
	
	Lichide	piroforice (secțiunea 2.9)
	1
	

	
	
	Substanțe solide piroforice (secțiunea 2.10)
	1
	

	P223
	A nu permite contactul cu apa.
	Substanțe și amestecuri care, în contact cu apa, emit gaze inflamabile (secțiunea 2.12)
	1, 2
	— dacă se consideră necesar să se insiste pe fraza de pericol

	P230
	A se păstra umezit cu …
	Explozivi (secțiunea 2.1)
	Diviziunile 1.1,
1.2, 1.3, 1.5
	Producătorul/furnizorul trebuie să precizeze mate­ rialul adecvat
— pentru substanțele și amestecurile care sunt umidificate, diluate, dizolvate sau puse în suspensie cu un flegma­ tizant în scopul de a le suprima proprietățile explozive

	
	
	Explozivi	desensibilizați (secțiunea 2.17)
	1, 2, 3, 4
	Producătorul/furnizorul trebuie să precizeze mate­ rialul adecvat

	P231
	A se manipula și a se depozita conținutul sub un gaz inert/…
	Lichide	piroforice (secțiunea 2.9)
	1
	…Producătorul/furnizorul precizează lichidul sau gazul adecvat dacă termenul „gaz inert” nu este adecvat.

	
	
	Solide piroforice (secțiunea 2.10)
	1
	

	
	
	Substanțe și amestecuri care, în contact cu apa, emit gaze inflamabile (secțiunea 2.12)
	1, 2, 3
	— dacă substanța sau amestecul reacționează ușor cu umiditatea din aer.
…Producătorul/furnizorul precizează lichidul sau gazul adecvat dacă termenul „gaz inert” nu este adecvat.

	P232
	A se proteja de umiditate.
	Substanțe și amestecuri care, în contact cu apa, emit gaze inflamabile (secțiunea 2.12)
	1, 2, 3
	

	P233
	A se păstra recipientul închis etanș.
	Lichide	inflamabile (secțiunea 2.6)
	1, 2, 3
	— dacă lichidul este volatil și poate genera o atmosferă explozivă

	
	
	Lichide	piroforice (secțiunea 2.9)
	1
	

	
	
	Substanțe solide piroforice (secțiunea 2.10)
	1
	

	
	
	Explozivi	desensibilizați (secțiunea 2.17)
	1, 2, 3, 4
	

	
	
	Toxicitate	acută	prin inhalare (secțiunea 3.1)
	1, 2, 3
	— în cazul în care substanța chimică este volatilă și poate genera o atmosferă periculoasă

	
	
	Toxicitate asupra unui organ țintă specific – expunere unică; iritarea căilor respiratorii (secțiunea 3.8)
	3
	

	
	
	Toxicitate asupra unui organ țintă specific – expunere unică; efecte narcotice (secțiunea 3.8)
	3
	

	P234
	A se păstra numai în ambalajul original.
	Explozivi (secțiunea 2.1)
	Diviziunile 1.1,
1.2, 1.3, 1.4, 1.5
	

	
	
	Substanțe	și	amestecuri autoreactive (secțiunea 2.8)
	Tipurile A, B, C, D, E, F
	

	
	
	Peroxizi organici (secțiunea 2.15)
	Tipurile A, B, C, D, E, F
	

	
	
	Corozive	pentru	metale (secțiunea 2.16)
	1
	

	P235
	A se păstra la rece.
	Lichide	inflamabile (secțiunea 2.6)
	1, 2, 3
	— pentru lichide infla­ mabile categoria 1 și alte lichide inflamabile care sunt volatile și pot genera o atmosferă explozivă

	
	
	Substanțe	și	amestecuri autoreactive (secțiunea 2.8)
	Tipurile A, B, C, D, E, F
	— se poate omite dacă P411 figurează pe etichetă

	
	
	Substanțe și amestecuri care se autoîncălzesc (secțiunea 2.11)
	1, 2
	— se poate omite dacă P413 figurează pe etichetă

	
	
	Peroxizi organici (secțiunea 2.15)
	Tipurile A, B, C, D, E, F
	— se poate omite dacă P411 figurează pe etichetă

	P240
	Legătură la pământ și conexiune echipotențială cu recipientul și cu echipa­ mentul de recepție.
	Explozivi (secțiunea 2.1)
	Diviziunile 1.1,
1.2, 1.3, 1.4, 1.5
	— în cazul în care explozivul este sensibil din punct de vedere electrostatic

	
	
	Lichide	inflamabile (secțiunea 2.6)
	1, 2, 3
	— în cazul în care lichidul este volatil și poate genera o atmosferă explozivă

	
	
	Solide	inflamabile (secțiunea 2.7)
	1, 2
	— în cazul în care solidul este sensibil din punct de vedere electrostatic

	
	
	Substanțe	și	amestecuri autoreactive (secțiunea 2.8)
	Tipurile A, B, C, D, E, F
	— în cazul în care sunt sensibile din punct de vedere electrostatic și au capacitatea de a genera o atmosferă explozivă

	
	
	Peroxizi organici (secțiunea 2.15)
	
	

	P241
	Utilizați echipamente [electrice/de ventilare/de
iluminat/…]	antidefla­ grante.
	Lichide	inflamabile (secțiunea 2.6)
	1, 2, 3
	· în cazul în care lichidul este volatil și poate genera o atmosferă explozivă
· textul între paranteze pătrate poate fi utilizat pentru a preciza tipul specific de echipamente electrice, de ventilare sau de iluminat sau de alte echipamente, dacă este necesar și după caz.

	
	
	Solide	inflamabile (secțiunea 2.7)
	1, 2
	· dacă se pot forma nori de praf.
· textul între paranteze pătrate poate fi utilizat pentru a preciza tipul specific de echipamente electrice, de ventilare, de iluminat sau alte echipamente, dacă este necesar și după caz.

	P242
	Nu utilizați unelte care produc scântei.
	Lichide	inflamabile (secțiunea 2.6)
	1, 2, 3
	— în cazul în care lichidul este volatil și poate genera o atmosferă explozivă și dacă energia minimă de aprindere este foarte scăzută. (Această cerință se aplică substanțelor și ameste­ curilor cu energie de aprindere < 0,1 mJ, de exemplu disulfura de carbon).

	P243
	Luați măsuri de precauție împotriva descărcărilor electrostatice.
	Lichide	inflamabile (secțiunea 2.6)
	1, 2, 3
	— în cazul în care lichidul este volatil și poate genera o atmosferă explozivă.

	P244
	Feriți valvele și racordurile de ulei și grăsime.
	Gaze oxidante (secțiunea 2.4)
	
1
	

	P250
	A nu supune la abraziuni/ șocuri/frecare/…
	Explozivi (secțiunea 2.1)
	Explozivi instabili și divi­ ziunile 1.1, 1.2,
1.3, 1.4, 1.5
	— în cazul în care explozivul este sensibil la acțiuni mecanice
…Producătorul/furnizorul precizează	condițiile	de manipulare aplicabile.

	
P251
	Nu perforați sau ardeți, chiar și după utilizare.
	Aerosoli (secțiunea 2.3)
	1, 2, 3
	

	P260
	Nu inspirați praful/fumul/ gazul/ceața/vaporii/spray-ul.
	Toxicitate	acută	prin inhalare (secțiunea 3.1)
	
1, 2
	
Producătorul/furnizorul să precizeze condițiile aplica­ bile.

	
	
	Toxicitate asupra unui organ țintă specific – o singură expunere (secțiunea 3.8)
	1, 2
	

	
	
	Toxicitate asupra unui organ țintă specific – expunere	repetată (secțiunea 3.9)
	1, 2
	

	
	
	Corodarea pielii (secțiunea 3.2)
	1A, 1B, 1C
	· Menționați să nu se inspire praful sau ceața.
· dacă se pot forma particule inhalabile de praf sau ceață în timpul utilizării.

	
	
	Toxicitate pentru repro­ ducere – efecte asupra alăptării sau prin inter­ mediul alăptării (secțiunea 3.7)
	Categorie
suplimentară
	

	P261
	Evitați să inspirați praful/ fumul/gazul/ceața/vaporii/ spray-ul.
	Toxicitate acută – inhalare (secțiunea 3.1)
	3, 4
	— se poate omite dacă P260 figurează pe etichetă
Producătorul/furnizorul precizează condițiile aplica­ bile.

	
	
	Sensibilizare	respiratorie (secțiunea 3.4)
	1, 1A, 1B
	

	
	
	Sensibilizarea	pielii (secțiunea 3.4)
	1, 1A, 1B
	

	
	
	Toxicitate asupra unui organ țintă specific – expunere unică; iritarea căilor	respiratorii (secțiunea 3.8)
	3
	

	
	
	Toxicitate asupra unui organ țintă specific – expunere unică; efecte narcotice (secțiunea 3.8)
	3
	

	P262
	Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcă­ mintea.
	Toxicitate acută dermică (secțiunea 3.1)
	1, 2
	

	P263
	Evitați contactul în timpul sarcinii și alăptării.
	Toxicitate pentru repro­ ducere – efecte asupra alăptării sau prin inter­ mediul alăptării (secțiunea 3.7)
	Categorie supli­ mentară
	

	P264
	Spălați … bine după utilizare.
	Toxicitate	acută	orală (secțiunea 3.1)
	1, 2, 3, 4
	Producătorul/furnizorul trebuie să precizeze părțile corpului care trebuie spălate după utilizare.

	
	
	Toxicitate acută dermică (secțiunea 3.1)
	1, 2
	

	
	
	Corodarea pielii (secțiunea 3.2)
	1A, 1B, 1C
	

	
	
	Iritarea	pielii	(secțiunea 3.2)
	2
	

	
	
	Iritarea ochilor (secțiunea 3.3)
	2
	

	
	
	Toxicitate pentru repro­ ducere – efecte asupra alăptării sau prin inter­ mediul alăptării (secțiunea 3.7)
	Categorie
suplimentară
	

	
	
	Toxicitate asupra unui organ țintă specific – o singură expunere (secțiunea 3.8)
	1, 2
	

	
	
	Toxicitate asupra unui organ ţintă specific – expunere	repetată (secțiunea 3.9)
	1
	

	P270
	A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului.
	Toxicitate	acută	orală (secțiunea 3.1)
	1, 2, 3, 4
	

	
	
	Toxicitate acută dermică (secțiunea 3.1)
	1, 2
	

	
	
	Toxicitate pentru repro­ ducere – efecte asupra alăptării sau prin inter­ mediul alăptării (secțiunea 3.7)
	Categorie
suplimentară
	

	
	
	Toxicitate asupra unui organ țintă specific – o singură expunere (secțiunea 3.8)
	1, 2
	

	
	
	Toxicitate asupra unui organ țintă specific – expunere	repetată (secțiunea 3.9)
	1
	

	P271
	A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate.
	Toxicitate	acută	prin inhalare (secțiunea 3.1)
	1, 2, 3, 4
	

	
	
	Toxicitate asupra unui organ țintă specific – o singură expunere; iritarea căilor respiratorii (secțiunea 3.8)
	3
	

	
	
	Toxicitate asupra unui organ țintă specific – o singură expunere; narcoză (secțiunea 3.8)
	3
	

	P272
	Nu scoateți îmbrăcămintea de lucru contaminată în afara locului de muncă.
	Sensibilizare	a	pielii (secțiunea 3.4)
	1, 1A, 1B
	

	P273
	Evitați	dispersarea	în mediu.
	Periculos pentru mediul acvatic – pericol acut pentru mediul acvatic (secțiunea 4.1)
	1
	— dacă	nu	corespunde utilizării prevăzute.

	
	
	Periculos pentru mediul acvatic –  pericol pe termen lung pentru mediul acvatic (secțiunea 4.1)
	1, 2, 3, 4
	

	P280
	Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echi­ pament de protecție a feței/protecție a auzului/…
	Explozivi (secțiunea 2.1)
	Exploziv instabil și diviziunile 1.1, 1.2, 1.3, 1.4,
1.5
	Producătorul/furnizorul trebuie să precizeze tipul de echipament	individual	de protecție adecvat.

	
	
	Gaze inflamabile (secțiunea 2.2)
	Gaz piroforic
	

	
	
	Lichide	inflamabile (secțiunea 2.6)
	1, 2, 3
	

	
	
	Substanțe solide inflamabile (secțiunea 2.7)
	1, 2
	

	
	
	Substanțe	și	amestecuri autoreactive (secțiunea 2.8)
	Tipurile A, B, C, D, E, F
	

	
	
	Lichide	piroforice (secțiunea 2.9)
	1
	

	
	
	Substanțe solide piroforice (secțiunea 2.10)
	1
	

	
	
	Substanțe și amestecuri care se autoîncălzesc (secțiunea 2.11)
	1, 2
	

	Codul (1)
	Fraze de precauție cu caracter preventiv (2)
	Clasa de pericol (3)
	Categoria de pericol (4)
	Condiții de utilizare (5)

	
	
	Substanțe și amestecuri care, în contact cu apa, emit gaze inflamabile (secțiunea 2.12)
	1, 2, 3
	

	
	
	Lichide oxidante (secțiunea 2.13)
	1, 2, 3
	

	
	
	Substanțe solide oxidante (secțiunea 2.14)
	1, 2, 3
	

	
	
	Peroxizi organici (secțiunea 2.15)
	Tipurile A, B, C, D, E, F
	

	
	
	Explozivi	desensibilizați (secțiunea 2.17)
	1, 2, 3, 4
	

	
	
	Toxicitate acută – dermică (secțiunea 3.1)
	1, 2, 3, 4
	— A se specifica mănușile/ îmbrăcămintea	de protecție.
Producătorul/furnizorul poate preciza mai în detaliu tipul de echipament, acolo unde este cazul.

	
	
	Corodarea pielii (secțiunea 3.2)
	1A, 1B, 1C
	— A se specifica mănușile/ îmbrăcămintea	de protecție și echipa­ mentele de protecție pentru ochi/față.
Producătorul/furnizorul poate preciza mai în detaliu tipul de echipament, acolo unde este cazul.

	
	
	Iritarea	pielii	(secțiunea 3.2)
	2
	— A se specifica mănușile de protecție.
Producătorul/furnizorul poate preciza mai în detaliu tipul de echipament, acolo unde este cazul.

	
	
	Sensibilizarea	pielii (secțiunea 3.4)
	1, 1A, 1B
	

	
	
	Lezarea gravă a ochilor (secțiunea 3.3)
	1
	— A se specifica echipa­ mentul de protecție a ochilor/feței.
Producătorul/furnizorul poate preciza mai în detaliu tipul de echipament, acolo unde este cazul.

	
	
	Iritarea ochilor (secțiunea 3.3)
	2
	

	
	
	Mutagenitatea	celulelor embrionare (secțiunea 3.5)
	1A, 1B, 2
	Producătorul/furnizorul trebuie să precizeze tipul corespunzător de echipament individual de protecție.

	
	
	Cancerigenitate	(secțiunea 3.6)
	1A, 1B, 2
	

	
	
	Toxicitate	pentru	repro­ ducere (secțiunea 3.7)
	1A, 1B, 2
	

	P282
	Purtați mănuși izolante împotriva frigului și echi­ pament de protecție a feței sau a ochilor.
	

Gaze	sub	presiune (secțiunea 2.5)
	
Gaz lichefiat răcit
	

	P283
	Purtați	îmbrăcăminte rezistentă la foc sau ignifugă.
	Lichide oxidante (secțiunea 2.13)
	1
	

	
	
	Solide oxidante (secțiunea 2.14)
	1
	

	P284
	[În cazul în care ventilarea este necorespunzătoare] purtați echipament de protecție respiratorie.
	Toxicitate acută – inhalare (secțiunea 3.1)
	1, 2
	— textul între paranteze pătrate se poate utiliza dacă există informații suplimentare furnizate împreună cu substanța chimică la punctul de utilizare, care explică ce tip de ventilare este adecvat pentru utilizarea în condiții de siguranță.
Producătorul/furnizorul precizează echipamentul.

	
	
	Sensibilizare	respiratorie (secțiunea 3.4)
	1, 1A, 1B
	

	

P231 + P232
	A se manipula și a se depozita conținutul sub un gaz inert/…
A se proteja de umiditate.
	Lichide	piroforice (secțiunea 2.9)
	1
	…Producătorul/furnizorul precizează lichidul sau gazul adecvat dacă termenul „gaz inert” nu este adecvat.

	
	
	Solide piroforice (secțiunea 2.10)
	1
	

	
	
	Substanțe și amestecuri care, în contact cu apa, emit gaze inflamabile (secțiunea 2.12)
	1, 2, 3
	— dacă substanța sau amestecul reacționează ușor cu umiditatea din aer.
…Producătorul/furnizorul precizează lichidul sau gazul adecvat dacă termenul „gaz inert” nu este adecvat.



Tabelul 6.3
Fraze de precauție – Intervenție
	Codul (1)
	Fraze de precauție pentru intervenție (2)
	Clasa de pericol (3)
	Categoria de pericol (4)
	Condiții de utilizare (5)

	P301
	ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE:
	Toxicitate acută – orală (secțiunea 3.1)
	1, 2, 3, 4
	

	
	
	Corodarea pielii (secțiunea 3.2)
	1, 1A, 1B, 1C
	

	
	
	Pericol	prin	aspirare (secțiunea 3.10)
	1
	

	P302
	ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA:
	Lichide	piroforice (secțiunea 2.9)
	1
	

	
	
	Substanțe solide piroforice (secțiunea 2.10)
	1
	

	
	
	Substanțe și amestecuri care, în contact cu apa, emit gaze inflamabile (secțiunea 2.12)
	1, 2
	

	
	
	Toxicitate acută dermică (secțiunea 3.1)
	1, 2, 3, 4
	

	
	
	Iritarea	pielii	(secțiunea 3.2)
	2
	

	
	
	Sensibilizarea	pielii (secțiunea 3.4)
	1, 1A, 1B
	

	P303
	ÎN CAZ DE CONTACT
CU PIELEA (sau părul):
	Lichide	inflamabile (secțiunea 2.6)
	1, 2, 3
	

	
	
	Corodarea pielii (secțiunea 3.2)
	1A, 1B, 1C
	

	P304
	ÎN CAZ DE INHALARE:
	Toxicitate acută la inhalare (secțiunea 3.1)
	1, 2, 3, 4
	

	
	
	Coroziunea pielii (secțiunea 3.2)
	1A, 1B, 1C
	

	
	
	Sensibilizare	respiratorie (secțiunea 3.4)
	1, 1A, 1B
	

	
	
	Toxicitate asupra unui organ țintă specific – expunere unică; iritarea căilor respiratorii (secțiunea 3.8)
	3
	

	
	
	Toxicitate asupra unui organ țintă specific – expunere unică; narcoză (secțiunea 3.8)
	3
	

	P305
	ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII:
	Corodarea pielii (secțiunea 3.2)
	1A, 1B, 1C
	

	
	
	Lezarea gravă a ochilor/ Iritarea gravă a ochilor (secțiunea 3.3)
	1
	

	
	
	Iritarea ochilor (secțiunea 3.3)
	2
	

	P306
	ÎN CAZ DE CONTACT CU ÎMBRĂCĂMINTEA:
	Lichide oxidante (secțiunea 2.13)
	1
	

	
	
	Solide oxidante (secțiunea 2.14)
	1
	

	P308
	În caz de expunere sau de posibilă expunere:
	Mutagenicitatea	celulelor embrionare (secțiunea 3.5)
	1A, 1B, 2
	

	
	
	Cancerigenitate	(secțiunea 3.6)
	1A, 1B, 2
	

	
	
	Toxicitate	pentru	repro­ ducere (secțiunea 3.7)
	1A, 1B, 2
	

	
	
	Toxicitate pentru repro­ ducere — efecte asupra alăptării sau prin inter­ mediul alăptării (secțiunea 3.7)
	Categorie
suplimentară
	

	
	
	Toxicitate asupra unui organ țintă specific — expunere unică (secţiunea 3.8)
	1, 2
	

	P310
	Sunați	imediat	la		un CENTRU		DE
INFORMARE	TOXICO­
LOGICĂ/un medic/…
	Toxicitate acută — orală (secțiunea 3.1)
	1, 2, 3
	…Producătorul/furnizorul precizează sursa adecvată de informații medicale în caz de urgență.

	
	
	Toxicitate acută — dermică (secțiunea 3.1)
	1, 2
	

	
	
	Toxicitate acută — inhalare (secțiunea 3.1)
	1, 2
	

	
	
	Corodarea pielii (secțiunea 3.2)
	1A, 1B, 1C
	

	
	
	Lezarea gravă a ochilor/ iritarea ochilor (secțiunea 3.3)
	1
	

	
	
	Pericol	prin	aspirare (secțiunea 3.10)
	1
	

	P311
	Sunați la un CENTRU DE INFORMARE	TOXICO­
LOGICĂ/un medic/…
	Toxicitate acută — inhalare (secțiunea 3.1)
	3
	…Producătorul/furnizorul precizează sursa adecvată de informații medicale în caz de urgență.

	
	
	Sensibilizare	respiratorie (secțiunea 3.4)
	1, 1A, 1B
	

	
	
	Toxicitate asupra unui organ țintă specific — expunere unică (secțiunea 3.8)
	1, 2
	

	P312
	Sunați la un CENTRU DE INFORMARE	TOXICO­
LOGICĂ/un medic/… dacă nu vă simțiți bine.
	Toxicitate acută – orală (secțiunea 3.1)
	4
	…Producătorul/furnizorul precizează sursa adecvată de informații medicale în caz de urgență.

	
	
	Toxicitate acută – dermică (secțiunea 3.1)
	3, 4
	

	
	
	Toxicitate acută – inhalare (secțiunea 3.1)
	4
	

	
	
	Toxicitate asupra unui organ țintă specific – expunere unică; iritarea căilor	respiratorii (secțiunea 3.8)
	3
	

	
	
	Toxicitate asupra unui organ țintă specific – expunere unică; efecte narcotice (secțiunea 3.8)
	3
	

	P313
	Consultați medicul.
	Iritarea	pielii	(secțiunea 3.2)
	2, 3
	

	
	
	Iritarea ochilor (secțiunea 3.3)
	2
	

	
	
	Sensibilizare	a	pielii (secțiunea 3.4)
	1, 1A, 1B
	

	
	
	Mutagenicitatea	celulelor embrionare (secțiunea 3.5)
	1A, 1B, 2
	

	
	
	Carcinogenicitate (secțiunea 3.6)
	1A, 1B, 2
	

	
	
	Toxicitate	pentru	repro­ ducere (secțiunea 3.7)
	1A, 1B, 2
	

	
	
	Toxicitate pentru repro­ ducere – efecte asupra sau prin intermediul alăptării (secțiunea 3.7)
	Categorie
suplimentară
	

	P314
	Consultați medicul, dacă nu vă simțiți bine.
	Toxicitate asupra unui organ țintă specific – expunere	repetată (secțiunea 3.9)
	1, 2
	

	P315
	Consultați imediat medicul.
	Gaze	sub	presiune (secțiunea 2.5)
	Gaz lichefiat răcit
	

	P320
	Un tratament specific este urgent (a se vedea … de pe această etichetă).
	Toxicitate acută – inhalare (secțiunea 3.1)
	1, 2
	— Dacă este necesară administrarea imediată a unui antidot.
… Trimitere la instrucțiunile suplimentare de prim ajutor.

	P321
	Tratament specific (a se vedea … de pe această etichetă).
	Toxicitate acută – orală (secțiunea 3.1)
	1, 2, 3
	— Dacă este necesară administrarea imediată a unui antidot.
… Trimitere la instrucțiunile suplimentare de prim ajutor.

	
	
	Toxicitate acută, dermică (secțiunea 3.1)
	1, 2, 3, 4
	— dacă sunt recomandate măsuri	imediate precum utilizarea unui produs specific de curățare.
… Trimitere la instrucțiunile suplimentare de prim ajutor.

	
	
	Toxicitate acută – inhalare (secțiunea 3.1)
	3
	— dacă sunt necesare măsuri	specifice imediate.
… Trimitere la instrucțiunile suplimentare de prim ajutor.

	
	
	Corodarea pielii (secțiunea 3.2)
	1, 1A, 1B, 1C
	… Trimitere la instrucțiunile suplimentare de prim ajutor.
Producătorul/furnizorul poate indica un agent de curățare dacă este cazul.

	
	
	Iritarea	pielii	(secțiunea 3.2)
	2
	

	
	
	Sensibilizarea	pielii (secțiunea 3.4)
	1, 1A, 1B
	

	
	
	Toxicitate asupra unui organ țintă specific – expunere unică (secțiunea 3.8)
	1
	— dacă	sunt	necesare măsuri imediate.
… Trimitere la instrucțiunile suplimentare de prim ajutor.

	P330
	Clătiți gura.
	Toxicitate	acută	orală (secțiunea 3.1)
	1, 2, 3, 4
	

	
	
	Corodarea pielii (secțiunea 3.2)
	1A, 1B, 1C
	

	P331
	NU provocați voma.
	Corodarea pielii (secțiunea 3.2)
	1A, 1B, 1C
	

	
	
	Pericol	prin	aspirare (secțiunea 3.10)
	1
	

	P332
	În caz de iritare a pielii:
	Iritarea	pielii	(secțiunea 3.2)
	2
	se poate omite dacă codul P333 figurează pe etichetă.

	P333
	În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată:
	Sensibilizare	a	pielii (secțiunea 3.4)
	1, 1A, 1B
	

	P334
	Introduceți în apă rece [sau acoperiți cu o compresă umedă].
	Lichide	piroforice (secțiunea 2.9)
	1
	— textul între paranteze pătrate trebuie să fie folosit pentru lichide și solide piroforice

	
	
	Solide piroforice (secțiunea 2.10)
	1
	

	
	
	Substanțe și amestecuri care, în contact cu apa, emit gaze inflamabile (secțiunea 2.12)
	1, 2
	A  se  folosi  doar textul
„introduceți în apă rece”. Textul între paranteze pătrate nu trebuie să fie folosit.

	P335
	Îndepărtați	particulele depuse pe piele.
	Solide piroforice (secțiunea 2.10)
	1
	

	
	
	Substanțe și amestecuri care, în contact cu apa, emit gaze inflamabile (secțiunea 2.12)
	1, 2
	

	P336
	Dezghețați părțile degerate cu apă călduță. Nu frecați zona afectată.
	Gaze	sub	presiune (secțiunea 2.5)
	Gaz lichefiat răcit
	

	P337
	Dacă	iritarea	ochilor persistă:
	Iritarea ochilor (secțiunea 3.3)
	2
	

	P338
	Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.
	Corodarea pielii (secțiunea 3.2)
	1A, 1B, 1C
	

	
	
	Lezarea gravă a ochilor/ iritarea ochilor (secțiunea 3.3)
	1
	

	
	
	Iritarea ochilor (secțiunea 3.3)
	2
	

	P340
	Transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație.
	Toxicitate acută — inhalare (secțiunea 3.1)
	1, 2, 3, 4
	

	
	
	Corodarea pielii (secțiunea 3.2)
	1A, 1B, 1C
	

	
	
	Sensibilizare	respiratorie (secțiunea 3.4)
	1, 1A, 1B
	

	
	
	Toxicitate asupra unui organ țintă specific — expunere unică; iritarea căilor respiratorii (secțiunea 3.8)
	3
	

	
	
	Toxicitate asupra unui organ țintă specific — expunere unică; narcoză (secțiunea 3.8)
	3
	

	P342
	În caz de simptome respira­ torii:
	Sensibilizare	respiratorie (secțiunea 3.4)
	1, 1A, 1B
	

	P351
	Clătiți cu atenție cu apă, timp de mai multe minute.
	Corodarea pielii (secțiunea 3.2)
	1A, 1B, 1C
	

	
	
	Lezarea gravă a ochilor/ iritarea ochilor (secțiunea 3.3)
	1
	

	
	
	Iritarea ochilor (secțiunea 3.3)
	2
	

	P352
	Spălați cu multă apă/…
	Toxicitate acută — dermică (secțiunea 3.1)
	1, 2, 3, 4
	…Producătorul/furnizorul poate specifica un agent de curățare dacă este cazul, sau poate recomanda un agent alternativ	în	cazuri excepționale în care apa este în mod clar nepotrivită.

	
	
	Iritarea	pielii	(secțiunea 3.2)
	2
	

	
	
	Sensibilizarea	pielii (secțiunea 3.4)
	1, 1A, 1B
	

	P353
	Clătiți pielea cu apă [sau faceți duș].
	Lichide	inflamabile (secțiunea 2.6)
	1, 2, 3
	— textul între paranteze pătrate trebuie să fie inclus		atunci			când producătorul/furnizorul consideră că acest lucru este	adecvat		pentru substanța		chimică respectivă.

	
	
	Corodarea pielii (secțiunea 3.2)
	1, 1A, 1B, 1C
	

	P360
	Clătiți imediat îmbrăcă­ mintea contaminată și pielea cu multă apă, înainte de scoaterea îmbrăcămintei.
	Lichide oxidante (secțiunea 2.13)
	1
	

	
	
	Solide oxidante (secțiunea 2.14)
	1
	

	P361
	Scoateți	imediat	toată îmbrăcămintea contaminată.
	Lichide	inflamabile (secțiunea 2.6)
	1, 2, 3
	

	
	
	Toxicitate acută — dermică (secțiunea 3.1)
	1, 2, 3
	

	
	
	Corodarea pielii (secțiunea 3.2)
	1A, 1B, 1C
	

	P362
	Scoateți	îmbrăcămintea contaminată.
	Toxicitate acută, dermică (secțiunea 3.1)
	4
	

	
	
	Iritarea	pielii	(secțiunea 3.2)
	2
	

	
	
	Sensibilizarea	pielii (secțiunea 3.4)
	1, 1A, 1B
	

	P363
	Spălați	îmbrăcămintea contaminată înainte de reutilizare.
	Corodarea pielii (secțiunea 3.2)
	1A, 1B, 1C
	

	P364
	Și spălați înainte de reuti­ lizare.
	Toxicitate acută, dermică (secțiunea 3.1)
	1, 2, 3, 4
	

	
	
	Iritarea	pielii	(secțiunea 3.2)
	2
	

	
	
	Sensibilizarea	pielii (secțiunea 3.4)
	1, 1A, 1B
	

	P370
	În caz de incendiu:
	Explozivi (secțiunea 2.1)
	Explozivi instabili și diviziunile 1.1,
1.2, 1.3, 1.4, 1.5
	

	
	
	Gaze oxidante (secțiunea 2.4)
	1
	

	
	
	Lichide	inflamabile (secțiunea 2.6)
	1, 2, 3
	

	
	
	Substanțe solide inflamabile (secțiunea 2.7)
	1, 2
	

	
	
	Substanțe	și	amestecuri autoreactive (secțiunea 2.8)
	Tipurile A, B, C, D, E, F
	

	
	
	Lichide	piroforice (secțiunea 2.9)
	1
	

	
	
	Substanțe solide piroforice (secţiunea 2.10)
	1
	

	
	
	Substanțe și amestecuri care, în contact cu apa, emit gaze inflamabile (secțiunea 2.12)
	1, 2, 3
	

	
	
	Lichide oxidante (secțiunea 2.13)
	1, 2, 3
	

	
	
	Substanțe solide oxidante (secțiunea 2.14)
	1, 2, 3
	

	
	
	Peroxizi organici (secțiunea 2.15)
	Tipurile A, B, C, D, E, F
	

	
	
	Explozivi	desensibilizați (secțiunea 2.17)
	1, 2, 3
	

	P371
	În caz de incendiu de proporții și de cantități mari:
	Lichide oxidante (secțiunea 2.13)
	1
	

	
	
	Substanțe solide oxidante (secțiunea 2.14)
	1
	

	
	
	Explozivi	desensibilizați (secțiunea 2.17)
	4
	

	P372
	Risc de explozie.
	Explozivi (secțiunea 2.1)
	Explozivi instabili și diviziunile 1.1,
1.2, 1.3 și 1.5
	

	
	
	
	Diviziunea 1.4
	— cu excepția explozivilor din diviziunea 1.4 (grupul de compatibi­ litate S) ambalați pentru transport.

	
	
	Substanțe	și	amestecuri autoreactive (secțiunea 2.8)
	Tipul A
	

	
	
	Peroxizi organici (secțiunea 2.15)
	Tipul A
	

	P373
	NU încercați să stingeți incendiul atunci când focul a ajuns la explozivi.
	Explozivi (secțiunea 2.1)
	Explozivi instabili și diviziunile 1.1,
1.2, 1.3, 1.5
	

	
	
	
	Diviziunea 1.4
	— cu excepția explozivilor din diviziunea 1.4 (grupul de compatibi­ litate S) ambalați pentru transport.

	
	
	Substanțe	și	amestecuri autoreactive (secțiunea 2.8)
	Tipul A
	

	
	
	Peroxizi organici (secțiunea 2.15)
	Tipul A
	

	P375
	A se stinge incendiul de la distanță din cauza peri­ colului de explozie.
	Explozivi (secțiunea 2.1)
	Diviziunea 1.4
	— pentru explozivii din diviziunea 1.4 (grupul de compatibilitate S) ambalați pentru trans­ port.

	
	
	Substanțe	și	amestecuri autoreactive (secțiunea 2.8)
	Tip B
	

	
	
	Lichide oxidante (secțiunea 2.13)
	1
	

	
	
	Substanțe solide oxidante (secțiunea 2.14)
	1
	

	
	
	Peroxizi organici (secțiunea 2.15)
	Tip B
	

	
	
	Explozivi	desensibilizați (secțiunea 2.17)
	1, 2, 3, 4
	

	P376
	Opriți scurgerea, dacă acest lucru se poate face în
siguranță.
	Gaze oxidante (secțiunea 2.4)
	1
	

	P377
	Incendiu cu scurgeri de gaze: A nu se încerca stingerea dacă scurgerea nu poate fi oprită în
siguranță.
	Gaze inflamabile (secțiunea 2.2)
	1A, 1B, 2
	

	P378
	Utilizați … pentru stingere.
	Lichide	inflamabile (secțiunea 2.6)
	1, 2, 3
	— dacă	prezența	apei mărește riscul
…Producătorul/furnizorul precizează	mijloacele adecvate

	
	
	Solide	inflamabile (secțiunea 2.7)
	1, 2
	

	
	
	Substanțe	și	amestecuri autoreactive (secțiunea 2.8)
	Tipurile B, C, D, E, F
	

	
	
	Lichide	piroforice (secțiunea 2.9)
	1
	

	
	
	Solide piroforice (secțiunea 2.10)
	1
	

	
	
	Substanțe și amestecuri care, în contact cu apa, emit gaze inflamabile (secțiunea 2.12)
	1, 2, 3
	

	
	
	Lichide oxidante (secțiunea 2.13)
	1, 2, 3
	

	
	
	Solide oxidante (secțiunea 2.14)
	1, 2, 3
	

	
	
	Peroxizi organici (secțiunea 2.15)
	Tipurile B, C, D, E, F
	

	P380
	A se evacua zona.
	Explozivi (secțiunea 2.1)
	Explozivi instabili și Diviziunile 1.1,
1.2, 1.3, 1.4, 1.5
	

	
	
	Substanțe	și	amestecuri autoreactive (secțiunea 2.8)
	Tipurile A, B
	

	
	
	Lichide oxidante (secțiunea 2.13)
	1
	

	
	
	Substanțe solide oxidante (secțiunea 2.14)
	1
	

	
	
	Peroxizi organici (secțiunea 2.15)
	Tipurile A, B
	

	
	
	Explozivi	desensibilizați (secțiunea 2.17)
	1, 2, 3, 4
	

	P381
	În caz de scurgeri, eliminați toate sursele de aprindere
	Gaze inflamabile (secțiunea 2.2)
	1A, 1B, 2
	

	P390
	Absorbiți scurgerile de produs, pentru a nu afecta materialele din apropiere.
	Coroziv	pentru	metale (secțiunea 2.16)
	1
	

	P391
	Colectați	scurgerile	de produs.
	Periculos pentru mediul acvatic – pericol acut pentru mediul acvatic (secțiunea 4.1)
	1
	

	
	
	Periculos pentru mediul acvatic – pericol pe termen lung pentru mediul acvatic (secțiunea 4.1)
	1, 2
	

	P301
+ P310
	ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE:
sunați	imediat	la		un CENTRU		DE
INFORMARE	TOXICO­
LOGICĂ/un medic/…
	Toxicitate acută — orală (secțiunea 3.1)
	1, 2, 3
	…Producătorul/furnizorul precizează sursa adecvată de informații medicale în caz de urgență.

	
	
	Pericol	prin	aspirare (secțiunea 3.10)
	1
	

	P301
+ P312
	ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE:
Sunați la un CENTRU DE INFORMARE	TOXICO­
LOGICĂ/un medic/… dacă nu vă simțiți bine.
	Toxicitate	acută	orală (secțiunea 3.1)
	4
	… Producătorul/furnizorul trebuie să precizeze sursa adecvată de informații medicale în caz de urgență.

	P302 + P334
	ÎN CAZ DE CONTACT
CU PIELEA: Introduceți în apă rece sau acoperiți cu o compresă umedă.
	Lichide	piroforice (secțiunea 2.9)
	1
	

	P302
+ P352
	ÎN CAZ DE CONTACT
CU PIELEA: spălați cu multă apă/…
	Toxicitate acută — dermică (secțiunea 3.1)
	1, 2, 3, 4
	…Producătorul/furnizorul poate specifica un agent de curățare dacă este cazul, sau poate recomanda un agent alternativ	în	cazuri excepționale în care apa este în mod clar nepotrivită.

	
	
	Iritarea	pielii	(secțiunea 3.2)
	2
	

	
	
	Sensibilizarea	pielii (secțiunea 3.4)
	1, 1A, 1B
	

	P304
+ P340
	ÎN CAZ DE INHALARE:
transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație.
	Toxicitate acută — inhalare (secțiunea 3.1)
	1, 2, 3, 4
	

	
	
	Corodarea pielii (secțiunea 3.2)
	1A, 1B, 1C
	

	
	
	Sensibilizare	respiratorie (secțiunea 3.4)
	1, 1A, 1B
	

	
	
	Toxicitate asupra unui organ ţintă specific — expunere unică; iritarea căilor respiratorii (secțiunea 3.8)
	3
	

	
	
	Toxicitate asupra unui organ țintă specific — expunere unică; narcoză (secțiunea 3.8)
	3
	

	P306
+ P360
	ÎN CAZ DE CONTACT CU  ÎMBRĂCĂMINTEA:
clătiți imediat îmbrăcă­ mintea contaminată și pielea cu multă apă, înainte de scoaterea îmbrăcămintei.
	Lichide oxidante (secțiunea 2.13)
	1
	

	
	
	Solide oxidante (secțiunea 2.14)
	1
	

	P308
+ P311
	ÎN CAZ de expunere sau de posibilă expunere: sunați la un CENTRU DE INFORMARE  TOXICO­
LOGICĂ/un medic/…
	Toxicitate asupra unui organ țintă specific — expunere	unică (secțiunea 3.8)
	1, 2
	…Producătorul/furnizorul precizează sursa adecvată de informații medicale în caz de urgență.

	P308
+ P313
	ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: consultați medicul.
	Mutagenitatea	celulelor embrionare (secțiunea 3.5)
	1A, 1B, 2
	

	
	
	Cancerigenitate	(secțiunea 3.6)
	1A, 1B, 2
	

	
	
	Toxicitate	pentru	repro­ ducere (secțiunea 3.7)
	1A, 1B, 2
	

	
	
	Toxicitate pentru repro­ ducere – efecte asupra alăptării sau prin inter­ mediul alăptării (secțiunea 3.7)
	Categorie
suplimentară
	

	P332 + P313
	În caz de iritare a pielii: consultați medicul.
	Iritarea	pielii	(secțiunea 3.2)
	2
	— se poate omite dacă P333 + P313 figurează pe etichetă.

	P333
+ P313
	În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată: consultați medicul.
	Sensibilizare	a	pielii (secțiunea 3.4)
	1, 1A, 1B
	

	P336 + P315
	Dezghețați părțile degerate cu apă călduță. Nu frecați zona afectată. Consultați imediat medicul.
	Gaze	sub	presiune (secțiunea 2.5)
	Gaz lichefiat răcit
	

	P337
+ P313
	Dacă	iritarea	ochilor persistă: consultați medicul.
	Iritarea ochilor (secțiunea 3.3)
	2
	

	P342
+ P311
	În caz de simptome respira­ torii: sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXI­
COLOGICĂ/un medic/…
	Sensibilizare	respiratorie (secțiunea 3.4)
	1, 1A, 1B
	…Producătorul/furnizorul precizează sursa adecvată de informații medicale în caz de urgență.

	P361
+ P364
	Scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată și spălați-o înainte de
reutilizare.
	Toxicitate acută, dermică (secțiunea 3.1)
	1, 2, 3
	

	P362
+ P364
	Scoateți îmbrăcămintea contaminată și spălați-o înainte de reutilizare.
	Toxicitate acută, dermică (secțiunea 3.1)
	4
	

	
	
	Iritarea	pielii	(secțiunea 3.2)
	2
	

	
	
	Sensibilizarea	pielii (secțiunea 3.4)
	1, 1A, 1B
	

	P370
+ P376
	În caz de incendiu: opriți scurgerea, dacă acest lucru se poate face în siguranță.
	Gaze oxidante (secțiunea 2.4)
	1
	

	P370 + P378
	În caz de incendiu: Utilizați
… pentru stingere.
	Lichide	inflamabile (secțiunea 2.6)
	1, 2, 3
	— dacă	apa	agravează riscul.

…Producătorul/furnizorul precizează mijloacele
adecvate.

	
	
	Solide	inflamabile (secțiunea 2.7)
	1, 2
	

	
	
	Substanțe	și	amestecuri autoreactive (secțiunea 2.8)
	Tipurile C, D, E, F
	

	
	
	Lichide	piroforice (secțiunea 2.9)
	1
	

	
	
	Solide piroforice (secțiunea 2.10)
	1
	

	
	
	Substanțe și amestecuri care, în contact cu apa, emit gaze inflamabile (secțiunea 2.12)
	1, 2, 3
	

	
	
	Lichide oxidante (secțiunea 2.13)
	1, 2, 3
	

	
	
	Solide oxidante (secțiunea 2.14)
	1, 2, 3
	

	
	
	Peroxizi organici (secțiunea 2.15)
	Tipurile C, D, E, F
	

	P301
+ P330
+ P331
	ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE:
Clătiți gura. NU provocați voma.
	Corodarea pielii (secțiunea 3.2)
	1, 1A, 1B, 1C
	

	P302
+ P335
+ P334
	ÎN CAZ DE CONTACT
CU PIELEA: Îndepărtați particulele depuse pe piele. Introduceți în apă rece [sau acoperiți cu o compresă umedă].
	Solide piroforice (secțiunea 2.10)
	1
	— textul între paranteze pătrate trebuie să fie folosit pentru solide piroforice

	
	
	Substanțe și amestecuri care, în contact cu apa, emit gaze inflamabile (secțiunea 2.12)
	1, 2
	— a se folosi doar textul
„Introduceți în apă rece”. Textul între paranteze pătrate nu trebuie să fie folosit.

	P303
+ P361
+ P353
	ÎN CAZ DE CONTACT
CU PIELEA (sau cu părul): Scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiți pielea cu apă [sau faceți duș].
	Lichide	inflamabile (secțiunea 2.6)
	1, 2, 3
	— textul între paranteze pătrate trebuie să fie inclus		atunci			când producătorul/furnizorul consideră că acest lucru este	adecvat		pentru substanța		chimică respectivă.

	
	
	Corodarea pielii (secțiunea 3.2)
	1, 1A, 1B, 1C
	

	P305
+ P351
+ P338
	ÎN CAZ DE CONTACT
CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.
	Corodarea pielii (secțiunea 3.2)
	1, 1A, 1B, 1C
	

	
	
	Lezarea gravă a ochilor/ iritarea ochilor (secțiunea 3.3)
	1
	

	
	
	Iritarea ochilor (secțiunea 3.3)
	2
	

	P370
+ P380
+ P375
	În caz de incendiu: Evacuați zona. Stingeți incendiul de la distanță din cauza pericolului de explozie.
	Explozivi (secțiunea 2.1)
	Diviziunea 1.4
	— pentru explozivii din diviziunea 1.4 (grupul de compatibilitate S) ambalați pentru trans­ port.

	
	
	Explozivi	desensibilizați (secțiunea 2.17)
	1, 2, 3
	

	P371
+ P380
+ P375
	În caz de incendiu de proporții și de cantități mari: Evacuați zona. Stingeți incendiul de la distanță din cauza pericolului de explozie.
	Lichide oxidante (secțiunea 2.13)
	1
	

	
	
	Substanțe solide oxidante (secțiunea 2.14)
	1
	

	
	
	Explozivi	desensibilizați (secțiunea 2.17)
	4
	

	P370
+ P372
+ P380
+ P373
	În caz de incendiu: Risc de explozie. Evacuați zona. NU încercați să stingeți incendiul atunci când focul a ajuns la explozivi.
	Explozivi (secțiunea 2.1)
	Explozivi instabili și diviziunile 1.1,
1.2, 1.3, 1.5
	

	
	
	
	Diviziunea 1.4
	— cu excepția explozivilor din diviziunea 1.4 (grupul de compatibi­ litate S) ambalați pentru transport.

	
	
	Substanțe	și	amestecuri autoreactive (secțiunea 2.8)
	Tipul A
	

	
	
	Peroxizi organici (secțiunea 2.15)
	Tipul A
	

	P370
+ P380
+ P375
+ [P378]
	În caz de incendiu: Evacuați zona. Stingeți incendiul de la distanță din cauza pericolului de explozie. [Utilizați … pentru stingere.]
	Substanțe	și	amestecuri autoreactive (secțiunea 2.8)
	Tipul B
	— textul între paranteze pătrate trebuie să fie folosit dacă apa agravează riscul.

…Producătorul/furnizorul precizează mijloacele
adecvate.

	
	
	Peroxizi organici (secțiunea 2.15)
	Tipul B
	



Tabelul 6.4
Fraze de precauție – Depozitare
	Codul (1)
	Fraze de precauție pentru depozitare (2)
	Clasa de pericol (3)
	Categoria de pericol (4)
	Condiții de utilizare (5)

	P401
	A se depozita în confor­ mitate cu …
	Explozivi (secțiunea 2.1)
	Explozivi instabili și diviziunile 1.1,
1.2, 1.3, 1.4, 1.5
	…	Producătorul/furnizorul trebuie să specifice normele locale/regionale/naționale/ internaționale	aplicabile, după caz.

	
	
	Explozivi	desensibilizați (secțiunea 2.17)
	1, 2, 3, 4
	

	P402
	A se depozita într-un loc uscat.
	Substanțe și amestecuri care, în contact cu apa, emit gaze inflamabile (secțiunea 2.12)
	1, 2, 3
	

	P403
	A se depozita într-un spațiu bine ventilat.
	Gaze inflamabile (secțiunea 2.2)
	1A, 1B, 2
	

	
	
	Gaze oxidante (secțiunea 2.4)
	1
	

	
	
	Gaze	sub	presiune (secțiunea 2.5)
	Gaz comprimat
	

	
	
	
	Gaz lichefiat
	

	
	
	
	Gaz lichefiat răcit
	

	
	
	
	Gaz dizolvat
	

	
	
	Lichide	inflamabile (secțiunea 2.6)
	1, 2, 3
	— pentru lichide infla­ mabile din categoria 1 și alte lichide infla­ mabile care sunt volatile și pot genera o atmosferă explozivă.

	
	
	Substanțe	și	amestecuri autoreactive (secțiunea 2.8)
	Tipurile A, B, C, D, E, F
	— cu excepția substanțelor și amestecurilor auto­ reactive controlate prin temperatură sau a pero­ xizilor organici întrucât în cazul acestora poate avea loc condensarea și, în	consecință, înghețarea.

	
	
	Peroxizi organici (secțiunea 2.15)
	
	

	
	
	Toxicitate	acută	prin inhalare (secțiunea 3.1)
	1, 2, 3
	— dacă substanța sau amestecul sunt volatile și pot genera o atmosferă periculoasă.

	
	
	Toxicitate asupra unui organ țintă specific – expunere unică; iritarea căilor respiratorii (secțiunea 3.8)
	3
	

	
	
	Toxicitate asupra unui organ țintă specific – expunere unică; efecte narcotice (secțiunea 3.8)
	3
	

	P404
	A	se	depozita	într-un recipient închis.
	Substanțe și amestecuri care, în contact cu apa, emit gaze inflamabile (secțiunea 2.12)
	1, 2, 3
	

	P405
	A se depozita sub cheie.
	Toxicitate	acută	orală (secțiunea 3.1)
	1, 2, 3
	

	
	
	Toxicitate acută dermică (secțiunea 3.1)
	1, 2, 3
	

	
	
	Toxicitate	acută	prin inhalare (secțiunea 3.1)
	1, 2, 3
	

	
	
	Corodarea pielii (secțiunea 3.2)
	1A, 1B, 1C
	

	
	
	Mutagenitatea	celulelor embrionare (secțiunea 3.5)
	1A, 1B, 2
	

	
	
	Cancerigenitate	(secțiunea 3.6)
	1A, 1B, 2
	

	
	
	Toxicitate	pentru	repro­ ducere (secțiunea 3.7)
	1A, 1B, 2
	

	
	
	Toxicitate asupra unui organ țintă specific – o singură expunere (secțiunea 3.8)
	1, 2
	

	
	
	Toxicitate asupra unui organ țintă specific – o singură expunere; iritarea căilor respiratorii (secțiunea 3.8)
	3
	

	
	
	Toxicitate asupra unui organ țintă specific – o singură expunere; narcoză (secțiunea 3.8)
	3
	

	
	
	Pericol	prin	aspirare (secțiunea 3.10)
	1
	

	P406
	A se depozita într-un recipient rezistent la
coroziune/recipient din … cu dublură interioară rezistentă la coroziune.
	Corozive	pentru	metale (secțiunea 2.16)
	1
	— se poate omite dacă P234 figurează pe etichetă
… Producătorul/furnizorul precizează alte materiale compatibile.

	P407
	Păstrați un spațiu gol între stive sau paleți.
	Substanțe și amestecuri care se autoîncălzesc (secțiunea 2.11)
	1, 2
	

	P410
	A se proteja de lumina solară.
	Aerosoli (secțiunea 2.3)
	1, 2, 3
	

	
	
	Gaze	sub	presiune (secțiunea 2.5)
	Gaz comprimat Gaz lichefiat Gaz dizolvat
	— Se poate omite pentru gazele conținute de butelii de gaz transpor­ tabile, în conformitate cu instrucțiunea de ambalare P200 din UN RTDG, Reglementările model, cu excepția cazurilor în care gazele respective prezintă o descompunere sau
polimerizare (lentă).

	
	
	Substanțe și amestecuri care se autoîncălzesc (secțiunea 2.11)
	1, 2
	

	
	
	Peroxizi organici (secțiunea 2.15)
	Tipurile A, B, C, D, E, F
	

	P411
	A se depozita la
temperaturi care să nu depășească … °C/… °F.
	Substanțe	și	amestecuri autoreactive (secțiunea 2.8)
	Tipurile A, B, C, D, E, F
	— în cazul în care este necesar controlul tempe­ raturii (în conformitate cu  anexa  I secțiunea
2.8.2.4  sau 2.15.2.3)
sau dacă acest lucru este considerat necesar din alte motive.

…Producătorul/furnizorul precizează	temperatura folosind scara de
temperatură aplicabilă.

	
	
	Peroxizi organici (secțiunea 2.15)
	Tipurile A, B, C, D, E, F
	

	P412
	Nu expuneți la temperaturi care depășesc 50 °C/122 °F.
	Aerosoli (secțiunea 2.3)
	1, 2, 3
	
Producătorul/furnizorul utilizează scara de
temperatură aplicabilă.

	P413
	Depozitați cantitățile în vrac mai mari de… kg/… lb la temperaturi care să nu depășească … °C/… °F.
	Substanțe și amestecuri care se autoîncălzesc (secțiunea 2.11)
	1, 2
	…Producătorul/furnizorul precizează	cantitățile	și temperatura utilizând scara aplicabilă.

	P420
	A se depozita separat.
	Substanțe	și	amestecuri autoreactive (secțiunea 2.8)
	Tipurile A, B, C, D, E, F
	

	
	
	Substanțe și amestecuri care se autoîncălzesc (secțiunea 2.11)
	1,2
	

	
	
	Lichide oxidante (secțiunea 2.13)
	1
	

	
	
	Solide oxidante (secțiunea 2.14)
	1
	

	
	
	Peroxizi organici (secțiunea 2.15)
	Tipurile A,B,C,D, E,F
	

	P402
+ P404
	A se depozita într-un loc uscat, într-un recipient închis.
	Substanțe și amestecuri care, în contact cu apa, emit gaze inflamabile (secțiunea 2.12)
	1, 2, 3
	

	P403
+ P233
	A se depozita într-un spațiu bine ventilat. Păstrați
recipientul închis etanș.
	Toxicitate acută – inhalare (secțiunea 3.1)
	1, 2, 3
	— în cazul în care substanța sau amestecul este volatil(ă) și poate genera o atmosferă
periculoasă.

	
	
	Toxicitate asupra unui organ țintă specific – expunere unică; iritarea căilor	respiratorii (secțiunea 3.8)
	3
	

	
	
	Toxicitate asupra unui organ țintă specific – expunere unică; narcoză (secțiunea 3.8)
	3
	

	P403
+ P235
	A se depozita într-un spațiu bine ventilat. A se păstra la rece.
	Lichide	inflamabile (secțiunea 2.6)
	1, 2, 3
	— pentru lichide infla­ mabile categoria 1 și alte lichide inflamabile care sunt volatile și pot genera o atmosferă explozivă.

	P410
+ P403
	A se proteja de lumina solară. A se depozita într-un spațiu bine ventilat.
	Gaze	sub	presiune (secțiunea 2.5)
	Gaz comprimat
	— P410 poate fi omis pentru gazele conținute de butelii de gaz trans­ portabile, în confor­ mitate cu instrucțiunea de ambalare P200 din UN RTDG, cu excepția cazurilor în care gazele respective prezintă o descompunere (lentă) sau polimerizare.

	
	
	
	Gaz lichefiat
	

	
	
	
	Gaz dizolvat
	

	P410
+ P412
	A se proteja de lumina solară. Nu expuneți la temperaturi care depășesc 50 °C/122 °F.
	Aerosoli (secțiunea 2.3)
	1, 2, 3
	Producătorul/furnizorul utilizează scara de temperatură aplicabilă.



Tabelul 6.5
Fraze de securitate – Eliminare
	Cod (1)
	Fraze de securitate pentru eliminare (2)
	Clasa de pericol (3)
	Categoria de pericol (4)
	Condiții de utilizare (5)

	P501
	A se elimina conținutul/ recipientul la …
	Lichide	inflamabile (secțiunea 2.6)
	1, 2, 3
	… în conformitate cu normele locale/regionale/ naționale/internaționale (a se preciza).
Producătorul/furnizorul trebuie să precizeze dacă cerințele privind eliminarea se	aplică		în	cazul conținutului,	recipientului sau al ambelor.

	
	
	Substanțe	și	amestecuri autoreactive (secțiunea 2.8)
	Tipurile A, B, C, D, E, F
	

	
	
	Substanțe și amestecuri care, în contact cu apa, emit gaze inflamabile (secțiunea 2.12)
	1, 2, 3
	

	
	
	Lichide oxidante (secțiunea 2.13)
	1, 2, 3
	

	
	
	Substanțe solide oxidante (secțiunea 2.14)
	1, 2, 3
	

	
	
	Peroxizi organici (secțiunea 2.15)
	Tipurile A, B, C, D, E, F
	

	
	
	Explozivi	desensibilizați (secțiunea 2.17)
	1, 2, 3, 4
	

	
	
	Toxicitate acută – orală (secțiunea 3.1)
	1, 2, 3, 4
	

	
	
	Toxicitate acută – dermică (secțiunea 3.1)
	1, 2, 3, 4
	

	
	
	Toxicitate	acută	prin inhalare (secțiunea 3.1)
	1, 2, 3
	

	
	
	Corodarea pielii (secțiunea 3.2)
	1, 1A, 1B, 1C
	

	
	
	Sensibilizare	respiratorie (secțiunea 3.4)
	1, 1A, 1B
	

	
	
	Sensibilizarea	pielii (secțiunea 3.4)
	1, 1A, 1B
	

	
	
	Mutagenitatea	celulelor embrionare (secțiunea 3.5)
	1A, 1B, 2
	

	
	
	Cancerigenitate	(secțiunea 3.6)
	1A, 1B, 2
	

	
	
	Toxicitate	pentru reproducere (secțiunea 3.7)
	1A, 1B, 2
	

	
	
	Toxicitate asupra unui organ țintă specific – expunere unică (secțiunea 3.8)
	1, 2
	

	
	
	Toxicitate asupra unui organ țintă specific – expunere unică; iritarea căilor respiratorii (secțiunea 3.8)
	3
	

	
	
	Toxicitate asupra unui organ țintă specific – expunere unică; efecte narcotice (secțiunea 3.8)
	3
	

	
	
	Toxicitate asupra unui organ țintă specific – expunere	repetată (secțiunea 3.9)
	1, 2
	

	
	
	Pericol	prin	aspirare (secțiunea 3.10)
	1
	

	
	
	Nociv pentru mediul acvatic – pericol acut pentru mediul acvatic (secțiunea 4.1)
	1
	

	
	
	Nociv pentru mediul acvatic – pericol cronic pentru mediul acvatic (secțiunea 4.1)
	1, 2, 3, 4
	

	P502
	Adresați-vă producătorului sau furnizorului pentru informații privind recuperarea/reciclarea
	Periculos pentru stratul de ozon (secțiunea 5.1)
	1
	

	P503
	Adresați-vă producătorului/ furnizorului/…	pentru informații privind eliminarea/recuperarea/reciclarea
	Explozivi (secțiunea 2.1)
	Explozivi instabili și diviziunile 1.1,
1.2, 1.3, 1.4, 1.5
	… Producătorul/furnizorul trebuie să precizeze sursa adecvată de informații în conformitate cu normele locale/regionale naționale/ internaționale, după caz.



2. Partea 2: fraze de precauție
Frazele de precauție sunt cele care figurează în prezenta parte a anexei nr.4 și sunt selectate în conformitate cu partea 1.

Tabelul 1.1
Fraze de precauție generale
	P101
	Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.

	P102
	A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

	P103
	Citiți eticheta înainte de utilizare.



Tabelul 1.2
Fraze de precauție – Prevenire
	P201
	Obțineți instrucțiuni speciale înainte de utilizare.

	P202
	A nu se manipula decât după ce au fost citite și înțelese toate măsurile de securitate.

	P210
	A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis.

	P211
	Nu pulverizați deasupra unei flăcări deschise sau a unei alte surse de aprindere.

	P212
	A se evita încălzirea în mediu confinat sau în caz de scădere a agentului de desensibilizare.

	P220
	A se păstra departe de îmbrăcăminte și de alte materiale combustibile.

	P222
	A nu se lăsa în contact cu aerul.

	P223
	A nu se lăsa în contact cu apa.

	P230
	A se păstra umezit cu…

	P231
	A se manipula și a se depozita conținutul sub un gaz inert/…

	P232
	A se proteja de umiditate.

	P233
	Păstrați recipientul închis etanș.

	P234
	A se păstra numai în ambalajul original.

	P235
	A se păstra la rece.

	P240
	Legătură la pământ și conexiune echipotențială cu recipientul și cu echipamentul de recepție.

	P241
	Utilizați echipamente [electrice/de ventilare/de iluminat/…] antideflagrante.

	P242
	Nu utilizați unelte care produc scântei.

	P243
	Luați măsuri de precauție împotriva descărcărilor electrostatice.

	P244
	Feriți valvele și racordurile de ulei și grăsime.

	P250
	A nu se supune la abraziuni/șocuri/frecare/… .

	P251
	Nu perforați sau ardeți, chiar și după utilizare.

	P260
	Nu inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/ spray-ul.

	P261
	Evitați să inspirați praful/fumul/gazul/ceața/ vaporii/spray-ul.

	P262
	Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea.

	P263
	Evitați contactul în timpul sarcinii și alăptării.

	P264
	Spălați-vă… bine după utilizare.

	P270
	A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului.

	P271
	A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate.

	P272
	Nu scoateți îmbrăcămintea	de lucru contaminată în afara locului de muncă.

	P273
	Evitați dispersarea în mediu.

	P280
	Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței.

	P282
	Purtați mănuși izolante împotriva frigului și echipament de protecție a feței sau a ochilor.

	P283
	Purtați îmbrăcăminte rezistentă la foc sau ignifugă.

	P284
	[În cazul în care ventilarea este necorespunzătoare] purtați echipament de protecție respiratorie.

	P231 + P232
	A se manipula și a se depozita conținutul sub un gaz inert/…. A se proteja de umiditate.



Tabelul 1.3
Fraze de precauție – Intervenție
	P301
	ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE:

	P302
	ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA:

	P303
	ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau
părul):

	P304
	ÎN CAZ DE INHALARE:

	P305
	ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII:

	P306
	ÎN CAZ DE CONTACT CU ÎMBRĂCĂ­ MINTEA:

	P308
	ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere:

	P310
	Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic/…

	P311
	Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic/…

	P312
	Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic/… dacă nu vă simțiți bine.

	P313
	Consultați medicul.

	P314
	Consultați medicul, dacă nu vă simțiți bine.

	P315
	Consultați imediat medicul.

	P320
	Un tratament specific este urgent (a se vedea … de pe această etichetă).

	P321
	Tratament specific (a se vedea … de pe această etichetă).

	P330
	Clătiți gura.

	P331
	NU provocați voma.

	P332
	În caz de iritare a pielii:

	P333
	În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată:

	P334
	Introduceți în apă rece [sau acoperiți cu o compresă umedă].

	P335
	Îndepărtați particulele depuse pe piele.

	P336
	Dezghețați părțile degerate cu apă călduță. Nu frecați zona afectată.

	P337
	Dacă iritarea ochilor persistă:

	P338
	Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.

	P340
	Transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație.

	P342
	În caz de simptome respiratorii:

	P351
	Clătiți cu atenție cu apă, timp de mai multe minute.

	P352
	Spălați cu multă apă/…

	P353
	Clătiți pielea cu apă [sau faceți duș].

	P360
	Clătiți imediat îmbrăcămintea contaminată și pielea cu multă apă, înainte de scoaterea îmbrăcămintei.

	P361
	Scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată.

	P362
	Scoateți îmbrăcămintea contaminată.

	P363
	Spălați îmbrăcămintea contaminată, înainte de reutilizare.

	P364
	Și spălați înainte de reutilizare.

	P370
	În caz de incendiu:

	P371
	În caz de incendiu de proporții și de cantități mari de produs:

	P372
	Risc de explozie.

	P373
	NU încercați să stingeți incendiul atunci când focul a ajuns la explozivi.

	P375
	Stingeți incendiul de la distanță din cauza pericolului de explozie.

	P376
	Opriți scurgerea, dacă acest lucru se poate face în siguranță.

	P377
	Incendiu cauzat de o scurgere de gaz: nu încercați să stingeți, decât dacă scurgerea poate fi oprită în siguranță.

	P378
	A se utiliza… pentru a stinge.

	P380
	Evacuați zona.

	P381
	În caz de scurgeri, eliminați toate sursele de aprindere.

	P390
	Absorbiți scurgerile de produs, pentru a nu afecta materialele din apropiere.

	P391
	Colectați scurgerile de produs.

	P301 + P310
	ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICO­
LOGICĂ/un medic/…

	P301 + P312
	ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICO­
LOGICĂ/un medic/… dacă nu vă simțiți bine.

	P302 + P334
	ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Introduceți în apă rece sau acoperiți cu o compresă umedă.

	P302 + P352
	ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă/…

	P304 + P340
	ÎN CAZ DE INHALARE: transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație.

	P306 + P360
	ÎN CAZ DE CONTACT CU ÎMBRĂCĂ­
MINTEA: clătiți imediat îmbrăcămintea contaminată și pielea cu multă apă, înainte de scoaterea îmbrăcămintei.

	P308 + P311
	ÎN CAZ de expunere sau de posibilă expunere: sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic/…

	P308 + P313
	ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: consultați medicul.

	P332 + P313
	În caz de iritare a pielii: consultați medicul.

	P333 + P313
	În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată: consultați medicul.

	P336 + P315
	Dezghețați părțile degerate cu apă călduță. Nu frecați zona afectată. Consultați imediat medicul.

	P337 + P313
	Dacă iritarea ochilor persistă: consultați medicul.

	P342 + P311
	În caz de simptome respiratorii: sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICO­
LOGICĂ/un medic/…

	P361 + P364
	Scoateți	imediat	toată	îmbrăcămintea contaminată și spălați-o înainte de reutilizare.

	P362 + P364
	Scoateți îmbrăcămintea contaminată și spălați-o înainte de reutilizare.

	P370 + P376
	În caz de incendiu: opriți scurgerea, dacă acest lucru se poate face în siguranță.

	P370 + P378
	În caz de incendiu: a se utiliza… pentru a stinge.

	P301 + P330 + P331
	ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: Clătiți gura. NU provocați voma.

	P302 + P335 + P334
	ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Îndepărtați particulele depuse pe piele. Introduceți în apă rece [sau acoperiți cu o compresă umedă].

	P303 + P361 + P353
	ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau cu părul): Scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiți pielea cu apă [sau faceți duș].

	P305 + P351 + P338
	ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.

	P370 + P380
+ P375
	În caz de incendiu: evacuați zona. Stingeți incendiul de la distanță din cauza pericolului de explozie.

	P371 + P380
+ P375
	În caz de incendiu de proporții și de cantități mari de produs: evacuați zona. Stingeți incendiul de la distanță din cauza pericolului de explozie.

	P370 + P372 +
P380 + P373
	În caz de incendiu: Risc de explozie. Evacuați zona. NU încercați să stingeți incendiul atunci când focul a ajuns la explozivi.

	P370 + P380 + P375 [+ P378]
	În caz de incendiu: Evacuați zona. Stingeți incendiul de la distanță din cauza pericolului de explozie. [Utilizați … pentru stingere.]






Tabelul 1.4
Fraze de precauție – Depozitare
	P401
	A se depozita în conformitate cu… .

	P402
	A se depozita într-un loc uscat.

	P403
	A se depozita într-un spațiu bine ventilat.

	P404
	A se depozita într-un recipient închis.

	P405
	A se depozita sub cheie.

	P406
	A se depozita într-un recipient rezistent la coroziune/recipient din… cu dublură interioară rezistentă la coroziune.

	P407
	Păstrați un spațiu gol între stive sau paleţi.

	P410
	A se proteja de lumina solară.

	P411
	A se depozita la temperaturi care să nu depășească … oC/…oF.

	P412
	Nu expuneți la temperaturi care depășesc 50 oC/122 oF.

	P413
	Depozitați cantitățile în vrac mai mari de … kg/… lb la temperaturi care să nu depășească … oC/…oF.

	P420
	A se depozita separat.

	P402 + P404
	A se depozita într-un loc uscat, într-un recipient închis.

	P403 + P233
	A se depozita într-un spațiu bine ventilat. Păstrați recipientul închis etanș.

	P403 + P235
	A se depozita într-un spațiu bine ventilat. A se păstra la rece.

	P410 + P403
	A se proteja de lumina solară. A se depozita într-un spațiu bine ventilat.

	P410 + P412
	A se proteja de lumina solară. Nu expuneți la temperaturi care depășesc 50 oC/122 oF.



Tabelul 1.5
Fraze de precauție – Eliminare
	P501
	Aruncați conținutul/recipientul la …

	P502
	Adresați-vă producătorului sau furnizorului pentru informații privind recuperarea/reciclarea.
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