	Tabelul 2
Lista clasificărilor și etichetărilor armonizate ale substanțelor periculoase


	Nr. index
	  Denumirea chimică
	Nr. CE
	Nr. CAS
	Clasificare
	Etichetare
	Limite de conc. specifice, factori M și ATE (*1)
	Note

	
	
	
	
	Codul (codurile) claselor și categoriilor de pericol
	Codul (codurile) frazelor de pericol
	Codul (codurile) pictogramei, cuvântului de avertizare
	Codul (codurile) frazelor de pericol
	Codul (codurile) frazelor de pericol suplimentare
	
	

	612-207-00-9
	4-etoxianilină;
p-fenetidină
	205-855-5
	156-43-4
	Mutagenitate 2
Toxicitate acută 4 *
Toxicitate acută 4 *
Toxicitate acută 4 *
Iritarea ochilor 2
Sensibilizarea pielii 1
	H341
H332
H312
H302
H319
H317
	GHS08
GHS07
Wng
	H341
H332
H312
H302
H319
H317
	 
	 
	 

	612-208-00-4
	hidrogenofosfat de N-metilbenzen-1,2-diamoniu
	424-460-0
	—
	Toxicitate acută 4 *
Sensibilizarea pielii 1
Toxic pentru mediul acvatic 2
	H302
H317
H411
	GHS07
GHS09
Wng
	H302
H317
H411
	 
	 
	 

	612-209-00-X
	6-metoxi-m-toluidină;
p-cresidină
	204-419-1
	120-71-8
	Cancerigenitate 1B
Toxicitate acută 4 *
	H350
H302
	GHS08
GHS07
Dgr
	H350
H302
	 
	 
	 

	612-210-00-5
	5-nitro-o-toluidină; [1]
clorhidrat de 5-nitro-o-toluidină [2]
	202-765-8 [1]
256-960-8 [2]
	99-55-8 [1]
51085-52-0 [2]
	Cancerigenitate 2
Toxicitate acută 3 *
Toxicitate acută 3 *
Toxicitate acută 3 *
Toxic pentru mediul acvatic 3
	H351
H331
H311
H301
H412
	GHS06
GHS08
Dgr
	H351
H331
H311
H301
H412
	 
	 
	 

	612-211-00-0
	N-[(benzotriazol-1-il)metil)]-4-carboxi-benzensulfonamidă
	416-470-9
	170292-97-4
	Iritarea ochilor 2
Toxic pentru mediul acvatic 2
	H319
H411
	GHS07
GHS09
Wng
	H319
H411
	 
	 
	 

	612-212-00-6
	2,6-dicloro-4-trifluorometil-anilină
	416-430-0
	24279-39-8
	Toxicitate acută 4 *
Toxicitate acută 4 *
Iritație cutanată 2
Sensibilizarea pielii 1
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H332
H302
H315
H317
H400
H410
	GHS07
GHS09
Wng
	H332
H302
H315
H317
H410
	 
	 
	 

	612-213-00-1
	izobutiliden-(2-(2-izopropil-4,4-dimetiloxazolidin-3-il)- 1,1-dimetiletil)amină
	419-850-2
	148348-13-4
	Corodarea/iritarea pielii 1B
Toxic pentru mediul acvatic 3
	H314
H412
	GHS05
Dgr
	H314
H412
	 
	 
	 

	612-214-00-7
	4-(2,2-difeniletenil)-N,N-difenilbenzenamină
	421-390-2
	89114-90-9
	Toxic pentru mediul acvatic 4
	H413
	—
	H413
	 
	 
	 

	612-215-00-2
	3-cloro-2-(izopropiltio)anilină
	421-700-6
	179104-32-6
	Iritație cutanată 2
Toxic pentru mediul acvatic 2
	H315
H411
	GHS07
GHS09
Wng
	H315
H411
	 
	 
	 

	612-216-00-8
	1-amino-1-cianamino-2,2-diciano-etilenă, sare de sodiu
	425-870-2
	19450-38-5
	Sensibilizarea pielii 1
Toxic pentru mediul acvatic 3
	H317
H412
	GHS07
Wng
	H317
H412
	 
	 
	 

	612-217-00-3
	1-metoxi-2-propilamină
	422-550-4
	37143-54-7
	Lichid inflamabil 2
Corodarea/iritarea pielii 1B
Toxicitate acută 4 *
Toxic pentru mediul acvatic 3
	H225
H314
H302
H412
	GHS02
GHS05
GHS07
Dgr
	H225
H314
H302
H412
	 
	 
	 

	612-219-00-4
	clorură de (2-hidroxi-3-(3,4-dimetil-9-oxo-10-tia-antracen-2-iloxi)propil)trimetilamoniu
	402-200-7
	—
	Toxic pentru mediul acvatic 3
	H412
	—
	H412
	 
	 
	 

	612-220-00-X
	N-nitro-N-(3-metil-3,6-dihidro-2H-1,3,5-oxadiazin-4-il)amină
	431-060-1
	153719-38-1
	Toxicitate acută 4 *
Sensibilizarea pielii 1
Toxic pentru mediul acvatic 3
	H302
H317
H412
	GHS07
Wng
	H302
H317
H412
	 
	 
	 

	612-221-00-5
	clorhidrat de 2-amino-4-(trifluormetil)benzen-tiol
	429-560-8
	4274-38-8
	Corodarea/iritarea pielii 1B
Toxicitate acută 4 *
Toxicitate acută 4 *
Toxicitate acută 4 *
STOT RE 2 *
Sensibilizarea pielii 1
Periculos pentru mediul acvatic 1
	H314
H332
H312
H302
H373**
H317
H400
	GHS05
GHS08
GHS07
GHS09
Dgr
	H314
H332
H312
H302
H373**
H317
H400
	 
	 
	 

	612-222-00-0
	cis-1-(3-(4-fluorfenoxi)propil)-3-metoxi-4-piperidinamină
	425-080-8
	104860-26-6
	Toxicitate acută 4 *
Toxicitate acută 4 *
STOT RE 2 *
Leziuni oculare grave 1
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H312
H302
H373**
H318
H400
H410
	GHS05
GHS08
GHS07
GHS09
Dgr
	H312
H302
H373**
H318
H410
	 
	 
	 

	612-223-00-6
	N-benzil-N-etil-(4-(5-nitro-benzo[c]izotiazol-3-ilazo)fenil)amină
	425-300-2
	186450-73-7
	Sensibilizarea pielii 1
Toxic pentru mediul acvatic 4
	H317
H413
	GHS07
Wng
	H317
H413
	 
	 
	 

	612-224-00-1
	N2,N4,N6-tris{4-[(1,4-dimetil-pentil)amino]fenil}-1,3,5-triazin-2,4,6-triamină
	426-150-0
	121246-28-4
	Sensibilizarea pielii 1
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H317
H400
H410
	GHS07
GHS09
Wng
	H317
H410
	 
	 
	 

	612-225-00-7
	1,4,7,10-tetraazaciclododecan
	425-450-9
	294-90-6
	Corodarea/iritarea pielii 1B
Toxicitate acută 4 *
Toxicitate acută 4 *
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H314
H312
H302
H400
H410
	GHS05
GHS07
GHS09
Dgr
	H314
H312
H302
H410
	 
	 
	 

	612-226-00-2
	3-(2'-fenoxi-etoxi)propilamină
	427-870-8
	6903-18-0
	Toxicitate acută 4 *
Iritație cutanată 2
Leziuni oculare grave 1
Toxic pentru mediul acvatic 3
	H302
H315
H318
H412
	GHS05
GHS07
Dgr
	H302
H315
H318
H412
	 
	 
	 

	612-227-00-8
	clorhidrat de benzil-N-(2-(2-metoxifenoxi)etil)amină
	428-290-8
	120606-08-8
	Toxicitate acută 4 *
Leziuni oculare grave 1
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H302
H318
H400
H410
	GHS05
GHS07
GHS09
Dgr
	H302
H318
H410
	 
	 
	 

	612-228-00-3
	amestec de: N-(3-(trimetoxisilil)propil)etilendiamină;
N-benzil-N-(3-(trimetoxisilil)propil)etilendiamină; N-benzil-N'-[3-(trimetoxisilil)propil]etilendiamină;
N, N'-bis-benzil-N'-[3-(trimetoxisilil)propil]etilendiamină; N, N,N'-tris-benzil-N'-[3-(trimetoxisilil)propil]etilendiamină;
N, N-bis-benzil-N'-[3-(trimetoxisilil)propil]etilendiamină
	414-340-6
	—
	Lichid inflamabil 3
Toxicitate acută 4 *
Toxicitate acută 4 *
Toxicitate acută 4 *
STOT SE 2
Leziuni oculare grave 1
Sensibilizarea pielii 1
Toxic pentru mediul acvatic 3
	H226
H332
H312
H302
H371
H318
H317
H412
	GHS02
GHS05
GHS08
GHS07
Dgr
	H226
H332
H312
H302
H371
H318
H317
H412
	 
	 
	 

	612-229-00-9
	mepanipirim;
4-metil-N-fenil-6-(1-propinil)-2-pirimidin-amină
	—
	110235-47-7
	Cancerigenitate 2
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H351
H400
H410
	GHS08
GHS09
Wng
	H351
H410
	 
	 
	 

	612-230-00-4
	bromură de N,N-bis(cocoil-2-oxi-propil)-N,N-dibutil-amoniu
	431-530-4
	—
	Corodarea/iritarea pielii 1A
Sensibilizarea pielii 1
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H314
H317
H400
H410
	GHS05
GHS07
GHS09
Dgr
	H314
H317
H410
	 
	 
	 

	612-231-00-X
	clorură de 3-((C12-18)-acilamino)-N-(2-((2-hidroxietil)amino)-2-oxoetil)-N,N-dimetil-1-propan-aminiu
	427-370-1
	164288-56-6
	Leziuni oculare grave 1
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H318
H400
H410
	GHS05
GHS09
Dgr
	H318
H410
	 
	 
	 

	612-232-00-5
	amestec de: sarea de triizopropanolamină a acidului 1-amino-4-(3-propion-amido-anilino)antrachinon-2-sulfonic; sarea de triizopropanolamină a acidului 1-amino-4-[3,4-dimetil-5-(2-hidroxietil-aminosulfonil)anilino]antrachinon-2-sulfonic
	430-410-9
	186148-38-9
	Toxic pentru mediul acvatic 3
	H412
	—
	H412
	 
	 
	 

	612-237-00-2
	hidrogenosulfat de hidroxilamoniu;
sulfat de hidroxilamină (1:1); [1]
fosfat de hidroxilamină; [2]
dihidrogenofosfat de hidroxilamină;
[3] 4-metilbenzensulfonat de hidroxilamină [4]
	233-154-4 [1]
244-077-0 [2]
242-818-2 [3]
258-872-5 [4]
	10046-00-1 [1]
20845-01-6 [2]
19098-16-9 [3]
53933-48-5 [4]
	Expl. 1.1
Cancerigenitate 2
Toxicitate acută 4 *
Toxicitate acută 4 *
STOT RE 2 *
Iritarea ochilor 2
Iritație cutanată 2
Sensibilizarea pielii 1
Periculos pentru mediul acvatic 1
	H201
H351
H312
H302
H373**
H319
H315
H317
H400
	GHS01
GHS08
GHS07
GHS09
Dgr
	H201
H351
H312
H302
H373**
H319
H315
H317
H400
	 
	 
	T

	612-238-00-8
	clorură de (3-cloro-2-hidroxipropil) trimetilamoniu...%
	222-048-3
	3327-22-8
	Cancerigenitate 2
Toxic pentru mediul acvatic 3
	H351
H412
	GHS08
Wng
	H351
H412
	 
	 
	B

	612-239-00-3
	bifenil-3,3',4,4'-tetrailtetraamină;
diaminobenzidină
	202-110-6
	91-95-2
	Cancerigenitate 1B Mutagenitate 2
	H350
H341
	GHS08
Dgr
	H350
H341
	 
	 
	 

	612-240-00-9
	pirimetanil (ISO);
N-(4,6-dimetilpirimidin-2-il)anilină
	—
	53112-28-0
	Toxic pentru mediul acvatic 2
	H411
	GHS09
	H411
	 
	 
	 

	612-241-00-4
	clorhidrat de piperazină; [1] diclorhidrat de piperazină; [2] fosfat de piperazină [3]
	228-042-7 [1]
205-551-2 [2]
217-775-8 [3]
	6094-40-2 [1]
142-64-3 [2]
1951-97-9 [3]
	Toxicitate pentru reproducere 2
Iritarea ochilor 2
Iritație cutanată 2
Sensibilizarea căilor respiratorii 1
Sensibilizarea pielii 1
Toxic pentru mediul acvatic 3
	H361fd
H319
H315
H334
H317
H412
	GHS08
Dgr
	H361fd
H319
H315
H334
H317
H412
	 
	 
	 

	612-242-00-X
	ciprodinil (ISO);
4-ciclopropil-6-metil-N-fenilpirimidin-2-amină
	—
	121552-61-2
	Sensibilizarea pielii 1
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H317
H400
H410
	GHS07
GHS09
Wng
	H317
H410
	 
	M=10
	 

	612-243-00-5
	2-hidroxi-2-fenilacetat de (1S-cis)-4-(3,4-diclorfenil)-1,2,3,4-tetrahidro-N-metil-1-naftalenamină
	420-560-3
	79617-97-3
	Leziuni oculare grave 1
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H318
H400
H410
	GHS05
GHS09
Dgr
	H318
H410
	 
	M=10
	 

	612-244-00-0
	clorhidrat de 3-(piperazin-1-il)-benzo[d]izotiazol
	421-310-6
	87691-88-1
	Toxicitate pentru reproducere 2
Toxicitate acută 4 *
Iritarea ochilor 2
Sensibilizarea pielii 1
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H361f***
H302
H319
H317
H400
H410
	GHS08
GHS07
GHS09
Wng
	H361f***
H302
H319
H317
H410
	 
	 
	 

	612-245-00-6
	clorhidrat de 2-etilfenilhidrazină
	421-460-2
	19398-06-2
	Cancerigenitate 2
STOT RE 1
Toxicitate acută 4 *
Leziuni oculare grave 1
Sensibilizarea pielii 1
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H351
H372**
H302
H318
H317
H400
H410
	GHS05
GHS08
GHS07
GHS09
Dgr
	H351
H372**
H302
H318
H317
H410
	 
	M=10
	 

	612-246-00-1
	clorură de (2-cloretil)(3-hidroxipropil)amoniu
	429-740-6
	40722-80-3
	Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 1B
STOT RE 2 *
Sensibilizarea pielii 1
Toxic pentru mediul acvatic 3
	H350
H340
H373**
H317
H412
	GHS08
GHS07
Dgr
	H350
H340
H373**
H317
H412
	 
	 
	 

	612-247-00-7
	N-[3-(1,1-dimetiletil)-1H-pirazol-5-il]-N'-hidroxi-4-nitrobenzencarboximidamidă
	423-530-8
	152828-23-4
	STOT RE 1
Toxicitate acută 4 *
Toxic pentru mediul acvatic 3
	H372** H302
H412
	GHS08
GHS07
Dgr
	H372**
H302
H412
	 
	 
	 

	612-248-00-2
	produs de reacție dintre difenilamină, fenotiazină și alchene, cu catenă ramificată (C8-10, bogate în C9)
	439-540-0
	—
	Iritație cutanată 2
Sensibilizarea pielii 1
Toxic pentru mediul acvatic 4
	H315
H317
H413
	GHS07
Wng
	H315
H317
H413
	 
	 
	 

	612-249-00-8
	diclorhidrat de 4-[(3-clorfenil)(1H-imidazol-1-il)metil]-1,2-benzendiamină
	425-030-5
	159939-85-2
	Toxicitate pentru reproducere 2
Toxicitate acută 4 *
Corodarea/iritarea pielii 1B
Sensibilizarea pielii 1
Toxic pentru mediul acvatic 2
	H361f***
H302
H314
H317
H411
	GHS05
GHS08
GHS07
GHS09
Dgr
	H361f***
H302
H314
H317
H411
	 
	 
	 

	612-250-00-3
	clorură de cloro-N, N-dimetilformiminiu
	425-970-6
	3724-43-4
	Toxicitate pentru reproducere 1B
Toxicitate acută 4 *
Corodarea/iritarea pielii 1A
	H360D***
H302
H314
	GHS05
GHS08
GHS07
Dgr
	H360D***
H302
H314
	EUH014
	 
	 

	612-251-00-9
	clorură de cis-1-(3-cloralil)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantan
	426-020-3
	51229-78-8
	Flam. Sol. 2
Toxicitate pentru reproducere 2
Toxicitate acută 4 *
Iritație cutanată 2
Sensibilizarea pielii 1
Toxic pentru mediul acvatic 2
	H228
H361d***
H302
H315
H317
H411
	GHS02
GHS08
GHS07
GHS09
Wng
	H228
H361d***
H302
H315
H317
H411
	 
	 
	 

	612-252-00-4
	imidacloprid (ISO);
(E)-1-(6-cloro-3-piridinilmetil)-N-nitroimidazolidin-2-ilideneamină
(2E)-1-[(6-cloropiridin-3-il)metil]-N-nitroimidazolidin-2-imină
	428-040–8
	138261-41-3
	Toxicitate acută 3
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H301
H400
H410
	GHS06
GHS09
Dgr
	H301
H410
	 
	cale orală: ATE = 131 mg/kg gc
M = 100
M = 1 000
	 

	612-253-00-X
	7-metoxi-6-(3-morfolin-4-il-propoxi)-3H-chinazolin-4-onă; [conținând < 0,5 % formamidă (Nr. CE 200-842-0)]
	429-400-7
	199327-61-2
	Toxic pentru mediul acvatic 3
	H412
	—
	H412
	 
	 
	 

	612-253-01-7
	7-metoxi-6-(3-morfolin-4-il-propoxi)-3H-chinazolin-4-onă; [conținând ≥ 0,5 % formamidă (Nr. CE 200-842-0)]
	429-400-7
	199327-61-2
	Toxicitate pentru reproducere 1B
Toxic pentru mediul acvatic 3
	H360D***
H412
	GHS08
Dgr
	H360D***
H412
	 
	 
	 

	612-254-00-5
	produși de reacție dintre diizopropanolamină cu formaldehidă (1:4)
	432-440-8
	220444-73-5
	Cancerigenitate 2
Toxicitate acută 4 *
Corodarea/iritarea pielii 1B
Sensibilizarea pielii 1
Toxic pentru mediul acvatic 2
	H351
H302
H314
H317
H411
	GHS05
GHS08
GHS07
GHS09
Dgr
	H351
H302
H314
H317
H411
	 
	 
	 

	612-255-00-0
	1-(3-metoxipropil)-4-piperidinamină
	431-950-8
	179474-79-4
	Toxicitate acută 4 *
Toxicitate acută 4 *
Corodarea/iritarea pielii 1B
Toxic pentru mediul acvatic 3
	H312
H302
H314
H412
	GHS05
GHS07
Dgr
	H312
H302
H314
H412
	 
	 
	 

	612-256-00-6
	benzil(S)-2-[(2'-cianobifenil-4-ilmetil)pentanoilamino]-3-metilbutirat
	427-470-3
	137864-22-3
	Toxicitate acută 4 *
Sensibilizarea pielii 1
	H302
H317
	GHS07
Wng
	H302
H317
	 
	 
	 

	612-257-00-1
	dihidrogenfosfat de tripropilamoniu
	433-700-3
	35687-90-2
	Toxicitate acută 4 *
	H302
	GHS07
Wng
	H302
	 
	 
	 

	612-259-00-2
	N-etil-3-trimetoxisilil-2-metil-propanamină
	437-720-3
	227085-51-0
	Leziuni oculare grave 1
	H318
	GHS05
Dgr
	H318
	 
	 
	 

	612-261-00-3
	3,5-diclor-2-fluor-4-(1,1,2,3,3,3-hexafluorpropoxi)anilină
	441-190-9
	121451-05-6
	Toxicitate acută 4 *
Sensibilizarea pielii 1
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H302
H317
H400
H410
	GHS07
GHS09
Wng
	H302
H317
H410
	 
	M=10
	 

	612-265-00-5
	acetat de bis(2-hidroxietil)-(2-hidroxipropil)amoniu
	444-360-0
	191617-13-7
	Toxic pentru mediul acvatic 3
	H412
	—
	H412
	 
	 
	 

	612-266-00-0
	3-clor-4-(3-fluorbenziloxi)anilină
	445-590-4
	202197-26-0
	Mutagenitate 2
Toxicitate acută 4 *
STOT RE 2 *
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H341
H302
H373**
H400
H410
	GHS08
GHS07
GHS09
Wng
	H341
H302
H373**
H410
	 
	 
	 

	612-267-00-6
	bis(alchil C16-18- derivat din grăsimi hidrogenate)hidroxilamină
	418-370-0
	—
	Sensibilizarea pielii 1
Toxic pentru mediul acvatic 4
	H317
H413
	GHS07
Wng
	H317
H413
	 
	 
	 

	612-269-00-7
	amestec de: 1-[di(4-octilfenil)aminometil]-5-metil-1H-benzotriazol;
1-[di(4-octilfenil)aminometil]-4-metil-1H-benzotriazol;
amestec de: N-[(5-metil-1H-benzotriazol-1-il)metil]-4-octil-N-(4-octilfenil)anilină;
N-[(4-metil-1H-benzotriazol-1-il)metil]-4-octil-N-(4-octilfenil)anilină
	420-720-2
	—
	Toxic pentru mediul acvatic 4
	H413
	—
	H413
	 
	 
	 

	612-270-00-2
	acid (S)-azetidin-2-carboxilic
clorhidrat de 4-cianobenzilamidă
	433-010-2
	—
	Toxicitate acută 4 *
Sensibilizarea pielii 1
Toxic pentru mediul acvatic 3
	H302
H317
H412
	GHS07
Wng
	H302
H317
H412
	 
	 
	 

	612-271-00-8
	amestec de: 2-((4-(5,6-diclorbenzotiazol-2-ilazo)fenil)etilamino)benzoat de etil;
2-((4-(6,7-diclorbenzotiazol-2-ilazo)fenil)etilamino)benzoat de etil
	434-970-5
	160987-57-5
	Toxic pentru mediul acvatic 4
	H413
	—
	H413
	 
	 
	 

	612-272-00-3
	η-6-2-(2-(1,2-dicarboxilatoetilamino)etilamino)butan-1,4-dioato(4-))fier(3+) monohidrat de amoniu
	435-210-5
	—
	Toxic pentru mediul acvatic 2
	H411
	GHS09
	H411
	 
	 
	 

	612-273-00-9
	fluorură de alchil(ulei de rapiță), bis(2-hidroxietil)amoniu
	435-650-8
	—
	Toxicitate acută 4 *
Corodarea/iritarea pielii 1A
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H302
H314
H400
H410
	GHS05
GHS07
GHS09
Dgr
	H302
H314
H410
	 
	 
	 

	612-274-00-4
	acetat de (R, S)-1-[2-amino-1(4-metoxifenil)etil]ciclohexanol
	445-750-3
	—
	Toxicitate acută 4 *
Leziuni oculare grave 1
Sensibilizarea pielii 1
Toxic pentru mediul acvatic 3
	H302
H318
H317
H412
	GHS05
GHS07
Dgr
	H302
H318
H317
H412
	 
	 
	 

	612-275-00-X
	acizi grași, C18-nesaturați, dimeri, produși de reacție cu 1-piperazinetanamină și ulei de tal
	447-880-6
	206565-89-1
	Iritație cutanată 2
Leziuni oculare grave 1
Sensibilizarea pielii 1
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H315
H318
H317
H400
H410
	GHS05
GHS07
GHS09
Dgr
	H315
H318
H317
H410
	 
	M=10
	 

	612-276-00-5
	acid 1-amino-4-[(4-amino-2-sulfofenil)amino]-9,10-dihidro-9,10-dioxo-2-antracensulfonic, sare de disodiu, produși de reacție cu hidrogenosulfat de 2-[[3-[(4,6-dicloro-1,3,5-triazin-2-il)etilamino]fenil]sulfonil]etil, săruri de sodiu
	451-430-4
	500717-36-2
	Leziuni oculare grave 1
Sensibilizarea pielii 1
Toxic pentru mediul acvatic 3
	H318
H317
H412
	GHS05
GHS07
Dgr
	H318
H317
H412
	 
	 
	 

	612-277-00-0
	amestec de: 4-amino-3-(4-etensulfonil-2-sulfonatofenilazo)-5-hidroxi-6-(5-{4-cloro-6-[4-(2-sulfonatooxietansulfonil)fenilamino]-1,3,5-triazin-2-ilamino}-2-sulfonatofenilazo)naftalen-2,7-disulfonat de potasiu/sodiu;
4-amino-5-hidroxi-6-(5-{4-cloro-6-[4-(2-sulfonatooxietansulfonil)fenilamino]-1,3,5-triazin-2-ilamino}-2-sulfonatofenilazo)-3-(2-sulfonato-4-(2-sulfonatooxietansulfonil)fenilazo)naftalen-2,7-disulfonat de potasiu/sodiu
	451-440-9
	586372-44-3
	Leziuni oculare grave 1
	H318
	GHS05
Dgr
	H318
	 
	 
	 

	612-278-00-6
	bromură de etidiu;
bromură de 3,8-diamino-1-etil-6-fenilfenantridiniu
	214-984-6
	1239-45-8
	Mutagenitate 2
Toxicitate acută 2 *
Toxicitate acută 4 *
	H341
H330
H302
	GHS06
GHS08
Dgr
	H341
H330
H302
	 
	 
	 

	612-279-00-1
	(R, S)-2-amino-3,3-dimetilbutan amidă
	447-860-7
	144177-62-8
	Toxicitate pentru reproducere 2
STOT RE 2 *
Iritarea ochilor 2
Iritație cutanată 2
Sensibilizarea pielii 1
	H361f*** H373** H319
H315
H317
	GHS08
GHS07
Wng
	H361f*** H373**
H319
H315
H317
	 
	 
	 

	612-280-00-7
	3-amino-9-etil carbazol;
9-etilcarbazol-3-ilamină
	205-057-7
	132-32-1
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	 

	612-281-00-2
	verde de malachit – leuco-bază; N, N,N',N'-tetrametil-4,4'-benzilidendianilină
	204-961-9
	129-73-7
	Cancerigenitate 2
Mutagenitate 2
	H351
H341
	GHS08
Wng
	H351
H341
	 
	 
	 

	612-282-00-8
	octadecilamină
	204-695-3
	124-30-1
	Toxicitate prin aspirație 1
STOT RE 2
Iritație cutanată 2
Leziuni oculare grave 1
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H304
H373 (tractul gastrointestinal, ficat, sistemul imunitar)
H315
H318
H400
H410
	GHS05
GHS08
GHS09
Dgr
	H304
H373 (tractul gastrointestinal, ficat, sistemul imunitar)
H315
H318
H410
	 
	M = 10
M = 10
	 

	612-283-00-3
	(Z)-octadec-9-enilamină
	204-015-5
	112-90-3
	Toxicitate acută 4
Asp Tox. 1
STOT SE 3
STOT RE 2
Corodarea/iritarea pielii 1B Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H302
H304
H335
H373 (tractul gastrointestinal, ficat, sistemul imunitar)
H314
H400
H410
	GHS05
GHS07
GHS08
GHS09
Dgr
	H302
H304
H335
H373 (tractul gastrointestinal, ficat, sistemul imunitar)
H314
H410
	 
	M = 10
M = 10
	 

	612-284-00-9
	alchilamine derivate din grăsimi hidrogenate (C16-18)
	262-976-6
	61788-45-2
	Asp Tox. 1
STOT RE 2
Iritație cutanată 2
Leziuni oculare grave 1
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H304
H373 (tractul gastrointestinal, ficat, sistemul imunitar)
H315
H318
H400
H410
	GHS08
GHS05
GHS09
Dgr
	H304
H373 (tractul gastrointestinal, ficat, sistemul imunitar)
H315
H318
H410
	 
	M = 10
M = 10
	 

	612-285-00-4
	alchilamine derivate din ulei de cocos
	262-977-1
	61788-46-3
	Toxicitate acută 4
Toxicitate prin aspirație 1
STOT SE 3
STOT RE 2
Corodarea/iritarea pielii 1B
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H302
H304
H335
H373 (tractul gastrointestinal, ficat, sistemul imunitar)
H314
H400
H410
	GHS05
GHS07
GHS08
GHS09
Dgr
	H302
H304
H335
H373 (tractul gastrointestinal, ficat, sistemul imunitar)
H314
H410
	 
	M = 10
M = 10
	 

	612-286-00-X
	alchilamine derivate din grăsimi (C16-18)
	263-125-1
	61790-33-8
	Toxicitate acută 4
Toxicitate prin aspirație 1
STOT RE 2
Corodarea/iritarea pielii 1B
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H302
H304
H373 (tractul gastrointestinal, ficat, sistemul imunitar)
H314
H400
H410
	GHS05
GHS07
GHS08
GHS09
Dgr
	H302
H304
H373 (tractul gastrointestinal, ficat, sistemul imunitar)
H314
H410
	 
	M = 10
M = 10
	 

	612-287-00-5
	fluazinam (ISO); 3-cloro-N-[3- cloro-2,6-dinitro-4-(trifluorometil)fenil]-5-(trifluorometil)piridin-2-amină
	—
	79622-59-6
	Toxicitate pentru reproducere 2
Toxicitate acută 4
Leziuni oculare grave 1
Sensibilizarea pielii 1A
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H361d
H332
H318
H317
H400
H410
	GHS08
GHS07
GHS05
GHS09
Dgr
	H361d
H332
H318
H317
H410
	 
	M = 10
M = 10
	 

	612-288-00-0
	bupirimat (ISO);
dimetilsulfamat de 5-butil-2-etilamino-6-metilpirimidin-4-il
	255-391-2
	41483-43-6
	Cancerigenitate 2
Sensibilizarea pielii 1B
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H351
H317
H410
	GHS08
GHS07
GHS09
Wng
	H351
H317
H410
	 
	M = 1
	 

	612-289-00-6
	triflumizol (ISO);
(1E)-N-[4-cloro-2-(trifluorometil)fenil]-1-(1H-imidazol-1-il)-2-propoxietanimină
	—
	68694-11-1
	Toxicitate pentru reproducere 1B
Toxicitate acută 4
STOT RE 2
Sensibilizarea pielii 1
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H360D
H302
H373 (ficat)
H317
H400
H410
	GHS08
GHS07
GHS09
Dgr
	H360D
H302
H373 (ficat)
H317
H410
	 
	M = 1
M = 1
	 

	612-290-00-1
	produse de reacție ale paraformaldehidei și 2-hidroxipropilaminei (raport 3:2);
[formaldehidă eliberată din 3,3′-metilenbis [5-metiloxazolidină];
formaldehidă eliberată din oxazolidină];
[MBO]
	—
	—
	Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 2
Toxicitate acută 4
Toxicitate acută 3
Toxicitate acută 4
STOT RE 2
Corodarea/iritarea pielii 1B
Leziuni oculare grave 1
Sensibilizarea pielii 1A
Toxic pentru mediul acvatic 2
	H350
H341
H332
H311
H302
H373 (tractul gastrointestinal, căile respiratorii)
H314
H318
H317
H411
	GHS08
GHS06
GHS05
GHS09
Dgr
	H350
H341
H332
H311
H302
H373 (tractul gastrointestinal, căile respiratorii)
H314
H317
H411
	EUH071
	 
	8
9

	612-291-00-7
	produse de reacție ale paraformaldehidei și 2-hidroxipropilaminei (raport 1:1);
[formaldehidă eliberată din α,α,α-trimetil-1,3,5-triazină-1,3,5 (2H,4H,6H)-trietanol];
[HPT]
	—
	—
	Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 2
Toxicitate acută 4
Toxicitate acută 4
STOT RE 2
Corodarea/iritarea pielii 1C
Leziuni oculare grave 1
Sensibilizarea pielii 1A
Toxic pentru mediul acvatic 2
	H350
H341
H332
H302
H373 (tractul gastrointestinal, căile respiratorii)
H314
H318
H317
H411
	GHS08
GHS07
GHS05
GHS09
Dgr
	H350
H341
H332
H302
H373 (tractul gastrointestinal, căile respiratorii)
H314
H317
H411
	EUH071
	 
	8
9

	612-292-00-2
	metilhidrazină
	200-471-4
	60-34-4
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	 

	612-293-00-8
	masă de reacție compusă din 1-[2-(2-aminobutoxi)etoxi]but-2-ilamină și 1-({[2-(2-aminobutoxi)etoxi]metil}propoxi)but-2-ilamină
	447-920-2
	—
	Toxicitate pentru reproducere 2
Toxicitate acută 4
Corodarea/iritarea pielii 1B
Leziuni oculare grave 1
	H361f
H302
H314
H318
	GHS08
GHS07
GHS05
Dgr
	H361f
H302
H314
	EUH071
	 
	 

	612-294-00-3
	etilsulfat de mecetroniu;
sulfat de N-etil-N,N-dimetilhexadecan-1-aminiu și de etil;
etilsulfat de mecetroniu
[MES]
	221-106-5
	3006-10-8
	Corodarea/iritarea pielii 1
Leziuni oculare grave 1
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H314
H318
H400
H410
	GHS05
GHS09
Dgr
	H314
H410
	EUH071
	M = 100
M = 1000
	 

	612-295-00-9
	benfluralin (ISO); N-butil-N-etil-α,α,α-trifluor-2,6-dinitro-p-toluidină
	217-465-2
	1861-40-1
	Cancerigenitate 2
Toxicitate pentru reproducere 2
Iritație cutanată 2
Iritarea ochilor 2
Sensibilizarea pielii 1
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H351
H361d
H315
H319
H317
H400
H410
	GHS08
GHS07
GHS09
Wng
	H351
H361d
H315
H319
H317
H410
	 
	M = 10
M = 10
	 

	612-296-00-4
	N,N-dimetil-p-toluidină
	202-805-4
	99-97-8
	Cancerigenitate 1 B
Toxicitate acută 4
Toxicitate acută 3
STOT RE 2
Toxic pentru mediul acvatic 3
	H350
H332
H301
H373 (sistemul sanguin, căile respiratorii)
H412
	GHS08
GHS06
Dgr
	H350
H332
H301
H373 (sistemul sanguin, căile respiratorii)
H412
	 
	inhalare:
ATE = 1,4 mg/L (pulberi sau particule lichide pulverizate)
cale orală:
ATE = 140 mg/kg gc
	 

	612-297-00-X
	1-feniletan-1-onă (1-feniletiliden) hidrazonă
	211-979-0
	729-43-1
	Sensibilizarea pielii 1
	H317
	GHS07
Wng
	H317
	 
	 
	 

	612-298-00-5
	amestec de derivați N, N’-fenili și tolili ai 1,4-benzenediaminei;
	273-227-8
	68953-84-4
	Toxicitate pentru reproducere 1 B
Sensibilizarea pielii 1
	H360FD
H317
	GHS08
GHS07
Dgr
	H360FD
H317
	 
	 
	 

	612-300-00-4
	N-1-naftilanilină;
N-fenilnaftalen-1-amină
	201-983-0
	90-30-2
	Toxicitate acută 4 STOT RE 2
Sens. pielii (Skin 
Sens.) 1
	H302
H373 
(sistemul sanguin, ficatul)
H317
	GHS07
GHS08
Atn (Wng)
	H302
H373 
(sistemul sanguin, ficatul)
H317
	
	cale orală: ATE = 1 200 mg/kg gc
	

	612-301-00-X
	dinotefuran (ISO); (RS)-
1-metil-2-nitro-
3-(tetrahidro-3-furilmetil) guanidină
	—
	165252-70-0
	Toxicitate acută 4 Acut pentru mediul acvatic (Aquatic Acute) 1 Cronic pentru mediul acvatic (Aquatic Chronic)
1
	H302
H400
H410
	GHS07
GHS09
Atn (Wng)
	H302
H410
	
	cale orală: ATE =
2 000 mg/kg gc
M = 10
M = 10
	

	613-001-00-1
	etilenimină; aziridină
	205-793-9
	151-56-4
	Lichid inflamabil 2
Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 1B
Toxicitate acută 2 *
Toxicitate acută 1
Toxicitate acută 2 *
Corodarea/iritarea pielii 1B
Toxic pentru mediul acvatic 2
	H225
H350
H340
H330
H310
H300
H314
H411
	GHS02
GHS06
GHS08
GHS05
GHS09
Dgr
	H225
H350
H340
H330
H310
H300
H314
H411
	 
	 
	D

	613-002-00-7
	piridină
	203-809-9
	110-86-1
	Lichid inflamabil 2
Toxicitate acută 4 *
Toxicitate acută 4 *
Toxicitate acută 4 *
	H225
H332
H312
H302
	GHS02
GHS07
Dgr
	H225
H332
H312
H302
	 
	*
	 

	613-003-00-2
	1,2,3,4-tetranitrocarbazol
	—
	6202-15-9
	Expl. 1.1
Toxicitate acută 4 *
Toxicitate acută 4 *
Toxicitate acută 4 *
	H201
H332
H312
H302
	GHS01
GHS07
Dgr
	H201
H332
H312
H302
	 
	 
	 

	613-004-00-8
	crimidin (ISO);
2-cloro-6-metilpirimidin-4-ildimetilamină
	208-622-6
	535-89-7
	Toxicitate acută 2 *
	H300
	GHS06
Dgr
	H300
	 
	 
	 

	613-007-00-4
	desmetrin (ISO);
6-izopropilamino-2-metil-amino-4-metiltio-1,3,5-triazină
	213-800-1
	1014-69-3
	Toxicitate acută 4 *
Toxicitate acută 4 *
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H312
H302
H400
H410
	GHS07
GHS09
Wng
	H312
H302
H410
	 
	 
	 

	613-008-00-X
	dazomet (ISO);
tetrahidro-3,5-dimetil-1,3,5-tiadiazin-2-tionă
	208-576-7
	533-74-4
	Toxicitate acută 4 *
Iritarea ochilor 2
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H302
H319
H400
H410
	GHS07
GHS09
Wng
	H302
H319
H410
	 
	 
	 

	613-009-00-5
	2,4,6-tricloro-1,3,5-triazină; clorură de cianuril
	203-614-9
	108-77-0
	Toxicitate acută 2 *
Toxicitate acută 4 *
Corodarea/iritarea pielii 1B
Sensibilizarea pielii 1
	H330
H302
H314
H317
	GHS06
GHS05
Dgr
	H330
H302
H314
H317
	EUH014
	STOT SE 3; H335: C ≥ 5%
	 

	613-010-00-0
	ametrin (ISO);
N-etil-N'-izopropil-6-(metiltio)-1,3,5-triazină-2,4-diamină
	212-634-7
	834-12-8
	Toxicitate acută 4 *
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H302
H400
H410
	GHS07
GHS09
Wng
	H302
H410
	 
	M = 100
	 

	613-011-00-6
	amitrol (ISO);
1,2,4-triazol-3-ilamină
	200-521-5
	61-82-5
	Toxicitate pentru reproducere 2
STOT RE 2 *
Toxic pentru mediul acvatic 2
	H361d *** H373 **
H411
	GHS08
GHS09
Wng
	H361d *** H373 **
H411
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	613-012-00-1
	bentazon (ISO); 3-izopropil-2,1,3-benzotiadiazin-4-onă-2,2-dioxid
	246-585-8
	25057-89-0
	Toxicitate pentru reproducere 2
Toxicitate acută 4
Irit. oc. 2
Sensibilizarea pielii 1
	H361d
H302
H319
H317
	GHS08
GHS07
Wng
	H361d
H302
H319
H317
	 
	cale orală: ATE = 1 600 mg/kg gc
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	613-013-00-7
	cianazin (ISO);
2-(4-cloro-6-etilamino-1,3,5-triazin-2-ilamino)-2-metilpropionitril
	244-544-9
	21725-46-2
	Toxicitate acută 4 *
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H302
H400
H410
	GHS07
GHS09
Wng
	H302
H410
	 
	 
	 

	613-014-00-2
	etoxiquin (ISO); 6-etoxi-2,2,4-trimetil-1,2-dihidrochinolină
	202-075-7
	91-53-2
	Toxicitate acută 4*
	H302
	GHS07
Wng
	H302
	 
	 
	 

	613-015-00-8
	fenazaflor (ISO); 5,6-dicloro-2-trifluorometilbenzimidazol-1-carboxilat de fenil
	238-134-9
	14255-88-0
	Toxicitate acută 4*
Toxicitate acută 4*
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H312
H302
H400
H410
	GHS07
GHS09
Wng
	H312
H302
H410
	 
	 
	 

	613-016-00-3
	fuberidazol (ISO);
2-(2-furil-)-1H-benzimidazol
	223-404-0
	3878-19-1
	Cancerigenitate 2
Toxicitate acută 4
STOT RE 2
Sensibilizarea pielii 1
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H351
H302
H373 (inimă)
H317
H400
H410
	GHS07
GHS08
GHS09
Wng
	H351
H302
H373 (inimă)
H317
H410
	 
	M = 1
	 

	613-017-00-9
	sulfat de bis(8-hidroxichinolină)
	205-137-1
	134-31-6
	Toxicitate acută 4*
	H302
	GHS07
Wng
	H302
	 
	 
	 

	613-018-00-4
	morfamquat (ISO);
ion de 1,1'-bis(3,5-dimetil-morfolino-carbonil-metil)-4,4'-bipiridiliu
	 
	7411-47-4
	Toxicitate acută 4*
Iritarea ochilor 2
STOT SE 3
Iritație cutanată 2
Toxic pentru mediul acvatic 3
	H302
H319
H335
H315
H412
	GHS07
Wng
	H302
H319
H335
H315
H412
	 
	 
	 

	613-019-00-X
	tioquinox (ISO);
1,3-ditiolo[4,5b] chinoxalin-2-tionă
	202-272-8
	93-75-4
	Toxicitate acută 4 *
	H302
	GHS07
Wng
	H302
	 
	 
	 

	613-020-00-5
	tridemorf (ISO);
2,6-dimetil-4-tridecilmorfolină
	246-347-3
	24602-86-6
	Toxicitate pentru reproducere 1B
Toxicitate acută 4 *
Toxicitate acută 4 *
Iritație cutanată 2
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H360D *** H332
H302
H315
H400
H410
	GHS08
GHS07
GHS09
Dgr
	H360D *** H332
H302
H315
H410
	 
	 
	 

	613-021-00-0
	ditianon (ISO); 5,10-dihidro-5,10-dioxo-nafto(2,3-b)(1,4)ditiazin-2,3-dicarbonitril
	222-098-6
	3347-22-6
	Toxicitate acută 4 *
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H302
H400
H410
	GHS07
GHS09
Wng
	H302
H410
	 
	 
	 

	613-022-00-6
	piretrine inclusiv cinerine, cu excepția celor specificate în altă parte în prezenta anexă
	—
	—
	Toxicitate acută 4 *
Toxicitate acută 4 *
Toxicitate acută 4 *
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H332
H312
H302
H400
H410
	GHS07
GHS09
Wng
	H332
H312
H302
H410
	 
	 
	A

	613-023-00-1
	[1R-[1α [S*(Z)],3β]]-crizantemat de 2-metil-4-oxo-3-(penta-2,4-dienil) ciclopent-2-enil;
piretrine I
	204-455-8
	121-21-1
	Toxicitate acută 4 *
Toxicitate acută 4 *
Toxicitate acută 4 *
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H332
H312
H302
H400
H410
	GHS07
GHS09
Wng
	H332
H312
H302
H410
	 
	 
	 

	613-024-00-7
	[1R-[1α[S*(Z)](3β)]]-3-(3-metoxi-2-metil-3-oxo-prop-1-enil)-2,2-dimetilciclopropancarboxilat de 2-metil-4-oxo-3-(penta-2,4-dienil)ciclopent-2-enil;
piretrine II
	204-462-6
	121-29-9
	Toxicitate acută 4 *
Toxicitate acută 4 *
Toxicitate acută 4 *
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H332
H312
H302
H400
H410
	GHS07
GHS09
Wng
	H332
H312
H302
H410
	 
	 
	 

	613-025-00-2
	cinerină I;
2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil) ciclopropan carboxilat de 3-(but-2-enil)-2-metil-4-oxociclo-pent-2-enil
	246-948-0
	25402-06-6
	Toxicitate acută 4 *
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H302
H400
H410
	GHS07
GHS09
Wng
	H302
H410
	 
	 
	 

	613-026-00-8
	cinerină II;
2,2-dimetil-3-(3-metoxi-2-metil-3-oxoprop-1-enil)ciclopropancarboxilat de 3-(but-2-enil)-2-metil-4-oxociclopent-2-enil
	204-454-2
	121-20-0
	Toxicitate acută 4 * Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H302
H400
H410
	GHS07
GHS09
Wng
	H302
H410
	 
	 
	 

	613-027-00-3
	piperidină
	203-813-0
	110-89-4
	Lichid inflamabil 2
Toxicitate acută 3 *
Toxicitate acută 3 *
Corodarea/iritarea pielii 1B
	H225
H331
H311
H314
	GHS02
GHS06
GHS05
Dgr
	H225
H331
H311
H314
	 
	*
	 

	613-028-00-9
	morfolină
	203-815-1
	110-91-8
	Lichid inflamabil 3
Toxicitate acută 4 *
Toxicitate acută 4 *
Toxicitate acută 4 *
Corodarea/iritarea pielii 1B
	H226
H332
H312
H302
H314
	GHS02
GHS05
GHS07
Dg
	H226
H332
H312
H302
H314
	 
	 
	 

	613-029-00-4
	dicloro-1,3,5-triazintrionă;
acid dicloroizocianuric
	220-487-5
	2782-57-2
	Ox. Sol. 2
Toxicitate acută 4 * Iritarea ochilor 2
STOT SE 3
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H272
H302
H319
H335
H400
H410
	GHS03
GHS07
GHS09
Dgr
	H272
H302
H319
H335
H410
	EUH031
	 
	T

	613-030-00-X
	troclosen potasiu; [1]
troclosen sodiu [2]
	218-828-8 [1]
220-767-7 [2]
	2244-21-5 [1]
2893-78-9 [2]
	Ox. Sol. 2
Toxicitate acută 4 * Iritarea ochilor 2
STOT SE 3
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H272
H302
H319
H335
H400
H410
	GHS03
GHS07
GHS09
Dgr
	H272
H302
H319
H335
H410
	EUH031
	*
STOT SE 3;
H335: C ≥ 10 % EUH031: C ≥10 %
	G

	613-030-01-7
	troclosen sodiu, dihidrat
	220-767-7
	51580-86-0
	Toxicitate acută 4 *
Iritarea ochilor 2
STOT SE 3
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H302
H319
H335
H400
H410
	GHS07
GHS09
Wng
	H302
H319
H335
H410
	EUH031
	 
	 

	613-031-00-5
	simclosen; acid tricloroizocianuric; tricloro-1,3,5-triazintrionă
	201-782-8
	87-90-1
	Ox. Sol. 2
Toxicitate acută 4 *
Iritarea ochilor 2
STOT SE 3
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H272
H302
H319
H335
H400
H410
	GHS03
GHS07
GHS09
Dgr
	H272
H302
H319
H335
H410
	EUH031
	 
	 

	613-032-00-0
	metil-2,3,5,6-tetracloro-4-piridilsulfonă;
2,3,5,6-tetracloro-4-(metil-sulfonil)piridină
	236-035-5
	13108-52-6
	Toxicitate acută 4 *
Toxicitate acută 4 *
Iritarea ochilor 2
Sensibilizarea pielii 1
	H312
H302
H319
H317
	GHS07
Wng
	H312
H302
H319
H317
	 
	 
	 

	613-033-00-6
	2-metilaziridină;
propilenimină
	200-878-7
	75-55-8
	Lichid inflamabil 2
Cancerigenitate 1B
Toxicitate acută 2 *
Toxicitate acută 1
Toxicitate acută 2 *
Leziuni oculare grave 1
Toxic pentru mediul acvatic 2
	H225
H350
H330
H310
H300
H318
H411
	GHS02
GHS06
GHS08
GHS05
GHS09
Dgr
	H225
H350
H330
H310
H300
H318
H411
	 
	Cancerigenitate 1B;
H350: C ≥ 0,01  %
	 

	613-034-00-1
	1,2-dimetilimidazol
	217-101-2
	1739-84-0
	Toxicitate acută 4 *
Iritație cutanată 2
Leziuni oculare grave 1
	H302
H315
H318
	GHS05
GHS07
Dgr
	H302
H315
H318
	 
	 
	 

	613-035-00-7
	1-metilimidazol
	210-484-7
	616-47-7
	Toxicitate acută 4 *
Toxicitate acută 4 *
Corodarea/iritarea pielii 1B
	H312
H302
H314
	GHS05
GHS07
Dgr
	H312
H302
H314
	 
	 
	 

	613-036-00-2
	2-metilpiridină;
2-picolină
	203-643-7
	109-06-8
	Lichid inflamabil 3
Toxicitate acută 4 *
Toxicitate acută 4 *
Toxicitate acută 4 *
Iritarea ochilor 2
STOT SE 3
	H226
H332
H312
H302
H319
H335
	GHS02
GHS07
Wng
	H226
H332
H312
H302
H319
H335
	 
	 
	 

	613-037-00-8
	4- metilpiridină;
4-picolină
	203-626-4
	108-89-4
	Lichid inflamabil 3
Toxicitate acută 3 *
Toxicitate acută 4 *
Toxicitate acută 4 *
Iritarea ochilor 2
STOT SE 3
Iritație cutanată 2
	H226
H311
H332
H302
H319
H335
H315
	GHS02
GHS06
Dgr
	H226
H311
H332
H302
H319
H335
H315
	 
	 
	 

	613-038-00-3
	6-fenil-1,3,5-triazin-2,4-diil-diamină;
6-fenil-1,3,5-triazin-2,4-diamină;
benzoguanamină
	202-095-6
	91-76-9
	Toxicitate acută 4 *
Toxic pentru mediul acvatic 3
	H302
H412
	GHS07
Wng
	H302
H412
	 
	 
	 

	613-039-00-9
	etilentiouree;
imidazolidin-2-tionă;
2-imidazolin-2-tiol
	202-506-9
	96-45-7
	Toxicitate pentru reproducere 1B
Toxicitate acută 4 *
	H360D *** H302
	GHS08
GHS07
Dgr
	H360D *** H302
	 
	 
	 

	613-040-00-4
	azaconazol (ISO);
1-{[2-(2,4-diclorofenil)-1,3-dioxolan-2-il]metil}-1H-1,2.4-triazol
	262-102-3
	60207-31-0
	Toxicitate acută 4 *
	H302
	GHS07
Wng
	H302
	 
	 
	 

	613-041-00-X
	clorură de morfolin-4-carbonil
	239-213-0
	15159-40-7
	Cancerigenitate 2
Iritarea ochilor 2
Iritație cutanată 2
	H351
H319
H315
	GHS08
Wng
	H351
H319
H315
	EUH014
	 
	 

	613-042-00-5
	imazalil (ISO); 1-[2-(aliloxi)-2-(2,4-diclorofenil)etil]-1H-imidazol
	252-615-0
	35554-44-0
	Cancerigenitate 2
Toxicitate acută 3
Toxicitate acută 4
Leziuni oculare grave 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H351
H301
H332
H318
H410
	GHS08
GHS06
GHS05
GHS09
Dgr
	H351
H301
H332
H318
H410
	 
	M = 10
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	613-043-00-0
	imazalil sulfat (ISO) pulbere;
hidrogenosulfat de 1-[2-(alil-oxi)etil-2-(2,4-diclorfenil)]-1H-imidazoliu; [1] hidrogenosulfat de (±)-1-[2-(aliloxi)etil-2-(2,4-dicloro-fenil)]-1H-imidazoliu [2]
	261-351-5 [1]
281-291-3 [2]
	58594-72-2 [1]
83918-57-4 [2]
	Toxicitate acută 4 *
Sensibilizarea pielii 1
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H302
H317
H400
H410
	GHS07
GHS09
Wng
	H302
H317
H410
	 
	 
	 

	613-043-01-8
	imazalil sulfat (ISO), soluție apoasă;
hidrogenosulfat de 1-[2-(alil-oxi)etil-2-(2,4-diclorfenil)]-1H-imidazoliu; [1] hidrogenosulfat de (±)-1-[2-(aliloxi)etil-2-(2,4-dicloro-fenil)]-1H-imidazoliu [2]
	261-351-5 [1]
281-291-3 [2]
	58594-72-2 [1]
83918-57-4 [2]
	Toxicitate acută 4 * Corodarea/iritarea pielii 1B Sensibilizarea pielii 1
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H302
H314
H317
H400
H410
	GHS05
GHS07
GHS09
Wng
	H302
H314
H317
H410
	 
	Corodarea/iritarea pielii 1B; H314: C ≥ 50 % Iritație cutanată 2; H315: 30 % ≤ C < 50 %
Leziuni oculare grave 1; H318: 15 % ≤ C < 50 %
Iritarea ochilor 2; H319: 5% ≤ C < 15 %
	 

	613-044-00-6
	captan (ISO); 1,2,3,6-tetrahidro-N-(triclorometiltio) ftalimidă
	205-087-0
	133-06-2
	Carcinogenicitate 
(Carc.) 2
Toxicitate pentru reproducere (Repr.) 2
Toxicitate acută 2
STOT RE 1
Lez. oc. 1 Sens. pielii 1A Acut pentru mediul acvatic (Aquatic Acute) 1 Cronic pentru mediul acvatic 
(Aquatic 
Chronic) 1
	H351
H361f
H330
H372
H318
H317
H400
H410
	GHS08
GHS06
GHS05
GHS09
Pericol (Dgr)
	H351
H361f
H330
H372
H318
H317
H410
	
	inhalare: ATE
= 0,22 mg/L (pulberi sau particule lichide pulverizate) Sens. pielii 1A; 
H317: C ≥ 0,001 % M = 10
M = 10
	 

	613-045-00-1
	folpet (ISO);
N-(triclorometiltio)ftalimidă
	205-088-6
	133-07-3
	Carcinogenicitate
(Carc.) 2
Toxicitate acută 2
STOT RE 1
Lez. oc. 1 Sens. pielii 1A Acut pentru mediul acvatic (Aquatic Acute) 1 Cronic pentru mediul acvatic
(Aquatic
Chronic) 1
	H351
H330
H372 (căile
respiratorii)
H318
H317
H400
H410
	GHS08
GHS06
GHS05
GHS09
Pericol (Dgr)
	H351
H330
H372 (căile
respiratorii)
H318
H317
H410
	EUH066
	inhalare: ATE = 0,30 mg/L (pulberi sau particule lichide pulverizate)
STOT RE 1: C ≥ 5 %
STOT RE 2: 0,5 % ≤ C < 5 %
Sens. pielii 1A;
H317: C ≥ 0,001 % M = 10
M = 10
	

	613-046-00-7
	captafol (ISO);
1,2,3,6-tetrahidro-N-(1,1,2,2-tetracloroetiltio) ftalimidă
	219-363-3
	2425-06-1
	Cancerigenitate 1B Sensibilizarea pielii 1
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H350
H317
H400
H410
	GHS08
GHS09
Dgr
	H350
H317
H410
	 
	 
	 

	613-047-00-2
	dimetilcarbamat de 1-dimetilcarbamoil-5-metilpirazol-3-il; dimetilan (ISO)
	211-420-0
	644-64-4
	Toxicitate acută 3 *
Toxicitate acută 4 *
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H301
H312
H400
H410
	GHS06
GHS09
Dgr
	H301
H312
H410
	 
	 
	 

	613-048-00-8
	carbendazim (ISO); benzimidazol-2-ilcarbamat de metil
	234-232-0
	10605-21-7
	Mutagenitate 1B
Toxicitate pentru reproducere 1B
Sensibilizarea pielii 1
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H340
H360FD
H317
H400
H410
	GHS07
GHS08
GHS09
Dgr
	H340
H360FD
H317
H410
	 
	M = 10
M = 10
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	613-049-00-3
	benomil (ISO);
1-(butilcarbamoil) benzimidazol-2-il carbamat de metil
	241-775-7
	17804-35-2
	Mutagenitate 1B Toxicitate pentru reproducere 1B STOT SE 3
Iritație cutanată 2
Sensibilizarea pielii 1
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H340
H360FD H335
H315
H317
H400
H410
	GHS08
GHS07
GHS09
Dgr
	H340
H360FD H335
H315
H317
H410
	 
	M = 10
	 

	613-050-00-9
	carbadox (INN);
1,4-dioxid de 3-(chinoxalin-2-ilmetilen) carbazat de metil;
2-(metoxicarbonilhidrazonometil)chinoxalin-1,4-dioxid
	229-879-0
	6804-07-5
	Flam. Sol. 1
Cancerigenitate 1B
Toxicitate acută 4 *
	H228
H350
H302
	GHS02
GHS08
GHS07
Dgr
	H228
H350
H302
	 
	 
	T

	613-051-00-4
	molinat (ISO);
1-perhidroazepintiocarbonat de S-etil;
perhidroazepin-1-carbotioat de S-etil
	218-661-0
	2212-67-1
	Cancerigenitate 2
Toxicitate pentru reproducere 2
Toxicitate acută 4 * Toxicitate acută 4 *
STOT RE 2 * Sensibilizarea pielii 1
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H351
H361f *** H332
H302
H373 ** H317
H400
H410
	GHS08
GHS07
GHS09
Wng
	H351
H361f *** H332
H302
H373 ** H317
H410
	 
	M = 100
	 

	613-052-00-X
	trifenmorf (ISO);
4-tritilmorfolin
	215-812-2
	1420-06-0
	Toxicitate acută 4 *
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H302
H400
H410
	GHS07
GHS09
Wng
	H302
H410
	 
	 
	 

	613-053-00-5
	anilazină (ISO);
2-cloro-N-(4,6-dicloro-1,3,5- triazin-2-il)anilină
	202-910-5
	101-05-3
	Iritarea ochilor 2
Iritație cutanată 2
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H319
H315
H400
H410
	GHS07
GHS09
Wng
	H319
H315
H410
	 
	 
	 

	613-054-00-0
	tiabendazol (ISO);
2-(tiazol-4-il)benzimidazol
	205-725-8
	148-79-8
	Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1
	H400
H410
	GHS09
Wng
	H410
	 
	M = 1
M = 1
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	613-056-00-1
	1,2-dimetil-3,5-difenilpirazoliu metilsulfat; difenzoquat metil sulfat
	256-152-5
	43222-48-6
	Toxicitate acută 4 *
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H302
H400
H410
	GHS09
Wng
	H302
H410
	 
	 
	 

	613-057-00-7
	dodemorf (ISO); 4-ciclododecil- 2,6-dimetilmorfolină
	216-474-9
	1593-77-7
	Toxicitate pentru reproducere 2
STOT RE 2
Corodarea/iritarea pielii 1C
Sensibilizarea pielii 1A
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H361d
H373 (ficat)
H314
H317
H400
H410
	GHS08
GHS05
GHS07
GHS09
Dgr
	H361d
H373 (ficat)
H314
H317
H410
	EUH071
	M = 1
M = 1
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	613-058-00-2
	permetrin (ISO);
m-fenoxibenzil 3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropan-carboxilat
	258-067-9
	52645-53-1
	Toxicitate acută 4 *
Toxicitate acută 4 *
Sensibilizarea pielii 1
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H332
H302
H317
H400
H410
	GHS07
GHS09
Wng
	H332
H302
H317
H410
	 
	M = 1 000
	 

	613-059-00-8
	profluralin (ISO);
N-(ciclopropilmetil)-α, α,α-trifluoro-2,6-dinitro-N-propil-p-toluidină
	247-656-6
	26399-36-0
	Iritarea ochilor 2
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H319
H400
H410
	GHS07
GHS09
Wng
	H319
H410
	 
	 
	 

	613-060-00-3
	resmetrin (ISO);
(±)-cis-trans-crisantemat de 5-benzil-3-furilmetil
	233-940-7
	10453-86-8
	Toxicitate acută 4 *
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H302
H400
H410
	GHS07
GHS09
Wng
	H302
H410
	 
	M=1000
	 

	613-061-00-9
	6-(1α,5aβ,8aβ,9-pentahidroxi-7β-izopropil-2β,5β,8β-trimetilperhidro-8bα,9-epoxi-5,8-etanociclopenta[1,2-b]indenil) pirol-2-carboxilat;
riania
	239-732-2
	15662-33-6
	Toxicitate acută 4 *
Toxicitate acută 4 *
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H312
H302
H400
H410
	GHS07
GHS09
Wng
	H312
H302
H410
	 
	 
	 

	613-062-00-4
	sabadilla (ISO);
veratrin
	—
	8051-02-3
	Iritarea ochilor 2
STOT SE 3
Iritație cutanată 2
	H319
H335
H315
	GHS07
Wng
	H319
H335
H315
	 
	 
	 

	613-063-00-X
	secbumeton (ISO);
2-sec-butilamino-4-etil-amino-6-metoxi-1,3,5-triazină
	247-554-1
	26259-45-0
	Toxicitate acută 4 *
Iritarea ochilor 2
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H302
H319
H400
H410
	GHS07
GHS09
Wng
	H302
H319
H410
	 
	 
	 

	613-064-00-5
	5-(3,6,9-trioxa-2-undeciloxi)benzo(d)-1,3-dioxolan; sesamex
	—
	51-14-9
	Toxicitate acută 4 *
	H302
	GHS07
Wng
	H302
	 
	 
	 

	613-065-00-0
	simetrin (ISO);
2,4-bis(etilamino)-6-metiltio-1,3,5-triazină
	213-801-7
	1014-70-6
	Toxicitate acută 4 *
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H302
H400
H410
	GHS07
GHS09
Wng
	H302
H410
	 
	 
	 

	613-066-00-6
	terbumeton (ISO);
2-terț-butilamino-4-etilamino-6-metoxi-1,3,5-triazină
	251-637-8
	33693-04-8
	Toxicitate acută 4 *
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H302
H400
H410
	GHS07
GHS09
Wng
	H302
H410
	 
	 
	 

	613-067-00-1
	propazin (ISO);
2-cloro-4,6-bis(izopropil-amino)-1,3,5-triazină
	205-359-9
	139-40-2
	Cancerigenitate 2
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H351
H400
H410
	GHS08
GHS09
Wng
	H351
H410
	 
	 
	 

	613-068-00-7
	atrazin (ISO);
2-cloro-4-etilamino-6-izopropilamino-1,3,5-triazină
	217-617-8
	1912-24-9
	STOT RE 2 *
Sensibilizarea pielii 1
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H373 ** H317
H400
H410
	GHS08
GHS09
Wng
	H373 ** H317
H410
	 
	 
	 

	613-069-00-2
	ε-caprolactamă
	203-313-2
	105-60-2
	Toxicitate acută 4 *
Toxicitate acută 4 *
Iritarea ochilor 2
STOT SE 3
Iritație cutanată 2
	H332
H302
H319
H335
H315
	GHS07
Wng
	H332
H302
H319
H335
H315
	 
	 
	 

	613-070-00-8
	propilentiouree
	—
	2122-19-2
	Toxicitate pentru reproducere 2
Toxicitate acută 4 *
Toxic pentru mediul acvatic 3
	H361d *** H302
H412
	GHS08
GHS07
Wng
	H361d *** H302
H412
	 
	 
	 

	613-071-00-3
	2-fluoro-5-trifluorometil-piridină
	400-290-2
	69045-82-5
	Lichid inflamabil 3
Sensibilizarea pielii 1
Toxic pentru mediul acvatic 3
	H226
H317
H412
	GHS02
GHS07
Wng
	H226
H317
H412
	 
	 
	 

	613-072-00-9
	N, N-bis(2-etilhexil)-((1,2,4-triazol-1-il)metil)amină
	401-280-0
	91273-04-0
	Corodarea/iritarea pielii 1B
Sensibilizarea pielii 1
Toxic pentru mediul acvatic 2
	H314
H317
H411
	GHS05
GHS07
GHS09
Dgr
	H314
H317
H411
	 
	 
	 

	613-073-00-4
	N, N-dimetil-2-(3-(4-cloro-fenil)-4,5-dihidropirazol-1-il-fenilsulfonil)etilamină
	401-410-6
	10357-99-0
	STOT RE 2 *
Sensibilizarea pielii 1
Toxic pentru mediul acvatic 2
	H373 ** H317
H411
	GHS08
GHS09
Wng
	H373 ** H317
H411
	 
	 
	 

	613-074-00-X
	3-(3-metilpent-3-il)-izoxazol-5-ilamină
	401-460-9
	82560-06-3
	Toxicitate acută 3 *
Toxicitate acută 3 *
Leziuni oculare grave 1
Toxic pentru mediul acvatic 3
	H331
H301
H318
H412
	GHS06
GHS05
Dgr
	H331
H301
H318
H412
	 
	 
	 

	613-075-00-5
	1,3-dicloro-5-etil-5-metil-imidazolidin-2,4-dionă
	401-570-7
	89415-87-2
	Ox. Sol. 1 ****
Toxicitate acută 3 *
Corodarea/iritarea pielii 1B
Toxicitate acută 4 *
Sensibilizarea pielii 1
Periculos pentru mediul acvatic 1
	H271
H331
H314
H302
H317
H400
	GHS03
GHS06
GHS05
GHS09
Dgr
	H271
H331
H314
H302
H317
H400
	 
	 
	 

	613-076-00-0
	3-cloro-5-trifluorometil-2-piridilamină
	401-670-0
	79456-26-1
	Toxicitate acută 4 *
Toxic pentru mediul acvatic 3
	H302
H412
	GHS07
Wng
	H302
H412
	 
	 
	 

	613-077-00-6
	amestec de 5-heptil-1,2,4-triazol-3-il-amină și 5-nonil-1,2,4-triazol-3-il-amină
	401-940-8
	—
	Toxicitate acută 4 *
Iritarea ochilor 2
Toxic pentru mediul acvatic 2
	H302
H319
H411
	GHS07
GHS09
Wng
	H302
H319
H411
	 
	 
	 

	613-078-00-1
	N, N,N, N -tetrakis(4,6-bis(butil-(N-metil-2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il) amino)triazin-2-il)-4,7-diazadecan-1,10-diamină
	401-990-0
	106990-43-6
	Sensibilizarea pielii 1
Toxic pentru mediul acvatic 2
	H317
H411
	GHS07
GHS09
Wng
	H317
H411
	 
	 
	 

	613-079-00-7
	amestec de izomeri de 4-(1 (sau 4 sau 5 sau 6)-metil-8,9,10-trinorborn-5-en-2-il)piridină
	402-520-7
	—
	Toxicitate acută 4 *
Toxicitate acută 4 *
Iritație cutanată 2
Sensibilizarea pielii 1
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H312
H302
H315
H317
H400
H410
	GHS07
GHS09
Wng
	H312
H302
H315
H317
H410
	 
	 
	 

	613-080-00-2
	3-(bis(2-etilhexil)aminometil)benzotiazol-2(3H)-tionă
	402-540-6
	105254-85-1
	Corodarea/iritarea pielii 1B Sensibilizarea pielii 1
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H314
H317
H400
H410
	GHS05
GHS07
GHS09
Dgr
	H314
H317
H410
	 
	 
	 

	613-081-00-8
	bromură de 1-butil-2-metil-piridiniu
	402-680-8
	26576-84-1
	Toxicitate acută 4 *
Toxic pentru mediul acvatic 3
	H302
H412
	GHS07
Wng
	H302
H412
	 
	 
	 

	613-082-00-3
	bromură de 2-metil-1-pentil-piridiniu
	402-690-2
	—
	Toxicitate acută 4 *
Toxicitate acută 4 *
Toxic pentru mediul acvatic 3
	H312
H302
H412
	GHS07
Wng
	H312
H302
H412
	 
	 
	 

	613-083-00-9
	format de 2-(4-(3-(4-cloro-fenil)-2-pirazolin-1-il)fenilsulfonil)etildimetilamoniu
	402-120-2
	—
	Corodarea/iritarea pielii 1B STOT RE 2 * Sensibilizarea pielii 1
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H314
H373 ** H317
H400
H410
	GHS08
GHS05
GHS07
GHS09
Dgr
	H314
H373 ** H317
H410
	 
	 
	 

	613-084-00-4
	hidrogenofosfonat de 2-(4-(3-(4-clorofenil)-4,5-dihidropirazolil)fenilsulfonil)etildimetilamoniu
	402-490-5
	106359-93-7
	Iritarea ochilor 2
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H319
H400
H410
	GHS07
GHS09
Wng
	H319
H410
	 
	 
	 

	613-085-00-X
	amestec de 1,1'-(metilenbis(4,1-fenilen)) dipirol-2,5-dionă și N-(4-(4-(2,5-dioxopirol-1-il) benzil)fenil)acetamidă și 1-(4-(4-(5- oxo-2H-2-furilidnamino)benzil)fenil)pirol-2,5-dionă
	401-970-1
	—
	Sensibilizarea pielii 1
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H317
H400
H410
	GHS07
GHS09
Wng
	H317
H410
	 
	 
	 

	613-086-00-5
	cafeină
	200-362-1
	58-08-2
	Toxicitate acută 4 *
	H302
	GHS07
Wng
	H302
	 
	 
	 

	613-087-00-0
	tetrahidrotiofen
	203-728-9
	110-01-0
	Lichid inflamabil 2
Toxicitate acută 4 * Toxicitate acută 4 * Toxicitate acută 4 *
Iritarea ochilor 2
Iritație cutanată 2
Toxic pentru mediul acvatic 3
	H225
H332
H312
H302
H319
H315
H412
	GHS02
GHS07
Dgr
	H225
H332
H312
H302
H319
H315
H412
	 
	 
	 

	613-088-00-6
	1,2-benzizotiazol-3(2H)-onă; 1,2-benzisotiazolin-3-onă
	220-120-9
	2634-33-5
	Toxicitate acută 2
Toxicitate acută 4
Iritație cutanată 2
Leziuni oculare grave 1
Sensibilizarea pielii 1A
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H330
H302
H315
H318
H317
H400
H410
	GHS06
GHS05
GHS09
Dgr
	H330
H302
H315
H318
H317
H410
	 
	inhalare:
ATE = 0,21 mg/L (pulberi sau particule lichide pulverizate)
cale orală: ATE = 450 mg/kg gc
Sensibilizarea pielii 1A; H317: C ≥ 0.036 %
M = 1
M = 1
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	613-089-00-1
	dibromură de diquat; [1] diclorură de diquat; [2] dihidroxid de 6,7-dihidrodipirido[1,2-α:2',1'- c] pirazindiiliu [3]
	201-579-4 [1]
223-714-6 [2]
301-467-6 [3]
	85-00-7 [1]
4032-26-2 [2]
94021-76-8 [3]
	Toxicitate acută 2 * STOT RE 1
Toxicitate acută 4 *
Iritarea ochilor 2
STOT SE 3
Iritație cutanată 2
Sensibilizarea pielii 1
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H330
H372 ** H302
H319
H335
H315
H317
H400
H410
	GHS06
GHS08
GHS09
Dgr
	H330
H372 ** H302
H319
H335
H315
H317
H410
	 
	 
	 

	613-090-00-7
	diclorură de paraquat;
diclorură de 1,1-dimetil-4,4'-bipiridiniu; [1] dimetilsulfat de paraquat;
dimetilsulfat de 1,1-dimetil-4,4'-bipiridiniu [2]
	217-615-7 [1]
218-196-3 [2]
	1910-42-5 [1]
2074-50-2 [2]
	Toxicitate acută 2 * Toxicitate acută 3 * Toxicitate acută 3 * STOT RE 1
Iritarea ochilor 2
STOT SE 3
Iritație cutanată 2
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H330
H311
H301
H372 ** H319
H335
H315
H400
H410
	GHS06
GHS08
GHS09
Dgr
	H330
H311
H301
H372 ** H319
H335
H315
H410
	 
	 
	 

	613-091-00-2
	diclorură de morfamquat; [1] sulfat de morfamquat [2]
	225-062-8 [1] [2]
	4636-83-3 [1]
29873-36-7 [2]
	Toxicitate acută 4 *
Iritarea ochilor 2
STOT SE 3
Iritație cutanată 2
Toxic pentru mediul acvatic 3
	H302
H319
H335
H315
H412
	GHS07
Wng
	H302
H319
H335
H315
H412
	 
	 
	 

	613-092-00-8
	1,10-fenantrolină
	200-629-2
	66-71-7
	Toxicitate acută 3 * Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H301
H400
H410
	GHS06
GHS09
Dgr
	H301
H410
	 
	 
	 

	613-093-00-3
	6,13-dicloro-3,10-bis((4-(2,5-disulfonatoanilino)-6-fluoro-1,3,5-triazin-2-il-amino)prop-3-ilamino)-5,12-dioxa-7,14-diaza-pentacen-4,11-disulfonat de hexasodiu
	400-050-7
	85153-92-0
	Sensibilizarea căilor respiratorii 1
Sensibilizarea pielii 1
	H334
H317
	GHS08
Dgr
	H334
H317
	 
	 
	 

	613-094-00-9
	4-metoxi-N,6-dimetil-1,3,5-triazin-2-ilamină
	401-360-5
	5248-39-5
	Toxicitate acută 4 * STOT RE 2 *
	H302
H373 **
	GHS08
GHS07
Wng
	H302
H373 **
	 
	 
	 

	613-095-00-4
	3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-sec-butil-4-hidroxibenzen-sulfonat de sodiu
	403-080-9
	92484-48-5
	Leziuni oculare grave 1
	H318
	GHS05
Dgr
	H318
	 
	 
	 

	613-096-00-X
	2-amino-6-etoxi-4-metil-amino-1,3,5-triazină
	403-580-7
	62096-63-3
	Toxicitate acută 4 *
	H302
	GHS07
Wng
	H302
	 
	 
	 

	613-097-00-5
	acid 7-amino-3-((5-carboxi-metil-4-metil-1,3-tiazol-2-il-tio)metil)-8-oxo-5-tia-1-aza-biciclo(4.2.0)oct-2-en-2-carboxilic
	403-690-5
	111298-82-9
	Sensibilizarea căilor respiratorii 1
Sensibilizarea pielii 1
Toxic pentru mediul acvatic 3
	H334
H317
H412
	GHS08
Dgr
	H334
H317
H412
	 
	 
	 

	613-098-00-0
	N-(n-octil)-2-pirolidonă
	403-700-8
	2687-94-7
	Corodarea/iritarea pielii 1B Toxic pentru mediul acvatic 2
	H314
H411
	GHS05
GHS09
Dgr
	H314
H411
	 
	 
	 

	613-099-00-6
	1-dodecil-2-pirolidonă
	403-730-1
	2687-96-9
	Corodarea/iritarea pielii 1B Sensibilizarea pielii 1
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H314
H317
H400
H410
	GHS05
GHS07
GHS09
Dgr
	H314
H317
H410
	 
	 
	 

	613-100-00-X
	2,9-bis(3-(dietilamino)propil-sulfamoil)chino(2,3-b)acridin-7,14-dionă
	404-230-6
	—
	Sensibilizarea pielii 1
Toxic pentru mediul acvatic 4
	H317
H413
	GHS07
Wng
	H317
H413
	 
	 
	 

	613-101-00-5
	N-terț-pentil-2-benzotiazol-sulfenamidă
	404-380-2
	110799-28-5
	Sensibilizarea pielii 1
Toxic pentru mediul acvatic 3
	H317
H412
	GHS07
Wng
	H317
H412
	 
	 
	 

	613-102-00-0
	dimetomorf (ISO); (E,Z)-4-[3-(4-clorofenil)-3-(3,4-dimetoxifenil)acriloil]morfolină
	404-200-2
	110488-70-5
	Toxicitate pentru reproducere 1B
Toxic pentru mediul acvatic 2
	H360F
H411
	GHS08
GHS09
Dgr
	H360F
H411
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	613-103-00-6
	5-n-butilbenzotriazol sodiu
	404-450-2
	118685-34-0
	Toxicitate acută 4 * Corodarea/iritarea pielii 1B Sensibilizarea pielii 1
Toxic pentru mediul acvatic 2
	H302
H314
H317
H411
	GHS05
GHS07
GHS09
Dgr
	H302
H314
H317
H411
	 
	 
	 

	613-104-00-1
	clorhidrat de 5-terț-butil-3-izoxazolilamină
	404-840-2
	—
	Toxicitate acută 4 * STOT RE 2 * Leziuni oculare grave 1
Toxic pentru mediul acvatic 3
	H302
H373 ** H318
H412
	GHS08
GHS05
GHS07
Dgr
	H302
H373 ** H318
H412
	 
	 
	 

	613-105-00-7
	4,4'-vinilenbis((3-sulfonato-4,1-fenilen)imino (6-morfolino-1,3,5-triazin-4,2-diil)imino)bis(5-hidroxi-6-fenilazonaftalen-2,7-disulfonat) de hexakis(tetrametil-amoniu)
	405-160-9
	124537-30-0
	Toxicitate acută 3 * Sensibilizarea pielii 1
Toxic pentru mediul acvatic 3
	H301
H317
H412
	GHS06
Dgr
	H301
H317
H412
	 
	 
	 

	613-106-00-2
	2-(4-(5-(1-(2,5-disulfonato-fenil)-3-etoxicarbonil-5-hidroxipirazol-4-il)-penta-2,4-dieniliden)-3-etoxicarbonil-5-oxo-2-pirazolin-1-il)benzen-1,4-disulfonat de tetra potasiu
	405-240-3
	—
	Sensibilizarea pielii 1
	H317
	GHS07
Wng
	H317
	 
	 
	 

	613-107-00-8
	2,2'-vinilenbis((3-sulfonato-4,1-fenilen)imino(6-(N-ciano-etil-N-(2-hidroxipropil)amino)-1,3,5-triazin-4,2-diil) imino)dibenzen-1,4-disulfonat de hexasodiu
	405-280-1
	76508-02-6
	Iritarea ochilor 2
	H319
	GHS07
Wng
	H319
	 
	 
	 

	613-108-00-3
	benzotiazol-2-tiol
	205-736-8
	149-30-4
	Sensibilizarea pielii 1
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H317
H400
H410
	GHS07
GHS09
Wng
	H317
H410
	 
	 
	 

	613-109-00-9
	disulfură de bis(piperidino-tiocarbonil)
	202-328-1
	94-37-1
	Iritarea ochilor 2
STOT SE 3
Iritație cutanată 2
Sensibilizarea pielii 1
	H319
H335
H315
H317
	GHS07
Wng
	H319
H335
H315
H317
	 
	 
	 

	613-110-00-4
	dimepiperat (ISO);
piperidin-1-tiocarbonat de S-(1-metil-1-feniletil)
	262-784-2
	61432-55-1
	Toxicitate acută 4 *
Toxic pentru mediul acvatic 2
	H302
H411
	GHS07
GHS09
Wng
	H302
H411
	 
	 
	 

	613-111-00-X
	1,2,4-triazol
	206-022-9
	288-88-0
	Toxicitate pentru reproducere 1B
Toxicitate acută 4
Iritarea ochilor 2
	H360FD
H302
H319
	GHS08
GHS07
Dgr
	H360FD
H302
H319
	 
	cale orală: ATE = 1 320  mg/kg gc
	 

	613-112-00-5
	octilinonă (ISO);
2-octil-2H-izotiazol-3-onă; [OIT]
	247-761-7
	26530-20-1
	Toxicitate acută 2
Toxicitate acută 3
Toxicitate acută 3
Corodarea/iritarea pielii 1
Leziuni oculare grave 1
Sensibilizarea pielii 1A
Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1
	H330
H311
H301
H314
H318
H317
H400
H410
	GHS06
GHS05
GHS09
Dgr
	H330
H311
H301
H314
H317
H410
	EUH071
	prin inhalare: ATE = 0,27 mg/L (pulberi sau particule lichide pulverizate)
dermică: ATE = 311 mg/kg bw oral: ATE = 125 mg/kg bw
Sensibilizarea pielii 1A; H317: C ≥ 0,0015 %
M = 100
M = 100
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	613-113-00-0
	2-(morfolinotio)benzotiazol
	203-052-4
	102-77-2
	Iritarea ochilor 2
Iritație cutanată 2
Sensibilizarea pielii 1
Toxic pentru mediul acvatic 2
	H319
H315
H317
H411
	GHS07
GHS09
Wng
	H319
H315
H317
H411
	 
	 
	 

	613-114-00-6
	2,2',2"-(hexahidro-1,3,5-triazin-1,3,5-triil)trietanol; 1,3,5-tris(2-hidroxietil)-hexahidro-1,3,5-triazină
	225-208-0
	4719-04-4
	Toxicitate acută 4 *
Sensibilizarea pielii 1
	H302
H317
	GHS07
Wng
	H302
H317
	 
	Sensibilizarea pielii 1; H317: C ≥
0,1  %
	 

	613-115-00-1
	himexazol (ISO);
3-hidroxi-5-metilizoxazol
	233-000-6
	10004-44-1
	Toxicitate pentru reproducere 2
Toxicitate acută 4
Leziuni oculare grave 1
Sensibilizarea pielii 1
Toxic pentru mediul acvatic 2
	H361d
H302
H318
H317
H411
	GHS08
GHS07
GHS05
GHS09
Dgr
	H361d
H302
H318
H317
H411
	 
	oral: ATE = 1600 mg/kg bw
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	613-116-00-7
	tolilfluanid (ISO);
dicloro-N-[(dimetilamino)sulfonil]fluoro-N-(p-tolil)-metansulfenamidă; [conținând ≥ 0,1% (g/g) particule cu un diametru aerodinamic sub 50 μm]
	211-986-9
	731-27-1
	Toxicitate acută 2 * STOT RE 1
Iritarea ochilor 2
STOT SE 3
Iritație cutanată 2
Sensibilizarea pielii 1
Periculos pentru mediul acvatic 1
	H330
H372** H319
H335
H315
H317
H400
	GHS06
GHS08
GHS09
Dgr
	H330
H372** H319
H335
H315
H317
H400
	 
	M=10
	 

	613-116-01-4
	tolilfluanid (ISO);
dicloro-N-[(dimetilamino)sulfonil]fluoro-N-(p-tolil)-metansulfenamidă;
[conținând < 0,1% (g/g) particule cu un diametru aerodinamic sub 50 μm]
	211-986-9
	731-27-1
	Iritarea ochilor 2
STOT SE 3
Iritație cutanată 2
Sensibilizarea pielii 1
Periculos pentru mediul acvatic 1
	H319
H335
H315
H317
H400
	GHS07
GHS09
Wng
	H319
H335
H315
H317
H400
	 
	M=10
	 

	613-117-00-2
	diniconazol (ISO);
(E)-β -[(2,4-diclorofenil) metilen] -α -(1,1-dimetiletil)-1H-1,2,4-triazol-1-etanol;
(E)-(RS)-1-(2,4-diclorofenil)-4,4-dimetil-2-(1H-1,2,4-triazol-1-il)pent-1-en-3-ol
	—
	76714-88-0
	Toxicitate acută 4 * Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H302
H400
H410
	GHS07
GHS09
Wng
	H302
H410
	 
	 
	 

	613-118-00-8
	flubenzimin (ISO);
N-[3-fenil-4,5-bis[(trifluoro-metil)imino]tiazolidin-2-iliden]anilină
	253-703-1
	37893-02-0
	Iritarea ochilor 2
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H319
H400
H410
	GHS07
GHS09
Wng
	H319
H410
	 
	 
	 

	613-119-00-3
	tiocianat de (benzotiazol-2-iltio)metil;
TCMTB
	244-445-0
	21564-17-0
	Toxicitate acută 2 * Toxicitate acută 4 * Iritarea ochilor 2
Iritație cutanată 2
Sensibilizarea pielii 1
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H330
H302
H319
H315
H317
H400
H410
	GHS06
GHS09
Dgr
	H330
H302
H319
H315
H317
H410
	 
	 
	 

	613-120-00-9
	bioresmetrin (ISO);
(1R)- 2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-en-1-il)ciclo-propancarboxilat de (5-bezil-3-furil)metil
	249-014-0
	28434-01-7
	Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H400
H410
	GHS09
Wng
	H410
	 
	M = 1000
	 

	613-121-00-4
	clorsulfuron (ISO); 2-clor-N-[[(4-metoxi-6-metil-1,3,5-triazin-2-il)amino]carbonil]benzen-sulfonamidă
	265-268-5
	64902-72-3
	Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H400
H410
	GHS09
Wng
	H410
	 
	M = 1 000
M = 100
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	613-122-00-X
	diclobutrazol (ISO);
(R*, R*)-(±)-β-[(2,4-dicloro-fenil)metil]-α-(1,1-dimetiletil)-1H-1,2,4-triazol-1-etanol;
(2RS, 3RS)-1-(2,4-dicloro-fenil)-4,4-dimetil-2-(1H-1,2,4-triazol-1-il)pentan-3-ol
	—
	75736-33-3
	Iritarea ochilor 2
Toxic pentru mediul acvatic 2
	H319
H411
	GHS07
GHS09
Wng
	H319
H411
	 
	 
	 

	613-123-00-5
	5,6-dihidro-3H-imidazo[2,1-c]-1,2,4-ditiazol-3-tionă;
etem
	251-684-4
	33813-20-6
	Toxicitate acută 4 * Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H302
H400
H410
	GHS07
GHS09
Wng
	H302
H410
	 
	 
	 

	613-124-00-0
	fenpropimorf (ISO);
cis-4-[3-(p-terț-butilfenil)-2-metilpropil]-2,6-dimetil-morfolină
	266-719-9
	67564-91-4
	Toxicitate pentru reproducere 2
Toxicitate acută 4 *
Iritație cutanată 2
Toxic pentru mediul acvatic 2
	H361d *** H302
H315
H411
	GHS08
GHS07
GHS09
Wng
	H361d *** H302
H315
H411
	 
	 
	 

	613-125-00-6
	hexitiazox (ISO);
trans-5-(4-clorofenil)-N-ciclohexil-4-metil-2-oxo-3-tiazolidină-carboxamidă
	—
	78587-05-0
	Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H400
H410
	GHS09
Wng
	H410
	 
	M = 1
M = 1
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	613-126-00-1
	imazapir (ISO);
2-[4,5-dihidro-4-metil-4-(1-metiletil)-5-oxo-1H-imidazol-2-il]-3-piridin-carboxilat
	—
	81334-34-1
	Iritarea ochilor 2
Toxic pentru mediul acvatic 3
	H319
H412
	GHS07
Wng
	H319
H412
	 
	 
	 

	613-127-00-7
	clorură de mepiquat (ISO); clorură de 1,1-dimetilpiperidiniu;
	246-147-6
	24307-26-4
	Toxicitate acută 4
Toxicitate acută 3
Toxic pentru mediul acvatic 3
	H332
H301
H412
	GHS06
Dgr
	H332
H301
H412
	 
	inhalare: ATE = 2,8 mg/L (pulberi sau particule lichide pulverizate)
cale orală:
ATE = 270 mg/kg gc
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	613-128-00-2
	procloraz (ISO);
N-propil-N-[2-(2,4,6-triclorfenoxi)etil]-1H-imidazol-1-carboxamidă
	266-994-5
	67747-09-5
	Toxicitate acută 4 * Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H302
H400
H410
	GHS07
GHS09
Wng
	H302
H410
	 
	 
	 

	613-129-00-8
	metamitron (ISO);
4-amino-3-metil-6-fenil-1,2,4-triazin-5-onă
	255-349-3
	41394-05-2
	Toxicitate acută 4 *
Periculos pentru mediul acvatic 1
	H302
H400
	GHS07
GHS09
Wng
	H302
H400
	 
	 
	 

	613-131-00-9
	pirochilon (ISO);
1,2,5,6-tetrahidropirol[3,2,1-ij]chinolin-4-onă
	—
	57369-32-1
	Toxicitate acută 4 *
Toxic pentru mediul acvatic 3
	H302
H412
	GHS07
Wng
	H302
H412
	 
	 
	 

	613-132-00-4
	hexazinonă (ISO);
3-ciclohexil-6-dimetilamino-1-metil-1,2,3,4-tetrahidro-1,3,5-triazin-2,4-dionă
	257-074-4
	51235-04-2
	Toxicitate acută 4 *
Iritarea ochilor 2
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H302
H319
H400
H410
	GHS07
GHS09
Wng
	H302
H319
H410
	 
	 
	 

	613-133-00-X
	etridiazol (ISO); 5-etoxi-3-triclormetil-1,2,4-tiadiazol
	219-991-8
	2593-15-9
	Cancerigenitate 2
Toxicitate acută 4
Sensibilizarea pielii 1
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H351
H302
H317
H400
H410
	GHS08
GHS07
GHS09
Wng
	H351
H302
H317
H410
	 
	M = 1
M = 1
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	613-134-00-5
	miclobutanil(ISO);
2-(4-clorofenil)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)hexannitril
	—
	88671-89-0
	Toxicitate pentru reproducere 2
Toxicitate acută 4 *
Iritarea ochilor 2
Toxic pentru mediul acvatic 2
	H361d *** H302
H319
H411
	GHS08
GHS07
GHS09
Wng
	H361d *** H302
H319
H411
	 
	 
	 

	613-135-00-0
	disulfură de di(benzotiazol-2-il)
	204-424-9
	120-78-5
	Sensibilizarea pielii 1
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H317
H400
H410
	GHS07
GHS09
Wng
	H317
H410
	EUH031
	 
	 

	613-136-00-6
	N-ciclohexilbenzotiazol-2-sulfenamidă
	202-411-2
	95-33-0
	Sensibilizarea pielii 1
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H317
H400
H410
	GHS07
GHS09
Wng
	H317
H410
	 
	 
	 

	613-137-00-1
	metabenztiazuron(ISO);
1-(1,3-benzotiazol-2-il)1,3-dimetiluree
	242-505-0
	18691-97-9
	Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H400
H410
	GHS09
Wng
	H410
	 
	 
	 

	613-138-00-7
	quinoxifen (ISO);
5,7-dicloro-4-(4-fluorofenoxi)chinolină
	—
	124495-18-7
	Sensibilizarea pielii 1
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H317
H400
H410
	GHS07
GHS09
Wng
	H317
H410
	 
	 
	 

	613-139-00-2
	metsulfuron-metil (ISO);
benzoat de metil-2-{[(4-metoxi-6-metil-1,3,5-triazin-2-il)carbamoil]sulfamoil}
	—
	74223-64-6
	Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H400
H410
	GHS09
Wng
	H410
	 
	M = 1000
	 

	613-140-00-8
	cicloheximidă (ISO);
4-{(2R-2-[(1S,3S,5S)-3,5-dimetil-2-oxociclohexil]-2-hidroxietil}piperidin-2,6-dionă
	200-636-0
	66-81-9
	Mutagenitate 2
Toxicitate pentru reproducere 1B
Toxicitate acută 2 *
Toxic pentru mediul acvatic 2
	H341
H360D *** H300
H411
	GHS06
GHS08
GHS09
Dgr
	H341
H360D *** H300
H411
	 
	 
	 

	613-141-00-3
	1,4-diamino-2-(2-butil-tetrazol-5-il)-3-ciano-antrachinonă
	401-470-3
	93686-63-6
	Toxic pentru mediul acvatic 4
	H413
	—
	H413
	 
	 
	 

	613-142-00-9
	acetat de trans-N-metil-2-stiril-[4'-aminometin-(1-acetil-1-(2-metoxifenil)acetamido)]piridininiu
	405-860-4
	—
	Sensibilizarea pielii 1
Toxic pentru mediul acvatic 2
	H317
H411
	GHS07
GHS09
Wng
	H317
H411
	 
	 
	 

	613-143-00-4
	bromură de 1-(3-fenilpropil)-2-metilpiridiniu
	405-930-4
	10551-42-5
	Toxicitate acută 4 *
Iritarea ochilor 2
Toxic pentru mediul acvatic 3
	H302
H319
H412
	GHS07
Wng
	H302
H319
H412
	 
	 
	 

	613-144-00-X
	produși de reacție dintre: poli(acetat de vinil), parțial hidrolizat;
metilsulfat de (E)-2-(4-formil-stilril)-3,4-dimetiltiazoliu
	406-460-2
	125139-08-4
	Toxic pentru mediul acvatic 3
	H412
	—
	H412
	 
	 
	 

	613-145-00-5
	4-metilbenzensulfonat de (S)-3-benziloxicarbonil-1,2,3,4-tetrahidro-izochinoliniu
	406-960-0
	77497-97-3
	Toxic pentru mediul acvatic 2
	H411
	GHS09
	H411
	 
	 
	 

	613-146-00-0
	iodură de N-etil-N-metil-piperidiniu
	407-780-5
	4186-71-4
	Toxicitate acută 4 *
Toxic pentru mediul acvatic 2
	H302
H411
	GHS07
GHS09
Wng
	H302
H411
	 
	 
	 

	613-147-00-6
	4-[2-(1-metil-2-(4-morfolinil) etoxi)etil]morfolină
	407-940-4
	111681-72-2
	Leziuni oculare grave 1
	H318
	GHS05
Dgr
	H318
	 
	 
	 

	613-148-00-1
	1,2-bis-(4-fluoro-6-[5-(1-amino-2-sulfonatoantrachinon-4-ilamino)-2,4,6-trimetil-3-sulfonatofenilamino]-1,3,5-triazin-2-il-amino)etan de tetrasodiu
	411-240-4
	143683-23-2
	Sensibilizarea pielii 1
Toxic pentru mediul acvatic 3
	H317
H412
	GHS07
Wng
	H317
H412
	 
	 
	 

	613-149-00-7
	piridaben (ISO); 2-terț-butil-5-(4-terț-butilbenziltio)-4-cloropiridazin-3(2H)-onă
	405-700-3
	96489-71-3
	Toxicitate acută 3
Toxicitate acută 3
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H331
H301
H400
H410
	GHS06
GHS09
Dgr
	H331
H301
H410
	 
	M = 1 000
M = 1 000
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	613-150-00-2
	2,2'-[3,3'-(piperazin-1,4-diil) dipropil]bis(1H-benz-imidazo[2,1-b]benzo [l, m,n] [3,8]fenantrolin-1,3,6-trionă
	406-295-6
	—
	Toxic pentru mediul acvatic 4
	H413
	—
	H413
	 
	 
	 

	613-151-00-8
	1-(3-mesiloxi-5-tritiloximetil-2-D-treofuril)timină
	406-360-9
	104218-44-2
	Toxic pentru mediul acvatic 4
	H413
	—
	H413
	 
	 
	 

	613-152-00-3
	N-(4,6-dimetoxipirimidin-2-il)carbamat de fenil
	406-600-2
	89392-03-0
	Sensibilizarea pielii 1
Toxic pentru mediul acvatic 2
	H317
H411
	GHS07
GHS09
Wng
	H317
H411
	 
	 
	 

	613-153-00-9
	2,3,5-tricloropiridină
	407-270-2
	16063-70-0
	Toxic pentru mediul acvatic 3
	H412
	—
	H412
	 
	 
	 

	613-154-00-4
	2-amino-4-cloro-6-metoxi-pirimidină
	410-050-9
	5734-64-5
	Toxicitate acută 4 *
	H302
	GHS07
Wng
	H302
	 
	 
	 

	613-155-00-X
	5-cloro-2,3-difluorpiridină
	410-090-7
	89402-43-7
	Lichid inflamabil 3
Toxicitate acută 4 *
Toxic pentru mediul acvatic 3
	H226
H302
H412
	GHS02
GHS07
Wng
	H226
H302
H412
	 
	 
	 

	613-156-00-5
	2-butil-4-cloro-5-formil-imidazol
	410-260-0
	83857-96-9
	Sensibilizarea pielii 1
Toxic pentru mediul acvatic 2
	H317
H411
	GHS07
GHS09
Wng
	H317
H411
	 
	 
	 

	613-157-00-0
	2,4-diamino-5-metoximetil-pirimidină
	410-330-0
	54236-98-5
	Toxicitate acută 4 *
STOT RE 2 *
Iritarea ochilor 2
	H302
H373 ** H319
	GHS08
GHS07
Wng
	H302
H373 ** H319
	 
	 
	 

	613-158-00-6
	2,3-dicloro-5-trifluorometil-piridină
	410-340-5
	69045-84-7
	Toxicitate acută 4 *
Toxicitate acută 4 *
Leziuni oculare grave 1
Sensibilizarea pielii 1
Toxic pentru mediul acvatic 2
	H332
H302
H318
H317
H411
	GHS05
GHS07
GHS09
Dgr
	H332
H302
H318
H317
H411
	 
	 
	 

	613-159-00-1
	fenazaquin (ISO);
4-[2-[4-(1,1-dimetiletil)fenil]-etoxi]chinazolină
	410-580-0
	120928-09-8
	Toxicitate acută 3 *
Toxicitate acută 4 *
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H301
H332
H400
H410
	GHS06
GHS09
Dgr
	H301
H332
H410
	 
	 
	 

	613-160-00-7
	dibromhidrat de (1S)-2-metil-2,5-diazobiciclo[2.2.1]heptan
	411-000-9
	125224-62-6
	Sensibilizarea pielii 1
	H317
	GHS07
Wng
	H317
	 
	 
	 

	613-161-00-2
	bromhidrat de (2,4-diaminopteridin-6-il)metanol
	430-620-0
	76145-91-0
	STOT RE 2 *
Sensibilizarea pielii 1
Toxic pentru mediul acvatic 3
	H373** H317
H412
	GHS08
GHS07
Wng
	H373** H317
H412
	 
	 
	 

	613-162-00-8
	iodură de (6R-trans)-1-((7-amonio-2-carboxilato-8-oxo-5-tia-1-azabiciclo-[4.2.0]oct-2-en-3-il)metil)piridiniu
	423-260-0
	100988-63-4
	Mutagenitate 2
Sensibilizarea pielii 1
Toxic pentru mediul acvatic 2
	H341
H317
H411
	GHS08
GHS07
GHS09
Wng
	H341
H317
H411
	 
	 
	 

	613-163-00-3
	azimsulfuron (ISO);
1-(4,6-dimetoxipirimidin-2-il)-3-[1-metil-4-(2-metil-2H-tetrazol-5-il)pirazol-5-il-sulfonil]uree
	—
	120162-55-2
	Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H400
H410
	GHS09
Wng
	H410
	 
	M=1000
	 

	613-164-00-9
	flufenacet (ISO);
N-(4-fluorofenil)-N-izopropil-2-(5-trifluorometil-[1,3,4]tiadiazol-2-iloxi)acetamidă
	—
	142459-58-3
	Toxicitate acută 4 * STOT RE 2 *
Sensibilizarea pielii 1
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H302
H373** H317
H400
H410
	GHS08
GHS07
GHS09
Wng
	H302
H373** H317
H410
	 
	M=100
	 

	613-165-00-4
	flupirsulfuron-metilsodiu (ISO);
2-[[(4,6-dimetoxipirimidin-2-ilcarbamoil) sulfamoil]-6-trifluorometil]nicotinat de metil, sarea monosodică
	—
	144740-54-5
	Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H400
H410
	GHS09
Wng
	H410
	 
	M=100
	 

	613-166-00-X
	flumioxazină (ISO);
N-(7-fluor-3,4-dihidro-3-oxo-4-prop-2-inil-2H-1,4-benzoxazin-6-il)ciclohex-1-enă-1,2-dicarboximidă
	—
	103361-09-7
	Toxicitate pentru reproducere 2
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H361d
H400
H410
	GHS08
GHS09
Wng
	H361d
H410
	 
	M = 1 000
M = 1 000
	 

	613-167-00-5
	masă de reacție compusă din 5-cloro-2-metil-2H-izotiazol-3-onă și 2-metil-2H-izotiazol-3-onă (3:1)
	—
	55965-84-9
	Toxicitate acută 2
Toxicitate acută 2
Toxicitate acută 3
Corodarea/iritarea pielii 1C
Leziuni oculare grave 1
Sensibilizarea pielii 1A Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H330
H310
H301
H314
H318
H317
H400
H410
	GHS06
GHS05
GHS09
Dgr
	H330
H310
H301
H314
H317
H410
	EUH071
	Corodarea/iritarea pielii 1C; H314: C ≥ 0,6 %
Iritație cutanată 2; H315: 0,06 % ≤ C < 0,6 %
Leziuni oculare grave 1; H318: C ≥ 0,6 %
Iritarea ochilor 2; H319: 0,06 % ≤ C < 0,6 %
Sensibilizarea pielii 1A; H317: C ≥ 0,0015 %
M = 100
M = 100
	B

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	613-168-00-0
	1-vinil-2-pirolidonă
	201-800-4
	88-12-0
	Cancerigenitate 2
Toxicitate acută 4 *
Toxicitate acută 4 *
Toxicitate acută 4 * STOT RE 2 *
STOT SE 3
Leziuni oculare grave 1
	H351
H332
H312
H302
H373 ** H335
H318
	GHS06
GHS05
GHS09
Dgr
	H351
H332
H312
H302
H373 ** H335
H318
	 
	 
	D

	613-169-00-6
	9-vinilcarbazol
	216-055-0
	1484-13-5
	Mutagenitate 2
Toxicitate acută 4 *
Toxicitate acută 4 *
Iritație cutanată 2
Sensibilizarea pielii 1
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H341
H312
H302
H315
H317
H400
H410
	GHS08
GHS07
GHS09
Wng
	H341
H312
H302
H315
H317
H410
	 
	M=100
	 

	613-170-00-1
	2,2-etilmetiltiazolidină
	404-500-3
	694-64-4
	Toxicitate acută 4 *
Leziuni oculare grave 1
Sensibilizarea pielii 1
Toxic pentru mediul acvatic 2
	H302
H318
H317
H411
	GHS05
GHS07
GHS09
Dgr
	H302
H318
H317
H411
	 
	 
	 

	613-171-00-7
	hexaconazol (ISO);
(RS)-2-(2,4-diclorofenil)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)hexan-2-ol
	413-050-7
	79983-71-4
	Toxicitate acută 4 *
Sensibilizarea pielii 1
Toxic pentru mediul acvatic 2
	H302
H317
H411
	GHS07
GHS09
Wng
	H302
H317
H411
	 
	 
	 

	613-172-00-2
	5-cloro-1,3-dihidro-2H-indol-2-onă
	412-200-9
	17630-75-0
	Toxicitate pentru reproducere 2
Toxicitate acută 4 *
Sensibilizarea pielii 1
Toxic pentru mediul acvatic 3
	H361f *** H302
H317
H412
	GHS08
GHS07
Wng
	H361f *** H302
H317
H412
	 
	 
	 

	613-173-00-8
	fluquinconazol (ISO);
3-(2,4-diclorofenil)-6-fluoro-2-(1H-1,2,4-triazol-1-il) chinazolin-4-(3H)-onă
	411-960-9
	136426-54-5
	Toxicitate acută 3 *
Toxicitate acută 3 *
STOT RE 1
Toxicitate acută 4 *
Iritație cutanată 2
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H331
H301
H372 ** H312
H315
H400
H410
	GHS06
GHS08
GHS09
Dgr
	H331
H301
H372 ** H312
H315
H410
	 
	 
	 

	613-174-00-3
	tetraconazol (ISO);
(±) 2-(2,4-diclorofenil)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-il)propil-1,1,2,2- tetrafluoro-etileter
	407-760-6
	112281-77-3
	Toxicitate acută 4 *
Toxicitate acută 4 *
Toxic pentru mediul acvatic 2
	H332
H302
H411
	GHS07
GHS09
Wng
	H332
H302
H411
	 
	 
	 

	613-175-00-9
	epoxiconazol (ISO); (2RS,3SR)-3-(2-clorofenil)-2-(4-fluorofenil)-[(1H-1,2,4-triazol-1-il)metil]oxiran
	406-850-2
	133855-98-8
	Cancerigenitate 2
Toxicitate pentru reproducere 1B
Toxic pentru mediul acvatic 2
	H351
H360Df
H411
	GHS08
GHS09
Dgr
	H351
H360Df
H411
	 
	 
	 

	613-176-00-4
	2-metil-2-azabiciclo[2.2.1] heptan
	404-810-9
	4524-95-2
	Lichid inflamabil 3
Toxicitate acută 4 *
Toxicitate acută 4 *
STOT RE 2 *
Corodarea/iritarea pielii 1B
	H226
H312
H302
H373 **
H314
	GHS02
GHS08
GHS05
GHS07
Dgr
	H226
H312
H302
H373 **
H314
	 
	 
	 

	613-177-00-X
	8-amino-7-metilchinolină
	412-760-4
	5470-82-6
	Toxicitate acută 4 *
Toxicitate acută 4 *
Sensibilizarea pielii 1
Toxic pentru mediul acvatic 2
	H312
H302
H317
H411
	GHS07
GHS09
Wng
	H312
H302
H317
H411
	 
	 
	 

	613-178-00-5
	4-etil-2-metil-2-izopentil-1,3-oxazolidină
	410-470-2
	137796-06-6
	Corodarea/iritarea pielii 1B
Sensibilizarea pielii 1
	H314
H317
	GHS05
GHS07
Dgr
	H314
H317
	 
	STOT SE 3; H335: C ≥ 5%
	 

	613-179-00-0
	litiu 3-oxo-1,2(2H)-benzizotiazol-2-idă
	411-690-1
	111337-53-2
	Toxicitate acută 4 *
Corodarea/iritarea pielii 1B
Sensibilizarea pielii 1
Toxic pentru mediul acvatic 2
	H302
H314
H317
H411
	GHS05
GHS07
Dgr
	H302
H314
H317
H411
	 
	 
	 

	613-180-00-6
	N-(1,1-dimetiletil)bis(2-benzotiazolsulfen)amidă
	407-430-1
	3741-80-8
	Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H400
H410
	GHS09
Wng
	H410
	 
	 
	 

	613-181-00-1
	5,5-dimetil-perhidropirimidin-2-onă α-(4-trifluorometilstiril)-α-(4-trifluorometil)cinamiliden hidrazonă
	405-090-9
	67485-29-4
	STOT RE 1
Toxicitate acută 4 *
Iritarea ochilor 2
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H372 **
H302
H319
H400
H410
	GHS08
GHS07
GHS09
Dgr
	H372 **
H302
H319
H410
	 
	 
	 

	613-182-00-7
	clorură de 1-(1-naftilmetil) chinolină
	406-220-7
	65322-65-8
	Cancerigenitate 2
Mutagenitate 2
Toxicitate acută 4 *
Iritație cutanată 2
Leziuni oculare grave 1
Toxic pentru mediul acvatic 3
	H351
H341
H302
H315
H318
H412
	GHS08
GHS05
GHS07
Dgr
	H351
H341
H302
H315
H318
H412
	 
	 
	 

	613-183-00-2
	amestec de: 5-(N-metilperfluorooctilsulfonamido)metil-3-octadecil-1,3-oxazolidin-2-onă;
5-(N-metilperfluoroheptilsulfonamido)metil-3-octadecil-1,3-oxazolidin-2-onă
	413-640-4
	—
	STOT RE 2 *
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H373 **
H400
H410
	GHS08
GHS09
Wng
	H373 **
H410
	 
	 
	 

	613-184-00-8
	2-etilhexanoat de nitrilotrietilenamoniopropan-2-ol
	413-670-8
	—
	Iritarea ochilor 2
Sensibilizarea pielii 1
	H319
H317
	GHS07
Wng
	H319
H317
	 
	 
	 

	613-185-00-3
	2,3,5,6-tetrahidro-2-metil-2H-ciclopenta[d]-1,2-tiazol-3-onă
	407-630-9
	82633-79-2
	Toxicitate acută 3 *
Leziuni oculare grave 1
Sensibilizarea pielii 1
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H301
H318
H317
H400
H410
	GHS06
GHS05
GHS09
Dgr
	H301
H318
H317
H410
	 
	 
	 

	613-186-00-9
	acetat de (2R,3R)-3-((R)-1-terț-butildimetilsiloxi)etil)-4-oxoazetidin-2-il
	408-050-9
	76855-69-1
	Iritarea ochilor 2
Sensibilizarea pielii 1
Toxic pentru mediul acvatic 2
	H319
H317
H411
	GHS07
GHS09
Wng
	H319
H317
H411
	 
	 
	 

	613-187-00-4
	5-(2-amino-5-ciano-6-[2-(2-hidroxietoxi)etilamino]-4-metilpiridin-3-ilazo)-3-metil-2,4-dicarbonitril-tiofen
	410-530-8
	—
	Sensibilizarea pielii 1
	H317
	GHS07
Wng
	H317
	 
	 
	 

	613-188-00-X
	1-(3-(4-fluorofenoxi)propil)-3-metoxi-4-piperidinonă
	411-500-7
	116256-11-2
	Toxicitate acută 4 *
Leziuni oculare grave 1
Sensibilizarea pielii 1
Toxic pentru mediul acvatic 2
	H302
H318
H317
H411
	GHS05
GHS07
GHS09
Dgr
	H302
H318
H317
H411
	 
	 
	 

	613-189-00-5
	1,4,7,10-tetrakis(p-toluen-sulfonil)-1,4,7,10-tetraazaciclododecan
	414-030-0
	52667-88-6
	Sensibilizarea pielii 1
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H317
H400
H410
	GHS07
GHS09
Wng
	H317
H410
	 
	 
	 

	613-190-00-0
	1-amino-4-(2-(5-cloro-6-fluoropirimidin-4-ilamino-metil)-4-metil-6-sulfofenilamino)-9,10-dioxo-9,10-dihidroantracen-2-sulfonat de disodiu
	414-040-5
	149530-93-8
	Toxicitate acută 4 *
Sensibilizarea pielii 1
	H302
H317
	GHS07
Wng
	H302
H317
	 
	 
	 

	613-191-00-6
	3-etil-2-metil-2-(3-metilbutil)-1,3-oxazolidină
	421-150-7
	143860-04-2
	Toxicitate pentru reproducere 1B
Corodarea/iritarea pielii 1B Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H360F *** H314
H400
H410
	GHS08
GHS05
GHS09
Dgr
	H360F *** H314
H410
	 
	 
	 

	613-192-00-1
	3-benzil-exo-6-nitro-2,4-dioxo-3-aza-cis-biciclo[3.1.0]hexan
	426-750-2
	151860-15-0
	Sensibilizarea pielii 1
Toxic pentru mediul acvatic 3
	H317
H412
	GHS07
Wng
	H317
H412
	 
	 
	 

	613-193-00-7
	heptalactat de pentakis[3-(dimetilamonio)propilsulfamoil][(6-hidroxi-4,4,8,8-tetrametil-4,8-diazoniaundecan-1,11-diildisulfamoil)di[ftalocianină de cupru(II)]]
	414-930-3
	—
	Toxic pentru mediul acvatic 2
	H411
	GHS09
	H411
	 
	 
	 

	613-194-00-2
	sare de sodiu/litiu a acidului 6,13-dicloro-3,10-bis-{2-[4-fluoro-6-(2-sulfofenilamino)-1,3,5-triazin-2-ilamino] propilamino}benzo[5,6] [1,4]oxazino[2,3-b]fenoxazin-4,1-disulfonic
	418-000-8
	163062-28-0
	Leziuni oculare grave 1
	H318
	GHS05
Dgr
	H318
	 
	 
	 

	613-195-00-8
	2,2-(1,4-fenilen)bis((4H-3,1-benzoxazin-4-onă)
	418-280-1
	18600-59-4
	Sensibilizarea pielii 1
Toxic pentru mediul acvatic 4
	H317
H413
	GHS07
Wng
	H317
H413
	 
	 
	 

	613-196-00-3
	sare de sodiu a acidului 5-[[4-cloro-6-[[2-[[4-fluoro-6-[[5-hidroxi-6-[(4-metoxi-2-sulfofenil)azo]-7-sulfo-2-naftalenil]amino]-1,3,5-triazin-2-il]amino]-1-metiletil]amino]-1,3,5-triazin-2-il] amino]-3-[[4-(etenilsulfonil) fenil]azo]-4-hidroxinaftalen-2,7-disulfonic
	418-380-5
	168113-78-8
	Leziuni oculare grave 1
	H318
	GHS05
Dgr
	H318
	 
	 
	 

	613-197-00-9
	amestec de: 2,4,6-tri(butilcarbamoil)-1,3,5-triazină;
2,4,6-tri(metilcarbamoil)-1,3,5-triazină;
[(2-butil-4,6-dimetil)tricarbamoil]-1,3,5-triazină;
[(2,4-dibutil-6-metil)tricarbamoil]-1,3,5-triazină
	420-390-1
	187547-46-2
	Sensibilizarea pielii 1
Toxic pentru mediul acvatic 2
	H317
H411
	GHS07
GHS09
Wng
	H317
H411
	 
	 
	 

	613-198-00-4
	2-amino-4-dimetilamino-6-trifluor-etoxi-1,3,5-triazină
	415-500-8
	145963-84-4
	Toxicitate acută 4 *
STOT RE 2 *
Toxic pentru mediul acvatic 3
	H302
H373**
H412
	GHS08
GHS07
Wng
	H302
H373**
H412
	 
	 
	 

	613-199-00-X
	amestec de: 1,3,5-tris(3-aminometilfenil)-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-2,4,6-trionă;
amestec de oligomeri de 3,5-bis(3-aminometilfenil)-1-poli[3,5-bis(3-aminometilfenil)-2,4,6-trioxo-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-1-il]-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-2,4,6-trionă
	421-550-1
	—
	Cancerigenitate 1B
Toxicitate pentru reproducere 1B
Sensibilizarea pielii 1
Toxic pentru mediul acvatic 3
	H350
H360D *** H317
H412
	GHS08
Dgr
	H350
H360D *** H317
H412
	 
	 
	 

	613-200-00-3
	produs de reacție dintre: (29H,31H-ftalocianinato(2-)-N29,N30,N31,N32) de cupru, acid clorsulfonic și 3-(2-sulfooxietilsulfonil)anilină, săruri de sodiu
	420-980-7
	—
	Leziuni oculare grave 1
	H318
	GHS05
Dgr
	H318
	 
	 
	 

	613-201-00-9
	(R)-5-bromo-3-(1-metil-2-pirolidinilmetil)-1H-indol
	422-390-5
	143322-57-0
	Toxicitate pentru reproducere 2
STOT RE 1
Toxicitate acută 4 *
Toxicitate acută 4 *
Sensibilizarea pielii 1
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H361f *** H372 **
H332
H302
H317
H400
H410
	GHS08
GHS07
GHS09
Dgr
	H361f *** H372 **
H332
H302
H317
H410
	EUH070
	 
	 

	613-202-00-4
	pimetrozin (ISO);
(E)-4,5-dihidro-6-metil-4-(3-piridilmetilenamino)-1,2,4-triazin-3(2H)-onă
	—
	123312-89-0
	Cancerigenitate 2
Toxicitate pentru reproducere 2
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H351
H361fd
H410
	GHS08
GHS09
Wng
	H351
H361fd
H410
	 
	M = 1
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	613-203-00-X
	piraflufen etil (ISO);
ester etilic al acidului 2-cloro-5-(4-cloro-5-difluorometoxi-1-metilpirazol-3-il)-4-fluorofenoxiacetic; [1]piraflufen (ISO);
acid 2-cloro-5-(4-cloro-5-difluorometoxi-1-metilpirazol-3-il)-4-fluorofenoxiacetic [2]
	-[1]
-[2]
	129630-19-9 [1]
129630-17-7 [2]
	Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H400
H410
	GHS09
Wng
	H410
	 
	M=1000
	 

	613-204-00-5
	oxadiargil (ISO);
3-[2,4-dicloro-5-(2-propinil-oxi)fenil]-5-(1,1-dimetiletil)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-onă
	254-637-6
	39807-15-3
	Toxicitate pentru reproducere 2
STOT RE 2 *
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H361d*** H373**
H400
H410
	GHS08
GHS09
Wng
	H361d*** H373**
H410
	 
	M = 1000
	 

	613-205-00-0
	propiconazol (ISO); (2RS,4RS;2RS,4SR)-1-{[2-(2,4-diclorofenil)-4-propil-1,3-dioxolan-2-il]metil}-1H-1,2,4-triazol
	262-104-4
	60207-90-1
	Toxicitate pentru reproducere 1B
Toxicitate acută 4
Sensibilizarea pielii 1
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H360D
H302
H317
H400
H410
	GHS08
GHS07
GHS09
Dgr
	H360D
H302
H317
H410
	 
	M = 1
M = 1
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	613-206-00-6
	fenamidonă (ISO);
(S)-5-metil-2-metiltio-5-fenil-3-fenilamino-3,5-dihidroimidazol-4-onă
	—
	161326-34-7
	Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H400
H410
	GHS09
Wng
	H410
	 
	 
	 

	613-208-00-7
	imazamox (ISO);
acidul (RS)-2-(4-izopropil-4-metil-5-oxo-2-imidazolin-2-il)-5- metoximetilnicotinic
	—
	114311-32-9
	Toxicitate pentru reproducere 2
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H361d
H400
H410
	GHS08
GHS09
Wng
	H361d
H410
	 
	M = 10
M = 10
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	613-209-00-2
	clorhidrat de cis-1-(3-clor-propil)-2,6-dimetil-piperidin
	417-430-3
	63645-17-0
	Toxicitate acută 3 *
STOT RE 2 *
Sensibilizarea pielii 1
Toxic pentru mediul acvatic 2
	H301
H373 **
H317
H411
	GHS06
GHS08
GHS09
Dgr
	H301
H373 **
H317
H411
	 
	 
	 

	613-210-00-8
	2-(3-clor-propil)-2,5,5-trimetil-1,3-dioxan
	417-650-1
	88128-57-8
	STOT RE 2 *
Toxic pentru mediul acvatic 3
	H373 **
H412
	GHS08
Wng
	H373 **
H412
	 
	 
	 

	613-211-00-3
	metilsulfat de N-metil-4-(p-formilstiril)piridiniu
	418-240-3
	74401-04-0
	Sensibilizarea pielii 1
Toxic pentru mediul acvatic 3
	H317
H412
	GHS07
Wng
	H317
H412
	 
	 
	 

	613-212-00-9
	4-[4-(2-etilhexiloxi)fenil](1,4-tiazinan-1,1-dioxid)
	418-320-8
	133467-41-1
	Toxicitate acută 4 *
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H302
H400
H410
	GHS07
GHS09
Wng
	H302
H410
	 
	 
	 

	613-213-00-4
	cis-1-benzoil-4-[(4-metilsulfonil)oxi]-L-prolină
	416-040-0
	120807-02-5
	Toxic pentru mediul acvatic 3
	H412
	—
	H412
	 
	 
	 

	613-214-00-X
	N, N-di-n-butil-2-(1,2-dihidro-3-hidroxi-6-izopropil-2-chinolilidena)-1,3-dioxoindan-5-carboxamidă
	416-260-7
	147613-95-4
	Toxic pentru mediul acvatic 4
	H413
	—
	H413
	 
	 
	 

	613-215-00-5
	clorură de 2-clor-metil-3,4-dimetoxipiridiniu
	416-440-5
	72830-09-2
	Toxicitate acută 4 *
Toxicitate acută 4 *
STOT RE 2 *
Iritație cutanată 2
Leziuni oculare grave 1
Sensibilizarea pielii 1
Toxic pentru mediul acvatic 2
	H312
H302
H373 **
H315
H318
H317
H411
	GHS08
GHS05
GHS07
GHS09
Dgr
	H312
H302
H373 **
H315
H318
H317
H411
	 
	 
	 

	613-216-00-0
	6-terț-butil-7-(6-dietilamino-2-metil-3-piridilimino)-3-(3-metilfenil)pirazolo[3,2-c] [1,2,4]triazol
	416-490-8
	162208-01-7
	Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H400
H410
	GHS09
Wng
	H410
	 
	 
	 

	613-217-00-6
	4-[3-(3,5-di-terț-butil-4-hidroxifenil)propioniloxi]-1-[2-[3-(3,5-di-terț-butil-4-hidrofenil)propioniloxi]etil]-2,2,6,6-tetrametilpiperidină
	416-770-1
	73754-27-5
	Toxic pentru mediul acvatic 4
	H413
	—
	H413
	 
	 
	 

	613-218-00-1
	6-hidroxi-indol
	417-020-4
	2380-86-1
	Toxicitate acută 4 *
Leziuni oculare grave 1
Sensibilizarea pielii 1
Toxic pentru mediul acvatic 2
	H302
H318
H317
H411
	GHS05
GHS07
GHS09
Dgr
	H302
H318
H317
H411
	 
	 
	 

	613-219-00-7
	7a-etil-3,5-bis(1-metiletil)-2,3,4,5-tetrahidrooxazolo[3,4-c]-2,3,4,5-tetrahidrooxazol
	417-140-7
	79185-77-6
	Iritație cutanată 2
Toxic pentru mediul acvatic 2
	H315
H411
	GHS07
GHS09
Wng
	H315
H411
	 
	 
	 

	613-220-00-2
	7,7-dioxid de trans-(4S,6S)-5,6-dihidro-6-metil-4H-tien [2,3-b]tiopiran-4-ol
	417-290-3
	147086-81-5
	Toxicitate acută 4 *
	H302
	GHS07
Wng
	H302
	 
	 
	 

	613-221-00-8
	2-cloro-5-metilpiridină
	418-050-0
	18368-64-4
	Toxicitate acută 4 *
Toxicitate acută 4 *
Iritație cutanată 2
Toxic pentru mediul acvatic 3
	H312
H302
H315
H412
	GHS07
Wng
	H312
H302
H315
H412
	 
	 
	 

	613-222-00-3
	4-(1-oxo-2-propenil)-morfolină
	418-140-1
	5117-12-4
	Toxicitate acută 4 *
STOT RE 2 *
Leziuni oculare grave 1
Sensibilizarea pielii 1
	H302
H373 **
H318
H317
	GHS08
GHS05
GHS07
Dgr
	H302
H373 **
H318
H317
	 
	 
	 

	613-223-00-9
	N-izopropil-3-(4-fluorofenil)-1H-indol
	418-790-4
	93957-49-4
	Toxic pentru mediul acvatic 4
	H413
	—
	H413
	 
	 
	 

	613-224-00-4
	2,5-dimercaptometil-1,4-ditian
	419-770-8
	136122-15-1
	Toxicitate acută 4 *
Corodarea/iritarea pielii 1B
Sensibilizarea pielii 1
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H302
H314
H317
H400
H410
	GHS05
GHS07
GHS09
Dgr
	H302
H314
H317
H410
	 
	 
	 

	613-225-00-X
	amestec de: [2-(antrachinon-1-ilamino)-6-[(5-benzoilamino)-antrachinon-1-ilamino]-4-feniil-1,3,5-triazină;
2,6-bis-[(5-benzoilamino)-antrachinon-1-ilamino]-4-fenil-1,3,5-triazină
	421-290-9
	—
	STOT RE 2 *
Toxic pentru mediul acvatic 4
	H373 **
H413
	GHS08
Wng
	H373 **
H413
	 
	 
	 

	613-226-00-5
	diclorură de 1-(2-(etil(4-(4-(4-(4-(etil(2-piridino-etil)amino)-2-metilfenilazo)benzoilamino)fenilazo)-3-metilfenil)amino)etil-piridiniu
	420-950-3
	163831-67-2
	Leziuni oculare grave 1
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H318
H400
H410
	GHS05
GHS09
Dgr
	H318
H410
	 
	 
	 

	613-227-00-0
	(±)-[(R*,R*) și (R*,S*)]-6-fluoro-3,4-dihidro-2-oxiranil-2H-1-benzopiran
	419-600-2
	99199-90-3
	Sensibilizarea pielii 1
Toxic pentru mediul acvatic 2
	H317
H411
	GHS07
GHS09
Wng
	H317
H411
	 
	 
	 

	613-228-00-6
	(±)-(R*,S*)-6-fluoro-3,4-dihidro-2-oxiranil-2H-1-benzopiran
	419-630-6
	793669-26-8
	Toxic pentru mediul acvatic 2
	H411
	GHS09
	H411
	 
	 
	 

	613-229-00-1
	1-acetil-4-(3-dodecil-2,5-dioxo-1-pirolidinil)-2,2,6,6-tetrametil-piperidină
	411-930-5
	106917-31-1
	Iritație cutanată 2
Sensibilizarea pielii 1
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H315
H317
H400
H410
	GHS07
GHS09
Wng
	H315
H317
H410
	 
	 
	 

	613-230-00-7
	florasulam (ISO);
2',6',8-trifluoro-5-metoxi-5-triazol[1,5-c];
pirimidin-2-sulfonanilidă
	—
	145701-23-1
	Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H400
H410
	GHS09
Wng
	H410
	 
	 
	 

	613-231-00-2
	2,6-diamino-3-((piridin-3-il)azo)piridină
	421-430-9
	28365-08-4
	Toxicitate acută 4 *
STOT RE 2 *
Toxic pentru mediul acvatic 2
	H302
H373**
H411
	GHS08
GHS07
GHS09
Wng
	H302
H373**
H411
	 
	 
	 

	613-232-00-8
	3-(benzo[b]tien-2-il)-5,6-dihidro-1,4,2-oxatiazin-4-oxid
	431-030-6
	163269-30-5
	Toxicitate acută 3 *
STOT RE 2 *
Leziuni oculare grave 1
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H331
H373**
H318
H400
H410
	GHS06
GHS05
GHS08
GHS09
Dgr
	H331
H373**
H318
H410
	 
	 
	 

	613-233-00-3
	4,4'-(oxi-(bismetilen))-bis-1,3-dioxolan
	423-230-7
	56552-15-9
	Leziuni oculare grave 1
	H318
	GHS05
Dgr
	H318
	 
	 
	 

	613-234-00-9
	clorhidrat de imidazo[1,2-b]piridazină
	431-510-5
	18087-70-2
	Toxicitate acută 4 *
Iritarea ochilor 2
	H302
H319
	GHS07
Wng
	H302
H319
	 
	 
	 

	613-235-00-4
	2,3-dihidro-2,2-dimetil-1H-perimidină
	424-060-6
	6364-17-6
	Toxicitate acută 4*
STOT RE 2 *
Sensibilizarea pielii 1
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H302
H373**
H317
H400
H410
	GHS08
GHS07
GHS09
Wng
	H302
H373**
H317
H410
	 
	 
	 

	613-236-00-X
	2-cloro-3-trifluor-metil-piridin
	424-520-6
	65753-47-1
	Toxicitate acută 3 *
Toxicitate acută 3 *
STOT RE 1
Corodarea/iritarea pielii 1B
Toxic pentru mediul acvatic 3
	H311
H301
H372**
H314
H412
	GHS06
GHS05
GHS08
Dgr
	H311
H301
H372**
H314
H412
	 
	 
	 

	613-237-00-5
	6-terț-butil-3-(3-dodecilsulfonil)propil-7H-1,2,4-triazolo[3.4b][1,3,4]tiadiazin
	424-950-4
	133949-92-5
	Toxic pentru mediul acvatic 4
	H413
	—
	H413
	 
	 
	 

	613-238-00-0
	2-[[4-[(4,6-dicloro-1,3,5-triazin-2-il)amino]fenil]sulfonil]etil sulfat de sodiu
	430-890-1
	81992-66-7
	Sensibilizarea pielii 1
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H317
H400
H410
	GHS07
GHS09
Wng
	H317
H410
	 
	 
	 

	613-239-00-6
	2-[3-(metilamino)propil]-1H-benzimidazol
	425-760-4
	64137-52-6
	Leziuni oculare grave 1
Toxic pentru mediul acvatic 3
	H318
H412
	GHS05
Dgr
	H318
H412
	 
	 
	 

	613-241-00-7
	3-(2H-tetrazol-5-il)piridin
	426-810-8
	3250-74-6
	Leziuni oculare grave 1
	H318
	GHS05
Dgr
	H318
	 
	 
	 

	613-242-00-2
	produși de reacție ai acidului 3,10-bis((2-aminopropil)amino)-6,13-dicloro-4,11-trifenodioxazindisulfonic cu acid 2-amino-1,4-benzendisulfonic, hidrogenosulfat de 2-((4-aminofenil)sulfonil)etil și 2,4,6-trifluor-1,3,5-triazină, sare de sodiu
	426-860-0
	191877-09-5
	Leziuni oculare grave 1
	H318
	GHS05
Dgr
	H318
	 
	 
	 

	613-243-00-8
	4,4'-(1,6-hexametilen-bis(formil-imino))bis(2,2,6,6-tetrametil-1-oxil-piperidin)
	427-350-0
	182235-14-9
	Toxic pentru mediul acvatic 2
	H411
	GHS09
	H411
	 
	 
	 

	613-244-00-3
	5,7-diclor-4-hidroxichinolină
	427-420-0
	21873-52-9
	Toxic pentru mediul acvatic 2
	H411
	GHS09
	H411
	 
	 
	 

	613-245-00-9
	2-fluoro-6-trifluorometil-piridin
	428-100-3
	94239-04-0
	Lichid inflamabil 3
Toxicitate acută 4 *
Toxicitate acută 4 *
Toxic pentru mediul acvatic 3
	H226
H332
H302
H412
	GHS02
GHS07
Wng
	H226
H332
H302
H412
	 
	 
	 

	613-246-00-4
	2-hidroximetil-3-metil-4-(2,2,2-trifluoretoxi)piridin
	428-200-7
	103577-66-8
	Toxic pentru mediul acvatic 3
	H412
	—
	H412
	 
	 
	 

	613-247-00-X
	3-(2-metoxi-4-metoxi-carboxi-benzil)-5-nitro-indol
	428-910-7
	107786-36-7
	Toxic pentru mediul acvatic 4
	H413
	—
	H413
	 
	 
	 

	613-248-00-5
	3,4-dimetil-1H-pirazol
	429-130-1
	2820-37-3
	Toxicitate acută 4 *
Leziuni oculare grave 1
Toxic pentru mediul acvatic 3
	H302
H318
H412
	GHS05
GHS07
Dgr
	H302
H318
H412
	 
	 
	 

	613-249-00-0
	sulfat de 1-(2-hidroxietil)-1H-pirazol-4,5-diildi-amoniu
	429-300-3
	155601-30-2
	Leziuni oculare grave 1
Sensibilizarea pielii 1
Toxic pentru mediul acvatic 2
	H318
H317
H411
	GHS05
GHS07
GHS09
Dgr
	H318
H317
H411
	 
	 
	 

	613-250-00-6
	amestec de: carbonato-bis-N-etil-2-izopropil-1,3-oxazol-idină;
metil carbonato-N-etil-2-izopropil-1,3-oxazol-idină;
2-izopropil-N-hidroxietil 1,3-oxazol-idină
	429-990-6
	—
	Leziuni oculare grave 1
Sensibilizarea pielii 1
Toxic pentru mediul acvatic 3
	H318
H317
H412
	GHS05
GHS07
Dgr
	H318
H317
H412
	 
	 
	 

	613-251-00-1
	(R)-3-[(1-metilpirolidin-2-il)metil]-5-[2-(fenilsulfonil)etenil]-1H-indol
	430-560-5
	180637-89-2
	Toxicitate acută 4 *
STOT RE 2 *
Leziuni oculare grave 1
Sensibilizarea pielii 1
	H302
H373**
H318
H317
	GHS05
GHS08
GHS07
Dgr
	H302
H373**
H318
H317
	 
	 
	 

	613-253-00-2
	2,2-dialchil-4-hidroximetil-1,3-dioxolan;
produși de reacție cu oxidul de etilenă (alchil reprezintă C1-12 și suma până la C13, gradul mediu de etoxilare este 3,5)
	430-580-4
	—
	Iritație cutanată 2
Toxic pentru mediul acvatic 2
	H315
H411
	GHS07
GHS09
Wng
	H315
H411
	EUH019
	 
	 

	613-254-00-8
	forclorfenuron (ISO);
1-(2-clor-4-piridil)-3-feniluree
	—
	68157-60-8
	Cancerigenitate 2
Toxic pentru mediul acvatic 2
	H351
H411
	GHS08
GHS09
Wng
	H351
H411
	 
	 
	 

	613-255-00-3
	amestec de izomeri de: [(2-hidroxietil-sulfamoil){[2-(2-piperazin-1-il-etilamino)etil-sulfamoil][2-(4-amino-etil-piperazin-1-il)etil-sulfamoil](sulfamoil)}(sulfonato-ftalocianinato)]cupru(II) de sodiu
	424-270-8
	—
	Leziuni oculare grave 1
	H318
	GHS05
Dgr
	H318
	 
	 
	 

	613-256-00-9
	3'5'-anhidro-timidină
	425-810-5
	38313-48-3
	Toxic pentru mediul acvatic 3
	H412
	—
	H412
	 
	 
	 

	613-257-00-4
	N-[4-(2-ciano-4-nitro-fenilazo)fenil]-N-metil-β-alaninat de 2-ftalimido-etil
	426-400-9
	170222-39-6
	Sensibilizarea pielii 1
Toxic pentru mediul acvatic 4
	H317
H413
	GHS07
Wng
	H317
H413
	 
	 
	 

	613-258-00-X
	amestec de: sare de sodiu 4-cloro-7-metilbenzotriazol;
sare de sodiu 4-cloro-5-metilbenzotriazol;
sare de sodiu 5-cloro-4-metilbenzotriazol
	427-730-6
	202420-04-0
	Corodarea/iritarea pielii 1B
Toxic pentru mediul acvatic 3
	H314
H412
	GHS05
Dgr
	H314
H412
	 
	 
	 

	613-259-00-5
	imiprotrin (ISO);
o masă de reacție de: (1R)-cis-crizantemat de [2,4-dioxo-(2-propin-1-il)imidazolidin-3-il]metil; (1R)-trans-crizantemat de [2,4-dioxo-(2-propin-1-il)imidazolidin-3-il]metil
	428-790-6
	72963-72-5
	Cancerigenitate 2
Toxicitate acută 4
Toxicitate acută 4
STOT SE 2
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H351
H332
H302
H371 (sistemul nervos; oral, prin inhalare)
H400
H410
	GHS08
GHS07
GHS09
Wng
	H351
H332
H302
H371 (sistemul nervos; oral, prin inhalare)
H410
	 
	prin inhalare: ATE = 1,4 mg/L (pulberi sau particule lichide pulverizate)
oral: ATE = 550 mg/kg bw
M = 10
M = 10
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	613-260-00-0
	(±)-4-(3-clorfenil)-6-[(4-clorfenil)hidroxi(1-metil-1H-imidazol-5-il)metil]-1-metil-2(1H)-chinolină
	430-730-9
	—
	Leziuni oculare grave 1
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H318
H400
H410
	GHS05
GHS09
Dgr
	H318
H410
	 
	 
	 

	613-261-00-6
	monoclorhidrat de pirazol-1-carboxamidină
	429-520-1
	4023-02-3
	Toxicitate acută 4 *
STOT RE 2 *
Leziuni oculare grave 1
Sensibilizarea pielii 1
Toxic pentru mediul acvatic 3
	H302
H373** H318
H317
H412
	GHS05
GHS08
GHS07
Dgr
	H302
H373**
H318
H317
H412
	 
	 
	 

	613-262-00-1
	(E)-1,2-bis-(4-(4-metilamino-6-(4-metilcarbamoil-fenilamino)-1,3,5-triazin-2-ilamino)fenil-2-sulfonato)etenă de disodiu
	427-310-2
	180850-95-7
	Leziuni oculare grave 1
	H318
	GHS05
Dgr
	H318
	 
	 
	 

	613-263-00-7
	3-ciano-5-fluoro-6-hidroxipiridin-2-oleat de monosodiu
	429-570-2
	—
	Sensibilizarea pielii 1
	H317
	GHS07
Wng
	H317
	 
	 
	 

	613-266-00-3
	2-cloro-5-clormetil-tiazol
	429-830-5
	105827-91-6
	Toxicitate acută 3 *
Corodarea/iritarea pielii 1B
Toxicitate acută 4 *
Sensibilizarea pielii 1
Toxic pentru mediul acvatic 2
	H311
H314
H302
H317
H411
	GHS06
GHS05
GHS09
Dgr
	H311
H314
H302
H317
H411
	 
	 
	 

	613-267-00-9
	tiametoxam (ISO);
3-(2-cloro-tiazol-5-ilmetil)-5-metil[1,3,5]oxadiazinan-4-iliden-N-nitroamin
	428-650-4
	153719-23-4
	Toxicitate pentru reproducere 2
Toxicitate acută 4
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H361fd
H302
H400
H410
	GHS07
GHS08
GHS09
Wng
	H361fd
H302
H410
	 
	cale orală: ATE = 780 mg/kg gc
M = 10
M = 10
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	613-268-00-4
	(4aS-cis-)-6-benzil-octahidro-pirolo[3.4-b]piridină
	425-930-8
	151213-39-7
	Corodarea/iritarea pielii 1B
Toxicitate acută 4 *
Toxicitate acută 4 *
STOT RE 2 *
Toxic pentru mediul acvatic 2
	H314
H332
H302
H373**
H411
	GHS05
GHS08
GHS07
GHS09
Dgr
	H314
H332
H302
H373**
H411
	 
	 
	 

	613-269-00-X
	2-tiazolid-iniliden-cianamidă
	427-720-1
	26364-65-8
	Toxicitate acută 4*
STOT RE 2 *
Toxic pentru mediul acvatic 3
	H302
H373** H412
	GHS08
GHS07
Wng
	H302
H373**
H412
	 
	 
	 

	613-270-00-5
	5-amino-N-(2,6-diclor-3-metilfenil)-1H-1,2,4-triazol-3-sulfonamidă
	428-150-6
	113171-13-4
	Toxic pentru mediul acvatic 3
	H412
	—
	H412
	 
	 
	 

	613-271-00-0
	tritosulfuron (ISO) (conținând ≤ 0,02% AMTT);
1-[4-metoxi-6-(trifluormetil)-1,3,5-triazin-2-il]-3-[2-(trifluormetil)benzensulfonil]uree (conținând ≤ 0,02% AMTT)
	—
	142469-14-5
	Sensibilizarea pielii 1
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H317
H400
H410
	GHS07
GHS09
Wng
	H317
H410
	 
	M=10
	 

	613-272-00-6
	piraclostrobin (ISO);
metil N-{2-[1-(4-clorofenil)-1H-pirazol-3-iloximetil]fenil}(N-metoxi)carbamat
	—
	—
	Toxicitate acută 3 *
Iritație cutanată 2
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H331
H315
H400
H410
	GHS06
GHS09
Dgr
	H331
H315
H410
	 
	M=100
	 

	613-273-00-1
	tetrahidro-3-metil-5-((2-fenil-tio)tiazol-5-ilmetil)-[4H]-1,3,5-oxadiazinan-4-iliden-N-nitroamină
	427-600-9
	192439-46-6
	Toxic pentru mediul acvatic 2
	H411
	GHS09
	H411
	 
	 
	 

	613-274-00-7
	tetrafluoroborat de 2,6-dicloro-1-fluoropiridiniu
	427-400-1
	140623-89-8
	Corodarea/iritarea pielii 1B
Toxicitate acută 4 *
Sensibilizarea pielii 1
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H314
H302
H317
H400
H410
	GHS05
GHS07
GHS09
Dgr
	H314
H302
H317
H410
	 
	 
	 

	613-275-00-2
	monoclorhidrat de 3-(2-cloretil)-6,7,8,9-tetra-hidro-2-metil-4H-pirido[1,2-a]pirimidin-4-onă
	424-530-0
	93076-03-0
	Toxicitate acută 3 *
STOT SE 2
STOT RE 2 *
Leziuni oculare grave 1
Sensibilizarea pielii 1
Toxic pentru mediul acvatic 2
	H301
H371**
H373**
H318
H317
H411
	GHS06
GHS05
GHS08
GHS09
Dgr
	H301
H371**
H373**
H318
H317
H411
	 
	 
	 

	613-276-00-8
	1-(2-clorfenil)-1,2-dihidro-5H-tetrazol-5-onă
	426-110-2
	98377-35-6
	Sensibilizarea pielii 1
Toxic pentru mediul acvatic 3
	H317
H412
	GHS07
Wng
	H317
H412
	 
	 
	 

	613-277-00-3
	(4-(6-dietilamino-2-metilpiridin-3-il)imino-4,5-dihidro-3-metil-1-(4-metilfenil)-1H-pirazol-5-onă
	427-070-9
	—
	Toxic pentru mediul acvatic 4
	H413
	—
	H413
	 
	 
	 

	613-278-00-9
	(3-aminofenil)piridin-3-ilmetanonă
	428-230-0
	79568-06-2
	STOT RE 2 *
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H373**
H400
H410
	GHS08
GHS09
Wng
	H373**
H410
	 
	 
	 

	613-279-00-4
	2-etil-2,3-dihidro-2-metil-1H-perimidină
	424-380-6
	43057-68-7
	Toxicitate acută 4 *
STOT RE 2 *
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H302
H373**
H400
H410
	GHS08
GHS07
GHS09
Wng
	H302
H373**
H410
	 
	 
	 

	613-280-00-X
	tetrahidro-1,3-dimetil-1H-pirimidin-2-onă;
dimetil propilenuree
	230-625-6
	7226-23-5
	Toxicitate pentru reproducere 2
Toxicitate acută 4 *
Leziuni oculare grave 1
	H361f***
H302
H318
	GHS05
GHS08
GHS07
Dgr
	H361f***
H302
H318
	 
	 
	 

	613-281-00-5
	chinolină
	202-051-6
	91-22-5
	Cancerigenitate 1B Mutagenitate 2
Toxicitate acută 4 *
Toxicitate acută 4 *
Iritarea ochilor 2
Iritație cutanată 2
Toxic pentru mediul acvatic 2
	H350
H341
H312
H302
H319
H315
H411
	GHS08
GHS07
GHS09
Dgr
	H350
H341
H312
H302
H319
H315
H411
	 
	 
	 

	613-282-00-0
	triticonazol (ISO);
(RS)-(E)-5-(4-clorbenziliden)-2,2-dimetil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-metil)ciclopentanol
	—
	138182-18-0
	Toxicitate pentru reproducere 2
STOT RE 2
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H361f
H373
H400
H410
	GHS08
GHS09
Wng
	H361f
H373
H410
	 
	M = 1
M = 1
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	613-283-00-6
	cetoconazol;
1-[4-[4-[[(2SR,4RS)-2-(2,4-diclorfenil)-2-(imidazol-1-ilmetil)-1,3-dioxolan-4-il]metoxi]fenil]piperazin-1-il]etanonă
	265-667-4
	65277-42-1
	Toxicitate pentru reproducere 1B
Toxicitate acută 3 *
STOT RE 2 *
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H360F***
H301
H373**
H400
H410
	GHS06
GHS08
GHS09
Dgr
	H360F***
H301
H373**
H410
	 
	 
	 

	613-284-00-1
	metconazol (ISO);
(1RS,5RS;1RS,5SR)-5-(4-clorbenzil)-2,2-dimetil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)ciclopentanol
	—
	125116-23-6
	Toxicitate pentru reproducere 2
Toxicitate acută 4 *
Toxic pentru mediul acvatic 2
	H361d***
H302
H411
	GHS08
GHS07
GHS09
Wng
	H361d***
H302
H411
	 
	 
	 

	613-285-00-7
	1-hidroxibenzotriazol, anhidru; [1]
1-hidroxibenzotriazol, monohidrat [2]
	219-989-7 [1]
219-989-7 [2]
	2592-95-2 [1]
123333-53-9 [2]
	Expl. 1.3
	H203
	GHS01
Dgr
	H203
	 
	 
	 

	613-286-00-2
	1-metil-3-morfolinocarbonil-4-[3-(1-metil-3-morfolinocarbonil-5-oxo-2-pirazolin-4-iliden)-1-propenil]pirazol-5-olat de potasiu;
[conținând < 0,5 % N, N-dimetilformamidă (Nr. CE 200-679-5)]
	418-260-2
	183196-57-8
	Sensibilizarea pielii 1
	H317
	GHS07
Wng
	H317
	 
	 
	 

	613-286-01-X
	1-metil-3-morfolinocarbonil-4-[3-(1-metil-3-morfolinocarbonil-5-oxo-2-pirazolin-4-iliden)-1-propenil]pirazol-5-olat de potasiu;
[conținând ≥ 0,5 % N, N-dimetilformamidă (Nr. CE 200-679-5)]
	418-260-2
	183196-57-8
	Toxicitate pentru reproducere 1B
Sensibilizarea pielii 1
	H360D*** H317
	GHS08
GHS07
Dgr
	H360D*** H317
	 
	 
	 

	613-287-00-8
	1-(3-iod-4-aminobenzil)-1H-1,2,4-triazol
	419-540-7
	160194-26-3
	Toxicitate acută 4 *
Sensibilizarea pielii 1
Toxic pentru mediul acvatic 2
	H302
H317
H411
	GHS07
GHS09
Wng
	H302
H317
H411
	 
	 
	 

	613-288-00-3
	clorură de 1,3-bis(dimetilcarbamoil)-imidazoliu
	420-930-4
	135756-61-5
	Toxicitate acută 4 *
Leziuni oculare grave 1
Toxic pentru mediul acvatic 3
	H302
H318
H412
	GHS05
GHS07
Dgr
	H302
H318
H412
	 
	 
	 

	613-289-00-9
	3-(4-clor-2-fluor-5-metilfenil)-1-metil-5-(trifluormetil)-1H-pirazol
	432-020-4
	142623-48-1
	Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H400
H410
	GHS09
Wng
	H410
	 
	 
	 

	613-290-00-4
	clorhidrat de 4-hidroxi-7-(2-aminoetil)-1,3-benzotiazol-2(3H)-onă
	432-470-1
	189012-93-9
	Leziuni oculare grave 1
Sensibilizarea pielii 1
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H318
H317
H400
H410
	GHS05
GHS07
GHS09
Dgr
	H318
H317
H410
	 
	 
	 

	613-291-00-X
	2,4-dihidro-4-(4-(4-(4-hidroxifenil)-1-piperazinil)fenil)-2-(1-metilpropil)-3H-1,2,4-triazol-3-onă
	434-820-9
	106461-41-0
	STOT RE 2 *
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H373**
H400
H410
	GHS08
GHS09
Wng
	H373**
H410
	 
	 
	 

	613-292-00-5
	N, N',N''-tris(2-metil-2,3-epoxipropil)-perhidro-2,4,6-oxo-1,3,5-triazină
	435-010-8
	26157-73-3
	Mutagenitate 2
Toxic pentru mediul acvatic 3
	H341
H412
	GHS08
Wng
	H341
H412
	 
	 
	 

	613-293-00-0
	2,6-di-terț-butil-4-metilciclohexilester al acidului 2-(4-terț-butilfenil)-6-ciano-5-[bis(etoxicarbonilmetil)carbamoiloxi]-1H-pirolo[1,2-b][1,2,4] triazol-7-carboxilic
	448-050-6
	444065-11-6
	Toxic pentru mediul acvatic 4
	H413
	—
	H413
	 
	 
	 

	613-294-00-6
	[4-(6-terț-butil-7-cloro-1H-pirazolo[1,5-b][1,2,4]triazol-2-il)fenilcarbamoil]metilester al acidului 2-hexildecanoic
	448-260-8
	379268-96-9
	Toxic pentru mediul acvatic 4
	H413
	—
	H413
	 
	 
	 

	613-295-00-1
	clorhidrat de 11-amino-3-cloro-6,11-dihidro-5,5-dioxo-6-metil-dibenzo[c, f][1,2]tiazepină
	448-720-8
	363138-44-7
	Toxicitate acută 4 *
Leziuni oculare grave 1
Toxic pentru mediul acvatic 3
	H302
H318
H412
	GHS05
GHS07
Dgr
	H302
H318
H412
	 
	 
	 

	613-296-00-7
	2-(4-(5-[1-(2,5-disulfonatofenil)-4,5-dihidro-3-metilcarbamoil-5-oxopirazol-4-iliden]-3-metil-1,3-pentadienil)-3-metilcarbamoil-5-oxidopirazol-1-il)benzen-1,4-disulfonat de pentapotasiu
	418-270-7
	—
	Sensibilizarea pielii 1
Toxic pentru mediul acvatic 3
	H317
H412
	GHS07
Wng
	H317
H412
	 
	 
	 

	613-297-00-2
	5-(2-bromfenil)-2-terț-butil-2H-tetrazol
	420-820-6
	—
	Lichid inflamabil 3
Toxicitate acută 4 *
Toxic pentru mediul acvatic 2
	H226
H302
H411
	GHS02
GHS07
GHS09
Wng
	H226
H302
H411
	 
	 
	 

	613-298-00-8
	dilactat de bis-(6-hidroxi-4-metil-5-(3-metilimidazoliu-1-il)-3-(4-fenilazo)-1H-piridin-2-onă)etilen
	421-560-6
	—
	STOT RE 2 *
Leziuni oculare grave 1
Toxic pentru mediul acvatic 2
	H373**
H318
H411
	GHS05
GHS08
GHS09
Dgr
	H373**
H318
H411
	 
	 
	 

	613-299-00-3
	componentă principală 1 (izomer 1):
2-{6-fluoro-4-[3-(2,5-disulfo-fenilazo)-4-hidroxi-2-sulfonaft-7-ilamino]-1,3,5-triazin-2-ilamino}-3-{6-fluoor-4-[3-(1,5-disulfonaft-2-ilazo)-4-hidroxi-2-sulfonaft-7-ilamino]-1,3,5-triazin-2-ilamino}-propan, sare de sodiu;
componentă principală 1 (izomer 2):
2-{6-fluoro-4-[3-(2,5-disulfo-fenilazo)-4-hidroxi-2-sulfonaft-7-ilamino]-1,3,5-triazin-2-ilamino}-3-{6-fluoro-4-[3-(2,5-disulfo-fenilazo)-4-hidroxi-2-sulfonaft-7-ilamino]-1,3,5-triazin-2-ilamino}-propan, sare de sodiu;
componentă principală 2: 2,3-bis-{6-fluoro-4-[3-(2,5-disulfo-fenilazo)-4-hidroxi-2-sulfonaft-7-ilamino]-1,3,5-triazin-2-ilamino}-propan, sare de sodiu;
componentă principală 3: 2,3-bis-{6-fluoro-4-[3-(1,5-disulfonaft-2-ilazo)-4-hidroxi-2-sulfonaft-7-ilamino]-1,3,5-triazin-2-ilamino}-propan, sare de sodiu
	422-610-1
	—
	Leziuni oculare grave 1
	H318
	GHS05
Dgr
	H318
	 
	 
	 

	613-300-00-7
	1-imidazol-1-il-octadecan-2-ol
	434-120-3
	—
	Sensibilizarea pielii 1
Toxic pentru mediul acvatic 4
	H317
H413
	GHS07
Wng
	H317
H413
	 
	 
	 

	613-301-00-2
	dimetil-1-{[2-metoxi-5-(2-metil-butoxicarbonil)fenilcarbamoil]-[2-octadecil-1,1-dioxo-1,2,4-benzotiadiazin-3-il]metil} imidazol-4,5-dicarboxilat
	443-910-7
	—
	Toxic pentru mediul acvatic 4
	H413
	—
	H413
	 
	 
	 

	613-302-00-8
	2-(5-carbamoil-1-etil-2-hidroxi-4-metil-6-oxo-1,6-dihidro-piridin-3-ilazo)-4-(4-fluoro-6-(4-(2-sulfoniloxi-etilsulfonil)-fenilamino)-1,3,5-triazin-2-ilamino)benzen sulfonat de disodiu
	432-980-4
	243858-60-8
	Leziuni oculare grave 1
	H318
	GHS05
Dgr
	H318
	 
	 
	 

	613-303-00-3
	2-(1-metil-2-(4-fenoxifenoxi)ethoxi)piridină
	429-800-1
	95737-68-1
	Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H400
H410
	GHS09
Wng
	H410
	 
	 
	 

	613-304-00-9
	bromură de 5,6-dihidroxi-2,3-dihidro-1H-indoliu
	421-170-6
	138937-28-7
	Toxicitate acută 4 *
Leziuni oculare grave 1
	H302
H318
	GHS05
GHS07
Dgr
	H302
H318
	 
	 
	 

	613-305-00-4
	2-(2-hidroxi-4-octiloxifenil)-2H-benzotriazol
	448-630-9
	3147-77-1
	Toxic pentru mediul acvatic 4
	H413
	—
	H413
	 
	 
	 

	613-306-00-X
	carbonat de (2,5-dioxopirolidin-1-il)-9H-fluoren-9-ilmetil
	433-520-5
	82911-69-1
	Toxicitate acută 4 *
Sensibilizarea pielii 1
Toxic pentru mediul acvatic 2
	H302
H317
H411
	GHS07
GHS09
Wng
	H302
H317
H411
	 
	 
	 

	613-307-00-5
	clotianidin (ISO); (E)-1-(2-cloro-1,3-tiazol-5-ilmetil)-3-metil-2-nitroguanidin
	433-460-1
	210880-92-5
	Toxicitate pentru reproducere 2
Toxicitate acută 4
STOT SE 1
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H361f
H302
H370 (sistemul nervos)
H400
H410
	GHS08
GHS07
GHS09
Dgr
	H361f
H302
H370 (sistemul nervos)
H410
	 
	cale orală: ATE = 390 mg/kg gc
M = 10
M = 100
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	613-308-00-0
	2-amino-5-metiltiazol
	423-800-5
	7305-71-7
	Toxicitate acută 4 *
STOT RE 2 *
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H302
H373**
H400
H410
	GHS08
GHS07
GHS09
Wng
	H302
H373**
H410
	 
	 
	 

	613-309-00-6
	1-metil-3-fenil-1-piperazină
	431-180-2
	5271-27-2
	Toxicitate acută 4 *
Toxicitate acută 4 *
Iritație cutanată 2
Leziuni oculare grave 1
Toxic pentru mediul acvatic 3
	H312
H302
H315
H318
H412
	GHS05
GHS07
Dgr
	H312
H302
H315
H318
H412
	 
	 
	 

	613-310-00-1
	clorhidrat de (-)(3S,4R)-4-(4-fluorfenil)-3-(3,4-metilendioxi-fenoximetil)-N-benzilpiperidină
	432-360-3
	105813-13-6
	Toxicitate acută 4 *
Sensibilizarea pielii 1
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H302
H317
H400
H410
	GHS07
GHS09
Wng
	H302
H317
H410
	 
	 
	 

	613-311-00-7
	metil-5-nitrofenil-guanidină
	435-500-1
	152460-07-6
	Toxicitate acută 4 *
Iritarea ochilor 2
Sensibilizarea pielii 1
Toxic pentru mediul acvatic 3
	H302
H319
H317
H412
	GHS07
Wng
	H302
H319
H317
H412
	 
	 
	 

	613-312-00-2
	monoclorhidrat de 2-(4-metil-2-fenil-1-piperazinil)benzenmetanol
	420-200-5
	—
	Toxicitate acută 4 *
Leziuni oculare grave 1
Sensibilizarea pielii 1
Toxic pentru mediul acvatic 3
	H302
H318
H317
H412
	GHS05
GHS07
Dgr
	H302
H318
H317
H412
	 
	 
	 

	613-313-00-8
	2-(4-(4-(3-piridinil)-1H-imidazol-1-il)butil)-1H-izoindol-1,3(2H)-dionă
	442-780-9
	173838-67-0
	Toxic pentru mediul acvatic 3
	H412
	—
	H412
	 
	 
	 

	613-314-00-3
	4-deciloxazolidin-2-onă;
4-decil-1,3-oxazolidin-2-onă
	443-770-7
	7693-82-5
	Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H400
H410
	GHS09
Wng
	H410
	 
	 
	 

	613-315-00-9
	4-[5-[3-carboxilato-4,5-dihidro-5-oxo-1-(4-sulfonatofenil)pirazol-4-iliden]-3-(piperidinocarbonil)penta-1,3-dieniliden]-5-hidroxi-1-(4-sulfonatofenil)pirazol-3-carboxilat de tetrapotasiu
	430-390-1
	—
	Toxicitate acută 4 *
Toxic pentru mediul acvatic 3
	H332
H412
	GHS07
Wng
	H332
H412
	 
	 
	 

	613-316-00-4
	tri(3-aziridinilpropanoat) de trimetilpropan
(TAZ)
	257-765-0
	52234-82-9
	Mutagenitate 2
Leziuni oculare grave 1
Sensibilizarea pielii 1
	H341
H318
H317
	GHS05
GHS08
GHS07
Dgr
	H341
H318
H317
	 
	 
	 

	613-317-00-X
	penconazol (ISO); 1-[2-(2,4-diclorofenil)pentil]-1H-1,2,4-triazol
	266-275-6
	66246-88-6
	Toxicitate pentru reproducere 2
Toxicitate acută 4
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H361d
H302
H400
H410
	GHS08
GHS07
GHS09
Wng
	H361d
H302
H410
	 
	M = 1
M = 1
	 

	613-318-00-5
	fenpirazamină (ISO);
S-alil 5-amino-2,3-dihidro-2-isopropil-3-oxo-4- (o-tolil) pirazol-1-carbotioat;
S-alil 5-amino-2-isopropil-4-(2-metilfenil)-3-oxo-2,3-dihidropirazol-1-carbotioat
	—
	473798-59-3
	Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1
	H400
H410
	GHS09
Wng
	H410
	 
	M = 10
M = 1
	 

	613-319-00-0
	imidazol
	206-019-2
	288-32-4
	Toxicitate pentru reproducere 1B
Toxicitate acută 4
Corodarea/iritarea pielii 1C
	H360D
H302
H314
	GHS08
GHS07
GHS05
Dgr
	H360D
H302
H314
	 
	 
	 

	613-320-00-6
	lenacil (ISO); 3-ciclohexil-6,7-dihidro-1H-ciclopenta[d]pirimidină-2,4(3H,5H)-dionă
	218-499-0
	2164-08-1
	Cancerigenitate 2
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H351
H400
H410
	GHS08
GHS09
Wng
	H351
H410
	 
	M = 10
M = 10
	 

	613-321-00-1
	(RS)-4-[1-(2,3-dimetilfenil)etil]-1H-imidazol;
medetomidină
	—
	86347-14-0
	Toxicitate acută 2
Toxicitate acută 2
STOT SE 3
STOT SE 1
STOT RE 1
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H330
H300
H336
H370 (ochi)
H372
H400
H410
	GHS06
GHS08
GHS09
Dgr
	H330
H300
H336
H370 (ochi)
H372
H410
	 
	M = 1
M = 100
	 

	613-322-00-7
	triadimenol (ISO); (1RS,2RS;1RS,2SR)-1-(4-clorofenoxi)-3,3-dimetil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il) butan-2-ol;
α-terț-butil-β-(4-clorofenoxi)-1H-1,2,4-triazol-1-etanol
	259-537-6
	55219-65-3
	Toxicitate pentru reproducere 1B
Lact.
Toxicitate acută 4
Toxic pentru mediul acvatic 2
	H360
H362
H302
H411
	GHS08
GHS07
GHS09
Dgr
	H360
H362
H302
H411
	 
	 
	 

	613-323-00-2
	terbutilazină (ISO);
N-terț-butil-6-cloro-N′-etil-1,3,5-triazină-2,4-diamină
	227-637-9
	5915-41-3
	Toxicitate acută 4
STOT RE 2
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H302
H373
H400
H410
	GHS07
GHS08
GHS09
Wng
	H302
H373
H410
	 
	M = 10
M = 10
	 

	613-324-00-8
	8-chinolinol;
8-hidroxichinolină
	205-711-1
	148-24-3
	Toxicitate pentru reproducere 1B
Toxicitate acută 3
Leziuni oculare grave 1
Sensibilizarea pielii 1
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H360D
H301
H318
H317
H400
H410
	GHS08
GHS06
GHS05
GHS09
Dgr
	H360D
H301
H318
H317
H410
	 
	M = 1
M = 1
	 

	613-325-00-3
	tiacloprid (ISO);
(Z)-3-(6-clor-3-piridilmetil)-1,3-tiazolidin-2-ilidencianamidă;
{(2Z)-3-[(6-cloropiridin-3-il)metil]-1,3-tiazolidin-2-iliden}cianamidă
	—
	111988-49-9
	Cancerigenitate 2
Toxicitate pentru reproducere 1B
Toxicitate acută 4
Toxicitate acută 3
STOT SE 3
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H351
H360FD
H332
H301
H336
H400
H410
	GHS08 GHS06
GHS09
Dgr
	H351
H360FD
H332
H301
H336
H410
	 
	M = 100
M = 100
	 

	613-326-00-9
	2-metilizotiazol-3(2H)-onă
	220-239-6
	2682-20-4
	Toxicitate acută 2
Toxicitate acută 3
Toxicitate acută 3
Corodarea/iritarea pielii 1B
Leziuni oculare grave 1
Sensibilizarea pielii 1A
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H330
H311
H301
H314
H318
H317
H400
H410
	GHS05
GHS06
GHS09
Dgr
	H330
H311
H301
H314
H317
H410
	EUH071
	Sensibilizarea pielii 1A; H317: C ≥ 0,0015 %
M = 10
M = 1
	 

	613-327-00-4
	piroxsulam (ISO);
N-(5,7-dimetoxi[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidin-2-il)-2-metoxi-4-(trifluormetil)piridin-3-sulfonamidă
	—
	422556-08-9
	Sensibilizarea pielii 1
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H317
H400
H410
	GHS07
GHS09
Wng
	H317
H410
	 
	M = 100
M = 100
	 

	613-328-00-X
	1-vinilimidazol
	214-012-0
	1072-63-5
	Toxicitate pentru reproducere 1B
	H360D
	GHS08
Dgr
	H360D
	 
	Toxicitate pentru reproducere 1B; H360D: C ≥ 0,03 %
	 

	613-329-00-5
	halosulfuron-metil (ISO);
3-cloro-5-[(4,6-dimetoxipirimidin-2-yl)carbamoil]sulfamoil-1-metil-1H-pirazol-4-carboxilat de metil
	—
	100784-20-1
	Toxicitate pentru reproducere 1B
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H360D
H400
H410
	GHS08
GHS09
Dgr
	H360D
H410
	 
	M = 1000
M = 1000
	 

	613-330-00-0
	2-metilimidazol
	211-765-7
	693-98-1
	Toxicitate pentru reproducere 1B
	H360Df
	GHS08
Dgr
	H360Df
	 
	 
	 

	613-331-00-6
	(2RS)-2-[4-(4-clorofenoxi)-2-(trifluorometil)fenil]-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)propan-2-ol;
mefentrifluconazol
	—
	1417782-03-6
	Sensibilizarea pielii 1
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H317
H400
H410
	GHS07
GHS09
Wng
	H317
H410
	 
	M = 1
M = 1
	 

	613-332-00-1
	oxatiapiprolin (ISO);
1-(4-{4-[5-(2,6-difluorofenil)-4,5-dihidro-1,2-oxazol-3-il]-1,3-tiazol-2-il}piperidină-1-il)-2-[5-metil-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il]etanonă
	—
	1003318-67-9
	Toxic pentru mediul acvatic 1
	H410
	GHS09
Wng
	H410
	 
	M = 1
	 

	613-333-00-7
	piritionă de zinc (T-4)-bis[1-(hidroxi-.kappa.O)piridină-2(1H)-tionato-.kappa.S]zinc
	236-671-3
	13463-41-7
	Toxicitate pentru reproducere 1B
Toxicitate acută 2
Toxicitate acută 3
STOT RE 1
Leziuni oculare grave 1
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H360D
H330
H301
H372
H318
H400
H410
	GHS08
GHS06
GHS05
GHS09
Dgr
	H360D
H330
H301
H372
H318
H410
	 
	prin inhalare: ATE = 0,14 mg/L (pulberi sau particule lichide pulverizate)
oral: ATE = 221 mg/kg bw
M = 1000
M = 10
	 

	613-334-00-2
	flurocloridonă (ISO);
3-cloro-4-(clorometil)-1-[3-(trifluorometil)fenil]pirolidin-2-onă
	262-661-3
	61213-25-0
	Toxicitate pentru reproducere 1B
Toxicitate acută 4
Sensibilizarea pielii 1
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H360FD
H302
H317
H400
H410
	GHS08
GHS07
GHS09
Dgr
	H360FD
H302
H317
H410
	 
	oral: ATE = 500 mg/kg bw
M = 100
M = 100
	 

	613-335-00-8
	4,5-dicloro-2-octil-2H-izotiazol-3-onă; [DCOIT]
	264-843-8
	64359-81-5
	Toxicitate acută 2
Toxicitate acută 4
Corodarea/iritarea pielii 1
Leziuni oculare grave 1
Sensibilizarea pielii 1A
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H330
H302
H314
H318
H317
H400
H410
	GHS06
GHS05
GHS09
Dgr
	H330
H302
H314
H317
H410
	EUH071
	prin inhalare: ATE = 0,16 mg/L (pulberi sau particule lichide pulverizate)
oral: ATE = 567 mg/kg bw
Iritație cutanată 2; H315: 0,025 % ≤ C < 5 %
Iritarea ochilor 2; H319: 0,025 % ≤ C < 3 %
Sensibilizarea pielii 1A; H317: C ≥ 0,0015 %
M = 100
M = 100
	 

	613-336-00-3
	2-metil-1,2-benzotiazol-3(2H)-onă;
[MBIT]
	—
	2527-66-4
	Toxicitate acută 4
Toxicitate acută 3
Corodarea/iritarea pielii 1C
Leziuni oculare grave 1
Sensibilizarea pielii 1A
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 2
	H312
H301
H314
H318
H317
H400
H411
	GHS06
GHS05
GHS09
Dgr
	H312
H301
H314
H317
H410
	EUH071
	dermic: ATE = 1100 mg/kg bw
oral: ATE = 175 mg/kg bw
Sensibilizarea pielii 1A; H317: C ≥ 0,0015 %
M = 1
	 

	613-337-00-9
	protioconazol (ISO);
2-[2-(1-clorociclopropil)-3-(2-clorofenil)-2-hidroxipropil]-2,4-dihidro-3H-1,2,4-triazol-3-tionă
	—
	178928-70-6
	Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H400
H410
	GHS09
Wng
	H410
	 
	M = 10
M = 1
	 

	613-338-00-4
	azametifos (ISO); tiofosfat de S-[(6-cloro-2-oxooxazolo[4,5-b]piridin-3(2H)-il)metil] și de O,O-dimetil
	252-626-0
	35575-96-3
	Cancerigenitate 2
Toxicitate acută 3
Toxicitate acută 4
STOT SE 1
Sensibilizarea pielii 1
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H351
H331
H302
H370 (sistem nervos)
H317
H400
H410
	GHS06
GHS08
GHS09
Dgr
	H351
H331
H302
H370 (sistem nervos)
H317
H410
	 
	inhalare: ATE = 0,5 mg/l (pulberi sau ceață)
cale orală: ATE = 500 mg/kg gc
M = 1 000
M = 1 000
	 

	613-339-00-X
	3-metilpirazol
	215-925-7
	1453-58-3
	Toxicitate pentru reproducere 1B
Toxicitate acută 4
STOT RE 2
Corodarea/iritarea pielii 1
Leziuni oculare grave 1
	H360D
H302
H373 (plămâni)
H314
H318
	GHS08
GHS07
GHS05
Dgr
	H360D
H302
H373 (plămâni)
H314
	 
	cale orală: ATE = 500 mg/kg gc
	 

	613-340-00-5
	clomazon (ISO); 2-(2-clorbenzil)-4,4-dimetil-1,2-oxazolidin-3-onă
	—
	81777-89-1
	Toxicitate acută 4
Toxicitate acută 4
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H332
H302
H400
H410
	GHS07
GHS09
Wng
	H332
H302
H410
	 
	inhalare: ATE = 4,85 mg/l (pulberi sau ceață)
cale orală: ATE = 768 mg/kg gc
M = 1
M = 1
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	613-341-00-0
	clofentezin (ISO); 3,6-bi(o-clorfenil)-1,2,4,5-tetrazină
	277-728-2
	74115-24-5
	Toxic pentru mediul acvatic 1
	H410
	GHS09
Wng
	H410
	 
	M = 1
	 

	613-342-00-6
	teofilină; 1,3-dimetil-3,7-dihidro-1H-purina-2,6-dionă
	200-385-7
	58-55-9
	Toxicitate pentru reproducere 1B
	H360D
	GHS08
Dgr
	H360D
	 
	 
	 

	613-343-00-1
	piridalil (ISO); 2,6-dicloro-4-(3,3-dicloroalliloxi)fenil 3-[5-(trifluorometil)-2-piridiloxi]propil eter
	-
	179101-81-6
	Sensibilizarea pielii 1
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H317
H400
H410
	GHS07
GHS09
Wng
	H317
H410
	 
	M = 1 000
M = 100
	 

	613-344-00-7
	1-oxid de piridin-2-tiol, sarea de sodiu; piritionat de sodiu; piritionă de sodiu
	223-296-5;
240-062-8
	3811-73-2;
15922-78-8
	Toxicitate acută 3
Toxicitate acută 3
Toxicitate acută 4
STOT RE 1
Iritație cutanată 2
Iritarea ochilor 2
Sensibilizarea pielii 1
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 2
	H331
H311
H302
H372 (sistemul nervos)
H315
H319
H317
H400
H411
	GHS06
GHS08
GHS09
Dgr
	H331
H311
H302
H372 (sistemul nervos)
H315
H319
H317
H410
	EUH070
	inhalare:
ATE = 0,5 mg/L (pulbere sau particule lichide pulverizate)
dermică:
ATE = 790 mg/kg gc
cale orală:
ATE = 500 mg/kg gc
M = 100
	 

	613-345-00-2
	1,3,5-triazin-2,4,6-triamină;
melamină
	203-615-4
	108-78-1
	Cancerigenitate 2
STOT RE 2
	H351
H373 (tractul urinar)
	GHS08
Wng
	H351
H373 (tractul urinar)
	 
	 
	 

	613-346-00-8
	4-nitrosomorfolină
	—
	59-89-2
	Cancerigenitate 1 B
Mutagenitate 2
STOT RE 1
	H350
H341
H372 (ficat)
	GHS08
Dgr
	H350
H341
H372 (ficat)
	 
	Cancerigenitate 1B; H350: C ≥ 0,001 %
	 

	613-347-00-3
	difenoconazol (ISO); 1-({2-[2-cloro-4-(4-clorofenoxi)fenil]-4-metil-1,3-dioxolan-2-il}metil)-1H-1,2,4-triazolul, 3-clor-4-[(2RS,4RS;2RS,4SR)-4-metil-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)-1,3-dioxolan-2il]fenil 4- clorfenil eter
	—
	119446-68-3
	Cancerigenitate 2
Toxicitate acută 4
Iritarea ochilor 2
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H351
H302
H319
H400
H410
	GHS08
GHS07
GHS09
Wng
	H351
H302
H319
H410
	 
	cale orală:
ATE = 1 450 mg/kg gc
M = 10
M = 10
	 

	613-348-00-9
	clorură de 9-[2-(etoxicarbonil) fenil]-3,6-bis (etilamino)-2,7-dimetilxantiliu; Basic Red 1
	213-584–9
	989-38–8
	Toxicitate acută 3
Leziuni oculare grave 1
Sensibilizarea pielii 1
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H301
H318
H317
H400
H410
	GHS06
GHS05
GHS09
Dgr
	H301
H318
H317
H410
	 
	cale orală:
ATE = 280 mg/kg gc
M = 10
M = 1
	 

	613-349-00-4
	4-metilimidazol
	212-497-3
	822-36-6
	Cancerigenitate 1 B
Toxicitate pentru reproducere 1 B
	H350
H360Fd
	GHS08
Dgr
	H350
H360Fd
	 
	 
	 

	613-352-00-0
	bixlozonă (ISO); 
2-(2,4-diclorbenzil)-4,4-dimetil-1,2-oxazolidin-3-onă
	—
	81777-95-9
	Acut pentru mediul acvatic (Aquatic Acute) 1 Cronic pentru mediul acvatic (Aquatic Chronic) 1
	H400
H410
	GHS09
Atn (Wng)
	H410
	
	M = 1
M = 10
	

	613-353-00-6
	clorhidrat de 2-metil-2H- izotiazol-3-onă; clorhidrat de 2-metil-2,3-dihidro-1,2-tiazol-3-onă
	247-499-3
	26172-54-3
	Toxicitate acută 2
Toxicitate acută 3
Toxicitate acută 3 Corodarea pielii 
(Skin Corr.) 1
Lez. oc. 1
Sens. pielii 1A Acut pentru mediul acvatic (Aquatic Acute) 1 Cronic pentru mediul acvatic (Chronic Acute) 1
	H330
H311
H301
H314
H318
H317
H400
H410
	GHS06
GHS05
GHS09
Pericol (Dgr)
	H330
H311
H301
H314
H317
H410
	EUH071
	inhalare: ATE = 0,15 mg/L (pulberi sau particule lichide pulverizate)
cale cutanată: ATE = 320 mg/kg gc
cale orală: ATE = 180 mg/kg gc
Sens. pielii 1A; 
H317: C ≥ 0,0015 % M = 10
M = 1
	

	614-001-00-4
	nicotină (ISO);
3-[(2S)-1-metilpirolidină-2-il]piridină
	200-193-3
	54-11-5
	Toxicitate acută 2
Toxicitate acută 2
Toxicitate acută 2
Toxic pentru mediul acvatic 2
	H330
H310
H300
H411
	GHS06
GHS09
Dgr
	H330
H310
H300
H411
	 
	inhalare:
ATE = 0,19 mg/l (pulbere sau ceață)
cale cutanată:
ATE = 70 mg/kg gc
cale orală:
ATE = 5 mg/kg gc
	 

	614-002-00-X
	săruri ale nicotinei
	—
	—
	Toxicitate acută 2 *
Toxicitate acută 1
Toxicitate acută 2 *
Toxic pentru mediul acvatic 2
	H330
H310
H300
H411
	GHS06
GHS09
Dgr
	H330
H310
H300
H411
	 
	 
	A

	614-003-00-5
	stricnină
	200-319-7
	57-24-9
	Toxicitate acută 1
Toxicitate acută 2 *
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H310
H300
H400
H410
	GHS06
GHS09
Dgr
	H310
H300
H410
	 
	 
	 

	614-004-00-0
	săruri de stricnină
	—
	—
	Toxicitate acută 2 *
Toxicitate acută 2 *
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H330
H300
H400
H410
	GHS06
GHS09
Dgr
	H330
H300
H410
	 
	 
	A

	614-005-00-6
	colchicină
	200-598-5
	64-86-8
	Mutagenitate 1B
Toxicitate acută 2 *
	H340
H300
	GHS06
GHS08
Dgr
	H340
H300
	 
	 
	 

	614-006-00-1
	brucină;
2,3-dimetoxistricnină
	206-614-7
	357-57-3
	Toxicitate acută 2 *
Toxicitate acută 2 *
Toxic pentru mediul acvatic 3
	H330
H300
H412
	GHS06
Dgr
	H330
H300
H412
	 
	 
	 

	614-007-00-7
	sulfat de brucină; [1]
azotat de brucină; [2]
2,3-dimetoxistricnidin-10-onă, 1,2-benzendicarboxilat de (R)-mono-1-metilheptil; [3]
2,3-dimetoxistricnidin-10-onă, compus cu 1,2-benzendicarboxilat de (S)-mono(1-metilheptil) (1:1) [4]
	225-432-9 [1]
227-317-9 [2]
269-439-5 [3]
269-710-8 [4]
	4845-99-2 [1]
5786-97-0 [2]
68239-26-9 [3]
68310-42-9 [4]
	Toxicitate acută 2 *
Toxicitate acută 2 *
Toxic pentru mediul acvatic 3
	H330
H300
H412
	GHS06
Dgr
	H330
H300
H412
	 
	 
	A

	614-008-00-2
	aconitină
	206-121-7
	302-27-2
	Toxicitate acută 2 *
Toxicitate acută 2 *
	H330
H300
	GHS06
Dgr
	H330
H300
	 
	 
	 

	614-009-00-8
	săruri ale aconitinei
	—
	—
	Toxicitate acută 2 *
Toxicitate acută 2 *
	H330
H300
	GHS06
Dgr
	H330
H300
	 
	 
	A

	614-010-00-3
	atropină
	200-104-8
	51-55-8
	Toxicitate acută 2 *
Toxicitate acută 2 *
	H330
H300
	GHS06
Dgr
	H330
H300
	 
	 
	 

	614-011-00-9
	săruri de atropină
	—
	—
	Toxicitate acută 2 *
Toxicitate acută 2 *
	H330
H300
	GHS06
Dgr
	H330
H300
	 
	 
	A

	614-012-00-4
	hiosciamină
	202-933-0
	101-31-5
	Toxicitate acută 2 *
Toxicitate acută 2 *
	H330
H300
	GHS06
Dgr
	H330
H300
	 
	 
	 

	614-013-00-X
	săruri de hiosciamină
	—
	—
	Toxicitate acută 2 *
Toxicitate acută 2 *
	H330
H300
	GHS06
Dgr
	H330
H300
	 
	 
	A

	614-014-00-5
	hioscină
	200-090-3
	51-34-3
	Toxicitate acută 2 *
Toxicitate acută 1
Toxicitate acută 2 *
	H330
H310
H300
	GHS06
Dgr
	H330
H310
H300
	 
	 
	 

	614-015-00-0
	săruri de hioscină
	—
	—
	Toxicitate acută 2 *
Toxicitate acută 1
Toxicitate acută 2 *
	H330
H310
H300
	GHS06
Dgr
	H330
H310
H300
	 
	 
	A

	614-016-00-6
	pilocarpină
	202-128-4
	92-13-7
	Toxicitate acută 2 *
Toxicitate acută 2 *
	H330
H300
	GHS06
Dgr
	H330
H300
	 
	 
	 

	614-017-00-1
	săruri de pilocarpină
	—
	—
	Toxicitate acută 2 *
Toxicitate acută 2 *
	H330
H300
	GHS06
Dgr
	H330
H300
	 
	 
	A

	614-018-00-7
	papaverină
	200-397-2
	58-74-2
	Toxicitate acută 4 *
	H302
	GHS07
Wng
	H302
	 
	 
	 

	614-019-00-2
	săruri ale papaverinei
	—
	—
	Toxicitate acută 4 *
	H302
	GHS07
Wng
	H302
	 
	 
	A

	614-020-00-8
	fizostigmină
	200-332-8
	57-47-6
	Toxicitate acută 2 *
Toxicitate acută 2 *
	H330
H300
	GHS06
Dgr
	H330
H300
	 
	 
	 

	614-021-00-3
	săruri ale fizostigminei
	—
	—
	Toxicitate acută 2 *
Toxicitate acută 2 *
	H330
H300
	GHS06
Dgr
	H330
H300
	 
	 
	A

	614-022-00-9
	digitoxină
	200-760-5
	71-63-6
	Toxicitate acută 3 *
Toxicitate acută 3 *
STOT RE 2 *
	H331
H301
H373 **
	GHS06
GHS08
Dgr
	H331
H301
H373 **
	 
	 
	 

	614-023-00-4
	efedrină
	206-080-5
	299-42-3
	Toxicitate acută 4 *
	H302
	GHS07
Wng
	H302
	 
	 
	 

	614-024-00-X
	săruri de efedrină
	—
	—
	Toxicitate acută 4 *
	H302
	GHS07
Wng
	H302
	 
	 
	A

	614-025-00-5
	uabaină
	211-139-3
	630-60-4
	Toxicitate acută 3 *
Toxicitate acută 3 *
STOT RE 2 *
	H331
H301
H373 **
	GHS06
GHS08
Dgr
	H331
H301
H373 **
	 
	 
	 

	614-026-00-0
	K-strofantină
	234-239-9
	11005-63-3
	Toxicitate acută 3 *
Toxicitate acută 3 *
STOT RE 2 *
	H331
H301
H373 **
	GHS06
GHS08
Dgr
	H331
H301
H373 **
	 
	 
	 

	614-027-00-6
	6-(acetiloxi)-3-(β-D-gluco-piranoziloxi)-8,14-dihidroxi-, (3β, 6β)- bufa-4,20,22-trienolidă;
Drimia maritima;
scilirozid
	208-077-4
	507-60-8
	Toxicitate acută 2 *
	H300
	GHS06
Dgr
	H300
	 
	 
	 

	614-028-00-1
	amestec de: mono-D-glucopiranozidă de 2-etilhexil;
di-D-glucopiranozidă de 2-etilhexil
	414-420-0
	—
	Leziuni oculare grave 1
	H318
	GHS05
Dgr
	H318
	 
	 
	 

	614-029-00-7
	izomeri de constituție: penta-O-alil-β-D-fructo-furanozil-α-D-gluco-piranozidă;
izomeri de constituție: hexa-O-alil-β-D-fructo-furanozil-α-D-gluco-piranozidă;
izomeri de constituție: hepta-O-alil-β-D-fructo-furanozil-α-D-gluco-piranozidă
	419-640-0
	68784-14-5
	Toxicitate acută 4 *
	H302
	GHS07
Wng
	H302
	 
	 
	 

	614-030-00-2
	benzoat de emamectin (ISO); benzoat de (4”R)-4”-deoxi-4”-(metilamino) avermectină B1
	—
	155569-91-8
	Toxicitate acută 3
Toxicitate acută 3
Toxicitate acută 3
STOT SE 1
STOT RE 1
Leziuni oculare grave 1
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H331
H311
H301
H370 (sistem nervos)
H372 (sistem nervos)
H318
H400
H410
	GHS06
GHS05
GHS08
GHS09
Dgr
	H331
H311
H301
H370 (sistem nervos)
H372 (sistem nervos)
H318
H410
	 
	inhalare:
ATE = 0,663 mg/l (pulberi sau ceață)
cale cutanată:
ATE = 300 mg/kg gc
cale orală: ATE =
60 mg/kg gc
STOT RE 1 H372: C ≥5 % STOT RE 2 H373: 0,5 % ≤ C < 5 %
M = 10 000
M = 10 000
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	615-001-00-7
	izocianant de metil
	210-866-3
	624-83-9
	Lichid inflamabil 2
Toxicitate pentru reproducere 2
Toxicitate acută 2 *
Toxicitate acută 3 *
Toxicitate acută 3 *
Sensibilizarea căilor respiratorii 1
Sensibilizarea pielii 1
STOT SE 3
Iritație cutanată 2
Leziuni oculare grave 1
	H225
H361d*** H330
H311
H301
H334
H317
H335
H315
H318
	GHS02
GHS06
GHS05
GHS08
Dgr
	H225
H361d*** H330
H311
H301
H334
H317
H335
H315
H318
	 
	 
	 

	615-002-00-2
	izotiocianat de metil
	209-132-5
	556-61-6
	Toxicitate acută 3 *
Toxicitate acută 3 *
Corodarea/iritarea pielii 1B
Sensibilizarea pielii 1
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H331
H301
H314
H317
H400
H410
	GHS06
GHS05
GHS09
Dgr
	H331
H301
H314
H317
H410
	 
	 
	 

	615-003-00-8
	acid tiocianic
	207-337-4
	463-56-9
	Toxicitate acută 4 *
Toxicitate acută 4 *
Toxicitate acută 4 *
Toxic pentru mediul acvatic 3
	H332
H312
H302
H412
	GHS07
Wng
	H332
H312
H302
H412
	EUH032
	 
	 

	615-004-00-3
	săruri ale acidului tiocianic, cu excepția celor specificate în altă parte în prezenta anexă
	—
	—
	Toxicitate acută 4 *
Toxicitate acută 4 *
Toxicitate acută 4 *
Toxic pentru mediul acvatic 3
	H332
H312
H302
H412
	GHS07
Wng
	H332
H312
H302
H412
	EUH032
	 
	A

	615-005-00-9
	diizocianat de 4,4'-metilen-difenil; 4,4'-diizocianat de difenil-metan; [1]
diizocianat de 2,2'-metilen-difenil; 2,2'-diizocianat de difenil-metan; [2]
izocianat de o-(p-izocianatobenzil)fenil;
2,4'-diizocianat de difenil-metan; [3]
diizocianat de metilendifenil [4]
	202-966-0 [1]
219-799-4 [2]
227-534-9 [3]
247-714-0 [4]
	101-68-8 [1]
2536-05-2 [2]
5873-54-1 [3]
26447-40-5 [4]
	Cancerigenitate 2
Toxicitate acută 4 *
STOT RE 2 *
Iritarea ochilor 2
STOT SE 3
Iritație cutanată 2
Sensibilizarea căilor respiratorii 1
Sensibilizarea pielii 1
	H351
H332
H373**
H319
H335
H315
H334
H317
	GHS08
GHS07
Dgr
	H351
H332
H373**
H319
H335
H315
H334
H317
	 
	Iritarea ochilor 2; H319: C ≥ 5 % Iritație cutanată 2; H315: C ≥ 5 % Sensibilizarea căilor respiratorii 1; H334: C ≥ 0,1 %
STOT SE 3; H335: C ≥ 5 %
	C2

	615-006-00-4
	diizocianat de 2-metil-m-fenilen;
2,4-diizocianat de toluen; [1]
diizocianat de 4-metil-m-fenilen;
2,6-diizocianat de toluen; [2]
diizocianat de m-toliliden;
diizocianat de toluen [3]
	202-039-0 [1]
209-544-5 [2]
247-722-4 [3]
	91-08-7 [1]
584-84-9 [2]
26471-62-5 [3]
	Cancerigenitate 2
Toxicitate acută 2 *
Iritarea ochilor 2
STOT SE 3
Iritație cutanată 2
Sensibilizarea căilor respiratorii 1
Sensibilizarea pielii 1
Toxic pentru mediul acvatic 3
	H351
H330
H319
H335
H315
H334
H317
H412
	GHS06
GHS08
Dgr
	H351
H330
H319
H335
H315
H334
H317
H412
	 
	Sensibilizarea căilor respiratorii 1; H334: C ≥
0,1  %
	C

	615-008-00-5
	izocianat de 3-izocianato- metil-3,5,5-trimetilciclohexil; diizocianat de izoforon
	223-861-6
	4098-71-9
	Toxicitate acută
1
Corodarea pielii (Skin Corr.) 1
Lez. oc. 1
Sens. resp. 1
Sens. pielii 1A Cronic pentru mediul acvatic
(Aquatic
Chronic) 2
	H330
H314
H334
H317
H411
	GHS06
GHS05
GHS08
GHS09
Pericol
(Dgr)
	H330
H314
H318
H334
H317
H411
	EUH071
	inhalare: ATE = 0,03 mg/L (pulberi sau particule lichide pulverizate) Sens. resp. 1;
H334: C ≥ 0,5 %
Sens. pielii 1A;
H317: C
≥ 0,001 %
	2

	615-009-00-0
	4,4'-metilenedi(ciclohexil izocianat); diizocianat de 4,4'-diciclohexilmetan
	225-863-2
	5124-30-1
	Toxicitate acută 3 *
Iritarea ochilor 2
STOT SE 3
Iritație cutanată 2
Sensibilizarea căilor respiratorii 1
Sensibilizarea pielii 1
	H331
H319
H335
H315
H334
H317
	GHS06
GHS08
Dgr
	H331
H319
H335
H315
H334
H317
	 
	*
Sensibilizarea căilor respiratorii 1; H334: C ≥0,5 %
Sensibilizarea pielii 1; H317: C ≥0,5 %
	2

	615-010-00-6
	1,6-diizocianat de 2,2,4-trimetilhexametilen; [1]
1,6-diizocianat de 2,4,4-trimetilhexametilen [2]
	241-001-8 [1]
239-714-4 [2]
	16938-22-0 [1]
15646-96-5 [2]
	Toxicitate acută 3 *
Iritarea ochilor 2
STOT SE 3
Iritație cutanată 2
Sensibilizarea căilor respiratorii 1
	H331
H319
H335
H315
H334
	GHS06
GHS08
Dgr
	H331
H319
H335
H315
H334
	 
	*
Sensibilizarea căilor respiratorii 1; H334: C ≥0,5 %
Sensibilizarea pielii 1; H317: C ≥0,5 %
	C2

	615-011-00-1
	diizocianat de hexametilen
	212-485-8
	822-06-0
	Toxicitate acută 3 *
Iritarea ochilor 2
STOT SE 3
Iritație cutanată 2
Sensibilizarea căilor respiratorii 1
Sensibilizarea pielii 1
	H331
H319
H335
H315
H334
H317
	GHS06
GHS08
Dgr
	H331
H319
H335
H315
H334
H317
	 
	*
Sensibilizarea căilor respiratorii 1; H334: C ≥
0,5  %
Sensibilizarea pielii 1; H317: C ≥0,5 %
	2

	615-012-00-7
	4-izocianatosulfoniltoluen;
izocianat de tosil
	223-810-8
	4083-64-1
	Iritarea ochilor 2
STOT SE 3
Iritație cutanată 2
Sensibilizarea căilor respiratorii 1
	H319
H335
H315
H334
	GHS08
GHS07
Dgr
	H319
H335
H315
H334
	EUH014
	Iritarea ochilor;
H319: C ≥ 5 %
STOT SE 3; H335: C ≥ 5% Iritație cutanată 2; H315: C ≥ 5%
	 

	615-013-00-2
	cianamidă;
carbamonitril
	206-992-3
	420-04-2
	Cancerigenitate 2
Toxicitate pentru reproducere 2
Toxicitate acută 3
Toxicitate acută 3
STOT RE 2
Corodarea/iritarea pielii 1
Sensibilizarea pielii 1
Leziuni oculare grave 1
Toxic pentru mediul acvatic 3
	H351
H361fd
H311
H301
H373 (tiroidă)
H314
H317
H318
H412
	GHS08
GHS06
GHS05
Dgr
	H351
H361fd
H311
H301
H373 (tiroidă)
H314
H317
H412
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	615-014-00-8
	hexacianoferat de tris(1-dodecil-3-metil-2-fenil-benzimidazoliu)
	—
	7276-58-6
	Toxicitate acută 4 *
	H302
	GHS07
Wng
	H302
	 
	 
	 

	615-015-00-3
	tiocianatoacetat de 1,7,7-trimetilbiciclo[2.2.1]hept-2-il;
tiocianoacetat de izobornil
	204-081-5
	115-31-1
	Toxicitate acută 4 *
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H302
H400
H410
	GHS07
GHS09
Wng
	H302
H410
	 
	 
	 

	615-016-00-9
	cianat de potasiu
	209-676-3
	590-28-3
	Toxicitate acută 4 *
	H302
	GHS07
Wng
	H302
	 
	 
	 

	615-017-00-4
	cianamidă de calciu
	205-861-8
	156-62-7
	Toxicitate acută 4 *
STOT SE 3
Leziuni oculare grave 1
	H302
H335
H318
	GHS05
GHS07
Dgr
	H302
H335
H318
	 
	 
	 

	615-018-00-X
	tiocianat de 2-(2-butoxi-etoxi)etil
	203-985-7
	112-56-1
	Lichid inflamabil 3
Toxicitate acută 3 *
Toxicitate acută 3 *
	H226
H311
H301
	GHS02
GHS06
Dgr
	H226
H311
H301
	 
	 
	 

	615-019-00-5
	diciclohexilcarbodiimidă
	208-704-1
	538-75-0
	Toxicitate acută 3 *
Toxicitate acută 4 *
Leziuni oculare grave 1
Sensibilizarea pielii 1
	H311
H302
H318
H317
	GHS06
GHS05
Dgr
	H311
H302
H38
H317
	 
	 
	 

	615-020-00-0
	ditiocianat de metilen
	228-652-3
	6317-18-6
	Toxicitate acută 2 *
Toxicitate acută 3 *
Corodarea/iritarea pielii 1B
Sensibilizarea pielii 1
Periculos pentru mediul acvatic 1
	H330
H301
H314
H317
H400
	GHS06
GHS05
GHS09
Dgr
	H330
H301
H314
H317
H400
	 
	 
	 

	615-021-00-6
	1,3,5-tris(oxiranilmetil)-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trionă;
TGIC
	219-514-3
	2451-62-9
	Mutagenitate 1B
Toxicitate acută 3 *
Toxicitate acută 3 *
STOT RE 2 *
Leziuni oculare grave 1
Sensibilizarea pielii 1
Toxic pentru mediul acvatic 3
	H340
H331
H301
H373 **
H318
H317
H412
	GHS06
GHS08
GHS05
Dgr
	H340
H331
H301
H373 **
H318
H317
H412
	 
	 
	 

	615-022-00-1
	3-izocianatosulfonil-2-tiofen-carboxilat de metil
	410-550-7
	79277-18-2
	STOT RE 2 *
Sensibilizarea căilor respiratorii 1
Sensibilizarea pielii 1
	H373**
H334
H317
	GHS08
Dgr
	H373**
H334
H317
	EUH014
	 
	 

	615-023-00-7
	ester metilic al acidului 2-(izocianatosulfonilmetil)benzoic (alt.): 2-(izocianatosulfonilmetil)benzoat de metil
	410-900-9
	83056-32-0
	Lichid inflamabil 3
Mutagenitate 2
Toxicitate acută 4 *
STOT RE 2 *
Leziuni oculare grave 1
Sensibilizarea căilor respiratorii 1
	H226
H341
H332
H373 **
H318
H334
	GHS02
GHS08
GHS05
GHS07
Dgr
	H226
H341
H332
H373 **
H318
H334
	EUH014
	 
	 

	615-024-00-2
	izocianat de 2-feniletil
	413-080-0
	1943-82-4
	Toxicitate acută 3 *
Toxicitate acută 4 *
Corodarea/iritarea pielii 1A
Sensibilizarea căilor respiratorii 1
Sensibilizarea pielii 1
Toxic pentru mediul acvatic 2
	H331
H302
H314
H334
H317
H411
	GHS06
GHS08
GHS05
GHS09
Dgr
	H331
H302
H314
H334
H317
H411
	 
	 
	 

	615-025-00-8
	dicianat de 4,4'-etilidendifenil
	405-740-1
	47073-92-7
	Toxicitate acută 4 *
Toxicitate acută 4 *
STOT RE 2 *
Leziuni oculare grave 1
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H332
H302
H373 **
H318
H400
H410
	GHS08
GHS05
GHS07
GHS09
Dgr
	H332
H302
H373 **
H318
H410
	 
	 
	 

	615-026-00-3
	4,4'-metilenbis(cianat de 2,6-dimetilfenil)
	405-790-4
	101657-77-6
	Sensibilizarea pielii 1
Toxic pentru mediul acvatic 3
	H317
H412
	GHS07
Wng
	H317
H412
	 
	 
	 

	615-028-00-4
	2-(izocianatosulfonil)benzoat de etil
	410-220-2
	77375-79-2
	Toxicitate acută 4 *
STOT RE 2 *
Leziuni oculare grave 1
Sensibilizarea căilor respiratorii 1
Sensibilizarea pielii 1
	H302
H373**
H318
H334
H317
	GHS05
GHS08
GHS07
Dgr
	H302
H373**
H318
H334
H317
	EUH014
	 
	 

	615-029-00-X
	2,5-bis-izocianatometil-biciclo[2.2.1]heptan
	411-280-2
	—
	Toxicitate acută 2 *
Toxicitate acută 4 *
Corodarea/iritarea pielii 1B
Sensibilizarea căilor respiratorii 1
Sensibilizarea pielii 1
Toxic pentru mediul acvatic 3
	H330
H302
H314
H334
H317
H412
	GHS06
GHS08
GHS05
Dgr
	H330
H302
H314
H334
H317
H412
	 
	 
	 

	615-030-00-5
	săruri alcaline și alcalino-pământoase ale acidului tiocianic, cu excepția celor specificate în altă parte în prezenta anexă
	—
	—
	Toxicitate acută 4 *
Toxicitate acută 4 *
Toxicitate acută 4 *
Toxic pentru mediul acvatic 3
	H332
H312
H302
H412
	GHS07
Wng
	H332
H312
H302
H412
	 
	 
	A

	615-031-00-0
	tiocianat de taliu
	222-571-7
	3535-84-0
	Toxicitate acută 2 *
Toxicitate acută 2 *
Toxicitate acută 4 *
STOT RE 2
Toxic pentru mediul acvatic 2
	H330
H300
H312
H373**
H411
	GHS06
GHS08
GHS09
Dgr
	H330
H300
H312
H373**
H411
	 
	 
	 

	615-032-00-6
	săruri metalice ale acidului tiocianic, cu excepția celor specificate în altă parte în prezenta anexă
	—
	—
	Toxicitate acută 4 *
Toxicitate acută 4 *
Toxicitate acută 4 *
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H332
H312
H302
H400
H410
	GHS07
GHS09
Wng
	H332
H312
H302
H410
	 
	 
	A

	615-033-00-1
	produs de reacție dintre diizocianat de difenil-metan, octilamină, oleilamină și ciclohexilamină (1:1.58:0.32:0.097)
	430-980-9
	—
	Toxic pentru mediul acvatic 4
	H413
	—
	H413
	 
	 
	 

	615-034-00-7
	produs de reacție dintre diizocianat de difenil-metan, octilamină, 4-etoxi-anilină și etilendiamină (1:0,37:1,53:0,05)
	430-750-8
	—
	Toxic pentru mediul acvatic 4
	H413
	—
	H413
	 
	 
	 

	615-035-00-2
	produs de reacție dintre diizocianat de difenil-metan, octilamină și oleilamină (raport molar 1:1,86:0,14)
	430-930-6
	122886-55-9
	Toxic pentru mediul acvatic 4
	H413
	—
	H413
	 
	 
	 

	615-036-00-8
	produs de reacție dintre diizocianat de difenil-metan, diizocianat de toluen (amestec de izomeri obținut din 65% 2,4-diizocianat și 35% 2,6-diizocianat), octilamină, oleilamină și 4-etoxi-anilină (raport molar 4:1:7:1:2)
	430-940-0
	—
	Toxic pentru mediul acvatic 4
	H413
	—
	H413
	 
	 
	 

	615-037-00-3
	produs de reacție dintre diizocianat de difenil-metan, diizocianat de toluen (amestec de izomeri obținut din 65% 2,4-diizocianat și 35% 2,6-diizocianat), octilamină și oleilamină (raport molar 4:1:9:1)
	430-950-5
	—
	Toxic pentru mediul acvatic 4
	H413
	—
	H413
	 
	 
	 

	615-038-00-9
	produs de reacție dintre diizocianat de toluen (amestec de izomeri obținut din 65% 2,4-diizocianat și 35% 2,6-diizocianat) și anilină (raport molar 1:2)
	430-960-1
	—
	Toxic pentru mediul acvatic 4
	H413
	—
	H413
	 
	 
	 

	615-039-00-4
	produs de reacție dintre diizocianat de difenil-metan, diizocianat de toluen (amestec de izomeri: 65% 2,4-diizocianat și 35% 2,6-diizocianat), octilamină, oleilamină și 4-etoxi-anilină (raport molar 3,88 :1:6,38:0,47:2,91)
	430-970-4
	—
	Toxic pentru mediul acvatic 4
	H413
	—
	H413
	 
	 
	 

	615-044-00-1
	4-clorfenilizocianat
	203-176-9
	104-12-1
	Toxicitate acută 2 *
Toxicitate acută 4 *
STOT SE 3
Iritație cutanată 2
Leziuni oculare grave 1
Sensibilizarea căilor respiratorii 1
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H330
H302
H335
H315
H318
H334
H400
H410
	GHS06
GHS05
GHS08
GHS09
Dgr
	H330
H302
H335
H315
H318
H334
H410
	 
	 
	 

	615-045-00-7
	bis(3-cloro-2,6-di-etilfenilizocianat) de 4,4'-metilen
	420-530-1
	—
	Sensibilizarea căilor respiratorii 1
Sensibilizarea pielii 1
Toxic pentru mediul acvatic 4
	H334
H317
H413
	GHS08
Dgr
	H334
H317
H413
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	615-046-00-2
	1,3-bis(1-izocianato-1-metiletil)benzen; [m-TMXDI]
	220-474-4
	2778-42-9
	Sensibilizarea căilor respiratorii 1
Sensibilizarea pielii 1A
	H334
H317
	GHS08
Dgr
	H334
H317
	 
	 
	 

	615-047-00-8
	1,3-bis(izocianatometil)benzen; [m-XDI]
	222-852-4
	3634-83-1
	Sensibilizarea căilor respiratorii 1
Sensibilizarea pielii 1A
	H334
H317
	GHS08
Dgr
	H334
H317
	 
	Sensibilizarea pielii 1A; H317: C ≥ 0.001 %
	 

	615-048-00-3
	diizocianat de 2,4,6-triizopropil-m-fenilen
	218-485-4
	2162-73-4
	Sensibilizarea căilor respiratorii 1
Sensibilizarea pielii 1
	H334
H317
	GHS08
Dgr
	H334
H317
	 
	 
	 

	615-049-00-9
	diizocianat de 1,5-naftilen
[conținând < 0,1 % (g/g) particule cu un diametru aerodinamic sub 50 μm]
	221-641-4
	3173-72-6
	STOT SE 3
Iritație cutanată 2
Irit. oc. 2
Sensibilizarea căilor respiratorii 1
Sensibilizarea pielii 1A
Toxic pentru mediul acvatic 3
	H335
H315
H319
H334
H317
H412
	GHS07
GHS08
Dgr
	H335
H315
H319
H334
H317
H412
	 
	 
	 

	615-050-00-4
	diizocianat de 1,5-naftilen
[conținând ≥ 0,1 % (g/g) particule cu un diametru aerodinamic sub 50 μm]
	221-641-4
	3173-72-6
	Toxicitate acută 2
STOT SE 3
Iritație cutanată 2
Irit. oc. 2
Sensibilizarea căilor respiratorii 1
Sensibilizarea pielii 1A
Toxic pentru mediul acvatic 3
	H330
H335
H315
H319
H334
H317
H412
	GHS06
GHS08
Dgr
	H330
H335
H315
H319
H334
H317
H412
	 
	inhalare:
ATE = 0,27 mg/L (pulberi sau particule lichide pulverizate)
	 

	615-051-00-X
	diizocianat de 3,3’-dimetilbifenil-4,4’-diil
	202-112-7
	91-97-4
	Cancerigenitate 2
Sensibilizarea căilor respiratorii 1
Sensibilizarea pielii 1A
	H351
H334
H317
	GHS08
Dgr
	H351
H334
H317
	 
	Sensibilizarea pielii 1A; H317: C ≥ 0,001 %
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	616-001-00-X
	N, N-dimetilformamidă;
dimetil formamidă
	200-679-5
	68-12-2
	Toxicitate pentru reproducere 1B
Toxicitate acută 4 *
Toxicitate acută 4 *
Iritarea ochilor 2
	H360D *** H332
H312
H319
	GHS08
GHS07
Dgr
	H360D *** H332
H312
H319
	 
	 
	 

	616-002-00-5
	2-fluoroacetamidă
	211-363-1
	640-19-7
	Toxicitate acută 2 *
Toxicitate acută 3 *
	H300
H311
	GHS06
Dgr
	H300
H311
	 
	 
	 

	616-003-00-0
	acrilamidă;
2-propenamidă
	201-173-7
	79-06-1
	Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 1B Toxicitate pentru reproducere 2
Toxicitate acută 3 *
STOT RE 1
Toxicitate acută 4 *
Toxicitate acută 4 *
Iritarea ochilor 2
Iritație cutanată 2
Sensibilizarea pielii 1
	H350
H340
H361f *** H301
H372 **
H332
H312
H319
H315
H317
	GHS06
GHS08
Dgr
	H350
H340
H361f *** H301
H372 **
H332
H312
H319
H315
H317
	 
	 
	D

	616-004-00-6
	alidoclor (ISO);
N,N-dialilcloroacetamidă
	202-270-7
	93-71-0
	Toxicitate acută 4 *
Toxicitate acută 4 *
Iritarea ochilor 2
Iritație cutanată 2
Toxic pentru mediul acvatic 2
	H312
H302
H319
H315
H411
	GHS07
GHS09
Wng
	H312
H302
H319
H315
H411
	 
	 
	 

	616-005-00-1
	clortiamidă (ISO);
2,6-dicloro (tiobenzamidă)
	217-637-7
	1918-13-4
	Toxicitate acută 4 *
	H302
	GHS07
Wng
	H302
	 
	 
	 

	616-006-00-7
	diclofluanid (ISO);
N-[diclorofluorometil)tio]-N′,N′-dimetil-N-fenilsulfamidă
	214-118-7
	1085-98-9
	Toxicitate acută 4
Iritarea ochilor 2
Sensibilizarea pielii 1
Periculos pentru mediul acvatic 1
	H332
H319
H317
H400
	GHS07
GHS09
Wng
	H332
H319
H317
H400
	 
	M = 10
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	616-007-00-2
	difenamid (ISO);
N, N-dimetil-2,2-difenilacetamidă
	213-482-4
	957-51-7
	Toxicitate acută 4 *
Toxic pentru mediul acvatic 3
	H302
H412
	GHS07
Wng
	H302
H412
	 
	 
	 

	616-008-00-8
	propaclor (ISO);
2-cloro-N-izopropilacetanilidă;
α-cloro-N-izopropilacetanilidă
	217-638-2
	1918-16-7
	Toxicitate acută 4 *
Iritarea ochilor 2
Sensibilizarea pielii 1
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H302
H319
H317
H400
H410
	GHS07
GHS09
Wng
	H302
H319
H317
H410
	 
	 
	 

	616-009-00-3
	propanil (ISO);
3',4'-dicloroproprioanilidă
	211-914-6
	709-98-8
	Toxicitate acută 4 *
Periculos pentru mediul acvatic 1
	H302
H400
	GHS07
GHS09
Wng
	H302
H400
	 
	M=10
	 

	616-010-00-9
	tosilcloramidă de sodiu
	204-854-7
	127-65-1
	Toxicitate acută 4 *
Corodarea/iritarea pielii 1B Sensibilizarea căilor respiratorii 1
	H302
H314
H334
	GHS08
GHS05
GHS07
Dg
	H302
H314
H334
	EUH031
	 
	 

	616-011-00-4
	N,N-dimetilacetamidă
	204-826-4
	127-19-5
	Toxicitate pentru reproducere 1B
Toxicitate acută 4*
Toxicitate acută 4*
	H360D***
H332
H312
	GHS08
GHS07
Dgr
	H360D***
H332
H312
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	616-012-00-X
	N-(diclorfluormetiltio)ftalimidă;
N-(fluordiclormetiltio)ftalimidă
	211-952-3
	719-96-0
	Iritație cutanată 2
	H315
	GHS07
Wng
	H315
	 
	 
	 

	616-013-00-5
	butiraldehidoximă
	203-792-8
	110-69-0
	Toxicitate acută 3 *
Toxicitate acută 4 *
Iritarea ochilor 2
	H311
H302
H319
	GHS06
Dgr
	H311
H302
H319
	 
	 
	 

	616-014-00-0
	butanon-oximă; etil-metilcetoximă; etil-metil-ceton-oximă;
	202-496-6
	96-29-7
	Cancerigenitate 1B
Toxicitate acută 4
Toxicitate acută 3
STOT SE 3
STOT SE 1
STOT RE 2
Iritație cutanată 2
Leziuni oculare grave 1
Sensibilizarea pielii 1
	H350
H312
H301
H336
H370 (căile respiratorii superioare)
H373 (sistemul sanguin)
H315
H318
H317
	GHS08
GHS06
GHS05
Dgr
	H350
H312
H301
H336
H370 (căile respiratorii superioare)
H373 (sistemul sanguin)
H315
H318
H317
	 
	dermic: ATE = 1100 mg/kg bw oral: ATE = 100 mg/kg bw
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	616-015-00-6
	alaclor (ISO);
2-cloro-2',6'-dietil-N-(metoximetil)acetanilidă
	240-110-8
	15972-60-8
	Cancerigenitate 2
Toxicitate acută 4 *
Sensibilizarea pielii 1
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H351
H302
H317
H400
H410
	GHS08
GHS07
GHS09
Wng
	H351
H302
H317
H410
	 
	M=10
	 

	616-016-00-1
	1-(3,4-dicloro-fenilimino) tiosemicarbazidă
	—
	5836-73-7
	Toxicitate acută 2 *
	H300
	GHS06
Dgr
	H300
	 
	 
	 

	616-017-00-7
	clorhidrat de cartap
	239-309-2
	15263-52-2
	Toxicitate acută 4 *
Toxicitate acută 4 *
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H312
H302
H400
H410
	GHS07
GHS09
Wng
	H312
H302
H410
	 
	 
	 

	616-018-00-2
	dietiltoluamidă (ISO): N,N-dietil-m-toluamidă; [deet]
	205-149-7
	134-62-3
	Toxicitate acută 4
Iritație cutanată 2
Iritarea ochilor 2
	H302
H315
H319
	GHS07
Wng
	H302
H315
H319
	 
	cale orală:
ATE = 1892 mg/kg bw
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	616-019-00-8
	perfluidonă (ISO);
1,1,1-trifluoro-N-(4-fenilsulfonil-o-tolil)metansulfonamidă;
	253-718-3
	37924-13-3
	Toxicitate acută 4 *
Iritarea ochilor 2
	H302
H319
	GHS07
Wng
	H302
H319
	 
	 
	 

	616-020-00-3
	tebutiuron (ISO);
1-(5-terț-butil-1,3,4-tiadiazol-2-il)-1,3-dimetiluree
	251-793-7
	34014-18-1
	Toxicitate acută 4 *
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H302
H400
H410
	GHS07
GHS09
Wng
	H302
H410
	 
	 
	 

	616-021-00-9
	tiazafluron (ISO);
1,3-dimetil-1-(5-trifluorometil-1,3,4-tiadiazol-2-il)uree
	246-901-4
	25366-23-8
	Toxicitate acută 4 *
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H302
H400
H410
	GHS07
GHS09
Wng
	H302
H410
	 
	 
	 

	616-022-00-4
	acetamidă
	200-473-5
	60-35-5
	Cancerigenitate 2
	H351
	GHS08
Wng
	H351
	 
	 
	 

	616-023-00-X
	N-hexadecil(sau octadecil)-N-hexadecil(sau octadecil)benzamidă
	401-980-6
	—
	Iritație cutanată 2
Sensibilizarea pielii 1
	H315
H317
	GHS07
Wng
	H315
H317
	 
	 
	 

	616-024-00-5
	2-(4,4-dimetil-2,5-dioxooxazolidin-1-il)-2-cloro-5-(2-(2,4-di-terț-pentilfenoxi)butiramido)-4,4-dimetil-3-oxovaleranilidă
	402-260-4
	54942-74-4
	Toxic pentru mediul acvatic 4
	H413
	—
	H413
	 
	 
	 

	616-025-00-0
	valinamidă
	402-840-7
	20108-78-5
	Toxicitate pentru reproducere 2
Iritarea ochilor 2
Sensibilizarea pielii 1
	H361f *** H319
H317
	GHS08
Wng
	H361f *** H319
H317
	 
	 
	 

	616-026-00-6
	tioacetamidă
	200-541-4
	62-55-5
	Cancerigenitate 1B
Toxicitate acută 4 *
Iritarea ochilor 2
Iritație cutanată 2
Toxic pentru mediul acvatic 3
	H350
H302
H319
H315
H412
	GHS08
GHS07
Dgr
	H350
H302
H319
H315
H412
	 
	 
	 

	616-027-00-1
	3-acetoacetamido-4-metoxi-benzensulfonat de tris(2-(2-hidroxietoxi)etil)amoniu
	403-760-5
	—
	Sensibilizarea pielii 1
	H317
	GHS07
Wng
	H317
	 
	 
	 

	616-028-00-7
	N-(4-(3-(4-cianofenil)ureido)-3-hidroxifenil)-2-(2,4-di-terț-pentilfenoxi)octanamidă
	403-790-9
	108673-51-4
	Sensibilizarea pielii 1
Toxic pentru mediul acvatic 4
	H317
H413
	GHS07
Wng
	H317
H413
	 
	 
	 

	616-029-00-2
	N, N'-etilenbis(vinilsulfonil-acetamidă)
	404-790-1
	66710-66-5
	Leziuni oculare grave 1
Sensibilizarea pielii 1
	H318
H317
	GHS05
GHS07
Dgr
	H318
H317
	 
	 
	 

	616-030-00-8
	etidimuron (ISO);
1-(5-etilsulfonil-1,3,4-tiadiazol-2-il)-1,3-dimetil-uree
	250-010-6
	30043-49-3
	Sensibilizarea pielii 1
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H317
H400
H410
	GHS07
GHS09
Wng
	H317
H410
	 
	 
	 

	616-031-00-3
	dimetaclor (ISO);
2-cloro-N-(2,6-dimetilfenil)-N-(2-metoxietil)acetamidă;
	256-625-6
	50563-36-5
	Toxicitate acută 4 *
Sensibilizarea pielii 1
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H302
H317
H400
H410
	GHS07
GHS09
Wng
	H302
H317
H410
	 
	 
	 

	616-032-00-9
	diflufenican (ISO);
N-(2,4-difluorofenil)-2-[3-(trifluorometil)fenoxi]-3-piridincarboxamidă; 2′,4′-difluor-2-(α,α,α-trifluor-m-toliloxi)nicotinanilidă
	—
	83164-33-4
	Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H400
H410
	GHS09
Wng
	H410
	 
	M = 10 000
M = 1 000
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	616-033-00-4
	ciprofuram (ISO);
N-(3-clorofenil)-N-(tetrahidro-2-oxo-3-furil)ciclopropancarboxamidă
	274-050-9
	69581-33-5
	Toxicitate acută 3 *
Toxicitate acută 4 *
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H301
H312
H400
H410
	GHS06
GHS09
Dgr
	H301
H312
H410
	 
	 
	 

	616-034-00-X
	piracarbolid (ISO);
3,4-dihidro-6-metil-2H-piran-5-carboxanilidă
	246-419-4
	24691-76-7
	Toxic pentru mediul acvatic 3
	H412
	—
	H412
	 
	 
	 

	616-035-00-5
	cimoxanil (ISO); 2-cian-N-[(etilamino)carbonil]-2-(metoxiimino)acetamida; [1]
(2E)-2-cian-N-[(etilamino)carbonil]-2-(metoxiimino)acetamida; [2]
	261-043-0 [1]
- [2]
	57966-95-7 [1]
166900-80-7 [2]
	Toxicitate pentru reproducere 2
Toxicitate acută 4
STOT RE 2
Sensibilizarea pielii 1
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H361fd
H302
H373 (sistemul sanguin, timus, ochi)
H317
H400
H410
	GHS08
GHS07
GHS09
Wng
	H361fd
H302
H373 (sistemul sanguin, timus, ochi)
H317
H410
	 
	cale orală: ATE = 360 mg/kg gc
M = 1
M = 1
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	616-036-00-0
	2-cloroacetamidă
	201-174-2
	79-07-2
	Toxicitate pentru reproducere 2
Toxicitate acută 3 *
Sensibilizarea pielii 1
	H361f *** H301
H317
	GHS06
GHS08
Dgr
	H361f *** H301
H317
	 
	Sensibilizarea pielii 1; H317: C ≥ 0,1 %
	 

	616-037-00-6
	acetoclor (ISO); 2-clor-N-(etoximetil)-N-(2-etil-6-metilfenil)acetamidă
	251-899-3
	34256-82-1
	Cancerigenitate 2
Toxicitate pentru reproducere 2
Toxicitate acută 4
STOT SE 3
STOT RE 2
Iritație cutanată 2
Sensibilizarea pielii 1
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H351
H361f
H332
H335
H373 (rinichi)
H315
H317
H400
H410
	GHS08
GHS07
GHS09
Wng
	H351
H361f
H332
H335
H373 (rinichi)
H315
H317
H410
	 
	M = 1 000
M = 100
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	616-038-00-1
	clorhidrat de (4-aminofenil)-N-metilmetilensulfonamidă
	406-010-5
	88918-84-7
	Leziuni oculare grave 1
Sensibilizarea pielii 1
Toxic pentru mediul acvatic 2
	H318
H317
H411
	GHS05
GHS07
GHS09
Dgr
	H318
H317
H411
	 
	 
	 

	616-039-00-7
	3',5'-dicloro-4'-etil-2'-hidroxi-palmitanilidă
	406-200-8
	117827-06-2
	Sensibilizarea pielii 1
	H317
	GHS07
Wng
	H317
	 
	 
	 

	616-040-00-2
	N-(4-toluensulfonil)-4-toluen-sulfonamidă de potasiu
	406-650-5
	97888-41-0
	Leziuni oculare grave 1
	H318
	GHS05
Dgr
	H318
	 
	 
	 

	616-041-00-8
	3',5'-dicloro-2-(2,4-di-terț-pentilfenoxi)-4'-etil-2'-hidroxi-hexananilidă
	406-840-8
	101664-25-9
	Toxic pentru mediul acvatic 4
	H413
	—
	H413
	 
	 
	 

	616-042-00-3
	N-(2-(6-etil-7-(4-metilfenoxi)-1H-pirazolo[1,5-b][1,2,4]triazol-2-il)-propil)-2-octadeciloxibenzamidă
	407-070-5
	142859-67-4
	Sensibilizarea pielii 1
Toxic pentru mediul acvatic 4
	H317
H413
	GHS07
Wng
	H317
H413
	 
	 
	 

	616-043-00-9
	isoxaben (ISO);
N-[3-(1-etil-1-metilpropil)-1,2-oxazol-5-il]-2,6-dimetoxibenzamidă
	407-190-8
	82558-50-7
	Toxic pentru mediul acvatic 4
	H413
	—
	H413
	 
	 
	 

	616-044-00-4
	N-(3,5-dicloro-4-etil-2-hidroxi-fenil)-2-(3-pentadecilfenoxi)-butanamidă
	402-510-2
	—
	Toxic pentru mediul acvatic 2
	H411
	GHS09
	H411
	 
	 
	 

	616-045-00-X
	2'-(4-cloro-3-ciano-5-formil-2-tienilazo)-5'-dietilamino-2-metoxiacetanilidă
	405-190-2
	122371-93-1
	Sensibilizarea pielii 1
Toxic pentru mediul acvatic 4
	H317
H413
	GHS07
Wng
	H317
H413
	 
	 
	 

	616-046-00-5
	N-(2-(6-cloro-7-metilpirazolo (1,5-b)-1,2,4-triazol-4-il) propil)-2-(2,4-di-terț-pentilfenoxi)octanamidă
	406-390-2
	—
	Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H400
H410
	GHS09
Wng
	H410
	 
	 
	 

	616-047-00-0
	amestec de: 2,2',2'',2'''-(etilenedinitrilotetrakis-N, N-dialchil(C16)-acetamidă;
2,2',2'',2'''-(etilenedinitrilotetrakis-N, N-dialchil(C18)-acetamidă
	406-640-0
	—
	Sensibilizarea pielii 1
	H317
	GHS07
Wng
	H317
	 
	 
	 

	616-048-00-6
	3'-trifluormetilizobutiranilidă
	406-740-4
	1939-27-1
	STOT RE 2 *
Toxic pentru mediul acvatic 2
	H373 **
H411
	GHS08
GHS09
Wng
	H373 **
H411
	 
	 
	 

	616-049-00-1
	2-(2,4-bis(1,1-dimetiletil)fenoxi)-N-(3,5-dicloro-4-etil-2-hidroxifenil)-hexanamidă
	408-150-2
	99141-89-6
	Toxic pentru mediul acvatic 4
	H413
	—
	H413
	 
	 
	 

	616-050-00-7
	lufenuron (ISO);
N-[2,5-dicloro-4-(1,1,2,3,3,3-hexafluor-propoxi)-fenil-aminocarbonil]-2,6-difluor-benzamidă
	410-690-9
	103055-07-8
	Sensibilizarea pielii 1
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H317
H400
H410
	GHS07
GHS09
Wng
	H317
H410
	 
	 
	 

	616-051-00-2
	amestec de: 2,4 -bis(N'-(4-metilfenil)-ureido)-toluen;
2,6 -bis(N'-(4-metilfenil)-ureido)-toluen
	411-070-0
	—
	Toxic pentru mediul acvatic 4
	H413
	—
	H413
	 
	 
	 

	616-052-00-8
	formamidă
	200-842-0
	75-12-7
	Toxicitate pentru reproducere 1B
	H360D ***
	GHS08
Dgr
	H360D ***
	 
	 
	 

	616-053-00-3
	N-metilacetamidă
	201-182-6
	79-16-3
	Toxicitate pentru reproducere 1B
	H360D ***
	GHS08
Dgr
	H360D ***
	 
	 
	 

	616-054-00-9
	iprodion (ISO);
3-(3,5-diclor-fenil)-2,4-dioxo-N-izopropilimidazolidină-1-carboxamidă
	253-178-9
	36734-19-7
	Cancerigenitate 2
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H351
H400
H410
	GHS08
GHS09
Wng
	H351
H410
	 
	 
	 

	616-055-00-4
	propizamid (ISO);
3,5-dicloro-N-(1,1-dimetilprop-2-inil)benzamidă
	245-951-4
	23950-58-5
	Cancerigenitate 2
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H351
H400
H410
	GHS08
GHS09
Wng
	H351
H410
	 
	 
	 

	616-056-00-X
	N-metilformamidă
	204-624-6
	123-39-7
	Toxicitate pentru reproducere 1B
Toxicitate acută 4 *
	H360D *** H312
	GHS08
GHS07
Dg
	H360D *** H312
	 
	 
	 

	616-057-00-5
	amestec de: N-[3-hidroxi-2-(2-metilacriloilaminometoxi)propoximetil]-2-metilacrilamidă;
N-[2,3-bis-(2-metilacriloilaminometoxi)propoximetil]-2-metilacrilamidă; metacrilamidă;
2-metil-N-(2-metilacriloilaminometoximetil)-acrilamidă;
N-(2,3-dihidroxipropoximetil)-2-metilacrilamidă
	412-790-8
	—
	Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 2
STOT RE 2 *
	H350
H341
H373 **
	GHS08
Dgr
	H350
H341
H373 **
	 
	 
	 

	616-058-00-0
	1,3-bis(3-metil-2,5-dioxo-1H-pirolinilmetil)benzen
	412-570-1
	119462-56-5
	STOT RE 2 *
Leziuni oculare grave 1
Sensibilizarea pielii 1
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H373 **
H318
H317
H400
H410
	GHS08
GHS05
GHS07
GHS09
Dgr
	H373 **
H318
H317
H410
	 
	 
	 

	616-059-00-6
	4-((4-(dietilamino)-2-etoxifenil)imino)-1,4-dihidro-1-oxo-N-propil-2-naftalen-carboxamidă
	412-650-6
	121487-83-0
	Toxic pentru mediul acvatic 4
	H413
	—
	H413
	 
	 
	 

	616-060-00-1
	produs de condensare dintre: acid 3-(7-carboxihept-1-il)-6-hexil-4-ciclohexen-1,2-dicarboxilic; poliamine (în special cu
aminoetilpiperazină și trietilentetramină)
	413-770-1
	—
	Toxicitate acută 4 *
Corodarea/iritarea pielii 1B
Sensibilizarea pielii 1
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H302
H314
H317
H400
H410
	GHS05
GHS07
GHS09
Dgr
	H302
H314
H317
H410
	 
	 
	 

	616-061-00-7
	N,N'-1,6-hexandiilbis(N-(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)formamidă
	413-610-0
	124172-53-8
	Iritarea ochilor 2
Toxic pentru mediul acvatic 3
	H319
H412
	GHS07
Wng
	H319
H412
	 
	 
	 

	616-062-00-2
	N-[3-[(2-acetiloxi)etil](fenil-metil)amino]-4-metoxifenil-acetamidă
	411-590-8
	70693-57-1
	Corodarea/iritarea pielii 1B
Toxic pentru mediul acvatic 3
	H314
H412
	GHS05
Dgr
	H314
H412
	 
	 
	 

	616-063-00-8
	3-dodecil-(1-(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidin)il)-2,5-pirolidindionă
	411-920-0
	106917-30-0
	Toxicitate acută 3 *
Toxicitate acută 4 *
STOT RE 2 *
Corodarea/iritarea pielii 1A
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H331
H302
H373 **
H314
H400
H410
	GHS06
GHS08
GHS05
GHS09
Dgr
	H331
H302
H373 **
H314
H410
	 
	 
	 

	616-064-00-3
	N-terț-butil-3-metilpicolin-amidă
	406-720-5
	32998-95-1
	Toxic pentru mediul acvatic 3
	H412
	—
	H412
	 
	 
	 

	616-065-00-9
	3'-(3-acetil-4-hidroxifenil)-1,1-dietiluree
	411-970-3
	79881-89-3
	Toxicitate acută 4 *
STOT RE 2 *
	H302
H373 **
	GHS08
GHS07
Wng
	H302
H373 **
	 
	 
	 

	616-066-00-4
	5,6,12,13-tetraclor-antra(2,1,9-def:6,5,10-d'e'f')diizochinolin-1,3,8,10(2H,9H)-tetronă
	405-100-1
	115662-06-1
	Toxicitate pentru reproducere 2
	H361f ***
	GHS08
Wng
	H361f ***
	 
	 
	 

	616-067-00-X
	3-(2-(3-benzil-4-etoxi-2,5-dioxoimidazolidin-1-il)-4,4-dimetil-3-oxovaleramido)-4-clorobenzoat de dodecil
	407-300-4
	92683-20-0
	Toxic pentru mediul acvatic 4
	H413
	—
	H413
	 
	 
	 

	616-068-00-5
	4-(11-metacrilamidoundecanamido)benzen-sulfonat de potasiu
	406-500-9
	174393-75-0
	Sensibilizarea pielii 1
	H317
	GHS07
Wng
	H317
	 
	 
	 

	616-069-00-0
	1-hidroxi-5-(2-metilpropiloxicarbonilamino)-N-(3-dodecil-oxipropil)-2-naftoamidă
	406-210-2
	110560-22-0
	Toxic pentru mediul acvatic 4
	H413
	—
	H413
	 
	 
	 

	616-070-00-6
	amestec de: 3,3'-diciclo-hexil-1,1'-metilenbis(4,1-fenilen)diuree;
3-ciclohexil-1-(4-(4-(3-octa-decilureido)benzil)fenil)uree;
3,3'-dioctadecil-1,1 '-metilen-bis(4,1-fenilen)diuree
	406-530-2
	—
	Toxic pentru mediul acvatic 4
	H413
	—
	H413
	 
	 
	 

	616-071-00-1
	amestec (1:2:1) de: bis(N-ciclohexil-N'-fenilen-ureido)metilen;
bis(N-octadecil-N'-fenilen-ureido)metilen;
bis(N-diciclohexil-N'-fenilen-ureido)metilen
	406-550-1
	—
	Sensibilizarea pielii 1
Toxic pentru mediul acvatic 4
	H317
H413
	GHS07
Wng
	H317
H413
	 
	 
	 

	616-072-00-7
	1-(2-deoxi-5-O-tritil-β-D-treopentofuranosil)timină
	407-120-6
	55612-11-8
	Toxic pentru mediul acvatic 4
	H413
	—
	H413
	 
	 
	 

	616-073-00-2
	4'-etoxi-2-benzimidazoleanilidă
	407-600-5
	120187-29-3
	Mutagenitate 2
Toxic pentru mediul acvatic 4
	H341
H413
	GHS08
Wng
	H341
H413
	 
	 
	 

	616-074-00-8
	N-butil-2-(4-morfolinilcarbonil)benzamidă
	407-730-2
	104958-67-0
	Iritarea ochilor 2
Sensibilizarea pielii 1
Toxic pentru mediul acvatic 3
	H319
H317
H412
	GHS07
Wng
	H319
H317
H412
	 
	 
	 

	616-075-00-3
	D, L-(N,N-dietil-2-hidroxi-2-fenilacetamidă)
	408-120-9
	65197-96-8
	Toxicitate acută 4 *
Leziuni oculare grave 1
	H302
H318
	GHS05
GHS07
Dgr
	H302
H318
	 
	 
	 

	616-076-00-9
	tebufenozidă (ISO);
N-terț-butil-N'-(4-etilbenzoil)-3,5-dimetilbenzohidrazidă
	412-850-3
	112410-23-8
	Toxic pentru mediul acvatic 2
	H411
	GHS09
	H411
	 
	 
	 

	616-077-00-4
	amestec de: acid 2-(9-metil-1,3,8,10-tetraoxo-2,3,9,10-tetrahidro-(1H, 8H)-antra [2,1,9-def: 6,5,10-d'e'f']diizochinolin-2-il-etansulfonic;
2-(9-metil-1,3,8,10-tetraoxo-2,3,9,10-tetrahidro-(1H,8H)-antra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f’]diizochinolin-2-il-etan-sulfat de potasiu
	411-310-4
	—
	Leziuni oculare grave 1
	H318
	GHS05
Dgr
	H318
	 
	 
	 

	616-078-00-X
	2-[2,4-bis(1,1-dimetiletil)fenoxi]-N-(2-hidroxi-5-metil-fenil)hexanamidă
	411-330-3
	104541-33-5
	Toxic pentru mediul acvatic 4
	H413
	—
	H413
	 
	 
	 

	616-079-00-5
	1,6-hexandiilcarbamat de bis(2-(2-(1-etilpentil)-3-oxazolidinil)etil)
	411-700-4
	140921-24-0
	Sensibilizarea pielii 1
	H317
	GHS07
Wng
	H317
	 
	 
	 

	616-080-00-0
	4-(2-((3-etil-4-metil-2-oxopirolin-1-il)carboxamido) etil)benzensulfonamidă
	411-850-0
	119018-29-0
	Toxic pentru mediul acvatic 3
	H412
	—
	H412
	 
	 
	 

	616-081-00-6
	5-bromo-8-naftolactamă
	413-480-5
	24856-00-6
	Toxicitate acută 4 *
Sensibilizarea pielii 1
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H302
H317
H400
H410
	GHS07
GHS09
Wng
	H302
H317
H410
	 
	 
	 

	616-082-00-1
	N-(5-cloro-3-((4-(dietil-amino)-2-metilfenil)imino-4-metil-6-oxo-1,4-ciclohexadien-1-il)-benzamidă
	413-200-1
	129604-78-0
	Sensibilizarea pielii 1
	H317
	GHS07
Wng
	H317
	 
	 
	 

	616-083-00-7
	[2-[(4-nitrofenil)amino]etil] uree
	410-700-1
	27080-42-8
	Sensibilizarea pielii 1
Toxic pentru mediul acvatic 3
	H317
H412
	GHS07
Wng
	H317
H412
	 
	 
	 

	616-084-00-2
	2,4-bis[N'-(4-metilfenil)ureido]toluen
	411-790-5
	—
	Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H400
H410
	GHS09
Wng
	H410
	 
	 
	 

	616-085-00-8
	3-(2,4-diclorofenil)-6-fluoro-chinazolin-2,4-(1H,3H)-dionă
	412-190-6
	168900-02-5
	Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H400
H410
	GHS09
Wng
	H410
	 
	 
	 

	616-086-00-3
	2-acetilamino-6-cloro-4-[(4-dietilamino)-2-metilfenil-imino]-5-metil-1-oxo-2,5-ciclohexadienă
	412-250-1
	102387-48-4
	Toxic pentru mediul acvatic 4
	H413
	—
	H413
	 
	 
	 

	616-087-00-9
	amestec de: prop-2-enoat de 7,9,9-trimetil-3,14-dioxa-4,13-dioxo-5,12-diazahexadecan-1,16-diil;
prop-2-enoat de 7,7,9-trimetil-3,14-dioxa-4,13-dioxo-5,12-diazahexadecan-1,16-diil
	412-260-6
	52658-19-2
	Iritarea ochilor 2
Sensibilizarea pielii 1
Toxic pentru mediul acvatic 2
	H319
H317
H411
	GHS07
GHS09
Wng
	H319
H317
H411
	 
	 
	 

	616-088-00-4
	2-aminosulfonil-N, N-metilnicotinamidă
	413-440-7
	112006-75-4
	Sensibilizarea pielii 1
Toxic pentru mediul acvatic 3
	H317
H412
	GHS07
Wng
	H317
H412
	 
	 
	 

	616-089-00-X
	5-(2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahidropirimidin)-3-fluoro-2-hidroximetiltetrahidrofuran
	415-360-8
	41107-56-6
	Mutagenitate 2
	H341
	GHS08
Wng
	H341
	 
	 
	 

	616-090-00-5
	clorhidrat de 1-(1,4-benzo-dioxan-2-ilcarbonil)piperazină
	415-660-9
	70918-74-0
	Toxicitate acută 3 *
Toxicitate acută 3 *
Toxicitate acută 3 *
STOT RE 2 *
Toxic pentru mediul acvatic 2
	H331
H311
H301
H373 **
H411
	GHS06
GHS08
GHS09
Dgr
	H331
H311
H301
H373 **
H411
	 
	 
	 

	616-091-00-0
	1,3,5-tris-[(2S și 2R)-2,3-epoxipropil]-1,3,5-triazin-2,4,6-(1H,3H,5H)-trionă
	423-400-0
	59653-74-6
	Mutagenitate 1B
Toxicitate acută 3 *
Toxicitate acută 4 *
STOT RE 2 *
Leziuni oculare grave 1
Sensibilizarea pielii 1
	H340
H331
H302
H373 **
H318
H317
	GHS06
GHS08
GHS05
Dgr
	H340
H331
H302
H373 **
H318
H317
	 
	 
	 

	616-092-00-6
	polimeri obținuți prin reacția dintre: biciclo[2.2.1]hepta-2,5-dien, etenă, 1,4-hexadienă, 1-propenă, cu N, N-di-2-propenil-formamidă
	404-035-6
	—
	Sensibilizarea pielii 1
Toxic pentru mediul acvatic 4
	H317
H413
	GHS07
Wng
	H317
H413
	 
	 
	 

	616-093-00-1
	produși de reacție dintre: reacția de condensare a anilinei, a tereftalaldehidei și a o-toluidinei cu anhidrida maleică
	406-620-1
	129217-90-9
	Sensibilizarea pielii 1
Toxic pentru mediul acvatic 2
	H317
H411
	GHS07
GHS09
Wng
	H317
H411
	 
	 
	 

	616-094-00-7
	3,3′-diciclohexil-1,1′-metilenbis(4,1-fenilen)diuree
	406-370-3
	58890-25-8
	Toxic pentru mediul acvatic 4
	H413
	 
	H413
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	616-095-00-2
	3,3'-dioctadecil-1,1'-metilen-bis(4,1-fenilen)diuree
	406-690-3
	43136-14-7
	Toxic pentru mediul acvatic 4
	H413
	—
	H413
	 
	 
	 

	616-096-00-8
	N-(3-hexadeciloxi-2-hidroxi-prop-1-il)-N-(2-hidroxietil) palmitamidă
	408-110-4
	110483-07-3
	Toxic pentru mediul acvatic 4
	H413
	—
	H413
	 
	 
	 

	616-097-00-3
	N,N'-1,4-fenilenbis(2-((2-metoxi-4-nitrofenil)azo)-3-oxobutanamidă
	411-840-6
	83372-55-8
	Toxic pentru mediul acvatic 4
	H413
	—
	H413
	 
	 
	 

	616-098-00-9
	1-[4-cloro-3-((2,2,3,3,3-pentafluoropropoxi)metil)fenil]-5-fenil-1 H-1,2,4-triazol-3-carboxamidă
	411-750-7
	119126-15-7
	Toxic pentru mediul acvatic 2
	H411
	GHS09
	H411
	 
	 
	 

	616-099-00-4
	2-[4-[(4-hidroxifenil)sulfonil]fenoxi]-4,4-dimetil-N-[5-[(metilsulfonil)amino]-2-[4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenoxi]fenil]-3-oxopentan-amidă
	414-170-2
	135937-20-1
	Toxic pentru mediul acvatic 4
	H413
	—
	H413
	 
	 
	 

	616-100-00-8
	1,3-dimetil-1,3-bis(trimetil-silil)uree
	414-180-7
	10218-17-4
	Toxicitate acută 4 *
Iritație cutanată 2
	H302
H315
	GHS07
Wng
	H302
H315
	 
	 
	 

	616-101-00-3
	(S)-N-terț-butil-1,2,3,4-tetrahidro-3-izochinolincarboxamidă
	414-600-9
	149182-72-9
	Toxicitate acută 4 *
Toxic pentru mediul acvatic 3
	H302
H412
	GHS07
Wng
	H302
H412
	 
	 
	 

	616-102-00-9
	amestec de: α-[3-(3-mercaptopropanoxicarbonilamino)metilfenilaminocarbonil]-ω-[3-(3-mercaptopropanoxicarbonilamino)metilfenilaminocarboniloxi]-poli-(oxietilen-co-oxipropilen);
1,2-(sau 1,3-)bis[α-(3-mercaptopropanoxicarbonilamino)metilfenilaminocarbonil)-ω-oxipoli(oxietilen-co-oxipropilen)]-3-(sau 2)propanol;
1,2,3-tris[α-(3-mercaptopropanoxicarbonilamino)metilfenilaminocarbonil)-ω-oxi-poli-(oxietilen-co-oxipropilen)]propan]
	415-870-0
	—
	Sensibilizarea pielii 1
Toxic pentru mediul acvatic 2
	H317
H411
	GHS07
GHS09
Wng
	H317
H411
	 
	 
	 

	616-103-00-4
	(S,S)-trans-4-(acetilamino)-5,6-dihidro-6-metil-7,7-dioxo-4H-tieno[2,3-b]tiopiran-2-sulfonamidă
	415-030-3
	120298-38-6
	Sensibilizarea pielii 1
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H317
H400
H410
	GHS07
GHS09
Wng
	H317
H410
	 
	 
	 

	616-104-00-X
	benalaxil (ISO); N-(2,6-dimetilfenil)-N-(fenilacetil)-DL-alaninatul de metil
	275-728-7
	71626-11-4
	Toxicitate acută 4
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H302
H400
H410
	GHS07
GHS09
Wng
	H302
H410
	 
	cale orală: ATE = 1 000 mg/kg gc
M = 1
M = 1
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	616-105-00-5
	clorotoluron (ISO);
3-(3-cloro-p-tolil)-1,1-dimetil-uree
	239-592-2
	15545-48-9
	Cancerigenitate 2
Toxicitate pentru reproducere 2
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H351
H361d *** H400
H410
	GHS08
GHS09
Wng
	H351
H361d *** H410
	 
	 
	 

	616-106-00-0
	fenmedifam (ISO); 3-(3-metilcarbaniloiloxi)carbanilat de metil
	237-199-0
	13684-63-4
	Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H400
H410
	GHS09
Wng
	H410
	 
	M = 10
M = 10
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	616-107-00-6
	cinidon etil (ISO);
(Z)-2-cloro-3-[2-cloro-5-(ciclohex-1-en-1,2-dicarboximido)fenil]acrilat de etil
	—
	142891-20-1
	Cancerigenitate 2
Sensibilizarea pielii 1
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H351
H317
H400
H410
	GHS08
GHS07
GHS09
Wng
	H351
H317
H410
	 
	 
	 

	616-108-00-1
	iodosulfuron-metil-sodiu; ({[5-iodo-2-(metoxicarbonil)fenil]sulfonil}carbamoil)(4-metoxi-6-metil-1,3,5-triazin-2-il)azanidă de sodiu
	—
	144550-36-7
	Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H400
H410
	GHS09
Wng
	H410
	 
	 
	 

	616-109-00-7
	sulfosulfuron (ISO);
1-(4,6-dimetoxipirimidin-2-il)-3-(2-etilsulfonilimidazo[1,2-a]piridin-3-il)sulfoniluree
	—
	141776-32-1
	Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H400
H410
	GHS09
Wng
	H410
	 
	 
	 

	616-110-00-2
	ciclanilidă (ISO);
acid 1-(2,4-dicloroanilino-carbonil)ciclopropan-carboxilic
	419-150-7
	113136-77-9
	Toxicitate acută 4 * Toxic pentru mediul acvatic 2
	H302
H411
	GHS07
GHS09
Wng
	H302
H411
	 
	 
	 

	616-111-00-8
	fenhexamid (ISO);
N-(2,3-dicloro-4-hidroxifenil)-1-metilciclohexancarboxamidă
	422-530-5
	126833-17-8
	Toxic pentru mediul acvatic 2
	H411
	GHS09
	H411
	 
	 
	 

	616-112-00-3
	oxasulfuron (ISO);
2-[(4,6-dimetilpirimidin-2-il]-carbamoilsulfamoil]benzoat de oxetan-3-il
	—
	144651-06-9
	STOT RE 2 *
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H373 **
H400
H410
	GHS08
GHS09
Wng
	H373 **
H410
	 
	 
	 

	616-113-00-9
	desmedifam (ISO);
3-fenilcarbamoiloxifenilcarbamat de etil
	237-198-5
	13684-56-5
	Toxicitate pentru reproducere 2
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H361d
H400
H410
	GHS08
GHS09
Wng
	H361d
H410
	 
	M = 10
M = 10
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	616-114-00-4
	N,N'-(9,9',10,10’-tetrahidro-9,9',10,10'-tetraoxo (1,1'-biantracen)-4,4'-diil)bis-dodecanamidă
	418-010-2
	136897-58-0
	Toxic pentru mediul acvatic 4
	H413
	—
	H413
	 
	 
	 

	616-115-00-X
	N-(3-acetil-2-hidroxifenil)-4-(4-fenilbutoxi)benzamidă
	416-150-9
	136450-06-1
	Toxic pentru mediul acvatic 4
	H413
	—
	H413
	 
	 
	 

	616-116-00-5
	3-metoxi-4-(1-metil-5-nitro-indol-3-ilmetil)-N-(o-tolil-sulfonil)benzamidat de N-(4-dimetilaminopiridiniu)
	416-790-9
	143052-96-4
	Toxic pentru mediul acvatic 4
	H413
	—
	H413
	 
	 
	 

	616-117-00-0
	N-[2-(3-acetil-5-nitrotiofen-2-ilazo)-5-dietilaminofenil]acetamidă
	416-860-9
	777891-21-1
	Toxicitate pentru reproducere 2
Sensibilizarea pielii 1
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H361f *** H317
H400
H410
	GHS08
GHS09
Wng
	H361f *** H317
H410
	 
	 
	 

	616-118-00-6
	clorhidrat de N-(2',6'-dimetil-fenil)piperidin-2-carbox-amidă
	417-950-0
	65797-42-4
	Toxicitate acută 4 *
Toxic pentru mediul acvatic 3
	H302
H412
	GHS07
Wng
	H302
H412
	 
	 
	 

	616-119-00-1
	2-(1-butil-3,5-dioxo-2-fenil-(1,2,4)-triazolidin-4-il)-4,4-dimetil-3-oxo-N-(2-metoxi-5-(2-(dodecil-1-sulfonil))propionilamino)-fenil)-pentanamidă
	418-060-5
	118020-93-2
	Toxic pentru mediul acvatic 4
	H413
	—
	H413
	 
	 
	 

	616-120-00-7
	amestec de: N-(3-dimetilamino-4-metil-fenil)benzamidă;
N-(3-dimetilamino-2-metil-fenil)benzamidă;
N-(3-dimetilamino-3-metil-fenil)benzamidă
	420-600-1
	—
	STOT RE 2 *
Toxic pentru mediul acvatic 2
	H373 **
H411
	GHS08
GHS09
Wng
	H373 **
H411
	 
	 
	 

	616-121-00-2
	2,4-dihidroxi-N-(2-metoxi-fenil)benzamidă
	419-090-1
	129205-19-2
	Sensibilizarea pielii 1
Toxic pentru mediul acvatic 2
	H317
H411
	GHS07
GHS09
Wng
	H317
H411
	 
	 
	 

	616-122-00-8
	metil neodecanamidă
	414-460-9
	105726-67-8
	Toxicitate acută 4 *
	H302
	GHS07
Wng
	H302
	 
	 
	 

	616-123-00-3
	N-[3-[[4-(dietilamino)-2-metilfenil]imino]-6-oxo-1,4-ciclohexadienil]acetamidă
	414-740-0
	96141-86-5
	Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H400
H410
	GHS09
Wng
	H410
	 
	 
	 

	616-124-00-9
	bis(trifluorometilsulfonil)-imidă de litiu
	415-300-0
	90076-65-6
	Toxicitate acută 3 *
Toxicitate acută 3 *
STOT RE 2 *
Corodarea/iritarea pielii 1B
Toxic pentru mediul acvatic 3
	H311
H301
H373**
H314
H412
	GHS06
GHS05
GHS08
Dgr
	H311
H301
H373**
H314
H412
	 
	 
	 

	616-125-00-4
	3-ciano-N-(1,1-dimetiletil)androsta-3,5-dien-17-β-carboxamidă
	415-730-9
	151338-11-3
	Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H400
H410
	GHS09
Wng
	410
	 
	 
	 

	616-126-00-X
	1-metil-4-nitro-3-propil-1H-pirazol-5-carboxamidă
	423-960-6
	139756-01-7
	Toxicitate acută 4 *
STOT RE 2 *
Toxic pentru mediul acvatic 3
	H302
H373**
H412
	GHS08
GHS07
Wng
	H302
H373**
H412
	 
	 
	 

	616-127-00-5
	amestec de: N, N'-etan-1,2-diilbis(decan-amidă);
12-hidroxi-N-[2-[1-oxidecil)amino]etil]octadecanamidă;
N, N'-etan-1,2-diilbis(12-hidroxioctadecanamidă)
	430-050-2
	—
	Sensibilizarea pielii 1
Toxic pentru mediul acvatic 2
	H317
H411
	GHS07
GHS09
Wng
	H317
H411
	 
	 
	 

	616-128-00-0
	N-(2-(1-alil-4,5-diciano-imidazol-2-ilazo)-5-(dipropilamino)fenil)acetamidă
	417-530-7
	123590-00-1
	Toxic pentru mediul acvatic 4
	H413
	—
	H413
	 
	 
	 

	616-129-00-6
	N,N'-bis(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)izoftalamidă
	419-710-0
	42774-15-2
	Toxicitate acută 4 *
Iritarea ochilor 2
	H302
H319
	GHS07
Wng
	H302
H319
	 
	 
	 

	616-130-00-1
	N-(3-(2-(4,4-dimetil-2,5-dioxo-imidazolin-1-il)-4,4-dimetil-3-oxopentanoil-amino)-4-metoxi-fenil)octadecanamidă
	421-780-2
	150919-56-5
	Toxic pentru mediul acvatic 4
	H413
	—
	H413
	 
	 
	 

	616-131-00-7
	1-amino-ciclo-pentan-carboxamidă
	422-950-9
	17193-28-1
	STOT RE 1
Toxicitate acută 4 *
Leziuni oculare grave 1
	H372**
H302
H318
	GHS05
GHS08
GHS07
Dgr
	H372**
H302
H318
	 
	 
	 

	616-132-00-2
	N-[4-(4-ciano-2-furfuriliden-2,5-dihidro-5-oxo-3-furil)fenil]butan-1-sulfonamidă
	423-250-6
	130016-98-7
	Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H400
H410
	GHS09
Wng
	H410
	 
	 
	 

	616-133-00-8
	N-ciclohexil-S, S-dioxobenzo[b]tiofen-2-carboxamidă
	423-990-1
	149118-66-1
	Toxicitate acută 4 *
Leziuni oculare grave 1
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H302
H318
H400
H410
	GHS05
GHS07
GHS09
Dgr
	H302
H318
H410
	 
	 
	 

	616-134-00-3
	3,3'-bis(dioctiloxifosfinotioiltio)-N, N'-oxibis(metilen)dipropionamidă
	401-820-5
	793710-14-2
	Toxic pentru mediul acvatic 3
	H412
	—
	H412
	 
	 
	 

	616-135-00-9
	(3S,4aS,8aS)-2-[(2R,3S)-3-amino-2-hidroxi-4-fenilbutil]-N-terț-butil-decahidroizochinolină-3-carboxamidă
	430-230-0
	136522-17-3
	Toxicitate acută 4 *
Toxic pentru mediul acvatic 3
	H302
H412
	GHS07
Wng
	H302
H412
	 
	 
	 

	616-136-00-4
	produs de reacție între coco-alchil-dietanolamide și coco-alchil-monogliceride și trioxid de molibden (1,75-2,2: 0,75-1:0,1-1,1)
	430-380-7
	—
	Toxic pentru mediul acvatic 2
	H411
	GHS09
	H411
	 
	 
	 

	616-137-00-X
	4-dicloracetil-1-oxa-4-azaspiro[4.5]decan
	401-130-4
	71526-07-3
	Sensibilizarea pielii 1
Toxic pentru mediul acvatic 2
	H317
H411
	GHS07
GHS09
Wng
	H317
H411
	 
	 
	 

	616-138-00-5
	N-terț-butil-N'-(4-clorbenzoil)hidrazidă de acid benzoic
	431-600-4
	112226-61-6
	Sensibilizarea pielii 1
Toxic pentru mediul acvatic 2
	H317
H411
	GHS07
GHS09
Wng
	H317
H411
	 
	 
	 

	616-139-00-0
	(3S, 4aS, 8aS)-N-terț-butil-decahidro-3-izo-chinolin-carboxamidă
	420-380-5
	136465-81-1
	Toxicitate acută 4 *
Leziuni oculare grave 1
Toxic pentru mediul acvatic 3
	H302
H318
H412
	GHS05
GHS07
Dgr
	H302
H318
H412
	 
	 
	 

	616-140-00-6
	N, N''-(metilendi-4,1-fenilen)bis[N'-(4-metilfenil)uree]
	429-380-1
	133336-92-2
	Sensibilizarea pielii 1
Toxic pentru mediul acvatic 4
	H317
H413
	GHS07
Wng
	H317
H413
	 
	 
	 

	616-141-00-1
	zoxamidă (ISO);
(RS)-3,5-dicloro-N-(3-cloro-1-etil-1-metil-2-oxopropil)-p-toluamidă
	—
	156052-68-5
	Sensibilizarea pielii 1
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H317
H400
H410
	GHS07
GHS09
Wng
	H317
H410
	 
	M=10
	 

	616-142-00-7
	1,3-bis(vinilsulfonilacetamido)propan
	428-350-3
	93629-90-4
	Mutagenitate 2
Leziuni oculare grave 1
Sensibilizarea pielii 1
Toxic pentru mediul acvatic 3
	H341
H318
H317
H412
	GHS08
GHS05
GHS07
Dgr
	H341
H318
H317
H412
	 
	 
	 

	616-143-00-2
	N,N'-dihexadecil-N,N'-bis(2-hidroxietil)propan-diamidă
	422-560-9
	149591-38-8
	Toxicitate pentru reproducere 2
Iritarea ochilor 2
Toxic pentru mediul acvatic 4
	H361f *** H319
H413
	GHS08
Wng
	H361f *** H319
H413
	 
	 
	 

	616-144-00-8
	3,4-dicloro-N-[5-cloro-4-[2-[4-dodecilo-xifenil-sulfonil]butiramido]-2-hidroxifenil]benzamidă
	431-130-1
	—
	Toxic pentru mediul acvatic 4
	H413
	—
	H413
	 
	 
	 

	616-145-00-3
	petoxamidă (ISO); 2-cloro-
N-(2-etoxietil)-
N-(2-metil-1-fenilprop- 1-enil)acetamid
	—
	106700-2­
9-2
	Toxicitate acută
4
Sens. pielii 1A Acut pentru mediul acvatic (Aquatic Acute)
1
Cronic pentru mediul acvatic
(Aquatic
Chronic) 1
	H302
H317
H400
H410
	GHS07
GHS09
Atn (Wng)
	H302
H317
H410
	
	cale orală: ATE =
980 mg/kg gc
M = 100
M = 10
	

	616-146-00-9
	amida acidului N-(2-metoxi-5-octadecanoil-aminofenil)-2-(3-benzil-2,5-dioxoimidazolidin-1-il)-4,4-dimetil-3-oxo-pentanoic
	431-330-7
	142776-95-2
	Toxic pentru mediul acvatic 4
	H413
	—
	H413
	 
	 
	 

	616-147-00-4
	1-metil-4-(2-metil-2H-tetrazol-5-il)-1H-pirazol-5-sulfonamidă
	424-160-1
	139481-22-4
	Toxicitate acută 4 *
Toxic pentru mediul acvatic 3
	H302
H412
	GHS07
Wng
	H302
H412
	 
	 
	 

	616-148-00-X
	N-[6,9-dihidro-9-[[2-hidroxi-1-(hidroximetil)etoxi]metil]-6-oxo-1H-purin-2-il]acetamidă
	424-550-1
	84245-12-5
	Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 1B
Toxicitate pentru reproducere 1B
	H350
H340
H360FD
	GHS08
Dgr
	H350
H340
H360FD
	 
	 
	 

	616-150-00-0
	clorhidrat de (2R, 3S)-N-(3-amino-2-hidroxi-4-fenilbutil)-N-izobutil-4-nitrobenzen-sulfonamidă
	425-260-6
	—
	STOT RE 2 *
Leziuni oculare grave 1
Sensibilizarea pielii 1
Toxic pentru mediul acvatic 2
	H373**
H318
H317
H411
	GHS05
GHS08
GHS07
GHS09
Dgr
	H373**
H318
H317
H411
	 
	 
	 

	616-151-00-6
	N-(2-amino-4,6-diclor-pirimidin-5-il)formamidă
	425-650-6
	171887-03-9
	Toxicitate acută 4 *
Leziuni oculare grave 1
Sensibilizarea pielii 1
Toxic pentru mediul acvatic 3
	H302
H318
H317
H412
	GHS05
GHS07
Dgr
	H302
H318
H317
H412
	 
	 
	 

	616-152-00-1
	4-(4-fluorfenil)-2-(2-metil-1-oxopropil)-4-oxo-3,N-difenil-butan-amidă
	425-850-3
	125971-96-2
	Toxic pentru mediul acvatic 4
	H413
	—
	H413
	 
	 
	 

	616-153-00-7
	4-metil-3-oxo-N-fenil-2-(fenilmetilen)pentanamidă
	425-860-8
	125971-57-5
	Sensibilizarea pielii 1
Toxic pentru mediul acvatic 2
	H317
H411
	GHS07
GHS09
Wng
	H317
H411
	 
	 
	 

	616-154-00-2
	3,4-dicloro-N-[5-cloro-4-[2-[4-(hexadeciloxi)fenilsulfonil]butiramido]-2-hidroxifenil]benzamidă
	431-110-0
	—
	Toxic pentru mediul acvatic 4
	H413
	—
	H413
	 
	 
	 

	616-155-00-8
	N,N,N',N'-tetra-ciclohexil-1,3-benzen-dicarboxamidă
	431-040-0
	104560-40-9
	Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H400
H410
	GHS09
Wng
	H410
	 
	 
	 

	616-156-00-3
	6-(2-cloro-6-ciano-4-nitrofenilazo)-4-metoxi-3-[N-(metoxi-carbonil-metil)-N-(1-metoxi-carbonil-etil)amino]acetanilidă
	430-500-8
	204277-61-2
	Toxic pentru mediul acvatic 4
	H413
	—
	H413
	 
	 
	 

	616-157-00-9
	clorhidrat de 3-amino-4-hidroxi-N-(3-izopropoxipropil)benzen-sulfonamidă
	427-780-9
	114565-70-7
	Toxicitate acută 4 *
Leziuni oculare grave 1
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H302
H318
H400
H410
	GHS05
GHS07
GHS09
Dgr
	H302
H318
H410
	 
	 
	 

	616-158-00-4
	N-[4-ciano-3-trifluoro-metilfenil]metacrilamidă
	427-880-2
	90357-53-2
	STOT RE 2 *
Toxic pentru mediul acvatic 2
	H373**
H411
	GHS08
GHS09
Wng
	H373**
H411
	 
	 
	 

	616-160-00-5
	2,2'-azobis[N-(2-hidroxietil)-2-metil-propionamidă]
	429-090-3
	61551-69-7
	Sensibilizarea pielii 1
Toxic pentru mediul acvatic 3
	H317
H412
	GHS07
Wng
	H317
H412
	 
	 
	 

	616-161-00-0
	2,4-dicloro-5-hidroxi-acetanilidă
	429-110-0
	67669-19-6
	Toxic pentru mediul acvatic 3
	H412
	—
	H412
	 
	 
	 

	616-162-00-6
	mono-izopropanol-amida acidului izostearic
	431-540-9
	—
	Iritație cutanată 2
Toxic pentru mediul acvatic 2
	H315
H411
	GHS07
GHS09
Wng
	H315
H411
	 
	 
	 

	616-163-00-1
	4,4'-metilenbis[N-(4-clorfenil)-3-hidroxinaftalen-2-carboxamidă]
	430-350-3
	192463-88-0
	Toxic pentru mediul acvatic 4
	H413
	—
	H413
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	616-164-00-7
	dimoxistrobin (ISO); (2E)-2-{2-[(2,5-dimetil-fenoximetil)metil]fenil}-2-(metoximino)-N-metilfenilacetamidă; (E)-2-(Metoxiimino)-N-metil-2-[α-(2,5-xililoxi)-o-tolil]acetamidă
	 
	149961-52-4
	Cancerigenitate 2
Toxicitate pentru reproducere 2
Toxicitate acută 4
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H351
H361d
H332
H400
H410
	GHS08
GHS07
GHS09
Wng
	H351
H361d
H332
H410
	 
	inhalare:
ATE = 1,3 mg/L (pulbere sau particule lichide pulverizate)
M = 100
M = 100
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	616-165-00-2
	beflubutamid (ISO);
(RS)-N-benzil-2-(α, α,α,4-tetrafluoro-m-toliloxi)butiramidă
	—
	113614-08-7
	Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H400
H410
	GHS09
Wng
	H410
	 
	M=100
	 

	616-166-00-8
	ciazofamid (ISO);
4-cloro-2-ciano-N, N-dimetil-5-p-tolilimidazol-1-sulfonamidă
	—
	120116-88-3
	Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H400
H410
	GHS09
Wng
	H410
	 
	M=10
	 

	616-167-00-3
	N, N-dibutil-(2,5-dihidro-5-tioxo-1H-tetrazol-1-il)acetamidă
	418-290-6
	168612-06-4
	Iritarea ochilor 2
Sensibilizarea pielii 1
	H319
H317
	GHS07
Wng
	H319
H317
	 
	 
	 

	616-168-00-9
	1-dimetilcarbamoil-4-(2-sulfonatoetil)piridiniu
	418-440-0
	136997-71-2
	Sensibilizarea pielii 1
	H317
	GHS07
Wng
	H317
	 
	 
	 

	616-169-00-4
	4-[4-(2,2-dimetil-propanamido)]fenilazo-3-(2-cloro-5-(2-(3-pentadecilfenoxi)butilamido)anilino)-1-(2,4,6-triclorfenil)-2-pirazolin-5-onă
	420-220-4
	92771-56-7
	Sensibilizarea pielii 1
Toxic pentru mediul acvatic 4
	H317
H413
	GHS07
Wng
	H317
H413
	 
	 
	 

	616-170-00-X
	(2R)-2-amino-2-fenilacetamidă
	420-370-0
	6485-67-2
	Iritarea ochilor 2
Sensibilizarea pielii 1
	H319
H317
	GHS07
Wng
	H319
H317
	 
	 
	 

	616-171-00-5
	2-(para-clorfenil)glicinamidă
	420-830-0
	102333-75-5
	Leziuni oculare grave 1
Sensibilizarea pielii 1
	H318
H317
	GHS05
GHS07
Dgr
	H318
H317
	 
	 
	 

	616-172-00-0
	N-(2,2,6,6,-tetrametil-1-oxilpiperidin-4-il)acetamidă;
(4-acetamido-2,2,6,6-tetrametil-1-piperidinil)oxidanil
	423-840-3
	14691-89-5
	Toxicitate acută 4 *
	H302
	GHS07
Wng
	H302
	 
	 
	 

	616-174-00-1
	clorhidrat de 2-butil-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-onă
	424-560-4
	151257-01-1
	Toxicitate acută 4 *
Iritarea ochilor 2
	H302
H319
	GHS07
Wng
	H302
H319
	 
	 
	 

	616-175-00-7
	2-(2-hexildeciloxi)benzamidă
	431-230-3
	202483-62-3
	Toxic pentru mediul acvatic 4
	H413
	—
	H413
	 
	 
	 

	616-176-00-2
	3-N, N-bi(metoxietil)aminoacetanilidă
	432-530-7
	24294-01-7
	Toxicitate acută 4 *
Toxic pentru mediul acvatic 3
	H302
H412
	GHS07
Wng
	H302
H412
	 
	 
	 

	616-177-00-8
	(3-(4-(2-(butil-(4-metilfenilsulfonil)-amino)-feniltio)-5-oxo-1-(2,4,6-triclorfenil)-4,5-dihidro-1H-pirazol-3-ilamino)-4-clorfenil)tetradecanamidă;
N-[3-({4-[(2-{butil[(4-metilfenil)sulfonil]amino}fenil)tio]-5-oxo-1-(2,4,6-triclorfenil)-4,5-dihidro-1H-pirazol-3-il}amino)-4-clorfenil]tetradecanamidă
	432-970-1
	217324-98-6
	Toxic pentru mediul acvatic 4
	H413
	—
	H413
	 
	 
	 

	616-178-00-3
	N-(5-(bis(2-metoxietil)amino)-2-((2-ciano-4,6-dinitrofenil)-azo)fenil)acetamidă
	434-500-9
	52583-35-4
	Toxic pentru mediul acvatic 4
	H413
	—
	H413
	 
	 
	 

	616-179-00-9
	2-cloro-N-(4-metilfenil)acetamidă
	435-170-9
	16634-82-5
	Leziuni oculare grave 1
Sensibilizarea pielii 1
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H318
H317
H400
H410
	GHS05
GHS07
GHS09
Dgr
	H318
H317
H410
	 
	 
	 

	616-180-00-4
	clorhidrat de N, N-(dimetilamino)tioacetamidă
	435-470-1
	27366-72-9
	Toxicitate pentru reproducere 1B
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H360D*** H400
H410
	GHS08
GHS09
Dgr
	H360D*** H410
	 
	 
	 

	616-181-00-X
	4'-metildodecan-1-sulfonanilidă
	435-490-9
	17417-32-2
	Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H400
H410
	GHS09
Wng
	H410
	 
	 
	 

	616-182-00-5
	N'-(1,3-dimetilbutiliden)-3-hidroxi-2-naftohidrazidă
	435-860-1
	214417-91-1
	Sensibilizarea pielii 1
Toxic pentru mediul acvatic 2
	H317
H411
	GHS07
GHS09
Wng
	H317
H411
	 
	 
	 

	616-183-00-0
	N-dodecil-4-metoxibenzamidă
	442-340-6
	1854-15-5
	Toxic pentru mediul acvatic 4
	H413
	—
	H413
	 
	 
	 

	616-184-00-6
	3-metil-N-(5,8,13,14-tetrahidro-5,8,14-trioxonaft[2,3-c]acridin-6-il)benzamidă
	442-560-2
	105043-55-8
	Toxic pentru mediul acvatic 4
	H413
	—
	H413
	 
	 
	 

	616-186-00-7
	N, N'-(2-cloro-1,4-fenilen)bis(3-oxobutanamidă)
	443-010-4
	53641-10-4
	Toxic pentru mediul acvatic 3
	H412
	—
	H412
	 
	 
	 

	616-188-00-8
	amida acidului 2-(5,5-dimetil-2,4-dioxooxazolidin-3-il)-4,4-dimetil-3-oxo-N-(2-metoxi-5-octadecanoilaminofenil)pentanoic
	443-980-9
	221215-20-9
	Sensibilizarea pielii 1
Toxic pentru mediul acvatic 4
	H317
H413
	GHS07
Wng
	H317
H413
	 
	 
	 

	616-189-00-3
	N-[5-(bis-(2-metoxi-etil)-amino]-2-(6-brom-2-metil-1,3-dioxo-2,3-dihidro-1H-izoindol-5-ilazo)-fenil]acetamidă
	444-780-4
	452962-97-9
	Toxic pentru mediul acvatic 4
	H413
	—
	H413
	 
	 
	 

	616-190-00-9
	N-decil-4-nitrobenzamidă
	445-880-0
	64026-19-3
	Toxic pentru mediul acvatic 4
	H413
	—
	H413
	 
	 
	 

	616-191-00-4
	2-etil-N-metil-N-(3-metilfenil)butanamidă
	446-190-2
	406488-30-0
	Toxicitate acută 4 *
Iritarea ochilor 2
Iritație cutanată 2
Sensibilizarea pielii 1
Toxic pentru mediul acvatic 2
	H302
H319
H315
H317
H411
	GHS07
GHS09
Wng
	H302
H319
H315
H317
H411
	 
	 
	 

	616-192-00-X
	2-[2-(3-butoxipropil)-1,1-dioxo-1,2,4-benzotiadiazin-3-il]-5'-terț-butil-2-(5,5-dimetil-2,4-dioxo-1,3-oxazolidin-3-il)-2'-[(2-etilhexil)tio]acetanilidă
	448-060-0
	727678-39-9
	Toxic pentru mediul acvatic 4
	H413
	—
	H413
	 
	 
	 

	616-193-00-5
	N-[2-(2-butil-4,6-diciano-1,3-dioxo-2,3-dihidro-1H-izoindol-5-ilazo)-5-dietilamino-fenil]acetamidă
	449-940-7
	368450-39-9
	Toxic pentru mediul acvatic 4
	H413
	—
	H413
	 
	 
	 

	616-194-00-0
	2,2-dietoxi-N, N-dimetilacetamidă
	449-950-1
	34640-92-1
	Iritarea ochilor 2
	H319
	GHS07
Wng
	H319
	 
	 
	 

	616-196-00-1
	sare de disodiu a 1-hidroxi-4-(β-(4-(1-hidroxi-3,6-disulfo-8-acetilamino-2-naftilazo)fenoxi)etoxi)-N-dodecil-2-naftamidă
	419-990-4
	—
	Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H400
H410
	GHS09
Wng
	H410
	 
	 
	 

	616-197-00-7
	amestec de: N-[3-(dimetiloxidoamino)propil]-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoroctan sulfonamidat de potasiu; N-[3-(dimetiloxidoamino)propil]-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoroctan sulfonamidă
	422-500-1
	—
	STOT RE 2 *
	H373**
	GHS08
Wng
	H373**
	 
	 
	 

	616-198-00-2
	1,3-bis[12-hidroxi-octadecamid-N-metilen]-benzen
	423-300-7
	—
	Sensibilizarea pielii 1
Toxic pentru mediul acvatic 4
	H317
H413
	GHS07
Wng
	H317
H413
	 
	 
	 

	616-200-00-1
	amestec de N, N'-etan-1,2-diilbis(hexanamidă) și 12-hidroxi-N-[2-[(1-oxihexil)amino]etil]octadecanamidă și N, N'-etan-1,2-diilbis(12-hidroxioctadecanamidă)
	432-430-3
	 
	Toxic pentru mediul acvatic 4
	H413
	 
	H413
	 
	 
	 

	616-201-00-7
	acid 12-hidroxioctadecanoic, produși de reacție cu 1,3-benzendimetanamină și hexametilendiamină
	432-840-2
	220926-97-6
	Toxicitate acută 4 *
Toxic pentru mediul acvatic 4
	H332
H413
	GHS07
Wng
	H332
H413
	 
	 
	 

	616-202-00-2
	amestec de: 2,2'-[(3,3'-dicloro[1,1'-bifenil]-4,4'-diil)bis(azo)]bis[N-(2,4-dimetilfenil)]-3-oxo-butanamidă;
2-[[3,3'-dicloro-4'-[[1[[(2,4-dimetilfenil)amino]carbonil]-2-oxopropil]azo][1,1'-bifenil]-4-il]azo]-N-(2-metilfenil)-3-oxo-butanamidă;
2-[[3,3'-dicloro-4'-[[1[[(2,4-dimetilfenil)amino]carbonil]-2-oxopropil]azo][1,1'-bifenil]-4-il]azo]-N-(2-carboxilfenil)-3-oxo-butanamidă
	434-330-5
	—
	Cancerigenitate 2
Sensibilizarea pielii 1
Toxic pentru mediul acvatic 4
	H351
H317
H413
	GHS08
GHS07
Wng
	H351
H317
H413
	 
	 
	 

	616-203-00-8
	amestec de: N-[5-[bis-(2-metoxi-etil)-amino]-2-(2-butil-4,6-diciano-1,3-dioxo-2,3-dihidro-1H-izoindol-5-il-azo)-fenil]-acetamidă;
N-[2-(2-butil-4,6-diciano-1,3-dioxo-2,3-dihidro-1H-izoindol-5-ilazo)-5-dietilamino-fenil]-acetamidă
	442-280-0
	—
	Toxic pentru mediul acvatic 4
	H413
	—
	H413
	 
	 
	 

	616-204-00-3
	N, N''-(metilendi-4,1-fenilen)bis[N'-octiluree]
	451-060-3
	122886-55-9
	Toxic pentru mediul acvatic 4
	H413
	—
	H413
	 
	 
	 

	616-205-00-9
	metazaclor (ISO);
2-cloro-N-(2,6-dimetilfenil)-N-(1H-pirazol-1-ilmetil)-acetamidă
	266-583-0
	67129-08-2
	Sensibilizarea pielii 1B
Cancerigenitate 2
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H317
H351
H400
H410
	GHS07
GHS08
GHS09
Wng
	H317
H351
H410
	 
	M = 100
M = 100
	 

	616-206-00-4
	flufenoxuron (ISO);
1-(4-(2-cloro-α, α,α-p-trifluorotoliloxi)-2-fluorofenil)-3-(2,6-difluorobenzolil)uree
	417-680-3
	101463-69-8
	Lact.
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H362
H400
H410
	GHS09
Wng
	H362
H410
	 
	M = 10 000
M = 10 000
	 

	616-207-00-X
	clorhidrat de polihexametilen biguanidă;
PHMB
	—
	32289-58-0
27083-27-8
	Cancerigenitate 2
Toxicitate acută 2
Toxicitate acută 4
STOT RE 1
Leziuni oculare grave 1
Sensibilizarea pielii 1B
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H351
H330
H302
H372 (căile respiratorii) (inhalație)
H318
H317
H400
H410
	GHS08
GHS06
GHS05
GHS09
Dgr
	H351
H330
H302
H372 (căile respiratorii) (inhalație)
H318
H317
H410
	 
	M = 10
M = 10
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	616-208-00-5
	N-etil-2-pirolidonă;
1-etilpirolidin-2-onă
	220-250-6
	2687-91-4
	Toxicitate pentru reproducere 1B
	H360D
	GHS08
Dgr
	H360D
	 
	 
	 

	616-209-00-0
	amidosulfuron (ISO);
3-(4,6-dimetoxipirimidin-2-il)-1-((N-metil-N-metilsulfonilamino)sulfonil)uree
	407-380-0
	120923-37-7
	Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H400
H410
	GHS09
Wng
	H410
	 
	M = 100
M = 100
	 

	616-210-00-6
	tebufenpirad (ISO);
N-(4-terț-butil-benzil)-4-cloro-3-etil-1-metil-1H-pirazol-5-carboxamidă
	 
	119168-77-3
	Toxicitate acută 3
Toxicitate acută 4
STOT RE 2
Sensibilizarea pielii 1B
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H301
H332
H373 (tractul gastrointestinal) (Oral)
H317
H400
H410
	GHS06
GHS08
GHS09
Dgr
	H301
H332
H373 (tractul gastrointestin) (Oral)
H317
H410
	 
	M = 10
M = 10
	 

	616-211-00-1
	proquinazid (ISO); 6-iod-
2-propoxi-
3-propilquinazolin-4(3H)- onă
	—
	189278- 12-4
	Carcinogenicitate
(Carc.) 2
STOT RE 1 Acut pentru mediul acvatic (Aquatic Acute) 1 Cronic pentru mediul acvatic
(Aquatic
Chronic) 1
	H351
H372
(tiroida, ficatul)
H400
H410
	GHS08
GHS09
Pericol (Dgr)
	H351
H372 (tiroida,
ficatul)
H410
	
	M = 1
M = 10
	 

	616-212-00-7
	3-iodo-2-propinil butilcarbamat; 3-iodoprop-2-in-1-il butilcarbamat
	259-627-5
	55406- 53-6
	Toxicitate acută 
2
Toxicitate acută 
4
STOT RE 1
Lez. oc. 1
Sens. pielii 
(Skin Sens.) 1 Acut pentru mediul acvatic (Aquatic Acute) 
1
Cronic pentru mediul acvatic 
(Aquatic 
Chronic) 1
	H330
H302
H372 
(laringele)
H318
H317
H400
H410
	GHS06
GHS08
GHS05
GHS09
Pericol 
(Dgr)
	H330
H302
H372 
(laringele)
H318
H317
H410
	
	inhalare: ATE = 0,17 mg/L (pulberi sau particule lichide 
pulverizate)
M = 10
M = 10
	 

	616-213-00-2
	mandipropamid (ISO); 2-(4-clorofenil)-N-{2-[3-metoxi-4-(prop-2-in-1-iloxi)fenil]etil}-2-(prop-2-in-1-iloxi)acetamidă
	—
	374726-62-2
	Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H400
H410
	GHS09
Wng
	H410
	 
	M = 1
M = 1
	 

	616-214-00-8
	metosulam (ISO); N- (2,6-dicloro- 3-metilfenil) – 5,7-dimetoxi [1,2,4] triazolo [1,5-a] pirimidină- 2-sulfonamidă
	—
	139528-85-1
	Cancerigenitate 2
STOT RE 2
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H351
H373 (ochi, rinichi)
H400
H410
	GHS08
GHS09
Wng
	H351
H373 (ochi, rinichi)
H410
	 
	M = 1 000
M = 100
	 

	616-215-00-3
	dimetenamidă-P (ISO); 2-cloro-N- (2,4-dimetil- 3-tienil) -N- [(2S) –1-metoxipropan- 2-il] acetamidă
	—
	163515-14-8
	Toxicitate acută 4
Sensibilizarea pielii 1
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H302
H317
H400
H410
	GHS07
GHS09
Wng
	H302
H317
H410
	 
	M = 10
M = 10
	 

	616-216-00-9
	flonicamid (ISO); N-(cianometil)-4-(trifluorometil)piridină-3-carboxamidă
	—
	158062-67-0
	Toxicitate acută 4
	H302
	GHS07
Wng
	H302
	 
	 
	 

	616-217-00-4
	sulfoxaflor (ISO); [metil(oxo){1-[6-(trifluorometil)-3-piridil]etil}-λ6-sulfaniliden]cianamidă
	—
	946578-00-3
	Toxicitate acută 4
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H302
H400
H410
	GHS07
GHS09
Wng
	H302
H410
	 
	M = 1
M = 1
	 

	616-218-00-X
	benzovindiflupir (ISO); N-[9-(diclorometilen)-1,2,3,4-tetrahidro-1,4-metanonaftalen-5-il]-3-(difluorometil)-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamidă
	—
	1072957-71-1
	Toxicitate acută 3
Toxicitate acută 3
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H331
H301
H400
H410
	GHS06
GHS09
Dgr
	H331
H301
H410
	 
	M = 100
M = 100
	 

	616-219-00-5
	fluopiram (ISO); N-{2-[3-cloro-5-(trifluorometil)piridin-2-il]etil}-2-(trifluorometil)benzamidă
	—
	658066-35-4
	Toxic pentru mediul acvatic 2
	H411
	GHS09
	H411
	 
	 
	 

	616-220-00-0
	pencicuron (ISO); 1-[(4-clorofenil)metil]-1-ciclopentil-3-feniluree
	266-096-3
	66063-05-6
	Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H400
H410
	GHS09
Wng
	H410
	 
	M = 1
M = 1
	 

	616-221-00-6
	hexaflumuron (ISO);
1-(3,5-dicloro-4-(1,1,2,2-tetrafluoroetoxi)fenil)-3-(2,6-difluorobenzoil)uree
	401-400-1
	86479-06-3
	Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H400
H410
	GHS09
Wng
	H410
	 
	M = 1 000
M = 10 000
	 

	616-222-00-1
	pentiopirad (ISO);
(RS)-N-[2-(1,3-dimetilbutil)-3-tienil]-1-metil-3-(trifluorometil)pirazol-4-carboxamidă
	—
	183675-82-3
	Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H400
H410
	GHS09
Wng
	H410
	 
	M = 1
M = 1
	 

	616-223-00-7
	carbetamidă (ISO);
(R)-1-(etilcarbamoil)etil carbanilat; (2R)-1-(etilamino)-1-oxopropan-2-il fenilcarbamat
	240-286-6
	16118-49-3
	Cancerigenitate 2
Toxicitate pentru reproducere 1B
Toxicitate acută 4
Toxic pentru mediul acvatic 2
	H351
H360D
H302
H411
	GHS08
GHS07
GHS09
Dgr
	H351
H360D
H302
H411
	 
	 
	 

	616-224-00-2
	amisulbrom (ISO);
3-(3-brom-6-fluor-2-metilindol-1-ilsulfonil)-N,N-dimetil-1H-1,2,4-triazol-1-sulfonamidă
	—
	348635-87-0
	Cancerigenitate 2
Iritarea ochilor 2
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H351
H319
H400
H410
	GHS08
GHS07
GHS09
Wng
	H351
H319
H410
	 
	M = 10
M = 10
	 

	616-225-00-8
	(RS)-2-metoxi-N-metil-2-[α-(2,5-xililoxi)-o-tolil]acetamidă; mandestrobin
	—
	173662-97-0
	Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1
	H400
H410
	GHS09
Wng
	H410
	 
	M = 1
M = 10
	 

	616-226-00-3
	carboxină (ISO);
2-metil-N-fenil-5,6-dihidro-1,4-oxatiin-3-carboxamidă; 5,6-dihidro-2-metil-1,4-oxatiin-3-carboxanilidă
	226-031-1
	5234-68-4
	STOT RE 2
Sensibilizarea pielii 1
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H373 (rinichi)
H317
H400
H410
	GHS08
GHS07
GHS09
Wng
	H373 (rinichi)
H317
H410
	 
	M = 1
M = 1
	 

	616-227-00-9
	metaflumizonă (ISO); (EZ)-2’-[2-(4-cianofenil)-1-(α,α,α-trifluoro-m-tolil)etilidenă]-[4-(trifluorometoxi)fenil]carbanilohidrazidă [E-izomer ≥ 90 %, Z-izomer < 10 % conținut relativ]; [1]
(E)-2’-[2-(4-cianofenil) -1-(α,α,α-trifluoro-m-tolil)etilidenă]-[4-(trifluorometoxi)fenil]carbanilohidrazidă [2]
	—
	139968-49-3 [1]
852403-68-0 [2]
	Toxicitate pentru reproducere 2
Lact.
STOT RE 2
	H361fd
H362
H373
	GHS08
Wng
	H361fd
H362
H373
	 
	 
	 

	616-228-00-4
	3-(difluorometil)-1-metil-N-(3′,4′,5′-trifluorobifenil-2-il)pirazol-4-carboxamidă;
fluxapiroxad
	—
	907204-31-3
	Lact.
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H362
H400
H410
	GHS09
Wng
	H362
H410
	 
	M = 1
M = 1
	 

	616-230-00-5
	N-(hidroximetil)acrilamidă; metilolacrilamidă; [NMA]
	213-103-2
	924-42-5
	Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 1B
STOT RE 1
	H350
H340
H372 (sistemul nervos periferic)
	GHS08
Dgr
	H350
H340
H372 (sistemul nervos periferic)
	 
	 
	 

	616-231-00-0
	5-fluoro-1,3-dimetil-N-[2-(4-metilpentan-2-il)fenil]-1H-pirazol-4-carboxamidă; 2′-[(RS)-1,3-dimetilbutil]-5-fluoro-1,3-dimetilpirazol-4-carboxanilidă;
penflufen
	—
	494793-67-8
	Cancerigenitate 2
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H351
H400
H410
	GHS08
GHS09
Wng
	H351
H410
	 
	M = 1
M = 1
	 

	616-232-00-6
	iprovalicarb (ISO);
izopropil [(2S)-3-metil-1-{[1-(4-metilfenil)etil]amino}-1-oxobutan-2-il]carbamat
	—
	140923-17-7
	Cancerigenitate 2
	H351
	GHS08
Wng
	H351
	 
	 
	 

	616-233-00-1
	siltiofam (ISO);
N-alil-4,5-dimetil-2-(trimetilsilil)tiofen-3-carboxamidă
	—
	175217-20-6
	STOT RE 2
Toxic pentru mediul acvatic 2
	H373
H411
	GHS08
GHS09
Wng
	H373
H411
	 
	 
	 

	616-234-00-7
	N-metoxi-N-[1-metil-2-(2,4,6-triclorfenil)-etil]-3-(difluorometil)-1-metilpirazol-4-carboxamidă; pidiflumetofen
	—
	1228284-64-7
	Cancerigenitate 2
Toxicitate pentru reproducere 2
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H351
H361f
H400
H410
	GHS08
GHS09
Wng
	H351
H361f
H410
	 
	M = 1
M = 1
	 

	616-235-00-2
	N-{2-[[1,1’-bi (ciclopropil)]-2-il] fenil}-3-(difluorometil)-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamidă; sedaxan
	—
	874967-67-6
	Cancerigenitate 2
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 2
	H351
H400
H411
	GHS08
GHS09
Wng
	H351
H410
	 
	M = 1
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	616-237-00-3
	fluopicolid (ISO); 2,6-diclor-N-[3-clor-5-(trifluormetil)-2-piridilmetil]benzamidă
	—
	239110-15-7
	Toxicitate pentru reproducere 2
	H361d
	GHS08
Wng
	H361d
	 
	 
	 

	616-238-00-9
	triamida acidului N-(2-nitrofenil) fosforic
	477-690-9
	874819-71-3
	Toxicitate pentru reproducere 1B
STOT RE 2
	H360Fd
H373 (rinichi)
	GHS08
Dgr
	H360Fd
H373 (rinichi)
	 
	 
	 

	616-239-00-4
	N-(5-cloro-2-izopropilbenzil)-N-ciclopropil-3-(difluorometil)-5-fluoro-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamidă; izoflucipram
	—
	1255734-28-1
	Toxicitate pentru reproducere 2
Toxicitate acută 4
Sensibilizarea pielii 1B
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H361f
H332
H317
H400
H410
	GHS08
GHS07
GHS09
Wng
	H361f
H332
H317
H410
	 
	inhalare:
ATE = 2,2 mg/L (pulbere sau particule lichide pulverizate)
M = 10
M = 1
	 

	616-240-00-X
	Masa de reacție a substanțelor 3-(difluorometil)-1-metil-N-[(1RS,4SR,9RS)-1,2,3,4-tetrahidro-9-izopropil-1,4-metanonaftalen-5-il]pirazol-4-carboxamidă și 3-(difluorometil)-1-metil-N-[(1RS,4SR,9SR)-1,2,3,4-tetrahidro-9-izopropil-1,4-metanonaftalen-5-il]pirazol-4-carboxamidă [conținut relativ ≥ 78 % izomeri sin ≤ 15 % izomeri anti]; izopirazam
	—
	881685-58-1
	Cancerigenitate 2
Toxicitate pentru reproducere 1B
Sensibilizarea pielii 1B
Periculos pentru mediul acvatic 1 Toxic pentru mediul acvatic 1
	H351
H360D
H317
H400
H410
	GHS08
GHS07
GHS09
Dgr
	H351
H360D
H317
H410
	 
	Toxicitate pentru reproducere 1B; H360D:
C ≥ 3 %
M = 10
M = 10
	 

	616-241-00-5
	foramsulfuron (ISO); 2-{[(4,6-dimetoxipirimidin-2-il) carbamoil] sulfamoil} -4-formamido-N, N-dimetilbenzamida, 1-(4,6-dimetoxpirimidin-2-il)-3-(2-dimetilcarbamoil-5-formamidofenilsulfonil) uree
	—
	173159-57-4
	Cancerigenitate 2
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H351
H400
H410
	GHS08
GHS09
Wng
	H351
H410
	 
	M = 1 000
M = 100
	 

	616-242-00-0
	picolinafen (ISO); N-(4-fluorofenil)-6-[3-(trifluormetil)fenoxi]-2-piridincarboxamida, 4’-fluor-6-[(α,α,α-trifluor-m-tolil)oxi]picolinanilidă
	—
	137641-05-5
	STOT RE 2
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H373 (sistemul sanguin, tiroida)
H400
H410
	GHS08
GHS09
Wng
	H373 (sistemul sanguin, tiroida)
H410
	 
	M = 1 000
M = 1 000
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	617-001-00-2
	peroxid de di-terț-butil
	203-733-6
	110-05-4
	Peroxid organic E Lichid inflamabil 2
Mutagenitate 2
	H242
H225
H341
	GHS02
GHS08
Dgr
	H242
H225
H341
	 
	 
	 

	617-002-00-8
	hidroperoxid de α, α-dimetil-benzil;
hidroperoxid de cumen
	201-254-7
	80-15-9
	Peroxid organic E
Toxicitate acută 3 *
Toxicitate acută 4 *
Toxicitate acută 4 *
STOT RE 2 *
Corodarea/iritarea pielii 1B
Toxic pentru mediul acvatic 2
	H242
H331
H312
H302
H373 **
H314
H411
	GHS02
GHS06
GHS08
GHS05
GHS09
Dgr
	H242
H331
H312
H302
H373 **
H314
H411
	 
	Corodarea/iritarea pielii 1B; H314: C ≥ 10% Iritație cutanată 2; H315: 3% ≤ C
< 10%
Leziuni oculare grave 1; H318: 3% ≤ C
< 10%
Iritarea ochilor 2; H319: 1% ≤ C
< 3%
STOT SE 3; H335: C < 10%
	 

	617-003-00-3
	peroxid de dilauril
	203-326-3
	105-74-8
	Peroxid organic D
	H242
	GHS02
Dgr
	H242
	 
	 
	 

	617-004-00-9
	hidroperoxid de 1,2,3,4-tetrahidro-1-naftil
	212-230-0
	771-29-9
	Peroxid organic D
Toxicitate acută 4 *
Corodarea/iritarea pielii 1B
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H242
H302
H314
H400
H410
	GHS02
GHS05
GHS07
GHS09
Dgr
	H242
H302
H314
H410
	 
	STOT SE 3; H335: C ≥ 5%
	 

	617-006-00-X
	peroxid de bis(α,α-dimetilbenzil)
	201-279-3
	80-43-3
	Peroxid organic F
Toxicitate pentru reproducere 1B
Iritație cutanată 2
Iritarea ochilor 2
Toxic pentru mediul acvatic 2
	H242
H360D
H315
H319
H411
	GHS02
GHS08
GHS07
GHS09
Dgr
	H242
H360D
H315
H319
H411
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	617-007-00-5
	peroxid de terț-butil și de α, α-dimetilbenzil
	222-389-8
	3457-61-2
	Peroxid organic E
Iritație cutanată 2
Toxic pentru mediul acvatic 2
	H242
H315
H411
	GHS02
GHS07
GHS09
Wng
	H242
H315
H411
	 
	 
	 

	617-008-00-0
	peroxid de dibenzoil;
peroxid de benzoil
	202-327-6
	94-36-0
	Peroxid organic B
Iritarea ochilor 2
Sensibilizarea pielii 1
	H241
H319
H317
	GHS01
GHS02
GHS07
Dgr
	H241
H319
H317
	 
	 
	 

	617-010-00-1
	peroxid de 1-hidroperoxi-ciclohexil și de 1-hidroxiciclohexil; [1]
1,1’-dioxibisciclohexan-1-ol; [2]
hidroperoxid de ciclohexiliden; [3]
peroxid de ciclohexanonă [4]
	201-091-1 [1]
219-306-2 [2]
220-279-4 [3]
235-527-7 [4]
	78-18-2 [1]
2407-94-5 [2]
2699-11-8 [3]
12262-58-7 [4]
	Peroxid organic A
Corodarea/iritarea pielii 1B
Toxicitate acută 4 *
	H240
H314
H302
	GHS01
GHS05
GHS07
Dgr
	H240
H314
H302
	 
	STOT SE 3; H335: C ≥ 5 %
	C

	617-010-01-9
	peroxid de 1-hidroperoxi-ciclohexil și de 1-hidroxiciclohexil; [1]
1,1'-dioxibisciclohexan-1-ol; [2]
hidroperoxid de ciclohexiliden;
[3] peroxid de ciclohexanonă [4] [≤ 91 % soluție]
	201-091-1 [1]
219-306-2 [2]
220-279-4 [3]
235-527-7 [4]
	78-18-2 [1]
2407-94-5 [2]
2699-11-8 [3]
12262-58-7 [4]
	Peroxid organic C
Toxicitate acută 4 *
Corodarea/iritarea pielii 1B
	H242
H302
H314
	GHS02
GHS05
GHS07
Dgr
	H242
H302
H314
	 
	STOT SE 3; H335: C ≥ 5 %
	C T

	617-012-00-2
	hidroperoxid de 8-p-mentil;
hidroperoxid de p-mentan
	201-281-4
	80-47-7
	Peroxid organic D
Corodarea/iritarea pielii 1B
Toxicitate acută 4 *
	H242
H314
H332
	GHS02
GHS05
GHS07
Dgr
	H242
H314
H332
	 
	STOT SE 3; H335: C ≥ 5 %
	 

	617-013-00-8
	monoperoxioxalat de O, O-terț-butil și de O-docosil
	404-300-6
	116753-76-5
	Peroxid organic C **** Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H242
H400
H410
	GHS02
GHS09
Dgr
	H242
H410
	 
	 
	 

	617-014-00-3
	acid 6-(nonilamino)-6-oxo-peroxihexanoic
	406-680-9
	104788-63-8
	Peroxid organic C **** Leziuni oculare grave 1
Sensibilizarea pielii 1
Periculos pentru mediul acvatic 1
	H242
H318
H317
H400
	GHS02
GHS05
GHS07
GHS09
Dgr
	H242
H318
H317
H400
	 
	 
	 

	617-015-00-9
	peroxid de bis(4-metilbenzoil)
	407-950-9
	895-85-2
	Peroxid organic B **** Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H241
H400
H410
	GHS01
GHS02
GHS09
Dgr
	H241
H410
	 
	 
	 

	617-016-00-4
	2-etil-2-metilheptanperoxoat de 3-hidroxi-1,1-dimetilbutil
	413-910-1
	—
	Peroxid organic C **** Lichid inflamabil 3
Iritație cutanată 2
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H242
H226
H315
H400
H410
	GHS02
GHS07
GHS09
Dgr
	H242
H226
H315
H410
	 
	 
	 

	617-017-00-X
	amestec de: 2,2'-bis(terț-pentilperoxi)-p-diizopropilbenzen;
2,2'-bis(terț-pentilperoxi)-m-diizopropilbenzen
	412-140-3
	32144-25-5
	Peroxid organic D
Toxic pentru mediul acvatic 4
	H242
H413
	GHS02
Dgr
	H242
H413
	 
	 
	T

	617-018-00-5
	amestec de: peroxid de 1-metil-1-(3-(1-metiletil)fenil)etil-1-metil-1-feniletil, 63% în greutate;
peroxid de 1-metil-1-(4-(1-metiletil)fenil)etil-1-metil-1-feniletil, 31% în greutate
	410-840-3
	71566-50-2
	Peroxid organic C **** Toxic pentru mediul acvatic 2
	H242
H411
	GHS02
GHS09
Dgr
	H242
H411
	 
	 
	T

	617-019-00-0
	acid 6-(ftalimido)peroxi-hexanoic
	410-850-8
	128275-31-0
	Peroxid organic D
Leziuni oculare grave 1
Periculos pentru mediul acvatic 1
	H242
H318
H400
	GHS02
GHS05
GHS09
DgDgr
	H242
H318
H400
	 
	 
	T

	617-020-00-6
	bis(neodecanoilperoxid) de 1,3-di(prop-2,2-diil)benzen
	420-060-5
	117663-11-3
	Lichid inflamabil 3
Peroxid organic D **** Toxic pentru mediul acvatic 2
	H226
H242
H411
	GHS02
GHS09
Dgr
	H226
H242
H411
	 
	 
	 

	617-021-00-1
	trimer al peroxidului de metiletilcetonă
	429-320-2
	—
	Peroxid organic B****
Toxicitate prin aspirație 1
Iritație cutanată 2
Sensibilizarea pielii 1
	H241
H304
H315
H317
	GHS01
GHS02
GHS08
GHS07
Dgr
	H241
H304
H315
H317
	 
	 
	 

	617-022-00-7
	amestec de: dihidroperoxid de 1,2-dimetilpropiliden; 1,2-benzendicarboxilat de dimetil
	442-480-8
	—
	Peroxid organic C
Toxicitate acută 4 *
Corodarea/iritarea pielii 1B
Sensibilizarea pielii 1
Toxic pentru mediul acvatic 2
	H242
H302
H314
H317
H411
	GHS02
GHS05
GHS07
GHS09
Dgr
	H242
H302
H314
H317
H411
	 
	 
	 

	617-023-00-2
	Hidroperoxid de terț-butil
	200-915-7
	75-91-2
	Mutagenitate 2
	H341
	GHS08
Wng
	H341
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	647-001-00-8
	β-glucozidază
	232-589-7
	9001-22-3
	Sensibilizarea căilor respiratorii 1
	H334
	GHS08
Dgr
	H334
	 
	 
	 

	647-002-00-3
	celulază
	232-734-4
	9012-54-8
	Sensibilizarea căilor respiratorii 1
	H334
	GHS08
Dgr
	H334
	 
	 
	 

	647-003-00-9
	exo-celobiohidralază
	253-465-9
	37329-65-0
	Sensibilizarea căilor respiratorii 1
	H334
	GHS08
Dgr
	H334
	 
	 
	 

	647-004-00-4
	celulaze, cu excepția celor specificate în altă parte în prezenta anexă
	—
	—
	Sensibilizarea căilor respiratorii 1
	H334
	GHS08
Dgr
	H334
	 
	 
	A

	647-005-00-X
	suc de bromelină
	232-572-4
	9001-00-7
	Iritarea ochilor 2
STOT SE 3
Iritație cutanată 2
Sensibilizarea căilor respiratorii 1
	H319
H335
H315
H334
	GHS08
GHS07
Dgr
	H319
H335
H315
H334
	 
	 
	 

	647-006-00-5
	ficină
	232-599-1
	9001-33-6
	Iritarea ochilor 2
STOT SE 3
Iritație cutanată 2
Sensibilizarea căilor respiratorii 1
	H319
H335
H315
H334
	GHS08
GHS07
Dgr
	H319
H335
H315
H334
	 
	 
	 

	647-007-00-0
	papaină
	232-627-2
	9001-73-4
	Iritarea ochilor 2
STOT SE 3
Iritație cutanată 2
Sensibilizarea căilor respiratorii 1
	H319
H335
H315
H334
	GHS08
GHS07
Dgr
	H319
H335
H315
H334
	 
	 
	 

	647-008-00-6
	pepsină A
	232-629-3
	9001-75-6
	Iritarea ochilor 2
STOT SE 3
Iritație cutanată 2
Sensibilizarea căilor respiratorii 1
	H319
H335
H315
H334
	GHS08
GHS07
Dgr
	H319
H335
H315
H334
	 
	 
	 

	647-009-00-1
	renină
	232-645-0
	9001-98-3
	Iritarea ochilor 2
STOT SE 3
Iritație cutanată 2
Sensibilizarea căilor respiratorii 1
	H319
H335
H315
H334
	GHS08
GHS07
Dgr
	H319
H335
H315
H334
	 
	 
	 

	647-010-00-7
	tripsină
	232-650-8
	9002-07-7
	Iritarea ochilor 2
STOT SE 3
Iritație cutanată 2
Sensibilizarea căilor respiratorii 1
	H319
H335
H315
H334
	GHS08
GHS07
Dgr
	H319
H335
H315
H334
	 
	 
	 

	647-011-00-2
	chimotripsină
	232-671-2
	9004-07-3
	Iritarea ochilor 2
STOT SE 3
Iritație cutanată 2
Sensibilizarea căilor respiratorii 1
	H319
H335
H315
H334
	GHS08
GHS07
Dgr
	H319
H335
H315
H334
	 
	 
	 

	647-012-00-8
	subtilizină
	232-752-2
	9014-01-1
	STOT SE 3
Iritație cutanată 2
Leziuni oculare grave 1
Sensibilizarea căilor respiratorii 1
	H335
H315
H318
H334
	GHS08
GHS05
GHS07
Dgr
	H335
H315
H318
H334
	 
	 
	 

	647-013-00-3
	proteinază, microbian neutră
	232-966-6
	9068-59-1
	Iritarea ochilor 2
STOT SE 3
Iritație cutanată 2
Sensibilizarea căilor respiratorii 1
	H319
H335
H315
H334
	GHS08
GHS07
Dgr
	H319
H335
H315
H334
	 
	 
	 

	647-014-00-9
	proteaze, cu excepția celor specificate în altă parte în prezenta anexă
	—
	—
	Iritarea ochilor 2
STOT SE 3
Iritație cutanată 2
Sensibilizarea căilor respiratorii 1
	H319
H335
H315
H334
	GHS08
GHS07
Dgr
	H319
H335
H315
H334
	 
	 
	 

	647-015-00-4
	α-amilază
	232-565-6
	9000-90-2
	Sensibilizarea căilor respiratorii 1
	H334
	GHS08
Dgr
	H334
	 
	 
	 

	647-016-00-X
	Amilaze, cu excepția celor specificate în altă parte în prezenta anexă
	—
	—
	Sensibilizarea căilor respiratorii 1
	H334
	GHS08
Dgr
	H334
	 
	 
	 

	647-017-00-5
	Lacază
	420-150-4
	80498-15-3
	Sensibilizarea căilor respiratorii 1
	H334
	GHS08
Dgr
	H334
	 
	 
	 

	648-001-00-0
	Distilate (gudron de cărbune), fracție de natură benzenică;
Ulei ușor; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea gudronului de cărbune. Constituită din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat în principal în intervalul C4 – C10 și cu temperaturi de distilare cuprinse între aproximativ 80oC și 160oC (175oF și 320oF).]
	283-482-7
	84650-02-2
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	 

	648-002-00-6
	Uleiuri de gudron, lignit; Ulei ușor;
[Distilat obținut din gudron de lignit cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 80 oC și 250 oC (176oF și 482oF). Se compune în principal din hidrocarburi alifatice și aromatice și fenoli monobazici.]
	302-674-4
	94114-40-6
	Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 1B
	H350
H340
	GHS08
Dgr
	H350
H340
	 
	 
	J

	648-003-00-1
	Capete de distilare benzenice (fracții ușoare antemergătoare fracțiilor utile) (cărbune); Distilat de ulei ușor, fracții ușoare, cu temperaturi de fierbere scăzute;
[Distilat obținut din fracția uleioasă ușoară din cuptorul de cocsificare, cu un interval de distilare sub aproximativ 100 oC (212oF). Se compune în principal din hidrocarburi alifatice cu un număr de atomi de carbon cuprins în intervalul C4 – C6.]
	266-023-5
	65996-88-5
	Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B
	H350
H340
	GHS08
Dgr
	H350
H340
	 
	 
	J

	648-004-00-7
	Distilate (gudron de cărbune), fracții de natură benzenică, bogate în BTX;
Distilat de ulei ușor, fracții ușoare, cu temperaturi de fierbere scăzute;
[Reziduu de la distilarea benzenului brut pentru eliminarea fracțiilor ușoare benzenice antemergătoare fracțiilor utile. Se compune în principal din benzen, toluen și xileni cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 75 oC și 200 oC (167oF și 392oF).]
	309-984-9
	101896-26-8
	Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B
	H350
H340
	GHS08
Dgr
	H350
H340
	 
	 
	J

	648-005-00-2
	Hidrocarburi aromatice, C6-10, bogate în C8; Distilat de ulei ușor, cu temperaturi de fierbere scăzute
	292-697-5
	90989-41-6
	Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B
	H350
H340
	GHS08
Dgr
	H350
H340
	 
	 
	J

	648-006-00-8
	Solvent benzină nafta ușor (cărbune); Distilat de ulei ușor, cu temperaturi de fierbere scăzute
	287-498-5
	85536-17-0
	Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B
	H350
H340
	GHS08
Dgr
	H350
H340
	 
	 
	J

	648-007-00-3
	Solvent benzină nafta (cărbune), fracție xilen-stiren; Distilat de ulei ușor, cu temperaturi de fierbere intermediare
	287-502-5
	85536-20-5
	Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B
	H350
H340
	GHS08
Dgr
	H350
H340
	 
	 
	J

	648-008-00-9
	Solvent benzină nafta (cărbune), cu conținut de cumaronă și stiren; Distilat de ulei ușor, cu temperaturi de fierbere intermediare
	287-500-4
	85536-19-2
	Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B
	H350
H340
	GHS08
Dgr
	H350
H340
	 
	 
	J

	648-009-00-4
	Benzină nafta (cărbune), reziduuri de distilare;
Distilat de ulei ușor, cu temperaturi de fierbere ridicate;
[Reziduu rămas de la distilarea benzinelor nafta recuperate. Se compune în principal din naftalină și produși de condensare ai indenului și stirenului.]
	292-636-2
	90641-12-6
	Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B
	H350
H340
	GHS08
Dgr
	H350
H340
	 
	 
	J

	648-010-00-X
	Hidrocarburi aromatice C8; Distilat de ulei ușor, cu temperaturi de fierbere ridicate
	292-694-9
	90989-38-1
	Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B
	H350
H340
	GHS08
Dgr
	H350
H340
	 
	 
	J

	648-012-00-0
	Hidrocarburi aromatice C8-9, subprodus de polimerizare de rășini de hidrocarburi;
Distilat de ulei ușor, cu temperaturi de fierbere ridicate;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin evaporarea solventului în vid pentru obținerea unei rășini polimerizate. Constituită în principal din hidrocarburi aromatice cu un număr de atomi de carbon cuprins predominant în intervalul C8 – C9 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 120 oC și 215 oC (248oF și 419oF).]
	295-281-1
	91995-20-9
	Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B
	H350
H340
	GHS08
Dgr
	H350
H340
	 
	 
	J

	648-013-00-6
	Hidrocarburi aromatice C9-12, distilate de benzen;
Distilat de ulei ușor, cu temperaturi de fierbere ridicate
	295-551-9
	92062-36-7
	Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B
	H350
H340
	GHS08
Dgr
	H350
H340
	 
	 
	J

	648-014-00-1
	Reziduuri de extracție alcaline (cărbune) de la fracția de natură benzenică, extracție acidă;
Reziduuri de extracție de ulei ușor, cu temperaturi de fierbere scăzute;
[Redistilat rezultat din distilatul din care s-au eliminat gudroanele acide și gudroanele bazice, obținut din gudron de temperatură înaltă al cărbunelui bituminos, cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 90 oC și 160 oC (194oF și 320oF). Se compune în principal din benzen, toluen și xileni.]
	295-323-9
	91995-61-8
	Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B
	H350
H340
	GHS08
Dgr
	H350
H340
	 
	 
	J

	648-015-00-7
	Reziduuri de extracție alcaline (gudron de cărbune) de la fracția de natură benzenică, extracție acidă; Reziduuri de extracție de ulei ușor, cu temperaturi de fierbere scăzute;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută la redistilarea distilatului de gudron de cărbune de temperatură înaltă (fără gudroane acide și gudroane bazice). Constituită în principal din hidrocarburi aromatice mononucleare nesubstituite și substituite cu temperaturi de fierbere cuprinse între 85 oC și 195 oC (185oF și 383oF).]
	309-868-8
	101316-63-6
	Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B
	H350
H340
	GHS08
Dgr
	H350
H340
	 
	 
	J

	648-016-00-2
	Reziduuri de extracție acidă (cărbune), fracție de natură benzenică;
Reziduuri de extracție de ulei ușor, cu temperaturi de fierbere scăzute;
[Produs secundar sub formă de nămol acid, obținut la rafinarea cu acid sulfuric a cărbunelui brut la temperatură înaltă. Se compune în principal din acid sulfuric și compuși organici.]
	298-725-2
	93821-38-6
	Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B
	H350
H340
	GHS08
Dgr
	H350
H340
	 
	 
	J

	648-017-00-8
	Reziduuri de extracție (cărbune), ulei ușor alcalin, fracții ușoare antemergătoare fracțiilor utile (capete de distilare);
Reziduuri de extracție de ulei ușor, cu temperaturi de fierbere scăzute;
[Prima fracție de la distilarea reziduurilor de la coloana de prefracționare, bogate în hidrocarburi aromatice, cumaronă, naftalină și inden sau uleiuri carbolice spălate, cu temperaturi de fierbere mult mai scăzute decât 145 oC (293oF).
Se compune în principal din hidrocarburi alifatice și aromatice de C7 și C8.]
	292-625-2
	90641-02-4
	Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B
	H350
H340
	GHS08
Dgr
	H350
H340
	 
	 
	J

	648-018-00-3
	Reziduuri de extracție (cărbune), ulei ușor alcalin, extracție acidă, fracție indenică;
Reziduuri de extracție de ulei ușor cu temperaturi de fierbere intermediare
	309-867-2
	101316-62-5
	Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B
	H350
H340
	GHS08
Dgr
	H350
H340
	 
	 
	J

	648-019-00-9
	Reziduuri de extracție (cărbune), ulei ușor alcalin, fracție inden-nafta; Reziduuri de extracție de ulei ușor cu temperaturi de fierbere ridicate;
[Distilat obținut din reziduuri de la coloana de prefracționare, bogate în hidrocarburi aromatice, cumaronă, naftalină și inden sau uleiuri carbolice spălate, cu interval de fierbere între aproximativ 155 oC și 180 oC (311oF și 356oF). Se compune în principal din inden, indan și trimetilbenzeni.)
	292-626-8
	90641-03-5
	Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B
	H350
H340
	GHS08
Dgr
	H350
H340
	 
	 
	J

	648-020-00-4
	Solvent benzină nafta (cărbune);
Reziduuri de extracție de ulei ușor cu temperaturi de fierbere ridicate;
[Distilat obținut din gudron de cărbune de temperatură înaltă, din fracția uleioasă ușoară din cuptorul de cocsificare sau din reziduu de extracție alcalină a uleiului de gudron de cărbune, cu interval de distilare între aproximativ 130 oC și 210 oC (266oF și 410oF). Se compune în principal din inden și alte sisteme policiclice conținând un ciclu aromatic. Poate conține compuși fenolici și baze aromatice azotate.]
	266-013-0
	65996-79-4
	Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B
	H350
H340
	GHS08
Dgr
	H350
H340
	 
	 
	J

	648-021-00-X
	Distilate (gudron de cărbune), uleiuri ușoare, fracții neutre; Reziduuri de extracție de ulei ușor cu temperaturi de fierbere ridicate; [Distilat obținut prin distilarea fracționată a gudronului de cărbune de temperatură înaltă. Se compune în principal din hidrocarburi aromatice mononucleare alchilsubstituite, cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 135 oC și 210 oC (275oF și 410oF). Se compune în egală măsură din hidrocarburi nesaturate, precum inden și cumaronă.]
	309-971-8
	101794-90-5
	Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B
	H350
H340
	GHS08
Dgr
	H350
H340
	 
	 
	J

	648-022-00-5
	Distilate (gudron de cărbune), uleiuri ușoare, extracție acidă; Reziduuri de extracție de ulei ușor cu temperaturi de fierbere ridicate;
[Ulei constituit dintr-un amestec complex de hidrocarburi aromatice, în principal din inden, naftalină, cumaronă, fenol, o-crezol, m-crezol și p-crezol. Temperaturile de fierbere sunt cuprinse între 140 oC și 215 oC (284oF și 419oF).]
	292-609-5
	90640-87-2
	Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B
	H350
H340
	GHS08
Dgr
	H350
H340
	 
	 
	J

	648-023-00-0
	Distilate (gudron de cărbune), uleiuri ușoare; Ulei carbolic;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea gudronului de cărbune. Se compune din hidrocarburi aromatice și alte hidrocarburi, compuși fenolici și compuși aromatici azotați care distilă între aproximativ 150 oC și 210 oC (302oF și 410oF).]
	283-483-2
	84650-03-3
	Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B
	H350
H340
	GHS08
Dgr
	H350
H340
	 
	 
	J

	648-024-00-6
	Uleiuri de gudron, cărbune; Ulei carbolic;
[Distilat provenit din gudron de cărbune de temperatură înaltă, cu temperaturi de distilare cuprinse între aproximativ 130 oC și 250 oC (266oF și 410oF). Se compune în principal din naftalină, alchilnaftaline, compuși fenolici și baze aromatice azotate.]
	266-016-7
	65996-82-9
	Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B
	H350
H340
	GHS08
Dgr
	H350
H340
	 
	 
	J

	648-026-00-7
	Reziduuri de extracție (cărbune), ulei ușor alcalin, extracție acidă;
Reziduuri de extracție de ulei carbolic; [Ulei obținut din ulei carbolic după spălare alcalină urmată de o spălare acidă pentru a se elimina urmele de compuși bazici (gudroane bazice).
Se compune în principal din inden, indan și compuși alchilbenzenici.]
	292-624-7
	90641-01-3
	Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B
	H350
H340
	GHS08
Dgr
	H350
H340
	 
	 
	J

	648-027-00-2
	Reziduuri de extracție alcalină (cărbune), ulei de gudron;
Reziduuri de extracție de ulei carbolic; [Reziduu obținut din ulei de gudron de cărbune prin spălare alcalină, de exemplu, cu soluție apoasă de hidroxid de sodiu, după îndepărtarea acizilor din gudronul de cărbune brut. Se compune în principal din naftaline și din baze aromatice azotate.]
	266-021-4
	65996-87-4
	Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B
	H350
H340
	GHS08
Dgr
	H350
H340
	 
	 
	J

	648-028-00-8
	Uleiuri de extracție (cărbune), ulei ușor; Extracție acidă;
[Extracție apoasă produsă prin spălarea acidă a uleiului carbolic spălat cu alcali. Se compune în principal din săruri acide ale diferitelor baze aromatice azotate ca piridina, chinolina și derivați alchilici ai acestor baze.]
	292-622-6
	90640-99-6
	Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B
	H350
H340
	GHS08
Dgr
	H350
H340
	 
	 
	J

	648-029-00-3
	Piridina, derivați alchilici; Gudroane bazice brute;
[Combinație complexă de priridine polialchilate obținute la distilarea gudronului de cărbune sau obținute sub formă de distilate cu temperaturi de fierbere ridicate, peste aproximativ 150 oC (302oF), prin reacția amoniacului cu aldehidă acetică, aldehidă formică sau paraformaldehidă.]
	269-929-9
	68391-11-7
	Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B
	H350
H340
	GHS08
Dgr
	H350
H340
	 
	 
	J

	648-030-00-9
	Gudroane bazice, cărbune, fracție picolinică;
Baze distilate;
[Baze piridinice cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 125 oC și 160 oC (257oF și 320oF) și care sunt obținute prin distilarea extracției acide neutralizate de la fracția de gudron care conține baze obținute prin distilarea gudroanelor de cărbune bituminoase. Se compune în principal din lutidine și picoline.]
	295-548-2
	92062-33-4
	Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B
	H350
H340
	GHS08
Dgr
	H350
H340
	 
	 
	J

	648-031-00-4
	Gudroane bazice, cărbune, fracție lutidinică;
Baze distilate
	293-766-2
	91082-52-9
	Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B
	H350
H340
	GHS08
Dgr
	H350
H340
	 
	 
	J

	648-032-00-X
	Uleiuri de extracție (cărbune), baze din gudron, fracție colidinică;
Baze distilate;
[Extracție obținută prin extracția acidă a bazelor din uleiurile aromatice ale gudronului de cărbune brut, precum și prin neutralizarea și distilarea bazelor. Se compune în principal din colidine, anilină, toluidine, lutidine și xilidine.]
	273-077-3
	68937-63-3
	Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B
	H350
H340
	GHS08
Dgr
	H350
H340
	 
	 
	J

	648-033-00-5
	Gudroane bazice, cărbune, fracție colidinică;
Baze distilate;
[Fracție de distilare cu intervalul de fierbere între aproximativ 181 oC și 186 oC (356oF și 367oF) a bazelor brute obținute din fracțiile de gudron care conțin baze extrase cu acizi și neutralizate obținute prin distilarea gudronului cărbunelui bituminos. Conține în principal anilină și colidine.]
	295-543-5
	92062-28-7
	Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B
	H350
H340
	GHS08
Dgr
	H350
H340
	 
	 
	J

	648-034-00-0
	Gudroane bazice, cărbune, fracție anilinică; Baze distilate;
[Fracție de distilare cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 180 oC și 200 oC (356oF și 392oF) de la bazele brute obținute prin eliminarea fenolilor și a bazelor din uleiul carbolat obținut de la distilarea gudronului de cărbune.
Conține în principal anilină, colidine, lutidine și toluidine.]
	295-541-4
	92062-27-6
	Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B
	H350
H340
	GHS08
Dgr
	H350
H340
	 
	 
	J

	648-035-00-6
	Gudroane bazice, cărbune, fracție toluidinică;
Baze distilate
	293-767-8
	91082-53-0
	Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B
	H350
H340
	GHS08
Dgr
	H350
H340
	 
	 
	J

	648-036-00-1
	Distilate (de petrol), ulei de piroliză de obținere a alchenelor și a alchinelor, amestecate cu gudron de cărbune la temperatură înaltă, fracție indenică;
Redistilate;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută ca redistilat din distilarea fracționată a gudronului de temperatură înaltă al cărbunelui bituminos și uleiuri reziduale obținute prin producerea pirolitică a alchenelor și alchinelor din produși petrolieri și gaze naturale. Se compune în principal din inden. Temperaturile de fierbere sunt cuprinse între aproximativ 160 oC și 190 oC (320oF și 374oF).]
	295-292-1
	91995-31-2
	Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B
	H350
H340
	GHS08
Dgr
	H350
H340
	 
	 
	J

	648-037-00-7
	Distilate (cărbune), uleiuri reziduale de la piroliza gudronului de cărbune, uleiuri pe bază de naftalină;
Fracții secundare;
[Redistilat obținut prin distilarea fracționată a gudronului de temperatură înaltă al cărbunelui bituminos și piroliza uleiurilor reziduale, cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 190 oC și 270 oC (374oF și 518oF). Se compune în principal din hidrocarburi aromatice biciclice substituite.]
	295-295-8
	91995-35-6
	Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B
	H350
H340
	GHS08
Dgr
	H350
H340
	 
	 
	J

	648-038-00-2
	Uleiuri de extracție (cărbune), uleiuri reziduale de la piroliza gudronului de cărbune, ulei pe bază de naftalină, redistilat; Fracții secundare;
[Redistilat rezultat din distilarea fracționată a uleiului pe bază de metilnaftalină din care s-au eliminat bazele și fenolii, obținut din gudronul de temperatură înaltă al cărbunelui bituminos și piroliza uleiurilor reziduale, cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 220 oC și 230 oC (428oF și 446oF). Se compune în principal din hidrocarburi aromatice biciclice substituite și nesubstituite.]
	295-329-1
	91995-66-3
	Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B
	H350
H340
	GHS08
Dgr
	H350
H340
	 
	 
	J

	648-039-00-8
	Uleiuri de extracție (cărbune), uleiuri reziduale de la piroliza gudronului de cărbune, uleiuri pe bază de naftalină;
Fracții secundare;
[Ulei neutru obținut prin eliminarea bazelor și a fenolilor din uleiul rezultat prin distilarea gudronului de temperatură înaltă și piroliza uleiurilor, cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 225 oC și 255 oC (437oF și 491oF). Se compune în principal din hidrocarburi aromatice biciclice substituite.]
	310-170-0
	122070-79-5
	Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B
	H350
H340
	GHS08
Dgr
	H350
H340
	 
	 
	J

	648-040-00-3
	Uleiuri de extracție (cărbune), uleiuri reziduale de la piroliza gudronului de cărbune, ulei pe bază de naftalină, reziduuri de distilare; Fracții secundare;
[Reziduu de la distilarea uleiului pe bază de metilnaftalină din care s-au eliminat bazele și fenolii (obținute din gudron de cărbune bituminos și uleiuri reziduale de piroliză), cu temperaturi de fierbere cuprinse între 240 oC și 260 oC (464oF și 500oF). Se compune în principal din hidrocarburi aromatice biciclice substituite și hidrocarburi heterociclice.]
	310-171-6
	122070-80-8
	Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B
	H350
H340
	GHS08
Dgr
	H350
H340
	 
	 
	J

	648-041-00-9
	Uleiuri de absorbție; fracție de hidrocarburi aromatice biciclice și heterociclice;
Redistilat din ulei de spălare;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută ca redistilat din distilarea uleiului de spălare. Se compune în principal din hidrocarburi aromatice cu două cicluri și hidrocarburi heterociclice, cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 260 oC și 290 oC (500oF și 554oF).]
	309-851-5
	101316-45-4
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	M

	648-042-00-4
	Distilate superioare (gudron de cărbune), fracțiuni bogate în fluoren;
Redistilat din ulei de spălare;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin cristalizarea uleiului de gudron. Se compune din hidrocarburi aromatice și policiclice, în principal fluoren și puțin acenaften.]
	284-900-0
	84989-11-7
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	M

	648-043-00-X
	Ulei de creozot, fracție acenaftenică, liberă de acenaften; Redistilat din ulei de spălare;
[Ulei rezultat după eliminarea prin cristalizare a acenaftenului din uleiul acenaftenic din gudronul de cărbune. Se compune în principal, din naftalină și alchilnaftaline.]
	292-606-9
	90640-85-0
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	M

	648-044-00-5
	Distilate (gudron de cărbune), uleiuri grele; Ulei antracenic greu; [Distilat obținut din distilarea fracționată a gudronului de cărbune bituminos, cu temperaturi de fierbere cuprinse între 240oC și 400oC (464oF și 752oF). Se compune în principal din hidrocarburi tri- și policiclice și compuși heterociclici.]
	292-607-4
	90640-86-1
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	 

	648-045-00-0
	Distilate (gudron de huilă), superioare; Ulei antracenic greu;
[Distilat obținut din gudronul de cărbune cu temperaturi de distilare cuprinse între aproximativ 220oC și 450oC (428oF și 842oF). Se compune în principal din hidrocarburi aromatice cu nuclee condensate cu trei sau patru cicluri și din alte hidrocarburi.)
	266-026-1
	65996-91-0
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	M

	648-046-00-6
	Ulei antracenic, extracție acidă; Reziduu de extracție de ulei antracenic; [Combinație complexă de hidrocarburi rezultată din fracția din care s-au eliminat bazele, obținută prin distilarea gudronului de cărbune, cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 325 oC și 365 oC (617oF și 689oF). Se compune în principal din antracen, fenantren și derivații alchilici ai acestora.]
	295-274-3
	91995-14-1
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	M

	648-047-00-1
	Distilate (gudron de cărbune); Ulei antracenic greu;
[Distilat obținut din gudronul de cărbune cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 100oC și 450oC (212oF și 842oF). Se compune în principal din hidrocarburi aromatice cu nuclee condensate cu două până la patru cicluri, compuși fenolici și baze aromatice azotate.]
	266-027-7
	65996-92-1
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	M

	648-048-00-7
	Distilate (gudron de cărbune), smoală, uleiuri grele;
Ulei antracenic greu;
[Distilat obținut din distilarea smoalei obținută din gudronul bituminos de temperatură înaltă. Se compune în principal din hidrocarburi aromatice tri- și policiclice, cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 300 oC și 470 oC (572oF și 878oF). Produsul poate conține, de asemenea, heteroatomi.]
	295-312-9
	91995-51-6
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	M

	648-049-00-2
	Distilate (gudron de cărbune), smoală; Ulei antracenic greu;
[Ulei obținut de la condensarea vaporilor degajați de la tratamentul termic al smoalei.
Se compune în principal din compuși aromatici cu două până la patru cicluri, cu temperaturi de fierbere cuprinse între 200 oC și peste 400 oC (392oF și peste 752oF).]
	309-855-7
	101316-49-8
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	M

	648-050-00-8
	Distilate (gudron de cărbune), uleiuri grele, fracție pirenică;
Distilat de ulei antracenic greu;
[Redistilat obținut prin distilarea fracționată a distilatului de smoală, cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 350 oC și 400 oC (662oF și 752oF). Se compune în principal din hidrocarburi heterociclice și hidrocarburi aromatice tri- și policiclice.]
	295-304-5
	91995-42-5
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	M

	648-051-00-3
	Distilate (gudron de cărbune), smoală, fracție pirenică;
Distilat de ulei antracenic greu;
[Redistilat obținut prin distilarea fracționată a distilatului de smoală, cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 380 oC și 410 oC (716oF și 770oF). Se compune în principal din hidrocarburi aromatice tri- și policiclice și compuși heterociclici.]
	295-313-4
	91995-52-7
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	M

	648-052-00-9
	Ceruri de parafină (cărbune), gudron de lignit la temperatură înaltă, tratat cu cărbune;
Extracție de gudron de cărbune; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea gudronului de la cocsificarea lignitului cu cărbune activ în vederea îndepărtării urmelor de constituenți și de impurități. Se compune în principal din hidrocarburi saturate cu catenă ramificată sau liniară, cu un număr de atomi de carbon predominant mai mare de C12.]
	308-296-6
	97926-76-6
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	M

	648-053-00-4
	Ceruri de parafină (cărbune), gudron de lignit la temperatură înaltă, tratat cu argilă; Extracție de gudron de cărbune;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea gudronului rezultat de la cocsificarea lignitului cu bentonit în vederea îndepărtării urmelor de constituenți și de impurități. Se compune în principal din hidrocarburi saturate cu catenă ramificată sau liniară, cu un număr de atomi de carbon predominant mai mare de C12.]
	308-297-1
	97926-77-7
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	M

	648-054-00-X
	Smoală; Smoală
	263-072-4
	61789-60-4
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	M

	648-055-00-5
	Smoală din gudron de cărbune de temperatură înaltă; [Reziduul rezultat în urma distilării gudronului la temperatură înaltă. Substanță solidă de culoare neagră cu punct de înmuiere de la 30 °C la 180 °C (86 F la 356 F). Compus în principal dintr-un amestec complex de hidrocarburi aromatice cu nuclee condensate cu trei sau mai multe cicluri.]
	266-028-2
	65996-93-2
	Cancerigenitate 1A
Mutagenitate 1B
Toxicitate pentru reproducere 1B
	H350
H340
H360FD
	GHS08
Dgr
	H350
H340
H360FD
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	648-056-00-0
	Smoală de gudron de cărbune de temperatură înaltă, tratat termic; Smoală; [Reziduu tratat termic obținut din distilarea gudronului de cărbune de temperatură înaltă. Solid de culoare neagră cu temperaturi de înmuiere situate între aproximativ 80oC și 180oC (176oF și 356oF). Se compune în principal dintr-un amestec complex de hidrocarburi aromatice cu nuclee condensate cu trei sau mai multe cicluri.]
	310-162-7
	121575-60-8
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	M

	648-057-00-6
	Smoală de gudron de cărbune de temperatură înaltă, secundar;
Distilat de smoală; [Reziduu obținut în timpul distilării fracțiilor grele de gudron de temperatură înaltă al cărbunelui bituminos și/sau ulei de cocs de smoală, cu temperaturi de înmuiere situate între 140oC și 170oC (284oF și 392oF, în conformitate cu DIN 52025. Se compune în principal din compuși aromatici tri- și policiclici, care conțin, de asemenea, heteroatomi.]
	302-650-3
	94114-13-3
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	M

	648-058-00-1
	Reziduuri (gudron de cărbune), distilat de smoală; Distilat de smoală;
[Reziduu obținut din distilarea fracționată a distilatului de smoală, cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 400oC și 470oC (752oF și 846oF). Se compune în principal din hidrocarburi aromatice policiclice și compuși heterociclici.]
	295-507-9
	92061-94-4
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	M

	648-059-00-7
	Gudron, cărbune de temperatură înaltă, reziduuri de distilare și de stocare;
Reziduuri solide din gudron de cărbune;
[Reziduuri solide care conțin cocs și cenușă care se separă la distilarea și tratarea termică a gudronului de temperatură înaltă al cărbunelui bituminos în instalațiile de distilare și în rezervoarele de stocare. Se compune în principal din cărbune și conține o cantitate mică de compuși heterociclici, precum și componente din cenușă.]
	295-535-1
	92062-20-9
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	M

	648-060-00-2
	Gudron, cărbune, reziduuri de stocare; Reziduuri solide din gudron de cărbune;
[Depuneri înlăturate din rezervoarele de stocare a gudronului de cărbune brut. Se compune în principal din gudron de cărbune și substanțe carbonizate.]
	293-764-1
	91082-50-7
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	M

	648-061-00-8
	Gudron, cărbune de temperatură înaltă, reziduuri; Reziduuri solide din gudron de cărbune;
[Solide formate în timpul cocsificării cărbunelui bituminos pentru producerea gudronului de temperatură înaltă al cărbunelui bituminos. Se compune în principal din cocs și particule de cărbune, compuși cu grad înalt de aromatizare și substanțe minerale.]
	309-726-5
	100684-51-3
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	M

	648-062-00-3
	Gudron, cărbune de temperatură înaltă, cu conținut ridicat de materie solidă;
Reziduuri solide din gudron de cărbune;
[Produs de condensare obținut prin răcirea, aproximativ până la temperatura ambiantă, a gazului degajat la distilarea distructivă a cărbunelui la temperatură înaltă (mai mare de 700oC (1 292 oF)). Se compune, în principal, dintr-un amestec complex de hidrocarburi aromatice cu cicluri condensate cu un conținut ridicat de substanțe solide de tip cărbune.]
	273-615-7
	68990-61-4
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	M

	648-063-00-9
	Reziduuri solide, din procesul de cocsare a smoalei din gudron de cărbune;
Reziduuri solide din gudron de cărbune;
[Combinație de reziduuri formată prin cocsificarea smoalei gudronului de cărbune bituminos. Se compune, în principal, din carbon.]
	295-549-8
	92062-34-5
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	M

	648-064-00-4
	Reziduuri de extracție (cărbune), lignit; Extracție de gudron de cărbune;
[Reziduu de extracție de cărbune uscat.]
	294-285-0
	91697-23-3
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	M

	648-065-00-X
	Ceruri parafinice (cărbune), gudron de lignit de temperatură înaltă;
Extracție de gudron de cărbune; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută de la gudronul rezultat de la cocsificarea lignitului prin cristalizare cu solvent (eliminarea uleiurilor cu solvenți), prin procese de sudație sau de adiție. Se compune, în principal, din hidrocarburi saturate cu catenă ramificată sau liniară, cu un număr de atomi de carbon predominant mai mare de C12.)
	295-454-1
	92045-71-1
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	M

	648-066-00-5
	Ceruri parafinice (cărbune), gudron de lignit de temperatură înaltă, hidrotratat;
Extracție de gudron de cărbune; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută de la gudronul rezultat de la cocsificarea lignitului prin cristalizare cu solvent (eliminarea uleiurilor cu solvenți), prin procese de sudație sau de adiție, tratată cu hidrogen în prezența unui catalizator. Se compune, în principal, din hidrocarburi saturate cu catenă ramificată sau liniară, cu un număr de atomi de carbon predominant mai mare de C12.]
	295-455-7
	92045-72-2
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	M

	648-067-00-0
	Ceruri parafinice (din cărbune), gudron de lignit de temperatură înaltă, tratat cu acid silicic;
Extracție de gudron de cărbune;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea gudronului rezultat de la cocsificarea lignitului cu acid silicic în vederea îndepărtării urmelor de constituenți și de impurități. Se compune, în principal, din hidrocarburi saturate cu catenă ramificată sau liniară, cu un număr de atomi de carbon predominant mai mare de C12.]
	308-298-7
	97926-78-8
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	M

	648-068-00-6
	Gudron, cărbune de temperatură scăzută, reziduuri de distilare;
Ulei de gudron, cu temperaturi de fierbere intermediare; [Reziduuri de la distilarea fracționată a gudronului de cărbune de temperatură scăzută pentru eliminarea uleiurilor, cu temperaturi de fierbere de până la aproximativ 300oC (572oF). Se compune în principal din compuși aromatici.]
	309-887-1
	101316-85-2
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	M

	648-069-00-1
	Smoală de gudron de cărbune de temperatură scăzută; Reziduu de smoală;
[Solid sau semisolid complex de culoare neagră obținut prin distilarea gudronului de cărbune de temperatură joasă. Are temperaturi de înmuiere situate între aproximativ 40 oC și 180 oC (104oF și 356oF). Se compune în principal dintr-un amestec complex de hidrocarburi.]
	292-651-4
	90669-57-1
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	M

	648-070-00-7
	Smoală de gudron de cărbune de temperatură scăzută, oxidată;
Reziduu de smoală, oxidat;
[Produs obținut prin suflarea cu aer, la temperatură înaltă, a smoalei de gudron de cărbune de temperatură scăzută. Temperaturile de înmuiere sunt cuprinse între 70oC și 180oC (158oF și 356oF). Se compune în principal dintr-un amestec complex de hidrocarburi.]
	292-654-0
	90669-59-3
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	M

	648-071-00-2
	Smoală de gudron de cărbune de temperatură scăzută, tratată termic;
Reziduu de smoală, oxidat; Reziduu de smoală, tratat termic;
[Solid complex de culoare neagră obținut prin tratamentul termic al smoalei de gudron de cărbune de temperatură scăzută. Are temperaturi de înmuiere situate între aproximativ 50oC și 140 oC (122oF și 284oF). Se compune în principal dintr-un amestec complex de compuși aromatici.]
	292-653-5
	90669-58-2
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	M

	648-072-00-8
	Distilate aromatice cu inele condensate (cărbune-petrol);
Distilate;
[Distilat obținut din amestecul de cărbune, gudron și fluxuri petroliere aromatice, cu temperaturi de distilare cuprinse între aproximativ 220 oC și 450 oC (428oF și 842oF). Se compune în principal din hidrocarburi aromatice cu nuclee condensate cu 3 sau 4 cicluri.]
	269-159-3
	68188-48-7
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	M

	648-073-00-3
	Hidrocarburi aromatice policiclice cu C20-28, derivate prin piroliza unui amestec de smoală de gudron-polietenă-polipropilenă; Produși de piroliză;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin piroliza amestecului de smoală de gudron de cărbune-polietenă-polipropilenă. Se compune în principal din hidrocarburi aromatice policiclice cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C20 – C28 și cu temperaturi de înmuiere între 100 oC și 220 oC (212oF și 428oF), în conformitate cu DIN 52025.];
	309-956-6
	101794-74-5
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	M

	648-074-00-9
	Hidrocarburi aromatice policiclice cu C20-28, derivate prin piroliza unui amestec de smoală de gudron-polietenă;
Produși de piroliză;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin piroliza amestecului de smoală de gudron de cărbune-polietenă. Se compune în principal din hidrocarburi aromatice policiclice cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C20- C28 și cu temperaturi de înmuiere între 100oC și 220oC (212oF și 428oF), în conformitate cu DIN 52025.]
	309-957-1
	101794-75-6
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	M

	648-075-00-4
	Hidrocarburi aromatice policiclice, C20-28, derivate prin piroliza unui amestec de smoală din gudron de huilă și polistiren;
Produși de piroliză;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin piroliza amestecului de smoală de gudron de cărbune-polistiren. Se compune în principal din hidrocarburi aromatice policiclice cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C20și C28 și cu temperaturi de înmuiere între 100oC și 220oC (212oF și 428oF), în conformitate cu DIN 52025.]
	309-958-7
	101794-76-7
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	M

	648-076-00-X
	Smoală din gudron de cărbune – petrol; Reziduuri de smoală;
[Reziduu de la distilarea unui amestec de gudron de cărbune și fluxuri petroliere aromatice. Solid cu temperaturi de înmuiere cuprinse între aproximativ 40oC și 180oC (140oF și 356oF). Se compune în principal dintr-o combinație complexă de hidrocarburi aromatice cu nuclee condensate cu trei sau mai multe cicluri.]
	269-109-0
	68187-57-5
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	M

	648-077-00-5
	Fenantren, reziduuri de distilare; Distilat de ulei antracenic greu;
[Reziduu obținut de la distilarea fenantrenului brut care are punctul de fierbere aproximativ cuprins între 340 oC și 420 oC (644oF și 788oF). Se compune, în principal, din fenantren, antracen și carbazol.]
	310-169-5
	122070-78-4
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	M

	648-078-00-0
	Distilate superioare (gudron de cărbune), libere de fluoren; Redistilat din ulei de spălare;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin cristalizarea uleiului de gudron. Se compune din hidrocarburi policiclice aromatice, în principal difenil, dibenzofuran și acenaften.]
	284-899-7
	84989-10-6
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	M

	648-079-00-6
	Ulei antracenic; Ulei antracenic;
[Combinație complexă de hidrocarburi policiclice aromatice obținută din gudronul de cărbune, cu un interval de distilare aproximativ între 300 oC și 400 oC (572oF și 752oF). Se compune în principal din fenantren, antracen și carbazol.]
	292-602-7
	90640-80-5
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	M

	648-080-00-1
	Reziduuri (gudron de cărbune), distilare de ulei de creozot; Redistilat din ulei de spălare;
[Reziduu de la distilarea fracționată a uleiului de spălare, cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 270 oC și 330 oC (518oF și 626oF). Se compune, în principal, din hidrocarburi heterociclice și aromatice biciclice.]
	295-506-3
	92061-93-3
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	M

	648-081-00-7
	Gudron, cărbune; Gudron de cărbune;
[Produs secundar de la distilarea distructivă a cărbunelui. Semisolid aproape negru. Combinație complexă de hidrocarburi aromatice, compuși fenolici, baze azotate și tiofen.]
	232-361-7
	8007-45-2
	Cancerigenitate 1A
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	 

	648-082-00-2
	Gudron, cărbune de temperatură înaltă; Gudron de cărbune; [Produs de condensare obținut prin răcirea, aproximativ până la temperatura ambiantă, a gazului degajat la distilarea distructivă a cărbunelui la temperatură înaltă (mai mare de 700 oC (1 292 oF)). Lichid vâscos de culoare neagră cu densitate mai mare decât a apei. Se compune în principal dintr-un amestec complex de hidrocarburi aromatice cu cicluri condensate. Poate conține urme de compuși fenolici și baze aromatice azotate.]
	266-024-0
	65996-89-6
	Cancerigenitate 1A
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	 

	648-083-00-8
	Gudron, cărbune de temperatură scăzută; Ulei greu de cărbune;
[Produs de condensare obținut prin răcirea, aproximativ până la temperatura ambiantă, a gazului degajat la distilarea distructivă a cărbunelui la temperatură joasă (mai mică decât 700 oC (1 292 oF)). Lichid vâscos de culoare neagră cu densitate mai mare decât a apei. Se compune în principal din hidrocarburi aromatice cu nuclee condensate, compuși fenolici, baze aromatice azotate și derivați alchilici ai acestor baze.]
	266-025-6
	65996-90-9
	Cancerigenitate 1A
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	 

	648-084-00-3
	Distilate (cărbune), ulei ușor din cuptorul de cocs, fracție pe bază de naftalină; Ulei pe bază de naftalină;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută din prefracționarea (distilarea continuă) a fracției uleioase ușoare din cuptorul de cocsificare. Constituită, în principal, din naftalină, cumaronă și inden. Temperatura de fierbere este de peste 148 oC (298oF).]
	285-076-5
	85029-51-2
	Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B
	H350
H340
	GHS08
Dgr
	H350
H340
	 
	 
	JM

	648-085-00-9
	Distilate (gudron de cărbune), uleiuri pe bază de naftalină; Ulei pe bază de naftalină;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea gudronului de cărbune. Este compusă în principal din hidrocarburi aromatice și alte hidrocarburi, compuși fenolici și compuși aromatici azotați care distilă între 200 oC și 250 oC (392oF și 482oF).]
	283-484-8
	84650-04-4
	Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B
	H350
H340
	GHS08
Dgr
	H350
H340
	 
	 
	JM

	648-086-00-4
	Distilate (gudron de cărbune), uleiuri pe bază de naftalină, cu conținut mic de naftalină; Redistilat din ulei pe bază de naftalină; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin cristalizarea uleiului pe bază de naftalină. Se compune în principal din naftalină, alchilnaftaline și compuși fenolici.]
	284-898-1
	84989-09-3
	Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B
	H350
H340
	GHS08
Dgr
	H350
H340
	 
	 
	JM

	648-087-00-X
	Distilate (gudron de cărbune), cristalizare de ulei pe bază de naftalină, soluția mumă; Redistilat din ulei pe bază de naftalină;
[Combinație complexă de compuși organici obținută sub forma unui filtrat în urma cristalizării fracției pe bază de naftalină din gudronul de cărbune și care are temperatura de fierbere cuprinsă între aproximativ 200 oC și 230 oC (392oF și 446oF). Conține cu precădere naftalină, tionaften și alchilnaftaline.]
	295-310-8
	91995-49-2
	Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B
	H350
H340
	GHS08
Dgr
	H350
H340
	 
	 
	JM

	648-088-00-5
	Reziduuri de extracție alcalină (cărbune), ulei pe bază de naftalină; Reziduu de extracție de ulei pe bază de naftalină;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută în urma eliminării compușilor fenolici (gudroane acide) prin spălarea alcalină a uleiului pe bază de naftalină. Se compune din naftalină și alchilnaftaline.]
	310-166-9
	121620-47-1
	Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B
	H350
H340
	GHS08
Dgr
	H350
H340
	 
	 
	JM

	648-089-00-0
	Reziduuri de extracție alcalină (cărbune), ulei pe bază de naftalină, conținut mic de naftalină;
Reziduu de extracție de ulei pe bază de naftalină;
[Combinație complexă de hidrocarburi care rămâne după eliminarea printr-un proces de cristalizare a naftalinei din uleiul pe bază de naftalină spălat alcalin. Se compune în principal din naftalină și alchilnaftaline.]
	310-167-4
	121620-48-2
	Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B
	H350
H340
	GHS08
Dgr
	H350
H340
	 
	 
	JM

	648-090-00-6
	Distilate (gudron de cărbune), uleiuri pe bază de naftalină, extracție alcalină fără naftalină;
Reziduu de extracție de ulei pe bază de naftalină;
[Ulei rămas după eliminarea compușilor fenolici (gudroane acide) prin spălarea alcalină a uleiului pe bază de naftalină uscat. Se compune în principal din naftalină și alchilnaftaline.]
	292-612-1
	90640-90-7
	Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B
	H350
H340
	GHS08
Dgr
	H350
H340
	 
	 
	JM

	648-091-00-1
	Reziduuri de extracție alcalină (cărbune), ulei pe bază de naftalină, fracții ușoare antemergătoare fracțiilor utile (capete de distilare);
Reziduu de extracție de ulei pe bază de naftalină;
[Distilat din ulei pe bază de naftalină spălat cu alcalii, cu un interval de distilare cuprins între 180 oC și 220 oC (356oF și 428oF). Se compune, în principal, din naftalină, alchilbenzeni, inden și indan.]
	292-627-3
	90641-04-6
	Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B
	H350
H340
	GHS08
Dgr
	H350
H340
	 
	 
	JM

	648-092-00-7
	Distilate (gudron de cărbune), uleiuri pe bază de naftalină, fracție pe bază de metilnaftalină;
Ulei pe bază de metilnaftalină;
[Distilat obținut prin distilarea fracționată a gudronului de cărbune de temperatură înaltă. Se compune, în principal, din hidrocarburi aromatice biciclice substituite și baze azotate aromatice, cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 225 oC și 255 oC (437oF și 491oF).]
	309-985-4
	101896-27-9
	Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B
	H350
H340
	GHS08
Dgr
	H350
H340
	 
	 
	JM

	648-093-00-2
	Distilate (gudron de cărbune), uleiuri pe bază de naftalină, fracție pe bază de indol-metilnaftalină; Ulei pe bază de metilnaftalină;
[Distilat obținut prin distilarea fracționată a gudronului de cărbune de temperatură înaltă. Se compune, în principal, din indol și metilnaftalină, cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 235 oC și 255 oC (455oF și 491oF).]
	309-972-3
	101794-91-6
	Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B
	H350
H340
	GHS08
Dgr
	H350
H340
	 
	 
	JM

	648-094-00-8
	Distilate (gudron de cărbune), uleiuri pe bază de naftalină, extracție acidă; Reziduu de extracție de ulei pe bază de metilnaftalină;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută în urma îndepărtării bazelor din fracția pe bază de metilnaftalină rezultată prin distilarea gudronului de cărbune și care are temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 230 oC și 255 oC (446oF și 491oF). Se compune, în principal, din 1(2)-metilnaftalină, naftalină, dimetilnaftalină și bifenil.]
	295-309-2
	91995-48-1
	Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B
	H350
H340
	GHS08
Dgr
	H350
H340
	 
	 
	JM

	648-095-00-3
	Reziduuri de extracție (cărbune), ulei alcalin pe bază de naftalină, reziduuri de distilare; Reziduu de extracție de ulei pe bază de metilnaftalină; [Reziduu rezultat în urma distilării uleiului pe bază de naftalină după spălarea alcalină, cu temperaturi de distilare situate între aproximativ 220 oC și 300 oC (428oF și 572oF). Se compune, în principal, din naftalină, alchilnaftaline și baze azotate aromatice.]
	292-628-9
	90641-05-7
	Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B
	H350
H340
	GHS08
Dgr
	H350
H340
	 
	 
	JM

	648-096-00-9
	Uleiuri de extracție acidă (cărbune), fără gudroane bazice;
Reziduu de extracție de ulei pe bază de metilnaftalină; [Ulei de extracție cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 220 oC și 265 oC (428oF și 509oF) obținut din reziduu de extracție alcalină din gudron de cărbune, produs prin spălare acidă, de exemplu cu soluție apoasă de acid sulfuric, după distilare în vederea îndepărtării gudroanelor bazice. Se compune în principal din alchilnaftaline.]
	284-901-6
	84989-12-8
	Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B
	H350
H340
	GHS08
Dgr
	H350
H340
	 
	 
	JM

	648-097-00-4
	Distilate (gudron de cărbune), fracție de natură benzenică, reziduuri de distilare;
Ulei de spălare;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută de la distilarea benzenului brut (gudron de cărbune de temperatură înaltă). Poate fi un lichid cu interval de distilare cuprins între aproximativ 150 oC și 300 oC (302oF și 572oF) sau un semisolid sau solid cu temperaturi de topire de până la 70 oC (158oF). Se compune în principal din naftalină și alchilnaftaline.]
	310-165-3
	121620-46-0
	Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B
	H350
H340
	GHS08
Dgr
	H350
H340
	 
	 
	JM

	648-098-00-X
	Ulei de creozot, fracție acenaftenică;
Ulei de spălare; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea gudronului de cărbune și care are temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 240 oC și 280 oC (464oF și 536oF). Se compune în principal din acenaften, naftalină și alchilnaftalene.]
	292-605-3
	90640-84-9
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	M

	648-099-00-5
	Ulei de creozot;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea gudronului de cărbune. Se compune, în principal, din hidrocarburi aromatice și poate conține gudroane acide și gudroane bazice în cantități apreciabile. Temperatura de distilare este cuprinsă între aproximativ 200 oC și 325 oC (392oF și 617oF).]
	263-047-8
	61789-28-4
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	M

	648-100-00-9
	Ulei de creozot, distilat cu temperaturi de fierbere înalte;
Ulei de spălare;
[Fracție de distilare cu temperaturi de fierbere înalte, obținută prin cocsificarea la temperatură înaltă a cărbunelui bituminos, urmată de rafinare în vederea eliminării excesului de săruri cristalizate. Se compune, în principal, din ulei de creozot din care au fost eliminate unele dintre sărurile aromatice polinucleare, componente obișnuite ale distilaților gudronului de cărbune. Cristalele sunt eliminate din fracție la o temperatură de aproximativ 5 oC (41oF).]
	274-565-9
	70321-79-8
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	M

	648-101-00-4
	Creozot;
[Distilat de gudron de cărbune obținut prin cocsificarea la temperatură înaltă a cărbunelui bituminos. Se compune, în principal, din hidrocarburi aromatice, gudroane acide și gudroane bazice.]
	232-287-5
	8001-58-9
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	 

	648-102-00-X
	Reziduuri de extracție acidă (cărbune), ulei de creozot;
Reziduu de extracție de la uleiul de spălare;
[Combinație complexă de hidrocarburi rezultată din fracția din care s-au eliminat bazele, obținută prin distilarea gudronului de cărbune, cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 250 oC și 280 oC (482oF și 536oF). Se compune, în principal, din difenil și difenilnaftaline izomerice.]
	310-189-4
	122384-77-4
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	M

	648-103-00-5
	Ulei antracenic, pastă antracenică;
Fracție de ulei antracenic;
[Solid bogat în antracen obținut prin cristalizarea și centrifugarea uleiului antracenic. Se compune în principal din antracen, carbazol și fenantren.]
	292-603-2
	90640-81-6
	Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B
	H350
H340
	GHS08
Dgr
	H350
H340
	 
	 
	JM

	648-104-00-0
	Ulei antracenic, conținut mic de antracen; Fracție de ulei antracenic;
[Ulei rămas după îndepărtarea prin procesul de cristalizare a solidului bogat în antracen (pastă de antracen) din uleiul antracenic. Se compune în principal din compuși aromatici cu două, trei și patru inele.]
	292-604-8
	90640-82-7
	Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B
	H350
H340
	GHS08
Dgr
	H350
H340
	 
	 
	JM

	648-105-00-6
	Reziduuri (gudron de cărbune), distilat al uleiului antracenic; Fracție de ulei antracenic;
[Reziduu obținut de la distilarea fracționată a antracenului brut care are temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 340 oC și 400 oC (644oF și 752oF). Se compune, în principal, din hidrocarburi heterociclice și hidrocarburi aromatice tri- și policiclice.]
	295-505-8
	92061-92-2
	Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B
	H350
H340
	GHS08
Dgr
	H350
H340
	 
	 
	JM

	648-106-00-1
	Ulei antracenic, pastă antracenică, fracție antracenică; Fracție de ulei antracenic;
[Combinație complexă de hidrocarburi rezultată din distilarea antracenului obținut prin cristalizarea uleiului antracenic din gudronul bituminos de temperatură înaltă și cu temperaturi de fierbere cuprinse între 330 oC și 350 oC (626oF și 662oF). Conține în principal antracen, carbazol și fenantren.]
	295-275-9
	91995-15-2
	Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B
	H350
H340
	GHS08
Dgr
	H350
H340
	 
	 
	JM

	648-107-00-7
	Ulei antracenic, pastă antracenică, fracție de carbazol; Fracție de ulei antracenic;
[Combinație complexă de hidrocarburi rezultată din distilarea antracenului obținut prin cristalizarea uleiului antracenic din gudronul de temperatură înaltă al cărbunelui bituminos și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 350 oC și 360 oC (662oF și 680oF). Conține în principal antracen, carbazol și fenantren.]
	295-276-4
	91995-16-3
	Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B
	H350
H340
	GHS08
Dgr
	H350
H340
	 
	 
	JM

	648-108-00-2
	Ulei antracenic, pastă antracenică, fracție ușoară de distilare;
Fracție de ulei antracenic;
[Combinație complexă de hidrocarburi rezultată din distilarea antracenului obținut prin cristalizarea uleiului antracenic din gudronul bituminos de temperatură înaltă și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 290 oC și 340 oC (554oF și 644oF). Conține în principal compuși aromatici trinucleari și derivații dihidro ai acestora.]
	295-278-5
	91995-17-4
	Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B
	H350
H340
	GHS08
Dgr
	H350
H340
	 
	 
	JM

	648-109-00-8
	Uleiuri de gudron, cărbune, de temperatură scăzută; Ulei de gudron, temperaturi de fierbere înalte;
[Distilat al gudronului de cărbune de temperatură scăzută. Se compune în principal din hidrocarburi, compuși fenolici și baze azotate aromatice, cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 160 oC și 340 oC (320oF și 644oF).]
	309-889-2
	101316-87-4
	Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B
	H350
H340
	GHS08
Dgr
	H350
H340
	 
	 
	JM

	648-110-00-3
	Reziduuri de extracție alcalină (cărbune), gudron de cărbune de temperatură scăzută;
[Reziduu obținut în urma spălării alcaline, de exemplu cu soluție apoasă de hidroxid de sodiu, a uleiurilor de gudron de cărbune de temperatură scăzută, pentru îndepărtarea acizilor din gudronul de cărbune brut. Se compune în principal din hidrocarburi și baze azotate aromatice.]
	310-191-5
	122384-78-5
	Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B
	H350
H340
	GHS08
Dgr
	H350
H340
	 
	 
	JM

	648-111-00-9
	Fenoli, extracție din soluții amoniacale; Extracție alcalină;
[Combinație de fenoli extrași, folosind acetat de izobutil, din soluții amoniacale condensate de la gazul degajat la distilarea distructivă a cărbunelui la temperatură joasă (sub 700 oC (1 292 oF)). Se compune, în principal, dintr-un amestec de fenoli monohidroxilici și dihidroxilici.]
	284-881-9
	84988-93-2
	Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B
	H350
H340
	GHS08
Dgr
	H350
H340
	 
	 
	JM

	648-112-00-4
	Distilate (gudron de cărbune), uleiuri ușoare, extracție alcalină;
Extracție alcalină;
[Extracție apoasă din ulei carbolic produs prin spălare alcalină, de exemplu cu soluție apoasă de hidroxid de sodiu. Se compune în principal din săruri alcaline ale diferiților compuși fenolici.]
	292-610-0
	90640-88-3
	Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B
	H350
H340
	GHS08
Dgr
	H350
H340
	 
	 
	JM

	648-113-00-X
	Extracție alcalină de ulei de gudron de cărbune; Extracție alcalină;
[Extracție din uleiul de gudron de cărbune produs prin spălarea alcalină, de exemplu cu soluție apoasă de hidroxid de sodiu. Se compune în principal din săruri alcaline ale diferiților compuși fenolici.]
	266-017-2
	65996-83-0
	Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B
	H350
H340
	GHS08
Dgr
	H350
H340
	 
	 
	JM

	648-114-00-5
	Distilate (gudron de cărbune), uleiuri pe bază de naftalină, extracție alcalină; Extracție alcalină;
[Extracție apoasă din ulei pe bază de naftalină produs prin spălare alcalină, de exemplu cu soluție apoasă de hidroxid de sodiu. Se compune în principal din săruri alcaline ale diferiților compuși fenolici.]
	292-611-6
	90640-89-4
	Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B
	H350
H340
	GHS08
Dgr
	H350
H340
	 
	 
	JM

	648-115-00-0
	Reziduuri de extracție alcalină (cărbune), ulei de gudron, carbonatate și tratate cu calcar;
Fenoli bruți; [Produs obținut prin tratarea extracției alcaline a uleiului de gudron de cărbune cu CO2 și CaO. Se compune, în principal, din CaCO3, Ca(OH)2, Na2CO3 și alte impurități organice și anorganice.]
	292-629-4
	90641-06-8
	Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B
	H350
H340
	GHS08
Dgr
	H350
H340
	 
	 
	JM

	648-116-00-6
	Gudroane acide, cărbune, brute; Fenoli bruți;
[Produs de reacție obținut prin neutralizarea extracției alcaline a uleiului de gudron de cărbune cu soluție acidă, de exemplu cu soluție apoasă de acid sulfuric, sau cu dioxid de carbon gazos pentru obținerea acizilor liberi. Se compune în principal din gudroane acide, de exemplu fenoli, crezoli și xilenoli.]
	266-019-3
	65996-85-2
	Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B
	H350
H340
	GHS08
Dgr
	H350
H340
	 
	 
	JM

	648-117-00-1
	Gudroane acide, lignit, brute; Fenoli bruți;
[Extracție alcalină acidulată de distilat de gudron de lignit.
Se compune în principal din fenol și omologi ai fenolului.]
	309-888-7
	101316-86-3
	Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B
	H350
H340
	GHS08
Dgr
	H350
H340
	 
	 
	JM

	648-118-00-7
	Gudroane acide, gazeificarea lignitului;
Fenoli bruți;
[Combinație complexă de compuși organici, obținută prin gazeificarea lignitului. Se compune în principal din fenoli hidroxi aromatici C6-10 și omologii acestora.]
	295-536-7
	92062-22-1
	Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B
	H350
H340
	GHS08
Dgr
	H350
H340
	 
	 
	JM

	648-119-00-2
	Gudroane acide, reziduuri de distilare; Fenoli distilați;
[Reziduu de la distilarea fenolului brut din cărbune. Se compune, în principal, din fenoli cu un număr de atomi de carbon situat în intervalul C8 – C10 și cu temperaturi de înmuiere cuprinse între 60 oC și 80 oC (140oF și 176oF).]
	306-251-5
	96690-55-0
	Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B
	H350
H340
	GHS08
Dgr
	H350
H340
	 
	 
	JM

	648-120-00-8
	Gudroane acide, fracție metifenolică;
Fenoli distilați;
[Fracția gudronului acid, bogată în 3-metilfenol și 4-metilfenol, recuperată la distilarea acizilor din gudronul brut de cărbune la temperatură joasă.]
	284-892-9
	84989-04-8
	Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B
	H350
H340
	GHS08
Dgr
	H350
H340
	 
	 
	JM

	648-121-00-3
	Gudroane acide, fracție polialchilfenolică;
Fenoli distilați;
[Fracția gudroanelor acide, recuperată la distilarea acizilor din gudronul brut de cărbune de temperatură joasă, cu interval de fierbere între aproximativ 225 oC și 320 oC (437oF și 608oF). Se compune în principal din polialchilfenoli.]
	284-893-4
	84989-05-9
	Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B
	H350
H340
	GHS08
Dgr
	H350
H340
	 
	 
	JM

	648-122-00-9
	Gudroane acide, fracție xilenolică; Fenoli distilați;
[Fracția gudroanelor acide, bogată în 2,4-dimetilfenol și 2,5-dimetilfenol, recuperată la distilarea acizilor din gudronul brut de cărbune de temperatură joasă.]
	284-895-5
	84989-06-0
	Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B
	H350
H340
	GHS08
Dgr
	H350
H340
	 
	 
	JM

	648-123-00-4
	Gudroane acide, fracție etilfenolică; Fenoli distilați;
[Fracția gudroanelor acide, bogată în 3-etilfenol și 4-etilfenol, recuperată la distilarea acizilor din gudronul brut de cărbune de temperatură joasă.]
	284-891-3
	84989-03-7
	Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B
	H350
H340
	GHS08
Dgr
	H350
H340
	 
	 
	JM

	648-124-00-X
	Gudroane acide, fracție cu 3,5-xilenol; Fenoli distilați;
[Fracția gudroanelor acide, bogată în 3,5-dimetilfenol, recuperată la distilarea acizilor din gudronul brut de cărbune de temperatură joasă.]
	284-896-0
	84989-07-1
	Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B
	H350
H340
	GHS08
Dgr
	H350
H340
	 
	 
	JM

	648-125-00-5
	Gudroane acide, reziduuri, distilate, fracție ușoară;
Fenoli distilați;
[Reziduu obținut de la distilarea uleiului carbolic ușor la temperaturi cuprinse între 235 oC și 355 oC (481oF și 697oF).]
	270-713-1
	68477-23-6
	Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B
	H350
H340
	GHS08
Dgr
	H350
H340
	 
	 
	JM

	648-126-00-0
	Gudroane acide, cresilice, reziduuri; Fenoli distilați;
[Reziduu obținut de la acizii din gudronul brut de cărbune după îndepărtarea fenolului, crezolilor, xilenolilor și a oricărui fenol cu temperaturi de fierbere ridicate. Solid negru cu temperatura de topire de aproximativ 80 oC (176oF). Se compune în principal din polialchilfenoli, gume rășinice și săruri anorganice.]
	271-418-0
	68555-24-8
	Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B
	H350
H340
	GHS08
Dgr
	H350
H340
	 
	 
	JM

	648-127-00-6
	Fenoli C9-11; Fenoli distilați;
	293-435-2
	91079-47-9
	Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B
	H350
H340
	GHS08
Dgr
	H350
H340
	 
	 
	JM

	648-128-00-1
	Gudroane acide, cresilice; Fenoli distilați;
[Combinație complexă de compuși organici obținută din lignit și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 200 oC și 230 oC (392oF și 446oF). Se compune, în principal, din fenoli și baze piridinice.]
	295-540-9
	92062-26-5
	Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B
	H350
H340
	GHS08
Dgr
	H350
H340
	 
	 
	JM

	648-129-00-7
	Gudroane acide, lignit, fracție cu alchil (C2)fenol;
Fenoli distilați;
[Distilat rezultat în urma acidifierii după spălarea alcalină a produsului de distilare al gudronului de lignit, cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 200 oC și 230 oC (392oF și 446oF). Se compune în principal din m-etilfenol și p-etilfenol, precum și din crezoli și xilenoli.]
	302-662-9
	94114-29-1
	Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B
	H350
H340
	GHS08
Dgr
	H350
H340
	 
	 
	JM

	648-130-00-2
	Uleiuri de extracție (cărbune), uleiuri pe bază de naftalină;
Extracție acidă;
[Extracție apoasă produsă prin spălarea acidă a uleiului pe bază de naftalină spălat cu alcali. Se compune în principal din săruri acide ale diferitelor baze aromatice azotate ca piridina, chinolina și derivați alchilici ai acestor baze.]
	292-623-1
	90641-00-2
	Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B
	H350
H340
	GHS08
Dgr
	H350
H340
	 
	 
	JM

	648-131-00-8
	Gudroane bazice, derivați chinolinici; Baze distilate
	271-020-7
	68513-87-1
	Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B
	H350
H340
	GHS08
Dgr
	H350
H340
	 
	 
	JM

	648-132-00-3
	Gudroane bazice, cărbune, fracție cu derivați de chinolină;
Baze distilate
	274-560-1
	70321-67-4
	Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B
	H350
H340
	GHS08
Dgr
	H350
H340
	 
	 
	JM

	648-133-00-9
	Gudroane bazice, cărbune, reziduuri de distilare; Baze distilate;
[Reziduu de distilare rămas după distilarea fracțiilor de gudron cu conținut de baze, obținute de la distilarea gudroanelor de cărbune, fracții supuse unei extracții acide și unei neutralizări. Se compune, în principal, din anilină, colidine, chinolină și derivați chinolinici și toluidinici.]
	295-544-0
	92062-29-8
	Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B
	H350
H340
	GHS08
Dgr
	H350
H340
	 
	 
	JM

	648-134-00-4
	Uleiuri de hidrocarburi aromatice, amestecate cu polietenă și polipropilenă, supuse pirolizei, fracție de ulei ușor;
Produși tratați termic; [Ulei obținut de la tratarea termică a amestecului de polietenă/polipropilenă cu smoala de gudron de cărbune sau cu uleiuri aromatice. Se compune, în principal, din benzen și omologii săi și are temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 70 oC și 120 oC (158oF și 248oF).]
	309-745-9
	100801-63-6
	Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B
	H350
H340
	GHS08
Dgr
	H350
H340
	 
	 
	JM

	648-135-00-X
	Uleiuri de hidrocarburi aromatice, amestecate cu polietenă, supuse pirolizei, fracție de ulei ușor;
Produși tratați termic;
[Ulei obținut de la tratarea termică a polietenei cu smoala de gudron de cărbune sau cu uleiuri aromatice. Se compune, în principal, din benzen și omologii acestuia și are temperaturi de fierbere cuprinse între 70 oC și 120 oC (158oF și 248oF).]
	309-748-5
	100801-65-8
	Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B
	H350
H340
	GHS08
Dgr
	H350
H340
	 
	 
	JM

	648-136-00-5
	Uleiuri de hidrocarburi aromatice, amestecate cu polistiren, supuse pirolizei, fracție de ulei ușor;
Produși tratați termic;
[Ulei obținut de la tratarea termică a polistirenului cu smoala de gudron de cărbune sau cu uleiuri aromatice.
Se compune, în principal, din benzen și omologii acestuia și are temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 70 oC și 210 oC (158oF și 410oF).]
	309-749-0
	100801-66-9
	Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B
	H350
H340
	GHS08
Dgr
	H350
H340
	 
	 
	JM

	648-137-00-0
	Reziduuri de extracție alcalină (cărbune), ulei de gudron, reziduuri de distilare de la naftalină; Reziduu de extracție de ulei pe bază de naftalină;
[Reziduu obținut din uleiul chimic extras după îndepărtarea naftalinei prin distilare. Se compune, în principal, din hidrocarburi aromatice cu nuclee condensate cu două-patru cicluri și din baze azotate aromatice.]
	277-567-8
	73665-18-6
	Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B
	H350
H340
	GHS08
Dgr
	H350
H340
	 
	 
	JM

	648-138-00-6
	Ulei de creozot, distilat cu temperaturi de fierbere scăzute;
Ulei de spălare;
[Fracție de distilare cu temperaturi de fierbere scăzute, obținută prin cocsificarea la temperatură înaltă a cărbunelui bituminos, urmată de rafinare în vederea eliminării excesului de săruri cristalizate. Se compune, în principal, din ulei de creozot din care au fost eliminate unele dintre sărurile aromatice polinucleare, componente obișnuite ale distilaților gudronului de cărbune. Cristalele sunt eliminate din fracție la o temperatură de aproximativ 38 oC (100oF).]
	274-566-4
	70321-80-1
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	M

	648-139-00-1
	Gudroane acide, cresilice, săruri de sodiu, soluții caustice; Extracție alcalină
	272-361-4
	68815-21-4
	Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B
	H350
H340
	GHS08
Dgr
	H350
H340
	 
	 
	JM

	648-140-00-7
	Uleiuri de extracție (cărbune), gudroane bazice; Extracție acidă;
[Extracție din reziduul de la extracția alcalină a uleiului de gudron de cărbune produs prin spălare acidă, de exemplu cu soluție apoasă de acid sulfuric după distilare în vederea eliminării naftalinei. Se compune în principal din săruri acide ale diferitelor baze azotate aromatice, printre care piridina, chinolina și derivați alchilici ai acestor baze.]
	266-020-9
	65996-86-3
	Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B
	H350
H340
	GHS08
Dgr
	H350
H340
	 
	 
	JM

	648-141-00-2
	Gudroane bazice, cărbune, brute; Gudroane bazice brute;
[Produs de reacție obținut prin neutralizarea uleiului de extracție de bază de gudron de cărbune cu soluție alcalină, de exemplu cu soluție apoasă de hidroxid de sodiu, în vederea obținerii de baze libere. Se compune în principal din baze organice cum ar fi acridina, fenantridina, piridina, chinolina și derivații alchilici ai acestor baze.]
	266-018-8
	65996-84-1
	Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B
	H350
H340
	GHS08
Dgr
	H350
H340
	 
	 
	JM

	648-142-00-8
	Reziduuri (cărbune), extracție cu solvent lichid;
[Pudră aderentă compusă din materii minerale din cărbune și cărbune nedizolvat care rămâne după extracția cărbunelui cu ajutorul solvenților lichizi.]
	302-681-2
	94114-46-2
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	M

	648-143-00-3
	Lichide din cărbune, soluție de extracție cu solvent lichid;
[Produs obținut prin filtrarea materiilor minerale din cărbune și cărbune nedizolvat din soluția de extracție a cărbunilor obținută prin digestia cărbunelui într-un solvent lichid. Este o combinație lichidă foarte complexă, vâscoasă, de culoare neagră, compusă în principal din hidrocarburi aromatice și din hidrocarburi aromatice parțial hidrogenate, compuși aromatici cu azot, compuși aromatici cu sulf, compuși fenolici, compuși aromatici cu oxigen și alchil derivații lor.]
	302-682-8
	94114-47-3
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	M

	648-144-00-9
	Lichide din cărbune, extracție cu solvent lichid; [Produs practic fără conținut de solvent obținut prin distilarea solventului din soluția de extracție a cărbunelui filtrată, produsă prin digestia cărbunelui într-un solvent lichid. Este un semisolid, de culoare neagră, compus în principal dintr-o combinație complexă de hidrocarburi aromatice cu nuclee condensate, compuși aromatici cu azot, compuși aromatici cu sulf, compuși fenolici și alți compuși aromatici cu oxigen și alchilderivații lor.]
	302-683-3
	94114-48-4
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	M

	648-145-00-4
	Gudron de lignit;
[Ulei obținut prin distilarea gudronului de lignit. Se compune în principal din hidrocarburi alifatice, hidrocarburi naftenice și hidrocarburi aromatice cu unu până la trei cicluri, derivații alchilici ai acestora, hidrocarburi heteroaromatice și fenoli cu un ciclu și cu două cicluri, cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 150oC și 360 oC (302oF și 680oF).]
	309-885-0
	101316-83-0
	Cancerigenitate 1A
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	 

	648-146-00-X
	Gudron de lignit de temperatură joasă;
[Gudron obținut prin cocsificarea și gazeificarea la temperatură joasă a lignitului. Se compune în principal din hidrocarburi alifatice, hidrocarburi naftenice, hidrocarburi aromatice ciclice, hidrocarburi heteroaromatice și fenoli ciclici.]
	309-886-6
	101316-84-1
	Cancerigenitate 1A
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	 

	648-147-00-5
	Ulei ușor (cărbune), de la cocsificare; Benzen brut;
[Lichid organic volatil extras din gazul degajat la distilarea distructivă a cărbunelui la temperatură înaltă (mai mare de 700 oC (1 292  oF)). Se compune în principal din benzen, toluen și xileni. Poate conține și alte hidrocarburi în cantități mici.]
	266-012-5
	65996-78-3
	Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B
	H350
H340
	GHS08
Dgr
	H350
H340
	 
	 
	J

	648-148-00-0
	Distilate primare (cărbune), extracție cu solvent lichid;
[Produs lichid al condensării vaporilor emiși în timpul digestiei cărbunelui într-un solvent lichid, cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 30 oC și 300 oC (86oF și 572oF).
Se compune în principal din hidrocarburi aromatice cu nuclee condensate, parțial hidrogenate, compuși aromatici care conțin azot, oxigen și sulf și alchilderivații acestora, cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C4 – C14.]
	302-688-0
	94114-52-0
	Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B
	H350
H340
	GHS08
Dgr
	H350
H340
	 
	 
	J

	648-149-00-6
	Distilate de la hidrocracare (cărbune), extracție cu solvent;
[Distilat obținut prin hidrocracarea extractului de cărbune sau a soluției rezultate în urma proceselor de extracție cu solvent lichid sau cu gaz supercritic, cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 30 oC și 300 oC (86oF și 572oF). Se compune în principal din compuși aromatici, aromatici hidrogenați și naftenici, derivații alchilați ai acestora și alcani, cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C4 – C14. Mai sunt prezenți și compuși aromatici și aromatici hidrogenați care conțin azot, sulf și oxigen.]
	302-689-6
	94114-53-1
	Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B
	H350
H340
	GHS08
Dgr
	H350
H340
	 
	 
	J

	648-150-00-1
	Benzină nafta de hidrocracare (cărbune), extracție cu solvent;
[Fracția distilatului obținut prin hidrocracarea extractului de cărbune sau a soluției rezultate în urma proceselor de extracție cu solvent lichid sau cu gaz supercritic, cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 30 oC și 180 oC (86oF și 356oF). Se compune în principal din compuși aromatici, aromatici hidrogenați și naftenici, derivații alchilați ai acestora și alcani, cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C4 – C9. Mai sunt prezenți și compuși aromatici și aromatici hidrogenați care conțin azot, sulf și oxigen.]
	302-690-1
	94114-54-2
	Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B
	H350
H340
	GHS08
Dgr
	H350
H340
	 
	 
	J

	648-151-00-7
	Benzină, extracție de cărbune cu solvent, benzină nafta de hidrocracare;
[Carburant produs prin reformarea fracției de benzină nafta rafinată din produșii de la hidrocracarea extractului de cărbune sau a soluției rezultate în urma proceselor de extracție cu solvent lichid sau cu gaz supercritic, cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 30oC și 180oC (86oF și 356oF). Se compune în principal din hidrocarburi aromatice și naftenice, alchilderivații lor și hidrocarburi alchilate cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C4 – C9.]
	302-691-7
	94114-55-3
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	 

	648-152-00-2
	Distilate intermediare de hidrocracare (cărbune), extracție cu solvenți;
[Distilat obținut prin hidrocracarea extractului de cărbune sau a soluției rezultate în urma proceselor de extracție cu solvent lichid sau cu gaz supercritic, cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 180 oC și 300 oC (356oF și 572oF). Se compune în principal din compuși aromatici cu două nuclee, compuși aromatici hidrogenați și naftenici, derivații alchilați ai acestora și alcani, cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C9 – C14. Mai sunt prezenți și compuși care conțin azot, sulf și oxigen.]
	302-692-2
	94114-56-4
	Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B
	H350
H340
	GHS08
Dgr
	H350
H340
	 
	 
	J

	648-153-00-8
	Distilate intermediare de hidrocracare (cărbune), extracție cu solvenți, hidrogenate;
[Distilat rezultat din hidrogenarea distilatului intermediar de hidrocracare al extractului de cărbune sau al soluției rezultate în urma proceselor de extracție cu solvent lichid sau cu gaz supercritic, cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 180 oC și 280 oC (356oF și 536oF). Se compune în principal din compuși carbonici hidrogenați cu două nuclee și din derivații alchilați ai acestora, cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C9 – C14.]
	302-693-8
	94114-57-5
	Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B
	H350
H340
	GHS08
Dgr
	H350
H340
	 
	 
	J

	648-154-00-3
	Carburanți pentru aeronave cu jet, extracție cu solvent
din cărbuni, hidrocracare, hidrogenare;
[Carburant pentru aeronave cu jet produs prin hidrogenarea fracției distilatului intermediar din produșii de la hidrocracarea extractului de cărbune sau a soluției rezultate în urma proceselor de extracție cu solvent lichid sau cu gaz supercritic, cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 180oC și 225oC (356oF și 473oF). Se compune în principal din hidrocarburi hidrogenate cu două nuclee și derivații alchilați ai acestora, cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C10 – C12.]
	302-694-3
	94114-58-6
	Cancerigenitate 2
	H351
	GHS08
Wng
	H350
	 
	 
	 

	648-155-00-9
	Combustibili diesel, extracție cu solvent din cărbuni,
hidrocracare, hidrogenare; [Combustibil diesel, produs prin hidrogenarea fracției distilatului intermediar din produșii de la hidrocracarea extractului de cărbune sau a soluției rezultate în urma proceselor de extracție cu solvent lichid sau cu gaz supercritic, cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 200oC și 280oC (392oF și 536oF). Se compune în principal din hidrocarburi hidrogenate cu două nuclee și derivații alchilați ai acestora, cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C11 – C14.]
	302-695-9
	94114-59-7
	Cancerigenitate 2
	H351
	GHS08
Wng
	H350
	 
	 
	 

	648-156-00-4
	Ulei ușor (cărbune), proces de semicocsificare; Ulei proaspăt; [Lichid organic volatil obținut prin condensarea gazului degajat la distilarea distructivă a cărbunelui la temperaturi scăzute (mai mici de 700 oC (1 292 oF)). Se compune în principal din hidrocarburi C6-10.]
	292-635-7
	90641-11-5
	Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B
	H350
H340
	GHS08
Dgr
	H350
H340
	 
	 
	J

	649-001-00-3
	Extracție cu solvent (petrol), distilat naftenic ușor
	265-102-1
	64742-03-6
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	 

	649-002-00-9
	Extracție cu solvent (petrol), distilat parafinic greu
	265-103-7
	64742-04-7
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	 

	649-003-00-4
	Extracție cu solvent (petrol), distilat parafinic ușor
	265-104-2
	64742-05-8
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	 

	649-004-00-X
	Extracție cu solvent (petrol), distilat naftenic greu
	265-111-0
	64742-11-6
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	 

	649-005-00-5
	Extracție cu solvent (petrol), motorină ușoară sub vid
	295-341-7
	91995-78-7
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	 

	649-006-00-0
	Fracție hidrocarburi, C26-55, bogată în aromate
	307-753-7
	97722-04-8
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	 

	649-007-00-6
	Acizi grași, ulei de tal, produși de reacție cu iminodietanol și acid boric
	400-160-5
	—
	Iritație cutanată 2
Toxic pentru mediul acvatic 2
	H315
H411
	GHS07
GHS09
Wng
	H315
H411
	 
	 
	 

	649-008-00-1
	Reziduuri (petrol), distilare pe coloană la presiune atmosferică;
Păcură grea;
[Reziduu complex de la distilarea atmosferică a țițeiului. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon predominant peste C20 și cu temperaturi de fierbere de peste aproximativ 350oC (662oF). Poate conține peste 5 % (în greutate) hidrocarburi aromatice cu nuclee condensate cu 4-6 cicluri.]
	265-045-2
	64741-45-3
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	 

	649-009-00-7
	Motorină grea (petrol), distilare sub vid;
Păcură grea;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea sub vid a reziduului de la distilarea atmosferică a țițeiului. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C20 – C50 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 350oC și 600oC (662oF și 1 112 oF). Poate conține 5 % sau mai mult (în greutate) hidrocarburi aromatice cu nuclee condensate cu 4-6 cicluri.]
	265-058-3
	64741-57-7
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	 

	649-010-00-2
	Distilate grele (petrol), cracare catalitică;
Păcură grea;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea produșilor rezultați de la cracarea catalitică. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C15 și C35 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 260oC și 500oC (500oF și 932oF). Poate conține 5 % sau mai mult (în greutate) hidrocarburi aromatice cu nuclee condensate cu 4-6 cicluri.]
	265-063-0
	64741-61-3
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	 

	649-011-00-8
	Uleiuri percolate (petrol), cracare catalitică;
Păcură grea;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută sub formă de fracție reziduală de la distilarea produșilor rezultați de la cracarea catalitică. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon predominant peste C20 și temperaturi de fierbere de peste aproximativ 350oC (662oF). Poate conține 5 % sau mai mult (în greutate) hidrocarburi aromatice cu nuclee condensate cu 4-6 cicluri.]
	265-064-6
	64741-62-4
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	 

	649-012-00-3
	Reziduuri (petrol), hidrocracare; Păcură grea;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută ca fracție reziduală la distilarea produșilor hidrocracării. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon predominant peste C20 și temperaturi de fierbere de peste aproximativ 350oC (662oF).]
	265-076-1
	64741-75-9
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	 

	649-013-00-9
	Reziduuri (petrol), cracare termică; Păcură grea;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută sub formă de fracție reziduală de la distilarea produsului rezultat de la cracarea termică. Se compune în principal din hidrocarburi nesaturate cu un număr de atomi de carbon predominant peste C20 și temperaturi de fierbere de peste aproximativ 350oC (662oF). Poate conține 5 % sau mai mult (în greutate) hidrocarburi aromatice cu nuclee condensate cu 4-6 cicluri.]
	265-081-9
	64741-80-6
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	 

	649-014-00-4
	Distilate grele (petrol), cracare termică;
Păcură grea;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea produșilor rezultați de la cracarea termică. Se compune în principal din hidrocarburi nesaturate cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C15 – C36 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 260oC și 480oC (500oF și 896oF). Poate conține 5 % sau mai mult (în greutate) hidrocarburi aromatice cu nuclee condensate cu 4-6 cicluri.]
	265-082-4
	64741-81-7
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	 

	649-015-00-X
	Motorină de vid (petrol), hidrotratare; Păcură grea;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea cu hidrogen a unei fracții de petrol în prezența unui catalizator. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C13 – C50 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 230oC și 600oC (446oF și 1 112 oF). Poate conține 5 % sau mai mult (în greutate) hidrocarburi aromatice cu nuclee condensate cu 4-6 cicluri.]
	265-162-9
	64742-59-2
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	 

	649-016-00-5
	Reziduuri de la distilarea atmosferică (petrol), hidrodesulfurare; Păcură grea;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea reziduului de la distilarea atmosferică cu hidrogen, în prezența unui catalizator, în special în vederea eliminării compușilor organici cu sulf. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon predominant peste C20 și cu temperaturi de fierbere de peste aproximativ 350oC (662oF). Poate conține 5 % sau mai mult (în greutate) hidrocarburi aromatice cu nuclee condensate cu 4-6 cicluri.]
	265-181-2
	64742-78-5
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	 

	649-017-00-0
	Motorină grea de vid (petrol), hidrodesulfurare; Păcură grea; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin hidrodesulfurare catalitică. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C20 – C50 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 350oC și 600oC (662oF și 1 112 oF). Poate conține 5 % sau mai mult (în greutate) hidrocarburi aromatice cu nuclee condensate cu 4-6 cicluri.]
	265-189-6
	64742-86-5
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	 

	649-018-00-6
	Reziduuri (petrol), cracare cu abur;
Păcură grea;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută ca fracție reziduală la distilarea produșilor cracării cu abur (inclusiv cracarea cu abur în vederea producerii de etenă). Se compune în principal din hidrocarburi nesaturate cu un număr de atomi de carbon predominant peste C14 și cu temperaturi de fierbere de peste aproximativ 260oC (500oF). Poate conține 5 % sau mai mult (în greutate) hidrocarburi aromatice cu nuclee condensate cu 4-6 cicluri.]
	265-193-8
	64742-90-1
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	 

	649-019-00-1
	Reziduuri de la distilarea atmosferică (petrol);
Păcură grea;
[Reziduu complex de la distilarea atmosferică a țițeiului.
Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon predominant peste C11 și cu temperaturi de fierbere de peste aproximativ 200oC (392oF). Poate conține 5 % sau mai mult (în greutate) hidrocarburi aromatice cu nuclee condensate cu 4-6 cicluri.]
	269-777-3
	68333-22-2
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	 

	649-020-00-7
	Uleiuri percolate (petrol), cracare catalitică, hidrodesulfurare;
Păcură grea;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea uleiurilor percolate de la cracarea catalitică cu hidrogen în vederea conversiei sulfului organic în hidrogen sulfurat, care este ulterior eliminat. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon predominant peste C20 și cu temperaturi de fierbere de peste aproximativ 350 oC (662oF). Poate conține 5 % sau mai mult (în greutate) hidrocarburi aromatice cu nuclee condensate cu 4-6 cicluri.]
	269-782-0
	68333-26-6
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	 

	649-021-00-2
	Distilate intermediare (petrol), cracare catalitică, hidrodesulfurare;
Păcură grea;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea distilatelor intermediare de la cracarea catalitică cu hidrogen în vederea conversiei sulfului organic în hidrogen sulfurat, care este ulterior eliminat. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C11 și C30 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 205 oC și 450 oC (401oF și 842oF).] Conține o cantitate relativ mare de hidrocarburi aromatice triciclice.]
	269-783-6
	68333-27-7
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	 

	649-022-00-8
	Distilate grele (petrol), cracare catalitică, hidrodesulfurare;
Păcură grea;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea distilatelor grele de la cracarea catalitică cu hidrogen în vederea conversiei sulfului organic în hidrogen sulfurat, care este ulterior eliminat. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C15 – C35 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 260oC și 500oC (500oF și 932oF). Poate conține 5 % sau mai mult (în greutate) hidrocarburi aromatice cu nuclee condensate cu 4-6 cicluri.]
	269-784-1
	68333-28-8
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	 

	649-023-00-3
	Păcură, reziduuri de motorină de la distilarea primară, cu conținut ridicat de sulf;
Păcură grea
	270-674-0
	68476-32-4
	Cancerigenitate 1B
	H350
	HS08
Dgr
	H350
	 
	 
	 

	649-024-00-9
	Păcură reziduală; Păcură grea;
[Produs lichid rezultat din diferite fluxuri de rafinare, în general reziduuri. Compoziția este complexă și variază în funcție de sursa țițeiului.]
	270-675-6
	68476-33-5
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	 

	649-025-00-4
	Reziduuri de distilare (petrol), reziduu de distilare fracționată de la reformarea catalitică;
Păcură grea;
[Reziduu complex rezultat de la distilarea reziduului de fracționare de la reformarea catalitică. Are temperaturi de fierbere de peste aproximativ 399oC (750oF).]
	270-792-2
	68478-13-7
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	 

	649-026-00-X
	Reziduuri (petrol), motorină grea de cocsare și motorină sub vid;
Păcură grea;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută ca fracție reziduală de la distilarea motorinei grele de cocsare și a motorinei sub vid. Se compune în principal din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon predominant peste C13 și cu temperaturi de fierbere de peste aproximativ 230oC (446oF).]
	270-796-4
	68478-17-1
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	 

	649-027-00-5
	Reziduuri grele de cocsare și reziduuri ușoare sub vid (petrol);
Păcură grea;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută ca fracție reziduală de la distilarea motorinei grele de cocsare și a motorinei ușoare sub vid. Se compune în principal din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon predominant peste C13 și cu temperaturi de fierbere de peste aproximativ 230oC (446oF).]
	270-983-0
	68512-61-8
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	 

	649-028-00-0
	Reziduuri ușoare de la distilarea sub vid (petrol);
Păcură grea; [Reziduu complex de la distilarea sub vid a reziduului de la distilarea atmosferică a țițeiului. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon predominant peste C13 și cu temperaturi de fierbere de peste aproximativ 230 oC (446oF).]
	270-984-6
	68512-62-9
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	 

	649-029-00-6
	Reziduuri ușoare de cracare cu abur (petrol);
Păcură grea;
[Reziduu complex de la distilarea produșilor rezultați de la cracarea cu abur. Se compune în principal din hidrocarburi aromatice și nesaturate cu un număr de atomi de carbon peste C7 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 101oC și 555oC (214oF și 1030oF).]
	271-013-9
	68513-69-9
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	 

	649-030-00-1
	Păcură, nr. 6; Păcură grea;
[Ulei distilat cu o viscozitate minimă de 900 SUS la 37,7oC (100oF) și o viscozitate maximă de 9 000 SUS la 37,7oC (100oF).]
	271-384-7
	68553-00-4
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	 

	649-031-00-7
	Reziduuri cu conținut scăzut de sulf (petrol), fracție unitară de fracționare;
Păcură grea;
[Combinație complexă de hidrocarburi cu conținut scăzut de sulf, obținută ca fracție reziduală de la distilarea fracționată a țițeiului. Este reziduul rămas după eliminarea fracțiilor de benzină, kerosen și motorină de la distilarea primară.]
	271-763-7
	68607-30-7
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	 

	649-032-00-2
	Motorină grea, de distilare atmosferică (petrol);
Păcură grea;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea țițeiului. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C7 – C35 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 121oC și 510oC (250oF și 950oF).]
	272-184-2
	68783-08-4
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	 

	649-033-00-8
	Reziduuri de la spălarea cocsului (petrol), conținând substanțe cu cicluri aromatice condensate; Păcură grea; [Combinație foarte complexă de hidrocarburi obținută ca fracție reziduală de la distilarea reziduului sub vid și a produșilor rezultați de la cracarea termică. Se compune în principal din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon predominant peste C20 și cu temperaturi de fierbere de peste aproximativ 350oC (662oF). Poate conține 5 % sau mai mult (în greutate) hidrocarburi aromatice cu nuclee condensate cu 4-6 cicluri.]
	272-187-9
	68783-13-1
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	 

	649-034-00-3
	Distilate sub vid (petrol), reziduuri de petrol; Păcură grea;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea sub vid a reziduului de la distilarea atmosferică a țițeiului.]
	273-263-4
	68955-27-1
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	 

	649-035-00-9
	Reziduuri rășinoase de la cracare cu abur (petrol);
Păcură grea;
[Reziduu complex de la distilarea reziduurilor petroliere de la cracarea cu abur.]
	273-272-3
	68955-36-2
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	 

	649-036-00-4
	Distilate intermediare de la distilarea sub vid (petrol);
Păcură grea;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea sub vid a reziduului de la distilarea atmosferică a țițeiului. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C14 – C42 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 250oC și 545oC (482oF și 1 013 oF). Poate conține 5 % sau mai mult (în greutate) hidrocarburi aromatice cu nuclee condensate cu 4-6 cicluri.]
	274-683-0
	70592-76-6
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	 

	649-037-00-X
	Distilate ușoare de la distilarea sub vid (petrol);
Păcură grea;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea sub vid a reziduului de la distilarea atmosferică a țițeiului. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C11 – C35 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 250oC și 545oC (482oF și 1 013 oF).]
	274-684-6
	70592-77-7
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	 

	649-038-00-5
	Distilate de la distilarea sub vid (petrol); Păcură grea;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea sub vid a reziduului de la distilarea atmosferică a țițeiului. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C15 – C50 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 270oC și 600oC (518oF și 1 112 oF). Poate conține 5 % sau mai mult (în greutate) hidrocarburi aromatice cu nuclee condensate cu 4-6 cicluri.]
	274-685-1
	70592-78-8
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	 

	649-039-00-0
	Motorină grea de la distilarea sub vid (petrol), cocsificare, hidrodesulfurare; Păcură grea;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin hidrodesulfurarea șarjelor de distilate grele de la cocsificare. Se compune în principal din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C18 – C44 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 304oC și 548oC (579oF și 1 018 oF). Poate conține 5 % sau mai mult (în greutate) hidrocarburi aromatice cu nuclee condensate cu 4-6 cicluri.]
	285-555-9
	85117-03-9
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	 

	649-040-00-6
	Reziduuri de la cracare cu abur (petrol), distilate;
Păcură grea;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută în timpul producerii de gudron de petrol rafinat prin distilarea gudronului cracat cu abur. Se compune în principal din hidrocarburi aromatice și alte hidrocarburi și compuși organici cu sulf.]
	292-657-7
	90669-75-3
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	 

	649-041-00-1
	Reziduuri ușoare de la distilarea sub vid (petrol);
Păcură grea;
[Reziduu complex de la distilarea sub vid a reziduului de la distilarea atmosferică a țițeiului. Se compune în principal din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon predominant peste C24 și cu temperaturi de fierbere de peste aproximativ 390 oC (734oF).]
	292-658-2
	90669-76-4
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	 

	649-042-00-7
	Păcură grea cu conținut înalt de sulf; Păcură grea;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea țițeiului. Se compune în principal din hidrocarburi alifatice, aromatice și cicloalifatice cu un număr de atomi de carbon predominant peste C25 și temperaturi de fierbere de peste aproximativ 400oC (752oF).]
	295-396-7
	92045-14-2
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	 

	649-043-00-2
	Reziduuri (petrol), cracare catalitică;
Păcură grea;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută ca fracție reziduală de la distilarea produșilor rezultați de la cracarea catalitică. Se compune în principal din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon predominant peste C11 și cu temperaturi de fierbere de peste aproximativ 200oC (392oF).]
	295-511-0
	92061-97-7
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	 

	649-044-00-8
	Distilate intermediare (petrol), cracare catalitică, degradare termică;
Păcură grea;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea produșilor rezultați de la cracarea catalitică, care a fost folosită ca fluid pentru transfer termic. Se compune în principal din hidrocarburi cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 220oC și 450oC (428oF și 842oF). Poate conține compuși organici cu sulf.]
	295-990-6
	92201-59-7
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	 

	649-045-00-3
	Uleiuri reziduale (petrol); Păcură grea;
[Combinație complexă de hidrocarburi, compuși cu sulf și compuși organici care conțin metale, obținută ca reziduu din rafinarea prin cracare și fracționare. Se obține un ulei-produs finit cu o viscozitate de peste 2 cSt. la 100 oC.]
	298-754-0
	93821-66-0
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	 

	649-046-00-9
	Reziduuri de la cracarea cu abur, tratament termic;
Păcură grea;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea și distilarea benzinei nafta brute cracate cu abur. Se compune în principal din hidrocarburi nesaturate, cu temperaturi de fierbere de peste aproximativ 180 oC (356oF).]
	308-733-0
	98219-64-8
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	 

	649-047-00-4
	Distilate intermediare, cu interval mare de temperaturi de fierbere (petrol), hidrodesulfurate; Păcură grea;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea cu hidrogen a unei șarje de petrol. Se compune în principal din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C9 – C25 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 150oC și 400oC (302oF și 752oF).]
	309-863-0
	101316-57-8
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	 

	649-048-00-X
	Reziduuri de la fracționare (petrol), reformare catalitică;
Păcură grea;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută ca fracție reziduală de la distilarea produsului rezultat de la reformarea catalitică. Se compune în principal din hidrocarburi aromatice cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C10 – C25 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 160oC și 400oC (320oF și 725oF). Poate conține 5 % sau mai mult (în greutate) hidrocarburi aromatice cu nuclee condensate cu 4 sau 6 cicluri.]
	265-069-3
	64741-67-9
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	 

	649-049-00-5
	Petrol brut; Țiței;
[Combinație complexă de hidrocarburi. Se compune, în principal, din hidrocarburi alifatice, cicloalifatice și aromatice. Poate să conțină, de asemenea, cantități mici de compuși cu azot, oxigen și sulf. Această categorie grupează produse petroliere ușoare, medii și grele, precum și uleiuri extrase din nisipuri gudronice. Nu sunt incluse în această definiție materialele hidrocarbonate care necesită transformări chimice majore în vederea recuperării sau a conversiei în materii prime pentru rafinarea petrolului brut, cum ar fi uleiurile de șisturi brute, uleiurile de șisturi îmbunătățite și combustibilii lichizi din cărbune.]
	232-298-5
	8002-05-9
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	 

	649-050-00-0
	Distilate parafinice ușoare (petrol);
Ulei de bază nerafinat sau puțin rafinat;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea sub vid a reziduului de la distilarea atmosferică a țițeiului. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C15 – C30 și se obține un ulei-produs finit cu o viscozitate mai mică de 100 SUS la 100oF (19cSt la 40 oC). Conține o cantitate relativ importantă de hidrocarburi alifatice saturate, prezente în mod normal în acest interval de distilare al țițeiului.]
	265-051-5
	64741-50-0
	Cancerigenitate 1A
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	 

	649-051-00-6
	Distilate parafinice grele (petrol);
Ulei de bază nerafinat sau puțin rafinat; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea sub vid a reziduului de la distilarea atmosferică a țițeiului. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C20 – C50 și se obține un ulei-produs finit cu o viscozitate de cel puțin 100 SUS la 100oF (19cSt la 40 oC). Conține o cantitate relativ importantă de hidrocarburi alifatice saturate.]
	265-052-0
	64741-51-1
	Cancerigenitate 1A
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	 

	649-052-00-1
	Distilate naftenice ușoare (petrol);
Ulei de bază nerafinat sau puțin rafinat;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea sub vid a reziduului de la distilarea atmosferică a țițeiului. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C15 – C30 și se obține un ulei-produs finit cu o viscozitate mai mică de 100 SUS la 100oF (19cSt la 40 oC). Conține o cantitate relativ mică de parafine normale.]
	265-053-6
	64741-52-2
	Cancerigenitate 1A
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	 

	649-053-00-7
	Distilate naftenice grele (petrol);
Ulei de bază nerafinat sau puțin rafinat;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea sub vid a reziduului de la distilarea atmosferică a țițeiului. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C20 – C50 și se obține un ulei-produs finit cu o viscozitate de cel puțin 100 SUS la 100oF (19cSt la 40 oC). Conține o cantitate relativ mică de parafine normale.]
	265-054-1
	64741-53-3
	Cancerigenitate 1A
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	 

	649-054-00-2
	Distilate naftenice grele (petrol), tratate cu acid; Ulei de bază nerafinat sau puțin rafinat;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută ca rafinat de la tratarea cu acid sulfuric. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C20 – C50 și se obține un ulei-produs finit cu o viscozitate de cel puțin 100 SUS la 100oF (19cSt la 40 oC). Conține o cantitate relativ mică de parafine normale.]
	265-117-3
	64742-18-3
	Cancerigenitate 1A
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	 

	649-055-00-8
	Distilate naftenice ușoare (petrol) tratate cu acid; Ulei de bază nerafinat sau puțin rafinat;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută ca rafinat de la tratarea cu acid sulfuric. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C15 – C30 și se obține un ulei-produs finit cu o viscozitate mai mică de 100 SUS la 100oF (19cSt la 40 oC). Conține o cantitate relativ mică de parafine normale.]
	265-118-9
	64742-19-4
	Cancerigenitate 1A
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	 

	649-056-00-3
	Distilate parafinice grele (petrol) tratate cu acid; Ulei de bază nerafinat sau puțin rafinat;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută ca rafinat de la tratarea cu acid sulfuric. Se compune în principal din hidrocarburi saturate cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C20 – C50 și se obține un ulei-produs finit cu o viscozitate de cel puțin 100 SUS la 100oF (19cSt la 40 oC).]
	265-119-4
	64742-20-7
	Cancerigenitate 1A
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	 

	649-057-00-9
	Distilate parafinice ușoare (petrol), tratate cu acid; Ulei de bază nerafinat sau puțin rafinat;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută ca rafinat de la tratarea cu acid sulfuric. Se compune în principal din hidrocarburi saturate cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C15 – C30 și se obține un ulei-produs finit cu o viscozitate mai mică de 100 SUS la 100oF (19cSt la 40 oC).]
	265-121-5
	64742-21-8
	Cancerigenitate 1A
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	 

	649-058-00-4
	Distilate parafinice grele (petrol), neutralizate chimic;
Ulei de bază nerafinat sau puțin rafinat;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută de la tratarea în vederea eliminării materiilor acide. Se compune în principal din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C20 – C50 și se obține un ulei-produs finit cu o viscozitate de cel puțin 100 SUS la 100oF (19cSt la 40 oC). Conține o cantitate relativ mare de hidrocarburi alifatice.]
	265-127-8
	64742-27-4
	Cancerigenitate 1A
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	 

	649-059-00-X
	Distilate parafinice ușoare (petrol), neutralizate chimic;
Ulei de bază nerafinat sau puțin rafinat;
[Combinație complexă de hidrocarburi produsă prin tratare în vederea eliminării materiilor acide. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C15 – C30 și se obține un ulei-produs finit cu o viscozitate mai mică de 100 SUS la 100oF (19cSt la 40 oC).]
	265-128-3
	64742-28-5
	Cancerigenitate 1A
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	 

	649-060-00-5
	Distilate naftenice grele (petrol), neutralizate chimic;
Ulei de bază nerafinat sau puțin rafinat;
[Combinație complexă de hidrocarburi produsă prin tratare în vederea eliminării materiilor acide. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C20 – C50 și se obține un ulei-produs finit cu o viscozitate de cel puțin 100 SUS la 100oF (19cSt la 40 oC). Conține o cantitate relativ mică de parafine normale.]
	265-135-1
	64742-34-3
	Cancerigenitate 1A
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	 

	649-061-00-0
	Distilate naftenice ușoare (petrol), neutralizate chimic;
Ulei de bază nerafinat sau puțin rafinat;
[Combinație complexă de hidrocarburi produsă prin tratare în vederea eliminării materiilor acide. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C15 – C30 și se obține un ulei-produs finit cu o viscozitate mai mică de 100 SUS la 100oF (19cSt la 40 oC).] Conține o cantitate relativ mică de parafine normale.]
	265-136-7
	64742-35-4
	Cancerigenitate 1A
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	 

	649-062-00-6
	Gaze (petrol), depropanizare de benzină nafta de cracare catalitică, bogată în C3 și lipsită de aciditate; Gaz petrolier;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin fracționarea hidrocarburilor de cracare catalitică, urmată de un tratament necesar pentru eliminarea impurităților acide. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat în intervalul C2-C4, preponderent C3.]
	270-755-0
	68477-73-6
	Gaze sub presiune
Gaz inflamabil 1
Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B
	H220
H350
H340
	GHS04
GHS02
GHS08
Dgr
	H220
H350
H340
	 
	 
	K U

	649-063-00-1
	Gaze (petrol), cracare catalitică;
Gaz petrolier;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea produșilor rezultați de la cracarea catalitică. Se compune, în principal, din hidrocarburi alifatice cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C1- C6.]
	270-756-6
	68477-74-7
	Gaze sub presiune
Gaz inflamabil 1
Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B
	H220
H350
H340
	GHS04
GHS02
GHS08
Dgr
	H220
H350
H340
	 
	 
	K U

	649-064-00-7
	Gaze (petrol), cracare catalitică, bogate în C1-5;
Gaz petrolier;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea produșilor rezultați de la cracarea catalitică. Se compune din hidrocarburi alifatice cu un număr de atomi de carbon situat în intervalul C1 – C6, în principal de la C1 la C5.]
	270-757-1
	68477-75-8
	Gaze sub presiune
Gaz inflamabil 1
Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B
	H220
H350
H340
	GHS04
GHS02
GHS08
Dgr
	H220
H350
H340
	 
	 
	K U

	649-065-00-2
	Gaze (petrol), stabilizare de benzină nafta de polimerizare catalitică, bogată în C2-4;
Gaz petrolier;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută de la stabilizarea prin fracționare a benzinei nafta de polimerizare catalitică. Se compune din hidrocarburi alifatice cu un număr de atomi de carbon situat în intervalul C2 – C6, în principal de la C2 la C4.]
	270-758-7
	68477-76-9
	Gaze sub presiune
Gaz inflamabil 1
Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B
	H220
H350
H340
	GHS04
GHS02
GHS08
Dgr
	H220
H350
H340
	 
	 
	K U

	649-066-00-8
	Gaze (petrol), reformare catalitică, bogate în C1-4;
Gaz petrolier;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea produșilor rezultați de la reformarea catalitică. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat în intervalul C1-C6, în principal de la C1 la C4.]
	270-760-8
	68477-79-2
	Gaze sub presiune
Gaz inflamabil 1
Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B
	H220
H350
H340
	GHS04
GHS02
GHS08
Dgr
	H220
H350
H340
	 
	 
	K U

	649-067-00-3
	Gaze (petrol), fracțiuni de alimentare pentru alchilări olefinic-parafinice C3-5; Gaz petrolier;
[Combinație complexă de hidrocarburi olefinice și parafinice cu un număr de atomi de carbon situat în intervalul C3-C5, care sunt utilizate pentru alchilări. Temperaturile ambiante sunt în general superioare temperaturilor critice ale acestor combinații.]
	270-765-5
	68477-83-8
	Gaze sub presiune
Gaz inflamabil 1
Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B
	H220
H350
H340
	GHS04
GHS02
GHS08
Dgr
	H220
H350
H340
	 
	 
	K U

	649-068-00-9
	Gaze (petrol) bogate în C4; Gaz petrolier;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea produșilor rezultați de la fracționarea catalitică. Se compune din hidrocarburi alifatice cu un număr de atomi de carbon situat în intervalul C3 – C5, în principal C4.]
	270-767-6
	68477-85-0
	Gaze sub presiune
Gaz inflamabil 1
Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B
	H220
H350
H340
	GHS04
GHS02
GHS08
Dgr
	H220
H350
H340
	 
	 
	K U

	649-069-00-4
	Gaze (petrol), prim-produse de la deetanizare;
Gaz petrolier;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea fracțiilor de gaz și de benzină rezultate de la cracarea catalitică. Se compune, în principal, din etan și etenă.]
	270-768-1
	68477-86-1
	Gaze sub presiune
Gaz inflamabil 1
Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B
	H220
H350
H340
	GHS04
GHS02
GHS08
Dgr
	H220
H350
H340
	 
	 
	K U

	649-070-00-X
	Gaze (petrol), prim-produși de la coloana de îndepărtare a izobutanului; Gaz petrolier;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea atmosferică a unui flux de butan-butenă. Se compune din hidrocarburi alifatice cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C3- C4.]
	270-769-7
	68477-87-2
	Gaze sub presiune
Gaz inflamabil 1
Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B
	H220
H350
H340
	GHS04
GHS02
GHS08
Dgr
	H220
H350
H340
	 
	 
	K U

	649-071-00-5
	Gaze uscate (petrol), depropanizare, bogate în propenă;
Gaz petrolier;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea produșilor rezultați la fracționarea gazelor și benzinei de la cracarea catalitică. Se compune în principal din propenă cu un conținut mic de etan și propan.]
	270-772-3
	68477-90-7
	Gaze sub presiune
Gaz inflamabil 1
Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B
	H220
H350
H340
	GHS04
GHS02
GHS08
Dgr
	H220
H350
H340
	 
	 
	K U

	649-072-00-0
	Gaze (petrol), prim-produse de la depropanizare;
Gaz petrolier;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea produșilor rezultați la fracționarea gazelor și benzinei de la cracarea catalitică. Se compune din hidrocarburi alifatice cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C2- C4.]
	270-773-9
	68477-91-8
	Gaze sub presiune
Gaz inflamabil 1
Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B
	H220
H350
H340
	GHS04
GHS02
GHS08
Dgr
	H220
H350
H340
	 
	 
	K U

	649-073-00-6
	Gaze (petrol), prim-produse de la depropaniare în unitatea de recuperare a gazelor; Gaz petrolier;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin fracționarea diverselor fluxuri de hidrocarburi. Se compune, în principal, din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat în intervalul C1- C4, predominant propan.]
	270-777-0
	68477-94-1
	Gaze sub presiune
Gaz inflamabil 1
Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B
	H220
H350
H340
	GHS04
GHS02
GHS08
Dgr
	H220
H350
H340
	 
	 
	K U

	649-074-00-1
	Gaze (petrol), alimentarea instalației Girbatol;
Gaz petrolier;
[Combinație complexă de hidrocarburi utilizată pentru alimentarea instalației Girbatol destinată eliminării hidrogenului sulfurat. Se compune din hidrocarburi alifatice cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C2- C4.]
	270-778-6
	68477-95-2
	Gaze sub presiune
Gaz inflamabil 1
Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B
	H220
H350
H340
	GHS04
GHS02
GHS08
Dgr
	H220
H350
H340
	 
	 
	K U

	649-075-00-7
	Gaze (petrol), fracționare de benzină nafta izomerizată, bogată în C4, eliberată de hidrogen sulfurat;
Gaz petrolier
	270-782-8
	68477-99-6
	Gaze sub presiune
Gaz inflamabil 1
Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B
	H220
H350
H340
	GHS04
GHS02
GHS08
Dgr
	H220
H350
H340
	 
	 
	K U

	649-076-00-2
	Gaze reziduale (petrol), ulei percolat de la cracarea catalitică și reziduu sub vid de cracare termică, tambur de reflux de fracționare;
Gaz petrolier;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin fracționarea uleiului limpezit prin cracare catalitică și a reziduului de cracarea termică sub vid. Se compune, în principal, din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C1- C6.]
	270-802-5
	68478-21-7
	Gaze sub presiune
Gaz inflamabil 1
Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B
	H220
H350
H340
	GHS04
GHS02
GHS08
Dgr
	H220
H350
H340
	 
	 
	K U

	649-077-00-8
	Gaze reziduale (petrol), stabilizare de benzină nafta de la cracare catalitică, absorber;
Gaz petrolier;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin stabilizarea benzinei nafta de la cracarea catalitică. Se compune, în principal, din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C1- C6.]
	270-803-0
	68478-22-8
	Gaze sub presiune
Gaz inflamabil 1
Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B
	H220
H350
H340
	GHS04
GHS02
GHS08
Dgr
	H220
H350
H340
	 
	 
	K U

	649-078-00-3
	Gaze reziduale (petrol), de la fracționarea combinată de produse de cracare catalitică, de reformare catalitică și de hidrodesulfurare; Gaz petrolier;
[Combinație complexă de hidrocarburi rezultată de la fracționarea produșilor de cracare catalitică, reformare catalitică și hidrodesulfurare, tratată pentru eliminarea impurităților acide. Se compune, în principal, din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C1- C5.]
	270-804-6
	68478-24-0
	Gaze sub presiune
Gaz inflamabil 1
Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B
	H220
H350
H340
	GHS04
GHS02
GHS08
Dgr
	H220
H350
H340
	 
	 
	K U

	649-079-00-9
	Gaze reziduale (petrol), stabilizare prin fracționare de benzină nafta de reformare catalitică;
Gaz petrolier;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută de la stabilizarea prin fracționare a benzinei nafta de reformare catalitică. Se compune, în principal, din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C1- C4.]
	270-806-7
	68478-26-2
	Gaze sub presiune
Gaz inflamabil 1
Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B
	H220
H350
H340
	GHS04
GHS02
GHS08
Dgr
	H220
H350
H340
	 
	 
	K U

	649-080-00-4
	Gaze reziduale (petrol), amestec de la instalația de gaze saturate, bogate în C4; Gaz petrolier;
[Combinație complexă de hidrocarburi rezultată de la stabilizarea fracției de benzină nafta de distilare directă, de gaz rezidual de distilare și de gaz rezidual de la stabilizarea benzinei nafta de reformare catalitică. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat în intervalul C3- C6, predominant butan și izobutan.]
	270-813-5
	68478-32-0
	Gaze sub presiune
Gaz inflamabil 1
Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B
	H220
H350
H340
	GHS04
GHS02
GHS08
Dgr
	H220
H350
H340
	 
	 
	K U

	649-081-00-X
	Gaze reziduale (petrol), instalație de recuperare de gaz saturat, bogat în C1-2; Gaz petrolier;
[Combinație complexă de hidrocarburi rezultată de la fracționarea de gaz rezidual de distilare, de benzină nafta de distilare primară și de gaz rezidual de la stabilizarea benzinei nafta de reformare catalitică. Se compune, în principal, din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat în intervalul C1- C5, predominant metan și etan.]
	270-814-0
	68478-33-1
	Gaze sub presiune
Gaz inflamabil 1
Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B
	H220
H350
H340
	GHS04
GHS02
GHS08
Dgr
	H220
H350
H340
	 
	 
	K U

	649-082-00-5
	Gaze reziduale (petrol), cracare termică de reziduuri sub vid; Gaz petrolier;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută de la cracarea termică de reziduuri sub vid. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C1- C5.]
	270-815-6
	68478-34-2
	Gaze sub presiune
Gaz inflamabil 1
Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B
	H220
H350
H340
	GHS04
GHS02
GHS08
Dgr
	H220
H350
H340
	 
	 
	K U

	649-083-00-0
	Hidrocarburi bogate în C3-4, distilat din petrol;
Gaz petrolier;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea și condensarea țițeiului. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat în intervalul C3 – C5, în principal de la C3 la C4.]
	270-990-9
	68512-91-4
	Gaze sub presiune
Gaz inflamabil 1
Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B
	H220
H350
H340
	GHS04
GHS02
GHS08
Dgr
	H220
H350
H340
	 
	 
	K U

	649-084-00-6
	Gaze reziduale (petrol), coloana de eliminare a hexanului din benzina nafta de distilare primară cu interval mare de fierbere; Gaz petrolier; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin fracționarea benzinei nafta de distilare primară cu interval mare de fierbere. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C2- C6.]
	271-000-8
	68513-15-5
	Gaze sub presiune
Gaz inflamabil 1
Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B
	H220
H350
H340
	GHS04
GHS02
GHS08
Dgr
	H220
H350
H340
	 
	 
	K U

	649-085-00-1
	Gaze reziduale (petrol), eliminare de propan din produse de hidrocracare, bogate în hidrocarburi;
Gaz petrolier;
[Combinație complexă de hidrocarburi produsă prin distilarea produșilor rezultați la hidrocracare. Se compune, în principal, din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C1- C4. Poate să conțină mici cantități de hidrogen și de hidrogen sulfurat.]
	271-001-3
	68513-16-6
	Gaze sub presiune
Gaz inflamabil 1
Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B
	H220
H350
H340
	GHS04
GHS02
GHS08
Dgr
	H220
H350
H340
	 
	 
	K U

	649-086-00-7
	Gaze (petrol), prim-produse ușoare de stabilizare a benzinelor nafta;
Gaz petrolier;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin stabilizarea benzinei nafta ușoare de la distilarea primară. Se compune din hidrocarburi alifatice saturate cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C2- C6.]
	271-002-9
	68513-17-7
	Gaze sub presiune
Gaz inflamabil 1
Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B
	H220
H350
H340
	GHS04
GHS02
GHS08
Dgr
	H220
H350
H340
	 
	 
	K U

	649-087-00-2
	Reziduuri (petrol), separator de alchilare, bogate în C4;
Gaz petrolier;
[Reziduu complex de la distilarea fluxurilor provenite din diverse operații de rafinare. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat în intervalul C4 -C5, predominant butan și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ –11,7 oC și 27,8 oC (11oF și 82oF).]
	271-010-2
	68513-66-6
	Gaze sub presiune
Gaz inflamabil 1
Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B
	H220
H350
H340
	GHS04
GHS02
GHS08
Dgr
	H220
H350
H340
	 
	 
	K U

	649-088-00-8
	Hidrocarburi C1-4; Gaz petrolier;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin operații de cracare termică și absorbție și prin distilarea țițeiului. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C1 -C4 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ minus 164 oC și minus 0,5 oC (– 263oF și 31oF).]
	271-032-2
	68514-31-8
	Gaze sub presiune
Gaz inflamabil 1
Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B
	H220
H350
H340
	GHS04
GHS02
GHS08
Dgr
	H220
H350
H340
	 
	 
	K U

	649-089-00-3
	Hidrocarburi C1-4, desulfurate; Gaz petrolier;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin supunerea hidrocarburilor gazoase unei desulfurări destinată convertirii mercaptanilor sau eliminării impurităților acide. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C1 -C4 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ – 164 oC și – 0,5 oC (263oF și 31oF).]
	271-038-5
	68514-36-3
	Gaze sub presiune
Gaz inflamabil 1
Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B
	H220
H350
H340
	GHS04
GHS02
GHS08
Dgr
	H220
H350
H340
	 
	 
	K U

	649-090-00-9
	Hidrocarburi cu C1-3; Gaz petrolier;
[Combinație complexă de hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C1 -C3 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ minus 164 oC și minus 42 oC (– 263oF și 44oF).]
	271-259-7
	68527-16-2
	Gaze sub presiune
Gaz inflamabil 1
Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B
	H220
H350
H340
	GHS04
GHS02
GHS08
Dgr
	H220
H350
H340
	 
	 
	K U

	649-091-00-4
	Hidrocarburi cu C1-4, fracție fără butan;
Gaz petrolier
	271-261-8
	68527-19-5
	Gaze sub presiune
Gaz inflamabil 1
Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B
	H220
H350
H340
	GHS04
GHS02
GHS08
Dgr
	H220
H350
H340
	 
	 
	K U

	649-092-00-X
	Gaze umede C1-5 (petrol); Gaz petrolier;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea țițeiului și/sau prin cracarea motorinei de distilare.
Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C1- C5.]
	271-624-0
	68602-83-5
	Gaze sub presiune
Gaz inflamabil 1
Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B
	H220
H350
H340
	GHS04
GHS02
GHS08
Dgr
	H220
H350
H340
	 
	 
	K U

	649-093-00-5
	Hidrocarburi cu C2-4; Gaz petrolier
	271-734-9
	68606-25-7
	Gaze sub presiune
Gaz inflamabil 1
Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B
	H220
H350
H340
	GHS04
GHS02
GHS08
Dgr
	H220
H350
H340
	 
	 
	K U

	649-094-00-0
	Hidrocarburi cu C3; Gaz petrolier
	271-735-4
	68606-26-8
	Gaze sub presiune
Gaz inflamabil 1
Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B
	H220
H350
H340
	GHS04
GHS02
GHS08
Dgr
	H220
H350
H340
	 
	 
	K U

	649-095-00-6
	Gaze pentru instalația de alchilare (petrol);
Gaz petrolier;
[Combinație complexă de hidrocarburi produsă prin cracarea catalitică a motorinei. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C3- C4.]
	271-737-5
	68606-27-9
	Gaze sub presiune
Gaz inflamabil 1
Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B
	H220
H350
H340
	GHS04
GHS02
GHS08
Dgr
	H220
H350
H340
	 
	 
	K U

	649-096-00-1
	Gaz rezidual (petrol), fracționare de reziduuri de la depropanizare; Gaz petrolier;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin fracționarea reziduurilor de la instalația de eliminare a propanului. Se compune, în principal, din butan, izobutan și butadienă.]
	271-742-2
	68606-34-8
	Gaze sub presiune
Gaz inflamabil 1
Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B
	H220
H350
H340
	GHS04
GHS02
GHS08
Dgr
	H220
H350
H340
	 
	 
	K U

	649-097-00-7
	Gaze (petrol), amestec de rafinare;
Gaz petrolier;
[Combinație complexă rezultată din diverse procese de rafinare.
Se compune din hidrogen, hidrogen sulfurat și hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C1- C5.]
	272-183-7
	68783-07-3
	Gaze sub presiune
Gaz inflamabil 1
Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B
	H220
H350
H340
	GHS04
GHS02
GHS08
Dgr
	H220
H350
H340
	 
	 
	K U

	649-098-00-2
	Gaze (petrol), cracare catalitică;
Gaz petrolier;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea produșilor rezultați de la cracarea catalitică. Se compune, în principal, din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C3- C5.]
	272-203-4
	68783-64-2
	Gaze sub presiune
Gaz inflamabil 1
Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B
	H220
H350
H340
	GHS04
GHS02
GHS08
Dgr
	H220
H350
H340
	 
	 
	K U

	649-099-00-8
	Gaze C2-4, desulfurat (petrol);
Gaz petrolier;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin desulfurarea unui distilat petrolier, în scopul convertirii mercaptanilor sau al eliminării impurităților acide. Se compune, în principal, din hidrocarburi saturate și nesaturate, cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C2C4 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ – 51 oC și – 34 oC (– 60oF și – 30oF).]
	272-205-5
	68783-65-3
	Gaze sub presiune
Gaz inflamabil 1
Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B
	H220
H350
H340
	GHS04
GHS02
GHS08
Dgr
	H220
H350
H340
	 
	 
	K U

	649-100-00-1
	Gaze reziduale (petrol), fracționarea țițeiului;
Gaz petrolier;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin fracționarea țițeiului. Se compune din hidrocarburi alifatice saturate cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C1- C5.]
	272-871-7
	68918-99-0
	Gaze sub presiune
Gaz inflamabil 1
Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B
	H220
H350
H340
	GHS04
GHS02
GHS08
Dgr
	H220
H350
H340
	 
	 
	K U

	649-101-00-7
	Gaze reziduale (petrol), de la instalația de eliminare a hexanului;
Gaz petrolier;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin fracționarea fluxurilor de benzine nafta. Se compune din hidrocarburi alifatice saturate cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C1- C5.]
	272-872-2
	68919-00-6
	Gaze sub presiune
Gaz inflamabil 1
Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B
	H220
H350
H340
	GHS04
GHS02
GHS08
Dgr
	H220
H350
H340
	 
	 
	K U

	649-102-00-2
	Gaze reziduale de la instalația de stabilizare (petrol), fracționare de benzină ușoară de distilare primară;
Gaz petrolier;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin fracționarea benzinei ușoare. Se compune din hidrocarburi alifatice saturate cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C1- C5.]
	272-878-5
	68919-05-1
	Gaze sub presiune
Gaz inflamabil 1
Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B
	H220
H350
H340
	GHS04
GHS02
GHS08
Dgr
	H220
H350
H340
	 
	 
	K U

	649-104-00-3
	Gaze reziduale (petrol), reformare catalitică a benzinei nafta de distilare primară; Gaz petrolier;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin reformarea catalitică a benzinei nafta de distilare primară și fracționarea totalității efluenților. Se compune din metan, etan și propan.]
	272-882-7
	68919-09-5
	Gaze sub presiune
Gaz inflamabil 1
Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B
	H220
H350
H340
	GHS04
GHS02
GHS08
Dgr
	H220
H350
H340
	 
	 
	K U

	649-105-00-9
	Gaze (petrol), instalația de separare a prim-produselor rezultate în urma cracării în pat fluidizat; Gaz petrolier;
[Combinație complexă de hidrocarburi produsă prin fracționarea gazelor de alimentare de la separatorul de C3-C4. Se compune, în principal, din hidrocarburi C3.]
	272-893-7
	68919-20-0
	Gaze sub presiune
Gaz inflamabil 1
Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B
	H220
H350
H340
	GHS04
GHS02
GHS08
Dgr
	H220
H350
H340
	 
	 
	K U

	649-106-00-4
	Gaze reziduale (petrol), stabilizare de fracțiuni de la distilarea primară;
Gaz petrolier;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută de la fracționarea lichidului rezultat de la distilarea primară a țițeiului. Se compune din hidrocarburi alifatice saturate cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C1- C4.]
	272-883-2
	68919-10-8
	Gaze sub presiune
Gaz inflamabil 1
Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B
	H220
H350
H340
	GHS04
GHS02
GHS08
Dgr
	H220
H350
H340
	 
	 
	K U

	649-107-00-X
	Gaze (petrol), de la instalația de eliminare a butanului din benzina nafta de cracare catalitică; Gaz petrolier;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin fracționare de benzină nafta și de distilat de la cracarea catalitică. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C1- C4.]
	273-169-3
	68952-76-1
	Gaze sub presiune
Gaz inflamabil 1
Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B
	H220
H350
H340
	GHS04
GHS02
GHS08
Dgr
	H220
H350
H340
	 
	 
	K U

	649-108-00-5
	Gaze reziduale (petrol), stabilizator de benzină nafta și de distilat de cracare catalitică;
Gaz petrolier;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin fracționare de benzină nafta și de distilat de la cracarea catalitică. Se compune, în principal, din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C1- C4.]
	273-170-9
	68952-77-2
	Gaze sub presiune
Gaz inflamabil 1
Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B
	H220
H350
H340
	GHS04
GHS02
GHS08
Dgr
	H220
H350
H340
	 
	 
	K U

	649-109-00-0
	Gaze reziduale (din petrol), distilat de cracare termică, de la absorberul de motorină și de benzină nafta;
Gaz petrolier;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin separarea distilatelor de cracare termică, de benzine nafta și de motorină. Se compune, în principal, din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C1- C6.]
	273-175-6
	68952-81-8
	Gaze sub presiune
Gaz inflamabil 1
Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B
	H220
H350
H340
	GHS04
GHS02
GHS08
Dgr
	H220
H350
H340
	 
	 
	K U

	649-110-00-6
	Gaze reziduale (petrol), de la stabilizatorul instalației de fracționare a hidrocarburilor de cracare termică, cocsificare petrolieră;
Gaz petrolier;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin stabilizarea prin fracționarea hidrocarburilor care au suferit o cracare termică, urmată de o cocsificare a petrolului. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C1- C6.]
	273-176-1
	68952-82-9
	Gaze sub presiune
Gaz inflamabil 1
Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B
	H220
H350
H340
	GHS04
GHS02
GHS08
Dgr
	H220
H350
H340
	 
	 
	K U

	649-111-00-1
	Gaze ușoare de la cracarea cu abur (petrol), concentrat de butadienă; Gaz petrolier;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea produșilor rezultați de la cracarea termică. Se compune din hidrocarburi cu un număr de 4 atomi de carbon, predominant C4.]
	273-265-5
	68955-28-2
	Gaze sub presiune
Gaz inflamabil 1
Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B
	H220
H350
H340
	GHS04
GHS02
GHS08
Dgr
	H220
H350
H340
	 
	 
	K U

	649-112-00-7
	Gaze din capul instalației de stabilizare (petrol), reformare catalitică de benzină nafta de la distilarea primară;
Gaz petrolier;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin reformarea catalitică a benzinei nafta de distilare primară și fracționarea totalității efluenților.
Se compune din hidrocarburi alifatice saturate cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C2- C4.]
	273-270-2
	68955-34-0
	Gaze sub presiune
Gaz inflamabil 1
Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B
	H220
H350
H340
	GHS04
GHS02
GHS08
Dgr
	H220
H350
H340
	 
	 
	K U

	649-113-00-2
	Hidrocarburi cu C4; Gaz petrolier
	289-339-5
	87741-01-3
	Gaze sub presiune
Gaz inflamabil 1
Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B
	H220
H350
H340
	GHS04
GHS02
GHS08
Dgr
	H220
H350
H340
	 
	 
	K U

	649-114-00-8
	Alcani, C1-4, bogați în C3; Gaz petrolier
	292-456-4
	90622-55-2
	Gaze sub presiune
Gaz inflamabil 1
Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B
	H220
H350
H340
	GHS04
GHS02
GHS08
Dgr
	H220
H350
H340
	 
	 
	K U

	649-115-00-3
	Gaze de la cracare cu abur (petrol), bogate în C3;
Gaz petrolier;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea produșilor rezultați de la cracarea cu abur. Se compune, în principal, din propilenă cu puțin propan; punctul de fierbere este cuprins între aproximativ – 70 oC și 0 oC (– 94oF și 32oF).]
	295-404-9
	92045-22-2
	Gaze sub presiune
Gaz inflamabil 1
Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B
	H220
H350
H340
	GHS04
GHS02
GHS08
Dgr
	H220
H350
H340
	 
	 
	K U

	649-116-00-9
	Hidrocarburi C4, distilate de la cracarea cu abur;
Gaz petrolier;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea produșilor cracării cu abur. Se compune, în principal, din hidrocarburi C4, cu predilecție butenă-1 și butenă-2 și cu un conținut de butan și de izobutenă; punctul de fierbere este cuprins între aproximativ minus 12 oC și 5 oC (10,4oF și 41oF).]
	295-405-4
	92045-23-3
	Gaze sub presiune
Gaz inflamabil 1
Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B
	H220
H350
H340
	GHS04
GHS02
GHS08
Dgr
	H220
H350
H340
	 
	 
	K U

	649-117-00-4
	Gaze lichefiate de petrol, desulfurate, fracția C4; Gaz petrolier;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin supunerea unui amestec de gaze lichefiate de petrol unui procedeu de desulfurare destinat oxidării mercaptanilor sau eliminării impurităților acide. Se compune, în principal, din hidrocarburi saturate și nesaturate cu 4 atomi de carbon.]
	295-463-0
	92045-80-2
	Gaze sub presiune
Gaz inflamabil 1
Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B
	H220
H350
H340
	GHS04
GHS02
GHS08
Dgr
	H220
H350
H340
	 
	 
	K S U

	649-118-00-X
	Hidrocarburi C4 lipsite de 1,3butadienă și izobutenă; Gaz petrolier
	306-004-1
	95465-89-7
	Gaze sub presiune
Gaz inflamabil 1
Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B
	H220
H350
H340
	GHS04
GHS02
GHS08
Dgr
	H220
H350
H340
	 
	 
	K U

	649-119-00-5
	Produse rafinate cu C3-5, saturate și nesaturate (petrol), lipsite de butadienă, extracție cu acetat de cupru amoniacal din fracția C4 de la cracarea cu abur; Gaz petrolier
	307-769-4
	97722-19-5
	Gaze sub presiune
Gaz inflamabil 1
Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B
	H220
H350
H340
	GHS04
GHS02
GHS08
Dgr
	H220
H350
H340
	 
	 
	K U

	649-120-00-0
	Gaze de alimentare (petrol), tratament cu amine;
Gaz de rafinărie;
[Gaz de alimentare care asigură eliminarea hidrogenului sulfurat prin tratare cu amine. Se compune din hidrogen. Poate să conțină monoxid și dioxid de carbon, hidrogen sulfurat și hidrocarburi alifatice cu un număr de atomi situat predominant în intervalul C1-C5.]
	270-746-1
	68477-65-6
	Gaze sub presiune
Gaz inflamabil 1
Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B
	H220
H350
H340
	GHS04
GHS02
GHS08
Dgr
	H220
H350
H340
	 
	 
	K U

	649-121-00-6
	Gaze reziduale (petrol), producție de benzen, hidrodesulfurare;
Gaz de rafinărie;
[Gaze reziduale de la unitatea de producere a benzenului. Se compun în principal din hidrogen. Pot să conțină monoxid de carbon și hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C1-C6, inclusiv benzen.]
	270-747-7
	68477-66-7
	Gaze sub presiune
Gaz inflamabil 1
Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B
	H220
H350
H340
	GHS04
GHS02
GHS08
Dgr
	H220
H350
H340
	 
	 
	K U

	649-122-00-1
	Gaze de recirculare (petrol), producție de benzen, bogate în hidrogen;
Gaz de rafinărie;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin recircularea gazelor de la instalația de producere a benzenului. Se compune, în principal, din hidrogen cu cantități mici de monoxid de carbon și hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat în intervalul C1-C6.]
	270-748-2
	68477-67-8
	Gaze sub presiune
Gaz inflamabil 1
Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B
	H220
H350
H340
	GHS04
GHS02
GHS08
Dgr
	H220
H350
H340
	 
	 
	K U

	649-123-00-7
	Gaze de ulei de amestec (petrol), bogate în hidrogen și azot;
Gaz de rafinărie;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea unui amestec de uleiuri. Se compune, în principal, din hidrogen și azot, cu cantități mici de monoxid și dioxid de carbon, hidrocarburi alifatice cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C1-C5.]
	270-749-8
	68477-68-9
	Gaze sub presiune
Gaz inflamabil 1
Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B
	H220
H350
H340
	GHS04
GHS02
GHS08
Dgr
	H220
H350
H340
	 
	 
	K U

	649-124-00-2
	Gaze (petrol), prim-distilate reformate catalitic de stripare a benzinelor nafta;
Gaz de rafinărie;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută de la stabilizarea benzinelor nafta de reformare catalitică. Se compune din hidrogen și hidrocarburi saturate cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C1- C4.]
	270-759-2
	68477-77-0
	Gaze sub presiune
Gaz inflamabil 1
Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B
	H220
H350
H340
	GHS04
GHS02
GHS08
Dgr
	H220
H350
H340
	 
	 
	K U

	649-125-00-8
	Gaze de recirculare (petrol), reformare catalitică a fracției de alimentare C6 – 8;
Gaz de rafinărie;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea produșilor rezultați la reformarea catalitică a fracției de alimentare C6C8 și recirculată pentru recuperarea hidrogenului. Se compune în principal din hidrogen. Poate conține, de asemenea, mici cantități de monoxid și dioxid de carbon, azot și hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C1-C6.]
	270-761-3
	68477-80-5
	Gaze sub presiune
Gaz inflamabil 1
Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B
	H220
H350
H340
	GHS04
GHS02
GHS08
Dgr
	H220
H350
H340
	 
	 
	K U

	649-126-00-3
	Gaze (petrol), reformare catalitică a fracției de alimentare C6 – 8;
Gaz de rafinărie;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea produșilor rezultați la reformarea catalitică a fracției de alimentare C6C8. Se compune din hidrogen și hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat în intervalul C1C5.]
	270-762-9
	68477-81-6
	Gaze sub presiune
Gaz inflamabil 1
Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B
	H220
H350
H340
	GHS04
GHS02
GHS08
Dgr
	H220
H350
H340
	 
	 
	K U

	649-127-00-9
	Gaze (petrol), recircularea fracției C6-8 de la reformarea catalitică, bogată în hidrogen; Gaz de rafinărie
	270-763-4
	68477-82-7
	Gaze sub presiune
Gaz inflamabil 1
Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B
	H220
H350
H340
	GHS04
GHS02
GHS08
Dgr
	H220
H350
H340
	 
	 
	K U

	649-128-00-4
	Gaze (petrol), gaze de retur C2;
Gaz de rafinărie;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin extracția hidrogenului dintr-un flux de gaze compus, în principal, din hidrogen și din mici cantități de azot, monoxid de carbon, metan, etan și etilenă. Conține, în principal, hidrocarburi precum metan, etan și etenă cu cantități mici de hidrogen, azot și monoxid de carbon.]
	270-766-0
	68477-84-9
	Gaze sub presiune
Gaz inflamabil 1
Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B
	H220
H350
H340
	GHS04
GHS02
GHS08
Dgr
	H220
H350
H340
	 
	 
	K U

	649-129-00-X
	Gaze acide uscate reziduale (petrol), instalația de concentrare a gazelor;
Gaz de rafinărie;
[Combinație complexă de gaze uscate rezultată din instalația de concentrare a gazelor. Se compune din hidrogen, hidrogen sulfurat și hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C1- C3.]
	270-774-4
	68477-92-9
	Gaze sub presiune
Gaz inflamabil 1
Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B
	H220
H350
H340
	GHS04
GHS02
GHS08
Dgr
	H220
H350
H340
	 
	 
	K U

	649-130-00-5
	Gaze (petrol), de la reabsorberul de concentrare a gazelor, în urma distilării;
Gaz de rafinărie;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea produșilor din diferite fluxuri gazoase într-un reabsorber de concentrare a gazului. Se compune, în principal, din hidrogen, monoxid și dioxid de carbon, azot, hidrogen sulfurat și hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat în intervalul C1-C3.]
	270-776-5
	68477-93-0
	Gaze sub presiune
Gaz inflamabil 1
Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B
	H220
H350
H340
	GHS04
GHS02
GHS08
Dgr
	H220
H350
H340
	 
	 
	K U

	649-131-00-0
	Gaze reziduale (petrol), absorber de hidrogen;
Gaz de rafinărie;
[Combinație complexă obținută prin absorbția hidrogenului dintr-un flux bogat în hidrogen. Se compune din hidrogen, monoxid de carbon, azot și metan cu mici cantități de hidrocarburi C2.]
	270-779-1
	68477-96-3
	Gaze sub presiune
Gaz inflamabil 1
Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B
	H220
H350
H340
	GHS04
GHS02
GHS08
Dgr
	H220
H350
H340
	 
	 
	K U

	649-132-00-6
	Gaze (petrol), bogate în hidrogen;
Gaz de rafinărie;
[Combinație complexă separată sub formă de gaz din hidrocarburi gazoase prin răcire. Se compune, în principal, din hidrogen cu mici cantități de monoxid de carbon, azot, metan și hidrocarburi C2.]
	270-780-7
	68477-97-4
	Gaze sub presiune
Gaz inflamabil 1
Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B
	H220
H350
H340
	GHS04
GHS02
GHS08
Dgr
	H220
H350
H340
	 
	 
	K U

	649-133-00-1
	Gaze de recirculare (petrol), reciclu de la instalația de hidrotratare a uleiului compoundat, bogate în hidrogen și azot;
Gaz de rafinărie;
[Combinație complexă obținută prin recircularea uleiului de amestec hidrotratat. Se compune, în principal, din hidrogen și azot, cu mici cantități de monoxid și dioxid de carbon și hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C1-C5.]
	270-781-2
	68477-98-5
	Gaze sub presiune
Gaz inflamabil 1
Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B
	H220
H350
H340
	GHS04
GHS02
GHS08
Dgr
	H220
H350
H340
	 
	 
	K U

	649-134-00-7
	Gaze de recirculare (petrol), bogate în hidrogen;
Gaz de rafinărie;
[Combinație complexă obținută prin recircularea gazelor din reactor. Se compune, în principal, din hidrogen, cu mici cantități de monoxid și dioxid de carbon, azot, hidrogen sulfurat și hidrocarburi alifatice saturate cu un număr de atomi de carbon situat în intervalul C1-C5.]
	270-783-3
	68478-00-2
	Gaze sub presiune
Gaz inflamabil 1
Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B
	H220
H350
H340
	GHS04
GHS02
GHS08
Dgr
	H220
H350
H340
	 
	 
	K U

	649-135-00-2
	Gaze (petrol), reformare, bogate în hidrogen; Gaz de rafinărie;
[Combinație complexă obținută în instalația de reformare. Se compune, în principal, din hidrogen cu mici cantități de monoxid de carbon și hidrocarburi alifatice cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C1-C5.]
	270-784-9
	68478-01-3
	Gaze sub presiune
Gaz inflamabil 1
Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B
	H220
H350
H340
	GHS04
GHS02
GHS08
Dgr
	H220
H350
H340
	 
	 
	K U

	649-136-00-8
	Gaze (petrol), de la instalația de hidrotratare reformare;
Gaz de rafinărie;
[Combinație complexă obținută prin hidrotratament de reformare. Se compune, în principal, din hidrogen, metan și
etan, cu mici cantități de hidrogen sulfurat și hidrocarburi alifatice cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C3-C5.]
	270-785-4
	68478-02-4
	Gaze sub presiune
Gaz inflamabil 1
Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B
	H220
H350
H340
	GHS04
GHS02
GHS08
Dgr
	H220
H350
H340
	 
	 
	K U

	649-137-00-3
	Gaze (petrol), de la instalația de hidrotratare reformare, bogate în hidrogen și metan;
Gaz de rafinărie;
[Combinație complexă obținută prin hidrotratament de reformare. Se compune, în principal, din hidrogen și metan, cu mici cantități de monoxid și dioxid de carbon, azot și hidrocarburi alifatice saturate cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C2-C5.]
	270-787-5
	68478-03-5
	Gaze sub presiune
Gaz inflamabil 1
Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B
	H220
H350
H340
	GHS04
GHS02
GHS08
Dgr
	H220
H350
H340
	 
	 
	K U

	649-139-00-4
	Gaze (petrol), distilare de la cracarea termică;
Gaz de rafinărie;
[Combinație complexă produsă prin distilarea produșilor rezultați de la cracarea termică. Se compune din hidrogen, hidrogen sulfurat, monoxid și dioxid de carbon și hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C1- C6.]
	270-789-6
	68478-05-7
	Gaze sub presiune
Gaz inflamabil 1
Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B
	H220
H350
H340
	GHS04
GHS02
GHS08
Dgr
	H220
H350
H340
	 
	 
	K U

	649-138-00-9
	Gaze (petrol), de la instalația de hidrotratare reformare, bogate în hidrogen;
Gaz de rafinărie;
[Combinație complexă obținută prin hidrotratament de reformare. Se compune, în principal, din hidrogen cu mici cantități de monoxid de carbon și hidrocarburi alifatice cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C1-C5.]
	270-788-0
	68478-04-6
	Gaze sub presiune
Gaz inflamabil 1
Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B
	H220
H350
H340
	GHS04
GHS02
GHS08
Dgr
	H220
H350
H340
	 
	 
	K U

	649-140-00-X
	Gaze reziduale (petrol), refracționare de cracare catalitică, absorber; Gaz de rafinărie;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută de la refracționarea produșilor de la cracarea catalitică. Se compune din hidrogen și hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C1- C3.]
	270-805-1
	68478-25-1
	Gaze sub presiune
Gaz inflamabil 1
Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B
	H220
H350
H340
	GHS04
GHS02
GHS08
Dgr
	H220
H350
H340
	 
	 
	K U

	649-141-00-5
	Gaze reziduale (petrol), separator de benzine nafta de reformare catalitică; Gaz de rafinărie;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută de la reformarea catalitică a benzinelor nafta de distilare primară. Se compune din hidrogen și hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C1- C6.]
	270-807-2
	68478-27-3
	Gaze sub presiune
Gaz inflamabil 1
Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B
	H220
H350
H340
	GHS04
GHS02
GHS08
Dgr
	H220
H350
H340
	 
	 
	K U

	649-142-00-0
	Gaze reziduale (petrol), stabilizator de benzine nafta de reformare catalitică; Gaz de rafinărie;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută de la stabilizarea benzinelor nafta de reformare catalitică. Se compune din hidrogen și hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C1- C6.]
	270-808-8
	68478-28-4
	Gaze sub presiune
Gaz inflamabil 1
Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B
	H220
H350
H340
	GHS04
GHS02
GHS08
Dgr
	H220
H350
H340
	 
	 
	K U

	649-143-00-6
	Gaze reziduale (petrol), de la separatorul instalației de hidrotratare a distilatului cracat; Gaz de rafinărie; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea distilatelor de cracare cu hidrogen în prezența unui catalizator. Se compune din hidrogen și hidrocarburi alifatice saturate cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C1- C5.]
	270-809-3
	68478-29-5
	Gaze sub presiune
Gaz inflamabil 1
Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B
	H220
H350
H340
	GHS04
GHS02
GHS08
Dgr
	H220
H350
H340
	 
	 
	K U

	649-144-00-1
	Gaze reziduale (petrol), separator de benzine nafta de distilare primară hidrodesulfurată;
Gaz de rafinărie;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin hidrodesulfurarea benzinelor nafta de distilare primară. Se compune din hidrogen și hidrocarburi alifatice saturate cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C1- C6.]
	270-810-9
	68478-30-8
	Gaze sub presiune
Gaz inflamabil 1
Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B
	H220
H350
H340
	GHS04
GHS02
GHS08
Dgr
	H220
H350
H340
	 
	 
	K U

	649-145-00-7
	Gaze (petrol), prim-distilate reformate catalitic de stabilizare a benzinelor nafta;
Gaz de rafinărie;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin reformarea catalitică a benzinelor nafta de distilare primară, urmată de fracționarea totalității efluenților. Se compune din hidrogen, metan, etan și propan.]
	270-999-8
	68513-14-4
	Gaze sub presiune
Gaz inflamabil 1
Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B
	H220
H350
H340
	GHS04
GHS02
GHS08
Dgr
	H220
H350
H340
	 
	 
	K U

	649-147-00-8
	Gaze reziduale (petrol), efluent de reformare, vas de expansiune de presiune joasă;
Gaz de rafinărie;
[Combinație complexă produsă prin detentă la presiune joasă a efluentului din reactorul de reformare. Se compune în principal din hidrogen cu mici cantități de metan, etan și propan.]
	271-005-5
	68513-19-9
	Gaze sub presiune
Gaz inflamabil 1
Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B
	H220
H350
H340
	GHS04
GHS02
GHS08
Dgr
	H220
H350
H340
	 
	 
	K U

	649-146-00-2
	Gaze reziduale (petrol), efluent de reformare, vas de expansiune de presiune înaltă;
Gaz de rafinărie;
[Combinație complexă produsă prin detentă la presiune înaltă a efluentului din reactorul de reformare. Se compune în principal din hidrogen cu mici cantități de metan, etan și propan.]
	271-003-4
	68513-18-8
	Gaze sub presiune
Gaz inflamabil 1
Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B
	H220
H350
H340
	GHS04
GHS02
GHS08
Dgr
	H220
H350
H340
	 
	 
	K U

	649-148-00-3
	Gaze reziduale (petrol), distilarea gazelor de la rafinarea uleiurilor;
Gaz de rafinărie;
[Combinație complexă separată prin distilarea unui flux de gaze care conține hidrogen, monoxid și dioxid de carbon și hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat în intervalul C1 – C6 sau obținută prin cracarea etanului și propanului. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C1 – C2, hidrogen, azot și monoxid de carbon.]
	271-258-1
	68527-15-1
	Gaze sub presiune
Gaz inflamabil 1
Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B
	H220
H350
H340
	GHS04
GHS02
GHS08
Dgr
	H220
H350
H340
	 
	 
	K U

	649-150-00-4
	Gaze (petrol), absorber secundar închis, instalația de fracționare a prim-produselor rezultate în urma cracării în pat fluidizat; Gaz de rafinărie;
[Combinație complexă produsă prin fracționarea produșilor din capul instalației de cracare catalitică din reactorul de cracare catalitică în pat fluidizat. Se compune din hidrogen, azot și hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C1- C3.]
	271-625-6
	68602-84-6
	Gaze sub presiune
Gaz inflamabil 1
Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B
	H220
H350
H340
	GHS04
GHS02
GHS08
Dgr
	H220
H350
H340
	 
	 
	K U

	649-151-00-X
	Produși petrolieri, gaze de rafinărie;
Gaz de rafinărie; [Combinație complexă constituită, în principal, din hidrogen cu mici cantități de metan, etan și propan.]
	271-750-6
	68607-11-4
	Gaze sub presiune
Gaz inflamabil 1
Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B
	H220
H350
H340
	GHS04
GHS02
GHS08
Dgr
	H220
H350
H340
	 
	 
	K U

	649-152-00-5
	Gaze (petrol), separator de joasă presiune, hidrocracare; Gaz de rafinărie;
[Combinație complexă obținută prin separare lichid-vapori a efluentului din reactorul de hidrocracare. Se compune în principal din hidrogen și hidrocarburi saturate cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C1- C3.]
	272-182-1
	68783-06-2
	Gaze sub presiune
Gaz inflamabil 1
Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B
	H220
H350
H340
	GHS04
GHS02
GHS08
Dgr
	H220
H350
H340
	 
	 
	K U

	649-149-00-9
	Gaze (petrol), prim-produse de depentanizare rezultate de la unitatea de hidrotratare a benzenului; Gaz de rafinărie;
[Combinație complexă produsă prin tratarea substanțelor de alimentare a instalației de producere a benzenului cu hidrogen în prezența unui catalizator urmată de eliminarea pentanului. Se compune, în principal, din hidrogen, etan și propan, cu mici cantități de azot, monoxid și dioxid de carbon și hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C1-C6. Poate conține urme de benzen.]
	271-623-5
	68602-82-4
	Gaze sub presiune
Gaz inflamabil 1
Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B
	H220
H350
H340
	GHS04
GHS02
GHS08
Dgr
	H220
H350
H340
	 
	 
	K U

	649-153-00-0
	Gaze de rafinărie (petrol); Gaz de rafinărie;
[Combinație complexă obținută din diversele procedee de rafinare a petrolului. Se compune din hidrogen și hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C1- C3.]
	272-338-9
	68814-67-5
	Gaze sub presiune
Gaz inflamabil 1
Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B
	H220
H350
H340
	GHS04
GHS02
GHS08
Dgr
	H220
H350
H340
	 
	 
	K U

	649-154-00-6
	Gaze reziduale (petrol), produși de la instalația de platformare (reformare catalitică cu catalizator pe bază de platină);
Gaz de rafinărie;
[Combinație complexă obținută în urma reformării chimice a hidrocarburilor naftenice în hidrocarburi aromatice. Se compune din hidrogen și hidrocarburi alifatice saturate cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C2- C4.]
	272-343-6
	68814-90-4
	Gaze sub presiune
Gaz inflamabil 1
Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B
	H220
H350
H340
	GHS04
GHS02
GHS08
Dgr
	H220
H350
H340
	 
	 
	K U

	649-155-00-1
	Gaze (petrol), kerosen sulfuros hidrotratat, stabilizator de la instalația de eliminare a pentanului;
Gaz de rafinărie;
[Combinație complexă obținută de la stabilizarea produselor de la instalația de eliminare a pentanului din kerosen hidrotratat. Se compune, în principal, din hidrogen, metan, etan și propan, cu mici cantități de azot, hidrogen sulfurat, monoxid de carbon și hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C4-C5.]
	272-775-5
	68911-58-0
	Gaze sub presiune
Gaz inflamabil 1
Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B
	H220
H350
H340
	GHS04
GHS02
GHS08
Dgr
	H220
H350
H340
	 
	 
	K U

	649-156-00-7
	Gaze (petrol), kerosen sulfuros hidrotratat, vas de expansiune; Gaz de rafinărie;
[Combinație complexă obținută de la instalația care asigură hidrogenarea catalitică a kerosenului sulfuros. Se compune, în principal, din hidrogen și metan, cu mici cantități de azot, monoxid de carbon și hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C2-C5.]
	272-776-0
	68911-59-1
	Gaze sub presiune
Gaz inflamabil 1
Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B
	H220
H350
H340
	GHS04
GHS02
GHS08
Dgr
	H220
H350
H340
	 
	 
	K U

	649-157-00-2
	Gaze (petrol), de la striperul de desulfurare a distilatelor;
Gaz de rafinărie;
[Combinație complexă stripată din produsul lichid al procesului de desulfurizare. Se compune din hidrogen sulfurat, metan, etan și propan.]
	272-873-8
	68919-01-7
	Gaze sub presiune
Gaz inflamabil 1
Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B
	H220
H350
H340
	GHS04
GHS02
GHS08
Dgr
	H220
H350
H340
	 
	 
	K U

	649-158-00-8
	Gaze reziduale de fracționare (petrol), cracare catalitică în pat fluidizat;
Gaz de rafinărie;
[Combinație complexă produsă prin fracționarea produselor din capul coloanei care rezultă la cracarea catalitică în pat fluidizat. Se compune din hidrogen, hidrogen sulfurat, azot și hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C1- C5.]
	272-874-3
	68919-02-8
	Gaze sub presiune
Gaz inflamabil 1
Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B
	H220
H350
H340
	GHS04
GHS02
GHS08
Dgr
	H220
H350
H340
	 
	 
	K U

	649-159-00-3
	Gaze (petrol), absorber secundar închis al scruberului instalației de cracare catalitică în pat fluidizat;
Gaz de rafinărie;
[Combinație complexă produsă prin epurarea gazului de capăt de la cracarea catalitică în pat fluidizat. Se compune din hidrogen, azot, metan, etan și propan.]
	272-875-9
	68919-03-9
	Gaze sub presiune
Gaz inflamabil 1
Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B
	H220
H350
H340
	GHS04
GHS02
GHS08
Dgr
	H220
H350
H340
	 
	 
	K U

	649-160-00-9
	Gaze (petrol), de la striperul de desulfurare prin hidrotratare a distilatelor grele;
Gaz de rafinărie;
[Combinație complexă stripată din produsul lichid al procesului de desulfurare prin hidrotratare a unui distilat greu. Se compune din hidrogen, hidrogen sulfurat și hidrocarburi alifatice saturate cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C1- C5.]
	272-876-4
	68919-04-0
	Gaze sub presiune
Gaz inflamabil 1
Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B
	H220
H350
H340
	GHS04
GHS02
GHS08
Dgr
	H220
H350
H340
	 
	 
	K U

	649-161-00-4
	Gaze reziduale (petrol), stabilizatorul de reformare cu catalizator de platină (instalația de platformare), fracționarea produselor finale ușoare;
Gaz de rafinărie;
[Combinație complexă obținută prin fracționarea produselor finale ușoare de la reactorul cu platină al instalației de reformare catalitică cu catalizator de platină (platformare). Se compune din hidrogen, metan, etan și propan.]
	272-880-6
	68919-07-3
	Gaze sub presiune
Gaz inflamabil 1
Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B
	H220
H350
H340
	GHS04
GHS02
GHS08
Dgr
	H220
H350
H340
	 
	 
	K U

	649-162-00-X
	Gaze reziduale de predistilare (petrol), distilare de țiței;
Gaz de rafinărie;
[Combinație complexă produsă în prima coloană utilizată la distilarea țițeiului. Se compune din azot și hidrocarburi alifatice saturate cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C1- C5.]
	272-881-1
	68919-08-4
	Gaze sub presiune
Gaz inflamabil 1
Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B
	H220
H350
H340
	GHS04
GHS02
GHS08
Dgr
	H220
H350
H340
	 
	 
	K U

	649-163-00-5
	Gaze reziduale (petrol), de la striperul de gudron;
Gaz de rafinărie;
[Combinație complexă obținută prin fracționarea țițeiului redus. Se compune din hidrogen și hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C1- C4.]
	272-884-8
	68919-11-9
	Gaze sub presiune
Gaz inflamabil 1
Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B
	H220
H350
H340
	GHS04
GHS02
GHS08
Dgr
	H220
H350
H340
	 
	 
	K U

	649-164-00-0
	Gaze (petrol), de la striperul de curățare;
Gaz de rafinărie;
[Combinație de hidrogen și metan obținută prin fracționarea produșilor rezultați din unitatea de curățare.]
	272-885-3
	68919-12-0
	Gaze sub presiune
Gaz inflamabil 1
Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B
	H220
H350
H340
	GHS04
GHS02
GHS08
Dgr
	H220
H350
H340
	 
	 
	K U

	649-165-00-6
	Gaze reziduale (petrol), separator de benzine nafta de hidrodesulfurare catalitică;
Gaz de rafinărie;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută la hidrodesulfurarea catalitică a benzinelor nafta. Se compune din hidrogen, metan, etan și propan.]
	273-173-5
	68952-79-4
	Gaze sub presiune
Gaz inflamabil 1
Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B
	H220
H350
H340
	GHS04
GHS02
GHS08
Dgr
	H220
H350
H340
	 
	 
	K U

	649-166-00-1
	Gaze reziduale (petrol), hidrodesulfurarea benzinelor nafta de distilare primară; Gaz de rafinărie;
[Combinație complexă obținută la hidrodesulfurarea catalitică a benzinelor nafta de distilare primară. Se compune din hidrogen și hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C1- C5.]
	273-174-0
	68952-80-7
	Gaze sub presiune
Gaz inflamabil 1
Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B
	H220
H350
H340
	GHS04
GHS02
GHS08
Dgr
	H220
H350
H340
	 
	 
	K U

	649-167-00-7
	Gaze (petrol), absorber cu material spongios, fracționarea prim-produselor rezultate de la cracarea catalitică în pat fluidizat și de la desulfurarea motorinei;
Gaz de rafinărie;
[Combinație complexă obținută prin fracționarea produșilor de la instalația de cracare catalitică în pat fluidizat și de la instalația de desulfurare a motorinei. Se compune din hidrogen și hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C1- C4.]
	273-269-7
	68955-33-9
	Gaze sub presiune
Gaz inflamabil 1
Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B
	H220
H350
H340
	GHS04
GHS02
GHS08
Dgr
	H220
H350
H340
	 
	 
	K U

	649-168-00-2
	Gaze (petrol), distilare de țiței și cracare catalitică;
Gaz de rafinărie;
[Combinație complexă obținută prin distilarea țițeiului și prin cracare catalitică. Se compune din hidrogen, hidrogen sulfurat, azot, monoxid de carbon și hidrocarburi parafinice și olefinice cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C1- C6.]
	273-563-5
	68989-88-8
	Gaze sub presiune
Gaz inflamabil 1
Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B
	H220
H350
H340
	GHS04
GHS02
GHS08
Dgr
	H220
H350
H340
	 
	 
	K U

	649-169-00-8
	Gaze reziduale (petrol), spălare de motorină cu dietanolamină; Gaz de rafinărie;
[Combinație complexă produsă prin desulfurarea motorinei cu dietanolamină. Se compune în principal din hidrogen sulfurat, hidrogen și din hidrocarburi alifatice cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C1C5.]
	295-397-2
	92045-15-3
	Gaze sub presiune
Gaz inflamabil 1
Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B
	H220
H350
H340
	GHS04
GHS02
GHS08
Dgr
	H220
H350
H340
	 
	 
	K U

	649-170-00-3
	Gaze reziduale (petrol), hidrodesulfurizarea motorinei, efluent; Gaz de rafinărie;
[Combinație complexă obținută prin separare din faza lichidă din efluenții rezultați din reacția de hidrogenare. Se compune în principal din hidrogen, hidrogen sulfurat și hidrocarburi alifatice cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C1- C3.]
	295-398-8
	92045-16-4
	Gaze sub presiune
Gaz inflamabil 1
Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B
	H220
H350
H340
	GHS04
GHS02
GHS08
Dgr
	H220
H350
H340
	 
	 
	K U

	649-171-00-9
	Gaze reziduale (petrol), hidrodesulfurizare de motorină, purjare; Gaz de rafinărie;
[Combinație complexă de gaze provenită de la instalația de reformare și de la gazele purjate din reactorul de hidrogenare. Se compune, în principal, din hidrogen și hidrocarburi alifatice cu un număr de atomi de carbon cuprins predominant în intervalul C1-C4.]
	295-399-3
	92045-17-5
	Gaze sub presiune
Gaz inflamabil 1
Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B
	H220
H350
H340
	GHS04
GHS02
GHS08
Dgr
	H220
H350
H340
	 
	 
	K U

	649-172-00-4
	Gaze reziduale (petrol), efluent de la reactorul de hidrogenare, vas de expansiune;
Gaz de rafinărie;
[Combinație complexă de gaze obținută prin expansiunea (detenta) efluenților după reacția de hidrogenare. Se compune în principal din hidrogen și hidrocarburi alifatice cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C1- C6.]
	295-400-7
	92045-18-6
	Gaze sub presiune
Gaz inflamabil 1
Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B
	H220
H350
H340
	GHS04
GHS02
GHS08
Dgr
	H220
H350
H340
	 
	 
	K U

	649-173-00-X
	Gaze reziduale de înaltă presiune (petrol), cracarea cu abur a benzinei nafta;
Gaz de rafinărie;
[Combinație complexă obținută ca amestec de părți necondensabile ale produsului rezultat la cracarea cu abur a benzinelor nafta și a gazelor reziduale rezultate la prepararea produșilor în aval. Se compune, în principal, din hidrogen și hidrocarburi parafinice și olefinice cu un număr de atomi de carbon cuprins, predominant, în intervalul C1-C5, cu care gazele naturale pot fi amestecate.]
	295-401-2
	92045-19-7
	Gaze sub presiune
Gaz inflamabil 1
Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B
	H220
H350
H340
	GHS04
GHS02
GHS08
Dgr
	H220
H350
H340
	 
	 
	K U

	649-174-00-5
	Gaze reziduale (petrol), reducerea viscozității reziduurilor;
Gaz de rafinărie;
[Combinație complexă obținută prin reducerea viscozității reziduurilor în cuptor. Se compune, în principal, din hidrogen sulfurat și din hidrocarburi parafinice și olefinice cu un număr de atomi de carbon cuprins predominant în intervalul C1-C5.]
	295-402-8
	92045-20-0
	Gaze sub presiune
Gaz inflamabil 1
Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B
	H220
H350
H340
	GHS04
GHS02
GHS08
Dgr
	H220
H350
H340
	 
	 
	K U

	649-175-00-0
	Uleiuri reziduale (petrol), tratare cu acid;
Ulei rezidual;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea uleiului rezidual cu acid sulfuric. Se compune, în principal, din hidrocarburi cu catenă ramificată cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C20- C50.]
	300-225-7
	93924-31-3
	Gaz inflamabil 1
Gaze sub presiune
Cancerigenitate 1B
	H220
H350
H340
	GHS02
GHS04
GHS08
Dgr
	H220
H350
H340
	 
	 
	K U

	649-176-00-6
	Uleiuri reziduale (petrol), tratare cu argilă;
Ulei rezidual;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea uleiului rezidual cu argilă naturală sau modificată, fie în cadrul unui proces de contact, fie în cadrul unui proces de percolare în vederea îndepărtării urmelor de compuși polari și de impurități prezente. Se compune, în principal, din hidrocarburi cu catenă ramificată cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C20- C50.]
	300-226-2
	93924-32-4
	Gaz inflamabil 1
Gaze sub presiune
Cancerigenitate 1B
	H220
H350
H340
	GHS02
GHS04
GHS08
Dgr
	H220
H350
H340
	 
	 
	K U

	649-177-00-1
	Gaze, fracția C3-4, (petrol); Gaz petrolier; [Combinație complexă de hidrocarburi produsă prin distilarea produșilor rezultați la cracarea țițeiului. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat în intervalul C3-C4, predominant propan și propilenă și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ –51 oC și –1 oC (– 60oF și 30oF.)]
	268-629-5
	68131-75-9
	Gaze sub presiune
Gaz inflamabil 1
Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B
	H220
H350
H340
	GHS04
GHS02
GHS08
Dgr
	H220
H350
H340
	 
	 
	K U

	649-178-00-7
	Gaze reziduale (petrol), cracare catalitică a distilatului și a benzinei nafta, de la absorberul coloanei de fracționare; Gaz petrolier;
[Combinație complexă de hidrocarburi care rezultă la distilarea produșilor de cracare catalitică de distilate și de benzine nafta. Se compune, în principal, din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat în intervalul C1-C4.]
	269-617-2
	68307-98-2
	Gaze sub presiune
Gaz inflamabil 1
Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B
	H220
H350
H340
	GHS04
GHS02
GHS08
Dgr
	H220
H350
H340
	 
	 
	K U

	649-179-00-2
	Gaze reziduale (petrol), polimerizare catalitică a benzinei nafta, stabilizatorul coloanei de fracționare; Gaz petrolier;
[Combinație complexă de hidrocarburi rezultată de la stabilizarea produșilor de la coloana de fracționare în procesele de polimerizare ale benzinei nafta. Se compune, în principal, din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat în intervalul C1-C4.]
	269-618-8
	68307-99-3
	Gaze sub presiune
Gaz inflamabil 1
Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B
	H220
H350
H340
	GHS04
GHS02
GHS08
Dgr
	H220
H350
H340
	 
	 
	K U

	649-180-00-8
	Gaze reziduale (petrol), eliberate de hidrogen sulfurat, reformare catalitică a benzinei nafta, stabilizatorul coloanei de fracționare;
Gaz petrolier;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin stabilizarea produselor de la coloana de fracționare în procesele de reformare catalitică a benzinelor nafta și de eliminare a hidrogenului sulfurat prin tratare cu amine. Se compune, în principal, din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C1- C4.]
	269-619-3
	68308-00-9
	Gaze sub presiune
Gaz inflamabil 1
Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B
	H220
H350
H340
	GHS04
GHS02
GHS08
Dgr
	H220
H350
H340
	 
	 
	K U

	649-181-00-3
	Gaze reziduale (petrol), stripare prin hidrotratare a distilatelor de cracare;
Gaz petrolier;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea distilatelor de cracare termică cu hidrogen în prezența unui catalizator. Se compune, în principal, din hidrocarburi saturate cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C1C6.]
	269-620-9
	68308-01-0
	Gaze sub presiune
Gaz inflamabil 1
Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B
	H220
H350
H340
	GHS04
GHS02
GHS08
Dgr
	H220
H350
H340
	 
	 
	K U

	649-182-00-9
	Gaze reziduale (petrol), eliberate de hidrogen sulfurat, hidrodesulfurare de distilate primare; Gaz petrolier;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin hidrodesulfurarea catalitică a distilatelor primare și prin eliminarea hidrogenului sulfurat prin tratare cu amine. Se compune, în principal, din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C1- C4.]
	269-630-3
	68308-10-1
	Gaze sub presiune
Gaz inflamabil 1
Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B
	H220
H350
H340
	GHS04
GHS02
GHS08
Dgr
	H220
H350
H340
	 
	 
	K U

	649-183-00-4
	Gaze reziduale (petrol), cracare catalitică de motorină, absorber;
Gaz petrolier;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea produșilor rezultați la cracarea catalitică a motorinei. Se compune, în principal, din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C1- C5.]
	269-623-5
	68308-03-2
	Gaze sub presiune
Gaz inflamabil 1
Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B
	H220
H350
H340
	GHS04
GHS02
GHS08
Dgr
	H220
H350
H340
	 
	 
	K U

	649-184-00-X
	Gaze reziduale (petrol), instalația de recuperare a gazelor;
Gaz petrolier;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea produșilor din diverse fluxuri de hidrocarburi. Se compune, în principal, din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C1- C5.]
	269-624-0
	68308-04-3
	Gaze sub presiune
Gaz inflamabil 1
Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B
	H220
H350
H340
	GHS04
GHS02
GHS08
Dgr
	H220
H350
H340
	 
	 
	K U

	649-185-00-5
	Gaze reziduale (petrol), instalația de recuperare a gazelor, instalație de eliminare a etanului;
Gaz petrolier;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea produșilor din diverse fluxuri de hidrocarburi. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C1- C4.]
	269-625-6
	68308-05-4
	Gaze sub presiune
Gaz inflamabil 1
Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B
	H220
H350
H340
	GHS04
GHS02
GHS08
Dgr
	H220
H350
H340
	 
	 
	K U

	649-186-00-0
	Gaze reziduale (petrol) lipsite de aciditate, hidrodesulfurarea distilatelor și a benzinelor nafta, coloană de fracționare;
Gaz petrolier;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin fracționare de benzine nafta și de distilate hidrodesulfurate urmată de un tratament pentru eliminarea impurităților acide. Se compune, în principal, din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C1- C5.]
	269-626-1
	68308-06-5
	Gaze sub presiune
Gaz inflamabil 1
Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B
	H220
H350
H340
	GHS04
GHS02
GHS08
Dgr
	H220
H350
H340
	 
	 
	K U

	649-187-00-6
	Gaze reziduale (petrol), motorină hidrodesulfurată în vacuum în coloană de stripare, care nu conține hidrogen sulfurat;
Gaz petrolier;
[Combinație complexă de hidrocarburi rezultată de la stabilizarea prin stripare a motorinei sub vid urmată de o hidrodesulfurare catalitică și de eliminarea hidrogenului sulfurat prin tratare cu amine. Se compune, în principal, din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C1- C6.]
	269-627-7
	68308-07-6
	Gaze sub presiune
Gaz inflamabil 1
Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B
	H220
H350
H340
	GHS04
GHS02
GHS08
Dgr
	H220
H350
H340
	 
	 
	K U

	649-188-00-1
	Gaze reziduale (petrol), prim-produse ușoare lipsite de hidrogen sulfurat de stabilizare a benzinelor nafta;
Gaz petrolier;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin stabilizarea produselor de la coloana de fracționare în procesele de reformare catalitică a benzinei nafta și de eliminare a hidrogenului sulfurat prin tratare cu amine. Se compune, în principal, din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C1- C5.]
	269-629-8
	68308-09-8
	Gaze sub presiune
Gaz inflamabil 1
Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B
	H220
H350
H340
	GHS04
GHS02
GHS08
Dgr
	H220
H350
H340
	 
	 
	K U

	649-189-00-7
	Gaze reziduale (petrol), preparare încărcătură de alchilare propan-propilenă, instalație de eliminare a etanului;
Gaz petrolier;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea produșilor de reacție ai propanului cu propilena. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C1- C4.]
	269-631-9
	68308-11-2
	Gaze sub presiune
Gaz inflamabil 1
Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B
	H220
H350
H340
	GHS04
GHS02
GHS08
Dgr
	H220
H350
H340
	 
	 
	K U

	649-190-00-2
	Gaze reziduale (petrol), lipsite de hidrogen sulfurat, hidrodesulfurarea motorinei sub vid;
Gaz petrolier;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin hidrodesulfurarea catalitică a motorinei sub vid și de eliminare a hidrogenului sulfurat prin tratare cu amine. Se compune, în principal, din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C1- C6.]
	269-632-4
	68308-12-3
	Gaze sub presiune
Gaz inflamabil 1
Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B
	H220
H350
H340
	GHS04
GHS02
GHS08
Dgr
	H220
H350
H340
	 
	 
	K U

	649-191-00-8
	Gaze reziduale (petrol), prim-produse rezultate în urma cracării catalitice; Gaz petrolier;
[Combinație complexă de hidrocarburi produsă prin distilarea produșilor rezultați la cracarea catalitică. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C3 -C5 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ –48 oC și 32 oC (– 54oF și 90oF).]
	270-071-2
	68409-99-4
	Gaze sub presiune
Gaz inflamabil 1
Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B
	H220
H350
H340
	GHS04
GHS02
GHS08
Dgr
	H220
H350
H340
	 
	 
	K U

	649-194-00-4
	Alcani, fracția C2-3; Gaz petrolier
	270-652-0
	68475-58-1
	Gaze sub presiune
Gaz inflamabil 1
Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B
	H220
H350
H340
	GHS04
GHS02
GHS08
Dgr
	H220
H350
H340
	 
	 
	K U

	649-195-00-X
	Alcani, fracția C3-4;
Gaz petrolier
	270-653-6
	68475-59-2
	Gaze sub presiune
Gaz inflamabil 1
Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B
	H220
H350
H340
	GHS04
GHS02
GHS08
Dgr
	H220
H350
H340
	 
	 
	K U

	649-193-00-9
	Alcani, fracția C1-2; Gaz petrolier
	270-651-5
	68475-57-0
	Gaze sub presiune
Gaz inflamabil 1
Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B
	H220
H350
H340
	GHS04
GHS02
GHS08
Dgr
	H220
H350
H340
	 
	 
	K U

	649-196-00-5
	Alcani, fracția C4-5; Gaz petrolier
	270-654-1
	68475-60-5
	Gaze sub presiune
Gaz inflamabil 1
Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B
	H220
H350
H340
	GHS04
GHS02
GHS08
Dgr
	H220
H350
H340
	 
	 
	K U

	649-197-00-0
	Gaze combustibile; Gaz petrolier;
[Combinație de gaze ușoare. Se compune, în principal, din hidrogen și/sau hidrocarburi cu greutate moleculară mică.]
	270-667-2
	68476-26-6
	Gaze sub presiune
Gaz inflamabil 1
Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B
	H220
H350
H340
	GHS04
GHS02
GHS08
Dgr
	H220
H350
H340
	 
	 
	K U

	649-198-00-6
	Gaze combustibile, distilate de țiței;
Gaz petrolier;
[Combinație complexă de gaze ușoare rezultate de la distilarea țițeiului și de la reformarea catalitică a benzinei nafta. Se compune din hidrogen și hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C1 -C4 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ – 217 oC și – 12 oC (–423oF și 10oF).]
	270-670-9
	68476-29-9
	Gaze sub presiune
Gaz inflamabil 1
Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B
	H220
H350
H340
	GHS04
GHS02
GHS08
Dgr
	H220
H350
H340
	 
	 
	K U

	649-199-00-1
	Hidrocarburi, fracția C3-4; Gaz petrolier
	270-681-9
	68476-40-4
	Gaze sub presiune
Gaz inflamabil 1
Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B
	H220
H350
H340
	GHS04
GHS02
GHS08
Dgr
	H220
H350
H340
	 
	 
	K U

	649-200-00-5
	Hidrocarburi, fracția C4-5; Gaz petrolier
	270-682-4
	68476-42-6
	Gaze sub presiune
Gaz inflamabil 1
Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B
	H220
H350
H340
	GHS04
GHS02
GHS08
Dgr
	H220
H350
H340
	 
	 
	K U

	649-201-00-0
	Hidrocarburi, fracția C2-4, bogată în C3; Gaz petrolier
	270-689-2
	68476-49-3
	Gaze sub presiune
Gaz inflamabil 1
Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B
	H220
H350
H340
	GHS04
GHS02
GHS08
Dgr
	H220
H350
H340
	 
	 
	K U

	649-202-00-6
	Gaze petroliere lichefiate; Gaz petrolier;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea țițeiului. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C3 -C7 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ –
40 oC și 80 oC (– 40oF și 176oF).]
	270-704-2
	68476-85-7
	Gaze sub presiune
Gaz inflamabil 1
Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B
	H220
H350
H340
	GHS04
GHS02
GHS08
Dgr
	H220
H350
H340
	 
	 
	K S U

	649-203-00-1
	Gaze petroliere lichefiate, desulfurate;
Gaz petrolier;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin supunerea unui amestec de gaze petroliere lichefiate la un procedeu de desulfurare în scopul convertirii mercaptanilor sau eliminării impurităților acide. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C3 -C7 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ –40 oC și 80 oC (–40oF și 176oF).]
	270-705-8
	68476-86-8
	Gaze sub presiune
Gaz inflamabil 1
Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B
	H220
H350
H340
	GHS04
GHS02
GHS08
Dgr
	H220
H350
H340
	 
	 
	K S U

	649-204-00-7
	Gaze (petrol), fracția C3-4, bogate în izobutan;
Gaz petrolier;
[Combinație complexă de hidrocarburi rezultate de la distilarea hidrocarburilor saturate și nesaturate cu un număr de atomi de carbon situat, de obicei, în intervalul C3-C6, în principal butan și izobutan. Se compune din hidrocarburi saturate și nesaturate cu un număr de atomi de carbon situat în intervalul C3-C4, în principal izobutan].
	270-724-1
	68477-33-8
	Gaze sub presiune
Gaz inflamabil 1
Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B
	H220
H350
H340
	GHS04
GHS02
GHS08
Dgr
	H220
H350
H340
	 
	 
	K U

	649-205-00-2
	Distilate (petrol), fracția C3-6, bogate în piperilenă;
Gaz petrolier;
[Combinație complexă de hidrocarburi rezultate de la distilarea hidrocarburilor alifatice saturate și nesaturate cu un număr de atomi de carbon situat, de obicei, în intervalul C3 – C6. Se compune din hidrocarburi saturate și nesaturate cu un număr de atomi de carbon situat în intervalul C3- C6, predominant piperilene.]
	270-726-2
	68477-35-0
	Gaze sub presiune
Gaz inflamabil 1
Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B
	H220
H350
H340
	GHS04
GHS02
GHS08
Dgr
	H220
H350
H340
	 
	 
	K U

	649-206-00-8
	Gaze (petrol), prim-produse de la instalația de separare a butanului;
Gaz petrolier;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută la distilarea unui flux care conține butan. Se compune din hidrocarburi alifatice cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C3C4.]
	270-750-3
	68477-69-0
	Gaze sub presiune
Gaz inflamabil 1
Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B
	H220
H350
H340
	GHS04
GHS02
GHS08
Dgr
	H220
H350
H340
	 
	 
	K U

	649-207-00-3
	Gaze (petrol), fracția C2-3; Gaz petrolier;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea produșilor rezultați de la fracționarea catalitică. Se compune, în principal, din etan, etilenă, propan și propilenă.]
	270-751-9
	68477-70-3
	Gaze sub presiune
Gaz inflamabil 1
Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B
	H220
H350
H340
	GHS04
GHS02
GHS08
Dgr
	H220
H350
H340
	 
	 
	K U

	649-208-00-9
	Gaze (petrol), instalația de eliminare a propanului din motorina de cracare catalitică, bogate în fracția C4, lipsite de aciditate;
Gaz petrolier;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin fracționarea unui flux ce conține motorină de cracare catalitică și tratată în vederea eliminării hidrogenului sulfurat și a altor componente acide. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat în intervalul C3 – C5, în principal C4.]
	270-752-4
	68477-71-4
	Gaze sub presiune
Gaz inflamabil 1
Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B
	H220
H350
H340
	GHS04
GHS02
GHS08
Dgr
	H220
H350
H340
	 
	 
	K U

	649-209-00-4
	Gaze (petrol), instalația de eliminare a butanului din benzina nafta de cracare catalitică, bogate în C3-5;
Gaz petrolier;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin stabilizarea benzinei nafta de la cracarea catalitică. Se compune din hidrocarburi alifatice cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C3- C5.]
	270-754-5
	68477-72-5
	Gaze sub presiune
Gaz inflamabil 1
Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B
	H220
H350
H340
	GHS04
GHS02
GHS08
Dgr
	H220
H350
H340
	 
	 
	K U

	649-210-00-X
	Gaze reziduale (petrol), fracționare în coloana de stabilizare a benzinei nafta izomerizate;
Gaz petrolier;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută din produșii de fracționare și de stabilizare ai benzinei nafta izomerizate. Se compune, în principal, din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C1- C4.]
	269-628-2
	68308-08-7
	Gaze sub presiune
Gaz inflamabil 1
Cancerigenitate 1A Mutagenitate 1B
	H220
H350
H340
	GHS04
GHS02
GHS08
Dgr
	H220
H350
H340
	 
	 
	K U

	649-211-00-5
	Ulei rezidual (petrol), tratat cu cărbune;
Ulei rezidual;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea uleiului rezidual cu cărbune activ în vederea îndepărtării urmelor de constituenți și de impurități. Se compune, în principal, din hidrocarburi saturate cu catenă liniară, cu un număr de atomi de carbon predominant mai mare de C12.]
	308-126-0
	97862-76-5
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	L

	649-212-00-0
	Distilate intermediare (petrol), desulfurate;
Motorină — fără specificații;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin desulfurarea unui distilat petrolier, în scopul convertirii mercaptanilor sau al eliminării impurităților acide. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C9 – C20 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 150oC și 345oC (302oF și 653oF).]
	265-088-7
	64741-86-2
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	N

	649-213-00-6
	Motorine (petrol), rafinate cu solvent;
Motorină — fără specificații;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută ca produs rafinat de la extracția cu solvent. Se compune în principal din hidrocarburi alifatice cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C11 – C25 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 205oC și 400oC (401oF și 752oF).]
	265-092-9
	64741-90-8
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	N

	649-214-00-1
	Distilate intermediare (petrol), rafinate cu solvent;
Motorină — fără specificații;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută ca produs rafinat de la extracția cu solvent. Se compune în principal din hidrocarburi alifatice cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C9 – C20 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 150oC și 345oC (302oF și 653oF).]
	265-093-4
	64741-91-9
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	N

	649-216-00-2
	Distilate intermediare (petrol), tratate cu acid;
Motorină — fără specificații;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută ca rafinat de la tratarea cu acid sulfuric. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C11 – C20 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 205oC și 345oC (401oF și 653oF).]
	265-113-1
	64742-13-8
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	N

	649-217-00-8
	Distilate ușoare (petrol), tratate cu acid;
Motorină — fără specificații;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută ca rafinat de la tratarea cu acid sulfuric. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C9 – C16 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 150oC și 290oC (302oF și 554oF).]
	265-114-7
	64742-14-9
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	N

	649-215-00-7
	Motorine (petrol), tratate cu acid;
Motorină — fără specificații;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută ca rafinat de la tratarea cu acid sulfuric. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C13 – C25 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 230oC și 400oC (446oF și 752oF).]
	265-112-6
	64742-12-7
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	N

	649-218-00-3
	Motorine (petrol), neutralizate chimic;
Motorină — fără specificații;
[Combinație complexă de hidrocarburi produsă prin tratare în vederea eliminării materiilor acide. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C13 – C25 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 230oC și 400oC (446oF și 752oF).]
	265-129-9
	64742-29-6
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	N

	649-219-00-9
	Distilate intermediare (petrol), neutralizate chimic;
Motorină — fără specificații;
[Combinație complexă de hidrocarburi produsă prin tratare în vederea eliminării materiilor acide. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C11 – C20 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 205oC și 345oC (401oF și 653oF).]
	265-130-4
	64742-30-9
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	N

	649-220-00-4
	Distilate intermediare (petrol), tratate cu argilă;
Motorină — fără specificații;
[Combinație complexă de hidrocarburi rezultată în urma tratării unei fracții petroliere cu argilă naturală sau modificată, în general printr-un proces de percolare, în vederea îndepărtării urmelor de compuși polari și de impurități prezente. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C9 – C20 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 150oC și 345oC (302oF și 653oF).]
	265-139-3
	64742-38-7
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	N

	649-221-00-X
	Distilate intermediare (petrol), hidrotratate;
Motorină — fără specificații;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea cu hidrogen a unei fracții de petrol în prezența unui catalizator. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C11 -C25 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 205oC și 400oC (401oF și 752oF).]
	265-148-2
	64742-46-7
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	N

	649-222-00-5
	Motorine (petrol), hidrodesulfurate;
Motorină — fără specificații;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea cu hidrogen a unei șarje de petrol în vederea convertirii sulfului organic în hidrogen sulfurat, care este apoi eliminat. Se compune în principal din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C13 – C25 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 230oC și 400oC (446oF și 752oF).]
	265-182-8
	64742-79-6
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	N

	649-223-00-0
	Distilate intermediare (petrol), hidrodesulfurate;
Motorină — fără specificații;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea cu hidrogen a unei șarje de petrol în vederea convertirii sulfului organic în hidrogen sulfurat, care este apoi eliminat. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C11 – C25 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 205oC și 400oC (401oF și 752oF).]
	265-183-3
	64742-80-9
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	N

	649-224-00-6
	Combustibili, diesel;
Motorină — fără specificații;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea țițeiului. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C9 – C20 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 163oC și 357oC (325oF și 675oF).]
	269-822-7
	68334-30-5
	Cancerigenitate 2
	H351
	GHS08
Wng
	H351
	 
	 
	N

	649-225-00-1
	Păcură, nr. 2;
Motorină — fără specificații;
[Ulei distilat cu o viscozitate minimă de 32,6 SUS la 37,7oC (100oF) și o viscozitate maximă de 37,9 SUS la 37,7oC (100oF).]
	270-671-4
	68476-30-2
	Cancerigenitate 2
	H351
	GHS08
Wng
	H351
	 
	 
	 

	649-226-00-7
	Păcură, nr. 4;
Motorină — fără specificații;
[Ulei distilat cu o viscozitate minimă de 45 SUS la 37,7oC (100oF) și o viscozitate maximă de 125 SUS la 37,7 oC (100oF).]
	270-673-5
	68476-31-3
	Cancerigenitate 2
	H351
	GHS08
Wng
	H351
	 
	 
	 

	649-227-00-2
	Combustibili, diesel nr. 2; Motorină — fără specificații;
[Ulei distilat cu o viscozitate minimă de 32,6 SUS la 37,7oC (100oF).]
	270-676-1
	68476-34-6
	Cancerigenitate 2
	H351
	GHS08
Wng
	H351
	 
	 
	 

	649-228-00-8
	Distilate cu temperaturi de fierbere ridicate (petrol), reziduu de fracționare de la reformarea catalitică;
Motorină — fără specificații;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută de la distilarea reziduurilor de fracționare de la reformarea catalitică. Are temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 343oC și 399oC (650oF și 750oF).]
	270-719-4
	68477-29-2
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	N

	649-229-00-3
	Distilate cu temperaturi de fierbere medii (petrol), reziduu de fracționare de la reformarea catalitică;
Motorină — fără specificații;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută de la distilarea reziduurilor de fracționare de la reformarea catalitică. Are temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 288oC și 371oC (550oF și 700oF).]
	270-721-5
	68477-30-5
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	N

	649-230-00-9
	Distilate cu temperaturi de fierbere scăzute (petrol), reziduu de fracționare de la reformarea catalitică;
Motorină — fără specificații;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută de la distilarea reziduurilor de fracționare de la reformarea catalitică. Are temperaturi de fierbere situate sub aproximativ 288 oC (550oF).]
	270-722-0
	68477-31-6
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	N

	649-231-00-4
	Distilate intermediare (petrol), înalt rafinate;
Motorină — fără specificații;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin supunerea unei fracții de petrol la câteva din etapele următoare: filtrare, centrifugare, distilare la presiune atmosferică, distilare sub vid, tratare cu acizi, neutralizare și tratare cu argilă. Se compune, în principal, din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C10- C20.]
	292-615-8
	90640-93-0
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	N

	649-232-00-X
	Distilate (petrol), de la reformarea catalitică, concentrate aromatice grele; Motorină — fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută de la distilarea unei fracțiuni de petrol reformată catalitic. Se compune în principal din hidrocarburi aromatice cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C10 – C16 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 200oC și 300oC (392oF și 572oF).]
	295-294-2
	91995-34-5
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	N

	649-234-00-0
	Benzină nafta grea (petrol), rafinare cu solvenți, hidrodesulfurare;
Motorină — fără specificații
	307-035-3
	97488-96-5
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	N

	649-236-00-1
	Hidrocarburi, fracția C12-20, parafinice hidrotratate, fracție ușoară de distilare;
Motorină — fără specificații;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută ca prime produse de la distilarea sub vid a efluenților rezultați de la tratarea cu hidrogen a parafinelor grele în prezența unui catalizator. Se compune în principal din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C12 – C20 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 230oC și 350oC (446oF și 662oF). Se obține un ulei-produs finit cu o viscozitate de 2 cSt la 100 oC (212oF).]
	307-660-1
	97675-86-0
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	N

	649-233-00-5
	Motorine, parafinice; Motorină — fără specificații;
[Distilat obținut din redistilarea unei combinații complexe de hidrocarburi obținută prin distilarea efluenților rezultați în urma unui hidrotratament catalitic puternic al parafinelor. Are temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 190oC și 330oC (374oF și 594oF).]
	300-227-8
	93924-33-5
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	N

	649-237-00-7
	Hidrocarburi, fracția C11-17, naftenice ușoare, extracție cu solvenți;
Motorină — fără specificații;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin extracția aromaticelor dintr-un distilat naftenic ușor cu o viscozitate de 2,2 cSt la 40 oC (104 oF). Se compune în principal din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C11 – C17 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 200oC și 300oC (392oF și 572oF).]
	307-757-9
	97722-08-2
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	N

	649-235-00-6
	Hidrocarburi, fracția C16-20, distilat intermediar hidrotratat, fracție ușoară de distilare;
Motorină — fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută ca prime produse de la distilarea sub vid a efluenților rezultați de la tratarea cu hidrogen a distilatului intermediar. Se compune în principal din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C16 – C20 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 290oC și 350oC (554oF și 662oF).] Se obține un ulei-produs finit cu o viscozitate de 2 cSt. la 100 oC (212oF).]
	307-659-6
	97675-85-9
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	N

	649-238-00-2
	Motorine, hidrotratate; Motorină — fără specificații;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută din redistilarea efluenților rezultați de la tratarea parafinelor cu hidrogen în prezența unui catalizator. Se compune în principal din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C17 – C27 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 330oC și 340oC (626oF și 644oF).]
	308-128-1
	97862-78-7
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	N

	649-239-00-8
	Distilate parafinice ușoare (petrol), tratate cu cărbune;
Motorină — fără specificații;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea unei fracții de ulei petrolier cu cărbune activ în vederea îndepărtării urmelor de constituenți polari și de impurități. Se compune, în principal, din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C12- C28.]
	309-667-5
	100683-97-4
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	N

	649-240-00-3
	Distilate parafinice intermediare (petrol), tratate cu cărbune;
Motorină — fără specificații;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea unei fracțiuni de ulei petrolier cu cărbune activ în vederea îndepărtării urmelor de constituenți polari și de impurități. Se compune, în principal, din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C16- C36.]
	309-668-0
	100683-98-5
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	N

	649-241-00-9
	Distilate parafinice intermediare (petrol), tratate cu argilă; Motorină — fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea unei fracțiuni de ulei petrolier cu pământ decolorant în vederea îndepărtării urmelor de constituenți polari și de impurități. Se compune, în principal, din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C16- C36.]
	309-669-6
	100683-99-6
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	N

	649-242-00-4
	Alcani C12-26, ramificați și liniari
	292-454-3
	90622-53-0
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	N

	649-243-00-X
	Unsori lubrifiante; Unsori;
[Combinație complexă de hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C12- C50. Poate conține săruri organice ale metalelor alcaline, metalelor alcalino-pământoase și/sau compuși ai aluminiului.]
	278-011-7
	74869-21-9
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	N

	649-245-00-0
	Gaci de parafină (petrol), tratat cu acid;
Gaci de parafină;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută ca un produs rafinat prin tratare cu acid sulfuric a unei fracții de gaci de parafină petrolieră. Se compune, în principal, din hidrocarburi saturate cu catenă ramificată sau liniară, cu un număr de atomi de carbon predominant mai mare de C20.]
	292-659-8
	90669-77-5
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	N

	649-244-00-5
	Gaci de parafină (petrol); Gaci de parafină;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută dintr-o fracție de petrol prin cristalizare cu solvenți (deparafinare cu solvent) sau ca fracție de distilare dintr-un țiței foarte parafinos. Se compune, în principal, din hidrocarburi saturate cu catenă ramificată sau liniară, cu un număr de atomi de carbon predominant mai mare de C20.]
	265-165-5
	64742-61-6
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	N

	649-246-00-6
	Gaci de parafină (petrol), tratat cu argilă;
Gaci de parafină;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea unei fracții de gaci de parafină petrolieră cu argilă naturală sau modificată, fie într-un proces de contact, fie într-unul de percolare. Se compune, în principal, din hidrocarburi saturate cu catenă ramificată sau liniară, cu un număr de atomi de carbon predominant mai mare de C20.]
	292-660-3
	90669-78-6
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	N

	649-247-00-1
	Gaci de parafină (petrol), hidrotratat;
Gaci de parafină;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea gaciului de parafină cu hidrogen în prezența unui catalizator. Se compune, în principal, din hidrocarburi saturate cu catenă ramificată sau liniară, cu un număr de atomi de carbon predominant mai mare de C20.]
	295-523-6
	92062-09-4
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	N

	649-248-00-7
	Gaci de parafină cu temperaturi de topire scăzute (petrol);
Gaci de parafină;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută dintr-o fracție de petrol prin deparafinare cu solvenți. Se compune, în principal, din hidrocarburi saturate cu catenă ramificată sau liniară, cu un număr de atomi de carbon predominant mai mare de C12.]
	295-524-1
	92062-10-7
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	N

	649-249-00-2
	Gaci de parafină cu temperaturi de topire scăzute (petrol), hidrotratat;
Gaci de parafină;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea gaciului de parafină petrolier cu temperaturi de topire scăzute, cu hidrogen în prezența unui catalizator. Se compune, în principal, din hidrocarburi saturate cu catenă ramificată sau liniară, cu un număr de atomi de carbon predominant mai mare de C12.]
	295-525-7
	92062-11-8
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	N

	649-250-00-8
	Gaci de parafină cu temperaturi de topire scăzute (petrol), tratat cu cărbune;
Gaci de parafină;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea gaciului de parafină cu temperaturi de topire scăzute cu cărbune activ în vederea îndepărtării urmelor de constituenți polari și de impurități. Se compune, în principal, din hidrocarburi saturate cu catenă ramificată sau liniară, cu un număr de atomi de carbon predominant mai mare de C12.]
	308-155-9
	97863-04-2
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	N

	649-251-00-3
	Gaci de parafină (petrol), cu temperaturi de topire scăzute, tratat cu argilă;
Gaci de parafină;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea gaciului de parafină petrolier cu temperaturi de topire scăzute cu bentonită, în vederea îndepărtării urmelor de constituenți polari și de impurități. Se compune, în principal, din hidrocarburi saturate cu catenă ramificată sau liniară, cu un număr de atomi de carbon predominant mai mare de C12.]
	308-156-4
	97863-05-3
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	N

	649-253-00-4
	Gaci de parafină (petrol), tratat cu cărbune;
Gaci de parafină;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea gaciului de parafină petrolier cu cărbune activ în vederea îndepărtării urmelor de constituenți polari și de impurități.]
	309-723-9
	100684-49-9
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	N

	649-254-00-X
	Petrolatum; Petrolatum;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută ca un produs semisolid la deparafinarea uleiului rezidual parafinic. Se compune, în principal, din hidrocarburi saturate cristaline și lichide, cu un număr de atomi de carbon predominant mai mare de C25.]
	232-373-2
	8009-03-8
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	N

	649-255-00-5
	Petrolatum oxidat (petrol);
Petrolatum;
[Combinație complexă de compuși organici, în principal acizi carboxilici cu greutate moleculară mare, obținută prin oxidarea cu aer a petrolatumului.]
	265-206-7
	64743-01-7
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	N

	649-256-00-0
	Petrolatum (petrol), tratat cu alumină;
Petrolatum;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută atunci când petrolatumul este tratat cu Al2O3 în vederea îndepărtării compușilor polari și a impurităților. Se compune, în principal, din hidrocarburi saturate cristaline și lichide, cu un număr de atomi de carbon predominant mai mare de C25.]
	285-098-5
	85029-74-9
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	N

	649-257-00-6
	Petrolatum (petrol), hidrotratat;
Petrolatum;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută ca un semisolid din uleiul rezidual parafinic deparafinat tratat cu hidrogen în prezența unui catalizator. Se compune, în principal, din hidrocarburi saturate microcristaline și lichide, cu un număr de atomi de carbon predominant mai mare de C20.]
	295-459-9
	92045-77-7
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	N

	649-252-00-9
	Gaci de parafină (petrol), cu temperaturi de topire scăzute, tratat cu acid silicic; Gaci de parafină; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea gaciului de parafină petrolier cu temperaturi de topire scăzute cu acid silicic în vederea îndepărtării urmelor de constituenți polari și de impurități. Se compune, în principal, din hidrocarburi saturate cu catenă ramificată sau liniară, cu un număr de atomi de carbon predominant mai mare de C12.]
	308-158-5
	97863-06-4
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	N

	649-258-00-1
	Petrolatum (petrol), tratat cu cărbune;
Petrolatum;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea petrolatumului de petrol cu cărbune activ în vederea îndepărtării urmelor de compuși polari și de impurități. Se compune, în principal, din hidrocarburi saturate, cu un număr de atomi de carbon predominant mai mare de C20.]
	308-149-6
	97862-97-0
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	N

	649-259-00-7
	Petrolatum (petrol), tratat cu acid silicic;
Petrolatum;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea petrolatumului de petrol cu acid silicic în vederea îndepărtării urmelor de compuși polari și de impurități. Se compune, în principal, din hidrocarburi saturate, cu un număr de atomi de carbon predominant mai mare de C20.]
	308-150-1
	97862-98-1
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	N

	649-260-00-2
	Petrolatum (petrol), tratat cu argilă;
Petrolatum; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea petrolatumului cu pământ decolorant în vederea îndepărtării urmelor de compuși polari și de impurități. Se compune, în principal, din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon predominant mai mare de C25.]
	309-706-6
	100684-33-1
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	N

	649-261-00-8
	Benzină naturală;
Benzină nafta cu temperaturi de fierbere scăzute;
[Combinație complexă de hidrocarburi separată din gazul natural prin procese cum ar fi refrigerarea sau absorbția. Se compune, în principal, din hidrocarburi alifatice saturate, cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C4 – C8 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ minus 20 oC și 120 oC (– 4oF și 248oF).]
	232-349-1
	8006-61-9
	Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 1B
Toxicitate prin aspirație 1
	H350
H340
H304
	GHS08
Dgr
	H350
H340
H304
	 
	 
	P

	649-262-00-3
	Benzină nafta;
Benzină nafta cu temperaturi de fierbere scăzute; [Produși petrolieri rafinați, rafinați parțial sau nerafinați obținuți prin distilarea gazului natural. Se compun din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C5C6 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 100 oC și 200 oC (212oF și 392oF).]
	232-443-2
	8030-30-6
	Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 1B
Toxicitate prin aspirație 1
	H350
H340
H304
	GHS08
Dgr
	H350
H340
H304
	 
	 
	P

	649-263-00-9
	Ligroină;
Benzină nafta cu temperaturi de fierbere scăzute;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea fracționată a petrolului. Punctul de fierbere al acestei fracții este situat la temperaturi cuprinse între aproximativ 20 oC și 135 oC (58oF și 275oF).]
	232-453-7
	8032-32-4
	Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 1B
Toxicitate prin aspirație 1
	H350
H340
H304
	GHS08
Dgr
	H350
H340
H304
	 
	 
	P

	649-264-00-4
	Benzină nafta grea (petrol), distilare primară; Benzină nafta cu temperaturi de fierbere scăzute; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea țițeiului. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C6 -C12 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 65 oC și 230 oC (149oF și 446oF).]
	265-041-0
	64741-41-9
	Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 1B
Toxicitate prin aspirație 1
	H350
H340
H304
	GHS08
Dgr
	H350
H340
H304
	 
	 
	P

	649-265-00-X
	Benzină nafta (petrol), cu interval mare de temperaturi de fierbere, distilare primară;
Benzină nafta cu temperaturi de fierbere scăzute;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea țițeiului. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C4 -C11 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ – 20 oC și 220 oC (– 4oF și 428oF).]
	265-042-6
	64741-42-0
	Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 1B
Toxicitate prin aspirație 1
	H350
H340
H304
	GHS08
Dgr
	H350
H340
H304
	 
	 
	P

	649-266-00-5
	Benzină nafta ușoară (petrol), distilare primară;
Benzină nafta cu temperaturi de fierbere scăzute;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea țițeiului. Se compune în principal din hidrocarburi alifatice cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C4 -C10 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ – 20 oC și 180 oC (– 4oF și 356oF).]
	265-046-8
	64741-46-4
	Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 1B
Toxicitate prin aspirație 1
	H350
H340
H304
	GHS08
Dgr
	H350
H340
H304
	 
	 
	P

	649-267-00-0
	Solvent benzină nafta alifatic ușor (petrol);
Benzină nafta cu temperaturi de fierbere scăzute;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea țițeiului sau a benzinei naturale. Se compune în principal din hidrocarburi saturate cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C5 -C10 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 35 oC și 160 oC (95oF și 320oF).]
	265-192-2
	64742-89-8
	Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 1B
Toxicitate prin aspirație 1
	H350
H340
H304
	GHS08
Dgr
	H350
H340
H304
	 
	 
	P

	649-268-00-6
	Distilate ușoare de la distilarea primară (petrol);
Benzină nafta cu temperaturi de fierbere scăzute;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea țițeiului. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C2 -C7 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 88 oC și 99 oC (– 127oF și 210oF).]
	270-077-5
	68410-05-9
	Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 1B
Toxicitate prin aspirație 1
	H350
H340
H304
	GHS08
Dgr
	H350
H340
H304
	 
	 
	P

	649-269-00-1
	Benzină, recuperare de vapori; Benzină nafta cu temperaturi de fierbere scăzute;
[Combinație complexă de hidrocarburi separată prin răcire de gazele rezultate din sistemele de recuperare a vaporilor. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C4 -C11 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ – 20 oC și 196 oC (– 4oF și 384oF).]
	271-025-4
	68514-15-8
	Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 1B
Toxicitate prin aspirație 1
	H350
H340
H304
	GHS08
Dgr
	H350
H340
H304
	 
	 
	P

	649-270-00-7
	Benzină de distilare primară, instalație de fracționare; Benzină nafta cu temperaturi de fierbere scăzute;
[Combinație complexă de hidrocarburi produsă de instalația de fracționare la distilarea țițeiului. Punctul de fierbere este cuprins între aproximativ 36,1 oC și 193,3 oC (97oF și 380oF).]
	271-727-0
	68606-11-1
	Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 1B
Toxicitate prin aspirație 1
	H350
H340
H304
	GHS08
Dgr
	H350
H340
H304
	 
	 
	P

	649-271-00-2
	Benzină nafta nedesulfurată (petrol); Benzină nafta cu temperaturi de fierbere scăzute; [Combinație complexă de hidrocarburi produsă prin distilarea fluxurilor de benzine nafta de la diverse procese de rafinare. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C5 -C12 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 0 oC și 230 oC (25oF și 446oF).]
	272-186-3
	68783-12-0
	Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 1B
Toxicitate prin aspirație 1
	H350
H340
H304
	GHS08
Dgr
	H350
H340
H304
	 
	 
	P

	649-272-00-8
	Distilate (petrol), prim-produse ușoare ce stabilizează fracționarea benzinelor; Benzină nafta cu temperaturi de fierbere scăzute;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin fracționarea benzinei ușoare. Se compune din hidrocarburi alifatice saturate cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C3- C6.]
	272-931-2
	68921-08-4
	Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 1B
Toxicitate prin aspirație 1
	H350
H340
H304
	GHS08
Dgr
	H350
H340
H304
	 
	 
	P

	649-273-00-3
	Benzină nafta grea de la distilarea primară (petrol), cu conținut de aromatice;
Benzină nafta cu temperaturi de fierbere scăzute;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea țițeiului. Se compune în principal din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C8 -C12 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 130 oC și 210 oC (266oF și 410oF).]
	309-945-6
	101631-20-3
	Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 1B
Toxicitate prin aspirație 1
	H350
H340
H304
	GHS08
Dgr
	H350
H340
H304
	 
	 
	P

	649-274-00-9
	Benzină nafta (petrol) cu interval mare de temperaturi de fierbere, alchilare;
Benzină nafta modificată cu temperaturi de fierbere scăzute;
[Combinație complexă de hidrocarburi produsă prin distilarea produșilor de reacție ai izobutanului cu hidrocarburi mono-olefine cu un număr de atomi de carbon situat de obicei în intervalul C3 – C5.Se compune în principal din hidrocarburi saturate cu catenă ramificată cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C7 -C12 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 90 oC și 220 oC (194oF și 428oF).]
	265-066-7
	64741-64-6
	Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 1B
Toxicitate prin aspirație 1
	H350
H340
H304
	GHS08
Dgr
	H350
H340
H304
	 
	 
	P

	649-275-00-4
	Benzină nafta grea (petrol), alchilare;
Benzină nafta modificată cu temperaturi de fierbere scăzute; [Combinație complexă de hidrocarburi produsă prin distilarea produșilor de reacție ai izobutanului cu hidrocarburi mono-olefine cu un număr de atomi de carbon situat de obicei în intervalul C3 – C5. Se compune în principal din hidrocarburi saturate cu catenă ramificată cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C9 -C12 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 150 oC și 220 oC (302oF și 428oF).]
	265-067-2
	64741-65-7
	Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 1B
Toxicitate prin aspirație 1
	H350
H340
H304
	GHS08
Dgr
	H350
H340
H304
	 
	 
	P

	649-276-00-X
	Benzină nafta ușoară (petrol), alchilare;
Benzină nafta modificată cu temperaturi de fierbere scăzute;
[Combinație complexă de hidrocarburi produsă prin distilarea produșilor de reacție ai izobutanului cu hidrocarburi mono-olefine cu un număr de atomi de carbon situat de obicei în intervalul C3 – C5. Se compune în principal din hidrocarburi saturate cu catenă ramificată cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C7 -C10 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 90 oC și 160 oC (194oF și 320oF).]
	265-068-8
	64741-66-8
	Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B Toxicitate prin aspirație 1
	H350
H340
H304
	GHS08
Dgr
	H350
H340
H304
	 
	 
	P

	649-277-00-5
	Benzină nafta (petrol), izomerizare;
Benzină nafta modificată cu temperaturi de fierbere scăzute;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin izomerizarea catalitică a hidrocarburilor parafinice cu catenă liniară, în care numărul atomilor de carbon este situat în intervalul C4C6. Se compune, în principal, din hidrocarburi saturate, precum izobutan, izopentan, 2,2-dimetilbutan, 2-metilpentan și 3-metilpentan.]
	265-073-5
	64741-70-4
	Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B Toxicitate prin aspirație 1
	H350
H340
H304
	GHS08
Dgr
	H350
H340
H304
	 
	 
	P

	649-278-00-0
	Benzină nafta ușoară (petrol), rafinată cu solvenți;
Benzină nafta modificată cu temperaturi de fierbere scăzute;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută ca produs rafinat de la extracția cu solvent. Se compune în principal din hidrocarburi alifatice cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C5 -C11 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 35 oC și 190 oC (95oF și 374oF).]
	265-086-6
	64741-84-0
	Cancerigenitate 1B Mutagenitate 1B Toxicitate prin aspirație 1
	H350
H340
H304
	GHS08
Dgr
	H350
H340
H304
	 
	 
	P

	649-279-00-6
	Benzină nafta grea (petrol), rafinată cu solvenți;
Benzină nafta modificată cu temperaturi de fierbere scăzute;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută ca produs rafinat de la extracția cu solvent. Se compune în principal din hidrocarburi alifatice cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C7 -C12 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 90 oC și 230 oC (194oF și 446oF).]
	265-095-5
	64741-92-0
	Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 1B
Toxicitate prin aspirație 1
	H350
H340
H304
	GHS08
Dgr
	H350
H340
H304
	 
	 
	P

	649-280-00-1
	Rafinate (petrol), reformare catalitică, extracție în contracurent cu ajutorul unui amestec de etilenglicol-apă;
Benzină nafta modificată cu temperaturi de fierbere scăzute;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută ca un produs rafinat de la procesul de extracție UDEX aplicat fluxului de la reformarea catalitică. Se compune din hidrocarburi saturate cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C6- C9.]
	270-088-5
	68410-71-9
	Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 1B
Toxicitate prin aspirație 1
	H350
H340
H304
	GHS08
Dgr
	H350
H340
H304
	 
	 
	P

	649-281-00-7
	Rafinate de la reformare (petrol), instalația de separare Lurgi;
Benzină nafta modificată cu temperaturi de fierbere scăzute;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută ca un produs rafinat dintr-o instalație de separare Lurgi. Se compune, în principal, din hidrocarburi nearomatice, cu mici cantități de hidrocarburi aromatice, cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C6C8.]
	270-349-3
	68425-35-4
	Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 1B
Toxicitate prin aspirație 1
	H350
H340
H304
	GHS08
Dgr
	H350
H340
H304
	 
	 
	P

	649-28-00-2
	Benzină nafta de alchilare cu interval mare de temperaturi de fierbere (petrol), cu conținut de butan;
Benzine nafta modificate cu temperaturi de fierbere scăzute;
[Combinație complexă de hidrocarburi produsă prin distilarea produșilor de reacție ai izobutanului cu hidrocarburi mono-olefine cu un număr de atomi de carbon situat de obicei în intervalul C3 – C5. Se compune în principal din hidrocarburi saturate cu catenă ramificată cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C7 -C12, precum și butani și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 35 oC și 200 oC (95oF și 428oF).]
	271-267-0
	68527-27-5
	Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 1B
Toxicitate prin aspirație 1
	H350
H340
H304
	GHS08
Dgr
	H350
H340
H304
	 
	 
	P

	649-284-00-3
	Benzină nafta (petrol), alchilare cu C4-12 a butanului, bogată în izooctan; Benzină nafta modificată cu temperaturi de fierbere scăzute;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin alchilarea butanilor. Se compune în principal din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C4 -C12, bogate in izooctan și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 35 oC și 210 oC (95oF și 410oF).]
	295-430-0
	92045-49-3
	Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 1B
Toxicitate prin aspirație 1
	H350
H340
H304
	GHS08
Dgr
	H350
H340
H304
	 
	 
	P

	649-283-00-8
	Distilate ușoare (petrol), derivați de cracare cu aburi a benzinei nafta, hidrotratate și rafinate cu solvenți;
Benzină nafta modificată cu temperaturi de fierbere scăzute;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută ca produs rafinat în urma unui proces de extracție cu solvenți a distilatului ușor hidrotratat din benzina nafta cracată cu abur.]
	295-315-5
	91995-53-8
	Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 1B
Toxicitate prin aspirație 1
	H350
H340
H304
	GHS08
Dgr
	H350
H340
H304
	 
	 
	P

	649-285-00-9
	Hidrocarburi, distilate de benzină nafta ușoară hidrotratată, rafinată cu solvent;
Benzină nafta modificată cu temperaturi de fierbere scăzute; [Combinație de hidrocarburi obținută din distilarea benzinei nafta hidrotratate, urmată de un proces de extracție cu solvenți și un proces de distilare. Se compune, în principal, din hidrocarburi saturate, cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 94 oC și 99 oC (201oF și 210oF).]
	295-436-3
	92045-55-1
	Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 1B
Toxicitate prin aspirație 1
	H350
H340
H304
	GHS08
Dgr
	H350
H340
H304
	 
	 
	P

	649-286-00-4
	Benzină nafta (petrol), izomerizare, fracția C6;
Benzină nafta modificată cu temperaturi de fierbere scăzute;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea unei benzine care a fost izomerizată catalitic. Se compune în principal din izomeri hexani cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 60 oC și 66 oC (140oF și 151oF).]
	295-440-5
	92045-58-4
	Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 1B
Toxicitate prin aspirație 1
	H350
H340
H304
	GHS08
Dgr
	H350
H340
H304
	 
	 
	P

	649-287-00-X
	Hidrocarburi, fracția C6-7, cracarea benzinei nafta, rafinare cu solvenți;
Benzină nafta modificată cu temperaturi de fierbere scăzute;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin absorbția benzenului dintr-o fracție de hidrocarburi bogată în benzen și hidrogenată catalitic complet, care a fost obținută prin distilarea benzinei nafta cracate, hidrogenate în prealabil. Se compune în principal din hidrocarburi parafinice și naftenice cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C6 -C7 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 70 oC și 100 oC (158oF și 212oF).]
	295-446-8
	92045-64-2
	Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 1B
Toxicitate prin aspirație 1
	H350
H340
H304
	GHS08
Dgr
	H350
H340
H304
	 
	 
	P

	649-288-00-5
	Hidrocarburi bogate în C6, distilate de benzină nafta ușoară hidrotratată, rafinare cu solvenți;
Benzină nafta modificată cu temperaturi de fierbere scăzute;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea benzinei nafta hidrotratate urmată de o extracție cu solvenți. Se compune, în principal, din hidrocarburi saturate cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 65 oC și 70 oC (149oF și 158oF).]
	309-871-4
	101316-67-0
	Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 1B
Toxicitate prin aspirație 1
	H350
H340
H304
	GHS08
Dgr
	H350
H340
H304
	 
	 
	P

	649-289-00-0
	Benzină nafta grea (petrol), cracare catalitică;
Benzină nafta de cracare catalitică cu temperaturi de fierbere scăzute;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea produșilor rezultați de la cracarea catalitică. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C6 -C12 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 65 oC și 230 oC (148oF și 446oF). Conține o cantitate relativ mare de hidrocarburi nesaturate.]
	265-055-7
	64741-54-4
	Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 1B
Toxicitate prin aspirație 1
	H350
H340
H304
	GHS08
Dgr
	H350
H340
H304
	 
	 
	P

	649-290-00-6
	Benzină nafta ușoară (petrol), cracare catalitică;
Benzină nafta de cracare catalitică cu temperaturi de fierbere scăzute;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea produșilor rezultați de la cracarea catalitică. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C4 -C11 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ – 20 oC și 190 oC (– 4oF și 374oF). Conține o cantitate relativ mare de hidrocarburi nesaturate.]
	265-056-2
	64741-55-5
	Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 1B
Toxicitate prin aspirație 1
	H350
H340
H304
	GHS08
Dgr
	H350
H340
H304
	 
	 
	P

	649-291-00-1
	Hidrocarburi, C3-11, distilate de produse de cracare catalitică;
Benzină nafta de cracare catalitică cu temperaturi de fierbere scăzute;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea produșilor rezultați de la cracarea catalitică. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C3 -C11 și cu temperaturi de fierbere de până la aproximativ 204 oC (400oF).]
	270-686-6
	68476-46-0
	Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 1B
Toxicitate prin aspirație 1
	H350
H340
H304
	GHS08
Dgr
	H350
H340
H304
	 
	 
	P

	649-292-00-7
	Benzină nafta (petrol), fracție ușoară, distilate de cracare catalitică;
Benzină nafta de cracare catalitică cu temperaturi de fierbere scăzute;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea produșilor rezultați de la cracarea catalitică. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C1- C5.]
	272-185-8
	68783-09-5
	Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 1B
Toxicitate prin aspirație 1
	H350
H340
H304
	GHS08
Dgr
	H350
H340
H304
	 
	 
	P

	649-293-00-2
	Distilate (petrol), derivați de la cracarea cu abur a benzinei nafta, hidrocarburi aromatice ușoare hidrotratate;
Benzină nafta de cracare catalitică cu temperaturi de fierbere scăzute;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea unui distilat ușor din benzină nafta cracată cu abur. Se compune în principal din hidrocarburi aromatice.]
	295-311-3
	91995-50-5
	Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 1B
Toxicitate prin aspirație 1
	H350
H340
H304
	GHS08
Dgr
	H350
H340
H304
	 
	 
	P

	649-294-00-8
	Benzină nafta grea de cracare catalitică (petrol), desulfurată; Benzină nafta de cracare catalitică cu temperaturi de fierbere scăzute;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin desulfurarea unui distilat petrolier cracat catalitic, în scopul convertirii mercaptanilor sau al eliminării impurităților acide. Se compune în principal din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C6 -C12 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 60 oC și 200 oC (140oF și 392oF).]
	295-431-6
	92045-50-6
	Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 1B
Toxicitate prin aspirație 1
	H350
H340
H304
	GHS08
Dgr
	H350
H340
H304
	 
	 
	P

	649-295-00-3
	Benzină nafta ușoară de cracare catalitică (petrol), desulfurată; Benzină nafta de cracare catalitică cu temperaturi de fierbere scăzute;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin desulfurarea benzinei nafta de la cracarea catalitică în scopul convertirii mercaptanilor sau al eliminării impurităților acide. Se compune, în principal, din hidrocarburi cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 35 oC și 210 oC (95oF și 410oF).]
	295-441-0
	92045-59-5
	Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 1B
Toxicitate prin aspirație 1
	H350
H340
H304
	GHS08
Dgr
	H350
H340
H304
	 
	 
	P

	649-296-00-9
	Hidrocarburi, fracția C8-12, cracare catalitică, neutralizate chimic;
Benzină nafta de cracare catalitică cu temperaturi de fierbere scăzute;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea unei fracțiuni de la procesul de cracare catalitică, după ce a fost supusă unei spălări alcaline. Se compune în principal din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C8 -C12 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 130 oC și 210 oC (266oF și 410oF).]
	295-794-0
	92128-94-4
	Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 1B
Toxicitate prin aspirație 1
	H350
H340
H304
	GHS08
Dgr
	H350
H340
H304
	 
	 
	P

	649-297-00-4
	Hidrocarburi, C8-12, distilate de produse de cracare catalitică;
Benzină nafta de cracare catalitică cu temperaturi de fierbere scăzute;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea produșilor de la procesul de cracare catalitică. Se compune în principal din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C8 -C12 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 140 oC și 210 oC (284oF și 410oF).]
	309-974-4
	101794-97-2
	Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 1B A
Toxicitate prin aspirație 1
	H350
H340
H304
	GHS08
Dgr
	H350
H340
H304
	 
	 
	P

	649-298-00-X
	Hidrocarburi, C8-12, de cracare catalitică, neutralizate chimic, desulfurate; Benzină nafta de cracare catalitică cu temperaturi de fierbere scăzute
	309-987-5
	101896-28-0
	Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 1B
Toxicitate prin aspirație 1
	H350
H340
H304
	GHS08
Dgr
	H350
H340
H304
	 
	 
	P

	649-299-00-5
	Benzină nafta ușoară (petrol), reformare catalitică;
Benzină nafta de reformare catalitică cu temperaturi de fierbere scăzute;
[Combinație complexă de hidrocarburi produsă prin distilarea produșilor rezultați de la procesul de reformare catalitică. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C5 -C11 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 35 oC și 190 oC (95oF și 374oF). Conține o cantitate relativ mare de hidrocarburi aromatice cu catenă ramificată. Acest flux poate conține benzen în proporție de cel puțin 10 % în volum.]
	265-065-1
	64741-63-5
	Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 1B
Toxicitate prin aspirație 1
	H350
H340
H304
	GHS08
Dgr
	H350
H340
H304
	 
	 
	P

	649-300-00-9
	Benzină nafta grea (petrol), reformare catalitică;
Benzină nafta de reformare catalitică cu temperaturi de fierbere scăzute; [Combinație complexă de hidrocarburi produsă prin distilarea produșilor rezultați de la procesul de reformare catalitică. Se compune în principal din hidrocarburi aromatice cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C7C12 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 90 oC și 230 oC (194oF și 446oF).]
	265-070-9
	64741-68-0
	Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 1B
Toxicitate prin aspirație 1
	H350
H340
H304
	GHS08
Dgr
	H350
H340
H304
	 
	 
	P

	649-301-00-4
	Distilate (petrol), instalație de eliminare a pentanului la reformarea catalitică;
Benzină nafta de reformare catalitică cu temperaturi de fierbere scăzute;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută de la distilarea produșilor rezultați de la reformarea catalitică. Se compune în principal din hidrocarburi alifatice cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C3 -C6 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ – 49 oC și 63 oC (–57oF și 145oF).]
	270-660-4
	68475-79-6
	Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 1B
Toxicitate prin aspirație 1
	H350
H340
H304
	GHS08
Dgr
	H350
H340
H304
	 
	 
	P

	649-302-00-X
	Hidrocarburi C2 – 6, reformare catalitică a fracției C6-8;
Benzină nafta de reformare catalitică cu temperaturi de fierbere scăzute
	270-687-1
	68476-47-1
	Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 1B
Toxicitate prin aspirație 1
	H350
H340
H304
	GHS08
Dgr
	H350
H340
H304
	 
	 
	P

	649-303-00-5
	Reziduuri (petrol), reformare catalitică a fracției C6 – 8;
Benzină nafta de reformare catalitică cu temperaturi de fierbere scăzute;
[Reziduu complex obținut de la reformarea catalitică a șarjelor C6-8. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C2- C6.]
	270-794-3
	68478-15-9
	Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 1B
Toxicitate prin aspirație 1
	H350
H340
H304
	GHS08
Dgr
	H350
H340
H304
	 
	 
	P

	649-304-00-0
	Benzină nafta ușoară de reformare catalitică (petrol), dezaromatizată; Benzină nafta de reformare catalitică cu temperaturi de fierbere scăzute;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea produșilor rezultați de la reformarea catalitică. Se compune în principal din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C5 -C8 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 35 oC și 120 oC (95oF și 248oF). Conține o cantitate relativ mare de hidrocarburi cu catenă ramificată, din care s-au îndepărtat componentele aromatice.]
	270-993-5
	68513-03-1
	Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 1B
Toxicitate prin aspirație 1
	H350
H340
H304
	GHS08
Dgr
	H350
H340
H304
	 
	 
	P

	649-305-00-6
	Distilate (petrol), prim-distilate ale benzinelor nafta de reformare catalitică;
Benzină nafta de reformare catalitică cu temperaturi de fierbere scăzute;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin reformarea catalitică a bezinelor nafta, urmată de fracționarea totalității efluenților. Se compune din hidrocarburi alifatice saturate cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C2- C6.]
	271-008-1
	68513-63-3
	Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 1B
Toxicitate prin aspirație 1
	H350
H340
H304
	GHS08
Dgr
	H350
H340
H304
	 
	 
	P

	649-306-00-1
	Produși petrolieri, reformate de hidrofinare și producere de energie;
Benzină nafta de reformare catalitică cu temperaturi de fierbere scăzute;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută în cadrul unui proces de hidrofinare și producere de energie, cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 27 oC și 210 oC (80oF și 410oF).]
	271-058-4
	68514-79-4
	Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 1B
Toxicitate prin aspirație 1
	H350
H340
H304
	GHS08
Dgr
	H350
H340
H304
	 
	 
	P

	649-307-00-7
	Benzină nafta de reformare (petrol), interval mare de distilare;
Benzină nafta de reformare catalitică cu temperaturi de fierbere scăzute;
[Combinație complexă de hidrocarburi produsă prin distilarea produșilor rezultați de la reformarea catalitică. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C5 -C12 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 35 oC și 230 oC (95oF și 446oF).]
	272-895-8
	68919-37-9
	Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 1B
Toxicitate prin aspirație 1
	H350
H340
H304
	GHS08
Dgr
	H350
H340
H304
	 
	 
	P

	649-308-00-2
	Benzină nafta de reformare catalitică (petrol);
Benzină nafta de reformare catalitică cu temperaturi de fierbere scăzute;
[Combinație complexă de hidrocarburi produsă prin distilarea produșilor rezultați de la reformarea catalitică. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C4 -C12 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 30 oC și 220 oC (90oF și 430oF). Conține o cantitate relativ mare de hidrocarburi aromatice cu catenă ramificată. Acest flux poate conține benzen în proporție de cel puțin 10 % în volum.]
	273-271-8
	68955-35-1
	Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 1B
Toxicitate prin aspirație 1
	H350
H340
H304
	GHS08
Dgr
	H350
H340
H304
	 
	 
	P

	649-309-00-8
	Distilate ușoare (petrol), hidrotratare, reformare catalitică, fracția aromatică C8-12; Benzină nafta de reformare catalitică cu temperaturi de fierbere scăzute;
[Combinație complexă de alchilbenzeni obținută prin reformarea catalitică a benzinei nafta petroliere. Se compune în principal din alchilbenzeni cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C8 -C10 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 160 oC și 180 oC (320oF și 356oF).]
	285-509-8
	85116-58-1
	Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 1B
Toxicitate prin aspirație 1
	H350
H340
H304
	GHS08
Dgr
	H350
H340
H304
	 
	 
	P

	649-310-00-3
	Hidrocarburi aromatice, fracția C8, derivați de reformare catalitică;
Benzină nafta de reformare catalitică cu temperaturi de fierbere scăzute
	295-279-0
	91995-18-5
	Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 1B
Toxicitate prin aspirație 1
	H350
H340
H304
	GHS08
Dgr
	H350
H340
H304
	 
	 
	P

	649-311-00-9
	Hidrocarburi aromatice, C7-12, bogate în C8;
Benzină nafta de reformare catalitică cu temperaturi de fierbere scăzute;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin separarea din fracția ce conține produse rezultate de la platformare. Se compune, în principal, din hidrocarburi aromatice cu un număr de atomi de carbon situat, predominant, în intervalul C7-C12 (în primul rând C8) și poate conține hidrocarburi nearomatice, ambele cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 130 oC și 200 oC (266oF și 392oF).]
	297-401-8
	93571-75-6
	Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 1B
Toxicitate prin aspirație 1
	H350
H340
H304
	GHS08
Dgr
	H350
H340
H304
	 
	 
	P

	649-312-00-4
	Benzină cu C5-11, de reformare, stabilizată, cu cifră octanică înaltă;
Benzină nafta de reformare catalitică cu temperaturi de fierbere scăzute; -
[Combinație complexă de hidrocarburi cu cifră octanică ridicată, obținută la dehidrogenarea catalitică a benzinei nafta predominant naftenică. Se compune în principal din hidrocarburi aromatice și nearomatice cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C5 -C11 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 45 oC și 185 oC (113oF și 365oF).]
	297-458-9
	93572-29-3
	Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 1B
Toxicitate prin aspirație 1
	H350
H340
H304
	GHS08
Dgr
	H350
H340
H304
	 
	 
	P

	649-313-00-X
	Hidrocarburi, fracția C7-12, bogată în aromatice ≥ C9, fracție grea de la reformare; Benzină nafta de reformare catalitică cu temperaturi de fierbere scăzute;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin separarea din fracția ce conține produse rezultate de la platformare. Se compune, în principal, din hidrocarburi nearomatice cu un număr de atomi de carbon situat, predominant, în intervalul C7-C12 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 120 oC și 210 oC (248oF și 380oF) și hidrocarburi aromatice cu un număr de atomi de carbon egal cu C9 sau mai mare de C9.]
	297-465-7
	93572-35-1
	Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 1B
Toxicitate prin aspirație 1
	H350
H340
H304
	GHS08
Dgr
	H350
H340
H304
	 
	 
	P

	649-314-00-5
	Hidrocarburi, fracția C5-11, bogate în hidrocarburi nearomatice, fracție ușoară de la reformare;
Benzină nafta de reformare catalitică cu temperaturi de fierbere scăzute;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin separarea din fracția ce conține produse rezultate de la platformare. Se compune în principal din hidrocarburi nearomatice cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C5 -C11 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 35 oC și 125 oC (94oF și 257oF), precum și din benzen și toluen.]
	297-466-2
	93572-36-2
	Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 1B
Toxicitate prin aspirație 1
	H350
H340
H304
	GHS08
Dgr
	H350
H340
H304
	 
	 
	P

	649-315-00-0
	Ulei rezidual (petrol), tratat cu acid silicic;
Ulei rezidual;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea uleiului rezidual cu acid silicic în vederea îndepărtării urmelor de constituenți și de impurități. Se compune, în principal, din hidrocarburi cu catenă liniară, cu un număr de atomi de carbon predominant mai mare de C12.]
	308-127-6
	97862-77-6
	Cancerigenitate 1B
	H350
H304
	GHS08
Dgr
	H350
H304
	 
	 
	L

	649-316-00-6
	Benzină nafta ușoară (petrol), cracare termică;
Benzină nafta de cracare termică cu temperaturi de fierbere scăzute;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută de la distilarea produșilor rezultați de la cracarea termică. Se compune în principal din hidrocarburi nesaturate cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C4 -C8 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ –10 oC și 130 oC (14oF și 266oF).]
	265-075-6
	64741-74-8
	Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 1B
Toxicitate prin aspirație 1
	H350
H340
H304
	GHS08
Dgr
	H350
H340
H304
	 
	 
	P

	649-318-00-7
	Distilate aromatice grele (petrol);
Benzină nafta de cracare termică cu temperaturi de fierbere scăzute;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea produșilor rezultați de la cracarea termică a etanului și propanului. Această fracție cu temperaturi de fierbere mai ridicate se compune, în principal, din hidrocarburi aromatice C5-7 și unele hidrocarburi alifatice nesaturate cu un număr de atomi de carbon predominant C5. Acest flux poate conține benzen.]
	267-563-4
	67891-79-6
	Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 1B
Toxicitate prin aspirație 1
	H350
H340
H304
	GHS08
Dgr
	H350
H340
H304
	 
	 
	P

	649-319-00-2
	Distilate (petrol), hidrocarburi aromatice ușoare;
Benzină nafta de cracare termică cu temperaturi de fierbere scăzute; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea produșilor rezultați de la cracarea termică a etanului și propanului. Această fracție cu temperaturi de fierbere mai scăzute se compune, în principal, din hidrocarburi aromatice C5-7 și unele hidrocarburi alifatice nesaturate cu un număr de atomi de carbon predominant C5. Acest flux poate conține benzen.]
	267-565-5
	67891-80-9
	Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 1B
Toxicitate prin aspirație 1
	H350
H340
H304
	HS08
Dgr
	H350
H340
H304
	 
	 
	P

	649-320-00-8
	Distilate (petrol), derivați ai benzinei nafta rafinată pirolizat, amestec de benzine;
Benzină nafta de cracare termică cu temperaturi de fierbere scăzute; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin fracționarea prin piroliză la 816 oC (1 500 oF) a benzinei nafta și a rafinatului. Se compune în principal din hidrocarburi în care numărul atomilor de carbon este predominant C9, iar temperatura de fierbere este de aproximativ 204 oC (400oF).]
	270-344-6
	68425-29-6
	Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 1B
Toxicitate prin aspirație 1
	H350
H340
H304
	GHS08
Dgr
	H350
H340
H304
	 
	 
	P

	649-317-00-1
	Benzină nafta grea (petrol), cracare termică;
Benzină nafta de cracare termică cu temperaturi de fierbere scăzute;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută de la distilarea produșilor rezultați din cracarea termică. Se compune în principal din hidrocarburi nesaturate cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C6 -C12 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 65 oC și 220 oC (148oF și 428oF).]
	265-085-0
	64741-83-9
	Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 1B
Toxicitate prin aspirație 1
	H350
H340
H304
	GHS08
Dgr
	H350
H340
H304
	 
	 
	P

	649-321-00-3
	Hidrocarburi aromatice, fracția C6-8, derivați ai benzinei nafta rafinată pirolizat; Benzină nafta de cracare termică cu temperaturi de fierbere scăzute; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin fracționarea prin piroliză la 816 oC (1 500 oF) a benzinei naftei și a rafinatului. Se compune, în principal, din hidrocarburi aromatice cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C6C8, în principal benzen.]
	270-658-3
	68475-70-7
	Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 1B
Toxicitate prin aspirație 1
	H350
H340
H304
	GHS08
Dgr
	H350
H340
H304
	 
	 
	P

	649-322-00-9
	Distilate (petrol), motorină și benzină nafta de cracare termică; Benzină nafta de cracare termică cu temperaturi de fierbere scăzute;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea benzinei nafta de cracare termică și/sau a motorinei de cracare termică. Se compune, în principal, din hidrocarburi olefinice în care numărul atomilor de carbon este, predominant, C5, iar temperatura de fierbere este cuprinsă între aproximativ 33 oC și 60 oC (91oF și 140oF).]
	271-631-9
	68603-00-9
	Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 1B
Toxicitate prin aspirație 1
	H350
H340
H304
	GHS08
Dgr
	H350
H340
H304
	 
	 
	P

	649-323-00-4
	Distilate (petrol), motorină și benzină nafta cracate termic, cu conținut de dimeri C5;
Benzină nafta de cracare termică cu temperaturi de fierbere scăzute; [Combinație complexă de hidrocarburi produsă prin distilarea extractivă a benzinei nafta și/sau a motorinei de cracare termică. Se compune, în principal, din hidrocarburi C5 și unele olefine dimerizate C5, cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 33 oC și 184 oC (91oF și 363oF).]
	271-632-4
	68603-01-0
	Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 1B
Toxicitate prin aspirație 1
	H350
H340
H304
	GHS08
Dgr
	H350
H340
H304
	 
	 
	P

	649-324-00-X
	Distilate (petrol), distilare extractivă de benzină nafta și de motorină de cracare termică;
Benzină nafta de cracare termică cu temperaturi de fierbere scăzute;
[Combinație complexă de hidrocarburi produsă prin distilarea extractivă a benzinei nafta și/sau a motorinei de cracare termică. Se compune din hidrocarburi parafinice și olefinice, în special izoamilene, cum ar fi 2-metil-1-butenă și 2-metil-2-butenă, cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 31 oC și 40 oC (88oF și 104oF).]
	271-634-5
	68603-03-2
	Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 1B
Toxicitate prin aspirație 1
	H350
H340
H304
	GHS08
Dgr
	H350
H340
H304
	 
	 
	P

	649-325-00-5
	Distilate ușoare (petrol), cracare termică ușoară, aromatice lipsite de butan;
Benzină nafta de cracare termică cu temperaturi de fierbere scăzute; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea produșilor rezultați de la cracarea termică. Se compune în principal din hidrocarburi aromatice, în primul rând benzen.]
	273-266-0
	68955-29-3
	Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 1B
Toxicitate prin aspirație 1
	H350
H340
H304
	GHS08
Dgr
	H350
H340
H304
	 
	 
	P

	649-326-00-0
	Benzină nafta ușoară de cracare termică (petrol), desulfurată;
Benzină nafta de cracare termică cu temperaturi de fierbere scăzute;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin desulfurarea distilatului petrolier rezultat de la cracarea termică la temperatură înaltă a fracțiilor de ulei greu în vederea convertirii mercaptanilor. Se compune, în principal, din hidrocarburi aromatice, olefinice și saturate, cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 20 oC și 100 oC (68oF și 212oF).]
	295-447-3
	92045-65-3
	Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 1B
Toxicitate prin aspirație 1
	H350
H340
H304
	GHS08
Dgr
	H350
H340
H304
	 
	 
	P

	649-327-00-6
	Benzină nafta grea (petrol), hidrotratată;
Benzină nafta hidrotratată cu temperaturi de fierbere scăzute; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea cu hidrogen a unei fracții de petrol în prezența unui catalizator. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C6 -C13 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 65 oC și 230 oC (149oF și 446oF).]
	265-150-3
	64742-48-9
	Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 1B
Toxicitate prin aspirație 1
	H350
H340
H304
	GHS08
Dgr
	H350
H340
H304
	 
	 
	P

	649-328-00-1
	Benzină nafta ușoară (petrol), hidrotratată;
Benzină nafta hidrotratată, cu temperaturi de fierbere scăzute; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea cu hidrogen a unei fracții de petrol în prezența unui catalizator. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C4 -C11 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ minus 20 oC și 190 oC (–4oF și 374oF).]
	265-151-9
	64742-49-0
	Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 1B
Toxicitate prin aspirație 1
	H350
H340
H304
	GHS08
Dgr
	H350
H340
H304
	 
	 
	P

	649-329-00-7
	Benzină nafta ușoară (petrol), hidrodesulfurată;
Benzină nafta tratată cu hidrogen, cu temperaturi de fierbere scăzute;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin hidrodesulfurare catalitică. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C4 -C11 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ – 20 oC și 190 oC (–4oF și 374oF).]
	265-178-6
	64742-73-0
	Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 1B
Toxicitate prin aspirație 1
	H350
H340
H304
	GHS08
Dgr
	H350
H340
H304
	 
	 
	P

	649-330-00-2
	Benzină nafta grea (petrol), hidrodesulfurată;
Benzină nafta hidrotratată, cu temperaturi de fierbere scăzute;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin hidrodesulfurare catalitică. Constituită din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon cuprins predominant în intervalul C7 – C12 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 90 oC și 230 oC (194oF și 446oF).]
	265-185-4
	64742-82-1
	Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 1B
STOT RE 1
Toxicitate prin aspirație 1
	H350
H340
H372 (sistemul nervos central)
H304
	GHS08
Dgr
	H350
H340
H372 (sistemul nervos central)
H304
	 
	 
	P

	649-331-00-8
	Distilate intermediare hidrotratate (petrol), cu temperaturi de fierbere intermediare;
Benzină nafta tratată cu hidrogen, cu temperaturi de fierbere scăzute; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea produșilor rezultați de la hidrotratarea distilatelor intermediare. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C5 -C10 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 127 oC și 188 oC (262oF și 370oF).]
	270-092-7
	68410-96-8
	Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 1B
Toxicitate prin aspirație 1
	H350
H340
H304
	GHS08
Dgr
	H350
H340
H304
	 
	 
	P

	649-332-00-3
	Distilate ușoare hidrotratate (petrol), cu temperaturi de fierbere scăzute;
Benzină nafta hidrotratată, cu temperaturi de fierbere scăzute;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută la distilarea produșilor rezultați de la hidrotratarea distilatelor ușoare. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C6 -C9 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 3 oC și 194 oC (37oF și 382oF).]
	270-093-2
	68410-97-9
	Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 1B
Toxicitate prin aspirație 1
	H350
H340
H304
	GHS08
Dgr
	H350
H340
H304
	 
	 
	P

	649-333-00-9
	Distilate (petrol), benzine nafta grele hidrotratate, prim-produși ai instalației de eliminare a izohexanului;
Benzină nafta tratată cu hidrogen, cu temperaturi de fierbere scăzute;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută la distilarea produșilor rezultați de la hidrotratarea benzinei nafta grele. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C3 -C6 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ – 49 oC și 68 oC (– 57oF și 155oF).]
	270-094-8
	68410-98-0
	Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 1B
Toxicitate prin aspirație 1
	H350
H340
H304
	GHS08
Dgr
	H350
H340
H304
	 
	 
	P

	649-334-00-4
	Solvent benzină nafta (petrol), hidrocarburi aromatice ușoare, hidrotratate;
Benzină nafta hidrotratată, cu temperaturi de fierbere scăzute;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea cu hidrogen a unei fracții de petrol în prezența unui catalizator. Se compune în principal din hidrocarburi aromatice cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C8 -C10 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 135 oC și 210 oC (275oF și 410oF).]
	270-988-8
	68512-78-7
	Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 1B
Toxicitate prin aspirație 1
	H350
H340
H304
	GHS08
Dgr
	H350
H340
H304
	 
	 
	P

	649-335-00-X
	Benzină nafta ușoară (petrol), cracare termică, hidrodesulfurare; Benzină nafta tratată cu hidrogen, cu temperaturi de fierbere scăzute;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută la fracționarea distilatului de la cracarea termică și hidrodesulfurizată. Se compune în principal din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C5 -C11 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 23 oC și 195 oC (73oF și 383oF).]
	285-511-9
	85116-60-5
	Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 1B
Toxicitate prin aspirație 1
	H350
H340
H304
	GHS08
Dgr
	H350
H340
H304
	 
	 
	P

	649-336-00-5
	Benzină nafta ușoară hidrotratară (petrol), cu conținut de cicloalcani; Benzină nafta tratată cu hidrogen, cu temperaturi de fierbere scăzute;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută de la distilarea unei fracții de petrol. Se compune, în principal, din alcani și cicloalcani cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ – 20 oC și 190 oC (– 4oF și 374oF).]
	285-512-4
	85116-61-6
	Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 1B
Toxicitate prin aspirație 1
	H350
H340
H304
	GHS08
Dgr
	H350
H340
H304
	 
	 
	P

	649-337-00-0
	Benzină nafta grea (petrol), cracare cu abur, hidrogenare; Benzină nafta hidrotratată, cu temperaturi de fierbere scăzute
	295-432-1
	92045-51-7
	Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 1B
Toxicitate prin aspirație 1
	H350
H340
H304
	GHS08
Dgr
	H350
H340
H304
	 
	 
	P

	649-339-00-1
	Benzină nafta ușoară de la cracarea cu abur (petrol), hidrotratată;
Benzină nafta tratată cu hidrogen, cu temperaturi de fierbere scăzute;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea cu hidrogen a unei fracții de petrol, derivată dintr-un proces de piroliză, în prezența unui catalizator. Se compune în principal din hidrocarburi nesaturate cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C5 -C11 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 35 oC și 190 oC (95oF și 374oF).]
	295-438-4
	92045-57-3
	Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 1B
Toxicitate prin aspirație 1
	H350
H340
H304
	GHS08
Dgr
	H350
H340
H304
	 
	 
	P

	649-338-00-6
	Benzină nafta cu interval mare de distilare (petrol), hidrodesulfurizată;
Benzină nafta tratată cu hidrogen, cu temperaturi de fierbere scăzute;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin hidrodesulfurare catalitică. Se compune în principal din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C4 -C11 și cu un punct de fierbere cuprins între aproximativ 30 oC și 250 oC (86oF și 482oF).]
	295-433-7
	92045-52-8
	Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 1B
Toxicitate prin aspirație 1
	H350
H340
H304
	GHS08
Dgr
	H350
H340
H304
	 
	 
	P

	649-340-00-7
	Hidrocarburi, fracția C4-12, cracare de benzină nafta, hidrotratate;
Benzină nafta tratată cu hidrogen, cu temperaturi de fierbere scăzute;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea produsului rezultat din cracarea cu abur a benzinei nafta, urmată de hidrogenarea catalitică selectivă a compușilor formatori de gume. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C4 -C12 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 30 oC și 230 oC (86oF și 446oF).]
	295-443-1
	92045-61-9
	Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 1B
Toxicitate prin aspirație 1
	H350
H340
H304
	GHS08
Dgr
	H350
H340
H304
	 
	 
	P

	649-341-00-2
	Solvent benzină nafta (petrol), fracția naftenică ușoară hidrogenată; Benzină nafta tratată cu hidrogen, cu temperaturi de fierbere scăzute;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea cu hidrogen a unei fracții de petrol în prezența unui catalizator. Se compune în principal din hidrocarburi cicloparafinice cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C6 -C7 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 73 oC și 85 oC (163oF și 185oF).]
	295-529-9
	92062-15-2
	Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 1B
Toxicitate prin aspirație 1
	H350
H340
H304
	GHS08
Dgr
	H350
H340
H304
	 
	 
	P

	649-342-00-8
	Benzină nafta ușoară (petrol), cracare cu abur, hidrogenare; Benzină nafta tratată cu hidrogen, cu temperaturi de fierbere scăzute;
[Combinație complexă de hidrocarburi produsă prin separarea și apoi hidrogenarea produșilor rezultați de la cracarea cu abur în vederea producerii de etilenă. Se compune, în principal, din parafine saturate si nesaturate, parafine ciclice și hidrocarburi aromatice ciclice, cu un număr de atomi de carbon situat, predominant, în intervalul C4-C10 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 50 oC și 200 oC (122oF și 392oF). Proporția de hidrocarburi benzenice poate varia până la 30% în greutate, iar fluxul poate conține, de asemenea, mici cantități de sulf și compuși oxigenați.]
	296-942-7
	93165-55-0
	Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 1B
Toxicitate prin aspirație 1
	H350
H340
H304
	GHS08
Dgr
	H350
H340
H304
	 
	 
	P

	649-343-00-3
	Hidrocarburi, fracția C6-11, hidrotratate, dezaromatizate;
Benzină nafta tratată cu hidrogen, cu temperaturi de fierbere scăzute;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută ca solvenți care au fost supuși hidrotratării în vederea convertirii hidrocarburilor aromatice în hidrocarburi naftenice prin hidrogenare catalitică.]
	297-852-0
	93763-33-8
	Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 1B
Toxicitate prin aspirație 1
	H350
H340
H304
	GHS08
Dgr
	H350
H340
H304
	 
	 
	P

	649-344-00-9
	Hidrocarburi, fracția C9-12, hidrotratate, dezaromatizate;
Benzină nafta tratată cu hidrogen, cu temperaturi de fierbere scăzute; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută ca solvenți care au fost supuși hidrotratării în vederea convertirii hidrocarburilor aromatice în hidrocarburi naftenice prin hidrogenare catalitică.]
	297-853-6
	93763-34-9
	Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 1B
Toxicitate prin aspirație 1
	H350
H340
H304
	GHS08
Dgr
	H350
H340
H304
	 
	 
	P

	649-345-00-4
	Solvent Stoddard;
Benzină nafta cu temperaturi de fierbere scăzute —
fără specificații;
[Distilat petrolier rafinat, fără culoare, care nu are miros de rânced sau respingător, cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 148,8 oC și 204,4 oC (300oF și 400oF).]
	232-489-3
	8052-41-3
	Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 1B
STOT RE 1
Toxicitate prin aspirație 1
	H350
H340
H372 (sistemul nervos central)
H304
	GHS08
Dgr
	H350
H340
H372 (sistemul nervos central)
H304
	 
	 
	P

	649-346-00-X
	Gaz natural (petrol), condensate;
Benzină nafta cu temperaturi de fierbere scăzute – fără specificații;
[Combinație complexă de hidrocarburi separate sub formă de lichid din gazul natural dintr-un separator de suprafață prin condensare retrogradă. Se compune, în principal, din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C2- C20. Este un lichid la temperatură și presiune atmosferică.]
	265-047-3
	64741-47-5
	Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 1B
Toxicitate prin aspirație 1
	H350
H340
H304
	GHS08
Dgr
	H350
H340
H304
	 
	 
	P

	649-347-00-5
	Gaz natural (petrol), amestec lichid brut; Benzină nafta cu temperaturi de fierbere scăzute – fără specificații;
[Combinație complexă de hidrocarburi separate sub formă de lichid din gazul natural dintr-o instalație de reciclare a gazelor prin procese cum ar fi înghețarea sau absorbția. Se compune în principal din hidrocarburi alifatice saturate cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C2- C8.]
	265-048-9
	64741-48-6
	Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 1B
Toxicitate prin aspirație 1
	H350
H340
H304
	GHS08
Dgr
	H350
H340
H304
	 
	 
	P

	649-348-00-0
	Benzină nafta ușoară (petrol), hidrocracată;
Benzină nafta cu temperaturi de fierbere scăzute – fără specificații;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea produșilor rezultați de la hidrocracare. Se compune în principal din hidrocarburi saturate cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C4C10 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ – 20 oC și 180 oC (– 4oF și 356oF).]
	265-071-4
	64741-69-1
	Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 1B
Toxicitate prin aspirație 1
	H350
H340
H304
	GHS08
Dgr
	H350
H340
H304
	 
	 
	P

	649-349-00-6
	Benzină nafta grea (petrol), hidrocracare;
Benzină nafta cu temperaturi de fierbere scăzute – fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea produșilor rezultați de la hidrocracare. Se compune în principal din hidrocarburi saturate cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C6C12 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 65 oC și 230 oC (148oF și 446oF).]
	265-079-8
	64741-78-2
	Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 1B
Toxicitate prin aspirație 1
	H350
H340
H304
	GHS08
Dgr
	H350
H340
H304
	 
	 
	P

	649-350-00-1
	Benzină nafta (petrol), desulfurată;
Benzină nafta cu temperaturi de fierbere scăzute – fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin desulfurarea benzinei nafta petroliere în vederea convertirii mercaptanilor sau a îndepărtării impurităților acide. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C4 -C12 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ – 10 oC și 230 oC (14oF și 446oF).]
	265-089-2
	64741-87-3
	Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 1B
Toxicitate prin aspirație 1
	H350
H340
H304
	GHS08
Dgr
	H350
H340
H304
	 
	 
	P

	649-351-00-7
	Benzină nafta (petrol), tratată cu acid;
Benzină nafta cu temperaturi de fierbere scăzute – fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută ca rafinat de la tratarea cu acid sulfuric. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C7 -C12 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 90 oC și 230 oC (194oF și 446oF).]
	265-115-2
	64742-15-0
	Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 1B
Toxicitate prin aspirație 1
	H350
H340
H304
	GHS08
Dgr
	H350
H340
H304
	 
	 
	P

	649-353-00-8
	Benzină nafta ușoară (petrol), neutralizată chimic;
Benzină nafta cu temperaturi de fierbere scăzute – fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi produsă prin tratare în vederea eliminării materiilor acide. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C4 -C11 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ – 20 oC și 190 oC (–4oF și 374oF).]
	265-123-6
	64742-23-0
	Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 1B
Toxicitate prin aspirație 1
	H350
H340
H304
	GHS08
Dgr
	H350
H340
H304
	 
	 
	P

	649-354-00-3
	Benzină nafta (petrol), deparafinare catalitică;
Benzină nafta cu temperaturi de fierbere scăzute – fără specificații;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin deparafinarea catalitică a unei fracții de petrol. Se compune în principal din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C5 -C12 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 35 oC și 230 oC (95oF și 446oF).]
	265-170-2
	64742-66-1
	Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 1B
Toxicitate prin aspirație 1
	H350
H340
H304
	GHS08
Dgr
	H350
H340
H304
	 
	 
	P

	649-355-00-9
	Benzină nafta ușoară (petrol), cracare cu abur;
Benzină nafta cu temperaturi de fierbere scăzute – fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea produșilor rezultați de la cracarea cu abur. Se compune, în principal, din hidrocarburi nesaturate, cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C4 – C11 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ minus 20 oC și 190 oC (–4oF și 374oF). Acest flux poate conține benzen în proporție de cel puțin 10 % în volum.]
	265-187-5
	64742-83-2
	Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 1B
Toxicitate prin aspirație 1
	H350
H340
H304
	GHS08
Dgr
	H350
H340
H304
	 
	 
	P

	649-352-00-2
	Benzină nafta grea (petrol), neutralizată chimic;
Benzină nafta cu temperaturi de fierbere scăzute – fără specificații;
[Combinație complexă de hidrocarburi produsă prin tratare în vederea eliminării materiilor acide. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C6 -C12 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 65 oC și 230 oC (149oF și 446oF).]
	265-122-0
	64742-22-9
	Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 1B
Toxicitate prin aspirație 1
	H350
H340
H304
	GHS08
Dgr
	H350
H340
H304
	 
	 
	P

	649-356-00-4
	Solvent benzină nafta (petrol), hidrocarburi aromatice ușoare;
Benzină nafta cu temperaturi de fierbere scăzute – fără specificații;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea fluxurilor aromatice. Se compune în principal din hidrocarburi aromatice cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C8C10 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 135 oC și 210 oC (275oF și 410oF).]
	265-199-0
	64742-95-6
	Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 1B
Toxicitate prin aspirație 1
	H350
H340
H304
	GHS08
Dgr
	H350
H340
H304
	 
	 
	P

	649-357-00-X
	Hidrocarburi aromatice, fracția C610, tratate cu acid, neutralizate;
Benzină nafta cu temperaturi de fierbere scăzute – fără specificații
	268-618-5
	68131-49-7
	Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 1B
Toxicitate prin aspirație 1
	H350
H340
H304
	GHS08
Dgr
	H350
H340
H304
	 
	 
	P

	649-358-00-5
	Distilate cu conținut C3-5 (petrol), bogate în 2-metil-2-butenă;
Benzină nafta cu temperaturi de fierbere scăzute – fără specificații;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea hidrocarburilor cu un număr de atomi de carbon cuprins, de obicei, în intervalul C3-C5, în principal izopentan și 3-metil-1-butenă. Se compune din hidrocarburi saturate și nesaturate cu un număr de atomi de carbon situat în intervalul C3-C5, în principal 2-metil-2-butenă.]
	270-725-7
	68477-34-9
	Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 1B
Toxicitate prin aspirație 1
	H350
H340
H304
	GHS08
Dgr
	H350
H340
H304
	 
	 
	P

	649-359-00-0
	Distilate (petrol), distilate petroliere polimerizate de la cracarea cu abur, fracția C5-12;
Benzină nafta cu temperaturi de fierbere scăzute – fără specificații;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută de la distilarea distilatului petrolier cracat cu abur și polimerizat. Se compune, în principal, din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C5- C12.]
	270-735-1
	68477-50-9
	Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 1B
Toxicitate prin aspirație 1
	H350
H340
H304
	GHS08
Dgr
	H350
H340
H304
	 
	 
	P

	649-360-00-6
	Distilate de la cracarea cu abur (petrol), fracția C5-12;
Benzină nafta cu temperaturi de fierbere scăzute – fără specificații;
[Combinație complexă de compuși organici obținută prin distilarea produșilor rezultați de la procesul de cracare cu abur. Se compune din hidrocarburi nesaturate cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C5- C12.]
	270-736-7
	68477-53-2
	Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 1B
Toxicitate prin aspirație 1
	H350
H340
H304
	GHS08
Dgr
	H350
H340
H304
	 
	 
	P

	649-361-00-1
	Distilate de la cracarea cu abur (petrol), fracția C5-10, amestecate cu fracția C5 a benzinei nafta ușoare din petrol cracată cu abur; Benzină nafta cu temperaturi de fierbere scăzute – fără specificații
	270-738-8
	68477-55-4
	Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 1B
Toxicitate prin aspirație 1
	H350
H340
H304
	GHS08
Dgr
	H350
H340
H304
	 
	 
	P

	649-362-00-7
	Extracție cu acid la rece (petrol), fracția C4-6; Benzină nafta cu temperaturi de fierbere scăzute – fără specificații; [Combinație complexă de compuși organici produsă prin extracție la rece cu acid a hidrocarburilor alifatice saturate și nesaturate, cu un număr de atomi de carbon situat, de obicei, în intervalul C3-C6, predominant pentani și amilene. Se compune în principal din hidrocarburi saturate și nesaturate cu un număr de atomi de carbon situat în intervalul C4- C6, predominant C5.]
	270-741-4
	68477-61-2
	Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 1B
Toxicitate prin aspirație 1
	H350
H340
H304
	GHS08
Dgr
	H350
H340
H304
	 
	 
	P

	649-363-00-2
	Distilate (petrol), din capul instalației de eliminare a
pentanului;
Benzină nafta cu temperaturi de fierbere scăzute – fără specificații;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută dintr-un flux de gaze de cracare catalitică. Se compune din hidrocarburi alifatice cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C4- C6.]
	270-771-8
	68477-89-4
	Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 1B
Toxicitate prin aspirație 1
	H350
H340
H304
	GHS08
Dgr
	H350
H340
H304
	 
	 
	P

	649-364-00-8
	Reziduuri (petrol), reziduuri din blazul instalației de separare a butanului;
Benzină nafta cu temperaturi de fierbere scăzute – fără specificații;
[Reziduu complex obținut la distilarea fluxului de butani. Se compune din hidrocarburi alifatice cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C4C6.]
	270-791-7
	68478-12-6
	Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 1B
Toxicitate prin aspirație 1
	H350
H340
H304
	GHS08
Dgr
	H350
H340
H304
	 
	 
	P

	649-365-00-3
	Uleiuri reziduale de distilare (petrol), instalație de eliminare a butanului;
Benzină nafta cu temperaturi de fierbere scăzute – fără specificații;
[Reziduu complex obținut prin distilarea la presiune atmosferică a fluxului de butan și butenă. Se compune din hidrocarburi alifatice cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C4C6.]
	270-795-9
	68478-16-0
	Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 1B
Toxicitate prin aspirație 1
	H350
H340
H304
	GHS08
Dgr
	H350
H340
H304
	 
	 
	P

	649-366-00-9
	Benzină nafta de cocsificare (petrol), interval mare de temperaturi de fierbere;
Benzină nafta cu temperaturi de fierbere scăzute – fără specificații;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea produșilor rezultați de la cocsificarea în pat fluidizat. Se compune în principal din hidrocarburi nesaturate cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C4 -C15 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 43 oC și 250 oC (110oF și 500oF).]
	270-991-4
	68513-02-0
	Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 1B
Toxicitate prin aspirație 1
	H350
H340
H304
	GHS08
Dgr
	H350
H340
H304
	 
	 
	P

	649-367-00-4
	Benzină nafta intermediară aromatică (petrol), cracare cu abur;
Benzină nafta cu temperaturi de fierbere scăzute – fără specificații;
[Combinație complexă de hidrocarburi produsă prin distilarea produșilor rezultați de la cracarea cu abur. Se compune în principal din hidrocarburi aromatice cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C7 -C12 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 130 oC și 220 oC (266oF și 428oF).]
	271-138-9
	68516-20-1
	Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 1B
Toxicitate prin aspirație 1
	H350
H340
H304
	GHS08
Dgr
	H350
H340
H304
	 
	 
	P

	649-368-00-X
	Benzină nafta de la distilarea primară cu interval mare de temperaturi de fierbere (petrol), tratată cu argilă; Benzină nafta cu temperaturi de fierbere scăzute – fără specificații;
[Combinație complexă de hidrocarburi rezultată din tratarea benzinei nafta de la distilarea primară cu interval mare de fierbere, cu argilă naturală sau modificată, de obicei în cadrul unui proces de percolare în vederea îndepărtării urmelor de compuși polari și de impurități. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C4 -C11 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ – 20 oC și 220 oC (– 4oF și 429oF).]
	271-262-3
	68527-21-9
	Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 1B
Toxicitate prin aspirație 1
	H350
H340
H304
	GHS08
Dgr
	H350
H340
H304
	 
	 
	P

	649-369-00-5
	Benzină nafta ușoară de la distilarea primară (petrol), tratată cu argilă;
Benzină nafta cu temperaturi de fierbere scăzute – fără specificații;
[Combinație complexă de hidrocarburi rezultată prin tratarea benzinei nafta ușoare de la distilarea primară, cu argilă naturală sau modificată, de obicei în cadrul unui proces de percolare în vederea îndepărtării urmelor de compuși polari și de impurități. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C7 -C10 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 93 oC și 180 oC (200oF și 356oF).]
	271-263-9
	68527-22-0
	Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 1B
Toxicitate prin aspirație 1
	H350
H340
H304
	GHS08
Dgr
	H350
H340
H304
	 
	 
	P

	649-370-00-0
	Benzină nafta aromatică ușoară (petrol) de la cracarea cu abur;
Benzină nafta cu temperaturi de fierbere scăzute – fără specificații;
[Combinație complexă de hidrocarburi produsă prin distilarea produșilor rezultați de la cracarea cu abur. Se compune în principal din hidrocarburi aromatice cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C7 -C9 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 110 oC și 165 oC (230oF și 329oF).]
	271-264-4
	68527-23-1
	Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 1B
Toxicitate prin aspirație 1
	H350
H340
H304
	GHS08
Dgr
	H350
H340
H304
	 
	 
	P

	649-371-00-6
	Benzină nafta ușoară de la cracarea cu abur (petrol), eliminare de benzen (debenzenizare); Benzină nafta cu temperaturi de fierbere scăzute – fără specificații;
[Combinație complexă de hidrocarburi produsă prin distilarea produșilor rezultați de la cracarea cu abur. Se compune în principal din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C4 -C12 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 80 oC și 218 oC (176oF și 424oF).]
	271-266-5
	68527-26-4
	Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 1B
Toxicitate prin aspirație 1
	H350
H340
H304
	GHS08
Dgr
	H350
H340
H304
	 
	 
	P

	649-372-00-1
	Benzină nafta (petrol), cu conținut de aromatice;
Benzină nafta cu temperaturi de fierbere scăzute – fără specificații;
	271-635-0
	68603-08-7
	Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 1B
Toxicitate prin aspirație 1
	H350
H340
H304
	GHS08
Dgr
	H350
H340
H304
	 
	 
	P

	649-373-00-7
	Benzină de piroliză, reziduuri din blazul coloanei de eliminare a butanului;
Benzină nafta cu temperaturi de fierbere scăzute – fără specificații;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin fracționarea reziduurilor de la instalația de eliminare a propanului. Se compune din hidrocarburi, cu un număr de atomi de carbon predominant mai mare de C5.]
	271-726-5
	68606-10-0
	Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 1B
Toxicitate prin aspirație 1
	H350
H340
H304
	GHS08
Dgr
	H350
H340
H304
	 
	 
	P

	649-374-00-2
	Benzină nafta ușoară desulfurată (petrol);
Benzină nafta cu temperaturi de fierbere scăzute – fără specificații;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin desulfurarea unui distilat petrolier, în scopul convertirii mercaptanilor sau al eliminării impurităților acide. Se compune în principal din hidrocarburi saturate sau nesaturate cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C3C6 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ – 20 oC și 100 oC (– 4oF și 212oF).]
	272-206-0
	68783-66-4
	Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 1B
Toxicitate prin aspirație 1
	H350
H340
H304
	GHS08
Dgr
	H350
H340
H304
	 
	 
	P

	649-375-00-8
	Gaz natural, condensate;
Benzină nafta cu temperaturi de fierbere scăzute – fără specificații;
[Combinație complexă de hidrocarburi separate și/sau condensate din gaz natural în timpul transportării și colectate la gura sondei (puțului) și/sau din conductele de producție, colectare, transport și distribuție în adâncime sau în coloanele pentru spălarea gazelor etc. Se compune, în principal, din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C2- C8.]
	272-896-3
	68919-39-1
	Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 1B
Toxicitate prin aspirație 1
	H350
H340
H304
	GHS08
Dgr
	H350
H340
H304
	 
	 
	P

	649-376-00-3
	Distilate (de petrol), utilaj de stripare și curățare (de către compuși cu sulf și azot) a benzinelor nafta;
Benzină nafta cu temperaturi de fierbere scăzute – fără specificații;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin striparea produșilor din curățarea benzinelor nafta. Se compune din hidrocarburi alifatice saturate cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C2- C6.]
	272-932-8
	68921-09-5
	Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 1B
Toxicitate prin aspirație 1
	H350
H340
H304
	GHS08
Dgr
	H350
H340
H304
	 
	 
	P

	649-377-00-9
	Benzină nafta ușoară (petrol), reformare catalitică, fracție fără aromatice;
Benzină nafta cu temperaturi de fierbere scăzute – fără specificații;
[Combinație complexă de hidrocarburi care rămân după îndepărtarea compușilor aromatici din benzina nafta ușoară reformată catalitic în cadrul unui proces de absorbție selectivă. Se compune în principal din compuși parafinici și ciclici cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C5 -C8 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 66 oC și 121 oC (151oF și 250oF).]
	285-510-3
	85116-59-2
	Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 1B
Toxicitate prin aspirație 1
	H350
H340
H304
	GHS08
Dgr
	H350
H340
H304
	 
	 
	P

	649-378-00-4
	Benzină;
Benzină nafta cu temperaturi de fierbere scăzute – fără specificații;
[Combinație complexă de hidrocarburi care se compune, în principal, din hidrocarburi parafinice, cicloparafinice, aromatice și olefinice cu un număr de atomi de carbon predominant mai mare de C3 și cu temperaturi de fierbere situate între 30 oC și 260 oC (86oF și 500oF).]
	289-220-8
	86290-81-5
	Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 1B
Toxicitate prin aspirație 1
	H350
H340
H304
	GHS08
Dgr
	H350
H340
H304
	 
	 
	P

	649-379-00-X
	Hidrocarburi aromatice, fracția C7-8, produși de dezalchilare, reziduuri de distilare;
Benzină nafta cu temperaturi de fierbere scăzute – fără specificații
	292-698-0
	90989-42-7
	Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 1B
Toxicitate prin aspirație 1
	H350
H340
H304
	GHS08
Dgr
	H350
H340
H304
	 
	 
	P

	649-380-00-5
	Hidrocarburi, fracția C4-6, fracții ușoare de la instalația de eliminare a pentanului, hidrotratarea aromaticelor; Benzină nafta cu temperaturi de fierbere scăzute – fără specificații;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută ca prime fracțiuni de la coloana instalației de depentanizare înainte de hidrotratarea șarjelor de aromatice. Se compune în principal din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C4 -C6, în special pentani și pentene și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 25 oC și 40 oC (77oF și 104oF).]
	295-298-4
	91995-38-9
	Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 1B
Toxicitate prin aspirație 1
	H350
H340
H304
	GHS08
Dgr
	H350
H340
H304
	 
	 
	P

	649-381-00-0
	Distilate (de petrol), benzine nafta tratate termic și cracate cu abur, bogate în C5;
Benzină nafta cu temperaturi de fierbere scăzute – fără specificații;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea benzinelor nafta tratate termic și cracate cu abur. Se compune în principal din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat în intervalul C4 – C6, în principal C5.]
	295-302-4
	91995-41-4
	Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 1B
Toxicitate prin aspirație 1
	H350
H340
H304
	GHS08
Dgr
	H350
H340
H304
	 
	 
	P

	649-382-00-6
	Extracție cu solvenți (petrol), benzină nafta ușoară de la reformarea catalitică; Benzină nafta cu temperaturi de fierbere scăzute – fără specificații;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută ca extract în urma extracției cu solvent din fracția petrolieră reformată catalitic. Se compune în principal din hidrocarburi aromatice cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C7 -C8 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 100 oC și 200 oC (212oF și 392oF).]
	295-331-2
	91995-68-5
	Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 1B
Toxicitate prin aspirație 1
	H350
H340
H304
	GHS08
Dgr
	H350
H340
H304
	 
	 
	P

	649-383-00-1
	Benzină nafta ușoară (petrol), hidrodesulfurată, dezaromatizată; Benzină nafta cu temperaturi de fierbere scăzute – fără specificații;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea fracțiilor de petrol ușoare, dezaromatizate și hidrodesulfurate. Se compune în principal din parafine și cicloparafine C7, cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 90 oC și 100 oC (194oF și 212oF).]
	295-434-2
	92045-53-9
	Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 1B
Toxicitate prin aspirație 1
	H350
H340
H304
	GHS08
Dgr
	H350
H340
H304
	 
	 
	P

	649-384-00-7
	Benzină nafta ușoară (petrol), bogată în C5, desulfurată;
Benzină nafta cu temperaturi de fierbere scăzute – fără specificații;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin desulfurarea benzinei nafta petroliere în vederea convertirii mercaptanilor sau a îndepărtării impurităților acide. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C4 -C5, predominant C5 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ minus 10 oC și 35 oC (14oF și 95oF).]
	295-442-6
	92045-60-8
	Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 1B
Toxicitate prin aspirație 1
	H350
H340
H304
	GHS08
Dgr
	H350
H340
H304
	 
	 
	P

	649-385-00-2
	Hidrocarburi, fracția C8-11, de la cracarea benzinei nafta, fracția toluenică;
Benzină nafta cu temperaturi de fierbere scăzute – fără specificații;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea benzinei nafta cracate, hidrogenate în prealabil. Se compune în principal din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C8 -C11 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 130 oC și 205 oC (266oF și 401oF).]
	295-444-7
	92045-62-0
	Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 1B
Toxicitate prin aspirație 1
	H350
H340
H304
	GHS08
Dgr
	H350
H340
H304
	 
	 
	P

	649-386-00-8
	Hidrocarburi, fracția C4-11, de la cracarea benzinei nafta, dezaromatizate;
Benzină nafta cu temperaturi de fierbere scăzute – fără specificații;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută din benzina nafta cracată, hidrogenată în prealabil după separarea prin distilare a fracțiilor de hidrocarburi cu conținut de benzen și toluen și a unei fracții cu temperaturi de fierbere ridicate. Se compune în principal din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon cuprins predominant în intervalul C4 – C11 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 30 oC și 205 oC (86oF și 401oF).]
	295-445-2
	92045-63-1
	Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 1B
Toxicitate prin aspirație 1
	H350
H340
H304
	GHS08
Dgr
	H350
H340
H304
	 
	 
	P

	649-387-00-3
	Benzină nafta ușoară (petrol), tratată termic și cracată cu abur;
Benzină nafta cu temperaturi de fierbere scăzute – fără specificații;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin fracționarea benzinei nafta de la cracarea cu abur după recuperarea din procesul de tratare termică. Se compune în principal din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C4 -C6 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 0 oC și 80 oC (32oF și 176oF).]
	296-028-8
	92201-97-3
	Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 1B
Toxicitate prin aspirație 1
	H350
H340
H304
	GHS08
Dgr
	H350
H340
H304
	 
	 
	P

	649-388-00-9
	Distilate (petrol), bogate în C6; Benzină nafta cu temperaturi de fierbere scăzute – fără specificații;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută din distilarea materiei prime (de alimentare a instalației) petroliere. Se compune în principal din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat în intervalul C5-C7, bogate în C6, și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 60 oC și 70 oC (140oF și 158oF).]
	296-903-4
	93165-19-6
	Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 1B
Toxicitate prin aspirație 1
	H350
H340
H304
	GHS08
Dgr
	H350
H340
H304
	 
	 
	P

	649-389-00-4
	Benzină de piroliză, hidrogenată;
Benzină nafta cu temperaturi de fierbere scăzute – fără specificații;
[Fracție de distilare de la hidrogenarea benzinei de piroliză, cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 20 oC și 200 oC (68oF și 392oF).]
	302-639-3
	94114-03-1
	Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 1B
Toxicitate prin aspirație 1
	H350
H340
H304
	GHS08
Dgr
	H350
H340
H304
	 
	 
	P

	649-390-00-X
	Distilate de la cracarea cu abur (petrol), fracția C8-12 polimerizată, produse ușoare de distilare;
Benzină nafta cu temperaturi de fierbere scăzute – fără specificații;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută la distilarea fracției C8-C12 polimerizate din distilate de petrol cracate cu abur. Se compune, în principal, din hidrocarburi aromatice cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C8- C12.]
	305-750-5
	95009-23-7
	Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 1B
Toxicitate prin aspirație 1
	H350
H340
H304
	GHS08
Dgr
	H350
H340
H304
	 
	 
	P

	649-391-00-5
	Extracție cu solvenți (petrol), benzină nafta grea, tratare cu argilă; Benzină nafta cu temperaturi de fierbere scăzute – fără specificații;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea unui extract petrolier din solvent din nafta grea cu pământ decolorant. Se compune în principal din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C6 -C10 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 80 oC și 180 oC (175oF și 356oF).]
	308-261-5
	97926-43-7
	Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 1B
Toxicitate prin aspirație 1
	H350
H340
H304
	GHS08
Dgr
	H350
H340
H304
	 
	 
	P

	649-392-00-0
	Benzină nafta ușoară (petrol), cracare cu abur, eliminare de benzen, tratament termic;
Benzină nafta cu temperaturi de fierbere scăzute – fără specificații;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea și distilarea benzinei nafta petroliere ușoare de la cracarea cu abur și din care s-a eliminat benzenul. Se compune în principal din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C7 -C12 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 95 oC și 200 oC (203oF și 392oF).]
	308-713-1
	98219-46-6
	Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 1B
Toxicitate prin aspirație 1
	H350
H340
H304
	GHS08
Dgr
	H350
H340
H304
	 
	 
	P

	649-393-00-6
	Benzină nafta ușoară (petrol), cracare cu abur, tratament termic;
Benzină nafta cu temperaturi de fierbere scăzute – fără specificații;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea și distilarea benzinei nafta petroliere ușoare de la cracarea cu abur. Se compune în principal din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C5 -C6 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 35 oC și 80 oC (95oF și 176oF).]
	308-714-7
	98219-47-7
	Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 1B
Toxicitate prin aspirație 1
	H350
H340
H304
	GHS08
Dgr
	H350
H340
H304
	 
	 
	P

	649-394-00-1
	Distilate, fracția C7-9, bogată în C8 (petrol), hidrodesulfurate și dezaromatizate;
Benzină nafta cu temperaturi de fierbere scăzute – fără specificații;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea fracției ușoare de petrol, hidrodesulfurată și dezaromatizată. Se compune în principal din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat în intervalul C7 -C9, predominant parafine și cicloparafine C8 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 120 oC și 130 oC (248oF și 266oF).]
	309-862-5
	101316-56-7
	Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 1B
Toxicitate prin aspirație 1
	H350
H340
H304
	GHS08
Dgr
	H350
H340
H304
	 
	 
	P

	649-395-00-7
	Hidrocarburi, fracția C6-8, hidrogenate și dezaromatizate prin absorbție, rafinarea toluenului;
Benzină nafta cu temperaturi de fierbere scăzute – fără specificații;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută în timpul absorbției toluenului din fracția hidrocarburilor de la benzina de cracare tratată cu hidrogen în prezența unui catalizator. Se compune în principal din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C6 -C8 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 80 oC și 135 oC (176oF și 275oF).]
	309-870-9
	101316-66-9
	Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 1B
Toxicitate prin aspirație 1
	H350
H340
H304
	GHS08
Dgr
	H350
H340
H304
	 
	 
	P

	649-396-00-2
	Benzină nafta de cocsificare cu interval mare de fierbere (petrol), hidrodesulfurizată;
Benzină nafta cu temperaturi de fierbere scăzute – fără specificații;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin fracționare dintr-un distilat de cocsificare hidrodesulfurat. Se compune în principal din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C5 -C11 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 23 oC și 196 oC (73oF și 385oF).]
	309-879-8
	101316-76-1
	Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 1B
Toxicitate prin aspirație 1
	H350
H340
H304
	GHS08
Dgr
	H350
H340
H304
	 
	 
	P

	649-397-00-8
	Benzină nafta ușoară desulfurată (petrol);
Benzină nafta cu temperaturi de fierbere scăzute – fără specificații;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin desulfurarea benzinei nafta petroliere în vederea convertirii mercaptanilor sau a îndepărtării impurităților acide. Se compune în principal din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C5 -C8 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 20 oC și 130 oC (68oF și 266oF).]
	309-976-5
	101795-01-1
	Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 1B
Toxicitate prin aspirație 1
	H350
H340
H304
	GHS08
Dgr
	H350
H340
H304
	 
	 
	P

	649-398-00-3
	Hidrocarburi, fracția C3-6, bogată în C5, benzină nafta de la cracarea cu abur;
Benzină nafta cu temperaturi de fierbere scăzute – fără specificații;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea benzinei nafta de la cracarea cu abur. Se compune în principal din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat în intervalul C3 – C6, în principal C5.]
	310-012-0
	102110-14-5
	Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 1B
Toxicitate prin aspirație 1
	H350
H340
H304
	GHS08
Dgr
	H350
H340
H304
	 
	 
	P

	649-399-00-9
	Hidrocarburi bogate în C5 cu conținut de diciclopentadienă;
Benzină nafta cu punct de fierbere scăzut – fără specificații;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea produșilor rezultați de la un proces de cracare cu abur. Se compune în principal din hidrocarburi cu atomi de carbon C5 și diciclopentadienă, cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 30 oC și 170 oC (86oF și 338oF).]
	310-013-6
	102110-15-6
	Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 1B
Toxicitate prin aspirație 1
	H350
H340
H304
	GHS08
Dgr
	H350
H340
H304
	 
	 
	P

	649-400-00-2
	Reziduuri ușoare de la cracarea cu abur (petrol), aromatice;
Benzină nafta cu punct de fierbere scăzut – fără specificații;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea produșilor rezultați în urma cracării cu abur sau a unor procese similare, după îndepărtarea produșilor foarte ușori, rezultând un reziduu compus din hidrocarburi în care numărul atomilor de carbon este mai mare de C5. Se compune în principal din hidrocarburi aromatice cu un număr de atomi de carbon mai mare de C5 și cu temperaturi de fierbere de peste aproximativ 40 oC (104oF).]
	310-057-6
	102110-55-4
	Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 1B
Toxicitate prin aspirație 1
	H350
H340
H304
	GHS08
Dgr
	H350
H340
H304
	 
	 
	P

	649-401-00-8
	Hidrocarburi, ≥ C5, bogate în C5-6; Benzină nafta cu punct de fierbere scăzut – fără specificații
	270-690-8
	68476-50-6
	Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 1B
Toxicitate prin aspirație 1
	H350
H340
H304
	GHS08
Dgr
	H350
H340
H304
	 
	 
	P

	649-402-00-3
	Hidrocarburi bogate în C5;
Benzină nafta cu punct de fierbere scăzut – fără specificații
	270-695-5
	68476-55-1
	Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 1B
Toxicitate prin aspirație 1
	H350
H340
H304
	GHS08
Dgr
	H350
H340
H304
	 
	 
	P

	649-403-00-9
	Hidrocarburi aromatice, fracția C810; Benzină nafta cu punct de fierbere scăzut – fără specificații
	292-695-4
	90989-39-2
	Cancerigenitate 1B
Mutagenitate 1B
Toxicitate prin aspirație 1
	H350
H340
H304
	GHS08
Dgr
	H350
H340
H304
	 
	 
	P

	649-404-00-4
	Kerosen (petrol); Kerosen de distilare primară;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea țițeiului. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C9 – C16 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 150oC și 290 oC (320oF și 554oF).]
	232-366-4
	8008-20-6
	Toxicitate prin aspirație 1
	H304
	GHS08
Dgr
	H304
	 
	 
	 

	649-405-00-X
	Solvent benzină nafta alifatic mediu (petrol);
Kerosen de distilare primară;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea țițeiului sau a benzinei naturale. Se compune în principal din hidrocarburi saturate cu un număr de atomi de carbon cuprins predominant în intervalul C9 – C12 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 140 oC și 220 oC (284oF și 428oF).]
	265-191-7
	64742-88-7
	STOT RE 1
Toxicitate prin aspirație 1
	H372 (sistemul nervos central)
H304
	GHS08
Dgr
	H372 (sistemul nervos central)
H304
	 
	 
	 

	649-406-00-5
	Solvent benzină nafta alifatic greu (petrol);
Kerosen de distilare primară;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea țițeiului sau a benzinei naturale. Se compune în principal din hidrocarburi saturate cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C11 – C16 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 190oC și 290 oC (374oF și 554oF).]
	265-200-4
	64742-96-7
	Toxicitate prin aspirație 1
	H304
	GHS08
Dgr
	H304
	 
	 
	 

	649-407-00-0
	Kerosen (petrol), fracție largă de la distilarea primară;
Kerosen de distilare primară;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută ca fracție largă a unui combustibil pe bază de hidrocarburi de la distilarea atmosferică și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 70oC și 220 oC (158oF și 428oF).]
	295-418-5
	92045-37-9
	Toxicitate prin aspirație 1
	H304
	GHS08
Dgr
	H304
	 
	 
	 

	649-408-00-6
	Distilate (petrol), cracare cu abur;
Kerosen de cracare;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea produșilor rezultați de la cracarea cu abur. Se compune în principal din hidrocarburi nesaturate cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C7 – C16 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 90oC și 290 oC (190oF și 554oF).]
	265-194-3
	64742-91-2
	Toxicitate prin aspirație 1
	H304
	GHS08
Dgr
	H304
	 
	 
	 

	649-409-00-1
	Distilate (petrol), distilate petroliere, cracare cu abur, stripare urmată de cracare, fracția C8-10;
Kerosen de cracare;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea distilatelor de la stripare urmată de cracare cu abur. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat în intervalul C8 – C10 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 129oC și 194oC (264oF și 382oF).]
	270-728-3
	68477-39-4
	Toxicitate prin aspirație 1
	H304
	GHS08
Dgr
	H304
	 
	 
	 

	649-410-00-7
	Distilate (petrol), distilate petroliere, cracare cu abur, stripare urmată de cracare, fracția C10-12;
Kerosen de cracare;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea distilatelor de la stripare urmată de cracare cu abur. Se compune, în principal, din hidrocarburi aromatice cu un număr de atomi de carbon situat în intervalul C10- C12.]
	270-729-9
	68477-40-7
	Toxicitate prin aspirație 1
	H304
	GHS08
Dgr
	H304
	 
	 
	 

	649-411-00-2
	Distilate de la cracarea cu abur (petrol), fracția C8-12;
Kerosen de cracare;
[Combinație complexă de compuși organici obținută prin distilarea produșilor rezultați de la procesul de cracare cu abur. Se compune, în principal, din hidrocarburi nesaturate cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C8- C12.]
	270-737-2
	68477-54-3
	Toxicitate prin aspirație 1
	H304
	GHS08
Dgr
	H304
	 
	 
	 

	649-412-00-8
	Kerosen (petrol), cracare termică, hidrodesulfurare; Kerosen de cracare;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută la fracționarea distilatului de la cracarea termică și hidrodesulfurizată. Se compune în principal din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C8 – C16 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 120oC și 283oC (284oF și 541oF).]
	285-507-7
	85116-55-8
	Toxicitate prin aspirație 1
	H304
	GHS08
Dgr
	H304
	 
	 
	 

	649-413-00-3
	Hidrocarburi aromatice cu C≥10, de la cracarea cu abur, hidrotratare; Kerosen de cracare;
[Combinație complexă de hidrocarburi produsă prin distilarea produșilor rezultați de la cracarea cu abur tratați cu hidrogen în prezența unui catalizator. Se compune în principal din hidrocarburi aromatice cu un număr de atomi de carbon predominant peste C10 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 150oC și 320oC (302oF și 608oF).]
	292-621-0
	90640-98-5
	Toxicitate prin aspirație 1
	H304
	GHS08
Dgr
	H304
	 
	 
	 

	649-414-00-9
	Benzină nafta de la cracare cu abur (petrol), hidrotratată, bogată în hidrocarburi aromatice C9-10; Kerosen de cracare;
[Combinație complexă de hidrocarburi produsă prin distilarea produșilor rezultați de la cracarea cu abur și tratați ulterior cu hidrogen în prezența unui catalizator. Se compune în principal din hidrocarburi aromatice cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C9 – C10 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 140oC și 200 oC (284oF și 392oF).]
	292-637-8
	90641-13-7
	Toxicitate prin aspirație 1
	H304
	GHS08
Dgr
	H304
	 
	 
	 

	649-415-00-4
	Distilate de cracare termică (petrol), bogate în hidrocarburi aromatice alchilate;
Kerosen de cracare;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea gudronului greu de la cracarea termică. Se compune în principal din hidrocarburi aromatice superior alchilate cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 100oC și 250oC (212oF și 482oF).]
	309-866-7
	101316-61-4
	Toxicitate prin aspirație 1
	H304
	GHS08
Dgr
	H304
	 
	 
	 

	649-416-00-X
	Distilate ușoare (petrol), gudron greu de la cracarea catalitică;
Kerosen de cracare;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea gudronului greu de la cracarea catalitică. Se compune în principal din hidrocarburi aromatice superior alchilate cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 100oC și 250oC (212oF și 482 oF).]
	309-938-8
	101631-13-4
	Toxicitate prin aspirație 1
	H304
	GHS08
Dgr
	H304
	 
	 
	 

	649-417-00-5
	Solvent benzină nafta aromatic greu (petrol), hidrocracare; Kerosen de cracare;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea distilatului petrolier hidrocracat. Se compune în principal din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C9 – C16 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 235oC și 290oC (455oF și 554oF).]
	309-881-9
	101316-80-7
	Toxicitate prin aspirație 1
	H304
	GHS08
Dgr
	H304
	 
	 
	 

	649-418-00-0
	Distilate ușoare (petrol), gudron greu de la cracarea cu abur;
Kerosen de cracare;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea gudronului greu de la cracarea cu abur. Se compune în principal din hidrocarburi aromatice superior alchilate cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 100oC și 250oC (212oF și 482oF).]
	309-940-9
	101631-15-6
	Toxicitate prin aspirație 1
	H304
	GHS08
Dgr
	H304
	 
	 
	 

	649-419-00-6
	Distilate (petrol), alchilare; Kerosen — fără specificații;
[Combinație complexă de hidrocarburi produsă prin distilarea produșilor de reacție ai izobutanului cu hidrocarburi mono-olefine cu un număr de atomi de carbon situat de obicei în intervalul C3 – C5. Se compune în principal din hidrocarburi saturate cu catenă ramificată cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C11 – C17 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 205oC și 320oC (401oF și 608oF).]
	265-074-0
	64741-73-7
	Toxicitate prin aspirație 1
	H304
	GHS08
Dgr
	H304
	 
	 
	 

	649-420-00-1
	Extracție cu solvenți (petrol), benzină nafta grea;
Kerosen — fără specificații;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută ca produs extras de la extracția cu solvent. Se compune în principal din hidrocarburi aromatice cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C7 – C12 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 90oC și 220 oC (194oF și 428oF).]
	265-099-7
	64741-98-6
	Toxicitate prin aspirație 1
	H304
	GHS08
Dgr
	H304
	 
	 
	 

	649-421-00-7
	Distilate ușoare (petrol), neutralizate chimic; Kerosen — fără specificații;
[Combinație complexă de hidrocarburi produsă prin tratare în vederea eliminării materiilor acide. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C9 – C16 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 150oC și 290oC (302oF și 554oF).]
	265-132-5
	64742-31-0
	Toxicitate prin aspirație 1
	H304
	GHS08
Dgr
	H304
	 
	 
	 

	649-422-00-2
	Distilate ușoare (petrol), hidrotratate;
Kerosen — fără specificații;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea cu hidrogen a unei fracții de petrol în prezența unui catalizator. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C9 – C16 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 150oC și 290oC (302oF și 554oF).]
	265-149-8
	64742-47-8
	Toxicitate prin aspirație 1
	H304
	GHS08
Dgr
	H304
	 
	 
	 

	649-423-00-8
	Kerosen (petrol), hidrodesulfurat; Kerosen — fără specificații;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea cu hidrogen a unei șarje de petrol în vederea convertirii sulfului organic în hidrogen sulfurat, care este apoi eliminat. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C9 – C16 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 150oC și 290oC (302oF și 554oF).]
	265-184-9
	64742-81-0
	Toxicitate prin aspirație 1
	H304
	GHS08
Dgr
	H304
	 
	 
	 

	649-424-00-3
	Solvent benzină nafta aromatic greu (petrol);
Kerosen — fără specificații;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea fluxurilor aromatice. Se compune în principal din hidrocarburi aromatice cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C9C16 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 165oC și 290oC (330oF și 554oF).]
	265-198-5
	64742-94-5
	Toxicitate prin aspirație 1
	H304
	GHS08
Dgr
	H304
	 
	 
	 

	649-425-00-9
	Benzină nafta grea de la cocsificare (petrol);
Kerosen — fără specificații;
[Combinație complexă de hidrocarburi de la distilarea produșilor rezultați de la cocsificarea în pat fluidizat. Se compune în principal din hidrocarburi nesaturate
cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C6 – C15 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 157oC și 288oC (315oF și 550oF).]
	269-778-9
	68333-23-3
	Toxicitate prin aspirație 1
	H304
	GHS08
Dgr
	H304
	 
	 
	 

	649-426-00-4
	Benzină nafta grea hidrodesulfurată (petrol), reformare catalitică, fracția aromatică;
Kerosen — fără specificații;
[Combinație complexă de hidrocarburi produsă prin fracționarea benzinei nafta de hidrodesulfurare reformată catalitic. Se compune în principal din hidrocarburi aromatice cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C7 – C13 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 98oC și 218oC (208oF și 424oF).]
	285-508-2
	85116-57-0
	Toxicitate prin aspirație 1
	H304
	GHS08-Dgr
	H304
	 
	 
	 

	649-427-00-X
	Kerosen desulfurat (petrol);
Kerosen — fără specificații;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin desulfurarea unui distilat petrolier, în scopul convertirii mercaptanilor sau al eliminării impurităților acide. Se compune în principal din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C9 – C16 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 130oC și 290oC (266oF și 554oF).]
	294-799-5
	91770-15-9
	Toxicitate prin aspirație 1
	H304
	GHS08
Dgr
	H304
	 
	 
	 

	649-428-00-5
	Kerosen (petrol) desulfurat și rafinat cu solvent;
Kerosen — fără specificații;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin desulfurarea și rafinarea cu solvent a unei șarje de petrol și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 150oC și 260oC (302oF și 500oF).]
	295-416-4
	92045-36-8
	Toxicitate prin aspirație 1
	H304
	GHS08
Dgr
	H304
	 
	 
	 

	649-429-00-0
	Hidrocarburi, fracția C9-16, hidrotratate, dearomatizate;
Kerosen — fără specificații;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută ca solvenți care au fost supuși hidrotratării în vederea convertirii hidrocarburilor aromatice în hidrocarburi naftenice prin hidrogenare catalitică.]
	297-854-1
	93763-35-0
	Toxicitate prin aspirație 1
	H304
	GHS08
Dgr
	H304
	 
	 
	 

	649-430-00-6
	Kerosen (petrol), rafinare cu solvenți, hidrodesulfurat; Kerosen — fără specificații
	307-033-2
	97488-94-3
	Toxicitate prin aspirație 1
	H304
	GHS08
Dgr
	H304
	 
	 
	 

	649-431-00-1
	Distilate intermediare de la cocsificare cu interval mare de fierbere (petrol), hidrodesulfurare;
Kerosen — fără specificații;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin fracționarea distilatului de la cocsificare hidrodesulfurat. Se compune, în principal, din hidrocarburi
cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C8C16 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 120oC și 283oC (248oF și 541oF).]
	309-864-6
	101316-58-9
	Toxicitate prin aspirație 1
	H304
	GHS08
Dgr
	H304
	 
	 
	 

	649-432-00-7
	Solvent benzină nafta aromatic greu (petrol), hidrodesulfurat; Kerosen — fără specificații;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin hidrodesulfurarea catalitică a unei fracții de petrol. Se compune în principal din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C10 – C13 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 180oC și 240oC (356oF și 464oF).]
	309-882-4
	101316-81-8
	Toxicitate prin aspirație 1
	H304
	GHS08
Dgr
	H304
	 
	 
	 

	649-433-00-2
	Solvent benzină nafta mediu (petrol), hidrodesulfurat; Kerosen — fără specificații;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin hidrodesulfurarea catalitică a unei fracții de petrol. Se compune în principal din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C10 – C13 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 175oC și 220oC (347oF și 428oF).]
	309-884-5
	101316-82-9
	Toxicitate prin aspirație 1
	H304
	GHS08
Dgr
	H304
	 
	 
	 

	649-434-00-8
	Kerosen (petrol), hidrotratat;
Kerosen — fără specificații;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută din distilarea petrolului și hidrotratarea ulterioară. Se compune în principal din alcani, cicloalcani și alchilbenzeni cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C12 – C16 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 230oC și 270oC (446oF și 518oF).]
	309-944-0
	101631-19-0
	Toxicitate prin aspirație 1
	H304
	GHS08
Dgr
	H304
	 
	 
	 

	649-435-00-3
	Distilate ușoare (petrol), cracare catalitică;
Motorină de cracare;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea produșilor rezultați de la cracarea catalitică. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C9 – C25 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 150oC și 400oC (302oF și 752oF). Conține o cantitate relativ mare de hidrocarburi aromatice biciclice.]
	265-060-4
	64741-59-9
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	 

	649-436-00-9
	Distilate intermediare (petrol), cracare catalitică; Motorină de cracare;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea produșilor rezultați de la cracarea catalitică. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C11 – C30 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 205oC și 450oC (401oF și 842oF). Conține o cantitate relativ mare de hidrocarburi aromatice triciclice.]
	265-062-5
	64741-60-2
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	 

	649-437-00-4
	Distilate ușoare (petrol), hidrocracare;
Motorină de cracare;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea produșilor rezultați de la hidrocracare. Se compune în principal din hidrocarburi saturate cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C10 – C18 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 160oC și 320oC (320oF și 608oF).]
	265-078-2
	64741-77-1
	Cancerigenitate 2
	H351
	GHS08
Wng
	H351
	 
	 
	 

	649-438-00-X
	Distilate ușoare (petrol), cracare termică;
Motorină de cracare;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea produșilor rezultați din cracarea termică. Se compune în principal din hidrocarburi nesaturate cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C10 – C22 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 160oC și 370oC (320oF și 698oF).]
	265-084-5
	64741-82-8
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	 

	649-439-00-5
	Distilate ușoare (petrol), cracare catalitică, hidrodesulfurare;
Motorină de cracare;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea distilatelor ușoare de la cracarea catalitică cu hidrogen în vederea conversiei sulfului organic în hidrogen sulfurat, care este ulterior eliminat. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C9 – C25 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 150oC și 400oC (302oF și 752oF). Conține o cantitate relativ mare de hidrocarburi aromatice biciclice.]
	269-781-5
	68333-25-5
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	 

	649-440-00-0
	Distilate (petrol), benzină nafta ușoară de la cracarea cu abur;
Motorină de cracare;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea multiplă a produșilor rezultați de la cracarea cu abur. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C10- C18.]
	270-662-5
	68475-80-9
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	 

	649-441-00-6
	Distilate (petrol), distilate petroliere, cracare cu abur urmată de cracare;
Motorină de cracare;
[Combinație complexă de hidrocarburi produsă prin distilarea vaporilor sau distilatului de la cracare și/sau produșilor de fracționare. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul care pornește de la compuși C10 până la polimeri cu greutate moleculară mică.]
	270-727-8
	68477-38-3
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	 

	649-442-00-1
	Motorină de la cracarea cu abur (petrol);
Motorină de cracare;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea produșilor rezultați de la cracarea cu abur. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon predominant peste C9 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 205oC și 400oC (400oF și 752oF).]
	271-260-2
	68527-18-4
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	 

	649-444-00-2
	Motorină (petrol), cracare termică, hidrodesulfurată; Motorină de cracare
	295-411-7
	92045-29-9
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	 

	649-443-00-7
	Distilate intermediare (petrol), cracare termică, hidrodesulfurare;
Motorină de cracare;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin fracționare din șarjele de distilat de la cracarea termică, hidrodesulfurate. Se compune în principal din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C11-C25 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 205 oC și 400 oC (401oF și 752oF).]
	285-505-6
	85116-53-6
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	 

	649-445-00-8
	Reziduuri (petrol), benzină nafta de cracare cu abur, hidrogenată; Motorină de cracare;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută ca fracție reziduală la distilarea benzinei nafta de la cracarea cu abur, hidrotratată. Se compune în principal din hidrocarburi cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 200oC și 350oC (32oF și 662oF).]
	295-514-7
	92062-00-5
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	 

	649-446-00-3
	Reziduuri de distilare (petrol), cracare cu abur a benzinei nafta;
Motorină de cracare;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută ca reziduuri de la coloana de separare a efluenților de la cracarea cu abur a benzinei nafta la temperatură înaltă. Are temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 147oC și 300oC (297oF și 572 oF) și se obține un ulei-produs finit cu o viscozitate de 18cSt la 50 oC.]
	295-517-3
	92062-04-9
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	 

	
649-447-00-9
	Distilate ușoare (petrol), cracare catalitică, degradare termică;
Motorină de cracare;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea produșilor rezultați de la cracarea catalitică, care a fost folosită ca fluid pentru transfer termic. Se compune în principal din hidrocarburi cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 190oC și 340oC (374oF și 644 oF). Poate conține compuși organici cu sulf.]
	295-991-1
	92201-60-0
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	 

	649-448-00-4
	Reziduuri (petrol), benzină nafta tratată termic și cracată cu abur; Motorină de cracare;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută ca reziduu de la distilarea benzinei nafta tratată termic și cracată cu abur și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 150oC și 350oC (302oF și 662oF).]
	297-905-8
	93763-85-0
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	 

	649-449-00-X
	Hidrocarburi, fracția C16-20, reziduu de la distilarea parafinelor, hidrocracare și deparafinare cu solvenți;
Motorină de cracare;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin deparafinarea cu solvenți a reziduurilor de distilare de la distilarea parafinelor hidrocracate. Se compune în principal din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C16 – C20 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 360oC și 500oC (680oF și 932oF). Se obține un ulei-produs finit cu o viscozitate de 4,5 cSt la aproximativ 100 oC (212oF).]
	307-662-2
	97675-88-2
	Cancerigenitate 2
	H351
	GHS08
Wng
	H351
	 
	 
	 

	649-450-00-5
	Motorine ușoare sub vid (petrol), hidrodesulfurare și cracare termică;
Motorină de cracare;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin hidrodesulfurarea catalitică a motorinei ușoare sub vid cracată termic. Se compune în principal din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C14 – C20 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 270 oC și 370 oC (518oF și 698oF).]
	308-278-8
	97926-59-5
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	 

	649-451-00-0
	Distilate intermediare de la cocsificare (petrol), hidrodesulfurate; Motorină de cracare;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin fracționare din șarje de distilate de la cocsificare și hidrodesulfurare. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C12 – C21 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 200 oC și 360 oC (392oF și 680oF).]
	309-865-1
	101316-59-0
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	 

	649-452-00-6
	Distilate grele (petrol), cracate cu abur;
Motorină de cracare;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea reziduurilor grele de la cracarea cu abur. Se compune în principal din hidrocarburi aromatice grele superior alchilate cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 250oC și 400oC (482oF și 752 oF).]
	309-939-3
	101631-14-5
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	 

	649-453-00-1
	Distilate grele (petrol), hidrocracare;
Ulei de bază — fără specificații;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin distilarea produșilor rezultați de la hidrocracare. Se compune în principal din hidrocarburi saturate cu un număr de atomi de carbon situat în intervalul C15 – C39 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 260oC și 600oC (500oF și 1112oF).]
	265-077-7
	64741-76-0
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	L

	649-454-00-7
	Distilate parafinice grele (petrol), rafinate cu solvenți;
Ulei de bază — fără specificații;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută ca produs rafinat de la extracția cu solvent. Se compune în principal din hidrocarburi saturate cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C20 – C50 și se obține un ulei-produs finit cu o viscozitate de cel puțin 100 SUS la 100oF (19cSt la 40 oC).]
	265-090-8
	64741-88-4
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	L

	649-455-00-2
	Distilate parafinice ușoare (petrol), rafinate cu solvenți;
Ulei de bază — fără specificații;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută ca produs rafinat de la extracția cu solvent. Se compune în principal din hidrocarburi saturate cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C15 – C30 și se obține un ulei-produs finit cu o viscozitate mai mică de 100 SUS la 100oF (19cSt la 40 oC).]
	265-091-3
	64741-89-5
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	L

	649-456-00-8
	Uleiuri reziduale (petrol), dezasfaltare cu solvenți;
Ulei de bază — fără specificații;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută ca fracție solubilă în solvent rezultată de la dezasfaltarea cu solvenți C3-C4 a reziduului. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon predominant peste C25 și temperaturi de fierbere de peste aproximativ 400 oC (752 oF).]
	265-096-0
	64741-95-3
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	L

	649-457-00-3
	Distilate naftenice grele (petrol), rafinate cu solvenți; Ulei de bază — fără specificații;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută ca produs rafinat de la extracția cu solvent. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C20 – C50 și se obține un ulei-produs finit cu o viscozitate de cel puțin 100 SUS la 100oF (19cSt la 40 oC). Conține o cantitate relativ mică de parafine normale.]
	265-097-6
	64741-96-4
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	L

	649-458-00-9
	Distilate naftenice ușoare (petrol), rafinate cu solvenți;
Ulei de bază — fără specificații;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută ca produs rafinat de la extracția cu solvent. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C15 – C30 și se obține un ulei-produs finit cu o viscozitate mai mică de 100 SUS la 100oF (19cSt la 40 oC). Conține o cantitate relativ mică de parafine normale.]
	265-098-1
	64741-97-5
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	L

	649-459-00-4
	Uleiuri reziduale (petrol), rafinate cu solvenți;
Ulei de bază — fără specificații;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută sub formă de fracție insolubilă în solvent de la rafinarea cu solvent a unui reziduu utilizând un solvent organic polar precum fenolul sau furfurolul. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon predominant peste C25 și temperaturi de fierbere de peste aproximativ 400 oC (752oF).]
	265-101-6
	64742-01-4
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	L

	649-460-00-X
	Distilate parafinice grele (petrol), tratate cu argilă;
Ulei de bază — fără specificații;
[Combinație complexă de hidrocarburi rezultată din tratamentul unei fracții de petrol cu argilă naturală sau modificată, fie în cadrul unui proces de contact, fie al unui proces de percolare, în vederea îndepărtării urmelor de compuși polari și de impurități prezente. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C20 – C50 și se obține un ulei-produs finit cu o viscozitate de cel puțin 100 SUS la 100oF (19cSt la 40 oC). Conține o cantitate relativ mare de hidrocarburi saturate.]
	265-137-2
	64742-36-5
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	L

	649-461-00-5
	Distilate parafinice ușoare (petrol), tratate cu argilă;
Ulei de bază — fără specificații;
[Combinație complexă de hidrocarburi rezultată din tratamentul unei fracții de petrol cu argilă naturală sau modificată, fie în cadrul unui proces de contact, fie al unui proces de percolare, în vederea îndepărtării urmelor de compuși polari și de impurități prezente. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C15 – C30 și se obține un ulei-produs finit cu o viscozitate mai mică de 100 SUS la 100oF (19cSt la 40 oC). Conține o cantitate relativ mare de hidrocarburi saturate.]
	265-138-8
	64742-37-6
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	L

	649-462-00-0
	Uleiuri reziduale (petrol), tratate cu argilă;
Ulei de bază — fără specificații;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea uleiului rezidual cu argilă naturală sau modificată, fie în cadrul unui proces de contact, fie în cadrul unui proces de percolare în vederea îndepărtării urmelor de compuși polari și de impurități prezente. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon predominant peste C25 și cu temperaturi de fierbere de peste aproximativ 400 oC (752 oF).]
	265-143-5
	64742-41-2
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	L

	649-463-00-6
	Distilate naftenice grele (petrol), tratate cu argilă; Ulei de bază — fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi rezultată din tratamentul unei fracții de petrol cu argilă naturală sau modificată, fie în cadrul unui proces de contact, fie al unui proces de percolare, în vederea îndepărtării urmelor de compuși polari și de impurități prezente. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C20 – C50 și se obține un ulei-produs finit cu o viscozitate de cel puțin 100 SUS la 100oF (19cSt la 40 oC). Conține o cantitate relativ mică de parafine normale.]
	265-146-1
	64742-44-5
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	L

	649-464-00-1
	Distilate naftenice ușoare (petrol), tratate cu argilă;
Ulei de bază — fără specificații;
[Combinație complexă de hidrocarburi rezultată din tratamentul unei fracții de petrol cu argilă naturală sau modificată, fie în cadrul unui proces de contact, fie al unui proces de percolare, în vederea îndepărtării urmelor de compuși polari și de impurități prezente. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C15 – C30 și se obține un ulei-produs finit cu o viscozitate mai mică de 100 SUS la 100oF (19cSt la 40 oC). Conține o cantitate relativ mică de parafine normale.]
	265-147-7
	64742-45-6
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	L

	649-465-00-7
	Distilate naftenice grele (petrol), hidrotratate; Ulei de bază — fără specificații;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea cu hidrogen a unei fracții de petrol în prezența unui catalizator. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C20 – C50 și se obține un ulei-produs finit cu o viscozitate de cel puțin 100 SUS la 100oF (19cSt la 40 oC). Conține o cantitate relativ mică de parafine normale.]
	265-155-0
	64742-52-5
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	L

	649-466-00-2
	Distilate naftenice ușoare (petrol), hidrotratate; Ulei de bază — fără specificații;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea cu hidrogen a unei fracții de petrol în prezența unui catalizator. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C15 – C30 și se obține un ulei-produs finit cu o viscozitate mai mică de 100 SUS la 100oF (19cSt la 40 oC). Conține o cantitate relativ mică de parafine normale.]
	265-156-6
	64742-53-6
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	L

	649-467-00-8
	Distilate parafinice grele (petrol), hidrotratate; Ulei de bază — fără specificații;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea cu hidrogen a unei fracții de petrol în prezența unui catalizator. Se compune din hidrocarburi în care numărul atomilor de carbon se situează predominant în intervalul C20-C50 și se obține un ulei-produs finit cu o viscozitate de cel puțin 100 SUS la 100oF (19cSt la 40 oC). Conține o cantitate relativ mare de hidrocarburi saturate.]
	265-157-1
	64742-54-7
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	L

	649-468-00-3
	Distilate parafinice ușoare (petrol), hidrotratate; Ulei de bază — fără specificații;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea cu hidrogen a unei fracții de petrol în prezența unui catalizator. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C15 – C30 și se obține un ulei-produs finit cu o viscozitate mai mică de 100 SUS la 100oF (19cSt la 40 oC). Conține o cantitate relativ mare de hidrocarburi saturate.]
	265-158-7
	64742-55-8
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	L

	649-469-00-9
	Distilate parafinice ușoare (petrol), deparafinare cu solvenți;
Ulei de bază — fără specificații;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin îndepărtarea parafinelor normale dintr-o fracție de petrol prin cristalizare cu solvenți. Se compune în principal din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C15 – C30 și se obține un ulei-produs finit cu o viscozitate mai mică de 100 SUS la 100oF (19cSt la 40 oC).]
	265-159-2
	64742-56-9
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	L

	649-470-00-4
	Uleiuri reziduale (petrol), hidrotratate;
Ulei de bază — fără specificații;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea cu hidrogen a unei fracții de petrol în prezența unui catalizator. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon predominant peste C25 și temperaturi de fierbere de peste aproximativ 400 oC (752oF).]
	265-160-8
	64742-57-0
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	L

	649-471-00-X
	Uleiuri reziduale (petrol), deparafinate cu solvenți;
Ulei de bază — fără specificații;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin îndepărtarea unor hidrocarburi lungi cu catene ramificate dintr-un ulei rezidual prin cristalizare cu solvenți. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon predominant peste C25 și temperaturi de fierbere de peste aproximativ 400 oC (752oF).]
	265-166-0
	64742-62-7
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	L

	649-472-00-5
	Distilate naftenice grele (petrol), deparafinate cu solvenți; Ulei de bază — fără specificații;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin îndepărtarea parafinelor normale dintr-o fracție de petrol prin cristalizare cu solvenți. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C20- C50 și se obține un ulei-produs finit cu o viscozitate de cel puțin 100 SUS la 100oF (19cSt la 40 oC). Conține o cantitate relativ mică de parafine normale.]
	265-167-6
	64742-63-8
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	L

	649-473-00-0
	Distilate naftenice ușoare (petrol), deparafinate cu solvenți; Ulei de bază — fără specificații;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin îndepărtarea parafinelor normale dintr-o fracție de petrol prin cristalizare cu solvenți. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C15 – C30 și se obține un ulei-produs finit cu o viscozitate mai mică de 100 SUS la 100oF (19cSt la 40 oC). Conține o cantitate relativ mică de parafine normale.]
	265-168-1
	64742-64-9
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	L

	649-474-00-6
	Distilate parafinice grele (petrol), deparafinate cu solvenți; Ulei de bază — fără specificații;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin îndepărtarea parafinelor normale dintr-o fracție de petrol prin cristalizare cu solvenți. Se compune în principal din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C20 – C50 și se obține un ulei-produs finit cu o viscozitate de cel puțin 100 SUS la 100oF (19cSt la 40 oC).]
	265-169-7
	64742-65-0
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	L

	649-475-00-1
	Uleiuri naftenice grele (petrol), deparafinare catalitică;
Ulei de bază — fără specificații;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută de la deparafinarea catalitică. Se compune în principal din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C20 – C50 și se obține un ulei-produs finit cu o viscozitate de cel puțin 100 SUS la 100oF (19cSt la 40 oC). Conține o cantitate relativ mică de parafine normale.]
	265-172-3
	64742-68-3
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	L

	649-476-00-7
	Uleiuri naftenice ușoare (petrol), deparafinare catalitică;
Ulei de bază — fără specificații;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută de la deparafinarea catalitică. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C15 – C30 și se obține un ulei-produs finit cu o viscozitate mai mică de 100 SUS la 100oF (19cSt la 40 oC). Conține o cantitate relativ mică de parafine normale.]
	265-173-9
	64742-69-4
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	L

	649-477-00-2
	Uleiuri parafinice grele (petrol), deparafinare catalitică;
Ulei de bază — fără specificații;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută de la deparafinarea catalitică. Se compune în principal din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C20 – C50 și se obține un ulei-produs finit cu o viscozitate de cel puțin 100 SUS la 100oF (19cSt la 40 oC).]
	265-174-4
	64742-70-7
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	L

	649-478-00-8
	Uleiuri parafinice ușoare (petrol), deparafinare catalitică;
Ulei de bază — fără specificații;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută de la deparafinarea catalitică. Se compune în principal din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C15 – C30 și se obține un ulei-produs finit cu o viscozitate mai mică de 100 SUS la 100oF (19cSt la 40 oC).]
	265-176-5
	64742-71-8
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	L

	649-479-00-3
	Uleiuri naftenice grele complexe (petrol), deparafinate;
Ulei de bază — fără specificații;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin îndepărtarea hidrocarburilor parafinice cu catenă liniară
sub formă de solid prin tratarea cu un agent cum este ureea. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C20 – C50 și se obține un ulei-produs finit cu o viscozitate de cel puțin 100 SUS la 100oF (19cSt la 40 oC). Conține o cantitate relativ mică de parafine normale.]
	265-179-1
	64742-75-2
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	L

	649-480-00-9
	Uleiuri naftenice ușoare complexe (petrol), deparafinate;
Ulei de bază — fără specificații;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută de la deparafinarea catalitică. Se compune din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C15 – C30 și se obține un ulei-produs finit cu o viscozitate mai mică de 100 SUS la 100oF (19cSt la 40 oC). Conține o cantitate relativ mică de parafine normale.]
	265-180-7
	64742-76-3
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	L

	649-481-00-4
	Uleiuri lubrifiante (petrol), fracția C20-50, baze de ulei neutru, hidrotratare, viscozitate înaltă;
Ulei de bază — fără specificații;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea motorinei ușoare sub vid, a motorinei grele sub vid și
a uleiului rezidual de la dezasfaltarea cu solvent cu hidrogen în prezența unui catalizator, în cadrul unui proces în două etape, între cele două etape având loc o deparafinare. Se compune în principal din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C20 – C50 și se obține un ulei-produs finit cu o viscozitate de aproximativ 112cSt la 40 oC. Conține o cantitate relativ mare de hidrocarburi saturate.]
	276-736-3
	72623-85-9
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	L

	649-482-00-X
	Uleiuri lubrifiante (petrol), bază de C15-30, bază de ulei neutru, hidrotratare;
Ulei de bază — fără specificații;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea motorinei ușoare în vid și a motorinei grele în vid, cu hidrogen în prezența unui catalizator, în cadrul unui proces în două etape, între cele două etape având loc o deparafinare. Se compune în principal din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C15 – C30 și se obține un ulei-produs finit cu o viscozitate de aproximativ 15cSt la 40 oC. Conține o cantitate relativ mare de hidrocarburi saturate.]
	276-737-9
	72623-86-0
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	L

	649-483-00-5
	Uleiuri lubrifiante (petrol), bază de C20-50, bază de ulei neutru, hidrotratare;
Ulei de bază — fără specificații;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea motorinei ușoare de vid, a motorinei grele de vid a uleiului rezidual de la dezasfaltarea cu solvent cu hidrogen în prezența unui catalizator, în cadrul unui proces în două etape, între cele două etape având loc o deparafinare. Se compune în principal din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C20 – C50 și se obține un ulei-produs finit cu o viscozitate de aproximativ 32cSt la 40 oC. Conține o cantitate relativ mare de hidrocarburi saturate.]
	276-738-4
	72623-87-1
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	L

	649-484-00-0
	Uleiuri lubrifiante;
Ulei de bază — fără specificații;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin extracție cu solvenți și deparafinare. Se compune, în principal, din hidrocarburi saturate cu un număr de atomi de carbon situat în intervalul C15- C50.]
	278-012-2
	74869-22-0
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	L

	649-485-00-6
	Distilate parafinice grele complexe (petrol), deparafinate; Ulei de bază — fără specificații;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin deparafinarea distilatului parafinic greu. Se compune în principal din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C20 – C50 și se obține un ulei-produs finit cu o viscozitate mai mare sau egală cu 100 SUS la 100oF (19cSt la 40 oC). Conține o cantitate relativ mică de parafine normale.]
	292-613-7
	90640-91-8
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	L

	649-486-00-1
	Distilate parafinice ușoare complexe (petrol), deparafinate;
Ulei de bază — fără specificații;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin deparafinarea distilatelor parafinice ușoare. Se compune în principal din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C12 – C30 și se obține un ulei-produs finit cu o viscozitate mai mică de 100 SUS la 100oF (19cSt la 40 oC). Conține o cantitate relativ mică de parafine normale.]
	292-614-2
	90640-92-9
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	L

	649-487-00-7
	Distilate parafinice grele (petrol), deparafinate cu solvenți, tratate cu argilă; Ulei de bază — fără specificații;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea distilatului parafinic greu deparafinat cu argilă naturală sau modificată, fie în cadrul unui proces de contact, fie în cadrul unui proces de percolare. Se compune, în principal, din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C20- C50.]
	292-616-3
	90640-94-1
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	L

	649-488-00-2
	Hidrocarburi parafinice grele, fracția C20-50, deparafinare cu solvenți, hidrotratare;
Ulei de bază — fără specificații;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea cu hidrogen, în prezența unui catalizator, a unui distilat parafinic greu deparafinat. Se compune, în principal, din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C20- C50.]
	292-617-9
	90640-95-2
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	L

	649-489-00-8
	Distilate parafinice ușoare (petrol), deparafinate cu solvenți, tratate cu argilă;
Ulei de bază — fără specificații;
[Combinație complexă de hidrocarburi rezultată în urma tratării distilatului parafinic ușor deparafinat cu argilă naturală sau modificată, fie în cadrul unui proces de contact, fie în cadrul unui proces de percolare. Se compune, în principal, din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C15- C30.]
	292-618-4
	90640-96-3
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	L

	649-490-00-3
	Distilate parafinice ușoare (petrol), deparafinate cu solvenți, hidrotratate;
Ulei de bază — fără specificații;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea cu hidrogen, în prezența unui catalizator, a unui distilat parafinic ușor deparafinat. Se compune, în principal, din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C15- C30.]
	292-620-5
	90640-97-4
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	L

	649-491-00-9
	Uleiuri reziduale (petrol), deparafinate cu solvenți, hidrotratate; Ulei de bază — fără specificații
	292-656-1
	90669-74-2
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	L

	649-492-00-4
	Uleiuri reziduale (petrol), deparafinare catalitică;
Ulei de bază — fără specificații
	294-843-3
	91770-57-9
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	L

	649-493-00-X
	Distilate parafinice grele (petrol), deparafinate, hidrotratate; Ulei de bază — fără specificații;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută de la un tratament intensiv al distilatului deparafinat, prin hidrogenare în prezența unui catalizator. Se compune, în principal, din hidrocarburi saturate cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C25 – C39 și se obține un ulei-produs finit cu o viscozitate de aproximativ 44 cSt la 50 oC.]
	295-300-3
	91995-39-0
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	L

	649-494-00-5
	Distilate parafinice ușoare (petrol), deparafinate, hidrotratate; Ulei de bază — fără specificații;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută de la un tratament intensiv al distilatului deparafinat, prin hidrogenare în prezența unui catalizator. Se compune în principal din hidrocarburi saturate cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C21 – C29 și se obține un ulei-produs finit cu o viscozitate de aproximativ 13 cSt la 50 oC.]
	295-301-9
	91995-40-3
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	L

	649-495-00-0
	Distilate (petrol), rafinare cu solvenți, hidrocracare, deparafinare;
Ulei de bază — fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi lichide obținută prin recristalizarea distilatelor de petrol, rafinate cu solvent, hidrocracate și deparafinate.]
	295-306-6
	91995-45-8
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	L

	649-496-00-6
	Distilate naftenice ușoare (petrol), rafinate cu solvenți, hidrotratate;
Ulei de bază — fără specificații;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea cu hidrogen a unei fracții de petrol, în prezența unui catalizator, și îndepărtarea hidrocarburilor aromatice prin extracția cu solvent. Se compune în principal din hidrocarburi naftenice cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C15 – C30 și se obține un ulei-produs finit cu o viscozitate cuprinsă între 13-15 cSt la 40 oC.]
	295-316-0
	91995-54-9
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	L

	649-497-00-1
	Uleiuri lubrifiante cu C17-35 (petrol), extracție cu solvenți, deparafinate, hidrotratate;
Ulei de bază — fără specificații
	295-423-2
	92045-42-6
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	L

	649-498-00-7
	Uleiuri lubrifiante deparafinate cu solvenți (petrol), fără aromatice, hidrocracare;
Ulei de bază — fără specificații
	295-424-8
	92045-43-7
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	L

	649-499-00-2
	Uleiuri reziduale (petrol), hidrocracare, tratare cu acid și deparafinare cu solvenți;
Ulei de bază — fără specificații;
[Combinație complexă de hidrocarburi produsă prin îndepărtarea cu solvenți a parafinelor din reziduurile de la distilarea parafinelor grele hidrocracate, tratate cu acizi, cu temperaturi de fierbere de peste aproximativ 380 oC (716oF).]
	295-499-7
	92061-86-4
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	L

	649-500-00-6
	Uleiuri parafinice grele (petrol), deparafinate, rafinate cu solvenți; Ulei de bază — fără specificații;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută din țiței parafinic cu conținut de sulf. Se compune, în principal, din ulei lubrifiant deparafinat, rafinat cu solvenți, cu o viscozitate de 65cSt la 50 oC.]
	295-810-6
	92129-09-4
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	L

	649-501-00-1
	Uleiuri lubrifiante parafinice (petrol), uleiuri de bază;
Ulei de bază — fără specificații;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin rafinarea țițeiului. Se compune, în principal, din hidrocarburi aromatice, naftenice și parafinice și se obține un ulei-produs finit cu o viscozitate de 120 SUS la 100oF (23cSt la 40 oC).]
	297-474-6
	93572-43-1
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	L

	649-502-00-7
	Hidrocarburi, reziduuri de la distilarea parafinelor, hidrocracare, deparafinare cu solvenți;
Ulei de bază — fără specificații
	297-857-8
	93763-38-3
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	L

	649-503-00-2
	Hidrocarburi, fracția C20-50, hidrogenarea uleiului rezidual, distilat sub vid;
Ulei de bază — fără specificații
	300-257-1
	93924-61-9
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	L

	649-504-00-8
	Distilate grele (petrol), hidrotratate, rafinate cu solvenți; hidrogenate;
Ulei de bază — fără specificații
	305-588-5
	94733-08-1
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	L

	649-505-00-3
	Distilate ușoare (petrol), hidrocracare, rafinare cu solvenți; Ulei de bază — fără specificații;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin dezaromatizarea cu solvenți a reziduurilor de la hidrocracarea petrolului. Se compune în principal din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C18 – C27 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 370oC și 450oC (698oF și 842oF).]
	305-589-0
	94733-09-2
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	L

	649-506-00-9
	Uleiuri lubrifiante cu C18-40 (petrol), pe bază de distilate de hidrocracare deparafinate cu solvenți;
Ulei de bază — fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin deparafinarea cu solvenți a reziduurilor de distilare de la hidrocracarea petrolului. Se compune în principal din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C18 – C40 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 370 oC și 550 oC (698oF și 1 022 oF).]
	305-594-8
	94733-15-0
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	L

	649-507-00-4
	Uleiuri lubrifiante cu C18-40 (petrol), pe bază de rafinate hidrogenate deparafinate cu solvenți;
Ulei de bază — fără specificații;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin deparafinarea cu solvenți a rafinatului hidrogenat obținut prin extracția cu solvenți dintr-un distilat petrolier hidrotratat. Se compune în principal din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C18 – C40 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 370oC și 550 oC (698oF și 1 022 oF).]
	305-595-3
	94733-16-1
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	L

	649-508-00-X
	Hidrocarburi cu C13-30, bogate în aromatice, distilat naftenic extras cu solvenți;
Ulei de bază — fără specificații
	305-971-7
	95371-04-3
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	L

	649-509-00-5
	Hidrocarburi cu C16-32, bogate în aromatice, distilat naftenic extras cu solvenți;
Ulei de bază — fără specificații
	305-972-2
	95371-05-4
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	L

	649-510-00-0
	Hidrocarburi cu C37-68, reziduuri de la distilarea sub vid, hidrotratate, dezasfaltate, deparafinate;
Ulei de bază — fără specificații
	305-974-3
	95371-07-6
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	L

	649-511-00-6
	Hidrocarburi cu C37-65, reziduuri de la distilarea sub vid, dezasfaltate, hidrotratate;
Ulei de bază — fără specificații
	305-975-9
	95371-08-7
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	L

	649-512-00-1
	Distilate ușoare (petrol), rafinate cu solvenți, hidrocracare; Ulei de bază — fără specificații;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea cu solvenți a unui distilat obținut din distilatele de petrol hidrocracate. Se compune în principal din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C18 – C27 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 370 oC și 450 oC (698oF și 842oF).]
	307-010-7
	97488-73-8
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	L

	649-513-00-7
	Distilate grele (petrol), hidrogenate, rafinate cu solvenți; Ulei de bază — fără specificații; [Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea cu solvent a unui distilat petrolier hidrogenat. Se compune în principal din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C19 – C40 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 390oC și 550oC (734oF și 1 022 oF).]
	307-011-2
	97488-74-9
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	L

	649-514-00-2
	Uleiuri lubrifiante cu C18-27 (petrol), hidrocracate, deparafinate cu solvenți;
Ulei de bază — fără specificații
	307-034-8
	97488-95-4
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	L

	649-515-00-8
	Hidrocarburi cu C17-30, reziduu de la distilarea atmosferică dezasfaltat cu solvenți și hidrotratat, fracție ușoară de distilare; Ulei de bază — fără specificații;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută ca prime produse de la distilarea sub vid a efluenților obținuți de la tratarea cu hidrogen, în prezența unui catalizator, a reziduului redus dezasfaltat cu solvenți. Se compune în principal din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C17 – C30 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 300oC și 400 oC (572oF și 752oF). Se obține un ulei-produs finit cu o viscozitate de 4 cSt la aproximativ 100 oC (212oF).]
	307-661-7
	97675-87-1
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	L

	649-516-00-3
	Hidrocarburi cu C17-40, reziduu de distilare hidrotratat și dezasfaltat cu solvenți, fracție ușoară de distilare sub vid;
Ulei de bază — fără specificații;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută ca prime produse la distilarea sub vid a efluenților obținuți de la hidrotratarea catalitică a reziduurilor reduse dezasfaltate cu solvenți, având o viscozitate de 8cSt la aproximativ 100 oC (212oF). Se compune în principal din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C17 – C40 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 300oC și 500 oC (592oF și 932oF).]
	307-755-8
	97722-06-0
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	L

	649-517-00-9
	Hidrocarburi cu C13-27, naftenice ușoare, extracție cu solvenți;
Ulei de bază — fără specificații;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin extracția aromaticelor dintr-un distilat naftenic ușor cu o viscozitate de 9,5 cSt la 40 oC (104 oF). Se compune în principal din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C13 – C27 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 240oC și 400 oC (464oF și 752oF).]
	307-758-4
	97722-09-3
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	L

	649-518-00-4
	Hidrocarburi cu C14-29, naftenice ușoare, extracție cu solvenți;
Ulei de bază — fără specificații;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin extracția aromaticelor dintr-un distilat naftenic ușor cu o viscozitate de 16 cSt la 40 oC (104 oF). Se compune în principal din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C14 – C29 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 250oC și 425 oC (482oF și 797oF).]
	307-760-5
	97722-10-6
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	L

	649-519-00-X
	Hidrocarburi, cu C27-42, dezaromatizate;
Ulei de bază — fără specificații
	308-131-8
	97862-81-2
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	L

	649-520-00-5
	Hidrocarburi cu C17-30, distilate hidrotratate, produse ușoare de distilare; Ulei de bază — fără specificații
	308-132-3
	97862-82-3
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	L

	649-521-00-0
	Hidrocarburi cu C27-45, distilarea naftenicelor sub vid;
Ulei de bază — fără specificații
	308-133-9
	97862-83-4
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	L

	649-522-00-6
	Hidrocarburi cu C27-45, dezaromatizate;
Ulei de bază — fără specificații
	308-287-7
	97926-68-6
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	L

	649-523-00-1
	Hidrocarburi cu C20-58, hidrotratate;
Ulei de bază — fără specificații
	308-289-8
	97926-70-0
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	L

	649-524-00-7
	Hidrocarburi naftenice cu C27-42;
Ulei de bază — fără specificații
	308-290-3
	97926-71-1
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	L

	649-525-00-2
	Uleiuri reziduale (petrol), deparafinate cu solvenți și tratate cu cărbune; Ulei de bază — fără specificații;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea cu cărbune activ a uleiurilor reziduale deparafinate cu solvenți, în vederea îndepărtării urmelor de constituenți polari și de impurități.]
	309-710-8
	100684-37-5
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	L

	649-526-00-8
	Uleiuri reziduale (petrol), deparafinate cu solvenți și tratate cu argilă;
Ulei de bază — fără specificații;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea cu pământ decolorant a uleiurilor reziduale deparafinate cu solvenți, în vederea îndepărtării urmelor de constituenți polari și de impurități.]
	309-711-3
	100684-38-6
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	L

	649-527-00-3
	Uleiuri lubrifiante cu hidrocarburi superioare lui C25 (petrol), extracție cu solvenți, dezasfaltare, deparafinare, hidrogenare;
Ulei de bază — fără specificații;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin extracția cu solvenți și hidrogenarea reziduurilor de distilare sub vid. Se compune în principal din hidrocarburi în care numărul atomilor de carbon este mai mare de C25 și se obține un ulei-produs finit cu o viscozitate de ordinul a 32cSt – 37cSt la 100oC (212oF).]
	309-874-0
	101316-69-2
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	L

	649-528-00-9
	Uleiuri lubrifiante cu C17-32 (petrol), extracție cu solvenți, deparafinare, hidrogenare;
Ulei de bază — fără specificații;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin extracția cu solvenți și hidrogenarea reziduurilor de la distilarea atmosferică. Se compune în principal din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C17 – C32 și se obține un ulei-produs finit cu o viscozitate de ordinul a 17cSt – 23cSt la 40 oC (104oF).]
	309-875-6
	101316-70-5
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	L

	649-529-00-4
	Uleiuri lubrifiante cu C20-35 (petrol), extracție cu solvenți, deparafinare, hidrogenare;
Ulei de bază — fără specificații;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin extracția cu solvenți și hidrogenarea reziduurilor de la distilarea atmosferică. Se compune în principal din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C20 – C35 și se obține un ulei-produs finit cu o viscozitate de ordinul a 37cSt – 44cSt la 40oC (104oF).]
	309-876-1
	101316-71-6
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	L

	649-530-00-X
	Uleiuri lubrifiante cu C24-50 (petrol), extracție cu solvenți, deparafinare, hidrogenare;
Ulei de bază — fără specificații;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin extracția cu solvenți și hidrogenarea reziduurilor de la distilarea atmosferică. Se compune în principal din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C24 – C50 și se obține un ulei-produs finit cu o viscozitate de ordinul a 16cSt – 75cSt la 40oC (104oF).]
	309-877-7
	101316-72-7
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	L

	649-531-00-5
	Extracție cu solvenți din distilat naftenic greu (petrol), concentrat aromatic;
Extract aromatic din distilat (tratat);
[Concentrat aromatic produs prin adăugarea de apă la extractul cu solvent din distilat naftenic greu și cu solvent de extracție.]
	272-175-3
	68783-00-6
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	L

	649-532-00-0
	Extracție cu solvenți din distilat parafinic greu rafinat cu solvenți (petrol);
Extract aromatic din distilat (tratat); [Combinație complexă de hidrocarburi obținută ca extract din re-extracția unui distilat parafinic greu rafinat cu solvenți. Se compune din hidrocarburi saturate și aromatice cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C20- C50.]
	272-180-0
	68783-04-0
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	L

	649-533-00-6
	Extracție (petrol), dezasfaltare cu solvenți a distilatelor parafinice grele;
Extract aromatic din distilat (tratat);
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută ca extract din extracția cu solvenți a distilatului parafinic greu.]
	272-342-0
	68814-89-1
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	L

	649-534-00-1
	Extracție cu solvenți (petrol), distilate naftenice grele, hidrotratate;
Extract aromatic din distilat (tratat);
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea cu hidrogen, în prezența unui catalizator, a unui extract cu solvenți din distilat naftenic greu. Se compune în principal din hidrocarburi aromatice cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C20 – C50 și se obține un ulei-produs finit cu o viscozitate de cel puțin 19cSt la 40 oC (100 SUS la 100oF).]
	292-631-5
	90641-07-9
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	L

	649-535-00-7
	Extracție cu solvenți (petrol), distilat parafinic greu, hidrotratare;
Extract aromatic din distilat (tratat);
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea cu hidrogen, în prezența unui catalizator, a unui extract cu solvenți din distilat parafinic greu. Se compune în principal din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C21 – C33 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 350oC și 480oC (662oF și 896oF).]
	292-632-0
	90641-08-0
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	L

	649-536-00-2
	Extracție cu solvenți (petrol), distilat parafinic ușor, hidrotratare;
Extract aromatic din distilat (tratat);
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea cu hidrogen, în prezența unui catalizator, a unui extract cu solvenți din distilat parafinic ușor. Se compune în principal din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C17 – C26 și cu temperaturi de fierbere cuprinse între aproximativ 280oC și 400 oC (536oF și 752oF).]
	292-633-6
	90641-09-1
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	L

	649-537-00-8
	Extracție cu solvenți (petrol), distilat parafinic ușor, hidrotratare;
Extract aromatic din distilat (tratat);
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută ca extract de la extracția cu solvenți a distilatului de solvent parafinic intermediar tratat cu hidrogen în prezența unui catalizator. Se compune, în principal, din hidrocarburi aromatice cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C16- C36.]
	295-335-4
	91995-73-2
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	L

	649-538-00-3
	Extracție cu solvenți (petrol), distilat naftenic ușor, hidrodesulfurare;
Extract aromatic din distilat (tratat);
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea unui extract, obținut în urma unui proces de extracție cu solvenți, cu hidrogen în prezența unui catalizator, în special în vederea îndepărtării compușilor cu sulf. Se compune, în principal, din hidrocarburi aromatice cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C15- C30. Poate conține 5 % sau mai mult (în greutate) hidrocarburi aromatice cu nuclee condensate cu 4-6 cicluri.]
	295-338-0
	91995-75-4
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	L

	649-539-00-9
	Extracție cu solvenți (petrol), distilat parafinic ușor, tratare cu acid;
Extract aromatic din distilat (tratat);
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută sub formă de fracție de la distilarea unui extract rezultat de la extracția cu solvenți a distilatelor parafinice ușoare petroliere care au fost supuse unei rafinări cu acid sulfuric. Se compune, în principal, din hidrocarburi aromatice cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C16- C32.]
	295-339-6
	91995-76-5
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	L

	649-540-00-4
	Extracție cu solvenți (petrol), distilat parafinic ușor, hidrodesulfurare;
Extract aromatic din distilat (tratat);
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin extracția cu solvenți a unui distilat parafinic ușor și tratat cu hidrogen în vederea convertirii sulfului organic în hidrogen sulfurat, care este apoi eliminat. Se compune în principal din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C15 – C40 și se obține un ulei-produs finit cu o viscozitate mai mare de 10cSt la 40 oC.]
	295-340-1
	91995-77-6
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	L

	649-541-00-X
	Extracție cu solvenți (petrol), motorină ușoară de vid, hidrotratare;
Extract aromatic din distilat (tratat);
[Combinație complexă de hidrocarburi, obținută prin extracția cu solvenți din motorine petroliere ușoare de vid și tratată cu hidrogen în prezența unui catalizator. Se compune, în principal, din hidrocarburi aromatice cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C13- C30.]
	295-342-2
	91995-79-8
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	L

	649-542-00-5
	Extracție cu solvenți (petrol), distilat parafinic greu, tratare cu argilă;
Extract aromatic din distilat (tratat);
[Combinație complexă de hidrocarburi rezultată din tratamentul unei fracții de petrol cu argilă naturală sau modificată, fie în cadrul unui proces de contact, fie al unui proces de percolare, în vederea îndepărtării urmelor de compuși polari și de impurități prezente. Se compune, în principal, din hidrocarburi aromatice cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C20- C50. Poate conține 5 % sau mai mult (în greutate) hidrocarburi aromatice cu nuclee cu 4 – 6 cicluri.]
	296-437-1
	92704-08-0
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	L

	649-543-00-0
	Extracție cu solvenți, hidrodesulfurare (petrol), distilat naftenic greu;
Extract aromatic din distilat (tratat);
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea cu hidrogen a unei șarje de petrol în vederea convertirii sulfului organic în hidrogen sulfurat, care este apoi eliminat. Se compune în principal din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C15 – C50 și se obține un ulei-produs finit cu o viscozitate mai mare de 19cSt la 40 oC.]
	297-827-4
	93763-10-1
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	L

	649-544-00-6
	Extracție cu solvenți, hidrodesulfurare (petrol), distilat parafinic greu deparafinat cu solvenți;
Extract aromatic din distilat (tratat);
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin tratarea cu hidrogen a unei șarje de petrol deparafinate cu solvenți în vederea convertirii sulfului organic în hidrogen sulfurat, care este apoi eliminat. Se compune în principal din hidrocarburi cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C15 – C50 și se obține un ulei-produs finit cu o viscozitate mai mare de 19cSt la 40 oC.]
	297-829-5
	93763-11-2
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	L

	649-545-00-1
	Extracție cu solvenți din distilat parafinic ușor (petrol), tratare cu cărbune;
Extract aromatic din distilat (tratat);
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută ca fracție de la distilarea unui extract recuperat prin extracția cu solvent a distilatului parafinic ușor din capul de distilare, tratat cu cărbune activ în vederea îndepărtării urmelor de compuși polari și de impurități. Se compune, în principal, din hidrocarburi aromatice cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C16- C32.]
	309-672-2
	100684-02-4
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	L

	649-546-00-7
	Extracție cu solvenți din distilat parafinic ușor (petrol), tratară cu argilă;
Extract aromatic din distilat (tratat);
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută ca fracție de la distilarea unui extract recuperat prin extracția cu solvent din capul de distilare a distilatelor parafinice ușoare, tratat cu pământ decolorant în vederea îndepărtării urmelor de compuși polari și de impurități. Se compune, în principal, din hidrocarburi aromatice cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C16- C32.]
	309-673-8
	100684-03-5
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	L

	649-547-00-2
	Extracție cu solvenți din motorină ușoară de vid (petrol), tratată cu cărbune;
Extract aromatic din distilat (tratat);
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin extracția cu solvenți a motorinei ușoare de vid și tratată cu cărbune activ în vederea îndepărtării urmelor de compuși polari și de impurități. Se compune, în principal, din hidrocarburi aromatice cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C13- C30.]
	309-674-3
	100684-04-6
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	L

	649-548-00-8
	Extracție cu solvenți din motorină ușoară de vid (petrol), tratare cu argilă;
Extract aromatic din distilat (tratat);
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută prin extracția cu solvenți a motorinei ușoare de vid tratate cu pământ decolorant în vederea îndepărtării urmelor de compuși polari și de impurități. Se compune, în principal, din hidrocarburi aromatice cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C13- C30.]
	309-675-9
	100684-05-7
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	L

	649-549-00-3
	Ulei rezidual (petrol); Ulei rezidual;
[Combinație complexă de hidrocarburi obținută sub formă de fracție uleioasă de la dezuleierea cu solvenți sau de la dezuleierea prin exsudație. Se compune, în principal, din hidrocarburi cu catenă ramificată cu un număr de atomi de carbon situat predominant în intervalul C20- C50.]
	265-171-8
	64742-67-2
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	L

	649-550-00-9
	Ulei rezidual hidrotratat (petrol); Ulei rezidual
	295-394-6
	92045-12-0
	Cancerigenitate 1B
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	L

	650-002-00-6
	Ulei de terebentină
	232-350-7
	8006-64-2
	Lichid inflamabil 3
Toxicitate acută 4 * Toxicitate acută 4 *
Toxicitate acută 4 *
Toxicitate prin aspirație 1
Iritarea ochilor 2
Iritație cutanată 2
Sensibilizarea pielii 1
Toxic pentru mediul acvatic 2
	H226
H332
H312
H302
H304
H319
H315
H317
H411
	GHS02
GHS08
GHS07
GHS09
Dgr
	H226
H332
H312
H302
H304
H319
H315
H317
H411
	 
	 
	 

	650-003-00-1
	Fenson (ISO);
benzensulfonat de 4-clorofenil;
	201-274-6
	80-38-6
	Toxicitate acută 4 *
Iritarea ochilor 2
Toxic pentru mediul acvatic 2
	H302
H319
H411
	GHS07
GHS09
Wng
	H302
H319
H411
	 
	 
	 

	650-004-00-7
	norbormide (ISO);
5-(α-hidroxi-α-2-piridil-benzil)-7-(α-2-piridil-benziliden)biciclo [2.2.1] hept-5-en-2,3-dicarboximid
	213-589-6
	991-42-4
	Toxicitate acută 4 *
	H302
	GHS07
Wng
	H302
	 
	 
	 

	650-005-00-2
	(2R, 6aS,12aS)-1,2,6,6a,12,12a-hexahidro-2-izopropenil-8,9-dimetoxicromeno[3,4-b]furo[2,3-h]cromen-6-onă, rotenonă
	201-501-9
	83-79-4
	Toxicitate acută 3 *
Iritarea ochilor 2
STOT SE 3
Iritație cutanată 2
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H301
H319
H335
H315
H400
H410
	GHS06
GHS09
Dgr
	H301
H319
H335
H315
H410
	 
	 
	 

	650-006-00-8
	benquinox (ISO);
p-benzochinon-1 – benzoil-hidrazon-4- oximă
	207-807-9
	495-73-8
	Toxicitate acută 3 * Toxicitate acută 4 *
	H301
H312
	GHS06
Dgr
	H301
H312
	 
	 
	 

	650-007-00-3
	clordimeform (ISO);
N2-(4-cloro-o-tolil)-N1,N1-dimetilformamidină
	228-200-5
	6164-98-3
	Cancerigenitate 2
Toxicitate acută 4 *
Toxicitate acută 4 * Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H351
H312
H302
H400
H410
	GHS08
GHS07
GHS09
Wng
	H351
H312
H302
H410
	 
	 
	 

	650-008-00-9
	drazoxolon (ISO);
4-(2-clorofenilhidrazon)-3-metil-5-izoxazolonă
	227-197-8
	5707-69-7
	Toxicitate acută 3 * Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H301
H400
H410
	GHS06
GHS09
Dgr
	H301
H410
	 
	 
	 

	650-009-00-4
	clorhidrat de clordimeform; monoclorhidrat de N'-(4-cloro-o-tolil)-N,N-dimetil-formamidină;
clorhidrat de N2-(4-cloro-o-tolil)-N1,N1-dimetilformamidină
	243-269-1
	19750-95-9
	Cancerigenitate 2
Toxicitate acută 4 * Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H351
H302
H400
H410
	GHS08
GHS07
GHS09
Wng
	H351
H302
H410
	 
	 
	 

	650-010-00-X
	benzil violet 4B;
α-[4-(4-dimetilamino-α-{4-[etil(3-sodiosulfonatobenzil)amino] fenil}benziliden) ciclohexa-2,5- dieniliden(etil)amonio]toluen-3-sulfonat
	216-901-9
	1694-09-3
	Cancerigenitate 2
	H351
	GHS08
Wng
	H351
	 
	 
	 

	650-012-00-0
	erionit
	—
	12510-42-8
	Cancerigenitate 1A
	H350
	GHS08
Dgr
	H350
	 
	 
	 

	650-013-00-6
	azbest
	—
—
—
—
—
—
—
	12001-28-4
132207-32-0
12172-73-5
77536-66-4
77536-68-6
77536-67-5
12001-29-5
	Cancerigenitate 1A
STOT RE 1
	H350
H372 **
	GHS08
Dgr
	H350
H372 **
	 
	 
	 

	650-014-00-1
	2,4-dihidroxiciclodisiloxano-2,4-diilbis(trimetilen)difosfonat de dietil, sare tetrasodică, produși de reacție cu metasilicat de disodiu
	401-770-4
	—
	Corodarea/iritarea pielii 1B
Toxicitate acută 4 *
	H314
H302
	GHS05
GHS07
Dgr
	H314
H302
	 
	 
	 

	650-015-00-7
	sacâz;
colofoniu
	232-475-7
232-484-6
277-299-1
	8050-09-7
8052-10-6
73138-82-6
	Sensibilizarea pielii 1
	H317
	GHS07
Wng
	H317
	 
	 
	 

	650-016-00-2
	Vată minerală, cu excepțiile specificate în altă parte în prezenta anexă;
[Fibre (de silicați) în stare vitroasă, artificiale, cu orientare aleatorie, cu conținut mai mare de 18% procente de greutate de oxizi alcalini și de oxizi alcalinopământoși (Na2O + K2O + CaO + MgO + BaO)]
	—
	—
	Cancerigenitate 2
	H351
	GHS08
Wng
	H351
	 
	 
	AQR

	650-017-00-8
	Fibre ceramice refractare, fibre cu destinație specială, cu excepția celor specificate în altă parte în prezenta anexă;
[Fibre (de silicați) în stare vitroasă, artificiale, cu orientare aleatorie, cu conținut mai mare de 18% procente de greutate de oxizi alcalini și de oxizi alcalinopământoși (Na2O +K2O + CaO + MgO +BaO)]
	—
	—
	Cancerigenitate 1B
	H350i
	GHS08
Dgr
	H350i
	 
	 
	AR

	650-018-00-3
	Produs de reacție dintre: acetofenonă, formaldehidă, ciclohexilamină, metanol și acid acetic
	406-230-1
	—
	Lichid inflamabil 3
Cancerigenitate 2
Corodarea/iritarea pielii 1B
Toxicitate acută 4 *
Sensibilizarea pielii 1
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H226
H351
H314
H332
H317
H400
H410
	GHS02
GHS08
GHS05
GHS07
GHS09
Dgr
	H226
H351
H314
H332
H317
H410
	 
	 
	 

	650-031-00-4
	sulfat de bis(4-hidroxi-N-metilanilină)
	200-237-1
	55-55-0
	Toxicitate acută 4 * STOT RE 2 *
Sensibilizarea pielii 1
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H302
H373 ** H317
H400
H410
	GHS08
GHS07
GHS09
Wng
	H302
H373 ** H317
H410
	 
	 
	 

	650-032-00-X
	ciproconazol (ISO); (2RS,3RS;2RS,3SR)-2-(4-clorfenil)-3-ciclopropil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)butan-2-ol
	—
	94361-06-5
	Toxicitate pentru reproducere 1B
Toxicitate acută 3
STOT RE 2
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H360D
H301
H373 (ficat)
H400
H410
	GHS08
GHS06
GHS09
Dgr
	H360D
H301
H373 (ficat)
H410
	 
	M = 10
M = 1
	 

	650-041-00-9
	triasulfuron (ISO);
1-[2-(2-cloroetoxi)fenil-sulfonil]-3-(4-metoxi-6-metil-1,3,5-triazin-2-il)uree
	—
	82097-50-5
	Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H400
H410
	GHS09
Wng
	H410
	 
	 
	 

	650-042-00-4
	Produs de reacție dintre: polietenă-poliamino-alchil(C16-C18)amidă cu fosfonați de monotio-alchil(C2)
	417-450-2
	—
	Iritarea ochilor 2
Iritație cutanată 2
Sensibilizarea pielii 1
Toxic pentru mediul acvatic 3
	H319
H315
H317
H412
	GHS07
Wng
	H319
H315
H317
H412
	 
	 
	 

	650-043-00-X
	Produs de reacție dintre: acid 3,5-bisterț-butilsalicilic și sulfat de aluminiu
	420-310-3
	—
	Toxicitate acută 4 * Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H302
H400
H410
	GHS07
GHS09
Wng
	H302
H410
	 
	 
	 

	650-044-00-5
	amestec de alcooli etoxilați, lineari și ramificați cu C14-15, produs prin reacția cu epiclorohidrina
	420-480-9
	158570-99-1
	Iritație cutanată 2
Sensibilizarea pielii 1
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H315
H317
H400
H410
	GHS07
GHS09
Wng
	H315
H317
H410
	 
	 
	 

	650-045-00-0
	Produs de reacție dintre: ester dietilic al acidului 2-hidroxipropan-1,2,3-tri-carboxilic, 1-propanol și tetra-n-propanolat de zirconiu
	417-110-3
	—
	Lichid inflamabil 2
Iritație cutanată 2
Leziuni oculare grave 1
Toxic pentru mediul acvatic 2
	H225
H315
H318
H411
	GHS02
GHS05
GHS09
Dgr
	H225
H315
H318
H411
	 
	 
	 

	650-046-00-6
	disulfonat de di(tetrametilamoniu)(29H,31H-ftalocianin-N29,N30,N31,N32)disulfonamidă, complex de cupru (II), derivați
	416-180-2
	12222-04-7
	Toxicitate acută 4 *
STOT RE 2 *
Toxic pentru mediul acvatic 2
	H302
H373 ** H411
	GHS08
GHS07
GHS09
Wng
	H302
H373 ** H411
	 
	 
	 

	650-047-00-1
	hexafluoroantimoniat de dibenzilfenilsulfoniu
	417-760-8
	134164-24-2
	STOT RE 1
Toxicitate acută 4 *
Leziuni oculare grave 1
Sensibilizarea pielii 1
Toxic pentru mediul acvatic 2
	H372 ** H302
H318
H317
H411
	GHS08
GHS05
GHS07
GHS09
Dgr
	H372 **
H302
H318
H317
H411
	 
	 
	 

	650-048-00-7
	Produs de reacție dintre: borax, peroxid de hidrogen, acid peracetic și acid acetic
	420-070-1
	—
	Peroxid organic D **** Toxicitate acută 4 *
Toxicitate acută 4 *
Toxicitate acută 4 *
Corodarea/iritarea pielii 1A Periculos pentru mediul acvatic 1
	H242
H332
H312
H302
H314
H400
	GHS02
GHS05
GHS07
GHS09
Dgr
	H242
H332
H312
H302
H314
H400
	 
	 
	 

	650-049-00-2
	hidrogenomaleat de 2-alcoiloxietil, unde grupul alcoil reprezintă (în masă) 70 – 85% octadecil nesaturat, 0,5-10% octadecil saturat și 2 -18% hexadecil saturat
	417-960-5
	—
	Iritație cutanată 2
Leziuni oculare grave 1
Sensibilizarea pielii 1
Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H315
H318
H317
H400
H410
	GHS05
GHS07
GHS09
Dgr
	H315
H318
H317
H410
	 
	 
	 

	650-050-00-8
	Amestec de: 3,5-[1,1 -dimetiletil]-4-hidroxidihidrocinamat de 1-metil-3-hidroxipropil și/sau 3,5-[1,1-dimetiletil]-4-hidroxidihidrocinamat de 3-hidroxi-butil;
izomeri de 1,3-butandiol bis[3-(3'-(1,1-dimetiletil)-4'-hidroxi-fenil)propionat];
izomeri de 1,3-butandiol bis[3-(3',5'-(1,1 -dimetiletil)-4'-hidroxifenil)propionat]
	423-600-8
	—
	Toxic pentru mediul acvatic 2
	H411
	GHS09
	H411
	 
	 
	 

	650-055-00-5
	hidrogenofosfat de argint, sodiu și zirconiu
	422-570-3
	155925-27-2
	Periculos pentru mediul acvatic 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H400
H410
	GHS09
Wng
	H410
	 
	 
	 

	650-056-00-0
	dibutilbis(pentan-2,4-dionato-O,O’)staniu
	245-152-0
	22673-19-4
	Toxicitate pentru reproducere 1B
STOT RE 1
	H360FD
H372 (sistemul imunitar)
	GHS08
Dgr
	H360FD
H372 (sistemul imunitar).
	 
	 
	 

	650-057-00-6
	Margosa, extract [ulei presat la rece din semințe decorticate de Azadirachta indica, extras cu dioxid de carbon supercritic]
	283-644-7
	84696-25-3
	Toxic pentru mediul acvatic 3
	H412
	 
	H412
	 
	 
	 

	650-058-00-1
	Margosa, extract [extras cu apă din semințe de Azadirachta indica și procesat în continuare cu solvenți organici]
	283-644-7
	84696-25-3
	Toxicitate pentru reproducere 2
Sensibilizarea pielii 1
Toxic pentru mediul acvatic 1
	H361d
H317
H410
	GHS08
GHS07
GHS09
Wng
	H361d
H317
H410
	 
	M = 10
	 

	650-059-00-7
	Extract de Chrysanthemum cinerariaefolium obținut cu solvenți de hidrocarburi din flori deschise și mature de Tanacetum cinerariifolium
	289-699-3
	89997-63-7
	Toxicitate acută 4
Toxicitate acută 4 STOT SE 1
STOT RE 2
Sens. pielii (Skin 
Sens.) 1 Acut pentru mediul acvatic (Aquatic Acute) 1 Cronic pentru mediul acvatic (Aquatic Chronic) 
1
	H332
H302
H370 
(sistemul nervos) H373 (căile respiratorii, 
inhalare)
H317
H400
H410
	GHS07
GHS08
Pericol (Dgr)
	H332
H302
H370 
(sistemul nervos) H373 (căile respiratorii, 
inhalare)
H317
H410
	
	inhalare: ATE = 2,6 mg/L (pulberi sau particule lichide pulverizate)
cale orală: ATE = 
730 mg/kg gc M = 1 000
M = 100
	

	650-060-00-2
	Extract de Chrysanthemum cinerariaefolium din flori deschise și mature de Tanacetum cinerariifolium
obținut cu CO2 supercritic
	289-699-3
	89997-63-7
	Toxicitate acută 4
Toxicitate acută 4
STOT SE 1
STOT RE 2
Sens. pielii (Skin 
Sens.) 1 Acut pentru mediul acvatic (Aquatic Acute) 1 Cronic pentru mediul acvatic 
(Aquatic 
Chronic) 1
	H332
H302
H370 
(sistemul nervos) H373 (căile respiratorii, 
inhalare)
H317
H400
H410
	GHS07
GHS08
Pericol (Dgr)
	H332
H302
H370 
(sistemul nervos) H373 (căile respiratorii, 
inhalare)
H317
H410
	
	inhalare: ATE = 2,6 mg/L (pulberi sau particule lichide pulverizate) cale orală: ATE = 
730 mg/kg gc
M = 1 000
M = 100
	

	(*1)   ATE pentru căile de expunere orală și cutanată sunt exprimate în mg/kg gc (miligrame per kilogram de greutate corporală).



